采购需求
本次采购项目为神木市西沙街道办事处沈薛家塔村新农村道路挡墙及排洪渠工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。
工程量清单：
	
	分项编号
	工程或费用名称
	单位
	数量

	
	1
	第一部分 建筑安装工程费
	公路公里
	

	
	一
	道路一
	公路公里
	0.132

	
	1
	挖弃土方
	m3
	184.57

	
	2
	利用土方填筑
	m3
	112.81

	
	3
	M7.5浆砌块片石
	m3
	331.54

	
	4
	城垛式护栏-M7.5浆砌青砖
	m3/m
	44.77 / 121

	
	5
	6%18cm水泥稳定土
	m2
	892.32

	
	6
	18cmC30混凝土面层
	m2
	789.67

	
	9
	拆除砖路面
	m3
	14.4

	
	10
	平交路口
	处
	1

	
	1001
	挖土方
	m3
	14.58

	
	1002
	6%18cm水泥稳定土
	m2
	1

	
	1003
	18cmC30混凝土面层
	m2
	40.5

	
	11
	C25混凝土边沟
	m3/m
	58.96 / 132

	
	12
	C25边沟盖板
	m3
	12.7

	
	13
	DN400钢筋混凝土管
	m
	9

	
	二
	道路二
	公路公里
	0.09

	
	1
	挖弃土方
	m3
	292.56

	
	2
	利用土方填筑
	m3
	24.81

	
	3
	6%18cm水泥稳定土
	m2
	863.56

	
	6
	18cmC30混凝土面层
	m2
	776.98

	
	9
	平交路口
	处
	1

	
	1001
	挖土方
	m3
	16.27

	
	1002
	6%18cm水泥稳定土
	m2
	45.2

	
	1003
	18cmC30混凝土面层
	m2
	45.2

	
	11
	C25混凝土边沟
	m3/m
	41.53 / 93

	
	12
	C25边沟盖板
	m3
	8

	
	13
	DN400钢筋混凝土管
	m
	10

	
	三
	新农村道路挡墙
	项
	1

	
	1
	C30混凝土排水沟
	m3
	155.6 / 265

	
	2
	DN1200钢筋混凝土管
	m
	96

	
	3
	M7.5浆砌片石挡墙
	m3
	637.26 / 258

	
	4
	挖基石方
	m3
	559.86

	
	5
	清理边坡土方
	m3
	1982.5

	
	6
	清理边坡石方
	m3
	1585.98

	
	7
	D1500检查井（06MS201-3/17）
	座
	4

	
	8
	跌水井
	座
	1




注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。
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