一、工程概况：
3号学员楼空调管道改造，主要施工内容有：3号学员楼空调冷媒管道、冷凝水管道及新风管道改造等。
二、编制依据：
1、陕西省委党校直流变频多联机空调改造工程原竣工图纸；
2、《陕西省建设工程工程量清单计价标准及计算标准》（2025）；
3、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2025）、《陕西省通用安装工程消耗量定额》（2025）、《陕西省市政工程消耗量定额》（2025）、《陕西省园林绿化工程消耗量定额》（2025）、《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》（2025），《陕西省通用安装工程基价表》（2025）、《陕西省市政工程基价表》（2025）、《陕西省园林绿化工程基价表》（2025）、《陕西省建设工程费用规则》（2025）及其他相关文件；
4、税金执行陕建发﹝2019﹞45号《关于调整我省建设工程计价依据的通知》；
5、其他相关资料。
三、其他说明:
1、本工程暂列金额8万元计入其他项目费；
2、采用广联达云计价平台GCCP7.0 （版本号：7.5000.23.3）。
四、有关说明:
1、由于本项目无设计图纸，所以本工程量清单中列明的去磷无缝紫铜管规格为原竣工图纸中铜管的规格，部分规格铜管的壁厚做加厚处理，施工时应根据甲方需求采购适用于R410A制冷系统的标准壁厚去磷无缝紫铜管，保证多联机空调系统正常运行。
2、施工时若紫铜管与清单描述有不一致的规格，结算时依据《陕西省建设工程工程量清单计价标准》（2025）及《陕西省建设工程费用规则》（2025）按材料差价计入结算价。
[bookmark: _GoBack]3、本工程拆除的材料堆放至甲方指定点，若堆放在室外，需加围挡，投标报价时应适当考虑此部分费用。
