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[bookmark: _Toc495014648][bookmark: _Toc495014919][bookmark: _Toc495014584][bookmark: _Toc445306492][bookmark: _Toc495014610][bookmark: _Toc495012820][bookmark: _Toc495012770][bookmark: _Toc495014953]府谷县公安局业务技术用房及大数据应用中心办公、数据操作等家具设备采购项目的潜在投标人可登录全国公共资源交易平台（陕西省）（www.sxggzyjy.cn）使用数字认证证书（CA锁）自行下载获取招标文件，并于2026年6月18日上午9时30分前递交投标文件。
一、项目基本情况
1、项目编号：FGCG-GKZB-2026003
2、项目名称：府谷县公安局业务技术用房及大数据应用中心办公、数据操作等家具设备采购项目
3、采购方式：公开招标
4、预算金额：8435289.00元
5、最高限价：8435289.00元
6、采购需求：
府谷公安业务技术用房及大数据应用中心项目已完工，为使项目尽快投入使用，需配置一批业务办公、数据操作等家具设备。
具体情况详见招标文件第四章〈采购内容及采购要求〉
7、 交货期：自合同签订之日起50日历天完成交付。
8、 本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
（本项目专门面向中小企业采购,供应商必须为中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位)
落实的政府采购政策：
（1）《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）。
（2）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）、《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》陕财办采〔2022〕5号、《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》榆政财采发〔2022〕10号、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号。
（3）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《榆林市财政局关于落实政府采购政策功能有关问题的通知》（榆政财采函〔2021〕8号），相关政策、业务办理平台(http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）。
（4）详见《供应商须知》中“落实的政府采购政策”有关内容。
3、本项目的特定资格要求：
（1）供应商性质证明文件：本项目专门面向中小企业采购，提供有效的中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明函。
（2）营业执照等主体资格证明文件：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供有效的营业执照副本及2024年或2025年企业年度报告书；其他组织应提供合法有效的登记证明文件；自然人参与的提供其身份证明；
（3）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；（格式自拟）
（4）财务状况报告：提供2024年度或2025年度财务审计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表，成立时间至提交投标响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表、利润表、现金流量表）或开标时间前三个月内开户银行出具的资信证明；其他组织和自然人提供开标时间前三个月内开户银行出具的资信证明；
（5）社保缴纳证明：提供社保经办机构出具的2026年3月、4月或5月份内至少1个月的社会保障资金缴费证明材料（五险一金其中一项即可，应可查询），依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
（6）税收缴纳证明：提供2025年12月-2026年5月内至少1个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明材料；
（7）信用要求：提供供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。供应商、法定代表人在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）近三年内没有行贿犯罪行为，查询时段为本项目招标公告发布之日起至提交响应文件截止之日止。
同时提供【“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)】、【“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)】查询的相关信用记录的企业信用报告或完整截图扫描件加盖公章（查询时段为本项目招标公告发布之日起至提交响应文件截止之日至）；
（8）身份证明文件：法定代表人参加招标的，须提供法定代表人本人身份证复印件（加盖供应商公章）；法定代表人授权他人参加招标的，须提供法定代表人授权委托书、及法定代表人身份证复印件（加盖供应商公章）、被委托人的身份证复印件（加盖供应商公章）、被授权人必须在供应商提供的社保机构出具的社保缴纳名单中；自然人参加招标的，提供身份证复印件。
（9）信用承诺书；
（10）本项目不接受联合体投标，不允许分包转包；
（11）本项目专门面向中小企业，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标活动。
各供应商应诚信参与采购活动，招标文件中各可辨有效证件复印件盖公章均视为原件，提供虚假资料的，将依法追究法律责任。
三、获取采购文件
1、获取时间：2026年5月13日0时至2026年5月20日0时
2、获取方式：登录全国公共资源交易平台（陕西省· 榆林市）（www.sxggzyjy.cn）使用数字认证证书（CA锁）报名后自行下载招标文件。
售价： 免费
注：供应商可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省） （http://www.sxggzyjy.cn/）,选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行报名并免费下载招标文件。
四、 响应文件递交截止时间及开标时间和地点
1、响应文件递交截止时间、开标时间：2026年6月18日09：30
2、响应文件递交地点：网上递交
电子响应文件（*.SXSTF）可于递交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）网站进行递交，逾期系统将拒绝接收。
3、开标地点：榆林市公共资源交易中心4楼开标窗口11
4、开标形式：本项目采用不见面开标方式:（1）供应商应在响应文件递交截止时间前通过全国公共资源交易平台（陕西省.榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/）在线递交响应文件并完成在线签到；（2）电子响应文件解密时间为发出解密指令后 30 分钟内完成；（3）开标地点：供应商在全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）榆林市不见面开标大厅进行开标会议，所有供应商均应当准时在线参加开标。
五、公告期限
本公告在《陕西省政府采购网》《陕西省公共资源交易平台》媒介发布，自本公告发布之日起5个工作日。
6、 其他补充事宜
1、供应商下载文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。
2、供应商初次使用交易平台，须先完成诚信入库登记、数字认证证书（CA锁）认证及企业信息绑定。
3、特别提醒：本项目采用电子化不见面开标方式，供应商使用数字认证证书（CA锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省˙榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人）、榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册V1.0，请投标人仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜。如遇困难，请拨打系统平台技术支持电话：400-998-0000。若无法正常投标，供应商自行承担责任。
4、未办理陕西省公共资源交易中心CA锁的供应商可到榆林市市民中心三楼交易中心窗口办理或西安市高新三路信息港大厦一楼办事大厅，咨询电话0912-3452148、029-88661241或4006-369-888（陕西CA联系电话）。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1、采购人信息
名称：府谷县公安局
地址：陕西省榆林市府谷县府谷镇
联系人：王工
联系电话：18091986571
2、采购代理机构信息
名称：府谷县政府投资和采购服务中心
地址：府谷县财税中心11楼
联系人：高工
联系电话：13488346234

府谷县政府投资和采购服务中心
                                    2026年5月12日


第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc215][bookmark: _Toc56066539]一、定义
采 购 人：府谷县公安局
监督机构：府谷县财政局
集中采购机构：府谷县政府投资和采购服务中心
投标人：拟向采购人提供货物、工程或者服务的符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
[bookmark: _Toc30316][bookmark: _Toc29946][bookmark: _Toc56066540][bookmark: _Toc11437]二、投标人注意事项
2.1询问
投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或府谷县政府投资和采购服务中心提出询问。采购人或府谷县政府投资和采购服务中心将在3个工作日内对投标人依法提出的询问做出答复。询问内容超出采购人对府谷县政府投资和采购服务中心委托授权范围的，投标人应当向采购人提出。
2.2现场踏勘及标前答疑会
采购项目安排现场踏勘和标前答疑的，潜在投标人的项目主要负责人等应按时出席，出席时需持介绍信及本人身份证件。需要答疑的问题各投标人可以口头或书面形式提出。采购人应尽量在现场予以解答（口头提问可口头答复），现场不能做出解答的，应在三个工作日内书面答复，并交由府谷县政府投资和采购服务中心在财政部门制定的媒体发布。答复内容与招标文件中相关内容不一致的，以书答复内容为准。
答复内容可能影响投标文件编制的，将按相关规定顺延开标时间。凡未参加现场踏勘和标前答疑的投标人，由此造成的偏差或评标结果不利于投标人的，由各投标人自行负责。
本项目不组织集中踏勘和答疑。如投标人有现场踏勘需求的，可按公告联系方式联系采购人进行踏勘。

2.3质疑和投诉
2.3.1投标人如果认为招标文件中涉及的采购需求（包括投标人资格条件、评审要素及分值设置、采购内容和要求、合同条款等）使自身的合法权益受到损害，可以在获取招标文件之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或府谷县政府投资和采购服务中心提出质疑；投标人如果认为采购程序、采购过程（不含公开/邀请招标资格审查结果）或中标结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起７个工作日内，以书面形式向采购人或府谷县政府投资和采购服务中心提出质疑。
2.3.2质疑函递交地址：
1、采购人信息
名称：府谷县公安局
地址：府谷县府谷镇府谷县公安局
联系人：王工
联系电话：18091986571
2、采购代理机构信息
名称：府谷县政府投资和采购服务中心
地址：府谷县财税中心11楼
  项目联系人：高工
联系电话：13488346234
2.3.3投标人提出质疑的应当按照《政府采购质疑和投诉办法》提交质疑函和必要的证明材料。并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司】网站【首页>政府采购管理】栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人，或者其授权代表签字，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交上述材料外，还应当提交授权委托书及授权代表的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。
2.3.4在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购人或府谷县政府投资和采购服务中心将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。
2.3.5有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人和府谷县政府投资和采购服务中心不予受理：
( 1 )质疑人不是参与本次政府采购项目的投标人或潜在投标人；
（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；
（3）未在法定期限内提出质疑的；
（4）质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；
（5）质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；
（6）以非法手段取得证据、材料的；
（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；
（8）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。
2.3.6质疑人对采购人或府谷县政府投资和采购服务中心的答复不满意，以及采购人或府谷县政府投资和采购服务中心未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。
2.3.7投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
2.3.8对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：
依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定，投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回，并将其列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。
2.3.9对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：
《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。
《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
2.4关于信用记录的查询和使用
2.4.1 投标人信用记录查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）。
2.4.2、采购人将在资格审查阶段通过以上网站对投标文件中的信用情况进行甄别。投标人提供的信用证明材料应与网上查询结果一致，如有不一致的，以现场查询结果为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、有行贿犯罪行为的及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的第二条第（三）款规定，其投标或成交资格将被取消。
2.4.3 投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，投标人应提供相关证明材料。
2.4.4投标人信用记录及企业基本信息查询时间段为“招标公告发布之日（含当日）至提交投标文件截止之日（含当日）”。投标人未如实提供相关信用材料的，视为“投标人提供虚假材料谋取中标、成交的”行为。
2.5落实的政府采购政策
2.5.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）以及《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发[2022]10号）等文件相关规定，小微企业提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他小微企业制造的货物（不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）参与非专门面向中小企业的政府采购活动时对小型和微型企业产品的价格给予10%-20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。同时，依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第四条第二款规定小型、微型企业所提供的产品如果部分由中大型企业生产或提供的，将不享受政府采购价格扣除优惠政策。
联合体投标的，若大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标时，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%-6%的价格扣除；联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业；组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
参加本次政府采购活动的中小企业应提供《中小企业声明函》。未提供上述材料的，其资格审查不予通过。
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业 。
备注：中小企业划分标准参照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。如声明函内容不符合该规定中小微企业标准的，其资格审查不予通过。
2.5.2监狱企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库[2014]68号文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。参加本次政府采购活动的监狱企业未提供上述材料的，其资格审查不予通过。
2.5.3根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
参加本次政府采购活动的残疾人单位应提供《残疾人福利性单位声明函》原件。未提供上述材料的，其资格审查不予通过。
2.5.4根据财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）规定“政府采购属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品。” 
节能产品政府采购品目清单详见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）。 
2.5.5根据财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品”。
环境标志产品政府采购品目清单详见财政部、生态环境部《关于印
发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）。
2.5.6  根据财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
国家确定的节能产品、环境标志产品认证机构详见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公
告》（2019 年第 16 号）。
投标人需出具国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可享受招标文件规定的相关优先采购政策。
2.5.7  根据国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，采购人需购买的产品属于政府强制采购节能产品范围应当在清单之内采购。节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要的，允许在节能清单之外采购。
2.5.8为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）投标人可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。
目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行（排名不分先后）。
2.6合格的货物和服务
2.6.1投标人提供的所有货物和服务，必须是合法生产、合法来源，符合国家有关标准要求，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务及投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训和招标文件规定的其它伴随服务等要求。
2.6.2采购人有权拒绝接受任何不合格的产品和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人承担。
2.7知识产权与保密事项
2.7.1所有涉及知识产权的产品及设计，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由投标人承担。
2.7.2由采购人向投标人提供的用户需求书、图纸、样品、模型、模件和所有资料，投标人获得后，应对其保密。除非采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。
2.8投标人的投标费用自理
三、招标文件
3.1 招标文件包括下列内容
第一章　招标公告
第二章　投标人须知
第三章  评审办法及标准
第四章　招标内容及采购要求
第五章　商务响应及合同主要条款
第六章　投标文件构成及格式
第七章  封袋正面标识式样
3.2招标文件的检查及阅读
3.2.1 投标人获取招标文件后应仔细阅读检查招标文件中的所有内容，按照招标文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在投标文件中对招标文件做出全面响应，并按招标文件的要求提交全部资料。
3.2.2项目废标后重新组织招标的，府谷县政府投资和采购服务中心将重新编制、发布新版招标文件，投标人应按新版招标文件重新编制投标文件。原招标文件及投标文件失效。
3.2.3投标文件封面、投标函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段（如有）应当与最新发布的招标文件保持一致，否则将被视为无效投标文件。
3.3招标文件的修改、澄清
3.3.1 在提交投标文件截止之日前，府谷县政府投资和采购服务中心可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，府谷县政府投资和采购服务中心将在投标截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告，因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担；不足15日的，府谷县政府投资和采购服务中心将顺延提交投标文件的截止时间。
3.3.2 投标人对招标文件提出质疑的，应在招标文件获取之日起7个工作日内以书面形式提出，采购人或府谷县政府投资和采购服务中心将以书面形式予以答复；在此之后提出的针对招标文件的质疑为无效质疑。答复的内容可能影响投标文件编制的，府谷县政府投资和采购服务中心将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告，且作为招标文件的组成部分。因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担。
3.3.3各投标人在提交投标文件截止时间前，应随时关注【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的【首页>县（区）公告>更正公告】或【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购·〉澄清/变更公告〗发布的澄清/变更公告，府谷县政府投资和采购服务中心不再单独通知，因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担。
3.4招标文件的解释权归府谷县政府投资和采购服务中心。
[bookmark: _Toc56066544][bookmark: _Toc28900]四、投标文件
4.1 投标文件语言及有效期
4.1.1投标活动的所有文件、资料、函电文均使用简体中文，确需提交用其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，并加盖投标人公章，如有差异，以简体中文为准，其准确性由投标人负责。
4.1.2投标文件有效期为自投标之日起90个日历日。如中标，延长至合同执行完毕时止。
4.2 投标文件的编制
4.2.1本项目采用电子投标文件的形式，投标文件包括《资格响应文件》和《商务及技术响应文件》。编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子投标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA锁）对电子响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。
（1）电子招标文件下载。投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省榆林市）网站〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗后，在〖招标公告/出让公告〗 模块中选择项目点击“我要投标”，参与采购活动。然后即可在〖我的项目〗中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）。
备注：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子响应文件，系统将拒绝接收。
（2）电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。投标人可在全国公共资源交易平台（陕西省榆林市）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省榆林市）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。
（3）制作电子响应文件。电子响应文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。技术支持热线：4009280095、4009980000
    (4）CA锁购买：榆林市市民大厦三楼购买,或下载手机APP：陕公共资源交易服务，线上购买。联系电话：0912-3515031
4.2.2 资格响应文件内容包括：
（1）供应商性质证明文件（格式见资格响应文件附件五）（扫描件加盖企业公章）；
（2）营业执照等主体资格证明文件（扫描件加盖企业公章）；
（3）财务状况报告（扫描件加盖企业公章）；
（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟），（扫描件或复印件加盖公章）；
（5）社保缴纳证明（扫描件加盖企业公章）；
（6）税收缴纳证明（扫描件加盖企业公章）；
（7）信用要求：投标人信用记录书面声明函（格式见资格响应文件附件二）及信用查询记录（扫描件加盖企业公章）；
（8）身份证明文件（格式见资格响应文件附件一）（扫描件加盖企业公章）；
（9）榆林市政府采购供应商信用承诺书（格式见资格响应文件附件四）及网上上报截图（扫描件加盖企业公章）；
（10）非联合体不分包投标声明（格式见资格响应文件附件六）；
（11）投标人企业关系关联承诺书（格式见资格响应文件附件三）（扫描件加盖企业公章）；
（12）纸质文件要求：邮寄纸质版响应文件回执单（邮件寄出证明材料）、《电子响应文件与纸质响应文件一致承诺书》（格式见资格响应文件附件七）（扫描件加盖企业公章）。
备注：《法定代表人授权委托书》、《供应商书面声明函》、《供应商企业关系关联承诺书》、《榆林市政府采购供应商信用承诺书》《中小企业申明函》等供应商性质证明文件、《非联合体不分包投标声明》、《电子响应文件与纸质响应文件一致承诺书》等格式见资格响应文件附件。
以上资格响应文件需逐页电子签章。扫描件内容应清晰可见，如因扫描件模糊无法辨认相关信息的，按无效文件处理。
各供应商应诚信参与采购活动，投标文件中各可辨有效证件扫描件加盖公章均视为原件，提供虚假资料的，将依法追究法律责任。
4.2.3 商务及技术响应文件内容包括   
（1）响应函
（2）响应报价表
　　 分项报价表
（3） 技术指标偏离表
（4） 供应商承诺书
（5） 节能环保、环境标志产品明细表
（6）商务及合同主要条款响应
（7）服务方案
（8）供应商认为有利于成交的其他情况说明
4.3 投标报价
4.3.1投标报价是投标人响应招标项目要求的全部内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。投标人在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而投标人认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。
4.3.2 投标人应严格按照《投标文件构成及格式》中《开标一览表》的相关要求填写。
4.3.3 投标报价货币：人民币；单位：元，保留小数点后两位。
4.3.4投标报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。
4.3.5投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4.3.6因投标人对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由投标人自己负责。
4.4  投标保证金
应榆林市财政局《关于进一步促进政府采购公平竞争优化营商环境》的通知（榆政财采发【2022】14号）文件要求，本项目不收取投标保证金。
4.5 投标文件的签署及规定
4.5.1 投标人在投标文件中指定的页面落款处，按招标文件要求加盖公章或签字。
4.5.2 由被授权人签字的投标文件需同时提交经投标人法定代表人签署的授权委托书，格式、内容均应符合招标文件要求，否则投标文件无效；投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
4.5.3 投标人名称应填写全称，同时加盖公章。
4.5.4投标文件的任何行间插字、涂改和增删，须有法定代表人或被授权人在改动处签字并加盖公章方为有效。
4.5.5投标文件因字迹潦草、图片模糊或表达不清所引起的一切后果由投标人负责。
4.6投标文件的密封及标记
4.6.1投标文件应按以下要求封装：
本次投标需邮寄的纸质投标文件包括3部分：
A资格证明文件:一式3份；
B商务及技术响应文件：一式3份；
C电子响应文件：签章后PDF版文件一式3份（U盘），内容包括A、B两部分所有内容；
4.6.2 如果投标人未按上述要求投递投标文件、误投等，造成后续质疑，投诉等无法查证或因投标文件不全导致在财政监督部门无法备案的，采购代理机构将按有关规定记录不诚信行为，并上报财政监督部门。
4.7 投标文件的递交
[bookmark: _Toc22977][bookmark: _Toc19646][bookmark: _Toc9816]4.7.1电子响应文件可于提交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，投标人应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传响应文件”，上传加密的电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。
4.7.2纸质响应文件的递交，因不见面开标系统的启用和县财政监管部门的备案需要，投标人需在投标文件递交截止时间前且在电子投标文件递交前按照代理机构地址寄出纸质投标文件，并将邮寄回执附在电子投标文件资格审查资料中（邮寄回执证明材料要作为资格审查的一项内容），未邮寄纸质版投标文件的资格审查不予通过。（纸质版响应文件不需提供邮寄回执证明材料）。
4.8投标截止时间
4.8.1投标人必须在招标文件规定的递交截止时间之前递交投标文件，采购代理机构在投标截止时间后拒绝接收任何投标文件或补充材料。
4.8.2采购人推迟投标截止时间的，采购代理机构将以书面形式通知所有投标人；采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
4.9 投标文件的补充、修改和撤回
4.9.1投标人在递交响应文件后，且在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。
4.9.2对电子响应文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。 
4.9.3响应文件提交截止时间后，投标人不得对其响应文件做任何修改。
4.10投标人提交响应文件时，出现下列情况之一的，其响应文件将被拒绝接收：
（1）逾期提交电子响应文件的；
（2）提交的响应文件与本项目不相符的。
[bookmark: _Toc6752][bookmark: _Toc12874][bookmark: _Toc27069][bookmark: _Toc56066545]五、开 标
5.1府谷县政府投资和采购服务中心负责组织开标、评标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。
5.2府谷县政府投资和采购服务中心在招标文件规定的时间和地点组织开标，投标人须派代表在响应文件递交截止时间前,在全国公共资源交易平台（陕西省.榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/）榆林市不见面开标大厅系统在线签到参与开标。
5.3宣布开标纪律、公布投标文件递交情况。
递交投标文件的投标人不足三家的，予以废标。
5.4开标时，投标人应在规定时间内，在榆林市不见面开标大厅系统使用电子响应文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）自行解密电子投标文件。未在规定时间内解密的，视为投标无效。（因系统问题或其他原因导致在规定时间内所有投标人均无法解密或解密不足三家的除外）
成功解密投标文件的投标人不足三家的，予以废标。
5.5导入已解密的投标文件，并进行开标、唱标。
5.6投标人对开标会议过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、府谷县政府投资和采购服务中心相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请，采购人、府谷县政府投资和采购服务中心应当及时处理。
5.7投标人在投标文件解密后未参加开标会的，视同认可开标结果。
5.8在开启环节出现下列情况之一的，其响应文件视为无效文件：
（1）投标人拒绝对电子响应文件进行解密的；
（2）投标人在规定时间内无法解密响应文件的； 
（3）上传的电子响应文件无法打开的；
（4）政府采购法律法规规定的其他无效情形。
5.9特殊情形下的应急处置：
在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评审无法正常进行时，将视文件解密情况特殊处理。
1、开标时文件未解密的，将另行确定时间继续完成开标程序；
2、开标后文件已解密但评审结论未形成的，将发布废标公告，重新组
织采购活动；
3、开标后文件已解密且评审结论已形成的，待特殊情况排除后，继续
完成评审活动。
六、资格审查
6.1投标人的资格由采购人组建的资审小组进行审查。资审小组由3人及以上单数组成，资审小组组长由采购人代表担任，成员由采购人和府谷县政府投资和采购服务中心人员组成。开标结束后，资审小组依据招标文件的资格审查标准，对投标人递交的资格证明文件进行审查。
6.2出现下列情形的，投标文件将被视为无效：
6.2.1 不具备招标文件中规定的资格要求的；
6.2.2 未按招标文件要求提供资格证明文件，或未按招标文件要求加盖公章的；
6.2.3 资审小组认为投标人的资格证明文件存在疑点，要求投标人现场提供证明文件，投标人不能在规定时限内提供符合招标文件要求的证明文件的。
6.3资格审查结束后，资审小组成员应当对审查结果进行签字确认，并告知无效投标人资格审查未通过的原因。
6.4资格审查结束后，资审小组成员应当对审查结果进行系统确认。并对资格审查未通过的供应商的响应文件进行无效确认。
6.5投标人对资格审查结果有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将及时答复。投标人认为资格审查结果使自己的权益受到损害的，可以在7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
6.6资格审查合格投标人不足三家的，不得进行评标。
七、组织评标
7.1采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：
（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告;
（2）宣布评审纪律;
（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形;
（4）组织评标委员会推选评审组长，采购人代表不得担任组长;
（5）在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰;
（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件;
（7）维护评审秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为;
（8）核对评审结果;
（9）评审工作完成后，按照规定要求采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬;
（10）处理与评标有关的其他事项。
7.2 采购人可以在评审前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。
7.3 评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：
7.3.1严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
7.3.2现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；
7.3.3审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求，要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
7.3.4对投标文件进行比较和评价；
7.3.5确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人，编写评审报告；
7.3.6配合答复投标人的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
7.3.7向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。
7.4组建评标委员会
7.4.1为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。
评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。
评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。
7.4.2评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。
7.4.3评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，府谷县政府投资和采购服务中心将依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，府谷县政府投资和采购服务中心将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。
府谷县政府投资和采购服务中心将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。
7.5评标方法：本次评审采用综合评分法。               
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
7.6评标程序
7.6.1分步评审，每一步评审不符合招标文件要求者，不得进入下一步评审，全部评审合格的投标人，进入最后的打分，最后按得分由高向低排序，推荐3名中标候选人。
7.6.2投标文件的符合性审查
评标委员会依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的全部实质性要求作出响应。
评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上没有响应招标文件要求的投标作无效投标处理。投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质上响应的投标。
7.6.3 投标文件的修正原则
（1）投标报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（3）文字与图表不符时以文字为准；
（4）多处内容交叉不符时，以评标委员会评审结果为准；
按上述修正错误的原则及方法调整或修正的投标文件，投标人同意后签字确认，调整后的投标文件对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的投标文件，则其投标活动将被拒绝。
7.6.4 投标文件的澄清
（1）评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应性进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。
（2）依照《中华人民共和国民法典》中的过失责任原则，澄清、说明或补正前评标委员会将按最不利于投标人的原则对投标文件做出评判。
（3）评标委员会要求投标人澄清、说明或者补正投标文件应当以书面形式做出。投标人应当在规定的澄清时限内按评标委员会要求的方式，以书面形式提交。投标人的澄清、说明或者补正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。投标人为自然人的，应由本人签字。
（4）投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。
7.6.5 综合比较与评价
采用综合评分法的，评标委员会按“评审要素及分值一览表”中规定的评标标准，对通过符合性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
7.6.6评审价格的价格扣除原则
对于非专门面向中小企业的采购项目，对符合价格扣除条件的小型和微型企业（定义参照第二章投标人须知2.5落实的政府采购政策）提供的投标报价给予/的价格扣除（各种计算数字“四舍五入”保留小数点后两位）。用扣除后的价格参与评审排序，除此之外的其他情形均不适用本款规定。未提供《中小企业声明函》的不享受价格扣除。残疾人福利性单位和监狱企业视同小型、微型企业。投标人价格扣除规则只记一次，不因投标人多重身份而累计。
本次采购为专门面向中小企业采购项目，故不再执行价格评审优惠的扶持政策。
7.6.7出现下列情形的，投标人投标无效：
（1）投标报价出现本章“4.3 投标报价”所列需要修正情形，但投标人对修正后的报价不予确认的；
（2）投标报价达到《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定的启动异常低价投标审查程序标准的，评标委员会将启动异常低价投标审查，投标人需按要求在规定时间内对投标价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，投标人不能在规定时间内按要求证明其报价合理性的。
强化政府采购异常低价审查，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
7.6.8推荐中标候选人
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
7.6.9编写评标报告
评标委员会根据评标情况编制评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。对拒绝说明理由的，须报政府采购监管部门处理，并将其评审情况如实记入考核表。
评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
7.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人的投标文件由同一台电脑编制；
（3）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（4）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（5）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（6）不同投标人的投标文件相互混装；
（7）政府采购法律法规及招标文件规定的其他情形。
八、中标
8.1府谷县政府投资和采购服务中心在评标工作结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
8.2采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
8.3 府谷县政府投资和采购服务中心将在中标人确定之日起2个工作日内，在【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】、【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。同时，府谷县政府投资和采购服务中心向中标人发出中标通知书。
8.4中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
九、签订政府采购合同
9.1按照《榆林市财政局关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》（榆政财采发【2023】8号）文件要求，自中标通知书发出之日起10日内，采购人与中标人应当按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标人的投标文件内容作出实质性修改。
采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
9.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。
9.3招标文件、中标人的投标文件、澄清、《中标通知书》及其说明文件、承诺等，均作为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。
9.4政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
9.5采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
9.6采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
9.7采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。
9.8采购人按有关规定将政府采购合同报送监管机构备案。
十、其他
10.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者府谷县政府投资和采购服务中心沟通并作书面记录。采购人或者府谷县政府投资和采购服务中心确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
10.2根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：
1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
2、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
3、因重大变故，采购任务取消的。
废标后，由府谷县政府投资和采购服务中心发布废标公告。除采购任务取消外，本项目将重新组织招标。
10.3在递交投标文件阶段、投标文件解密阶段、资格审查阶段或评标委员会评标阶段，当出现有效投标投标人不足3家时，除采购任务取消外，按照以下方式处理：
1、招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
2、招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。
10.4采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。
有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
10.5 招标文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。
十一、采购代理服务费：免费
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[bookmark: _Toc363463332]一、评审办法
[bookmark: _Toc363463333]按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等相关法律法规，本次评审采用综合评分法。
二、评标程序
开标（签到、解密）后，按照资格审查、符合性审查、综合评估打分、推荐中标候选人名单的工作程序进行评审。在上一步评审中按无效投标处理的投标人，不进入下一步的评审。
（一）资格审查   
资格审查标准
	序号
	资格审查项
	通过条件
	备注

	1
	供应商性质证明文件
	本项目专门面向中小企业采购，本项目为专门面向中小企业项目，投标人所投产品的制造商应为中型企业、小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性 
单位。投标人所投产品的制造商为中小企业的，提供《中小企业声明函》，且中小企业的划分标准所属行业为工业；投标人所投产品的制造商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；投标人所投产品的 
制造商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。
（格式见资格响应文件附件五）
（扫描件加盖企业公章）
	

	2
	营业执照等主体资格证明文件
	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人提供有效的营业执照（附2024年或2025年企业年度报告书）；其他组织应提供合法有效的登记证明文件；自然人参与的提供其身份证。
（扫描件加盖企业公章）
	

	3
	财务状况报告
	财务状况良好。提供2024年度或2025年度财务审计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表，成立时间至提交投标文件递交截止时间不足一年的须提供成立以来的财务报表，至少包括资产负债表、利润表、现金流量表）或基本开户银行出具的开标时间前三个月内资信证明；其他组织和自然人提供基本开户银行出具的开标时间前三个月内资信证明。（扫描件加盖企业公章）
	

	4
	设备和专业技术能力
	具有履行合同所需的设备和专业技术能力。提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟）。（扫描件加盖企业公章）
	

	5
	社保缴纳证明
	依法缴纳社保。提供社保经办机构出具的2026年3月至5月份内至少1个月的社会保障资金缴费证明材料（五险一金其中一项即可，应可查询），依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。（扫描件加盖企业公章）
	

	6
	税收缴纳证明
	依法缴纳税收。提供2025年12月至2026年5月内至少1个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明材料。
（扫描件加盖企业公章）
	

	7
	信用记录
	商业信誉良好。提供供应商在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中没有重大违法记录；未被列入【“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)】失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；不处于【中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)】“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；供应商及其法定代表人在中国裁判文书（http://wenshu.court.gov.cn/）近三年内没有行贿犯罪行为的《投标人信用记录书面声明函》（格式见资格响应文件附件二）。
同时提供【“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)】、【“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)】、【中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）】查询的相关信用记录的企业信用报告或完整截图（查询时段为本项目招标公告发布之日（含当日）起至提交响应文件截止之日（含当日）至）。（扫描件加盖企业公章）
	

	8
	身份证明文件
	具备相应的身份证明文件。法定代表人参加投标的，须提供本人身份证；法定代表人授权他人参加投标的，被授权人必须在投标人提供的社保机构出具的社保缴纳名单中，并提供法定代表人授权委托书。自然人参加投标的，提供本人身份证。《法定代表人授权委托书》（格式见资格响应文件附件一）。（扫描件加盖企业公章）
	

	9
	信用承诺书
	信用承诺书已上传至“信用中国（陕西榆林）”平台。提供《榆林市政府采购供应商信用承诺书》（格式见资格响应文件附件四）及网上上报截图（截图需包含附件内容，内容清晰可辩）。
（扫描件加盖企业公章）
	

	10
	本项目不接受联合体投标，不允许分包转包
	投标人应提供《非联合体不分包投标声明》（格式见资格响应文件附件六），视为独立投标，不分包转包。
（扫描件加盖企业公章）
	

	11
	投标人关联情况
	单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标活动。若与其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则投标无效。提供《投标人企业关系关联承诺书》（格式见资格响应文件附件三）。
	

	12
	纸质文件要求
	纸质投标文件于投标文件递交截止时间前已寄出。提供邮寄纸质版投标文件回执单（邮件寄出证明材料）；
提供《电子投标文件与纸质投标文件一致承诺书》（格式见资格响应文件附件七）。
（扫描件或复印件加盖公章）
	




（二）符合性审查
符合性审查标准
	序号
	符合性审查项
	通过条件
	备注

	1
	投标文件签署、盖章
	符合第二章4.5投标文件的签署及盖章要求。
	

	2
	投标文件语言及有效期
	符合第二章4.1 投标文件语言及有效期要求。
	

	3
	投标文件格式
	符合第六章《投标文件构成及格式》的要求；
文件封面和投标函的项目名称和项目编号一致。
	

	4
	投标内容
	满足招标文件要求。
	

	5
	投标报价
	（1）开标一览表填写符合要求；
（2）计量单位、报价货币均符合招标文件要求；
（3）投标报价唯一且未超出采购预算或招标文件规定的最高限价，未被评标委员会认定为低于成本价；
（4）分项报价表中的“投标报价（大写）”与开标一览表中的“投标报价”一致。
（5）分项报价表包含采购全部内容，无缺项。
	

	6
	投标人承诺书
	完全理解并接受《质量安全责任承诺书》、《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》。未作出承诺的按无效投标处理。
	

	7
	技术指标响应
	完全理解并接受对合格投标人、合格货物的要求,根据投标文件中《技术指标偏离表》对第四章招标内容及采购要求中各标的货物的技术指标要求逐项进行响应。
★参数为实质性条款，不接受负偏离。投标人在投标文件中应逐条响应，并按要求提供佐证材料予以证明（后附），未逐条响应或有缺漏或有负偏离或未提供佐证材料的，按无效投标处理。除★参数、▲参数以外的其他要求，为一般要求，不接受负偏离。投标人需在《技术指标偏离表》中如实填写所投产品的技术参数，不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容，否则按无效投标处理，有产品功能证明材料佐证为与招标文件一致的除外。
	

	8
	商务及合同条款响应
	完全理解并接受招标文件第五章“商务及合同主要条款”要求。
	

	9
	无招标文件或法律法规明确规定响应无效的事项
	没有招标文件或法律法规明确规定的被视为无效响应的条款。
	

	评标委员会成员签字： 




（三）综合比较与评价
评审要素及分值一览表
	项别 
	评审要素 
	备注

	评审要素 
	总分值
100分
	
	

	报价评审
	35分 
	满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，其报价得分为满分35分，其他各投标人的报价得分按下列公式计算：（基准价/投标报价）×35％×100。
评标委员会发现某一供应商的投标报价明显低于其他供应商的投标报价，使得其报价可能低于其成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其供应商的投标报价不予认可，作无效响应处理视为自动放弃。
出现异常低价情况，评标委员会将根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件，启动异常低价投标（响应）审查。
	

	技术指标评审
	31分
	1、所投产品拟选用原（辅）材料中，每一项原（辅）材料对应的所有▲项内容均满足该项原材料▲参数需求，每有一项得1分，11项原（辅）材料均符合加分要求加11分。
评审依据：所有▲项需提供佐证材料，佐证材料例如：由具有CMA及CNAS资质的权威检测部门出具的检测报告（2025年1月1日起出具）、产品彩页说明、官网功能截图等任意一种，不提供或缺漏项不得分。
	

	
	
	2、所投产品拟选用原（辅）材料中，每一个▲▲项满足▲▲参数需求，且佐证材料可证明其技术指标和性能优于常规要求，具有实际使用价值的提升，经评标委员会一致认定，每有一个▲▲项满足加0.4分，最高加20分。
评审依据：所有▲▲项需提供佐证材料（▲▲项与▲项提供佐证材料一致的可不重复提供），佐证材料例如：由具有CMA及CNAS资质的权威检测部门出具的检测报告（2025年1月1日起出具）、产品彩页、官网功能截图等任意一种，不提供或缺漏项不得分。
	

	环境标志认证产品
	3分
	所投产品90%（含）以上为环境标志认证产品的得3分，60%（含）以上为环境标志认证产品的得2分，30%（含）以上为环境标志认证产品的得1分，30%以下不得分。最高得3分。（以投标产品清单项数按比例计，总项数102项）
评审依据：投标人所投产品为“环境标志产品政府采购品目清单”内的，需提供该产品经国家确定的认证机构出具的且处于有效期内的中国环境标志产品认证证书。 
评审依据：加盖投标人公章的证明材料及其所占比例，投标人应自行编制汇总表格以便于评审。
	

	质量保证
	7分
	1、所投产品供货渠道正规，质量可靠，在投标文件中所附合法来源证明文件，所投产品90%（含）以上的得3分，60%（含）以上的得2分，30%（含）以上的得1分，30%以下不得分。最高得3分。（以投标产品清单项数按比例计，总项数102项）
评审依据：
1、如投标人为所投产品代理商：提供货物的合法来源渠道证明文件（例如：产品制造商授权、销售协议、代理协议等证明文件）。 
2、如投标人为所投产品的制造商：需提供情况说明（说明产品为制造商自己生产）。
所附合法来源证明文件扫描件加盖公章及其所占比例，投标人应自行编制汇总表格以便于评审。
	

	
	
	2.投标人所投产品（金属家具、木家具、软体家具）获得“低VOCs 家具产品认证证书”认证的，每有一项得0.5分，满分1.5分。
3.投标人所投产品（人造板家具、板木家具、实木家具、金属家具、软体家具）获得“中国绿色产品认证证书”认证的，每有一项得0.5分，满分2.5分。
评审依据：（提供有效期内的证书扫描件及认监委查询截图并加盖公章，否则不得分）。
	

	供货实施方案
	12分
	根据本项目实际需求及特点，制定供货实施方案，方案内容包含：1、实施计划；2、实施组织机构、技术人员配备及责任制度；3、供货、运输、安装、检测、调试、验收计划；4、安全保障措施及应急处理措施。
评审标准
1、切合本项目实际情况，方案内容完整齐全，对招标文件中各项要求有详细描述及其他内容的补充；
2、方案内容符合项目实际特点，合理、恰当；
3、切合本项目实际情况，根据招标文件要求提出针对本项目实际操作性强的措施方案。
赋分标准（满分12分）
1、实施计划：每完全满足一个评审标准计1分，满分3分；
2、实施组织机构、技术人员配备及责任制度：每完全满足一个评审标准计1分，满分3分；
3、供货、运输、安装、检测、调试、验收计划：每完全满足一个评审标准计1分，满分3分；
4、安全保障措施及应急处理措施：每完全满足一个评审标准计1分，满分3分。
	

	设备保障及支持
	6分
	根据项目采购实际需求，提供针对本项目所投产品的设备保障及支持，内容包含：1、生产设备体系；2、优势领先生产设备；3、生产能力。（本项内容应提供佐证材料，例如：设备照片、购置发票、产品型号规格以及功能等文字材料）
评审标准
1、 根据项目采购实际需求的特性，所提供生产设备具有实用性、先进性；
2、 根据项目采购实际需求的特性，所提供生产设备具有全面性、完整性；
赋分标准（满分6分）
1、生产设备体系：每完全满足一个评审标准计 1.0分，满分2 分；
2、优势领先生产设备：每完全满足一个评审标准计 1.0分，满分 2 分；
3、生产能力：每完全满足一个评审标准计 1.0分，满分2分。
	

	售后服务
方案 
	4分
	根据项目实际需求，提供针对本项目的售后服务方案，方案内容包含：1、售后服务承诺；2、售后服务内容；3、售后服务机构；4、维修管理响应时间、速度、方式及保障措施。
评审标准
1、切合本项目实际情况，方案内容齐全，对招标文件中各项要求有详细描述及其他内容的补充，叙述清楚，符合客观实际情况；
2、方案内容符合项目实际特点，内容科学、针对性强；
赋分标准（满分4分）
1、售后服务承诺：每完全满足一个评审标准计 0.5分，满分1 分；
2、售后服务内容：每完全满足一个评审标准计 0.5分，满分 1 分；
3、售后服务机构：每完全满足一个评审标准计 0.5分，满分1分；
4、维修管理响应时间、速度、方式及保障措施：每完全满足一个评审标准计 0.5分，满分 1分。
	


	业绩
	2分
	[bookmark: _Hlk78489730]提供2021年6月1日至今签订的类似项目的业绩合同，每份合格业绩合同计 0.5分，满分2分。
（类似项目的业绩需至少包含所投核心产品，销售产品不满足要求的，合同不予认可）
评审依据：完整的销售合同扫描件加盖公章。
	

	备注：1、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
2、评委对同一投标人的同一评分项打分出现极限分差时，需作出说明。
3、以上打分项目如有缺项或错误者，该项得0分。
	

	评标委员会签字：
	



备注：
（1）各评委独立打分。
评委打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该评委的打分作废，不计入汇总分。各评委有效打分的平均值为该项评分的最终分值，若出现综合得分并列时，比较价格得分，此项得分高者排序在前；若价格得分仍相同，比较技术得分，此项得分高者排序在前；若技术得分仍相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者排序在前。
（2）计算分数时四舍五入取小数点后两位。
（3）评审过程中，若出现特殊情况时，由评标委员会决定暂停评审，并提出具体处理意见。
（4）如有缺项或只有标题但无实质内容或有严重错误者得0分，需2/3以上评委认定。
（5）评审过程中，若出现本办法以外的特殊情况时，将暂停评审，有关情况待评标委员会确定后，再行评定。





注：财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号
强化政府采购异常低价审查，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
　　1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
　　2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
　　3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
　　4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 



第四章  招标内容及采购要求

1、 项目基本情况 
府谷公安业务技术用房及大数据应用中心项目已完工，为使项目尽快投入使用，需配置一批业务办公、数据操作等国产家具设备。预算总金额：8435289.00元。
2、 采购内容
	采购清单

	序号
	名称
	图示
	规格
	数量
	单位
	材质说明

	1
	办公桌1
	[image: ]
	2000*2000*760
	2
	张
	基材采用环保优质E0级中密度纤维板，优质木皮，厚度≥0.6mm，实木封边条，水性漆底漆，水性漆面漆，优质五金配件。

	2
	办公桌2
	[image: ]
	1800*1800*760
	17
	张
	基材采用环保优质E0级中密度纤维板，优质木皮，厚度≥0.6mm，实木封边条，水性漆底漆，水性漆面漆，优质五金配件。

	3
	办公桌3
	[image: ]
	1600*1600*760
	25
	张
	基材采用环保优质E0级中密度纤维板，优质木皮，厚度≥0.6mm，实木封边条，水性漆底漆，水性漆面漆，优质五金配件。

	4
	挂衣架
	[image: ]
	常规
	44
	个
	实木原木，水性漆底漆，水性漆面漆。

	5
	文件柜1
	[image: ]
	1800*450*2000
	2
	组
	基材采用环保优质E0级中密度纤维板，优质木皮，厚度≥0.6mm，实木封边条，水性漆底漆，水性漆面漆，优质五金配件。

	6
	文件柜2
	[image: ]
	1500*450*2000
对开门900*450*2000
衣柜门600*450*2000
配伸缩挂衣杆
	42
	组
	基材采用环保优质E0级中密度纤维板，优质木皮，厚度≥0.6mm，实木封边条，水性漆底漆，水性漆面漆，优质五金配件。

	7
	茶水柜
	[image: ]
	800*450*800
	59
	组
	基材采用环保优质E0级中密度纤维板，优质木皮，厚度≥0.6mm，实木封边条，水性漆底漆，水性漆面漆，优质五金配件。

	8
	单人位沙发1
	[image: ]
	1010*1000*740
	5
	个
	采用优质环保西皮,海绵采用高回弹海绵，配以整体弹簧座包，脚架采用镜面不锈钢框脚。

	9
	单人位沙发2
	[image: ]
	950*930*750
	32
	个
	采用优质环保西皮,海绵采用高回弹海绵，配以整体弹簧座包，脚架采用不锈钢框脚。

	10
	单人位沙发3
	[image: ]
	810*880*750
	58
	个
	采用优质环保西皮,海绵采用高回弹海绵，配以整体弹簧座包，脚架采用不锈钢框脚。

	11
	办公椅1
	[image: ]
	680*780*1020
	2
	把
	优质真皮饰面，海绵采用高回弹海绵，扶手采用北美白栓木材质，胡桃色开放漆，椅脚为不锈钢弓形椅架。

	12
	办公椅2
	[image: ]
	680*510*1160
	17
	把
	采用优质环保西皮饰面，海绵采用高回弹海绵，铝合金电镀扪皮扶手面，多功能底盘，国产协强气压棒，铝合金抛光五星脚，黑色尼龙脚轮

	13
	办公椅3
	[image: ]
	710*600*1140-1205
	25
	把
	采用优质环保西皮饰面，海绵采用高回弹海绵，扪皮扶手面，飞机底盘带原位锁定功能，行程65mm沉口0mm电镀气杆，350mm铝合金面包脚，50/38黑色PA防震轮

	14
	方茶几1
	[image: ]
	600*600*450
	54
	个
	基材采用环保优质E0级中密度纤维板，优质木皮，厚度≥0.6mm，实木封边条，水性漆底漆，水性漆面漆，优质五金配件。

	15
	方茶几2
	[image: ]
	600*600*450
	4
	个
	板材采用环保优质E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，2mm厚PVC封边，优质五金配件。

	16
	演讲台
	[image: ]
	600*491.4*1114.6
	2
	个
	基材采用环保优质E0级中密度纤维板，优质木皮，厚度≥0.6mm，实木封边条，水性漆底漆，水性漆面漆，优质五金配件，底座采用钢板静电粉末喷涂。

	17
	移动发言席
	[image: ]
	715*475*740~1050
	5
	个
	基材采用环保优质E0级中密度纤维板，优质木皮，厚度≥0.6mm，实木封边条，水性漆底漆，水性漆面漆，优质五金配件，可升降桌架。

	18
	会议桌1
	[image: ]
	8000*1800*760
	3
	张
	基材采用环保优质E0级中密度纤维板，优质木皮，厚度≥0.6mm，实木封边条，水性漆底漆，水性漆面漆，优质五金配件。

	19
	会议桌2
	[image: ]
	4800*1400*760
	7
	张
	基材采用环保优质E0级中密度纤维板，优质木皮，厚度≥0.6mm，实木封边条，水性漆底漆，水性漆面漆，优质五金配件。

	20
	研讨台
	[image: ]
	2400*1200*760
	2
	张
	基材采用环保优质E0级中密度纤维板，优质木皮，厚度≥0.6mm，实木封边条，水性漆底漆，水性漆面漆，优质五金配件。

	21
	主席台桌
	[image: ]
	1600*600*750
	12
	张
	基材采用环保优质E0级中密度纤维板，优质木皮，厚度≥0.6mm，实木封边条，水性漆底漆，水性漆面漆，优质五金配件。

	22
	会议条桌1
	[image: ]
	1400*450*750
	16
	张
	基材采用环保优质E0级中密度纤维板，优等A级天然木皮，厚度≥0.6mm，实木封边条，水性漆底漆，水性漆面漆，优质五金配件。

	23
	会议条桌2
	[image: ]
	1400*450*750
	308
	张
	基材采用环保优质E0级中密度纤维板，优等A级天然木皮，厚度≥0.6mm，实木封边条，水性漆底漆，水性漆面漆，优质五金配件。

	24
	主席椅
	[image: ]
	660*580*1220
	24
	把
	优质真皮饰面，海绵采用高回弹海绵，实木四脚椅架。

	25
	会议椅1
	[image: ]
	680*580*1025
	314
	把
	采用优质环保西皮饰面，海绵采用高回弹海绵，不锈钢弓形椅架。

	26
	会议椅2
	[image: ]
	610*570*870
	535
	把
	采用优质环保西皮饰面，海绵采用高回弹海绵，不锈钢弓形椅架。

	27
	会议椅3
	[image: ]
	700*670*990
	88
	把
	采用优质环保西皮饰面，海绵采用高回弹海绵，不锈钢弓形椅架。

	28
	桌前椅1
	[image: ]
	600*555*970
	90
	把
	采用优质环保西皮饰面，海绵采用高回弹海绵，不锈钢弓形椅架。

	29
	办公桌4
	[image: ]
	总尺寸：1600*1600*750
主台尺寸：1400*800*750
副柜尺寸：1600*550*625
	70
	张
	板材采用环保优质E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，2mm厚PVC封边，优质五金配件。

	30
	文件矮柜
	[image: ]
	800*400*1100
	60
	组
	板材采用环保优质E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，2mm厚PVC封边，优质五金配件。

	31
	办公椅
	[image: ]
	D630*W700*H（1155-1215)
	70
	把
	西皮头枕，椅背采用PA背框+特网面料，腰靠采用切割绵带升降调节功能，海绵采用一次性定型绵，底盘为连动底盘三档锁定，扶手采用PU扶手面含升降调节，气杆为行程65mm沉口50mm三级气杆，椅脚为340mmPA五星脚，椅轮为60/25黑色PA轮。

	32
	沙发
	[image: ]
	三人位
1950*880*750
	83
	个
	采用优质环保西皮,海绵采用高回弹海绵，配以整体弹簧座包，脚架采用不锈钢框脚。

	33
	办公桌5
	[image: ]
	整体规格：1530*1530*1100
桌：1200*600*750
柜：1500*300*1100
	400
	套
	屏风采用铝合金框架，屏厚度为≥30mm，铝框选用优质成型≥1.2mm厚铝材框架,经打磨、除锈磷化、静电喷涂粉末、高温焗炉等工序处理；板材采用环保优质E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，2mm厚PVC封边，优质五金配件。

	34
	办公桌6
	[image: ]
	1430*1530*1100
	60
	套
	屏风采用铝合金框架，屏厚度为≥30mm，铝框选用优质成型≥1.2mm厚铝材框架,经打磨、除锈磷化、静电喷涂粉末、高温焗炉等工序处理；板材采用环保优质E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，2mm厚PVC封边，优质五金配件。

	35
	办公椅
	[image: ]
	791*791*1002
	651
	把
	
背框彩用黑色背框，采用优质环保布料，不带腰靠； 坐垫为定型海绵坐垫，塑料坐壳；扶手为黑色固定扶手； 原位锁定底盘；优质气压棒； 椅脚为尼龙五星脚，黑色PU防震轮；

	36
	等候区
连排椅
	[image: ]
	三人位
1810*650*895
	50
	个
	扶手、脚：采用铝合金材料，大型精铸模具，压铸成型后直接抛光，静电喷粉喷涂处理。座背椅板为PU材质，一体模具成型，内置铁架+铁板，内置铁架采用10*20*2.0mm优质方管，通过模具冷压再焊接成型，铁板采用1.5MM优质冷轧钢板专用高速数控冲床配合专用冲孔模具冲孔，冷压成型后再与铁架焊接为一整体；横梁采用热轧钢厚度1.8MM八角钢管钻孔加工成型，除油除锈后表面静电喷粉处理。

	37
	柜台
	[image: ]
	42650*600*800
	42.65
	延米
	台面：人造大理石台面；
板材采用环保优质E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，2mm厚PVC封边，优质五金配件。

	38
	填表区
填单台桌上空格柜
	[image: ]
	1200*600*1000
	9
	张
	板材采用环保优质E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，2mm厚PVC封边，优质五金配件。

	39
	桌前椅2
	[image: ]
	D600*W590*H930
	140
	把
	采用优质环保布料,椅背为黑色PA背框；椅座采用高弹力海绵；扶手为黑色PP连体固定扶手；椅脚采用∮25mm管1.8mm厚电镀弓形架；

	40
	新闻椅
	[image: ]
	D560*W640*H890
	90
	把
	采用优质环保布料，椅背为PA背框，背8°后仰逍遥；椅座为PP座壳+低密度定型绵，座可上翻；扶手为固定形扶手；写字板采用喷涂写字板，可旋转、折叠；脚架为椭形喷涂管，PA料脚垫。

	41
	办公桌6
	[image: ]
	1400*600*750
	147
	张
	板材采用环保优质E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，2mm厚PVC封边，优质五金配件。

	42
	活动柜
	[image: ]
	400*485*600
	147
	张
	板材采用环保优质E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，2mm厚PVC封边，优质五金配件。

	43
	警备柜1
	[image: ]
	900*500*1850
	310
	组
	左右门等分，顺开设计，保证使用者私密性，门内上设层板，中间设铝合金挂衣杆，下设层板，左右门独立锁具； 主体采用0.6mmSPCC优质冷轧钢板，上顶及左右边框12mm窄边设计，经过国际领先的13工位处理法处理，表面硬度可以达H级； 整体采用两侧包裹顶板结构，结构更稳固，侧面整张钢板无焊接缝，美观实用； 柜体上顶采用加强设计，结实稳固，门后采用可上中下调节的挂镜； 一线品牌锁具：锁芯具有可更换锁芯和钥匙的功能 ，钥匙和锁芯有3位钢印编码； 塑粉（柜体和门板采用双色设计）采用国内知名品牌的原生一代粉，质地细腻均匀，不发乌，无暗沉；扣手（镀锌一代ABS）设计，抗衰老防腐蚀耐冲击；扣手与柜门平齐，美观实用

	44
	钢制文件柜
	[image: ]
	900*500*1850
	423
	组
	 上下对开铁门设计，上二下一块调节层板，上下独立锁具； 主体采用0.6mmSPCC优质冷轧钢板，上顶及左右边框12mm窄边设计，经过国际领先的13工位处理法处理，表面硬度可以达H级； 拆装结构，前框、两侧及后背均采用特有卡接结构，两侧包裹顶板，侧面整张钢板无焊接缝，美观实用； 柜体四周加强设计，并预冲加厚层板挂孔及层板口定位点 ，锁杆采用4mm钢筋，上下带消音保护装置； 一线品牌锁具：锁芯具有可更换锁芯和钥匙的功能 ，钥匙和锁芯有3位钢印编码；塑粉（柜体和门板采用双色设计）采用国内知名品牌的原生一代粉，质地细腻均匀，不发乌，无暗沉； 右侧扣手设计（镀锌一代ABS），抗衰老防腐蚀耐冲击；扣手与柜门平齐，美观实用

	45
	保密柜
（非涉密）
	[image: ]
	900*390*1850
	232
	组
	上下4扇对开铁门设计，内置3块可调节层板，上门2个并列抽屉，外门采用国保电子锁，抽屉单独锁具；主体采用0.8mmSPCC优质冷轧钢板（抽屉滑轨采用1.2mm优质静音全展轨），经过国际领先的13工位处理法处理，表面硬度可以达H级；整体采用两侧包裹顶板结构，结构更稳固，侧面整张钢板无焊接缝，美观实用；柜体四周加强设计，并预冲双排层板挂孔，锁头采用上下中间4根8mm钢筋，上下带消音保护装置； 一线品牌锁具：抽屉锁芯具有“红绿点透视窗”设计，钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠；电子锁：可以根据个人习惯设置10位密码，根据电子锁钢印编码可以远程解码；塑粉：采用国内知名品牌的原生一代粉，质地细腻均匀，不发乌，无暗沉；

	46
	警备柜2
	[image: ]
	900*500*1850
	30
	组
	上下各二门，等分顺开设计，保证使用者私密性，门内上设层板，中间设铝合金挂衣杆，每扇门独立锁具；主体采用0.6mmSPCC优质冷轧钢板，上顶及左右边框12mm窄边设计，经过国际领先的13工位处理法处理，表面硬度可以达H级；整体采用两侧包裹顶板结构，结构更稳固，侧面整张钢板无焊接缝，美观实用；柜体上顶采用加强设计，结实稳固，门后采用可上中下调节的挂镜；一线品牌锁具：锁芯具有可更换锁芯和钥匙的功能 ，钥匙和锁芯有3位钢印编码；塑粉（柜体和门板采用双色设计）采用国内知名品牌的原生一代粉，质地细腻均匀，不发乌，无暗沉；扣手（镀锌一代ABS）设计，抗衰老防腐蚀耐冲击；扣手与柜门平齐，美观实用。

	47
	信访大厅接待沙发
	[image: ]
	3+1
三人位：L2060*W755*H730
单人位：L870*W755*H730
	2
	套
	
采用优质环保西皮,海绵采用高回弹海绵，配以整体弹簧座包，脚架为五金脚架。

	48
	一层大厅接待沙发
	[image: ]
	3+1+1
三人位：L1970*W780*H820
单人位：L840*W780*H820
	8
	套
	
采用优质环保西皮,海绵采用高回弹海绵，配以整体弹簧座包，脚架为五金脚架。

	49
	长茶几
	[image: ]
	1200*600*380
	10
	个
	面板为12MM劳伦黑金岩板面；架子采用优质喷涂钢架

	50
	登记桌
	[image: ]
	1600*700*750
	1
	张
	板材采用环保优质E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，2mm厚PVC封边，优质五金配件。

	51
	谈话桌1
	[image: ]
	1400*600*750
	12
	张
	板材采用环保优质E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，2mm厚PVC封边，优质五金配件。

	52
	谈话桌2
	[image: ]
	1200*600*750
	2
	张
	板材采用环保优质E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，2mm厚PVC封边，优质五金配件。

	53
	床1
	[image: ]
	1800*2000*980
含棕垫
	11
	张
	板材采用环保优质E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，2mm厚PVC封边，优质五金配件。

	54
	床2
	[image: ]
	1200*2000*980
含棕垫
	40
	张
	板材采用环保优质E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，2mm厚PVC封边，优质五金配件。

	55
	床3
	[image: ]
	900*2000*980
含棕垫
	42
	张
	板材采用环保优质E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，2mm厚PVC封边，优质五金配件。

	56
	床头柜
	[image: ]
	常规
	102
	个
	板材采用环保优质E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，2mm厚PVC封边，优质五金配件。

	57
	货架
	[image: ]
	1500*600*2000
	21
	组
	主体采用优质SPCC冷轧钢板，经过国际领先的13工位处理法处理，表面硬度可以达H级；立柱40*80*1.2mm横梁40*60*1.2mm隔板0.6mm;塑粉采用国内知名品牌的原生一代粉，质地细腻均匀，不发乌，无暗沉,单层承重500-600公斤

	58
	货架
	[image: ]
	2000*600*2000
	35
	组
	主体采用优质SPCC冷轧钢板，经过国际领先的13工位处理法处理，表面硬度可以达H级；立柱40*80*1.2mm横梁40*60*1.2mm隔板0.6mm;塑粉采用国内知名品牌的原生一代粉，质地细腻均匀，不发乌，无暗沉,单层承重500-600公斤

	59
	诊桌
	[image: ]
	1600*800*750
	1
	张
	板材采用环保优质E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，2mm厚PVC封边，优质五金配件。

	60
	就诊椅
	[image: ]
	常规
	1
	把
	采用优质环保西皮,海绵采用高回弹海绵；椅脚为金属五星脚。

	61
	护理床
	[image: ]
	2050*970*450/700
	2
	张
	 床板采用冷板一次冲压成型，表层静电粉末喷涂； 铝合金折叠护栏，单触式手柄操作；电机系统（电机三个，电控箱一个、控制手柄一个）；中控脚轮刹车系统； 四轮采用125mm全制动脚轮； 点滴架插孔每侧三个，引流挂钩每侧二个，输液杆一支；快拆式配置，中纤板床头尾、侧边条；功能: 高--低：450mm--700mm； 背部角度 0-80°(±5°)； 膝部角度 0-40°(±5°)； 承重能力：250公斤。

	62
	密集柜
	[image: ]
	900*560*2360
	166
	组
	门板采用0.8mm厚优质冷轧钢板，背面点焊加强筋。右上门装有密集架豪华闪电锁，组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活。侧护板采用冷轧钢板，材质厚度0.8mm。
轴承：调心轴承。传动轴采用圆钢，材质厚度直径20mm。连接钢管采用无缝钢管，材质厚度直径25mm。防护装置为每列的接触面均有缓冲及密封装置,具有良好的防震,防尘,防鼠,防光,防潮,功能。防震、防尘装置为20mm厚抗老化橡塑磁性密封条。
顶板：采用冷轧钢板，材质厚度0.8mm。防倾倒装置采用冷轧钢板，材质厚度2.0mm。

	63
	定制衣柜
	[image: ]
	2500W*600D*2800H
根据实际尺寸定制
	10
	组
	板材采用环保优质E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，2mm厚PVC封边，优质五金配件。

	64
	写字桌
	[image: ]
	1200*600*750
	12
	张
	板材采用环保优质E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，2mm厚PVC封边，优质五金配件。

	65
	休息沙发
	[image: ]
	690*750*420/770
	20
	张
	采用优质环保西皮,海绵采用高回弹海绵；金属脚。

	66
	圆茶几
	[image: ]
	600*600H
	10
	个
	基材采用环保优质E0级中密度纤维板，水性漆底漆，水性漆面漆，优质五金配件。

	67
	操控台
	[image: ]
	深度900
	125
	延米
	面板和侧脚采用环保E1级三聚氰胺板；主体框架材质为冷轧钢板SPCC冲压折弯成型，均匀数控剪切，平稳冲压，无焦点焊接，打沙，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷塑。门板以及内部结构件厚度为1.0-1.5mm冷轧钢板。调度控制台底部设计空间大，前后有门，前后门上有散气孔，可实现空气对流通畅，使设备安全性得到有效保证；调度控制台内部设计专业的强弱电布线设计，将电源线与信号线使用专业线槽分开布置，确保不互相干扰。显示器后屏风采用工业拉铝型材，表面黑色喷涂处理，凹槽可悬挂显示器支架;铝型材横截面尺寸是根据此款式控制台架构特殊制定制，可安装特制的LCD支架、工作灯、电话架、文件架等，以明确坐席功能及提升整体形象。键盘架为双节走珠滑轨。

	68
	会客沙发
	[image: ]
	1030*840*950
	16
	个
	采用优质布绒饰面，海绵采用高回弹海绵，实木油漆脚架。

	69
	衣柜
	[image: ]
	1200*600*2000
	16
	张
	板材采用环保优质E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，2mm厚PVC封边，优质五金配件。

	70
	L办公桌
	[image: ]
	1400*1400*750
	50
	张
	板材采用环保优质E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，2mm厚PVC封边，优质五金配件。

	71
	研讨台2
	[image: ]
	3000*1200*750
	6
	张
	板材采用环保优质E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，2mm厚PVC封边，优质五金配件。

	72
	文更柜
	[image: ]
	970*450*1850
	32
	组
	左侧，上玻下铁门，上下各一块活动层板，右侧设通门，内上设层板，中间设铝合金挂衣杆，下设层板，独立锁具；主体采用0.6mmSPCC优质冷轧钢板，上顶及左右边框12mm窄边设计，经过国际领先的13工位处理法处理，表面硬度可以达H级；整体采用两侧包裹顶板结构，结构更稳固，侧面整张钢板无焊接缝，美观实用；玻璃采用高透亮洛阳浮法玻璃，玻璃封条采用钢板全封结构，结实稳固；柜体上顶采用加强设计，结实稳固，门后采用可上中下调节的挂镜； 一线品牌锁具：锁芯具有“红绿点透视窗”设计，钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠；塑粉（柜体和门板采用双色设计）采用国内知名品牌的原生一代粉，质地细腻均匀，不发乌，无暗沉；扣手（镀锌一代ABS）设计，抗衰老防腐蚀耐冲击，抗衰老防腐蚀耐冲击；扣手与柜门平齐，美观实用。
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	接处警席
	[image: ]
	1800*900*950
	3
	套
	操作台采用拼装结构，配备可调节标准19寸机架，整体框架材料采用1.2mm的首钢优质冷轧钢板，承重梁采用2.0mm厚优质覆铝锌板制作，主机固定板、前后门、键盘抽屉采用1.2mm首钢优质冷轧钢板、采用激光切割、数控冲压、数控剪板、数控折弯、数控焊接等现代化一流的加工工艺加工而成。 操作台台面采用优质环保实木颗粒板为基材，上下双贴面，前端镶有30mm宽鸭嘴型聚氨酯手枕使人体长时间工作时更加舒适，具有耐磨、耐腐蚀。高强度，耐用，使用方便，整体美观整洁。 表面处理为脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑，单层铝型材背板内置1层隔板  
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	作战椅
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	660W*722D*1120H-1220H
	45
	把
	*背框采用黑色背框，黑色尼龙升降头枕；定型海绵坐垫，滑动功能线控坐壳；铝合金支架，可调节腰靠；靠背优质网布，坐垫透气面料；黑色3D功能扶手； 线控底盘（自载重底盘）；优质气压棒； 脚架为黑色尼龙五星脚，黑色PU防震轮。
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	心理综合测评系统
	[image: ]
	标准
	1
	套
	一、功能要求
1.系统设置：更换皮肤功能，十二套颜色，用户可随意选择，用户可以根据需求自主更换logo、软件名称、倒计时提示和测评选项时间。
2.量表管理：综合测试不少于350个，包含心理卫生综合评定、行为、气质、抑郁、焦虑、自闭、孤独、自杀倾向、人际关系、社交、精神障碍、自我意识、生活事件、幸福感、家庭环境等，可根据需求定制特殊量表及指定量表的更新；支持自定义量表的导入；图文并茂的分析报告，满足心理工作者专业需求。
3.危机预警管理：该系统可以发布红色、橙色、黄色三级警情监测信号；预警管理侧面研判用户心理健康信息，通过心理测评筛查第一时间触发因子预警和预警时间，咨询师可以在线查看测评报告以发送邮件的形式进行处理；根据普测活动可以进行一键打印团体预警信息。
4.系统具有快捷的二维码扫描测试功能，管理者可使用二维码发起团体测试，测试者只需拿出手机、pad等移动端扫描系统二维码即可实现系统登录、系统注册、手机端测试、手机端查看报告、等多种应用；同时，系统还开放了二维码自助管理端，允许管理员将任意信息在线生成二维码，最大限度的方便管理员和测试用户使用；手机端扫码支持在线预约、匿名预约，可对接心理健康自助系统。
5.全数据导出：全部测评量表报告、人员列表、原始分数、预警列表的导出，出具支持（即时、审阅、自定义，完全根据体检中心内部管理流程灵活匹配）报告结果的贮存、打印有多种选择，用户可根据自己需要，选择剖面图、数据、自动报告等各种报告形式，并能以WORD、PDF和EXCEL进行任选，可直接在当前系统界面进行文档操作。
6.软件语音播报心理测试题目答案,系统会在用户人员登录时以弹出窗口进行提醒相关的最新测试活动。
7.测试开始前会根据测试量表类别进行指导语倒计时时长计时，确定测试者明确测试内容，点击开始会再次出现指导语认真阅读提示选项。
8.为避免恶意测试，测试过程如出现答题过快，明显超过看题速度，系统会弹出答题过快认真作答警示框。
9.心理智库：包含心理百科、心理咨询和心理阅读三大模块，提供心理科普知识；心情记录功能，带有治愈作用的心情记录图鉴。
10.心理资源库：整体包含8大模块，分为心理科普（311篇文章）、心理阅读（85篇）、心理图库（151部）、趣味测试、心语心声（118部）、辅导案例（23部）、放松减压（8部放松训练）。
11.对不同的心理问题，提供有针对性的个性化的干预方案13个以上。
12.课堂记录：提供心理课程课堂记录表，方便负责进一步组织心理健康课程的教研及管理工作。
13.行为记录：通过线下访谈面询记录每一位用户的心理健康状态，记录由32条异常表现标签和33条生活事件标签进行记录。
14.量表组功能：可以分别绑定自定义单位的组织结构，测试适合量表，简化后续的重复操作，方便管理者更好的管理机构量表，无限制机构框架建设功能。
15.团体数据统计：可根据测试单位的组织结构、量表名称选择、测试时间段查询团体测试报告；团体报告可支持样本分析与统计，自成生成心理健康水平差异显著性对比分析报表（报表内容包含样本数、均值、方差、P值、T值及单测检验与双测检验等国际公认权威数据）。
16.在线互动：在线沟通交流或者咨询，无非就是为了简单方便，信息及时快捷的表述和传达，并且随时随地。在线聊天或者交流，能够及时方便的交流信息和确认信息，又或者沟通交流感情，越来越普遍和日常化。
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	身心健康检测仪
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	标准
	1
	套
	一、功能要求
1、采用双10寸显示系统，方便管理者与来访者使用。
2、主页分为三个大类，分别为身心检测、心理档案、个人中心。最主要的身心检测模块主要包含心理检测、压力分析、心理百科、心理FM、睡眠改善、心理减压、脑力激活、心理干预等八大模块。
3、可以进行心理健康筛查、情绪健康评估、人际综合评估、职业性格评估、疫情心理自评、睡眠质量评估、舒尔特方格、气质类型测验等心理检测量表测评。
4、心理检测量表完成后点击提交，可直接显示测评报告，包含用户基本信息、评估结果、综合分析建议、科普小常识，测评报告自动保存。
5、压力分析检测页面可显示心率、血氧、稳定指数、抗压能力、自主神经、呼吸波形、皮肤电阻、脉搏波和PPG的实时动态指数，当全部数值都有动态显示时，可以点击结束来查看检测报告，检测时长由用户决定。
6、压力分析报告包含用户基本信息，检测时间、检测项目、报告有效性、平均心率、抗压能力、疲劳指数、压力指数、情绪指数、评价与建议等
7、心理百科模块具有心理学名词的相关介绍和资料。
8、心理FM分为生活、情感、人际、情绪、校园、成长六大类型的FM电台音频。
二、配置要求：
1、压力分析模块提供多参数传感器进行检测分别为血氧脉搏传感器、皮电传感器、呼吸传感器。
2、数据控制盒*1个：主板控制系统USB*1；lemo*3。
3、血氧传感器*1个：采样频率250Hz，含红光和红外光脉搏信号，lemo锁式接口。
4、皮电传感器*1个：一体化设计，皮电信号250Hz采样频率，lemo锁式接口。
5、呼吸传感器*1个：采样频率250Hz、lemo锁式接口。
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	打印机
	
	标准
	1
	台
	多功能一体机（具有打印、复印、扫描功能），涵盖功能: 复印 打印 扫描，最大幅面: A4，能效等级: 一级，适用场景: 商务办公，耗材类型: 一体式墨盒，原厂连供打印机。
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	心理档案采集仪
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	标准
	1
	台
	一.硬件参数：
1. 主感光芯片：Sony  1/2.3英寸
2. 主感光像素：1200万（3840*2880）
3. 对焦模式：自动对焦，有利于扫描办公环境中不同大少与厚薄的扫描物        
4. 接口：USB3.0兼容USB2.0
5.扫描幅面：B4幅面
6.遥控器：带无线遥控器，可无线控制各种模式的扫描
二.软件参数：
1、文档优化功能：快速扫描，扫描后图片自动深度优化，去除多余边角，底色增白，红章保留，去除阴影等；
2、书籍扫描功能：扫描后图片自动曲面展平，去除手指痕迹，可实现左右分页；
3、AI扫描功能：可识别不同证件和文档的类别，自动给出相应的扫描模板；
4、智能命名功能：支持为扫描文件进行文件名的自动命名，如有错误还可框选进行重命名，减少人工手动输入；
5、水印功能：可自动添加水印，自带多种常规水印模板，也可自定义添加水印；
6、快速PDF：可快速将图片或多张图片转换或合并成PDF格式；
7、框选OCR功能：支持快速框选图片，实现OCR的文字识别，并可以对文字进行复制、一键保存为word文档操作；
8、智能搜索功能：可按图片内容识别搜索，对于扫描时间很长的图片，使用者可凭图片中的部分内容进行搜索原文件。
​
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	档案柜
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	800*400*1800
	1
	个
	板材采用环保优质E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，2mm厚PVC封边，优质五金配件。
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	心理健康自助管理系统V1.0
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	标准
	1
	套
	一、功能要求
1.系统基于Android语言开发，支持互联网上、局域网、单机使用，运行于局域网或互联网,支持远程管理。
2.系统整体包含心理科普、心理悦读、心理影视、心理图库、能力训练、专业测试、趣味测试、心语心声、心理课堂、咨询辅导、放松减压、心理互动、机构介绍等不少于12大模块，各模块下支持无限添加二级栏目，文章无限扩充，支持视频，文章、图片、音频等格式上传。
3.咨询辅导：包含经典案例、自助方案，咨询预约等功能，经典案例包含情绪调节、人际交往、学习问题、自我认识等4个方面；自助方案提供相应的自助式解答方案；咨询预约可查看心理咨询师的基本资料和个人简介，可预约心理咨询师，并描述个人想咨询的问题和联系方式，管理员可根据用户预约信息进行及时回复或者预约面谈咨询，并支持通过手机扫码实时对接心理综合测评管理系统的在线预约咨询。
4.信息加工训练：其中包含汽车加工制造厂、快速邮递、速度匹配；信息加工训练是人体在环境内有效利用自身的感官，从外界获得不同的感觉信息输入大脑，大脑对输入信息进行加工处理并作出适应性反应的能力。
5.空间认知训练：其中包含心理旋转、兔子吃萝卜、折叠箱、水吧服务生等空间构成中的形态认知与训练,揭示了立体形态的审美原理、构造原理,能帮助来访者建立抽象思维能力、创造性思维能力、空间思维能力。
6.记忆力训练：前瞻记忆、寻找黑桃A、桌球记忆、藏宝阁、餐厅、看我72变、情绪记忆；记忆，是学习的重要环节，是巩固知识的重要手段。
7.情绪调节训练：迁徒鸟、情绪消消乐；情绪调节能力形成的心理序列变化的历程与规律是遵循感知、觉察、理解、缺失感、对比、判断、探索、洞悉情境、领悟过程、熟练掌握策略、习得相关方法、内化吸收。
8.放松协调训练：通过荷花冥想等释放压力、学会放松、松弛紧张的神经、恢复生活态度。
9.注意力训练：其中有舒尔特方格、快乐跳舞毯、注意广度、注意分配、注意力及视觉反应训练、注意力及运动反应训练、注意力集中训练等，可以测量注意力水平和是否有注意力方面的困扰，评估注意力的各种细节能力。
10.认知能力训练：猫抓老鼠、趣味图形、究极速算、认知能力训练等训练来访者成长中必须具备的最基本的判断能力、语言能力、注意力、思维能力、组合能力、想像能力、认知能力和认识数等，通过有趣的画面，鲜艳的色彩，生动活泼的文字描述，激发来访者的好奇心和求知欲，使来访者潜在智能得到最深度的开发和训练。
二、配置要求
1.屏幕尺寸：≥42英寸触摸屏，分辨率1920*1080
2.机身尺寸：≥1070mm×530mm×1200mm
3.操作系统：Android系统
4.主机配置：≥3288主板，运存≥4g，内存≥32g
5.机身外形：采用一级冷轧钢板，汽车烤漆，纳米技术，钢制机壳
6.工作温度：-20℃～50℃，湿度10%～80%
7.工作寿命：10年以上，单点使用寿命≥6000万次
8.电源/电压：AC220V±10%50HZ±1HZ 
9.功率：≤200W开机瞬间电流3A
10.音响：双声道防磁立体声音响系统
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	 单人位沙发2个、茶几
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	标准
	1
	套
	布艺，高回弹海绵长度不小于100cm，坐深不小于90cm，茶几：木制结构，圆形，直接不小于40cm
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	饮水机
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	标准
	1
	个
	温热型，上进水，下层储物
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	录音笔
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	标准
	1
	个
	高保真录音，内存不小于8G
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	多维互动训练系统
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	标准
	1
	套
	一、功能要求
1、系统主要包括训练中心，学习中心，报告中心，系统中心四个模块。
2、系统借助安卓平台，可以实现更为便捷的携带和存放，在任意场合，任意地点，都可以任意使用。
3、用户通过标准训练范式快速掌握心理学研究的原理和方法，灵活变更训练参数和材料，丰富训练研究的手段和对象，对训练结果进行组间的统计分析，实现“范式学习-总结分析-应用研究-探索提升”的学习循环，从而大幅度提升训练教学的层次和目标。
4、训练中心模块主要有：空间认知，逻辑思维训练，注意广度，数字记忆广度，工作记忆，反应时能力训练，决策能力，威斯康星卡片、眼动训练游戏测评模块。用户可通过对应的训练进行逻辑能力提升。
5、空间认知包含三种难度的3D空间场景训练模式。
6、工作记忆可以提供不少于15关记忆类模拟场景进行训练。
7、反应时能力训练可以提供不少于5种反应速度测试场景进行训练。
8、决策能力可以提供不少于15关模拟游戏进行训练。
9、眼动训练可以通过虚拟咨询师语音指导下，引导用户进行眼动脱敏训练。
二、配置要求
1、电容触摸平板1台：显示尺寸≥10英寸，分辨率≥1920×1200，运行内存≥4G，存储内存≥128G。
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	心理咨询沙发
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	标准
	1
	套
	三人位,面料: 超柔绒布或科技布，，手感柔嫩细腻，光泽度好；防潮、防污易清洁；座垫采用全新45密度高回弹成型海绵，回弹性好，不易变形。加厚加宽实木架结构，经过防虫、防潮、防腐等化学处理、二次烘干蒸发处理；承重力强，含水率小于12%；弹簧扣精工制作。长度不小于180cm，坐深不小于90cm
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	沙盘套装-标准版
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	标准
	1
	套
	一、功能要求
1、标准沙盘：实木材质内侧尺寸为720mm×570mm×70mm，边厚17mm，沙盘架尺寸不小于长660×530×600mm,全实木材质，内侧海蓝色设计，表面光滑不伤手，耐磨不掉色；底部安装防滑处理，在动沙过程中沙箱在桌面不会移动,用于个体和团体治疗的国际标准沙箱，上下分体式安装，便于移动和搬运。
2、沙具摆放柜：实木材质，尺寸为1600×1200×300mm，5层9阶设计（充分满足不同类别玩具按不同阶层分类摆放，便于来访者清晰地看到全部沙具），结构稳定大方、天然木纹色、外观考究（表面清漆涂层）。
3、沙具国际标准分类，分大类和次类别。包括人物、动物、植物、建筑物、食品果实、家具生活用品、交通工具、宇宙天体、自然景观、宗教等18大类及若干次类别。通过次类别的划分面向不同群体的应用需求。通过次类别的划分面向不同群体的应用需求。材质为树脂、陶瓷、ABS工程塑料。玩具或物品接近于现实之物。
4、海沙：天然海沙。
5、书籍：专业心理沙盘游戏指导
6、工具：沙盘、刮沙板等
二、配置要求
1、标准沙盘*1套
2、沙具摆放柜*2个
3、沙具*1200个
4、海沙*15KG
5、心理沙盘书籍疗*1本
6、沙盘教辅工具*1套
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	沙盘小座椅
	[image: ]
	标准
	4
	个
	可移动，旋转
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	智能身心减压调养舱
	[image: ]
	标准
	1
	套
	一、产品功能：
1、系统支持无需输入用户名与密码下快速更换登录用户。
2、系统侧边栏可展开或隐藏，侧边栏中的按键能对调养舱所有功能实现控制，包括头罩姿态控制、靠背姿态控制、加热开关、足疗开关等，软硬件一体化操作，方便高效。
3、身心检测功能具有精确的脉搏数据检测，快速准确地评估身心健康状况并给出评价建议；
4、系统包含：呼吸训练、精力恢复、消除焦虑、激发活力、催眠释压、深度减压、身心合一、自主调养、健康检测等模块。健康检测时实时展示脉搏波。调养项目可自由选择男、女声引导语，针对不同环境、不同场合下的放松需求，在引导语、脑波背景音乐、脑波牵引灯的共同作用下，实现减压的效果。
5、健康检测：通过脉搏采集器三分钟(通过设置中心设定)快速展示测试者的心率、稳定指数、抗压能力和自主神经等数值，脉搏波波形图及HRV折线图在测试过程中会展示实时数据及动态图表。在系统正常连接硬件情况下，点击开始，即可进行正式的生理数据采集，并进行实时保存。
6、检测报告：通过检测时间查询检测报告列表，查看检测报告详情，包含用户基本信息（用户名、性别、年龄等信息），检测日期、训练时长、平均心率、检测指标（包括间期均值、相邻RR间期差的均方根、间期变异系数、相邻RR间期差的标准差、间期标准差、PNN50、间期极差、PNN50%、RR间期图等）、精神压力、自主神经、检测参数评价与建议（对精神压力指数的评价与建议）。长按可以删除。检测报告可以导出PDF文件
7、图表管理：管理员可通过用户名检索某用户的图表，也可查看全部。
8、调养中心：每个训练模块均可设置引导语、男声、女声引导语选择。训练项目内显示同步实时心率与专注意数值。
9、红外热疗：皮垫下内置红外热疗发生装置，人性化设计，温暖舒适利于身心放松，同时可促进血液循环和微循环。
10、智能联动：调养中心每个子项目针对太空舱按摩程序、脑波灯牵引程序均需实现科学封装，在软件系统中一键进入任一调养项目，太空舱随即联动动作，自动展开姿态调整、音乐播放、脑波牵引等工作。
二、产品配置：
1、流线型电动抗干扰头罩，可任意调整闭合角度，最大角度下基本与外界环境全隔离，营造良好、客观、安静的放松氛围。
2、脑波灯单元：实现1Hz至14Hz闪烁频率，并能调整亮度，可进行δ、θ、α、β脑波牵引。
3、音乐单元：肩部内置两个全频高保真喇叭。
4、体感单元：臀部内置不小于25W次声体感振动器。
5、按摩单元：按摩气囊覆盖小腿两侧及脚面周边，足底可进行滚轮刮痧按摩，针对足底穴位进行有效地放松，腰背设置红外加热功能。
6、采用高品质超纤皮包覆，与肌肤接触舒适。
7、触控训练器*1台，≥10.1寸，可控制舱身及各功能选项。
8、生物传感器一套。"

	89
	VR智慧心理舱
	[image: ]
	标准
	1
	套
	一、功能简介
1、软件包含心理健康系列课程、心理脱敏、职业体验、职场减压、心理宣泄、心理放松6大模块。
2、心理健康系列课程分为心理检测、防社交恐惧、预防游戏沉迷、心理知识学习等4项功能。
3、心理脱敏分为社交恐惧症、幽闭恐惧症、恐高症治疗、焦虑症、心理自我检测等5项功能。
4、职业体验分为人民教师、科学家、人民警察、医生等4种角色体验。
5、职场减压分为职场压力自我检测、职场压力缓解放松、职场心理压力原因、职场心理减压方式等4项功能。
6、心理宣泄分为知识科普、极速飞车、打靶宣泄、打地鼠等4项功能。
7、心理放松分为心理压力测试、休闲体验、音乐室、想象放松、肌肉放松等5项功能。
二、配置要求
1.便携式VR眼镜*1台，双眼分辨率：3664*1920，RAM≥4GB,ROM≥32GB。
2.沉浸式旋转座舱*1台。
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	生物反馈型放松椅
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	标准
	1
	套
	一 、功能要求
1.系统分为管理员和测试用户两种角色，用户主要拥有设置、健康检测、调养中心、检测报告四大功能模块。管理员还可以进行用户管理。
2.用户管理可通过登录账号检索，并可查看、编辑用户信息，添加用户，删除用户及信息（包含用户名、性别、年龄、真实姓名、检测报告的用户数据管理）。
3.详细的检测报告包含测试用户的用户名、性别等个人信息、训练日期、训练时间、训练时长、平均心率；间期均值、相邻RR间期差的均方根、间期变异系数、相邻RR间期差的标准差、间期标准差、PNN50、间期极差、PNN50%、RR间期图等实时检测信息；RR间期直方图、RR间期散点图和平衡图三种图形指标；疲劳指数、压力指数、情绪指数、稳定指数4种精神压力条形图表；对于检测参数的评价与建议。方便用户了解个人生理状态，便于及时调养。
4.检测报告可导出PDF到安卓设备。
5.调养中心：包含高效放松：荷花绽放、孔雀开屏、沙漠绿洲、菩提生长；呼吸训练：实物辅助训练和鼻腔呼吸训练；音乐调适：身心放松音乐；减压调养：肌肉放松、想象放松、精力恢复、消除焦虑、深度减压、催眠释压和身心合一。
二、配置要求
1.真皮放松椅*1台
2.尺寸：≥1000mm*900mm*1000mm
2.控制系统：放松椅靠背、腿部联动电机控制，靠背100度-160度，  腿部90度-180度任意调节
3.音乐单元：肩部内置两个3W全频高保真喇叭
4.体感单元：背部与座部分别内置6个低频15W体感振动单元
5.面料：接触面高品质头层小牛皮包覆，与肌肤接触更为舒适
6.填充：高回弹海绵
7.框架：合金架+木质
8.训练仪：10英寸，处理器≥10核，分辩率1920*1080，运行内存≥4G，储存≥64G，传感采集器一套
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	宣泄套装
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	标准
	1
	个
	宣泄套件包括橡胶宣泄人1个，宣泄沙袋1个，宣泄球1个，宣泄棒4个，宣泄手套一副。
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	智能运动减压训练仪
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	标准
	1
	套
	一 、功能要求
1.操作台四色按键控制系统，四色按键分别是向左向右返回确定。当返回至个人主页或需要退出系统时，鼠标可控制系统。
2.单车运动训练区可监测心率等身体运动指标。
3.运动单车可进行独立比较自由的训练，不受软件系统干扰。
4.运动减压区：跑跑乐、城市漫游、越野竞技、障碍酷跑、骑行探险、太空漫步。
5.心理舒展区：心理图片、音乐能量。                                                                                                                                                                                     6.呐喊宣泄区：心灵之旅、快乐骑行、砸金蛋。
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	L异形沙发
	[image: ]
	3400*2600*770
	2
	张
	采用优质环保布料饰面，实木框架，高密度定型海绵，含调节脚。
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	圆茶几
	[image: ]
	φ800*φ400*650
	6
	个
	台面板采用白色烤漆，四周45°斜切边，含调节脚。
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	休闲椅
	[image: ]
	700*600*820
	8
	个
	采用优质环保布料饰面，高密度定型海绵，升降底盘，铝合金四星脚
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	半圆异形沙发
	[image: ]
	3000*1500*770
	2
	张
	采用优质环保布料饰面，实木框架，高密度定型海绵，含调节脚。
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	圆凳1
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	φ460*440H
	8
	个
	采用优质环保布料饰面，烘干实木框架，双层加厚夹板，高密度海绵，底部配4个胶脚（黑色）；
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	圆凳2
	[image: ]
	φ600*380H
	8
	个
	采用优质环保布料饰面，烘干实木框架，双层加厚夹板，高密度海绵，底部配4个胶脚（黑色）；
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	指挥椅
	[image: ]
	760*724*1191
	16
	把
	优质真皮饰面，高密度海绵填充，优质气压棒，铝合金抛光五星脚
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	刑警值班床1
	[image: ]
	W4500*D900*H1850
	20
	套
	整体规格：长4500mm，宽900mm，高1850mm。
1、立柱：采用优质冷轧钢板经成型线轧制而成的型钢，其立面为中空异形（双面喷涂）
2、长横梁：采用优质冷轧钢板经特制成型线轧制而成的型钢，其立面为中空异形（双面喷涂），下方R14.5外圆弧设计。                 
3、床短横梁：采用优质冷轧钢板经特制成型线轧制而成的型钢，其立面为中空异形（双面喷涂），下方R14.5外圆弧设计    
4、床拉杆：采用优质冷轧钢板经特制成型线轧制而成的型钢，其立面为中空异形（双面喷涂），下方R14.5外圆弧设计。
5、床恒：采用不小于30*20*0.8mm钢管制作，方管两端设有4*10mm安装空，与床恒卡扣内嵌式链接方式，具有防脱落功能、拆卸功能。
6、床恒卡扣：采用厚度1.2冷轧钢板折弯冲压一次成型，与床恒嵌式链接方式，具有防脱落功能、拆卸功能。
7、侧护栏：长度≥1250mm,采用≥Φ19mm*1.0mm圆管无内陷一次式弯管处理后与护栏竖焊接而成，竖管平均分布,不少于4根，净高度为≥300mm。
8、床头护栏：采用不小于Φ19mm*1.0mm圆管与护栏竖焊接而成，竖管平均分布,数量3根，净高度为300mm。
9、楼梯支架与楼梯脚踏板：楼梯支架采用≥25*25*0.9 mm管焊接而成，脚踏板采用优质冷轧钢板经冲压而成，两头成型后半圆设计，表面需有凹凸纹路，可以起到防滑作用。  
10、卡式连接挂件：经冲床冲压成L型，需有三个连接卡口，成型后尺寸为30*30*202mm，材料厚度为2.0mm。                           
11、立柱顶盖和脚套：采用工程塑料(一次性注塑成型)。
12、床下柜分左右两个,单开门，单个规格高400mm*宽450mm*厚450mm；明挂锁安全坚固；床下柜中间为单层鞋架,鞋架采用20*20*1.2mm优质方管制作；床下柜体板材料全部为厚度0.6mm冷轧钢板，柜门冲压一次成型标识框,放置人员信息，方便管理；底部安装有M8×40×40mm调节脚，防水、避免柜体生锈。

	101
	刑警值班床2
	[image: ]
	W7000*D900*H1850
	10
	套
	整体规格：长7000mm，宽900mm，高1850mm。。
1、立柱：采用优质冷轧钢板经成型线轧制而成的型钢，其立面为中空异形（双面喷涂）
2、长横梁：采用优质冷轧钢板经特制成型线轧制而成的型钢，其立面为中空异形（双面喷涂），下方R14.5外圆弧设计。                 
3、床短横梁：采用优质冷轧钢板经特制成型线轧制而成的型钢，其立面为中空异形（双面喷涂），下方R14.5外圆弧设计    
4、床拉杆：采用优质冷轧钢板经特制成型线轧制而成的型钢，其立面为中空异形（双面喷涂），下方R14.5外圆弧设计。
5、床恒：采用不小于30*20*0.8mm钢管制作，方管两端设有4*10mm安装空，与床恒卡扣内嵌式链接方式，具有防脱落功能、拆卸功能。
6、床恒卡扣：采用厚度1.2冷轧钢板折弯冲压一次成型，与床恒嵌式链接方式，具有防脱落功能、拆卸功能。
7、侧护栏：长度≥1250mm,采用≥Φ19mm*1.0mm圆管无内陷一次式弯管处理后与护栏竖焊接而成，竖管平均分布,不少于4根，净高度为≥300mm。
8、床头护栏：采用不小于Φ19mm*1.0mm圆管与护栏竖焊接而成，竖管平均分布,数量3根，净高度为300mm。
9、楼梯支架与楼梯脚踏板：楼梯支架采用≥25*25*0.9 mm管焊接而成，脚踏板采用优质冷轧钢板经冲压而成，两头成型后半圆设计，表面需有凹凸纹路，可以起到防滑作用。  
10、卡式连接挂件：经冲床冲压成L型，需有三个连接卡口，成型后尺寸为30*30*202mm，材料厚度为2.0mm。                           
11、立柱顶盖和脚套：采用工程塑料(一次性注塑成型)。
12、床下柜分左右两个,单开门，单个规格高400mm*宽450mm*厚450mm；明挂锁安全坚固；床下柜中间为单层鞋架,鞋架采用20*20*1.2mm优质方管制作；床下柜体板材料全部为厚度0.6mm冷轧钢板，柜门冲压一次成型标识框,放置人员信息，方便管理；底部安装有M8×40×40mm调节脚，防水、避免柜体生锈。
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	警用无人机展示台
	
	定制
	35
	平方
	木质烤漆，根据现场空间定制，满足无人机展示，电池充电，配件存储。



备注：1、以上参数均不接受负偏离。
2、本项为性能要求描述，若参数涉及或指定到某品牌参数的，投标产品不低于该功能即可；若参数涉及或指定到某品牌产品功能性描述时，投标产品能满足类似功能即可；

3、本项目的核心产品为：（序号25：会议椅1、序号26：会议椅2、序号33：办公桌5（屏风工作位）、序号35：办公椅、序号44：钢制文件柜）
4、详细▲参数见附表《具体要求》
5、所有产品规格尺寸误差不超过±5MM。

具体要求
为满足本次采购项目整体质量要求及使用需求，本次采购项目产品所涉及各主要原材料均要求使用优质环保材料（包括：海绵、刨花板、热熔胶、水性喷胶、人造革、麻绒面料、水性漆、气压棒、冷轧钢板、中纤板、封边条），主要原材料需提供佐证材料例如：由具有CMA及CNAS资质的权威检测部门出具的检测报告（2025年1月1日起出具）、产品彩页说明、官网功能截图等任意一种，技术性能要求如下：
	序号
	主要原材料名称
	技术性能要求

	1
	高回弹海绵
	参照国标、行标：GB/T 10802-2023、QB/T 1952.1-2023、QB/T 2280-2016、GB 17927-2024、QB/T 4370-2012、QB/T 2080-2018、GB/T 37866-2019、HJ 2547-2016、QB/T 4371-2012、GB/T 24128-2018、WS/T 650-2019标准，设立▲参数需求以及
▲▲参数需求。
▲一、参数需求：
1、阻燃性能安全技术要求-阻燃等级Ⅰ级符合要求；
[bookmark: OLE_LINK3]2、甲醛释放量≤0.12mg/m²h、TVOC≤0.5 mg/m².h；
3、抗菌效果-结核分枝杆菌抗菌率达到≥90.0%；
4、重金属含量（mg/kg）：镉含量≤0.5、铅含量≤15、汞不得检出、铬含量≤15、砷含量≤5、铜含量≤50、镍含量≤15、硒不得检出、锌含量≤150、钼含量≤1；
5、性能要求-回弹率≥35%、75％压缩永久变形≤8%；气味等级≥7级；恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值(P)80000次达到≤22%；断裂伸长率≥100%；干热老化后拉伸强度≥55kPa；湿热老化后拉伸强度≥55kPa。
2、 优于▲参数（优质原（辅）材料加分项）：
▲▲1、甲醛释放量未检出、TVOC达到未检出
▲▲2、重金属含量（mg/kg）：镉含量、铅含量、汞含量、铬含量、砷含量、铜含量、镍含量、硒含量、锌含量、钼含量均未检出。
▲▲3、抗菌效果-结核分枝杆菌抗菌率达到≥99.0%；
▲▲4、性能要求-回弹率≥45%、75％压缩永久变形≤3.1%；气味等级≥10级；恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值(P)80000次达到≤15%；断裂伸长率≥150%；干热老化后拉伸强度≥95kPa；湿热老化后拉伸强度≥95kPa。

	2
	刨花板      
（实木颗粒板）
	参照国标、行标：GB/T 4897-2015、 GB/T 40493-2021、 GB/T 39600-2021、LY/T1985-2011、 GB 18580-2017、 GB/T 35601-2024、 HJ 571-2010、 JC/T 2039-2010、 QB/T 4371-2012、 WS/T 650-2019、GB/T 17657-2022、 GB/T 42898-2023、 GB/T 2423.34-2024、GB/T 44689-2024、 JC/T 1074-2021、 JC/T 2761-2023 标准，设立▲参数需求以及▲▲参数需求。
▲一、参数需求：
1、甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.025mg/m³、总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.5 mg/m².h
[bookmark: OLE_LINK8]2、含水率3~13%、静曲强度≥11MPa、弹性模量≥1600MPa、内胶合强度≥0.35MPa、握螺钉力-板面≥900N，板边≥600N、表面胶合强度≥0.8MPa、密度达到0.65-0.90、板内密度偏差达到±10，密度偏差合格率≥95%；
3、温度/湿度组合循环试验200h试验后，试样表面无开裂；
[bookmark: OLE_LINK9]4、甲醛净化效率≥55%；
5、单一半挥发性有机化合物释放量-邻苯二甲酸二丁酯达到未检出；
二、优于▲参数（优质原（辅）材料加分项）：
▲▲1、甲醛释放量（1m³气候箱法）甲醛释放量未检出、总挥发性有机化合物(TVOC)释放率达到未检出；
▲▲2、温度/湿度组合循环试验500h试验后，试样表面无开裂；
▲▲3、甲醛净化效率≥75%。
▲▲4、重金属元素含量：铅、隔、铬、汞均达到未检出；

	3
	热熔胶
	参照国标、行标：HG/T 4065-2008、GB18583-2008、HJ 2541-2016、GB 33372-2020、HG/T 5989-2021、GB/T 7124-2008、GB/T 17517-1998、GB/T35489-2017、GB/T 32448-2015标准，设立▲参数需求以及▲▲参数需求。
▲一、参数需求：
1、游离甲醛达到未检出、VOC含量≤50g/kg、总挥发性有机物≤20g/kg；
2、拉伸剪切强度达到≥0.1MPa； 
[bookmark: OLE_LINK11]3、压缩剪切强度达到≥1MPa；
4、热老化-干热老化180h-老化后无目视可见的破坏现象（无明显变化）；
5、邻苯18项（总量限值）≤500mg/kg、有机锡10项不得检出；
二、优于▲参数（优质原（辅）材料加分项）：
▲▲1、VOC含量≤10g/kg、总挥发性有机物≤5g/kg；
▲▲2、热老化-干热老化360h-老化后无目视可见的破坏现象（无明显变化）；
▲▲3、邻苯18项（总量限值）未检出；
▲▲4、可溶性重金属：铅、铬、镉、汞、砷均未检出。

	4
	水性喷胶
	参照国标、行标：HG/T 4065-2008、GB18583-2008、GB/T 14518-1993、HG/T2727-2010、HJ 2541-2016、GB 33372-2020、GB/T 35489-2017、GB/T 21604-2022标准，设立▲参数需求以及▲▲参数需求。
▲一、参数需求：
1、游离甲醛≤1.0g/kg、总挥发性有机物达到≤110g/L）、VOC含量≤100g/L；
2、热老化-干热老化180h-老化后无目视可见的破坏现象（无明显变化）；
二、优于▲参数（优质原（辅）材料加分项）：
▲▲1、游离甲醛未检出、总挥发性有机物达到≤10g/L、VOC含量未检出。
▲▲2、急性皮肤刺激性/腐蚀性试验达到无刺激性。
▲▲3、热老化-干热老化360h-老化后无目视可见的破坏现象（无明显变化）；

	5
	人造革      
（西皮）
	参照国标、行标：GB/T 16799-2018、 GB/T 19941.1-2019、 HJ 507-2009、GB/T 22808-2021、 GB 17927-2024、QB/T 5253.1-2018、 QB/T 4199-2011、 QB/T 4371-2012、GB21550-2008、 GB/T 4745-2012、 GB/T 30398-2013、 WS/T 650-2019、 QB/T 4671-2014、 QB/T 4672-2014标准，设立▲参数需求以及▲▲参数需求。
▲一、参数需求：
1、游离甲醛≤75mg/kg、挥发性有机物(VOC) ≤150mg/kg；
2、理化性能-耐折牢度(50000次)达到无裂纹；
3、产品中有害物质限值-邻苯基苯酚(OPP)-A类达到≤0.5mg/kg。
二、优于▲参数（优质原（辅）材料加分项）：
▲▲1、游离甲醛未检出、挥发性有机物(VOC未检出；
▲▲2、致敏性分散染料达到未检出；
▲▲3、其他挥发物限量≤5g/m²；
▲▲4、含氯苯酚含量-含氯苯酚(CP)达到未检出；
▲▲5、产品中有害物质限值-邻苯基苯酚(OPP)-A类达到未检出。

	6
	气压棒
	参照国标、行标：GB/T 4337-2015、 GB/T 2423.34-2024、 GB/T 29525-2013、 QB/T 2280-2016、 GB/T 3325-2024、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、QB/T 3826-1999、 QB/T 3832-1999、 GB/T 6461-2002、QB/T 3827-1999、 QB/T 3828-1999、 GB/T 10125-2021、 GB/T 28416-2012、 JB/T 7901-2023、 JB/T 13755-2020、GB/T 25750-2010标准，设立▲参数需求以及▲▲参数需求。
▲一、参数需求：
1、中性盐雾试验连续喷雾360h镀（涂）层对基体的保护等级10级、乙酸盐雾试验连续喷雾360h镀（涂）层对基体的保护等级10级、铜盐加速乙酸盐雾试验连续喷雾360h镀（涂）层对基体的保护等级10级、铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾360h镀（涂）层对基体的保护等级10级；
2、耐腐蚀性能气弹簧立筒涂层经96h中性盐雾试验后,其简身表面不得有起泡、脱皮和腐蚀缺陷；
3、旋转弯曲疲劳测试（循环周次500000次）样品未断裂；
二、优于▲参数（优质原（辅）材料加分项）：
▲▲1、交替暴露在腐蚀性气体、中性盐雾及干燥环境中的加速腐蚀试验168h测试后，目视检查样品表面无腐蚀生锈等现象；
▲▲2、旋转弯曲疲劳测试（循环周次2000000次）样品未断裂；
▲▲3温度/湿度组合循环试验（360h）试验后，试样表面无开裂；

	7
	麻绒面料
	参照国标、行标：GB18401-2010、GB/T40904-2021、GB/T20944.2-2007、GB17927-2024、GB/T30159.1-2013、GB/T21196.2-2007、GB/T19976-2005、GB/T5453-1997、GB/T24253-2009、QB/T4371-2012、GB/T20384-2024、WS/T650-2019、GB/T19977-2014、GB/T12703.1-2021、GB/T24346-2009、GB/T16991-2008、GB/T30157-2013、GB/T18885-2020、GB/T18886-2019标准，设立▲参数需求以及▲▲参数需求。
▲一、参数需求：
1、甲醛含量≤20mg/kg、可分解致癌芳香胺染料未检出；
2、阻燃性能安全技术要求-阻燃等级-阻燃I级合格；
3、透气率≥70mm/s；
二、优于▲参数（优质原（辅）材料加分项）：
▲▲1、甲醛含量未检出；
▲▲2、静电性能半衰期≤10s，抗静电性能优异；
[bookmark: OLE_LINK16]▲▲3、拒油等级达到5级，具有较好的拒油性能；
▲▲4、氯化苯和氯化甲苯类化合物未检出；
▲▲5、防螨性能-驱避率≥90%（样品具有较强的防螨效果）；

	8
	水性漆
	参照国标、行标：GB18581-2020、HJ2537-2014、GB/T23999-2009、GB/T35602-2017、JC/T1074-2021、GB/T21866-2008、HG/T3950-2007、GB/T9751.1-2008、GB/T31591-2015、GB/T21604-2022、WS/T650-2019标准，设立▲参数需求以及▲▲参数需求。
▲一、参数需求：
1、甲醛含量≤100mg/kg 、VOC含量≤250g/L；
2、甲醛净化效率≥80%；
3、可溶性重金属含量（mg/kg）：镉含量≤75、铬含量≤60、汞含量≤60；
二、优于▲参数（优质原（辅）材料加分项）：
▲▲1、甲醛含量甲醛含量未检出 、VOC含量≤50g/L；
▲▲2、可溶性重金属含量（mg/kg）：镉含量未检出、铬含量未检出、汞含量未检出；
▲▲3、N-甲基呲咯烷酮（NMP）含量未检出；
▲▲4、N,N二甲基甲酰胺（DMF）含量未检出；
▲▲5、急性皮肤刺激性/腐蚀性试验达到无刺激性；
▲▲6、黏度达到≥100mPa.s；

	9
	冷轧钢板
	参照国标、行标：GB/T 13668-2015 、 GB/T 3325-2024 、 QB/T 4767-2014、 QB/T 3826-1999 、QB/T3832-1999 、 QB/T 3827-1999 、QB/T 3828-1999 、 GB/T 11253-2019 、QB/T 4371-2012标准设立▲参数需求以及▲▲参数需求。
▲一、参数需求：
1、表面理化性能-金属喷漆(塑)涂层：硬度≥5H；耐腐蚀：100h内,观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡现象；100h后，检查样板上划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力为0级。
2、理化性能：产品表面理化性能-金属喷漆(塑)涂层-冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹，检测结果为：符合要求；
3、产品表面涂层的可溶性元素（mg/kg）：（铅≤90、镉≤75、铬≤60、汞≤60）。
4、中性盐雾试验(NSS)连续喷雾100h：金属表面(镀，涂)层本身的耐腐蚀等级：10级；金属表面(镀，涂)层对基体的保护等级：10级。
5、力学性能：下屈服强度ReL≥235MPa；抗拉强度Rm（370-500）Mpa；断后伸长率A80mm≥20％。
二、优于▲参数（优质原（辅）材料加分项）：
▲▲1、产品表面涂层的可溶性元素：铅含量未检出、镉含量未检出、铬含量未检出、汞含量未检出；
▲▲2、乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾600h ：金属表面(镀，涂)层本身的耐腐蚀等级：10级；金属表面(镀，涂)层对基体的保护等级：10级。
▲▲3、铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾600h：金属表面(镀，涂)层本身的耐腐蚀等级：10级；金属表面(镀，涂)层对基体的保护等级：10级。
▲▲4、化学成分：C ≤0.22%、Si ≤0.35%、Mn ≤1.4%、P≤0.035%、S ≤0.035%、Ni≤0.30%、Cr≤0.3%、Cu ≤0.3%。

	10
	中密度纤维板
	参照国标、行标：GB 18580-2017 、GB/T 39600-2021 、GB/T 31762-2015 、GB/T 36022-2018 、GB/T 35601-2024 、GB/T 18958-2022 、GB/T 11718-2021 、GB/T 17657-2022标准设立▲参数需求以及▲▲参数需求。
▲一、参数需求：
1、甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.025mg/m³ ；
2、品质属性-挥发有机化合物释放浓度（7d）-苯≤2ug/m³、甲苯≤10ug/m³、二甲苯≤10ug/m³、总挥发有机化合物（TVOC）检验检测结果为≤100ug/m³；
二、优于▲参数（优质原（辅）材料加分项）：
▲▲1、甲醛释放量（1m³气候箱法）达到未检出 ；
▲▲2、苯酚释放量检验检测结果为：未检出 ；
▲▲3、氨释放量（干燥器法）检验检测结果为：未检出 ；
▲▲4、品质属性-挥发有机化合物释放浓度苯、甲苯、二甲苯、总挥发有机化合物（TVOC）检验检测结果均为未检出 ；
▲▲5、物理力学性能：静曲强度≥24Mpa、弹性模量≥2300Mpa、内胶合强度（内结合强度）≥0.45Mpa、吸水厚度膨胀率≤12%、表面胶合强度≥0.9Mpa；
▲▲6、含砂量 ≤0.05%。
▲▲7、握螺钉力：板面≥1000N，板边≥1000N。

	11
	封边条
	参照国标、行标：QB/T 4463-2025、GB/T 12000-2017、 GB/T 2423.4-2008、 GB/T 37866-2019、 GB/T 9341-2008、 GB/T 6040-2019、 GB/T 27761-2011标准，设立▲参数需求以及▲▲参数需求。
▲一、参数需求：
[bookmark: OLE_LINK10]1、有害物质限量-塑料封边条：甲醛释放量≤1.5mg/L、氯乙烯单体≤5mg/kg、可迁移元素(可溶性重金属) ≤25mg/kg、邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP) 的总量≤0.1%、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)均达到未检出；
二、优于▲参数（优质原（辅）材料加分项）：
▲▲1、耐盐雾，外观变化-100h无变色无裂纹等明显变化，质量变化率-100h达到≤3%；
▲▲2、环境属性-可分解芳香胺染料含量≤5mg/kg；
▲▲3、交变湿热试验（100h）试验后，试样表面无开裂；
▲▲4、主成分定性定量-聚氯乙烯含量达到≥50%；



三、采购要求
1、供应商应在投标响应文件中指明所投产品货物的品牌、规格、制造商、生产地。
2、所供货物必须为原装品牌产品。货物各项指标符合或优于本次采购项目的国家标准、行业标准及规范。
四、交货期要求：供应商于合同签订后50日内供货完毕向采购人交验。
本次采购核心产品为：（序号25：会议椅1、序号26：会议椅2、序号33：办公桌5（屏风工作位）、序号35：办公椅、序号44：钢制文件柜）
 五、售后服务响应时间（质保期内）要求：
（1）即时响应（包括电话响应）；12小时内到达现场（如电话响应无法解决）。
（2）修复时间（质保期内）：24 小时内解决；如在24小时内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供采购人使用，以确保货物的正常使用。
（3）采购货品质保期：  5年 。   
 六、供货商的职责
1、供应商在响应文件中提供的货物必须与实际提供给采购人的产品一致，否则采购人有权利拒收并追究供应商因此而给采购人造成的损失和相应的责任。
2、供应商应提供供货产品的全套资料。
七、履约验收标准和方法
1、供应商应安排专业的安装团队，按照采购人的要求和时间表完成采购装备的安装调试工作。
2、采购人按照采购清单数量和技术指标要求，逐一核实所购买产品是否符合要求。查验相关产品的检验检测报告等。发现不符合要求的产品，采购人有权拒收并清退出场，造成的损失由供应商自行承担。
八、付款方式
合同签订后支付总价款35％首付款，验收完成后付款65％。 
★九、实质性条款要求（以下条款须提供承诺函，未提供承诺函的视 
为无效投标） 
（一）投标人须承诺：完全满足本项目全部采购货物数量要求 
（二）投标人须承诺：所投产品出厂检测合格、全新、未启封过，无假 
货。 




本章备注：
1、本章中★参数为实质性条款，不接受负偏离。投标人在投标文件《实质性条款响应》中应逐条响应，并按要求提供佐证材料予以证明，未逐条响应或有缺漏或有负偏离或未提供佐证材料的，按无效投标处理。
2、本章中▲参数，为重要要求，投标人未达到要求或未响应将影响评分，具体评分规则见《评审要素及分值一览表》。
3、除★参数、▲参数以外的其他要求，为一般要求，不接受负偏离。




[bookmark: _Toc6843]第五章  商务响应及合同主要条款
[bookmark: _Toc495012773][bookmark: _Toc495014651][bookmark: _Toc495014587][bookmark: _Toc495012823][bookmark: _Toc495014613][bookmark: _Toc495014922][bookmark: _Toc495014956][bookmark: _Toc445306495]
（仅供参考，具体依照甲乙双方协商签订）
[bookmark: _Toc35871572][bookmark: _Toc14082139]一、服务条件
[bookmark: _Toc35871573][bookmark: _Toc14082140]（一）交货地点：采购人指定地点
（二）交货时间：合同签订后50日内所有设备安装调试完毕并交付使用
二、合同价款
[bookmark: _Toc14082141][bookmark: _Toc35871574]（一）合同总价款为人民币（大写）            （￥         ）（二）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响
（三）合同总价包括但不限于制造、生产、运输、装卸、保险、检测、验收、税金等一切相关费用
三、产品清单（见采购清单）
[bookmark: _Toc56066559][bookmark: _Toc16156]四、款项结算
（一）支付方式：银行转账。
（二）货币单位：人民币
（三）合同款项的支付：合同签订后支付总价款35％首付款，生产完成后送至交货现场验收合格10日内，支付65％尾款.
（具体以合同约定为准）
（四）结算方式：具体合同约定
五、运输
1、运输由成交供应商负责，运杂费已包含在合同总价内。
2、运输方式由成交供应商自行选择，但必须保证按期交付。不得断货，因断货造成的损失由成交供应商负责赔偿。
[bookmark: _Toc31057][bookmark: _Toc56066561]六、技术标准、质量标准及服务要求
（一）所供货物必须保证质量可靠、进货渠道正规， 符合国家、行业标准合格品要求，商品按最新国标要求标识
（二）所供货物符合国家现行标准和相应的技术规范，这些标准和技术规范应为合同签订之日为止最新公布发行的标准和技术规范。
（三）质保期内出现质量问题予以免费维修或调换。
（四）具有良好的外观，适合工作人员的使用。
（五）供应商提供的商品，若发生侵权而产生的一切后果，由乙方负责，甲方保留索赔权力。
七、验收
（一）货物到达甲方指定地点后，采购人根据合同要求，组织供应商进行验收，验收合格后，填写验收单作为最终认可。
（二）验收依据
1.招标文件、响应文件、澄清表（函）；
2.合同及附件文本；
[bookmark: _Toc14082144][bookmark: _Toc35871577][bookmark: _Toc2501][bookmark: _Toc16881][bookmark: _Toc31284][bookmark: _Toc56066563]3.同签订时国家及行业现行的标准和技术规范。
[bookmark: _Toc14082145]八、违约责任
（一）按《合同法》中的相关条款执行。
（二）未按合同要求提供货物或货物质量不能满足合同要求，采购人有权依据《合同法》有关条款及合同约定终止合同，并要求成交供应商承担违约责任。
[bookmark: _Toc10301][bookmark: _Toc3841][bookmark: _Toc29394][bookmark: _Toc56066564]九、争议解决
执行本合同中产生纠纷，由采购人与成交供应商双方协商解决；协商不成，向采购人所在地人民法院提起诉讼。
[bookmark: _Toc25504][bookmark: _Toc27675][bookmark: _Toc14464][bookmark: _Toc56066565]十一、合同生效及其他
1、本合同自签订之日起生效。
2、本合同一式叁份，甲乙双方各执一份，政府采购监督部门备案一份，效力相同。
3、未尽事宜由双方在签订合同时具体明确。


封面格式
项目编号：

府谷县公安局业务技术用房及大数据应用中心办公、数据操作等家具设备采购项目



资格响应文件







投标人全称：            （公章）
时　    间：             


目   录

一、供应商性质证明文件	X
二、营业执照等主体资格证明文件	X
三、财务状况报告	X
四、设备和专业技术能力承诺	X
五、社保缴纳证明	X
六、税收缴纳证明	X
七、投标人信用记录书面声明函及信用查询记录	X
八、身份证明文件	X
九、信用承诺书	X
十、非联合体不分包投标声明	X
十一、供应商企业关系关联承诺书	X
十二、纸质文件要求资料	X

[bookmark: _Toc186][bookmark: _Toc56066567]

  资格响应文件编制说明
1、投标人应按照投标文件“第二章4.2.2 资格响应文件”编制要求提供全部资格证明文件（逐页电子签章）。缺少其中任何一项或提供资料模糊不清无法辨认相关信息的，其投标文件将被视为无效文件。
2、其中，《法定代表人授权委托书》、《投标人信用记录书面声明函》、《投标人企业关系关联承诺书》、《榆林市政府采购供应商信用承诺书》、《供应商性质证明文件》、《非联合体不分包投标声明》、《电子响应文件与纸质响应文件一致承诺书》须按下文给定附件格式填写，否则按无效处理。
3、特别说明，法定代表人亲自参加开标的，可不提供法定代表人授权委托书，但须提供其本人身份证（正反面）复印件。
4、设备和专业技术能力承诺书为具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺，格式自拟。
5、资格响应文件装订顺序为：
（1）供应商性质证明文件
（2）营业执照等主体资格证明文件
（3）财务状况报告
（4）设备和专业技术能力承诺书
（5）社保缴纳证明
（6）税收缴纳证明
（7）投标人信用记录书面声明函及信用查询记录
（8）身份证明文件
（9）信用承诺书
（10）非联合体不分包投标声明
（11）投标人企业关系关联承诺书
（12）纸质版响应文件邮寄回执单



附件一：
法定代表人授权委托书
府谷县公安局：
本人 （法定代表人姓名） 系 （投标人全称）       的法定代表人，现委派（授权代表姓名）为本公司的授权代表，参加贵中心     《项目名称》     （项目编号：    ）政府采购活动。代理人在该项目的投标及合同的执行和完成过程中，以本公司的名义处理的一切与之有关的事宜，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。
本授权自开标之日起生效，有效期与响应文件有效期一致。   
授权代表姓名：	性别：
职务：                           电话：
通讯地址：                       邮政编码：
	法定代表人
身份证复印件
（有人像面粘贴处）
	授权代表
身份证复印件
（有人像面粘贴处）

	法定代表人
身份证复印件
（有国徽面粘贴处）
	授权代表
身份证复印件
（有国徽面粘贴处）


投标人全称：  名称   （加盖公章）
法定代表人：（签字）
　年   　月   　日
备注：1、法定代表人亲自参加投标的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）扫描件。
[bookmark: _Toc19722][bookmark: _Toc56066573]2、授权代表需在投标人的社保缴费名单中。

附件二：
投标人信用记录书面声明函
府谷县公安局：
我方作为《项目名称》     （项目编号：      ）的投标人，在此郑重声明：
1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中____（填“没有”或“有”）重大违法记录。
2、我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。
3、我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。
4、我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。
 5、我方及我方法定代表人在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）近三年内      （填“没有”或“有”）行贿犯罪行为。
如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。
特此声明。
投标人全称：  名称   （加盖公章）
法定代表人或授权代表（签字）：
年   月   日
备注：
1、附【“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)】、【“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)】、【中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）】查询的以上承诺相关信用记录的企业信用报告或完整截图；查询时段为本项目招标公告发布之日（含当日）起至提交投标文件截止之日（含当日）止。
2、投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

附件三：
投标人企业关系关联承诺书（格式供参考）
1、投标人股东及股权证明。
2、投标人在本项目响应中，不存在与其它投标人负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。
2-1、管理关系说明：
我单位管理的具有独立法人的下属单位有：。
我单位的上级管理单位有 。
2-2、股权关系说明：
我单位控股的单位有。
我单位被单位控股。
2-3、单位负责人：
3、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。




投标人全称：  名称   （加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字）



年   月   日






备注：承诺包括但不限于上述内容，逐条作出说明。

附件四:
榆林市政府采购工程类货物类服务类项目
供应商信用承诺书
市场主体名称：
证件类型：统一社会信用代码
证件号码：
法人代表：
承诺有效期限：  年  月  日—  年  月  日
承诺内容：
为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：
一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;
二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；
三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：                                   ； 
八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。
承诺单位：  名称   （加盖公章）
法定代表人（签字）：
法定代表人身份证号：
承诺日期：


备注：
1、承诺有效期限自承诺之日起1年（承诺之日需在本项目招标文件发布之日起至投标文件递交截止之日止时间段内）；承诺事由填写项目名称及编号。
2、附网上承诺截图，截图需包含附件内容；截图需清晰可辨。
3、法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。


附件五：供应商性质证明文件
（一）供应商基本信息
	单位基本情况

	供应商全称
	

	注册地址
	
	成立时间
	

	登记证号
	
	单位性质
	

	法定代表人/负责人
	
	所属行业
	

	经营范围
	

	人员情况

	从业人员总数
	
	管理人员
数量
	
	专业技术
人员数量
	

	
	
	残疾人人数
	
	少数民族
人数
	

	存在直接控股、管理关系的相关供应商

	关系
	供应商名称

	
	

	
	

	
	

	说明
	1、 登记证号指营业执照中的登记号。
2、 供应商应如实填写上述信息。
3、供应商为中小微企业、监狱企业、残疾人福利企业的按以下证明材料格式提供相应证明。









（二）供应商性质
中小企业、残疾人福利性单位参与投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函的，其投标产品中的小型、微型企业产品、残疾人福利性单位生产的产品将不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响招标文件的有效性。
监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）复印件加盖公章。未提供证明文件的不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响招标文件的有效性。
特别提醒：供应商性质（声明函或证明文件）将随成交公告一同公布，接受社会监督。


中小企业声明函（格式）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加   （单位名称）   的   （项目名称）    采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1.  （标的名称）   ，属于   （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为  （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元1，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称：（公章）

法定代表人或授权代表（签字）：
年　  月　  日
备注：1、1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；
2、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》(财库[2020]46号)相关规定；
3、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》，接受社会监督；
4、本项目专门面向中小企业采购，所投所有货物均由中、小、微企业生产，应提供《中小企业声明函》。所投产品非中小微企业生产的不提供此函。
5、供应商应充分了解产品生产厂家企业形式，如因了解不充分或故意错报导致填报不准确引起质疑或投诉的由采购行政监督部门处理。


残疾人福利性单位声明函（格式）
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（项目名称）       （项目编号：     ）第   标段采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称：  名称   （加盖公章）
法定代表人或授权代表：（签字）　　       
 年   　月　   日
备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。（供应商非残疾人福利性单位不提供此函）
根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：
一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
二、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人、采购代理机构将随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

监狱企业证明函
根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。




















备注：非监狱企业不提供此证明。


附件六：

非联合体不分包投标声明（格式）

我方郑重声明，参加   《项目名称》  （项目编号：    ）采购活动，为非联合体投标，本项目实施过程由本单位独立承担。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



投标人全称：  名称   （加盖公章）
法定代表人或授权代表：（签字）
    年  月  日




附件七：
电子投标响应文件与纸质投标响应文件一致的承诺书

我方在此声明：我方在   《项目名称》  （项目编号：    ）的采购活动中在榆林市公共资源交易平台所递交的电子投标响应文件与邮寄的纸质投标响应文件完全一致（纸质文件邮寄回执单除外）。
如因以上资料不一致，导致的一切后果由我方承担。
特此承诺


 投标人全称：  名称   （加盖公章）
法定代表人或授权代表：（签字）

                          
                                 　　年　 月　 日 



封面格式 
项目编号：            


府谷县公安局业务技术用房及大数据应用中心办公、数据操作等家具设备采购项目




商务及技术响应文件






投标人全称：           （公章）
时　    间：           


目   录

一、投标响应函	X
  二、开标一览表	X
　　　分项报价表	X
三、技术指标偏离表	X
四、供应商承诺书	X
  五、商务及合同主要条款响应	X
六、供货服务方案	X
七、供应商认为有利于成交的其他情况说明	X




一、投标响应函
府谷县公安局：
我方收到贵中心发布的  《项目名称》     （项目编号：    ）的招标文件，经详细研究，我方决定参加该项招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
一、我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。
二、我方已悉知并关注了贵方发布的关于本项目的有关变更公告。
三、我方同意向贵方提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效。我方理解最低价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。
四、我方愿意按照招标文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。
五、按招标文件的规定，完成本项目采购内容并验收合格的投标报价以开标一览表为准。
六、我方提交的投标文件包括电子资格响应文件一份、电子商务及技术响应文件一份。同时在投标截止时间前按招标文件要求邮寄纸质资格响应文件（纸质文件邮寄回执单除外）一式三份；纸质商务及技术响应文件一式三份；电子响应文件（U盘）一式三份（包含资格响应文件、商务及技术响应文件全部内容的签章后PDF版文件）。并将纸质文件邮寄回执单附在电子资格响应文件中用于资格审查。
七、若我方在规定的投标有效期内撤回投标的，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。
八、我方的投标文件自开标之日起90个日历日内有效，如中标，延长至合同执行完毕时止。
九、所有关于此次招标活动的函电，请按下列地址联系：


投标人全称：  名称   （加盖公章）
法定代表人或授权代表：（签字）
地址：
开户银行：
账号：
电话：
传真：
邮编：
电子邮箱：
年   月   日
















备注：1、除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，在评标时将其视为无效投标。  


[bookmark: _Toc22738][bookmark: _Toc12523][bookmark: _Toc503][bookmark: _Toc56066576][bookmark: _Toc21685][bookmark: _Toc701]二、开标一览表
项目编号：
项目名称：
单位：元
	投标报价
	人民币大写： 

小写：￥                   元

	交货期
	

	质保期
	

	备注
	表内报价以元为单位，精确到小数点后两位。






供应商全称：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年       月      日


[bookmark: _Toc32016][bookmark: _Toc30858][bookmark: _Toc8177][bookmark: _Toc14858][bookmark: _Toc875]
分项报价表
项目编号：
项目名称：
单位：元
	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	制造厂商
	制造厂商是否为中小企业
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价（合计）
	人民币大写：
小写：

	备注：
	1、表内报价以元为单位，保留小数点后两位。
2、供应商必须按格式对照第四章采购内容中的“采购清单”报出所投产品的投标报价，否则作无效响应处理。
3、本表中的“投标报价”与“开标一览表”中的“投标报价”一致。



供应商全称：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年       月      日


三、技术指标偏离表
项目编号：
项目名称：
	序号
	产品名称
	招标文件要求
技术参数指标
	响应文件技术参数指标
	偏离情况
	偏离简述
	佐证材料说明（如有）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：1、技术指标偏离表应按照招标文件第四章“采购清单”内容及技术参数顺序逐条响应，未逐条响应或缺项的按无效投标处理。满足招标文件要求的，“偏离情况”注明“0”，无需填写“偏离简述”项。超出、不满足招标文件要求的，列出“+”、“-”偏差，并在“偏离简述”项做出详细说明；如果“偏离情况”项未填写，将视为该项指标未响应。
2、★技术参数，需提供佐证材料，佐证资料说明应按所提交的技术指标佐证资料逐项填写，并将佐证材料按佐证技术参数清单序号编号后，附在“技术指标偏离表”后，以便评审查阅。▲参数，为重要要求，投标人未达到要求或未响应将影响评分，具体评分规则以及佐证材料要求见《评审要素及分值一览表》以及第四章招标内容及采购要求，佐证资料说明应按所提交的技术指标佐证资料逐项填写，并将佐证材料按佐证技术参数清单序号编号后，附在“技术指标偏离表”后，以便评审查阅。。
3、响应文件技术参数响应情况应为所投产品真实参数，如验收时发现产品不符合响应文件响应情况，则按中标无效处理，由此给采购人带来的损失由供应商承担，并将以提供虚假资料骗取中标报政府采购监督部门予以处罚。

供应商全称：（公章）

法定代表人或被授权人（签字）：
　   　年　  月　  日


四、供应商承诺书
未签署下列承诺书的，其责任由供应商自行承担。
（一）质量安全责任承诺书
为保证本采购项目顺利进行，作为投标供应商，现郑重承诺：
1、我方投标产品保证质量可靠、进货渠道正规，符合国家、行业标准合格品要求。
2、我方将严格按照国家现行相关标准规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。
3、对于因产品生产质量以及储存、运输等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。
4、我方提供的货物符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，我方对提供的货物质量、安全、环保等承担全部责任。
5、我方提供的项目在质保期内出现质量问题予以免费维修或调换。




供应商名称：（加盖公章）

法定代表人或被授权人（签字）：
                         
                             　　年　    月   　日




（二）拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
（执行陕财办采管[2006]21号文件）
为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：
1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
3、不向政府采购人和采购代理机构提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。


供应商全称：（公章）

法定代表人或被授权人（签字）：
                          
                                 　　年  　 月　   日 


[bookmark: _Toc10199][bookmark: _Toc18740][bookmark: _Toc14180][bookmark: _Toc14203][bookmark: _Toc30496]五、商务及合同主要条款响应

完全理解并接受招标文件第四章“商务响应及合同主要条款”要求。











供应商全称：（公章）

法定代表人或被授权人（签字）：





日  期：　　年　月　日




六、供货服务方案
结合《评审要素及分值一览表》以及第四章《采购内容及采购要求》及第五章《商务响应及合同主要条款》要求编制供货供货方案。（格式自制）


























附件6.1:
供应商业绩情况表（如有）
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	供货期限
	

	工作内容
	

	项目简要描述
	

	备注
	


注：1、每张表格只填写一个项目，对照第三章第三项（综合比较与评价）中企业业绩评审要求提供相关材料扫描件加盖投标人公章附后；提供多项类似业绩的需标明序号。





附件6.2:
企业实力（如有）

对照第三章第三项（综合比较与评价）有关企业实力评审项所涉及相关证明材料要求，提供的加盖公章的扫描件。应注明证件或证明材料的名称及序号。


[bookmark: _GoBack][image: 微信图片_20260617093445_111_5]




第七章 封袋正面标识式样
（仅用于纸质投标文件密封）
格式A：资格证明文件封袋正面标识式样
致： 府谷县政府投资和采购服务中心 

项目编号：                                    
项目名称：                             
资格证明文件
（开标前不得启封）



投标人全称：            （公章）









格式B：商务及技术响应文件封袋正面标识式样
致：府谷县政府投资和采购服务中心 

项目编号：                                    
项目名称：                             
商务及技术响应文件
（开标前不得启封）



投标人全称：               （公章）










格式C：电子响应文件封袋正面标识式样
致：府谷县政府投资和采购服务中心

项目编号：                                    
项目名称：                             
电子响应文件
（开标前不得启封）


投标人全称：                （公章）
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