关于《西北政法大学长安校区学生食堂（1期）修缮改造项目》澄清公告

根据供应商提出的答疑问题回复如下:

1.西北政法大学长安校区学生食堂（一期）修缮改造项目招标文件无材料物料表，品牌、选型、技术参数要求，请补充？
回复：设计图纸不体现任何有关品牌等信息，需满足国标要求。

2.普通灯具/1.名称:LED（照明灯带、筒灯、开关，五孔等）都是按套，是否根据现场情况施工单位自行考虑是否换新，能利旧的利旧？
回复：首先以图纸为先（数量需满足），若根据施工情况有调整可根据实际情况调整。

3.配套设施/（出风口/回风、金属收边等）是否需要全部换新？
回复：是的。

4.墙柱面要用的仿石漆界限模糊，是真石漆还是水包砂？
回复：按水包沙施工。

5.公区过道的定制防火卷帘门清单内只有 1 ㎡，是否有误，是一樘
回复：是一樘。

6.楼梯间金属格栅只有1㎡是否有误？
回复：以楼梯间宽度高度为准，按一套计算。

7.屋面拆除给了一项，具体工程量是否施工单位根据防水方案是否拆除决定拆除量和面积？
回复：拆除至基层，面积为屋面面积（项）。

8.屋面卷材防水的清单描述是：1、刚性防水面层一道，40 厚C20 细石混凝土捣实压光， 内配φ6 双向﹫150 钢筋网片，应偏上放置，使保护层厚度≥10，按纵横 3～6m 设分隔缝， 缝宽 20，缝中钢筋断开，缝内用建筑防水密封膏封严（不做）此方案为A方案
2、干铺 350g 沥青卷材隔离层一层（不做）此方案为B方案
这两项都写的不做，是否现场不施工此两项，还是各施工单位进场后根据防水施工方案决定做不做？
回复：防水是必做项，供应商根据自身情况选择其中一种方案。

9.可否提供CAD 版图纸，此项目总价包干，需要核量。
回复：中标后由甲方提供。

10.厨房设备是否不在本次装修范围内？
回复：部分厨房消杀及售卖设备在本次范围内。

11.3层餐厅内餐桌椅是否搬移？还是留置，施工完成后继续使用?厨房原来设备怎么处理？拆除后窗户、吊顶等拆除的是否全部当垃圾处理？
回复：搬移，根据甲方指定去留现有家具及厨房设备，拆除后窗户、吊顶等垃圾根据甲方指定区域堆放处理。

12.能否提供屋面原结构图、及原来做法。
回复：根据考察现场情况，无原建筑图纸。

13.施工时间段有没有限制。
回复：根据甲方要求时间段施工，就餐时间段除外，其余时间均可施工。

14.新增卫生间排水、排污开洞，图纸和清单均未体现，需明确。
回复：默认包含在内。

15.柱面仿石漆装饰现场原有基层是否拆除?
回复：拆除。

16.装饰清单中大小包间的普通灯具清单有无主灯，主灯大小多少?
还是只有筒灯?
回复：以图纸为主。

17.公区过道防火卷帘门选用什么材质?是否安装电动装置?
回复：钢制防火卷帘，含电机、遥控。

18.清单中楼梯间4和楼梯间5中清单项金属格栅指的是哪一部位?
哪种金属材质?
回复：防止人摔落，不锈钢材质。
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