采购需求
本次采购项目为神木市城市管理执法局五陈路水磨河村段绿化工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。
工程量清单：
	工程名称：五陈路水磨河村段绿化工程
	专业/标段：园林绿化工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	050103001001
	栽植乔木
	[项目特征]
1.乔木种类:樟子松
2.乔木冠幅:1.5-2m
3.乔木高度:3-3.5m
4.养护期:一年
	株
	918

	2
	050103003001
	片植灌木
	[项目特征]
1.苗木种类:沙地柏
2.苗木株高、株距:0.6m、25株/m2
3.养护期:一年
	m2
	13108

	3
	040103002001
	一般回填方
	[项目特征]
1.种植土回填
2.厚度：0.3m
	m3
	3932.4





注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。
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