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项目概况
安康市口腔医院能力提升建设口腔显微镜等设备采购项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省 安康市）获取招标文件，并于2026年8月28日14时00分00秒（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：AKSH2026-ZGK-057
项目名称：安康市口腔医院能力提升建设口腔显微镜等设备采购项目
采购方式：公开招标
预算金额：1613700.00元
采购需求：
合同包1(安康市口腔医院能力提升建设口腔显微镜等设备采购项目)：
合同包预算金额：1613700.00元
合同包最高限价：1280000.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量
（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	1-1
	其他医疗
设备
	口腔显微镜等设备
	1(批)
	详见采购文件
	1613700.00


本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：合同签订后30个日历日内完成全部货物的配送、安装调试工作
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
合同包1(安康市口腔医院能力提升建设口腔显微镜等设备采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：
依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策：
 （1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
 （2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
 （3）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
 （4）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
 （5）《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；
 （6）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
 （7）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
（8）其他需要落实的政府采购政策。
3.本项目的特定资格要求：
合同包1(安康市口腔医院能力提升建设口腔显微镜等设备采购项目)特定资格要求如下：
（1）具有独立承担民事责任能力的法人、非法人组织或自然人，提供合法有效的营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等相关证明，自然人参与的提供其身份证明。
（2）法定代表人授权书及被授权人身份证复印件（法定代表人直接投标只需提交其身份证明资料）。
（3）信用记录：投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体无失信记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动；以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准。
（4）书面声明：投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 
（5）财务状况报告：提供2025年度经审计的财务审计报告，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的供应商可提供投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明。
（6）税收缴纳证明：提供2025年8月至今任意一个月缴纳的纳税证明或完税证明，依法免税或缓缴的单位应提供相关证明材料，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章（成立时间至提交投标文件截止时间不足三个月的可不提供）。
（7）社会保障资金缴纳证明：提供2025年8月至今任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章（成立时间至提交投标文件截止时间不足三个月的可不提供）。
（8）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书（格式自拟）。
（9）投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证(投标产品须在其经营范围内)、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标人为制造厂家应出具医疗器械生产许可证(投标产品须在其生产范围内)及医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证(投标产品须在其经营范围内)、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证。
（10）本项目专门面向中小企业采购，投标人须提供《中小企业声明函》。
（11）本项目不接受联合体投标。
三、获取招标文件
时间：2026年8月6日至2026年8月12日，每天上午08：00：00至12：00：00，下午14：00：00至18：00：00（北京时间）
途径：全国公共资源交易平台（陕西省 安康市）
方式：在线获取
售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2026年8月28日14时00分00秒（北京时间）
提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省 安康市）（采用电子化投标及远程不见面开标方式）
开标地点：安康不见面开标大厅系统
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
备注：（1）获取须知：供应商使用捆绑CA证书登录安康市公共资源交易中心（http：//ak.sxggzyjy.cn/），选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统企业端进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行网上报名。（2）未完成网上投标成功的或未在规定时间内在平台上下载文件的，导致无法完成后续流程的责任自负。（3）本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南－下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》。开标前，供应商需登录网络开标大厅。开标时，按照工作人员要求进行远程解密，如因供应商自身原因造成无法签到或解密投标文件，按无效投标对待。（4）电子投标文件技术支持：4009280095，4009980000。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：安康市中医医院
地址：安康市汉滨区巴山东路47号
联系方式：0915-8183604
2.采购代理机构信息
名称：安康尚昊招标代理有限公司
地址：安康市高新区高新观澜8栋2单元801室
联系方式：13991519725
3.项目联系方式
项目联系人：郑工
电话：13991519725

安康尚昊招标代理有限公司
                                                  2026年8月5日

特别提醒：
[bookmark: _Toc358364316][bookmark: _Toc358893502][bookmark: _Toc380336722][bookmark: _Toc386388995][bookmark: _Toc347478673]1.本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式（无需提供纸质版文件，无需到开标现场），开标时请务必携带数字认证证书，如因供应商自身原因未携带数字认证证书造成无法解密投标文件，按无效投标对待。“不见面大厅”登录网址为：
http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login（请各投标人下载最新驱动，详细操作请关注《关于陕西省公共资源交易平台多CA互认系统正式上线运行的通知》）电子开标、评标无法进行时，按照《安康市公共资源交易平台电子化交易应急处置管理办法（试行）》规定执行。
2.制作电子投标文件
投标供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http：//www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具（V8.0.0.2）”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。
3.递交电子投标文件
登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http：//www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台——陕西政府采购交易系统——企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传投标文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。
项目如有变更文件，则应点击“项目流程——答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。
4.电子投标文件技术支持：4009280095、4009980000、4006369888
5.投标供应商报名成功，如自愿放弃投标，应在开标前一个工作日以电子邮件或书面形式告知采购代理机构。供应商若未按此要求告知，采购代理机构将登记供应商不诚信信用记录，在一个自然年度进行综合考评，报采购监督管理部门。由此产生的一切后果由供应商自行承担。
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	序号
	项目
	说明与要求

	1 
	采购人
	安康市中医医院

	2 
	采购代理机构
	安康尚昊招标代理有限公司

	3 
	项目名称
	安康市口腔医院能力提升建设口腔显微镜等设备采购项目

	4 
	项目编号
	AKSH2026-ZGK-057

	5 
	投标报价
	1.投标人所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成本项目相关服务及履行合同义务有关的一切费用。
2.投标人必须对所投项目进行完整报价，不接受（将拒绝）只对部分服务进行报价的投标。

	6 
	资金来源
	财政资金

	7 
	预算金额
	1613700.00元

	8 
	最高限价
	1280000.00元

	9 
	合同履行期
	合同签订后30个日历日内完成全部货物的配送、安装调试工作

	10 
	质保期
	不少于24个月，自设备验收合格且投入临床使用之日算起                            

	11 
	付款方式
	设备安装调试验收合格后买方付给卖方总货款的30%，余款每季度支付一次，分8次两年付清

	12 
	投标保证金
	本项目不设置投标保证金

	13 
	投标有效期
	投标文件递交截止时间起算，投标有效期为90日历天

	14 
	资格证明文件
	（1）具有独立承担民事责任能力的法人、非法人组织或自然人，提供合法有效的营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等相关证明，自然人参与的提供其身份证明。
（2）法定代表人授权书及被授权人身份证复印件（法定代表人直接投标只需提交其身份证明资料）。
（3）信用记录：投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体无失信记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动；以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 查询结果为准。
（4）书面声明：投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 
（5）财务状况报告：提供2025年度经审计的财务审计报告，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的供应商可提供投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明。
（6）税收缴纳证明：提供2025年8月至今任意一个月缴纳的纳税证明或完税证明，依法免税或缓缴的单位应提供相关证明材料，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章（成立时间至提交投标文件截止时间不足三个月的可不提供）。
（7）社会保障资金缴纳证明：提供2025年8月至今任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章（成立时间至提交投标文件截止时间不足三个月的可不提供）。
（8）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书（格式自拟）。
（9）投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证(投标产品须在其经营范围内)、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标人为制造厂家应出具医疗器械生产许可证(投标产品须在其生产范围内)及医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证(投标产品须在其经营范围内)、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证。
（10）本项目专门面向中小企业采购，投标人须提供《中小企业声明函》。
（11）本项目不接受联合体投标。

	15 
	采购方式
	公开招标

	16 
	评标办法
	综合评分法

	17 
	特殊情况处理
	投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，招标采购单位应当报告财政管理部门，由财政管理部门按照以下原则处理：
（1）招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，同意采取竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购。
（2）招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的，应予废标，并责成招标采购单位依法重新招标。
（3）在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，可以比照前款规定执行。

	18 
	开标时间、
地点
	开标时间：2026年8月28日14时00分00秒
开标地点：安康不见面开标大厅系统（采用电子化投标及远程不见面开标方式）  
（如有变动，另行通知）。

	19 
	招标文件
递交截止时间
	2026年8月28日14时00分00秒止

	20 
	评标小组构成
	根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律规定组建评标小组。

	21 
	  
勘查
	1.采购代理机构不组织统一现场勘察，由供应商自行安排。
2.供应商勘查现场发生的一切费用自理，并自行负责在勘查现场发生的人员伤亡和财产损失。

	22 
	答疑
	如有疑问，投标人需书面提出，经采购人收集问题后，统一答疑。 

	23 
	
中小企业划分
	根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。
工业的划型标准为：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

	24 
	核心产品
	口腔显微镜




[bookmark: _Toc29107][bookmark: _Toc23258605][bookmark: _Toc26541322]第三章 投标人须知
[bookmark: _Toc23258606][bookmark: _Toc26541323][bookmark: _Toc311415573][bookmark: _Toc358364321][bookmark: _Toc409689049][bookmark: _Toc380336727]一、总则
1. 项目概况
1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规和规章，本项目已具备招标条件，现进行招标。
1.2采购人：安康市中医医院。
1.3采购代理机构：安康尚昊招标代理有限公司。
1.4采购项目名称：安康市口腔医院能力提升建设口腔显微镜等设备采购项目。
1.5监管机构：安康市财政局。
2.招标范围、服务期、项目地点
2.1招标范围：安康市口腔医院能力提升建设口腔显微镜等设备采购项目，1项，本项目为安康市口腔医院能力提升建设口腔显微镜等设备采购项目，项目预算为1613700.00元，最高限价为：1280000.00元；简要技术要求、用途：自用，详细技术要求详见招标文件第四章“采购内容及要求”。
2.2合同履行期：合同签订后30个日历日内完成全部货物的配送、安装调试工作。
2.3项目地点：采购人指定地点。
3.投标人资格要求
3.1投标人应具备的资格条件：见投标人须知前附表。
4.合格的投标人
[bookmark: _Toc311415575]4.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求具备的条件、并具备国家规定的相关该行业必备资质，有能力提供本次招标采购货物和服务的制造商或授权投标人。
4.2投标人如有下列情形之一的按废标处理：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本招标项目提供采购代理服务的；
（3）与本招标项目的采购代理机构同为一个法定代表人的；
（4）与本招标项目采购代理机构相互控股或参股的；
（5）与本招标项目采购代理机构相互任职或工作的；
（6）被责令停业的；
（7）被暂停或取消投标资格的；
（8）被省级或招标项目备案地司法部门或财政监管部门作行政处罚（或不良行为记录），但不在其行政处罚期（或不良行为记录期）内的除外。
5.费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
6.保密
参与政府采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
7.语言文字
招标文件和投标文件使用的语言文字为中文。专业术语使用外文的，应附有中文注释。
8.计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
9.响应和偏差
9.1.投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则投标人的投标按无效处理。
9.2.投标人应根据招标文件的要求提供详细的技术支持资料、服务计划等内容对招标文件作出响应。
9.3.投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。
[bookmark: _Toc23258607][bookmark: _Toc26541324]二、招标文件
[bookmark: _Toc311415577]10.招标文件的构成
10.1招标文件用以阐明所需提供的货物及服务、采购、投标程序和合同条件。招标文件包括：
（1）招标公告
（2）投标人须知前附表
（3）投标人须知
（4）采购内容及要求
（5）商务要求
（6）合同格式
（7）投标文件格式
10.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，由此带来的不利于投标人的评标结果，其风险由投标人承担。
10.3招标文件的获取：招标采购公告发布后，有意向的投标人应从采购代理机构获取招标文件，仅作为本次招标使用。
10.4本招标文件的解释权归安康尚昊招标代理有限公司。
[bookmark: _Toc311415578]11.招标文件的澄清
11.1任何要求对招标文件澄清的投标人，应在本项目招标文件公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，涉及变更或修正内容在政府采购发布媒体上发布变更公告。在此之后提出的询问或者质疑均为无效，采购代理机构不予受理。
11.2对于在规定时间内收到的投标人依法提出的询问或者质疑，采购代理机构将按程序及时作出答复，若对招标文件做出实质性变动，则按照相关规定延长投标截止时间。
11.3投标人提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。
[bookmark: _Toc311415579]12.招标文件的修改
12.1招标采购单位如果对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间，在发布招标公告的财政部门指定媒体上由采购代理机构发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的单位。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
12.2招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对采购人和投标人都具有约束力。
12.3采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。延长投标截止时间和开标时间将在财政部门指定的媒体上发布变更公告，同时将变更时间书面通知所有获取招标文件的单位。
[bookmark: _Toc23258608][bookmark: _Toc26541325]三、投标文件
[bookmark: _Toc311415581]13.投标文件编制的原则
13.1投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，应按格式编制并逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件中留有空项的或没有按格式制作的，将被视为不完整响应的投标文件，其投标将有可能被拒绝。 
13.2投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。
13.3投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应，否则其投标将被视为无效投标。
13.4供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律纠纷和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。
13.5采购人享有本项目在实施过程中产生的知识成果及知识产权。
13.6供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。
13.7 如供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。
14.投标文件构成和格式
14.1文件的制作和签名
[bookmark: _Hlk34128658]14.1.1为确保采购项目顺利开展，本项目采用电子投标文件。投标人在投标前须提供电子投标文件。
14.1.2编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。投标文件中需要加盖法定代表人私章的地方，请使用“法人CA”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业 CA”进行盖章。加密和解密应当使用同一 CA，否则将会导致解密失败。因供应商自身原因未使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制，导致电子文件上传失败，由供应商自行承担全部责任。
14.2投标人应按照本须知第14.1条的内容及第六部分提供的格式编写投标文件，不得缺少招标文件要求填写的表格或提交的资料。
[bookmark: _Toc311415586][bookmark: _Toc358364332][bookmark: _Toc409689060][bookmark: _Toc380336738]15.投标报价
15.1“报价表”填写时应注意下列要求：
（1）本项目的投标报价应结合市场自主报价并承担风险；
（2）投标报价依据现行及省级有关规定并结合市场情况填报投标报价；
（3）各投标人应在投标文件中标明分项报价；  
[bookmark: _Toc347478689][bookmark: _Toc30437][bookmark: _Toc311415587][bookmark: _Toc409689061][bookmark: _Toc380336739][bookmark: _Toc358364333]（4）凡因投标人对招标阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由各投标人自负；
15.2 最低报价不作为中标的唯一条件。
16.投标货币
投标应以人民币报价。任何包含非人民币报价的投标均按照无效投标处理。
[bookmark: _Toc311415588]17.投标人资格的证明文件
17.1投标人须按招标文件要求，提供资格证明文件，未按要求提供或提供不全的，其投标按照无效投标处理。
17.2如果招标文件有要求统一格式的，必须按统一格式提供，未按要求提供的，其投标按照无效投标处理。
17.3资格证明文件有效期从开标之日起算不得少于投标文件有效期。
[bookmark: _Toc311415590]18.投标保证金
本项目不设置投标保证金。
[bookmark: _Toc311415591]19.投标有效期
19.1投标文件递交截止时间起算，投标有效期为90日历天。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将按照无效投标处理。
19.2在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购人可征得投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应为书面形式提交。
19.3 中标供应商投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。
[bookmark: _Toc311415595]20.投标文件的格式
20.1供应商须依据招标文件内容和投标文件格式的要求编制投标文件；并编制目录和对应的页码。
20.2本次招标只接受简体中文文字的投标文件；如投标文件中出现外文资料，必须配以中文译文。否则，由此引发的一切责任由供应商自负。
20.3拒绝接受以电话、传真、电子邮件形式的投标。
[bookmark: _Toc536202305][bookmark: _Toc536202382][bookmark: _Toc536429375][bookmark: _Toc19543339][bookmark: _Toc536429322][bookmark: _Toc4747][bookmark: _Toc3565][bookmark: _Toc3736]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc3685][bookmark: _Toc536202306]21.投标文件递交
21.1电子投标文件递交与解密
电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台－企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页〉电子交易平台〉企业端〉我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传投标文件]，上传加密的电子投标文件（*  .SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。
21.2代理机构不接受邮寄的投标文件；
21.3无论供应商成交与否，其投标文件恕不退还。
22.投标文件的修改和撤回
22.1供应商在上传投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以对已递交的投标文件进行修改、撤回。补充、修改的内容应当按招标文件要求签章、加密上传。
22.2投标截止时间之后，供应商不得补充、修改投标文件。

[bookmark: _Toc23258609][bookmark: _Toc26541326]五、开标、评标、定标
23.开标
[bookmark: _Toc311415599]23.1采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。
23.2开标仪式由采购代理机构主持，采购人代表及有关人员参加。
23.3本项目采用远程不见面开标方式进行开标、采购代理机构在规定的时间和地点组织开标，投标单位授权代表不到现场参加开标，须自行在各自办公场所，自备电脑在投标截止时间前登录不见面开标大厅，进行远程开标。
23.3.1投标供应商在获取招标文件后应在全国公共资源交易平台(陕西省.安康市)网站[新闻资讯一通知公告]中下载并详细阅读安康公共资源交易中心不见面开标系统(投标人)操作 http：//www.sxggzyjy.cn/xwzx/002002/subPage.html，下载并详细阅读《关于陕西省公共资源交易平台多CA互认系统正式上线运行的通知》并下载最新版本驱动。不见面开标系统：打开页面网址：(http：//219.145.206.209/Bid0peningHal1/bidopeninghallaction/hall/login)选择点击右上角“登录”，在左侧选择“投标人”身份，插入 CA锁登录，输入密码后，点击“登录”，投标人登录之后可以看到当前投标人今日开标项目：选择要开标的项目，点击进入，页面首先阅读开标流程，点击“我已阅读”进入开标大厅，点击“取消”返回项目列表页面。
23.3.2为顺利实现不见面开标系统的远程交互，建议投标人配置的软硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器要求使用 IE11 浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源 CA 驱动。投标供应商需安装新点播放器，以便观看远程不见面开标直播画面(播放器下载链接为：https： //dowload. bopoint. com/domload/dowloaddetail.html?SourceFron-Dow&SoftGuid55aa4 e06-c384-4005-bcb9-48932d410fd4)。
23.3.3投标人需注意 CA 锁一定要提前准备好，并确保 CA 锁为制作投标文件的 CA 锁。
不见面开标方式因投标人不来开标现场，资格审查如需提供复印件，请按文件中要求， 在投标文件中上传电子版。
23.3.4开标时间到了之后就不能签到，建议投标人在开标前半小时登录不见面开标大厅， 并及时签到（开标前 60 分钟即可签到），遇到问题及时联系客服029-88661292.88661267.88661241。
23.3.5开标时，供应商须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书CA 锁在自备电脑上自行远程解密电子投标文件，由电子交易系统进行自动唱标。
系统默认解密时长为60 分钟，投标单位需在规定的解密时间内完成标书解密。如因供应商自身原因未在系统规定时长60分钟内完成投标文件解密，为保证开评标活动顺利进行，系统将对未解密的投标文件作退回处理，被退回的投标文件将无法参与后续开评标活动。所有投标单位解密完成后由开标人员将投标文件导入开评标系统。
23.4特殊情形下的应急处置
在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等原因导致电子 化开、评标无法正常进行时，将按照采购监管机构及公共资源交易中心统一安排部署开展后续采购活动。
24.采购人或采购代理机构
24.1核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
24.2宣布评标纪律；
24.3公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
24.4组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
24.5根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
24.6依法对投标人的资格进行审查；
24.7依法维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
24.8核对评标结果，有分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围的、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的、经评标委员会认定评分畸高、畸低的，要求评标委员会复核或者书面说明理由。评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
24.9与评标有关的其他事项。
25.评标委员会
25.1 采购人将根据本次招标项目的特点，按照《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标管理办法》等有关规定组建评标委员会；
25.2 评标委员会成员由采购人及评审专家组成，负责评标活动。专家人选在专家库中随机抽取，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；
25.3评审专家从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家；
25.4 评标委员会成员对各投标人投标文件进行审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
25.5要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
25.6对投标文件进行比较和评价；
25.7确定中标候选人名单，或根据采购人委托直接确定中标人；
25.8向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为（如果有）；
25.9评标委员会有权对整个招标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标管理办法》的规定，本着公开、公平、公正的原则，进行处理。
[bookmark: _Toc311415601][bookmark: _Toc311415600]26.投标文件的初审
26.1投标文件的资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标人按照招标文件中投标人须知前附表第14条要求进行资格审查，以确保投标人是否具备相应的投标资格，任意一条不符合要求的，按无效投标处理。
26.2投标文件符合性审查：依据招标文件的规定，从投标文件的完整性、有效性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性内容作出响应。审查应包含以下内容：
	序号
	符合性审查项
	通过条件
	结论
	未通过原因

	1
	投标文件封面、投标函、法定代表人委托授权书三处的项目名称、项目编号、标段（未分标段的除外）
	三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号、标段完全一致。
	
	

	2
	投标文件签署、盖章
	均按招标文件要求签字、盖章。
（《评标要素及分值一览表》中要求提供的证明材料除外）。
	
	

	3
	投标文件组成
	投标文件应包含以下内容：
一、投标函
二、投标一览表
三、资格证明文件
四、技术商务偏离表
五、投标方案
六、供应商承诺书
	
	

	4
	投标文件的计量单位、语言、报价货币、投标有效期
	计量单位、语言、报价货币、投标有效期均符合招标文件的要求。
	
	

	5
	投标报价
	（1）投标报价符合唯一性要求：
（2）开标一览表填写符合要求；
（3）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价；
	
	

	6
	招标文件要求的实质性条款
	完全响应招标文件要求的各项实质性条款。
	
	

	7
	合同文本响应
	完全理解并接受磋商文件合同主要条款。
	
	

	评标委员会成员：（签字或盖章）



26.2.3开标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为：
（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中明细内容不一致的，以投标报价表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准； 
（5）多处内容交叉不符时，以评标小组评审结果为准；
（6）文字与图表不符的，以文字为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价和内容，供应商同意后，调整后的报价和内容对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价和内容，则其投标文件无效。
26.3通过对投标人及投标文件符合性审查，出现下列情况之一者（但不限于），按无效投标处理：
（1）投标人投标报价超出采购预算金额或者最高限价的；
（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（3）投标内容出现漏项或数量与要求不符的，出现重大负偏离；
（4）投标人串通投标的；
（5）投标人有违法违规行为的；
（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（7）投标文件不符合招标文件其他要求的；
（8）其他法律法规规定的废标情况。
27.投标文件的澄清
27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
[bookmark: _Toc311415604]28.评标原则及主要方法
28.1评标委员会将遵循公平、公正和择优的原则，对所有投标人的投标文件评审，都采用相同的程序和标准；
28.2评审过程的保密：在投标文件的评审、比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其报价被拒绝；
28.3评标原则和办法：
综合评分法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
	

	


具体评审因素量化指标和分值如下：
	评分项
	评分标准
	主观/
客观
	最高
得分

	价格
（30分）
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
价格分=(评标基准价／投标报价)×30    
注：1.计算分数时四舍五入取小数点后两位。
2.符合采购优惠政策的按政策执行。
3.投标报价不完整的，不进入评标标准价的计算，本项得0分。
	客观
	30分

	技术
响应
（30分）
	投标产品技术指标清晰，符合国家的最新标准和有关规定，技术资料齐全，技术参数全部响应招标文件中技术要求的计30分。其中标记★项参数每出现一项负偏离扣2分；非★技术参数每出现一项负偏离扣1分，直至扣完为止。投标时须附有所投产品的技术资料(包括但不限于检测报告、技术说明资料、官网功能截图（如有）等证明材料)，佐证材料需加盖投标供应商公章。
	客观
	30分

	实施
方案
（10分）
	投标人提供项目组织实施方案，方案至少包括：供货配送方案；物流运输保障方案；人员配备；实施进度及保证措施；产品安装、检测、调试、验收等方案。
以上五项内容每一项内容满分2分，共计10分，其中每缺少一项内容扣2分；每有一项内容出现一个缺陷扣1分，扣完2分为止。
（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、仅有方案大标题却无具体细化措施内容的、不符合采购需求、方案标题与实际内容不相符合、完全套用其他项目方案等）
	主观
	10分

	产品质量保证
（8分）
	所投设备（产品）及备品备件符合国家相关标准且无产权纠纷，无假货、水货、翻新货，提供所投产品来源渠道合法证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）等，证明文件齐全、来源渠道清晰计8分，每缺少一个产品扣1分，扣完为止。
评审依据：所投产品来源渠道的合法证明文件，不限于认证证书，销售协议，代理协议，原厂授权等和生产厂家出具的相应功能证明材料、检测报告等。
	客观
	

8分

	节能环保产品
（4分）
	投标人所投产品具有由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书，每提供一个得2分，满分4分。政府强制采购产品不予加分。
注：提供有效期内证书复印件加盖公章。
	客观
	4分

	售后
服务
（6分）
	投标人提供售后服务方案，方案至少包括：售后服务机构和人员配备；售后服务内容及响应时间；应急响应预案。
以上三项内容每一项内容满分2分，共计6分。其中每缺少一项内容扣2分，每有一项内容有一个缺陷扣1分，扣完2分为止，不提供不得分。
（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、仅有方案大标题却无具体细化措施内容的、不符合采购需求、方案标题与实际内容不相符合、完全套用其他项目方案等）
	主观
	6分

	培训
方案
（4分）
	投标人提供培训方案。方案至少包括：培训内容、培训时间、培训目的、培训对象等；培训课程安排，培训工程师落实等。
以上两项内容每一项满分2分，共计4分。其中每缺少一项内容扣2分，每有一项内容有一个缺陷扣1分，直至扣完2分为止，不提供不得分。
（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、仅有方案大标题却无具体细化措施内容的、不符合采购需求、方案标题与实际内容不相符合、完全套用其他项目方案等）
	主观
	4分

	业绩
（8分）
	提供2023年8月至今核心产品业绩合同，每提供1份得2分，最高得8分（以合同为准，合同所有内容应清晰可辨，否则不予认可）。未提供不得分。
	客观
	8分



	


	 


	

	


	
	


备注：
1） 以上各项打分均由评标委员会独立评分，评分相邻两档之间的得分，归属于较低一档，两档之间可取小数点进行打分，按评审后综合得分由高到低推荐一至三名中标候选人。
2)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会将按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库〔2026〕2号)文件要求启动异常低价投标(响应)审查，相关投标人在评审现场30分钟以内对投标价格作出解释并提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3)在评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：
3.1投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价≤全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值X50%；
3.2投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价X50%；
3.3投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价〈采购项目最高限价X45%；
3.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标(响应)审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
3）若出现综合得分并列时，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
4）数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。
5）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品(单一产品或核心产品品牌相同。核心产品超过一种产品的，核心产品中只要有一种产品为相同品牌，即认定为核心产品为相同品牌)且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
6）评审时，投标人符合投标人须知33条采购政策的按照采购政策执行。
评标委员会根据评标情况编制评审报告，评标委员会成员对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意。对拒绝说明理由的，须报政府采购监管部门处理，并将其评审情况如实计入考核表。
[bookmark: _Toc380336742][bookmark: _Toc409689064][bookmark: _Toc358364336]29.定标
29.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内，将评标报告送采购人定标。
29.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，复函采购代理机构。
29.3采购代理机构在采购人确定中标单位2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。
29.4采购代理机构向中标供应商发出《中标通知书》。
[bookmark: _Toc296602462][bookmark: _Toc246996219][bookmark: _Toc152042351][bookmark: _Toc296590983][bookmark: _Toc246996962][bookmark: _Toc247085733][bookmark: _Toc179632593][bookmark: _Toc144974543][bookmark: _Toc152045575][bookmark: _Toc311415614]30.签订合同
30.1成交后，成交供应商在收到成交通知书后25个日历日内，应按招标文件的要求与采购人洽谈合同条款，并签订供货合同，同时送监督机构备案，招标文件及成交供应商的投标文件均作为合同的组成部分。
30.2采购人不得向成交供应商提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购服务要求实质性内容的协议。
30.3成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排序在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推，也可以重新开展采购活动。因自身原因拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
30.4政府采购合同在执行过程中，确需修改、变更时，应当按照相应的审核批准程序办理。
30.5 招标文件、投标文件、澄清等为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。
30.6政府采购管理部门在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。
[bookmark: _Toc23258610][bookmark: _Toc26541327]六、代理服务费
[bookmark: _Toc144974546]31.代理服务费
[bookmark: _Toc26541328][bookmark: _Toc23258611]1.代理服务费参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）规定标准计取。
采购代理机构开户名称：安康尚昊招标代理有限公司  
开户行名称：中国建设银行股份有限公司安康分行营业部  
账      号：61050166371100000492
2.中标供应商在领取成交通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费，代理服务费以转账、电汇或现金等形式交纳。
七、质疑、投诉
32.质疑、投诉
质疑或投诉的接收和处理应当按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购质疑和投诉办法》《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》等的相关规定办理。
32.1供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日，是指：
(一)对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
(二)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
(三)对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
32.2供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
32.3质疑函应当包括下列主要内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
32.4供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。
32.5质疑函内容不得含有虚假、恶意成分。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人、采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得的证明材料，滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，采购人、采购代理机构应当依法驳回。
32.6质疑函接收方式：接受现场递交、原件邮寄、邮箱发送合法书面送达方式。 
32.7质疑受理部门：安康尚昊招标代理有限公司
   质疑受理电话：13991519725
32.8提交质疑函地点：安康市高新区高新观澜8栋2单元801室
32.9本次采购活动中，采购代理机构对质疑函回复的书面文件的送达方式为原件邮寄或邮箱发送。
如所质疑的问题比较复杂，采购人或者采购代理机构在规定的答复时间内无法回复，应事先告知提出质疑的供应商，同时向同级政府采购监督管理部门报告。
32.10 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门投诉。
32.11 质疑函应当使用中文。
[bookmark: _Toc23258612][bookmark: _Toc26541329]八、采购政策
33.采购政策
依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策：
（1）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，在政府采购活动中投标人为小型和微型企业的，对价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标（所投的货物/承建的工程/承接的服务由小型和微型提供）；
（2）根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。评标时，对监狱企业给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；
（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
注：参加政府采购活动的中小企业/残疾人单位应提供《中小企业声明函》原件或《残疾人福利性单位声明函》原件。投标产品中有监狱企业生产的产品的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的生产厂商属于监狱企业的证明文件复印件。未提供上述声明函原件/证明文件复印件的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性，对既属于监狱企业、福利企业，同时又满足中小微企业规定的投标单位，其价格扣除仅适用一次。
①根据财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）所投产品属于节能产品政府采购清单所列产品，在技术、服务同等的条件下，应当优先采用清单中的节能产品；
②所投产品为“环境标志产品政府采购清单”所列产品，在性能、技术、服务等指标同等的条件下，应当优先采用；
③节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》国办发〔2007〕51号的规定，以中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准；
④环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）的规定，以中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准；
⑤若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策；
（4）关于信用记录的查询和使用
1.采购人将在资格审查阶段通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对投标文件中的信用记录的信用情况进行甄别。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的第二条第（三）款规定，其投标或中标资格将被取消；
2.投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但投标人应提供相关证明材料；
3.信用记录查询的截止时点为“招标文件获取之日起至投标截止日前”。信用记录查询的结果，将以截图保存至电子介质的形式留存。
[bookmark: _Toc26541330][bookmark: _Toc23258613](5)融资政策
根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采(2020)15号)文件精神，有融资需求的中标(成交)人可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台(含各市分平台)自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标(成交)通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。陕西省政府采购信用融资平台网址：http：//www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/s。
（6）依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》
（国办发〔2025〕34 号）的有关规定，政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物，既
有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产
品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，当采购项目或者采购包中含
有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和
占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全
部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，
用扣除后的价格参与评审，未达到 80%，不享受价格评审优惠。对供应商所出具的《声
明函》完整性、准确性进行审查。符合澄清补正情形的，应以书面形式要求供应商澄清
补正，澄清补正后仍不符合要求的，不享受价格评审优惠。当涉及政府采购政策叠加适
用，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除。
本国产品标准的适用范围：
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用
本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其
中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与
矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

九、其它事项
34.其它事项
34.1投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，招标采购单位应当报告财政管理部门，由财政管理部门按照以下原则处理：
（1）招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，同意采取竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购；
（2）招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的，应予废标，并责成招标采购单位依法重新招标。
在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，可以比照前款规定执行。
[bookmark: _Toc53][bookmark: _Toc26541331][bookmark: _Toc484198838][bookmark: _Toc23258614]34.2 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选单位名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
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[bookmark: _Toc26197]第四章  采购内容及要求
[bookmark: _Toc484890084][bookmark: _Toc26541332][bookmark: _Toc23258621]一、项目概况
本项目为安康市口腔医院能力提升建设口腔显微镜等设备采购项目，旨在提升其医疗服务能力。采购内容主要包括口腔显微镜、正负压抽吸系统、医用洁牙机等设备。
2、 采购清单
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	预算（万元）
	备注

	1
	口腔显微镜
	2
	台
	40
	核心产品

	2
	正负压抽吸系统
	8
	套
	36
	

	3
	医用洁牙机
	2
	台
	30
	

	4
	超声骨刀
	1
	套
	9.8
	

	5
	根管扩大测量系统
	5
	套
	9.25
	

	6
	种植机
	1
	台
	8
	

	7
	牙周电子探针
	1
	台
	7
	

	8
	热牙胶
	5
	台
	6.75
	

	9
	口腔数字化扫描仪
	1
	台
	6
	

	10
	口腔专业离心机
	1
	台
	4.5
	

	11
	根管治疗仪
	1
	台
	2.17
	

	12
	高频电刀
	1
	台
	1.9
	

	
	
	29
	
	161.37
	










3、 设备技术参数

1.口腔显微镜（核心产品）（2台）
一、主镜部分
1.显微镜采用光学玻璃，多层镀膜增透，复消色差光学设计。 
2.变角双目镜筒，角度调节范围不低于0-190°。
3.双目镜筒瞳距可调，瞳距覆盖范围不小于55mm-75mm。 
4.高眼点广角目镜，放大倍率：12.5x，护眼杯高度可调, 视度调节范围不小于±7D。
5.★目镜视场直径范围不小于12mm~118mm。
6.★zoom连续变倍，倍率因子y= 0.4x～2.4x, 放大倍数至少覆盖2倍-18倍。
7.变焦系统：焦距覆盖范围不小于F200mm-480mm，带物镜防溅罩。
二、照明部分
1.光源：LED照明系统，亮度连续可调，物面照度不低于50,000Lx。 
2.自动限位开关。 
3.橙色滤镜，用于树脂充填以防止填充物固化；配置绿色滤镜增强血管和神经等重要组织的比度。 
[bookmark: _Hlk160728916]4.★光阑大小4档可调：微小光阑，小光阑、中光阑、大光阑。
5.★照明光斑直径：在工作距离为 250 mm 处，照明光斑直径不小于 80 mm。
三、影像部分
[bookmark: _Hlk160728925]1.★4K多功能影像模块，分辨率3840x2160;集成90°光学延长器功能与分光器功能。
2.影像存储：双USB3.0影像储存，双USB2.0功能控制，图片、视频记录格式：JPEG；MP4。
3.高清显示器,含显示器支架、显微镜立柱抱箍。
4.无线脚控开关，用于拍照以及录像。
四、支架部分
1.落地式支架，轻便，便于移动。
2.支架臂伸展范围不小于1700mm。小横臂与镜身连接，长度不低于1000mm，旋转角度：±150º，大横臂与立柱连接，长度不小于500mm，旋转角度：350°；大横臂位于小横臂上方，以有效减少显微镜支架与牙椅支架的干涉。
3.★同轴旋转挂臂，调整镜头在垂直转动时，于与视野中心区同轴旋转。 
4.钟摆系统，镜身左、右倾摆时，双目镜筒自动保持水平不变，无需额外调整目镜位置，满足不同工作角度观察。
5.★一体式手柄，360°可旋转手柄，集成一键拍照录像按钮与变焦旋钮。
配置清单

	序号
	备注
	货物名称及规格
	数量

	1
	





整机
	落地式移动支架
	1

	2
	
	0-190°变角双目镜筒带瞳距调节机构(55-75mm)
	1

	3
	
	双通道医用LED冷光源
	1

	4
	
	zoom连续光学变倍
	1

	5
	
	光斑大小调节机构
	1

	6
	
	同轴旋转挂臂
	1

	7
	
	集成橙、绿色滤光片
	1

	8
	
	大变焦物镜F190-480mm(带防溅罩)
	1

	9
	
	钟摆系统
	1

	10
	
	医用硅胶消毒套装
	1

	11
	
	镜头防尘罩
	1

	12
	
	安装工具套装
	1

	13
	影像系统
	Ultra HD 4k影像模块
	1

	14
	影像系统
	90°光学延长器带2：8分光器
	1

	15
	影像系统
	一体式多功能手柄（万向旋转、影像控制）
	2

	16
	影像系统
	U盘、鼠标等
	1

	17
	影像系统
	27寸4K高清显示器+抱箍支架
	1


2.正负压抽吸系统（8套）
一、牙科电动无油空压机参数：（正压）
1.设备用途：
用于20台以内牙椅的动力气源及医疗用压缩空气的生成设备装置，达到医疗用压缩空气的标准要求。
2. 技术规格及要求
2.1电源条件：功率：≥7.5KW；
2.2结构形式
整台牙科电动无油空压机由压缩机机头、储气罐等组成，具有稳定、安全、节能、环保等特点。
2.3 技术指标及特点：
2.3.1设备产气量最大≥1200L/min，压力控制范围：0.5-0.75Mpa；
2.3.2每台空压机为≥6个压缩机机头组成；
2.3.3噪音：≤76分贝左右；
2.3.4 储气罐容积为≥ 600L，带有压力容器资质证书；罐体安装有安全阀、压力表、排水阀及单向阀；
2.3.5机头线圈采用100％铜线制造，保证马达的高品质和使用寿命；
2.3.6压缩气缸内部的缸套、活塞环均采用原装材料，经特殊工艺精细加工及特殊工艺处理，有效提高产气量及耐磨的使用需求；
2.3.7储气罐内部罐体经过特殊涂层工艺处理，有效的保证对于医用压缩空气的抗菌、抗腐蚀要求；
2.3.8空压机每个机头必须有单独的开关控制；
2.3.9配1.2立方冷干机；
2.3.10外形尺寸：≤2500*1000*2100（MM）；
2.3.11最小占地面积：2.5m*1.5m。
二、牙科电动抽吸系统 （负压）
主要参数
1.设备用途：
用于10-15台牙椅的动力气源及医疗用压缩空气的抽吸设备装置，达到向牙科治疗机提供负压源。
2.技术规格及要求
2.1电源条件：功率：4.5KW；
2.2结构形式
整台牙科电动抽吸系统主要由真空泵、控制单元、排污系统、管道等组成。
2.3 技术指标及特点：
2.3.1最大抽吸量每台4500L/min   抽吸真空度范围：-16~-19kpa；
2.3.2电机轴承采用耐高温轴承；
2.3.3设备配有自动排污与手动排污功能；
2.3.4设备的排气口配有除菌过滤器；
2.3.5设备抽吸口配有三通过滤器；
2.3.6设备配304材质的不锈钢分离罐；
2.3.7设备配有三个液位不锈钢控制器；
2.3.8设备抽吸口配有Y型过滤器；
2.3.9设备配有变频功能；
2.3.10噪音：75分贝；
2.3.11最小占地面积：1m*1m。


3.医用洁牙机（2台）
主机部分：
1.功耗：最大 700VA；超声模块最大输出功率：8W；频率：24- 32kHz，尖端主振动偏移：最大 200 μm。
2.无线通信模块：最大 8dBm EIRP ，2.4GHz 频段，Bluetooth® 无线电模块。
3.U 型多功能触控面板，可实现超声功率、喷砂气压、系统水温及音量调节。接触面积小，更有利于感控。
★4.手柄支架可完全拆卸，便于维护与清洁；手柄支架带喷砂及超声水量调节旋钮，操作更方便.
★5.无线蓝牙脚踏，轻便小巧（面积≤150CM2）不占用诊疗空间，与主机蓝牙连接；含锂电池，可轻松更换电池，无需定期为脚踏充电，使用更持久，维护更方便。
★6.三种供水模式：1.机身水瓶为超声治疗供水；2.台车水瓶为超声和喷砂治疗供水；3.外接水源，为超声和喷砂治疗供水。
7.治疗水温可调节，有不加热、加热至 25℃ 、30℃、35℃、40℃五种选择。
8.系统音量可调节。
9.机身下方有水汽过滤芯，透明外壳，可直接观察和判断气源水源质量，方便更换。
★10.系统有自清洁模式，取下手柄及手柄线可激活。清洁模式下同步清洁喷砂及超声管线，面盘灯光提示清洁进度。
超声部分：
★11.经典压电陶瓷超声技术带来线性工作尖轨迹，不敲击、不撞击牙面，治疗更安全。
★12.超声供水无需蠕动泵，气压供水更稳定，更持久；超声水瓶瓶盖可螺旋拧紧，全密封，治疗更安全。
★13.配置的牙周治疗工作尖均有扭矩限力扳手。
★14.配置新一代种植维护工作尖 PI MAX ，尖端高分子 PEEK 材料制成 ，更纤细 更安全，可用于种植体、修复体清洁维护。
★15.超声水流量， 10 档位时≥30ml/min。
★16.超声手柄线及手柄可完全从主机拆卸；手柄可高温高压消毒，适配不同型号工作尖。
喷砂部分：
★17. 两个粉罐均集成动态压力调节器，可自动调节操作压力范围；输出气压：10 档位时静态气压≤540Kpa ；龈上粉罐动态气压≤420Kpa ；龈下 粉罐动态气压≤350Kpa。
18.两个喷砂粉罐均无最小装粉量要求，可持续工作至砂粉耗尽，更节约耗材。
★19.独创六边形喷嘴的龈上喷砂手柄，粉流更均匀更稳定，对软组织更友好。
★20.喷砂耗粉量 0.4-4g/min（14 μm 赤藓糖醇喷砂粉）、0.4-7g/min（65 μm 碳酸氢钠砂粉），更节约砂粉。
21.龈下喷嘴，能协助治疗龈下9mm的牙周袋，喷嘴带刻度标记，治疗更精准；喷嘴上有释压沟槽，水平三个方向喷砂，垂直喷水。
22. 喷砂手柄及手柄线可完成从主机拆卸，手柄可高温高压消毒。
配置清单
	包含
	数量

	主机
	1

	电源线
	1

	龈上粉罐
	1

	龈下粉罐
	1

	供气软管
	1

	供水软管
	1

	喷砂手柄尾线
	1

	超声手柄尾线
	1

	清洁盖
	1

	800ml水瓶瓶
	1

	800ml清洁瓶 瓶
	1

	龈下喷砂粉
	1

	无线脚踏开关
	1

	龈上喷砂手柄套装：
龈上喷砂手柄、
清洁器、
 O 型圈套件、
水过滤器、
 空气过滤器）
	1
1
1
1
1

	 龈下手柄套装：
龈下手柄、
喷嘴拔出器、
 喷嘴）
	
1
1
20



	Includes包含
	数量

	超声手柄套装：
超声带光手柄
 龈上龈下二合一工作尖 
扭矩扳手
 聚光罩
 O 型圈
	
1
3
3
4
3

	种植体维护工作尖
	1

	种植体维护工作尖安装工具
	1

	种植体维护工作尖尖端
	1

	带水装置台车
	1

	 操作指导:
 使用说明书
 快速指南
	
1
1

	产品合格证及保修卡
	
1



4.超声骨刀（1套）
一、主要技术参数
1.最大输入功率：170VA；
2.工作尖尖端主振幅：20~200μm；
3.工作尖尖端横向振幅：＜5μm；
4.工作尖振动频率：24.0 kHz ~36.0 kHz； 
★5.蠕动泵流量：30~110mL/min； 
★6.导出的输出声功率：200~490mW；
7.主声输出面积：<10 mm2 ；
8.次级横振声输出面积：<20 mm2；
9.多功能脚踏，可灵活控制模式、功率和水量； 
★10.脚踏防水等级：IPX8； 
11.可反复高温高压灭菌的供水泵管；
12.使用期限≥10年；
13.设备安全分类：
1） 按运行模式分类：间歇运行，工作60秒停10秒；
2） 按防电击类型分类：I类设备；
3） 按防电击的程度分类：B型应用部分；
4） 按对进液的防护程度分类：主机（IPX1），脚踏（IPX8）；
5） 在于空气混合的易燃麻醉气与氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用时的安全程度：非AP、APG设备。
二、功能描述：
1.彩色触控屏≥7英寸，中文显示，精简UI一目了然。
2.选择性切割识别，以微米切割，手术精确。
3.快速频率跟踪，性能更稳定、切割高效。
4.经典故障报警，为安全保驾护航。
5.手柄能耐134℃高温和0.22MPa高压消毒。
6.静音泵供水系统，衬托舒适体验。
7.10档功率控制，每档功率对应骨密度。
8.10档水量控制，直接显示输出流量速度数值。
9.一键增强，瞬时提高当前功率25%。
10.双模式输出选择，自由调整切割效果。
11.具备专门冲水模式，可精准定量输出水量。
12.一键控制手柄灯光开关。
13.具备硬件搜频技术，零延时震动输出，即时响应操作。
14.手柄水路管道分离设计，可使用一次性输水管道。
三、主要配置：
1.电源线  1根
2.挂钩 1个
3.脚踏开关 1个
4.手柄 1个
5.工作尖支架 1个
6.硅胶手柄支架 2个
7.消毒盒  1个
8.限力扳手  1个
9.工作尖 7枚
5.根管扩大测量系统（5套）
（一）牙根管长度测定仪部分：
★1.电源：DC4.5V (3节7号碱性电池)使用干电池供电以便于更换及维护。
2.显示类型：反射式彩色液晶显示屏。
3.测定提示表示：蜂鸣音。
4.测定不受根管环境、所用的根管针粗细的影响。
5.重量：整备重量不大于120g。
6.预设位置：可在2至APEX范围内设定。
7.根管位置测量可显示在屏幕上，并可用声音的变化来告知根管针前端在根管内的位置。
8.测试附件（进入口腔部分）可以进行高温消毒，防止病员的交叉感染。
9.标记功能：在测量的同时遇到根管位置需要标记，可一键标记并显示在屏幕上。
10.长时间未使用时可自动关机。
11.预留升级接口，可升级为带根测功能的根管扩大机。
（二）牙科用根管扩大机部分：
1.主机：马达手机+弯机头；
2.转矩：最大反转扭矩3Ncm 8档以上可选；
3.可设定的反向转矩值：0.2，0.4，0.6，0.8，1.0，1.5，2.0，2.5，3.0Ncm（9档）；
★4.空载转速：50±10~~1000±50rpm；
★5.转速设定：50,100,150,200,250,300,400,500,600,800,1000rpm （11档）；
6.显示屏：LCD；
7.夹盘类型：推压式锁盘；
8.机头：直径9mm*高11mm，弯机头可290度旋转；
9.电源电压：可充电电池DC 3.7V；
10.供电类型：内部锂电池电源供电；
11.消耗电力：5W；
12.具有控制旋转速度、旋转方向、转矩功能的无线根管扩大机；
13.可以凭手指感觉用马达进行根管扩大；
★14.测定仪部分与扩大机部分可独立使用，也可联合使用；
15.自动控制功能和任意设定；
16.有自动控制功能、具有任意设定根管锉的旋转方向、转矩、自动启停、自动根尖减速、根尖停止及逆转的功能，提高操作效率。可防止镍钛根管锉的负荷过大，在进行根管扩大时减低断针以及超出根尖风险。
6.种植机（1台）
一、 主要技术参数： 
1.马达空载转速：300~40,000 r/min；					
2.弯手机齿轮速比（标配）：20：1； 
3.扭矩范围：5-80 N•cm； 							
4.蠕动泵流量：0~135mL/min。 
二、 功能简介： 
1.≥7英寸彩色可视化种植图案界面，显示清晰，触摸操作可设定和保存参数。 
★2.适配多种转速比的机头：  1：1、1：2、1：2.7、1：3、1：4.2、1：5、16：1、20：1、27：1 。 
★3.采用微型马达，强劲有力，5.5N•cm 的电机扭矩保证终端输出达 80N•cm。 
4.采用轴承，弯手机跳动幅度小于 0.02mm，使用更平稳，寿命更长久。 
5.水量控制、程序切换、正反转切换、转速控制均可通过多功能脚踏完成。 
★6.有简易模式（5个程序）和标准模式（8个程序）两种选择，方便医生操作使用。
★7.植入扭矩实时显示，且记录显示植入峰值扭矩。
★8.每次开机自动进行扭力校准，无需额外操作，确保每次种植手术设备精准性
9.具备故障自诊，自动保护功能，电机，脚踏连接异常将会立即显示报警
三、 主要配置： 
1.彩色大屏主机1台						
2.带光电机 1 个 
3.轴承带光弯手机 1 把 						
4.多功能脚踏 1 个 
5.一次性口腔输水管 4 包
6.水瓶挂钩一个
7.种植机弯机头同品牌12把
7.牙周电子探针（1台）
1.测量过程中探针工作尖端探诊压力为15gf±2gf。
★2.支持2018年牙周病国际新分类智能诊断。
3.深度测量范围：0mm-12mm。
4.测量显示精度：0.1mm。
5.探针直径：0.5mm,探针材料：钛合金（可探测种植体）。
6.测量结果显示方式：  探针手柄上的OLED屏幕和电脑同步显示。
★7.探针手柄与电脑连接方式：无线连接。
8.支持智能语音输入功能；检查过程中通过语音输入可以自动记录：牙龈出血、溢脓、松动度、菌斑、根分叉病变等信息。
★9.针对系统性牙周检查而设计。具备牙周袋深度，牙龈退缩或增生，出血，溢脓，根分叉，牙结石，菌斑，松动度、咬合创伤等测量与记录。同时能够自动制图，自动生成报告，风险因素评估，导出PDF文件、邮件分享等功能。
10.支持多个探针手柄共用电脑系统。
11.可显示全口菌斑分布及临床指标阳性阴性比例，进行菌斑评定。
12.记录全口牙列情况包括：缺失、种植体、桥体、修复体、乳牙滞留等。
13.探诊过程支持语音播报。
★14.可手动触屏编辑牙周袋深度值和牙龈增生/退缩值。
★15.支持记录出血指数、菌斑指数、咬合关系。
★16.探针头可拆卸进行高温高压消毒。
配置清单
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	探针手柄（含充电座）
	2
	台

	2
	电子牙周探针系统
	1
	套

	3
	工作站电脑-医用级触控一体机
	1
	套

	4
	脚踏开关（含充电器）
	1
	个

	5
	可高温高压消毒探针头
	10
	个

	6
	推车
	1
	台

	7
	彩色打印机
	1
	台



8.热牙胶（5台）
一、主要参数
1.无线笔式设计,符合人体工程学,操作更方便灵活；
★2.工作模式温度区间大，100°C-200°C；
3.设有T1-T3三种工作模式，皆为记忆模式，每个工作模式可单独调整相应的温度及牙胶推进速度；
★4.OLED屏幕实时监控工作温度与电量并且显示牙胶使用剩余量；
★5.工作尖银针可360°旋转,配套有预弯扳手方便工作尖预弯使用；
★6.全自动电动马达注射，可调整注射速度为慢、中、快三档；
★7.防漏胶防溢胶设计，减少漏胶可能性；
8.大容量充电电池，充满电池需要约4小时；
9.标配23Ga、25Ga纯银工作尖；
10.自动关机时间、提示音音量可调。
	电源输入
	单相，100-240V～

	电源输出
	6V/3A

	电池
	锂电池，DC 3.7V，2600mAh

	推荐的牙胶尺寸
	直径2.5-2.8mm×长度14-16mm，
适用温度100℃-200℃


二、设备安全分类
1.按运行模式分类：连续运行。
2.按防电击类型分类：带内部电源的Ⅱ类设备。
3.按对进液的防护程度：普通器材 (IPX0)。
三、主要配置
1.主机                  1
2.充电底座              1
3.电源适配器            1
4.牙胶针（25Ga）        1
5.牙胶针（23Ga）        1
6.弯针扳手              1

9.口腔数字化扫描仪（1台）
	设备描述
	通过口内扫描的方式获取牙齿、牙龈的数字化印模

	★机身质量
	≤178g

	扫描头
	≤83×19×14(长×宽×高，单位： mm)

	扫描头使用次数
	压力蒸汽灭菌50次

	扫描深度
	0 — 20mm,多档可调

	★扫描速度
	24帧/s

	★扫描精度
	≤7μm

	★重复精度
	≤5μm

	单次扫描范围
	18x16mm

	外形设计
	笔式

	印模颜色
	真彩、石膏

	电脑处理器
	推荐Intel core i7-12700H及其以上

	内存
	16G及其以上

	显卡
	英伟达RTX 3060及以上，显存6G及以上

	操作系统
	推荐Windows1164bit

	光源
	双光谱激光+LED白光

	扫描要求
	无需喷粉

	语言
	支持多语言界面

	输出端文件
	直接输出STL格式、PLY格式、PTY格式

	选配推车
	可选配，有定制电脑，触摸屏显示器，时尚科技感且低噪音推车。

	传输方式
	无线方式。底座通过兼容USB3.0的数据线连接计算机

	传输技术
	蓝牙2.4GHz无线传输技术

	传输距离
	2米

	待机时间
	24小时

	连续工作时间
	大于3小时(实验测试结果)

	校准标定
	配套自动标定器，由软件完成自动标定


功能特点
	1
	设备底座三合一设计，同时具备扫描仪底座、充电器、无线信号接收器的功能

	2
	智能追踪，口内任意位置快速恢复扫描

	
3
	保护间隙：加强对牙间间隙的扫描，避免数据粘连，保证牙齿近远中邻接面数据 完整

	4
	自动标定：通过标配的自动标定器，快速校准设备精度，方便、快捷。

	5
	一键清理，自动修整口内黏膜数据，使得模型边缘平整

	6
	扫描头可拆卸，可压力蒸汽灭菌(121℃/15min或134℃/6min)

	
7
	AI智能识别扫描，自动剔除多余黏膜数据，避免颊、舌、唇黏膜的影响，获取有 效数据

	8
	咬合自动对准及手动调整功能，可记录多个咬合关系

	9
	修复功能集合：备牙前扫描、咬合空间测量、倒凹检测、颈缘线描绘、动态咬合

	10
	备牙前扫描：可在备牙前扫描全口数据，保留牙齿原始形态及咬合关系，避免咬 合不稳定，便于美学修复

	11
	测量上下颌垂直修复空间距离，预留充足修复空间

	12
	倒凹检测：检测基牙倒凹大小，通过颜色直观显示，有助于数据审核

	13
	颈缘线描绘：可手动准确描绘基牙边缘肩台范围，避免技工经验误判

	14
	动态咬合：记录后牙咬合过程，确保咬合重建，避免因患者咬合不稳定、咬合空开等情况导致的修复失败。

	15
	种植功能集合：扫描杆补全、交错扫描杆、种植前扫描、种植挖洞

	
16
	扫描杆补全：可以将标准的扫描杆数据匹配到需要的牙位上，避免扫描受限情况 下，耽误诊疗时间；采集扫描杆数据更快，质量更好

	17
	种植前扫描：扫描全口数据之后，再对局部种植牙位进行补扫，即可完成口内数据采集。

	18
	交错扫描杆：扫描杆交叉或距离过近时，可以逐个牙位安装并扫描，提高种植病例扫描效率

	19
	种植挖洞：通过种植挖洞功能，可避免袖口形变引起的数据不准确

	20
	正畸功能集合：正畸模拟、对比监测、模型切割、距离测量、扫描提示

	
21
	正畸模拟：软件自动排牙，支持牙弓调整、牙齿形态调整、牙体轴向调整、一键 拔牙并生成牙齿矫正动画，直观展示矫正效果

	
22
	对比监测：记录患者初诊、复诊病例数据，通过历史数据对比，掌握患者既往口 内变化，方便医疗人员接诊沟通，直观展示治疗效果。

	23
	模型切割：可截取口内模型剖面图，便于观察患者覆合、覆盖、咬合等

	24
	距离测量：可测量牙弓内任意两点之间的距离，用于测量牙弓宽度、缺牙间隙、 牙体长度等

	25
	无牙颌病例功能集合：一键替换、独立扫描、模型翻转

	26
	无牙颌种植，可一次性替换多个牙位扫描杆数据，替换为标准数据，高效、便捷

	27
	独立扫描，无牙颌病例可实现不挖洞直接扫描，提高袖口数据精准度，简化流 程，操作简单

	28
	模型翻转，适用于无牙颌全口修复，无牙颌病例数据可通过翻转模型，根据特征 点快速匹配咬合

	29
	附件扫描，可单独扫描唇面部数据，帮助医生完成美学修复，DSD笑线设计

	30
	云平台，集成数据接收管理、订单实时跟踪、数据分析、运营管理于一体

	31
	高集成度软件平台，集建单、口内扫描、数据传输、信息管理于一 体，功能应用方便，操作方法人性化

	32
	AI口腔健康报告：AI自动生成

	33
	可自定义编辑诊所介绍、logo、背景图、文字颜色；可上传诊所宣传图片、宣传 视频

	34
	AI自动分析口内情况并生成详细健康报告，同时支持自由调整，图文结合

	35
	检查内容包含：智齿、缺失牙、龋齿、牙体缺损、牙结石、牙列拥挤度、错颌畸 形等问题

	36
	诊断结果通过微信二维码分享，手机端可查看高清真彩3D模型、问题牙位、病区 截图、病症描述、解决方案、科普视频；支持导出为PDF文档，打印成纸质版。

	37
	设备返厂维修时，可提供备用机

	38
	设备使用期限≥8年

	39
	软件永久免费升级


   配置清单
	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	探头
	1 台
	

	2
	底座
	1个
	

	3
	标定器
	1个
	

	4
	标定器数据线
	1根
	

	5
	扫描头
	6个
	

	6
	电源适配器
	1个
	

	7
	保护壳
	1个
	

	8
	U盘
	1个
	

	9
	品说明书
	1份
	

	10
	高配置配笔记本电脑
	1台
	



10.口腔专业离心机（1台）

	转速范围
(rpm)
	4000 rpm

	转速精度
	正负20rpm

	最大的相对 离心力(g)
	2000g

	最大容量
(ml)
	         15ml×8

	转子是否可 高温消毒
	是

	时长
	10秒—99分钟，连续运行

	离心腔温度
	有

	噪音
	58分贝

	自定义程序储存
	9组

	恒温功能
	不锈钢离心腔，温度维持在25度以上

	驱动电机
	无刷直流电机

	安全措施
	门锁保护，离心腔过温保护，转子过速保护

	电源
	220V-240V50Hz

	功率
	120W


三、其他主要技术规范
1.(转速相对偏差)转速误差
离心机在额定电压、最高转速对应载荷下，(转速相对偏差±2.5%。)转速误差±20rpm。
2.转速稳定精度
离心机在额定电压、最高转速对应载荷下，(转速稳定精度不大于±1%。)一转速稳定精度±20rpm。
2.1转速显示精度：±20rpm
3.噪声、振幅、温升
离心机在额定载荷和相应最高转速下符合下列规定：
(1)离心机整体噪声不大于65dB.
(2)离心机运转应平稳，振幅不大于0.05mm。
(3)离心管内试液运转20min 后试液温升≤12℃。
4.离心机的定时相对偏差不大于±1秒。
5.内置可拆卸金属转子及试管托槽，可无限次消毒。
6.由具有CNAS 资质的检测机构出具的符合GB4793.1 及 GB/T18268.1 标准的产品检测报告。

11.根管治疗仪（1台）
一、性能要求
1.自带供水系统，冲洗罐容量达300ml，可使用蒸馏水、次氯酸钠、洗必泰等冲洗药液。
2.设备有四个治疗模式,功率20级可调。各工作模式和工作尖都有彩色环指示，便于识别所选功能。
3.工作尖的底部和工作端整体连接，无需转接工具。方便操作，便于管理，不易丢失。
4.可配根管荡洗、去除根管异物、寻找根管口、根面平整、去除生物膜、烤瓷修复体和种植体维护等80余种专用工作尖。
5.手柄及附件可高温高压消毒，手柄前端可拆卸清洁。
6.NEWTRON技术，频率调谐：双向动力，频率跟踪,有强力反馈系统。
7.能通过对工作尖实时监控，根据工作尖遇到的阻力反馈自动确定补偿功率，使操作更简单。有效而精确。
8.供水系统具有一键冲洗功能
二、技术参数
1.设备类型：Ⅱ类-BF型。
2.工作方式：间歇式10分钟/5分钟。
3.最大功率：30VA。
4.振动频率：28-36KHZ。
5.水压：1-5Bar(15-72.5psi)。
6.冲洗流速：0-40ml/分钟。
7.外形尺寸：宽：≤158mm、高≤125mm、深≤290mm、重量≤1700g
8.符合标准：符合IEC601-1相关条款和标准，并经ENISO13485质量体系认证。
9.工作温度：+10至40℃，最大湿度95%RH。

12.高频电刀（1台）
一、性能要求：
1.单向技术控制活性电极，可进行精细电切割、电灼烧、凝血等口腔外科手术。
★2.切割和凝血功率多级可调。切割功率10级可调，凝血功率10级可调。
3.电刀手柄、及电刀刀头均可高温高压消毒。
★4.配有10支不同型号电刀刀头，可提供多种临床治疗选择。
★5.腕带式中性电极，确保能量不流失,方便安装，消毒。
6.反馈电路，自动调节功率和电压，提供操作的便利性。
7.工作时有蜂鸣提示音。
★8.电刀刀头按颜色和形态分类，便于选择不同用途刀头。
二、技术参数：
1.设备级别：Ι级 — BF型。
★2.功率：30W/600Ω。                     
3.输出频率：1.2MHz+0.2。
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[bookmark: _Toc5628]第五章  商务要求
[bookmark: OLE_LINK7]一、交货期及质保期
[bookmark: OLE_LINK53]1.交货期：合同签订后30个日历日内完成全部货物的配送、安装调试工作。
2.质保期：不少于24个月，自设备验收合格且投入临床使用之日算起。
二、项目实施地点：采购人指定地点
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK55]三、付款方式：设备安装调试验收合格后买方付给卖方总货款的30%，余款每季度支付一次，分8次两年付清。
四、质量保证
1.基本要求：卖方须保证所提供的所有设备、材料及软件均为全新的、原厂原装的、技术先进的、成熟可靠的合格产品，符合国家、行业相关质量标准和规范要求，并满足本招标文件第四章“采购内容及要求”中规定的全部技术参数、性能及配置要求。
2.质量承诺：卖方须提供明确的质量保证承诺。设备质量保证期自最终验收合格之日起计算，且不低于招标文件及投标承诺中规定的期限。质保期内，因产品自身质量问题导致的任何故障，卖方须负责免费维修或更换零部件，并承担一切相关费用。
3.技术标准：卖方提供的产品其技术性能应符合中华人民共和国颁布的有关技术标准和安全标准。
4.材料与工艺：产品所使用的材料、零部件及制造工艺均应符合招标文件规定的质量标准，确保设备在正常使用条件下的稳定性、安全性和使用寿命。
五、包装运输
1.按出厂原包装。
2.卖方在设备发运手续办理完毕后24小时内或货到买方48小时前通知买方，以准备接设备。
3.设备在交付买方前发生的风险均由卖方负责。
六、售后服务要求
1.响应时间：提供7x24小时技术支持热线。出现故障时，维修人员应在接到采购人通知后30分钟内响应，24小时内到达现场开始检修。对于无法在短时间内修复的故障，应提供应急解决方案。
备件供应：承诺长期提供充足的备品备件，保证在质保期后能以优惠价格供应。
技术支持：质保期内，提供免费的电话、远程在线技术支持。定期提供软件免费升级服务。
定期维护：质保期内，根据设备特点及采购人需求，提供每年不少于4次的免费上门预防性检查和维护保养服务。
技术培训：卖方须提供全面的技术培训，包括设备原理、操作规程、日常维护、故障识别等内容，确保采购人操作人员能独立、熟练地使用和维护设备。
质保期后服务：明确质保期满后的维修服务方式、收费标准、响应时间等，承诺以优惠价格继续提供技术支持和服务。 
七、验收
1.设备的验收需合同双方共同在场进行，即厂家工程师、合同卖方和买方。
2.卖方必须按照投标文件中所提供的授权制造商来提供原厂制造设备，对产品的数量、品种、包装及外观等进行全面细致的检查，并向买方移交，买方发现与合同不符或与装箱单不符时及时向卖方提出，卖方应及时给予协调和必要时进行更换解决。
3.买方对卖方提供的设备在使用前进行调试时，卖方需负责安装并培训买方的使用操作人员，并协助买方一起调试，直到符合技术要求，买方才做最终验收。
4.对技术复杂的设备，买方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
5.设备安装调试合格后，双方在<装箱验收单>和<安装报告书>上签字确认后，即完成验收。同时设备投入临床使用，视为保修期的开始。
6.验收依据：以招标文件、中标人的投标文件、双方签订的合同、国家相关质量与技术标准为验收依据。
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安康市口腔医院能力提升建设口腔显微镜等设备采购项目
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甲    方：安康市中医医院

乙    方：           


签订时间：2026年  月  日


合同文本
（说明：本合同作为合同的基本格式，不作为最终合同，甲方有权在签订合同时对合同的相关条款及内容作进一步的细化和修改）
买方：安康市中医医院                          卖方：
地址：安康市巴山东路47号                     地址：  
电话：0915-8183604                            电话： 
     买卖双方经充分协商，本着平等互利、诚实守信的原则，根据《中华人民共和国民法典》签订本合同，以资双方守信执行。
第一条：产品名称、型号、数量及价款
	序号
	产 品 名 称
	型  号
	产地
	单位
	数量
	单  价
	金额

	1
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（人民币大写）：

	注明：一、附件一配置清单；附件二中标通知书；
二、本合同根据项目编号为：   的政府招标结果签订，详细配置、保修条款等以招标文件为准。


第二条：付款方式
2.1 付款形式为银行汇款，买方根据卖方合同约定的开户行和账号办理银行汇票或电汇。
2.2 设备安装调试验收合格后买方付给卖方总货款的30%，余款每季度支付一次，分8次两年付清。
第三条：设备包装、发运及运输
3.1 按出厂原包装。
3.2卖方在设备发运手续办理完毕后24小时内或货到买方48小时前通知买方，以准备接设备。
3.3设备在交付买方前发生的风险均由卖方负责。
第四条：设备到货期
    合同签订后30个日历日内完成全部货物的配送、安装调试工作。
第五条：安装和培训
5.1设备运送到医院前卖方通知买方作好安装前的准备工作（场地、电源、水源等）。
5.2一切运输、搬运和安装费用由卖方承担。
5.3设备的安装由卖方联系厂家工程师完成，买方协助。
5.4卖方负责买方有关人员的培训。
第六条：验收
6.1设备的验收需合同双方共同在场进行，即厂家工程师、合同卖方和买方。
6.2卖方必须按照投标文件中所提供的授权制造商来提供原厂制造设备，对产品的数量、品种、包装及外观等进行全面细致的检查，并向买方移交，买方发现与合同不符或与装箱单不符时及时向卖方提出，卖方应及时给予协调和必要时进行更换解决。
6.3买方对卖方提供的设备在使用前进行调试时，卖方需负责安装并培训买方的使用操作人员，并协助买方一起调试，直到符合技术要求，买方才做最终验收。
6.4对技术复杂的设备，买方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
6.5设备安装调试合格后，双方在<装箱验收单>和<安装报告书>上签字确认后，即完成验收。同时设备投入临床使用，视为保修期的开始。
第七条：保修
7.1保修期为2年，终身维护。保修期自设备验收、投入临床使用之日算起。
7.2保修期内卖方负责免费（包括配件）为买方维修本合同所提供的产品和履行承诺的条款。
7.3保修期内卖方接到买方维修通知后应在30分钟内响应，24小时内到达买方现场进行维修，否则卖方按买方此设备日平均收入赔偿经济损失。
7.4卖方有义务为本合同所提供的产品进行终身维护和免费升级。
第八条：违约责任
8.1按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。
8.2如卖方事先未征得买方同意并得到买方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。
8.3卖方提供的设备如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由卖方负责交涉并承担全部责任。
8.4因包装、运输引起的设备损坏，按质量不合格处罚。
8.5在履行合同过程中，如果卖方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对卖方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可终止合同。
8.6违约终止合同：未按合同要求提供设备或质量不能满足技术要求，买方会同监督机构有权终止合同，对卖方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。
第九条：产品保证
9.1卖方向买方保证  根据本合同所提供的产品是符合本合同约定的公司所生产的最新产品。
9.2卖方向买方提供生产厂家和卖方的全套资质。进口设备需提供报关手续。
第十条：不可抗力事件处理
10.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
10.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
10.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十一条：合同争议解决
11.1因设备质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对设备质量进行鉴定。设备符合标准的，鉴定费由买方承担；设备不符合标准的，鉴定费由卖方承担。
    11.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，买卖双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可在甲方所在地仲裁或法院提起诉讼。
    11.3诉讼期间，本合同继续履行。
第十二条：诉讼
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可在甲方所在地仲裁或法院提起诉讼。
第十三条：合同生效及其它
13.1合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
    13.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
    13.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十四条：合同的变更、终止与转让
    14.1除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，买卖双方不得擅自变更、中止或终止。
    14.2卖方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
第十五条：本合同经买卖双方签字盖章之日起生效。本合同一式六份，卖方执一份，买方留存五份，具同等法律效力。
	以下无合同条款



买  方：安康市中医医院                                   卖  方：
（盖章）                                                （盖章）
法人代表：                                               法人代表： 
授权代表：                                               授权代表：


签订日期：                                             签订日期：







医药购销廉洁协议书
甲方(买方)：安康市中医医院
乙方(卖方)：
为认真贯彻落实全国及全省卫生系统纪检监察暨纠风工作会议精神，进一步规范医疗购销行为，维护正常的医疗秩序和医疗产品经营秩序，建立健全防治商业贿赂长效机制，经甲乙双方协商，同意签订医疗购销廉洁协议书并子以共同遵守：
一、乙方在销售活动中，要自觉遵守国家和地方的有关法律、法规，严格执行合同条款，不以次充好，不降低产品质量，做到诚信经营。
二、甲方购进医疗设备、医用耗材等医疗产品，不得以任何方式向乙方索取回扣，或者索要、接受乙方产品发票价以外的赞助，不得要求乙方代支任何费用开支。
三、甲方工作人员不得以暗示或任何其它形式索要回扣、提成、有价证券、现金和购物卡等。如甲方工作人员暗示或索要，乙方应予以拒绝，并有责任如实向甲方纪检监察部门反映情况。
四、甲方工作人员不得替乙方非法统计医用耗材销售数量等有关信息。
五、乙方不得暗中给子甲方回扣，不得以提成和赠送有价证券、现金、购物卡、宴请、娱乐或提供国内或境外学术活动等手段进行医疗设备或医用耗材促销活动。
六、乙方洽谈业务，必须在工作时间到甲方指定科室联系商谈，不得到临床科室推销医疗产品，不得借故到甲方相关工作人员的家中访谈或向介绍人提供任何好处费。
七、乙方如违反以上条款，一经发现，甲方有权终止购销合同，列入不良行为记录，并在单位内通报，如涉嫌违法犯罪的，移交司法机关处理。
八、甲方工作人员如违反以上条款的，甲方按照国家有关法律、法规规定和有关廉政制度给予处理，如涉嫌违法犯罪的，移交司法机关处理。
本协议书为医疗产品购销合同的附件，与购销合同一并执行,具有同等法律效力。
          
[bookmark: _Toc9064][bookmark: _Toc23258622][bookmark: _Toc26541333]
[bookmark: _Toc30111]第七章 投标文件（格式）
政府采购项目

项目编号： 




                         项目




投标文件






[bookmark: _Toc484890086][bookmark: _Toc528240831]供应商（单位名称及公章）：____________________________
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_________________
日期：________________________________________________________


目   录

1、 投标函
2、 投标一览表
三、资格证明文件
四、技术商务偏离表
五、投标方案
六、供应商承诺书


[bookmark: _Toc23258623][bookmark: _Toc26541334][bookmark: _Toc484890087][bookmark: _Toc26541337][bookmark: _Toc23258626]一、投标函
致：安康尚昊招标代理有限公司
我方确认收到贵方提供的项目及其相关服务的招标文件的全部内容。我方（投标人名称）作为本项目投标人正式授权（被授权代表全名、职务）代表我方进行有关投标的一切事宜。在此提交的投标文件。我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并声明如下：
1.我方决定参加：项目名称：（项目编号： ）的报价，我公司的投标总报价为：
人民币（大写）：______________元；（小写）￥：______元；
2.本投标文件的有效期为投标文件递交截止日起 （有效期不得少于90天） 日历天有效，如被确定为中标单位，有效期将延至合同终止日为止，投标文件始终有效并不撤回已递交的投标文件。
3.我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关格式并完全明白，我方同意放弃对这些文件所提出异议的权利。
4.我方同意按照贵方可能提出的要求提供与报价有关的任何其他材料或信息。
5.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到最低报价并非意味着必定获得中标资格。
6.我方如被确定为中标单位，除不可抗力原因外，将在规定时间内与采购人签订合同，并保证履行投标文件以及投标文件修改书（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同》中的全部任务。 
7.我方自行承担因投标文件错误、缺漏、不清晰而导致的一切后果。
8.我方承诺在本次投标中提供的一切文件均为真实、有效、完整和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成分，如有违法、违规、弄虚作假行为，造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方自行承担。
9. 我方如被确定为中标单位，我方同意按照招标文件规定及时向采购代理机构缴纳代理服务费。
10.所有关于本投标文件的函电，请按下列地址联系。

投标人名称：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
地    址：                         
开 户 行：                   
账    号：                         
电    话：                   传    真：                        
邮    编：
日    期：    年     月     日

[bookmark: _Toc528240832]
[bookmark: _Toc26541335][bookmark: _Toc23258624]二、投标一览表
项目名称： 
项目编号：                                                                                                                                 
	投标总报价
（元）
	合同履行期
（日历天）
	质保期
	备注

	
	
	
	

	投标总报价（大写）：                            （小写：￥       ）

	备注：表内总报价保留小数点后两位。


                                                               
说明：
1. 任何有选择的报价将不予接受（不可修正或者另行备注此报价表），否则按无效文件处理。
2. 投标报价表中标明完成本次招标所要求的货物、服务且验收合格的所有费用，以及履行合同产生的一切相关费用。


投标人名称（盖章）：
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日      期：	
[bookmark: _Toc484890088]


[bookmark: _Toc26541336]投标分项报价表

项目名称：                                           第  页   共  页

	序号
	名称
	品牌
	生产
厂家
	规格
型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价
（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（大写）：                            （小写：￥       ）


                                                        


注：1.投标人可根据实际情况自行扩展表格细项。
2.如果分项报价合计与投标总报价不一致，以分项报价合计为准进行结算。
3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。


投标人名称（盖章）：
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日      期：
货物说明一览表
项目名称： 
项目编号：                                                  第  页   共  页

	序号
	产品名称
	品牌/型号/
规格
	技术参数
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	











投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日      期：
三 、资格证明文件
（1）具有独立承担民事责任能力的法人、非法人组织或自然人，提供合法有效的营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等相关证明，自然人参与的提供其身份证明。
（2）法定代表人授权书及被授权人身份证复印件（法定代表人直接投标只需提交其身份证明资料）。
（3）信用记录：投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体无失信记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动；以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 查询结果为准。
（4）书面声明：投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 
（5）财务状况报告：提供2025年度经审计的财务审计报告，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的供应商可提供投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明。
（6）税收缴纳证明：提供2025年8月至今任意一个月缴纳的纳税证明或完税证明，依法免税或缓缴的单位应提供相关证明材料，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章（成立时间至提交投标文件截止时间不足三个月的可不提供）。
（7）社会保障资金缴纳证明：提供2025年8月至今任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章（成立时间至提交投标文件截止时间不足三个月的可不提供）。
（8）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书（格式自拟）。
（9）投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证(投标产品须在其经营范围内)、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标人为制造厂家应出具医疗器械生产许可证(投标产品须在其生产范围内)及医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证(投标产品须在其经营范围内)、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证。
（10）本项目专门面向中小企业采购，投标人须提供《中小企业声明函》。
（11）本项目不接受联合体投标。
法定代表人证明书

	致：安康尚昊招标代理有限公司

	企

业

法

人
	企业名称
	

	
	法定地址
	

	
	邮政编码
	

	
	工商登记机关
	

	
	税务登记机关
	

	
	机构代码证号
	

	法定代表人
	姓名
	
	性别
	

	
	职务
	
	联系电话
	

	
	传真
	

	法定代表人身份证复印件
	（粘贴处）
	法定代表人签字或盖章

	
	
	（公章）



年  月  日 



[bookmark: _Toc23258627][bookmark: _Toc26541338][bookmark: _Toc22911714][bookmark: _Toc22910776][bookmark: _Toc22911935]法人授权委托书
致：安康尚昊招标代理有限公司
本授权书声明：注册于（ 工商行政管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务）为合法代理人，就贵方组织的有关（招标项目名称 ）（项目编号：                 ）的投标、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关投标文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自开标大会之日起计算有效期为    天。
委托单位：    （公章）                  法定代表人（签字或盖章）：
签发日期：     年    月    日
附：被授权人（签字或盖章）：                        
联系地址：                
联系电话：                   
传真：    
法定代表人/被授权人身份证复印件
	法定代表人身份证复印件（正面）
	被授权人身份证复印件（正面）

	法定代表人身份证复印件（反面）
	被授权人身份证复印件（反面）


说明：
1．本授权书有效期自开标大会之日计算不得少于九十天。
2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。
[bookmark: _Toc24284]无重大违法记录声明
我单位参与安康尚昊招标代理有限公司组织的     （项目名称）（项目编号）    公开招标采购活动，我单位郑重声明：我方参加本项目招标工作前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。



                 


投标人名称（盖章）：
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日      期： 


投标人非联合体投标声明

安康尚昊招标代理有限公司：
    我方愿响应贵方    年    月    日发布的      项目（项目编号：      ）招标内容，参与投标，提供采购人需求中规定的全部内容。本公司就参加投标工作，作出郑重声明：
    1.本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向采购人、采购代理机构和评标委员会成员行贿。
    2.本公司保证本项目并非联合体投标，本项目服务由本公司独立承担。
    本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，我方自行承担一切后果及法律责任。
    特此声明。



  投标人名称（盖章）：
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日      期：
中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的 项目名称：（项目编号：） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 
日 期： 

注：¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标产品属节能、环境标志产品列表（如有）
项目名称：
项目编号： 

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	单价
（元）
	总价
（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	合计：
	大写：                                小写：

	备注
	保留小数点后两位。




说明：1.供应商提供的产品属于《节能产品政府采购清单》中节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品，应按招标文件要求提供相关证明材料。
2.未按上述要求提供、填写的，评标时不予以考虑。

[bookmark: _Toc10669]投标人名称（公章）：
[bookmark: _Toc6146]日   期：   年   月   日
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[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]残疾人福利性单位声明函（如是）
  

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的             项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
    本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


[bookmark: _Toc15190][bookmark: _Toc11532]投标人名称（公章）：
[bookmark: _Toc4481][bookmark: _Toc25473]日   期：年  月  日



注：1.非残疾人福利性单位不提供此声明函。
2.提供此声明函的，若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）5在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：         
日期：      年   月   日         
 


1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
 
注：产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。

 中国境内生产的组件成本核算基本规则
 
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
四、技术商务偏离表
技术偏离表
	序号
	招标文件技术要求
	投标文件技术参数应答
	响应/偏离
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：1.如有漏报、瞒报招标文件所要求的性能指标等，将视为没有实质性响应招标文件。招标文件第四章技术参数必须逐条响应，技术偏离表各项内容不得复制粘贴采购文件技术参数要求，否则视为无效投标；
2.“投标文件响应条款”必须与投标文件中提供的证明材料的实质性响应情况相一致。若在评审环节发现该项与响应文件证明材料的实质性响应情况不一致，按无效响应处理。



  投标人名称（盖章）：
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日      期： 
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商务偏离表
	序号
	招标文件商务要求
	投标文件商务应答
	响应/偏离
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


注：对招标文件中要求的商务条款响应并详细说明。

    
投标人名称（盖章）：
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日      期： 
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供应商按照招标文件的要求及评标办法编制投标方案，投标格式由供应商自行编写，无具体格式，包含但不限于以下内容：
1.技术响应；
2.实施方案；
3.产品质量保证；
4.节能环保产品；
5.售后服务；
6.培训方案；
7.企业业绩；
8.……
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     本项目拟投入人员汇总表

	序号
	姓  名
	性别
	年龄
	学历
	工作
年限
	拟担任的职务
	岗位
情况
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法定代表人或被授权代表（签字或盖章）： 
日   期：    年    月    日


业绩情况一览表
	序号
	项目名称
	合同标的产品
	合同签订
时间
	采购单位名称
	联系人及电话

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实后果自负。



投标人名称（盖章）：
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日      期： 

[bookmark: _Toc23258634][bookmark: _Toc1106][bookmark: _Toc528240840][bookmark: _Toc26541345]六 、供应商承诺书
政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺： 
1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。 
2.不向采购人、招标代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。 
3.不向政府采购招标代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交、成交。 
4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。 
5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。 
6.不再提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。 
7.不与采购人、招标代理机构政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。 
8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府招标代理机构招标要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。 
9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。 

承诺单位：　　                 　（盖章）
  全权代表：　　　　　     　　　　（签字） 
    地　　址：　　　　　     　　　　                              
    邮    编：　　                       
 电　　话：　　　                　　　 

年　　月　　日

	

承诺书Ⅱ
致：安康尚昊招标代理有限公司
为了诚实、客观、有序地参与政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：
1.参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。
2.尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。
3.依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序。近三年因项目质量问题的不法行为记录为   次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。
4.作为参加贵公司组织的采购项目的响应单位，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。
5.近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。
6.参加本次招标提交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。
7.积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。
8.认真履行成交单位应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。
若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》中对响应单位的相关处理。
本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

承诺单位：                    （盖章）
全权代表：                    （签字）
                 日    期：      年     月    日
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安康尚昊招标代理有限公司 [image: ] 

地    址：安康市高新区高新观澜8栋二单元801室
邮    编：725000
电    话：13991519725
公司名称：安康尚昊招标代理有限公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司安康分行营业部
账    号：61050166371100000492
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