临渭区取水口监测计量项目

采购需求

一、基本要求

1、项目概况：本次建设108户非农在线监测点，拟安装非农在线监测系统计量设施144套，其中人饮生活计量设施76户，共76套，其他重点取用水户32户，共68套。
2、合同履行期限：自合同签订之日起至2026年12月20日前完成供货、安装及调试。
3、项目地点：采购人指定地点
需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准。
1、《取水计量技术导则》（GB/T 28714-2023）； 

2、《水资源监控管理系统建设技术导则》（SL/Z-2015）； 

3、《水资源监控管理数据库表结构及标识符标准》（SL380-2007）； 

4、《水资源监测数据传输规约》（SL/T427-2021）； 

5、《水资源水量监测技术导则》（SL365-2015）； 

6、《水资源管理信息代码编制规定》（SL457-2009）； 

7、《水量计量设备基本技术条件》（SL/T426-2021） 

8、《水资源监测要素》（SZY 201-2012）； 

9、《水资源监测设备技术要求》（SZY 203-2012）； 

10、《水资源监测设备现场安装调试》（SZY 204-2012）； 

11、《水资源监测设备质量检验》（SZY 205-2012）； 

12、《水资源监测数据传输规约》（SZY 206-2012）； 

13、《地下水监测规范》（SL183-2005）； 

14、《地下水监测站建设技术规范》（SL360-2006）。

三、货物指标的具体要求：
（一）技术要求

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	一
	机电设备及安装

	1
	电磁流量计
	台
	144

	2
	遥测终端机（包括4G/GPRS 通讯机）
	台
	144

	3
	太阳能电池板及支架
	套
	144

	4
	充电控制器
	台
	144

	5
	免维护蓄电池
	台
	144

	6
	机箱
	台
	144

	7
	防雷器模块
	套
	144

	8
	配套设施及安装辅材
	套
	144

	9
	安装工程
	站
	144

	10
	培训
	项
	1

	二
	平台建设工程

	1
	租用云空间及物联网卡通讯费
	年
	3

	2
	在线平台
	个
	1


（二）商务要求

1、交货时间

自合同签订之日起至2026年12月20日前完成供货、安装及调试。
2、交货地点

采购人指定地点。

3、包装方式及运输

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

4、质量保修范围和保修期

货物及平台运维服务提供三年免费质保。

四、工程质量标准、期限、效率等要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1、质量标准：达到国家及谈判文件规定“合格”标准。
2、合同履行期限：自合同签订之日起至2026年12月20日前完成供货、安装及调试。


