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1采购项目概况
项目起点位于长安灞桥交界处王乐村K6+688，与旧路分离后在旧路南侧设新线，下穿西康线，沿西十高铁南侧设线，在师村南侧下穿西十、西康高铁后折向东南，下穿动车走行线后继续沿师村、向阳村南侧、站区北侧设线，在郭村马砲路交叉口与旧路相接，沿旧路经咀头村、鸣犊街道、张寨村、东堡村等，终点位于引镇街道 K20+522。改建路线全长13.043公里，其中新建路段3.837公里。K13+545～K14+336段于2025年进行了改建，路基宽度8.5米，本次改建工程不含该段。本次仅对K10+525-K13+545、K14+336-K20+522段进行招标。
2服务内容及服务要求
2.1服务内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 1,050,000.00
采购包最高限价（元）: 834,900.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业
	是否核心产品
	是否允许进口产品
	是否属于节能产品
	是否属于环境标志产品
	是否实施本国产品政策

	1
	工程监理及全过程项目管理咨询服务
	1.00
	1,050,000.00
	项
	其他未列明行业
	否
	否
	否
	否
	否


2.2服务要求
采购包1：
标的名称：工程监理及全过程项目管理咨询服务
	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
		 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	一、对长安区X105半引路县乡公路改建工程，进行监理及全过程管理咨询服务，直至项目竣工验收，满足相关技术规范标准。
二、阶段范围包括：施工准备阶段、施工阶段、验收与缺陷责任期阶段。
三、工作范围包括：施工图设计范围内全部工程施工准备阶段、施工阶段、交（竣）工验收及缺陷责任期阶段的监理及项目管理工作，涵盖施工过程质量控制、费用与支付控制、环境保护、施工安全及交通保畅。
四、监理依据：
（1）《中华人民共和国建筑法》；
（2）国务院令第279号《建设工程质量管理条例》；
（3）国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》；
（4）《公路工程监理规范》（JTG G10-2016)；
（5）《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017)；
（6）施工合同、监理合同及其他合同文件；项目施工图纸、地质勘察资料、项目专用技术规范及技术说明，包括《设计交底》，《图纸会审记录》等；
（7）承包人编制的经其技术负责人批准并经委托人、监理人审查同意的施工组织设计 ;
（8）由监理人批准的《监理规划》，监理实施细则及其他与工程有关的资料；
（9）工程实施过程中有关的决议、备忘录、会议记录、函电及其他有效的文字说明等 ;
（10）其他监理依据。
五、监理人需要自备的工作条件：
（1）监理人自备的工作手册：如本项目必备的规范标准、图集等；
（2）监理人自备的办公设备：如计算机、软件、投影、打印机、复印机、照相机等；
（3）监理人自备的交通工具：如出行车辆等；
（4）监理人自备的现场办公设施：如办公桌椅、文件柜等；
（5）监理人自备的安全设施：如安全帽、安全鞋等；
（6）监理人自备的试验检测仪器、设备、工具；
（7）监理人自备的试验用房、样品用房。






