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第一章  磋商公告

一、项目基本情况：
项目编号：WBZFCG-2026-CS022
项目名称：县委办常委院外立面及窑洞维修改造工程
采购方式：竞争性磋商
预算金额：492007.39元
采购需求：
	合同包号
	合同包名称
	技术规格、参数及要求
	预算金额（元）
	是否接受联合体
	合同履行期限

	1
	县委办常委院外立面及窑洞维修改造工程


	详见采购文件
	492007.39
	否
	合同签订后30日历天  


    二、 供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据相关政策落实。

3、本项目的特定资格要求：

（1）营业执照等主体资格证明文件。 

（2）社保缴纳证明：提供供应商已缴存的2026年1月1日以来任意月份的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。

（3）税收缴纳证明：提供供应商已缴纳的2026年1月1日以来任意月份的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。

（4）财务状况报告：提供企业赋码后完整的2024年度或2025年度赋码财务审计报告（出具的财务审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof .gov.cn可查询并提供网页截图），成立时间至提交投标文件递交截止时间不足一年的，须提供其基本存款账户开户银行近三个月内出具的银行资信证明或自成立以来的财务报表；

（5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函；

（6）法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书。

（7）信用记录：对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、税收违法黑名单、企业经营异常名录”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动（查询日期为从磋商文件发售之日起至投标截止日前），以网页截图加盖投标人公章为准。

（8）供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，并提供截图，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。承诺事项：《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》，需上传至承诺附件；承诺有效期为一年。

（9）投标信用承诺书（保证金）（承诺书效力和作用等同投标保证金）。

（10）供应商书面声明函。

（11）具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证。

 （12）拟派项目负责人具备建筑工程专业二级及以上注册建造师注册证书和有效的安全生产考核合格证书（建安B证），且无参与其他在建项目（提供无参与其他在建工程的承诺函）。
    （13）本项目专门面向小微企业采购，预留份额为整体预留，供应商须填写《中小企业声明函》。

备注：1.《法定代表人授权委托书》、《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》、《投标信用承诺书》、《供应商书面声明函》应按磋商文件第六章给定的格式填写。

2.本项目专门面向小微企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业投标视同为中小企业，不再单独享受价格扣除，大中型企业不可参与。

3.本项目不接受联合体投标，须提供非联合体投标声明函（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，不允许分包、转包）。

三、获取磋商文件

时间：2026年7月25日 至 2026年7月31日 ，每天上午 08:30至 11:30，下午 15:00至 17:30 （北京时间）   

地点：吴堡县财政局405室    

方式：现场获取

售价：免费获取

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点
2026年8月4日09时30分（北京时间）

地点：吴堡县政府采购中心招标大厅
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

其他补充事宜

本项目专门面向小微企业

（1）领取方式：1、潜在投标人须在榆林市公共资源交易中心平台注册并对本项目报名，报名后持报名回执单和供应商单位介绍信、身份证原件及加盖供应商红色印章的身份证复印件到吴堡县财政局405室免费领取磋商文件；

（2）各供应商领取磋商文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息

名称：中共吴堡县委办公室
地址：吴堡县宋家川街道河滨路5号
联系方式：18992234388
2、采购代理机构信息

名称：吴堡县政府采购中心

地址：吴堡县财政局4楼
3、项目联系方式

项目联系人：宋老师 李亚龙
电话：0912-6524331  18992234388
第二章  供应商须知
一、定义

    （一）采购人：中共吴堡县委办公室
（二）监管部门：吴堡县财政局

（三）采购代理机构：吴堡县政府采购中心（以下简称采购中心）
（四）供应商：拟向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人

二、供应商注意事项

（一）询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（二）现场踏勘及标前答疑会
采购项目安排现场踏勘和标前答疑的，潜在投标人的项目主要负责人等应按时出席，出席时需持介绍信及本人身份证件。需要答疑的问题各投标人可以口头或书面形式提出。采购人应尽量在现场予以解答（口头提问可口头答复），现场不能做出解答的，应在三个工作日内书面答复，并交由吴堡县政府采购中心。答复内容与招标文件中相关内容不一致的，以书答复内容为准。
答复内容可能影响投标文件编制的，将按相关规定顺延开标时间。凡未参加现场踏勘和标前答疑的投标人，由此造成的偏差或评标结果不利于投标人的，由各投标人自行负责。
本项目不组织集中踏勘和答疑。如投标人有现场踏勘需求的，可按公告联系方式联系采购人进行踏勘。
（三）质疑和投诉

供应商如果认为磋商文件中涉及的采购需求（包括供应商资格条件、评审要素及分值设置、采购内容和要求、合同条款等）使自身的合法权益受到损害，可以在磋商文件公告期限届满之日起７个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑；
供应商如果认为采购程序、采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购中心提出质疑。
    采购人、采购中心将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

1、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页•〉政府采购管理〗栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。

《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm
2、质疑人为自然人的，应当由本人在《质疑函》上签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表在《质疑函》上签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交《质疑函》外，还应当提交《授权委托书》及授权代表的有效身份证明，《授权委托书》应当载明委托代理的具体权限和事项。

在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。

3、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人、采购中心不予受理：

（1）质疑人不是参与本次采购项目的供应商或潜在供应商；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，或《质疑函》主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；

（5）《质疑函》没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（6）以非法手段取得证据、材料的；

（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

4、质疑人对采购中心或采购人的答复不满意，以及采购人、采购中心未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向吴堡县财政局提出投诉。

5、供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

6、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理。
①《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
②投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。
③捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料的投诉将被驳回，并将提出投诉的供应商列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

7、依法严惩捏造事实诬告陷害、诽谤他人的行为。

①《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

②《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

8、质疑函递交地址：
采购人：吴堡县示范幼儿园
联系电话：18992234388

地址：吴堡县宋家川街道河滨路5号
代理机构：吴堡县政府采购中心    

地    址：吴堡县财政局4楼     

联系电话：0912-6524331        邮箱：503538345@qq.com
（四）关于信用记录的查询和使用

1、磋商小组在资格审查阶段通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对供应商的信用情况进行甄别。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参本次投标活动。
2、供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。

3、供应商信用记录查询的时间段为“磋商公告发布之日（含当日）至提交响应文件截止之日（不含当日）”。信用记录查询的结果，将以截图形式留存。供应商未如实填报《供应商书面声明函》的，视为“供应商提供虚假材料谋取中标、成交的”行为，拒绝其参本次投标活动。
（五）执行优惠政策

对于中小企业（含中型、小型、微型企业）、监狱企业、残疾人福利性单位参与本次投标，以及节能产品、环保产品的采购，执行国务院办公厅以及国家部委有关文件。

1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2、财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2011〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2007〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

（六）关于知识产权与保密事项
1、所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

2、由采购人向供应商提供的所有资料，供应商不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，供应商须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

（七）政采贷业务

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）或中征平台（https://www.crcrfsp.com）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

目前的合作银行有：长安银行、中国建设银行、中信银行、交通银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、农商银行、民生银行、中国银行、中国农业银行、中国广发银行。

（八）供应商的投标费用自理
三、磋商文件

（一）磋商文件包括下列内容

第一章　磋商公告
第二章　磋商供应商须知

第三章　评审办法及标准
第四章  磋商内容及采购要求

第五章  合同基本条款
第六章  磋商响应文件构成及格式

（二）磋商文件的检查及阅读

供应商获取磋商文件后应仔细阅读检查磋商文件中的所有内容，按照磋商文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在响应文件中对磋商文件做出全面的响应，并按磋商文件的要求提交全部资料。

如本项目废标后需重新组织招标，吴堡县政府采购中心将重新编制、发布新版磋商文件，供应商应按新版磋商文件重新编制响应文件。原磋商文件及响应文件失效。

响应文件封面、投标函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段（如有）应当与最新发布的磋商文件保持一致，否则将被视为无效响应文件。

（三）磋商文件的修改、澄清

1、采购中心可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应将在原公告发布媒体上发布澄清公告，其内容为磋商文件的组成部分。

2、澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，吴堡县采购中心将在投标截止时间至少3个工作日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足3个工作日，采购中心将顺延提交响应文件的截止时间。
3、各供应商在提交响应文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，采购中心不再单独通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：
（1）【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的〖首页·〉省级公告·〉更正公告〗；

（2）【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。
（四）磋商文件的解释权归采购中心。

四、磋商报价

磋商报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，磋商文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

（一）供应商应严格按照《响应文件构成及格式》中《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。

（二）投标报价货币：人民币；单位：元。
（三）投标报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。
（四）投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。
（五）响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、响应文件中开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（六）因供应商对磋商文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

五、响应文件

（一）响应文件的式样
1、供应商应按照采购中心提供的响应文件格式要求编写响应文件，投标人应按照磋商文件给定的样式，准备开标一览表一份、正本一份、副本二份，并一律采用书籍（胶装）方式装订，每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”，若正本和副本不符，以正本为准。开标一览表内容和投标文件不符，以开标一览表为准

3、响应文件必须加盖单位公章，由供应商法定代表人或其授权人代表签字或盖章。

4、除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或其授权人代表签字和盖章。

5、响应文件字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自负

（二）响应文件有效期

响应文件有效期为自开标之日起90个日历日。如成交，延长至合同执行完毕时止。

（三）响应文件的提交

1、供应商将响应文件的正本、副本，用单独的信封分别密封，且在信封上标明“正本”“副本”字样。

2、响应文件的密封：

（1）加封条密封，在封线处加盖投标单位公章。

（2）应标明项目编号、项目名称，供应商全称等内容。

3、规定的开标时间前不得启封，采购中心对误投或过早启封的标书概不负责，并退回供应商。

4、采购中心收到响应文件的时间不得迟于磋商文件规定的截止时间（指定的投标地点）。迟于截止期后收到的任何响应文件将拒绝并原封退回。

（四）响应文件的补充、修改和撤回

1、供应商在递交响应文件后，且在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。

修改或撤回的内容应按磋商文件的规定编制、密封、标记和发送。并在磋商响应文件扉页加注“修改”或“撤回”字样。 

响应文件提交截止时间后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

六、组织开标

（一）采购中心组织招标、开标、评标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

（二）采购中心在磋商文件规定的时间和地点组织开标，供应商必须派法定代表人或授权代表参加，并签名报到。

 供应商不足3家的，不得开标。
（三）开标会议记录由采购中心工作人员记录，参加开标的各供应商代表签到，参加开标的采购人及采购中心工作人员签到，所有资料随磋商文件一并存档。

（四）投标供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购中心相关工作人员有需要回避情形的，应在开标大厅提出询问或回避申请，采购人、采购中心应当及时处理。

（五）投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

七、资格审查
开标后，由磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查，供应商在招标现场提供资质文件原件或出具复印件加盖公司红色公章单独密封(身份证可以现场递交），未通过资格审查的供应商其响应文件将被视为无效。
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据相关政策落实。

3、本项目的特定资格要求：

（1）营业执照等主体资格证明文件。 

（2）社保缴纳证明：提供供应商已缴存的2026年1月1日以来任意月份的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。

（3）税收缴纳证明：提供供应商已缴纳的2026年1月1日以来任意月份的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。

（4）财务状况报告：提供赋码2024年度或者2025年度的财务审计报告，成立时间至提交投标文件递交截止时间不足一年的，须提供其基本存款账户开户银行近三个月内出具的银行资信证明或自成立以来的财务报表；

（5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函；

（6）法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书。

（7）信用记录：对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、税收违法黑名单、企业经营异常名录”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动（查询日期为从磋商文件发售之日起至投标截止日前），以网页截图加盖投标人公章为准。

（8）供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，并提供截图，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。承诺事项：《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》，需上传至承诺附件；承诺有效期为一年。

（9）投标信用承诺书（保证金）（承诺书效力和作用等同投标保证金）。

（10）供应商书面声明函。

（11）具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证。
 （12）拟派项目负责人具备建筑工程专业二级及以上注册建造师注册证书和有效的安全生产考核合格证书（建安B证），且无参与其他在建项目（提供无参与其他在建工程的承诺函）。
    （13）本项目专门面向中小企业采购，预留份额为整体预留，供应商须填写《中小企业声明函》。

    以上各项均为必备资质，供应商在招标现场提供上述资质文件原件或出具复印件加盖公司红色公章单独密封(身份证可以现场递交），并按要求复印件加盖供应商红色公章，附在每份投标文件中，以便在评审过程中进行资质审查。

通过资格审查的供应商不足3家的，不得评标。
八、组织评标

（一）采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告;
2、宣布评标纪律;

3、公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形;

4、组织磋商小组推选评标组长，采购人代表不得担任组长;

5、在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰;

6、根据磋商小组的要求介绍政府采购相关政策法规、磋商文件;

7、维护评标秩序，监督磋商小组依照磋商文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为;
8、核对评标结果；
9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
10、处理与评标有关的其他事项。
（二）磋商小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
1、严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

2、发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

3、审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

4、要求供应商对响应文件有关事项做出澄清或者说明；

5、对响应文件进行比较和评价；

6、确定成交候选人名单；
7、配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

8、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求。
9、编写评审报告。
（三）组建磋商小组
1、为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立磋商小组。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

磋商小组成员名单在评标结果公告前应当保密。

2、评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

3、评标中因磋商小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致磋商小组组成不符合规定的，采购中心应当依法补足后继续评标。被更换的磋商小组成员所做出的评标意见无效。无法及时补足磋商小组成员的，采购中心应当停止评标活动，封存所有响应文件和开标、评标资料，依法重新组建磋商小组进行评标。原磋商小组所做出的评标意见无效。

（四）评审方法：本次评审采用综合评分法
磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的磋商响应文件和最后报价进行综合评分。评审得分最高的磋商供应商为成交候选人。

（五）评审程序

分步评审，每一步评审不符合磋商文件要求者，不得进入下一步评审，全部评审合格的磋商供应商，进入最后的打分，最后按得分由高向低排序，推荐成交候选磋商供应商。

1、磋商响应文件的符合性审查

磋商小组依据磋商文件的规定，对磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的全部实质性要求做出响应。

磋商小组要审查每份磋商响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上没有响应磋商文件要求的投标作无效响应文件处理。磋商小组应告知有关供应商未通过审查的原因，供应商不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。
2、磋商响应文件的澄清
（1）磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。
（2）依照民法中的过失责任原则，澄清、说明或补正前磋商小组将按最不利于供应商的原则对磋商响应文件做出评判。

（3）磋商小组要求供应商澄清、说明或者补正磋商响应文件，供应商应当在规定的澄清时限内按磋商小组要求的方式提交。
（4）供应商的澄清、说明或者补正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。

3、磋商

（1）在竞争性磋商文件规定的磋商时间和地点，由采购中心组织磋商工作，磋商供应商应派法定代表人或委托代理人按递交磋商响应文件先后顺序参加磋商并签名报到，否则视为自动放弃磋商。

（2）磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。磋商小组有权对整个磋商过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式暂行管理办法》的规定，本着公开、公平、公正的原则，进行处理。
（3）磋商小组所有成员应当集中与供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（4）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。 

（5）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

4、最终报价

资格性审查和符合性审查通过的供应商进入最终报价阶段。最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

磋商结束后，有效响应供应商不少于3家。磋商小组要求供应商在规定时间内提交最后报价（第二次报价表），最后报价（第二次报价表）是供应商响应文件的有效组成部分，且由法定代表人或者授权人签字并盖章。

5、综合比较与评价

磋商小组应按“评审要素及分值一览表”中规定的评审标准，对通过资格性审查和符合性审查合格的磋商响应文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。

磋商小组应审查供应商是否具备“落实政府采购政策”的资格，如不符合相关文件要求或供应商未提供相关声明或证明材料，供应商不可以享受价格折扣优惠政策。

供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

6、推荐成交候选磋商供应商
评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的并列。磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的磋商供应商为排名第一的成交候选人。

7、编写评审报告

（1）磋商小组应根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。评审报告应包括：磋商公告刊登的媒体名称、开标日期和地点;供应商名单和磋商小组成员名单;评审方法和标准;开标记录和评审情况及说明，包括无效供应商名单及原因;评审结果，确定的成交候选人名单或者经采购人委托直接确定的成交人;其他需要说明的情况，包括评审过程中供应商根据磋商小组要求进行的澄清、说明或者补正，磋商小组成员的更换等。

（2）磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。对拒绝说明理由的，报吴堡县财政局处理，并将其评审情况如实计入考核表。

（3）除出现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、磋商小组成员对客观评审因素评分不一致、经磋商小组认定评分畸高畸低的四种情况之一的以外，任何人不得修改评审结果。出现上述情形的处理方法：
评审结果汇总完成，评审报告签署前，磋商小组应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载。

评审结果汇总完成，评审报告签署后，应当组织原磋商小组进行重新评审，重新评审改变评审结果的，书面报告县财政局。 

九、无效响应文件情形
（一）供应商存在下列情况之一的，响应文件无效:
1、响应文件未按磋商文件要求签署、盖章;
2、不具备磋商文件中规定的资格要求;
3、报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价;
4、响应文件含有采购人不能接受的附加条件;

5、有选择的报价将不予接受，按无效响应文件处理；

6、按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件无效。

（二）供应商存在下列情形之一的，视为串通投标，其响应文件无效：
 1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
 2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
 4、不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；
（三）供应商不得以低于成本的报价参加本次采购项目。磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，同时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应文件处理。

供应商的最后报价出现下列情形之一，磋商小组应启动异常低价响应审查程序： 

（1）最后报价低于全部通过符合性审查供应商最后报价平均值50%的，即最后报价<全部通过符合性审查供应商最后报价平均值×50%；

（2）最后报价低于通过符合性审查的次低报价供应商最后报价50%的，即最后报价<通过符合性审查的次低报价供应商最后报价×50%；

（3）最后报价低于采购项目最高限价60%的，即最后报价<采购项目最高限价×60%；

（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（四）磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（五）磋商小组应依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

（六）异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（七）磋商小组通过现场纸质文件形式向供应商发出“问题澄清通知”，供应商应按磋商小组“问题澄清通知”的要求，在现场进行纸质版澄清、补正或确认。供应商未在“澄清通知”规定的时间内进行澄清、补正或确认的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

十、成交
（一）采购中心在评审工作结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

（二）采购人在收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。

采购人在收到评审报告5个工作日内未按评审报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定成交供应商，采购中心将发布成交公告。
（三）采购中心将在成交供应商确定之日起2个工作日内，发布媒体为【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】、【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】上公告成交结果。

成交公告期限为1个工作日。

（四）在公告成交结果的同时，采购中心向成交供应商发出成交通知书。
（五）成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。
十一、签订政府采购合同

（一）自成交通知书发出之日起30日内，采购人与成交供应商应按磋商文件和成交供应商响应文件的规定，签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对磋商文件和成交供应商的响应文件内容作实质性修改。

采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

（二）成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
（三）磋商文件、成交供应商的响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。
（四）政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

（五）采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

（六）采购人应及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（七）采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

十二、废标情形
（一）磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人或者采购中心沟通并作书面记录。采购人或者采购中心确认后，应当修改磋商文件，重新组织采购活动。

（二）根据《政府采购法》第三十六条规定，在采购活动中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为；

2、供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付；

3、因重大变故，采购任务取消。

废标后，由采购中心发布废标公告。

第三章  评审办法及标准
一、符合性审查
符合性审查表
	序号
	符合性审查项
	通过条件

	1
	响应文件封面、响应函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段
	三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号、标段一致。

	2
	响应文件签署、盖章
	均按磋商文件要求盖章（评分标准中要求提供的证明材料除外）。

	3
	响应文件组成
	响应文件应包含以下内容：

（1）响应函；

（2）第一次磋商报价表、分项报价表（磋商文件未作要求的除外）；

（3）资格证明文件；

（4）供应商概况；

（5）供应商参加政府采购活动承诺书；

（6）响应方案。

	4
	响应文件有效期
	响应文件有效期符合磋商文件要求。

	5
	第一次磋商报价一览表
	（1）磋商报价符合唯一性要求：

（2）磋商一览表填写符合要求；

（3）计量单位、报价货币均符合磋商文件要求；

（4）未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价。

	6
	工程要求
	完全理解并接受对合格供应商、合格的工程要求，实质性要求没有负偏离。

	7
	无其他磋商文件或法规明确规定响应无效的事项
	没有不符合磋商文件规定的被视为无效响应的其他条款。

	8
	合同条款响应
	有完全理解并接受磋商文件合同基本条款要求的描述。


二、综合比较与评价

评审要素及分值一览表

	评分因素
	评审内容
	分值

	磋商报价
	满足磋商文件要求且最后报价最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分 30 分。其它供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价） ×30。

注意项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

评标委员会三分之二以上成员同时认为某一投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
	30分

	实施方案

技术部分


	一、评审标准

1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明；

2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理；

3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况， 内容科学合理。

二、评审内容

①施工方案和方法，每完全满足一个评审标准计 1.5 分，满分4.5 分；

②确保安全生产的技术组织措施，每完全满足一个评审标准计 1 .5分，满分 4.5分；

③确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施，每完全满足一个评审标准计 1.5分，满分 4.5分；

④进度计划和工期目标，每完全满足一个评审标准计 1 .5分，满分 4.5分；

⑤主要机具、设备配备情况，每完全满足一个评审标准计 1 分，满分 3分；

⑥主要劳动力计划及主要材料供应计划，计划完整、可行，每完全满足一个评审标准得1.5分，满分4.5分；

⑦项目特点，分析本项目重点与难点，并有相对应的应对措施，每完全满足一个评审标准得1.5分，满分4.5分；

⑧施工部署，每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；

⑨采用新技术、新工艺对提供缩短工期、降低造价的可行性，每完全满足一个评审标准得1.5分，满分3分；

备注：缺项或严重错误者该分项得0分。
	36分

	人员要求
	针对本项目拟投入专业技术人员是否配备齐全、分工合理、组织结构设置健全并能够满足要求（包括但不限于：技术负责人 、施工员、质量员、资料员、材料员、安全员等） ，每提供一项计 1 分，最高计 6 分；需提供证明材料（身份证、 岗位证等）。
	6分

	业绩
	2021年1月至今已完工（完工日期以合同工期为准）的类似项目业绩，提供1份业绩得2分，最高得6分。没有业绩0分。
注：业绩证明材料以提供的施工合同复印件或中标通知书加盖公章为准。
	6分

	质量承诺
	一、评审标准

1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；

2、针对性：方案能够紧扣项目实际情况， 内容科学合理。

二、评审内容

①质量目标管理体系：每完全满足一个评审标准计 1.5分，满分 3分；

②施工质量的检验制度：每完全满足一个评审标准计 1.5 分，满 3 分；

③确保质量的技术组织措施： 每完全满足一个评审标准计 1.5分，满分 3分；

④施工质量控制措施：每完全满足一个评审标准计 1.5 分，满分 3分。
	12分

	验收及后续服务
	一、评审标准

1、完整性： 内容必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；

2、落实性：切合项目具体情况，提出责任明确、要求具体的方案；

3、针对性： 内容能够紧扣项目实际情况， 内容科学合理。

二、评审内容

①验收方案：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 3分；

②维修措施、保修责任及保修承诺：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 3 分；
	6分

	商务响应
	有效性和符合性审核合格的投标供应商，商务要求完全响应招标文件要求的得4分，否则不得分。
	4分


第四章  磋商内容及采购需求
本次采购项目为县委办常委院外立面及窑洞维修改造工程，（本项目专门面向小微企业采购，预留份额为整体预留），供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。
一、采购需求

（一）项目概况

1.项目名称：县委办常委院外立面及窑洞维修改造工程
2.工期要求：合同签订后 30 日历天，报价人需制定详细的施工进度计划，确保在工期内完成全部施工内容并通过验收。

3.施工地点：吴堡县宋家川街道河滨路5号
二、专项通用施工管控要求
分区硬质隔离 施工区域采用 2m 高彩钢板围挡全封闭，围挡底部密封防扬尘，围挡每 2m 张贴 “儿童禁止入内” 警示标识，施工出入口独立设置，与幼儿活动通道物理隔离；围挡缝隙用密封胶封堵，杜绝粉尘飘入教室。

时间降噪管控 ① 7:00-12:00、14:30-18:00 仅开展低噪音作业（布线、抹灰、铺砖、安装）； ② 午休 12:00-14:30、夜间 18:00 后严禁冲击钻、切割机、破碎机械等高噪声施工； ③ 如需夜间作业仅允许人工清理、灯具安装，提前 1 天向校方报备。

环保与防尘强制要求 所有内墙漆、板材、胶粘剂进场提供甲醛、TVOC 检测报告；每日上、下午各洒水 2 次降尘；拆除作业时局部铺设防尘水雾喷淋；建筑垃圾全部双层编织袋密闭打包，禁止露天堆放超过 4 小时。

成品全保护要求 施工前所有幼儿桌椅、玩具、墙面瓷砖、门窗、塑胶地面全覆盖加厚珍珠棉 + 保护膜，走廊扶手包裹防撞棉；施工产生磕碰、划痕、破损由施工单位全额赔偿修复。

垃圾清运标准 建筑垃圾每日分时段外运，运输车辆加盖篷布，园区内地面每日清扫 2 次，施工结束后全屋深度清扫、雾化消杀，通风 3 天移交幼儿园使用。

三．施工工艺及质量标准

6.1 DN100 明杆闸阀、DN50 遥控浮球阀更换施工

6.1.1 DN100 明杆闸阀（高位水箱出口）施工工序

前期断水泄压：关闭高位水箱总进水阀门，打开水箱底部放空阀，排空管道全部积水，静置 30 分钟确认管道无压力，悬挂 “禁止合闸、管道维修” 警示牌；

旧阀门拆除：使用角磨机切割老旧法兰连接，人工铲除法兰面锈蚀水垢、密封残胶，清理管道端面 20cm 范围内锈层； 3 材料核验：DN100 明杆闸阀进场查验消防合格证、出厂压力检测报告，橡胶法兰垫片全新无老化破损；

阀门对位安装：阀门居中对齐管道法兰，上下左右缝隙均匀，螺栓对角分次均匀紧固（分 3 次拧紧，第一次半紧、第二次加力、第三次满力），禁止单侧猛拧导致垫片偏移渗漏；

防腐涂装：管道除锈至露出金属本色，先刷 1 道防锈底漆，干透后涂刷消防专用红色面漆，阀门手柄标注开关方向；

标识安装：60mm×120mm 亚克力标识牌钻孔固定在阀门上方，管道外壁涂刷白色水流方向标识，箭头清晰不褪色；

通水试压：关闭放空阀缓慢进水，稳压 30 分钟，全程观察法兰、阀体无滴水、渗水为合格。

四、质量验收标准

阀门启闭无卡顿、无卡滞，手柄操作顺滑；

法兰垫片无偏移，30 分钟稳压零渗漏；

漆面完整无漏刷，标识牌牢固、文字清晰；

管道无锈蚀裸露部位。

6.1.2 DN50 遥控浮球阀施工全流程

支管断水，排空支管残留积水，拆除老旧浮球整套组件；

清理管道丝口水垢，缠绕加厚生料带（顺时针缠绕 15 圈，末端留 2cm 余量）；

浮球阀水平安装，连杆无扭曲、无干涉，浮球升降行程与水箱设计水位匹配；

丝口适度拧紧，禁止蛮力滑丝损坏阀体；

通水调试：水位上升至设定高度自动关闭，水位下降自动补水，无溢水、无水阀滴水；

管道涂刷水流标识。

质量标准

丝口无渗水，浮球动作灵敏，水箱无溢流、无持续滴水。

6.2 配电柜模块整改、穿墙孔洞防火封堵工艺

6.2.1 反馈模块移位、线路重接

断电操作：断开配电柜总空开，上锁挂牌，验电笔确认无电压后施工；

拆除原有旧反馈模块，分类梳理原有电源线、信号线，每根电线粘贴编号标签；

新 TX32 系列模块按消防图纸固定在柜内绝缘导轨上，端子螺丝压紧导线，杜绝虚接、半接；

控制线分色敷设，强电、弱电分槽分隔绑扎，线束使用扎带规整，每 20cm 一道绑扎；

接线完成后通电单点测试，水箱水位信号可正常反馈至消防控制室主机。

6.2.2 防火泥 + 阻火包孔洞封堵（电井、配电柜穿墙洞）

孔洞清理：铲除孔洞内浮尘、松散砂浆、废弃线缆，清理深度不小于 15cm；

底层填塞：孔洞内部先填充防火泥压实，填充至管线四周无空隙；

外层包裹：整卷阻火包分层堆叠包裹孔洞，封堵厚度≥120mm；

表层抹平：外侧再薄抹一层防火泥密封缝隙，管线周边无可见缝隙、空洞；

6.2.3 质量标准

模块信号反馈稳定，线路整齐无乱线、无裸露铜丝；

防火封堵密实无缝隙，耐火极限满足 3 小时规范要求；

电井所有桥架穿墙、穿楼板孔洞全部封堵，无遗漏点位。

6.3 5KG 干粉灭火器、灭火器箱安装工艺

点位定位：按照《建筑灭火器配置设计规范》，泵房、水箱间、消控室墙面离地 1.2m 标记安装点位；

箱体固定：膨胀螺栓四孔固定灭火器箱，箱体垂直水平，与墙面无倾斜；

器材摆放：5KG ABC 干粉灭火器直立放入箱内，压力表指针处于绿色安全区间，出厂有效期清晰；

箱体正面粘贴消防警示标识，前方无桌椅、杂物遮挡取用通道；

6.3.1 质量标准灭火器压力正常、有效期合规，箱体牢固无松动，取用无障碍。

6.4 15KW 排烟风机、控制柜、防水挡板改造工艺

6.4.1 排烟电机线圈重新缠绕维修

断电切断风机三相电源，挂牌上锁；

拆卸风机连接风管软接、固定地脚螺栓，整机落地拆解；

拆解电机端盖，拆除烧毁旧铜线，高压气枪清理定子内部油污、积灰；

同规格耐温铜线分层绕制定子线圈，每层涂刷绝缘漆，低温烘烤固化绝缘层；

更换老化轴承，加注高温润滑脂，校正电机同轴度；

组装复位，对接风管软接，地脚螺栓全部紧固；

空载试运行 2 小时：每 30 分钟测温一次，电机外壳温度≤70℃，无异响、无震动、三相电流平衡。

6.5 排烟控制柜更换、JDG 穿管配线

旧控制柜拆线：逐根标记线缆编号，拆除柜体；

新 15KW 双系统控制柜找平固定，柜体接地黄绿双色线可靠连接；

屋面沿梁敷设 JDG20 镀锌金属线管，管弯半径≥6 倍管径，直接、弯头配套锁母固定；

管内穿 2×1.5 阻燃双绞线，单管线缆不超过 8 根，管口加装塑料护口防割线；

线缆接入排烟防火阀，实现 “阀门关闭、风机停机” 联动逻辑；

线管外壁均匀涂刷防火涂料 2 遍，完全覆盖金属表面。

6.6 300×300 防水挡板焊接安装

钢板下料切割 300mm×300mm 标准板材，角磨机打磨切割毛刺；

满焊固定在防火阀上部顶面，焊缝连续无气孔、夹渣；

焊缝除锈打磨，先防锈底漆 1 道，干透后涂刷灰色面漆两道；

质量标准

风机运行平稳无噪音，联动功能 100% 正常；

JDG 管顺直无变形，防火涂料全覆盖，线缆无破皮；

防水挡板防锈完整，可完全遮挡雨水冲刷阀体。

6.7 电动挡烟垂壁新装、维修、轨道扩宽

6.7.1 新增 YCB-1000×500 电动挡烟垂壁施工全流程

测量放线：中庭顶部梁体弹出轨道安装中心线，每隔 1m 标高控制点；

基座固定：膨胀螺栓穿透梁体固定电机轨道底座，每米不少于 2 颗膨胀栓，水平误差≤2mm；

整机吊装：电动垂壁主体平稳吊装，校正左右垂直度，上下无卡阻空间；

管线施工：KBG20 防火线管沿吊顶内敷设，弯头、三通配套，管内穿耐火 2×1.5 双绞线；

联动模块安装：TX3212 控制模块固定在吊顶检修口旁，线缆分色接入垂壁电机与报警回路；

管线孔洞防火封堵：线管穿楼板位置防火泥 + 阻火包密封；

吊顶轨道改造：根据垂壁落地宽度切割原有吊顶铝制升降轨道，加长扩宽型材，卡扣固定平整；

联动调试：消防主机模拟火警信号，垂壁自动匀速下落至地面，隔断中庭分区，复位按钮回升到位。

6.7.2损坏垂壁维修、电机更换、轨道扩宽

断电拆除故障控制箱 / 失效电机，断开控制线并标记；

同型号 YCB 电机替换，钢丝绳重新拉紧调平，传动齿轮加注润滑脂；

轨道卡死位置切割铝型材扩宽，校正轨道平直度，消除摩擦卡点；

反复升降测试不少于 10 次，无卡顿、偏移、异响。

6.8 质量验收标准

火警下落速度规范，落地后缝隙≤5mm，完全分隔排烟分区；

电机运行无噪音，联动响应时间符合消防规范；

吊顶轨道平整，无翘曲、脱落；

所有穿板孔洞封堵完整，线管防火涂层全覆盖。

6.9防火门拆除、甲级钢质防火门 + 门框灌浆工艺

6.9.1 原有木门拆除

门周边墙面、地砖全覆盖保护膜；

先拆卸合页、门锁，人工轻拆门扇，避免撬动损坏墙体；

门框分段切割拆除，废渣袋装，禁止高空抛掷、撞击墙面。

6.9.2 GFM-2124 甲级钢质防火门安装

洞口修整：铲除洞口松动砂浆，修补坑洼，保证洞口方正；

门框吊装就位，木楔四边临时支撑，吊线锤校正垂直偏差≤2mm/m；

门框两侧上下各设置 2 处膨胀螺栓固定，单樘固定点不少于 8 个；

门框水泥砂浆灌注（核心工序）： ① 打开门框上下灌浆孔； ② 分 2 次灌注 M7.5 水泥砂浆，第一次灌注至 1/2 高度静置 30 分钟； ③ 二次灌满，细钢筋分层捣实，确保内部无空洞； ④ 灌浆完成养护 72 小时后方可安装门扇；

安装 GA93-2C 电动闭门器，调试关门力度，门扇关闭后门缝均匀≤3mm；

门框与墙体缝隙填充防火密封胶，墙面破损处抹灰修补，色差统一。

质量标准

敲击门框无空鼓空洞声，灌浆饱满；

闭门自动闭合，门缝均匀，耐火完整性达标；

门体无磕碰掉漆，墙面修补平整无色差。

6.10 湿式报警阀改造、地漏疏通、滴水阀安装

断水放空一层报警阀水井全部积水；

地漏疏通：高压水枪 + 机械绞刀破碎淤积淤泥，人工清掏井底杂物，外运垃圾；

隔墙开孔：定位警管穿墙点位，水钻静力开孔，避免大面积墙体破损；

DN25/DN16 镀锌管重新布设，管丝口生料带密封，支架固定；

DN16 滴水阀安装在延时器下端，丝口密封，排水朝向水井；

更换故障湿式报警阀，全部管道重新试压稳压 30 分钟，警铃触发灵敏，滴水阀持续排水无渗漏。

6.11 质量标准

管道无渗漏，警铃、滴水功能全部正常，水井无堵塞积水。

6.12 应急照明、自动报警系统点位调试

更换损坏疏散指示灯、楼层应急灯具，墙面打孔膨胀栓固定；

消防控制室故障应急控制器拆解，更换黑屏、失灵内部配件；

现场灯具与主机点位逐一对标，重新录入系统点位信息；

自动报警主机新增点位接线，重新导入全套联动程序；

全楼模拟火警测试：断电应急灯自动点亮，分区风机、垂壁联动启动，故障、火警信号准确上传控制室；

质量标准

所有点位无错位、漏报、误报，联动逻辑完全符合消防设计。

6.13 水泵房仪表、管路、报警按钮改造

老旧玻璃水位计拆除，DN25 翻板式液位计支架固定，刻度朝向操作面；

出水管开孔安装 1.6MPa 压力表 + 配套表弯，密封垫片完整；

泵房所有锈蚀螺栓全部更换，超长螺栓切割适配管道法兰；

消火栓按钮拆除更换 J-SJP-M-TX3142 自动报警按钮，控制线接入报警回路；

全部管路除锈刷漆，标识流向；试压无渗漏。

6.14 全楼感烟探测器排查清理

逐层逐间教室、走廊拆除探测器外部防尘罩；

干毛刷清理探测头积灰、蚊虫遮挡物；

损坏、无信号烟感整体更换，底座紧固；

逐间测试火警、故障信号可正常传输至消防控制室主机。

6.15屋面旧彩钢、保温拆除 + 岩棉复合屋面施工

6.15.1 拆除工序

屋面四周搭设 1.2m 防护栏杆，下方铺设安全防护网；

人工由坡下向坡上分段拆除旧彩钢、泡沫保温板，禁止高空抛掷；

拆除材料人工转运楼梯下楼，双层袋密闭清运，泡沫碎屑全程喷淋抑尘；

屋面原有锈蚀檩条焊接加固，断裂檩条更换同规格型钢。

6.16 岩棉彩钢屋面安装

1.75mm 厚岩棉夹芯板（0.5mm 面层）顺屋面排水坡度铺设，横向搭接≥200mm；

2.防水自攻钉搭配橡胶防水垫圈，每道波峰固定一颗，屋脊、檐口加装专用防水封边条；

3.板缝、屋脊、檐口全部填充耐候防水胶，胶层连续无断点；

4.完工后雨后 24 小时试水，检查无室内滴水渗漏。

质量标准

岩棉夹层完整无缺失，防水胶无开裂，屋面零渗水。

6.17 镀锌檐沟、PVC DN110 排水管施工

镀锌铁皮檐沟沿檐口通长固定，设置 1‰排水坡度朝向落水口；

檐口拼接处满焊，焊缝除锈两道防锈漆；

DN110 PVC 排水管垂直安装，每 1.5m 设置管卡，配套伸缩节；

管道底部接入室外雨水井，管口无悬空冲刷地面。

6.18 木 / 竹龙骨墙板、PVC 吊顶拆装

6.18.1 拆除工艺

教室家具全覆盖保护膜；

人工轻拆 PVC 吊顶、木饰面板，避免震动开裂原有墙面；

龙骨分段拆解，废料袋装清运，不产生大量扬尘。

6.19墙面饰面板安装

墙面基层清扫、修补坑洞；

弹出 300mm 中距龙骨控制线，防腐木龙骨膨胀栓固定；

竹木 / 木制饰面板裁切，免钉胶 + 卡扣双重固定；

阴阳角配套收边线条，缝隙美容胶密封。

6.20 PVC 吊顶

轻钢龙骨调平，龙骨间距 300mm；

PVC 板错缝拼装，预留检修口，卡扣牢固无松动异响。

质量标准

墙面、吊顶平整无凹凸，无翘曲、脱落。

6.21外墙防水腻子、乳胶漆

基层处理：铲除原有起皮、空鼓旧抹灰，裂缝开槽填充柔性腻子；

基层修补：孔洞、坑洞用水泥砂浆找平，干燥养护 2 天；

第一道防水腻子满批，干透砂纸打磨平整；

第二道防水腻子整体找平，细砂纸精磨，墙面无砂眼、划痕；

清理墙面浮灰，辊涂苯丙底漆 1 遍，干透 24 小时；

第一道外墙乳胶漆均匀辊涂，横竖交叉施工，无流挂、漏底；

第二道面漆复涂，干透 48 小时方可触碰；

雨天、空气湿度＞85% 禁止涂刷作业。

质量标准

墙面色泽均匀，无发花、流挂、起皮，防水性能达标。

6.22 室外电动遮阳棚

场地放线，标记横梁基础点位；100×100×3.0 热镀锌方钢下料，焊接横梁框架，满焊无虚焊；

焊缝打磨除锈，两道防锈漆 + 面漆； 组配套 220V/170W 电机定位固定，15 频道遥控器调试限位；5.0mm 7×19 304 不锈钢钢丝绳拉紧固定，无松弛；

340GSM 高密度 UV 遮阳布裁剪安装，色牢度 8 级，遮阳率 95%；

电机线路穿 PVC 线管，接地保护；

反复升降 20 次调试，布料无撕裂、轨道无卡顿。

质量标准

镀锌层完整，遮阳布抗老化，升降限位精准。

6.23路面拆除、C30 混凝土硬化

小型破碎机械破碎旧路面，废渣密闭外运；

基底清理杂草、浮土，平整碾压压实度≥90%；

支设钢模板，分段浇筑 15cm 厚 C30 商品混凝土；

振捣棒快插慢捣，表面初凝拉毛；

切割 6m 一道伸缩缝，填充密封胶；

覆膜保湿养护 7 天，养护期禁止车辆碾压。

6.24 砖砌检查井、铸铁井盖

基坑开挖，基底夯实，浇筑 C15 混凝土垫层；

MU10 标准砖 M7.5 砂浆砌筑井身，灰缝饱满度≥90%；

井内壁水泥砂浆抹灰两遍，光滑无渗水；

重型铸铁井盖找平安装，与硬化路面齐平，无晃动异响；

井内清理淤泥杂物，保证排水通畅。

6.25室外钢梯制作除锈刷漆

型钢放样、切割、满焊踏步、扶手；

钢丝轮彻底打磨除锈至金属本色；

第一道防锈漆，干透；第二道防锈漆；

两道面漆均匀涂刷，无漏刷、流挂；

钢梯基础混凝土锚固，整体牢固无晃动。

6.26洁具、水电改造

洗脸盆、小厨宝、大便感应器定位安装，下水口密封防臭；

电线分色穿 PVC/KBG 管，空开、防爆灯具、开关规范接线，接地可靠；

水管丝口生料带密封，通水 24 小时无渗水。

（二）其他要求

施工单位必须按照国家规范及本采购需求施工，不得擅自变更材料规格及施工工艺。

接受甲方全程监督，对提出的问题及时整改到位。

做好施工现场环境保护，减少扬尘、噪音，防止水土流失，保护果园生态环境。

按约定工期完工，因施工方原因造成工期延误，承担相应违约责任。

合同履行发生争议，双方友好协商解决；协商不成，向吴堡县有管辖权的人民法院提起诉讼。

吴堡县示范幼儿园校园维修改造项目采购清单
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	消防系统
	
	
	
	
	

	1
	030901017001
	明杆闸阀
	1.部位：高位水箱出口阀门更换为明杆闸阀
2.型号：DN100
	个
	2
	
	

	2
	011508001001
	标识标牌
	1.部位：高位水箱、水泵房阀门
2.名称：悬挂标识牌
3.材质及规格：亚克力板不小于 6Omm*120mm
	个
	36
	
	

	3
	011508001002
	标识标牌
	1.部位：高位水箱、水泵房管道
2.名称：涂刷水流标识、系统标识
	处
	6
	
	

	4
	031002015001
	液面浮球阀
	1.高位水箱间遥控浮球阀更换（DN50)
	套
	2
	
	

	5
	030905010001
	模块整改
	1.高位水箱配电柜内反馈模块挪出、线路重新连接
	个
	2
	
	

	6
	030409008001
	防火堵料(包)
	1.高位水箱间、电梯机房配电柜内穿线孔洞采用防火泥阻火包封堵
	处
	4
	
	

	7
	030912001001
	手提式灭火器
	1.高位水箱间、电梯机房、消防控制室、消防水泵房配置灭火器（干粉灭火器5KG）
	具
	8
	
	

	8
	030912004001
	灭火器箱
	1.高位水箱间、电梯机房、消防控制室、消防水泵房灭火器配置灭火器箱
	个
	4
	
	

	9
	01B001
	门框灌注水泥砂浆
	1.屋面防火门、电梯机房、水泵房、厨房、主教学楼楼梯间、主教学楼四层排烟机房防火门门框灌注水泥砂浆
	樘
	10
	
	

	10
	050306004001
	控制柜维修
	1.屋顶排烟风机控制柜送电，线路排查、缺失模块新增、调试
	台
	2
	
	

	11
	050306004002
	排烟风机控制柜
	1.排烟风机控制柜损坏更换（15KW，1个控制柜2套控制系统)
	台
	1
	
	

	12
	01B002
	排烟风机缠绕线圈
	1.排烟风机损坏，风机拆卸，电机线圈重新缠绕维修（15KW)
	台
	1
	
	

	13
	030412003001
	配线
	1.屋顶排烟防火阀线路铺设接入控制柜，实现关阀停风机功能（阻燃2*1.5mm双绞线）
	m
	33
	
	

	14
	030412001001
	配管
	1.屋顶排烟防火阀穿线铁管铺设JDG20
	m
	33
	
	

	15
	01B003
	焊接防水挡板
	1.屋顶防火阀、排烟防火阀上方焊接安装防水挡板（300mm*300mm）
	块
	2
	
	

	16
	030703011001
	挡烟垂壁
	1.教学楼2-4层中庭区域安装电动挡烟垂壁，挡烟垂壁调试
	樘
	12
	
	

	17
	010810003001
	升降轨道
	1.中庭区域安装挡烟垂壁后扣板顶重新根据挡烟垂壁尺寸改造升降轨道
	m
	75
	
	

	18
	030905010002
	控制模块
	1.挡烟垂壁联动控制模块安装
	个
	12
	
	

	19
	030412003002
	配线
	1.挡烟垂壁供电线路、控制线路铺设（阻燃耐火双绞线2*1.5mm²）
	m
	41
	
	

	20
	030412001002
	配管
	1.挡烟垂壁线路穿线铁管铺设，防火涂料涂刷(铁管KBG20)
	m
	41
	
	

	21
	011303005001
	挡烟垂壁维修
	1.教学楼1-4层损坏挡烟垂壁维修，损坏控制箱更换
	樘
	12
	
	

	22
	011303005002
	挡烟垂壁电机更换
	教学楼3层挡烟垂壁电机损坏更换
	台
	1
	
	

	23
	011303005003
	挡烟垂壁调整
	1.教学楼1层挡烟垂壁安装错误，无法控制，重新调整
	樘
	12
	
	

	24
	01B004
	轨道扩宽
	1.教学楼4层楼梯间卡死挡烟垂壁调整，轨道扩宽
	樘
	1
	
	

	25
	030409008002
	防火堵料(包)
	1.教学楼电井管道井管道、桥架穿墙穿楼板孔洞防火封堵，电井配电柜穿线孔洞封堵
	个
	4
	
	

	26
	030905010003
	控制模块
	1.湿式报警阀进出口信号蝶阀安装输入模块，线路铺设连接
	个
	2
	
	

	27
	030901017002
	滴水阀
	1.湿式报警阀延时器下部安装滴水阀（DN16）
	个
	1
	
	

	28
	01B005
	清理地漏
	1.一层湿式报警阀水井内地漏排水堵塞清理
	项
	1
	
	

	29
	01B006
	管道重新链接
	1.湿式报警阀水力警铃移至管道井外，管道重新连接（DN25/DN16镀锌管各1米、隔墙开孔，管道拆卸重新连接）
	项
	1
	
	

	30
	030901017003
	湿式报警阀
	1.湿式报警阀测试警铃不响，损坏阀门更换、调试（DN25)
	个
	1
	
	

	31
	030907004001
	智能应急灯具及标志灯
	1.教学楼2、4层垂直于安全出口处缺少疏散指示标识
	套
	4
	
	

	32
	030908005001
	电动闭门器
	1.厨房损坏闭门器更换
	套
	4
	
	

	33
	011710001001
	木门窗拆除
	1.餐厅主食库、副食库、主教学楼四层档案室木门拆除
	樘
	3
	
	

	34
	010802004001
	钢质防火门
	1.餐厅主食库、副食库、主教学楼四层档案室根据门洞订做安装甲级防火门（GFM-2124-dk5 A1.50(甲级)-2)
	樘
	3
	
	

	35
	030908005002
	电动闭门器
	1.餐厅主食库、副食库、主教学楼四层档案室新增防火门安装闭门器
	套
	3
	
	

	36
	01B007
	门框灌注水泥砂浆
	1.餐厅主食库、副食库、主教学楼四层档案室新增防火门门框灌浆
	樘
	3
	
	

	37
	01B008
	门框灌注水泥砂浆
	1.主教学楼1-4层楼梯间防火门门框灌注水泥砂浆
	樘
	4
	
	

	38
	030907001001
	应急照明控制器录入
	1.教学楼与集中照明控制器不一致标识牌更换，应急照明系统内录入
	个
	9
	
	

	39
	030907004002
	智能应急灯具及标志灯
	1.主教学楼2-3层楼梯间应急灯损坏更换
	套
	1
	
	

	40
	01B009
	液位显示器故障维修
	1.消防控制室消防水池液位显示器故障维修、线路重新穿管铺设连接
	套
	1
	
	

	41
	030413003001
	荧光灯
	1.消防控制室照明单管荧光灯更换为自带应急功能双管荧光灯
	组
	2
	
	

	42
	030907001002
	应急照明控制器维修
	1.消防控制室应急照明控制器黑屏故障维修，损坏配件更换
	台
	1
	
	

	43
	01B010
	应急照明控制器点位重新布设
	1.应急照明控制器显示点位与现场不一致，根据现场布置重新布点导入
	项
	1
	
	

	44
	01B011
	消防控制室自动报警系统新增点位
	1.消防控制室自动报警系统新增点位导入，整体联动程序调整
	项
	1
	
	

	45
	01B012
	标识标牌
	1.地下室水泵房防火门标识牌更换（甲级）
	个
	1
	
	

	46
	010807002001
	金属防火窗玻璃
	1.地下水泵房防火门上方玻璃窗更换为甲级玻璃窗。

尺寸≥5750mm*1125mm  甲级）
	樘
	1
	
	

	47
	030816006001
	水位计
	1.消防水泵房玻璃管水位计更换为翻板式带刻度液位计（DN25  长2m）
	组
	1
	
	

	48
	030601002001
	压力仪表
	1.消防水泵房出水管堵头处安装压力表及表弯（压力表1.6MP）
	套
	4
	
	

	49
	01B013
	调整螺丝
	1.消防水泵房软连接处螺栓重新调整方向、锈蚀螺丝更换、长螺栓切割
	个
	144
	
	

	50
	030905004001
	自动报警按钮
	1.消防水泵房消火栓按钮更换为自动报警按钮
	个
	1
	
	

	51
	030905001001
	点型探测器
	1.主教学楼四层舞台侧走廊缺失探测器安装
	个
	1
	
	

	52
	01B014
	排查感烟探测器
	1.教学楼、主教学楼、附属楼所有感烟探测器排查，拆除防尘罩拆除
	项
	1
	
	

	
	
	遮阳棚
	
	
	
	
	

	53
	050402006001
	搭设电动遮阴棚
	1.电机（7组）：额定扭矩：20N；额定转速：26RPM;额定电压：220V-230V；额定电压（V）：≥220-230；额定功率（w）：≥170w；防护等级（IP）：≥44；工作环境温度（℃）：10-55
2.遥控器：15频道
3.遮阳布：高密度聚乙烯加UV色母  色牢度：8级; 密度：6针    克重：340GSM 遮阳率：95%
4.承重轨道钢丝绳：规格（mm）：5.0（7*19结构）；材质：304不锈钢
5.横梁方钢：100*100*3.0热镀锌
6.其他电动遮阳棚配套材料
	㎡
	400
	
	

	
	
	土建工程
	
	
	
	
	

	54
	011707001001
	屋面面层、保温层拆除
	1.面层种类、厚度:彩钢屋面
2.保温层种类、厚度:泡沫保温层
	m2
	197
	
	

	55
	010605003001
	钢屋面板
	1.钢材品种、规格:复合型彩钢
2.复合板夹芯材料种类、规格:岩棉保温板
	m2
	197
	
	

	56
	011706002001
	墙柱面龙骨及饰面拆除
	1.龙骨及饰面种类:拆除墙板
	m2
	16
	
	

	57
	011205001001
	墙、柱面装饰板
	1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨（平均中距30）
2.面层材料品种、规格:木制饰面墙板
	m2
	16
	
	

	58
	010901009001
	屋面非结构型天沟、檐沟
	1.构件部位:屋面水槽
2.构件品种、规格、尺寸:镀锌铁皮
	m
	21
	
	

	59
	010902004001
	屋面排水管
	1.排水管品种、规格:PVC   DN110
	m
	13
	
	

	60
	011205001002
	墙、柱面装饰板
	1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨（平均中距30）
2.面层材料品种、规格:竹木板
	m2
	16
	
	

	61
	011302001001
	平面吊顶天棚
	1.面板材料品种、规格:PVC板吊顶
	m2
	10
	
	

	62
	031003003001
	洗脸盆
	1.类型:洗脸盆
	组
	1
	
	

	63
	011505002001
	洗厕配件
	1.配件名称:洗漱架
	个
	1
	
	

	64
	011501004001
	成品柜、架、台
	1.名称:洗菜柜
	个
	1
	
	

	65
	031005019001
	电热水器
	1.型号:小厨宝
2.安装方式:立式安装
	台
	1
	
	

	66
	011715001001
	开孔(打洞)
	1.部位:墙面
2.打洞部位材质:实心粘土砖
3.洞尺寸:160
	个
	1
	
	

	67
	041001001001
	拆除路面
	
	m2
	29
	
	

	68
	040203007001
	地面硬化
	1.混凝土强度等级:C30
2.厚度:150
	m2
	29
	
	

	69
	011403003001
	刮腻子
	1.基层类型:抹灰面基层
2.腻子种类:室内腻子
3.刮腻子遍数:2
	m2
	65
	
	

	70
	010801006001
	门锁安装
	1.锁品种:密码锁
	套
	1
	
	

	71
	011403001001
	抹灰面油漆
	1.基层类型:旧基层
2.腻子种类:室外防水腻子
3.刮腻子遍数:2
4.油漆品种、刷漆遍数:2遍乳胶漆
	m2
	2635
	
	

	72
	030413001001
	普通灯具
	1.名称:防爆灯
2.规格:300*600
	套
	9
	
	

	73
	030413012001
	开关、按钮
	1.名称:防爆开关
	套
	3
	
	

	74
	010904002001
	楼(地)面涂膜防水
	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂膜
2.涂膜厚度、遍数:2mm
3.上翻高度:300mm
	m2
	15
	
	

	75
	010901001001
	瓦屋面
	1.瓦品种、规格:树脂瓦屋面
	m2
	40
	
	

	76
	030412003003
	配线
	1.名称:BV4.0
	m
	42
	
	

	77
	030413012002
	空开
	1.名称:空调专用
	套
	1
	
	

	78
	030412001003
	配管
	1.名称:PVC线管
2.规格:DN20
	m
	21
	
	

	79
	031003006001
	大便感应器
	1.类型:大便感应器
	组
	27
	
	

	80
	01B015
	室外钢梯
	1.制作、安装及上漆
	部
	1
	
	

	81
	031003016001
	水龙头
	
	个
	4
	
	

	82
	01B016
	电梯清理
	1.深度清洁电梯
	项
	1
	
	

	83
	040204006001
	更换井盖
	
	座
	1
	
	

	84
	010502031001
	检查井
	1.构件名称:砖砌检查井
2.井、池净空尺寸:750
	座
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合              计
	


第五章  商务要求
一、工程条件

（一）工程地点：吴堡县宋家川街道河滨路5号
（二）工期：合同签订后 30 日历天，报价人需制定详细的施工进度计划，确保在工期内完成全部施工内容并通过验收。

二、合同价款

合同总价为一次性包干价，不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算

（一）支付方式：银行转账

（二）货币单位：人民币

（三）结算方式：合同签订开工后支付合同价的40%作为预付款，待工程竣工验收评审后，剩余工程款一次性付清（以最终评审价为准）。

四、工程保证

（一）提供的工程必须满足磋商文件要求。

（二）符合国家要求，确保服务达到最佳状态。
五、工程承诺

以响应文件、澄清表（函）、合同等相关文件为准。

六、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供工程质量不能满足合同要求，采购人有权依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求成交供应商承担违约责任。

七、争议解决

若本合同执行过程中产生纠纷，由采购人与成交供应商双方协商解决；若协商不成，向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

八、合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、未尽事宜由双方在签订合同时具体明确。

第六章 采购项目合同
采购合同
甲  方：
乙  方：
  年   月  日

合同协议书
发包人(全称): 中共吴堡县委办公室（甲方） 

承包人(全称):                           （乙方）
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一 、工程概况

1.工程名称：县委办常委院外立面及窑洞维修改造工程
2.工程地点：吴堡县宋家川街道河滨路5号
3.项目编号：WBZFCG-2026-CS022
4.资金来源：   政府投资   

5.工程承包范围：    招标文件中的所有内容  

具体内容以工程量清单为准。

二、合同工期
计划开工日期：              
计划竣工日期：                  
工期总日历天数： 30 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合 相关规范合格  标准。

四 、签约合同价与合同价格形式

1、签约合同价为：人民币(大写)              (¥    元 )。

2、合同价格形式： 固定单价 。

3、付款方式及期限： 合同签订开工后支付合同价的40%作为预付款，待工程竣工验收评审后，剩余工程款一次性付清（以最终评审价为准）。

五、项目经理

承包人项目经理：         

六、暂停施工与工期延误

1、暂停施工
甲方在确有必要时，可要求乙方暂停施工，乙方应按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工工程，相应顺延工期。
2、由于以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延。
(1)甲方不能按协议条款的约定提供开工条件；

(2)工程量变化和设计变更；

(3)其它非乙方原因的停工。

非上述原因，工程不能按合同工期完工，乙方按协议条款约定承担违约责任。

七、履约验收

1、甲方有权到施工地点检查工程质量和工程进度。

2、工程具备隐蔽条件的部分，乙方应在隐蔽工程完工 2  天前通知甲方进行隐蔽工程验收。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。

3、甲方按国家相关标准和本项目采购文件的相关要求自行组织有关专业人员验收。

(1)验收标准：按国家有关规定和甲方采购文件及工程设计图纸、甲方提供的相应工程量清单所包含的全部施工内容按本合同约定标准进行验收；

(2)验收时如发现工程中有不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录作为有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(3)如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

4、甲方应自乙方履行完合同义务之日起   5  个工作日内组织验收，甲方无故逾期不进行验收工作的，视同验收合格。

八 、维修维护、售后服务

1.乙方应严格遵守售后服务承诺，质保期为 1 年。甲方使用过程中若发现质量问题，由甲方与乙方联系，乙方按售后服务承诺进行维修维护；质保期内，乙方在接到维修通知后必须在 2 小时内到场维修。

2. 乙方在投标文件中的其它服务承诺：

九、相关权利及义务

1、甲方在验收时对不符合招标文件要求的产品有权拒绝接收和追究违约责任。

2、 甲方在合同规定期限内履行付款责任。

3、甲方、见证方对乙方的技术及商业机密予以保密。

4、甲方有义务并指派专人积极配合乙方进行施工工作。

5、乙方在进场施工前应向甲方提供详细的施工组织方案；乙方在准备购进大批材料前须提前1天告知甲方，在甲方监督下，以本项目采购文件所要求的材料为基准，共同认定其所需材料的规格、质量、类型履行签字手续后方能进场。

6、乙方自行承担在工程交付验收使用前所发生的所有费、税，包括材料费人工费、安全文明施工费用、施工风险费用以及各种因装修(或施 工)改造可能发生的行政费用等。

7、乙方在工程施工、维护等过程中产生的安全责任事故，以及交付使用后在质保期内因材料质量或施工质量所造成的安全责任事故及因此造成的经济损失概由乙方承担。

8、乙方不得拖欠民工工资。

9、乙方必须进行安全施工和文明施工，做到工完场清。

10、乙方有权按照合同约定要求甲方及时支付相应合同款项。

11、乙方有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

12、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

13. 见证方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合投标文件承诺内容时加以指出并督促甲方追究乙方责任。

十 、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》《政府采购法》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供工程质量或工程质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按的有关规定进行处罚。
十一、不可抗力

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方和见证方、项目同级财政部门通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向甲方和见证方、项目同级财政部门通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
十二、争议的解决

因工程的质量问题发生争议，由具有法定资格条件的质量技术监督机构进行质量鉴定。工程质量符合标准的，鉴定费由甲方承担；工程不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、合同履行期间，若双方发生争议，双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决或由有关部门调解解决，如不能协商解决可向合同签约地法院通过法律诉讼解决。
十三、其它事项

1、本合同自签订之日起生效。

2、本项目的采购文件、投标文件等是本合同的附件，与合同具有同等的法律效力

3、其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

4、上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
十四、承诺

1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3、发包人和承包人通过采购形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
十五、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十六、合同生效
本合同自签字盖章后生效。

十七、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 两  份，承包人执 两 份。

本业无正文
甲方（盖章）:               乙方（盖章）:

法定代表人（签字）：         法定代表人（签字）：

                  年  月  日

第七章  响应文件构成及格式
	注释： 

1、本章分为六部分，是为方便供应商制作响应文件设计。第一至五部分应按要求或给定格式填报。

2、第六部分响应方案格式仅供参考，供应商应根据项目特点，结合本次招标要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款做出变动。


封面格式

吴堡县政府采购工程项目

响应文件
项目名称：
项目编号：

供 应 商：（盖章）

时  　间：

目 录
第一部分  响应函格式
X
第二部分  第一次磋商报价表
X
一、开标一览表
X

二、分项报价表
X

第三部分  资格证明文件
   X

一、营业执照等主体资格证明文件
X

二、社保缴纳证明
X

三、税收缴纳证明
X

四、财务状况报告
X

五、提供具有履行合同所必需的服务和专业技术能力的承诺函
X
六、法定代表人授权委托书
X

七、信用记录
X

八、榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商            信用承诺书
X
九、信用承诺书（保证金）
X
十、供应商书面声明函
X

十一、具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，并具备有效的安全生产许可证
X

十二、拟派项目负责人具备建筑工程专业二级及以上注册建造师注册证书和有效的安全生产考核合格证书（建安B证），且无参与其他在建项目（提供无参与其他在建工程的承诺函）。
X

十三、中小企业声明函
X

第四部分  供应商概况

一、供应商基本信息
X

二、供应商性质
X

三、其他
X

第五部分  供应商参加政府采购活动承诺书
X

第六部分  响应方案
X

一、响应方案
X
二、参考样表
X
三、技术服务偏差表
X
四、商务要求响应
X

五、供应商认为有利于成交的其他情况说明
X

第一部分  响应函格式

响应函

吴堡县政府采购中心：

我方收到贵中心发布的《项目名称》（项目编号：）第   标段磋商文件，经详细研究，我方决定参加该项目第  标段招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了磋商文件，完全理解并同意磋商文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体（详见磋商文件第二章第三条中的“磋商文件的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对磋商文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵方提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效，并尊重磋商小组的评审结果。

四、我方愿意按照磋商文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

五、我方提交响应文件正本1份，副本2份。

六、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。
七、我方的响应文件在开标之日起90个日历日内有效，如成交，延长至合同执行完毕时止。

八、所有关于此次招标活动的函电，请按下列地址联系：

供应商：名称（加盖公章）

地址：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

邮编：

电子邮箱：          （专用邮箱）
日期：　　年　月　日

备注：1、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

除可填报项目外，对本响应函的任何实质性内容修改将被视为非实质性响应，在评审时将其视为无效响应。

第二部分  第一次磋商报价表

一、开标一览表

项目编号：

项目名称：

	
	内容
	工期

	投标报价
	小写：
大写：
              单位：元
	


     供应商名称（盖章）

　 年　月　日

备注：1、“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用，以及合同实施过程中的应预见及不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

2、以上费用均为含税价

二、分项报价表（样表）

	序号
	项目名称
	计量单位
	具体内容
	单价
	数量
	合计
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价
	小写：
大写：
                             单位：元


备注：1、本表“投标报价”金额应与“开标一览表”中的“投标报价”一致；

2、本表为样表，仅供参考，供应商根据项目实际需求进行填写。
                                供应商名称（盖章）
　　         年　月　日
第三部分  资格证明文件

供应商按以下要求逐一提供全部资料，缺少其中任何一项，其响应文件将被视为无效文件。其中，《法定代表人授权委托书》、《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》、《信用承诺书》（保证金）、《供应商书面声明函》、《中小企业声明函》应按下文给定格式填写，否则按无效处理。特别说明，法定代表人亲自参加的，可不提供法定代表人授权委托书，但须提供其本人身份证（正反面）复印件。
一、营业执照等主体资格证明文件


二、社保缴纳证明


三、税收缴纳证明

四、财务状况报告

五、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；


六、法定代表人授权委托书


七、信用记录
八、榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书
九、信用承诺书（保证金）

十、供应商书面声明函

十一、具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证。

十二、拟派项目负责人具备建筑工程专业二级及以上注册建造师注册证书和有效的安全生产考核合格证书（建安B证），且无参与其他在建项目（提供无参与其他在建工程的承诺函）。

十三、本项目专门面向小微企业采购，预留份额为整体预留，供应商须填写《中小企业声明函》

法定代表人授权委托书
吴堡县政府采购中心：

现委派（授权代表姓名）为本公司的授权代表，参加贵中心组织的《项目名称》（项目编号：）第____标段政府采购活动，就该项目的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

授权代表姓名：________________   性别：_______________

职务：________________           电话：_______________

通讯地址：___________________    邮政编码：___________

	法定代表人身份证复印件

（一面）
	授权代表

身份证复印件

（一面）

	法定代表人身份证复印件

（另一面）
	授权代表

身份证复印件

（另一面）


供应商名称（加盖公章）       法定代表人：（签字或盖章）

日期：　年　月　日

备注：1、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

    2、法定代表人亲自参加投标的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件。

榆林市采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书
市场主体名称：
证件类型：统一社会信用代码
证件号码：
法人代表：
承诺有效期限：    年    月    日—      年     月    日
承诺内容：
为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：                                             
八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。
       承诺单位（盖章）：

       法定代表人（负责人）：

              法定代表人（负责人）身份证号：
       承诺日期：

备注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺； 

信用承诺书（保证金）
项目名称：                                                                  
供应商：                                                                    

统一社会信用代码：                               法人代表：                 

在本项目标段采购活动中，我公司（单位）自愿作出以下信用承诺：
（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。
（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在供应商参与采购活动。2.向监督部门、交易中心、采购人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.提交响应文件截止后至中标人确定前，修改或者撤销响应文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照磋商文件和响应文件与采购人签订合同；在签订合同时向采购人提出附加条件、或者改变响应文件的实质性内容；收到中标通知书后，30日内未将合同原件送至招标代理机构备案；放弃中标；不按照磋商文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。
（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。
法定代表人（签字或盖章）：             供应商（盖章）：
承诺时间：       年     月     日
说明：本承诺书效力和作用等同保证金，其有效期与投标有效期一致。

供应商书面声明函

吴堡县政府采购中心：

我方作为项目名称（项目编号：____）第___标段的供应商，在此郑重声明：
1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中____（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。
2、我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。
3、我方______（填“未被列入”或“被列入”）税收违法黑名单名单。
4、我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。
如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：名称（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：　　年　月　日
备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

第四部分  供应商概况

一、供应商基本信息

	单位基本情况

	供应商全称
	

	注册地址
	
	成立时间
	

	登记证号
	
	单位性质
	

	法定代表人

(主要负责人)
	
	所属行业
	

	上年度
营业收入
	
	资产总额
	

	所获得资质及等级(国家行政部门颁发)
	

	经营范围
	

	人员情况

	从业人员总数
	
	管理人员数量
	
	专业技术
人员数量
	

	
	
	残疾人人数
	
	少数民族人数
	

	存在直接控股、管理关系的相关供应商

	关系
	供应商名称

	
	

	
	

	
	

	说明
	1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。

2、成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。

3、供应商应如实填写上述信息。磋商文件允许联合体投标的，联合体各方均应提供。


二、供应商性质

中小企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。    

专门面向中小企业采购的项目，残疾人福利性单位、监狱企业投标视同为中小企业，不再单独享受价格扣除。

磋商文件允许联合体投标的，联合体成员应分别提供上述声明函或证明文件，此外，还须按下文给定格式提供联合体协议书。投标联合体未提供联合体协议书的，其响应文件无效。

非中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业，也无联合体情况的，可不提供此项内容。

三、其他

如：经营状况、同类服务业绩、客户评价证明、获得奖励及证书等。

中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                      企业名称（盖章）：
                                      日期：

备注：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）和财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库[2020]46 号)相关规定；
2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、投标人提供的《中小企业声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

4、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。本项目所属行业为建筑业。
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   项目名称  （项目编号：）第___标段采购活动由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）

                                    　　年　月　日

备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位承担的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
监狱企业证明函

监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。 

第五部分  供应商参加政府采购活动承诺书
未签署下列承诺书的，其责任由供应商自行承担。

一、质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为供应商，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的服务符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的服务的质量、安全、环保等承担全部责任。

      供应商名称（盖章）

　 年　月　日

二、拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管〔2007〕21号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

      供应商名称（盖章）

　  年　月　日

第六部分  响应方案
一、响应方案
参照磋商文件第三章评审办法中的各条款的要求，结合第四章《磋商内容及采购需求》编制响应方案。
二、参考样表
（一）同类业绩统计样表（仅供参考）

	序号
	采购单位名称
	合同名称
	合同起止时间
	合同金额（万元）

	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	数量合计（个）：


（二）项目团队样表（仅供参考）
1、项目团队情况概述

概述内容包括但不限于为本项目提供后勤服务的团队整体情况、团队负责人、联系人基本情况、背景、能力介绍等，具体内容自行编制。

2、项目行政管理团队人员清单（仅供参考）
	1、项目负责人

	姓名
	年龄
	资格
	职称
	在本行业从业工作年限
	主要工作业绩和经历
	当前分工

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2、主要管理人员

	姓名
	年龄
	资格
	职称
	在本行业从业工作年限
	主要工作业绩和经历
	当前分工

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3、行政辅助人员

	姓名
	年龄
	学历
	职称
	从事类似项目工作年限
	主要工作业绩和经历
	当前分工

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备注
	表格空间不足时请自行扩展。


3、各岗位服务人员配置明细样表（仅供参考）

	序号
	分项内容
	配置服务人员人数
	应急预备人数
	备注

	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


三、技术服务偏差表

	序号
	磋商文件要求
	响应文件响应条款
	偏离程度
	偏离简述或相关证明材料

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


备注：1、填写此表时以第四章“磋商内容及采购要求”各条款为基本响应要求，满足磋商文件要求的，“偏离程度”注明“0”，无需填写“偏离简述”项。超出、不满足磋商文件要求的，列出“+”、“-”偏差，并在“偏离简述”项做出详细说明；如果“偏离程度”项未填写，将视为该项指标未响应。

2、“响应文件响应条款”必须与响应文件中提供的证明材料的实质性响应情况相一致。若在评审环节发现该项与响应文件证明材料的实质性响应情况不一致，按无效响应处理。

供应商名称（盖章）


                                      　 年　月　日


四、商务要求响应
完全理解并接受招标文件中“商务要求”中的各项要求。

投标人名称（盖章）


                                      　 年　月　日

供应商认为有利于成交的其他情况说明

附件：中小企业划型标准
	中小企业划型标准如下：

	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、
渔
	营业收入
（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员
（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入
（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入
（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额
（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员
（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入
（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员
（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入
（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输
业
	从业人员
（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入
（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员
（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入
（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员
（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入
（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员
（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入
（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员
（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入
（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输
业
	从业人员
（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入
（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信
息技术服
	从业人员
（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	务业
	营业收入
（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开
发经营
	营业收入
（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额
（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业服务
	从业人员
（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入
（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商
务服务业
	从业人员
（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额
（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列
明行业
	从业人员
（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕 300 号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业 只须满足所列指标中的一项即可。













