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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）
	

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价
	

	1
	050305004001
	成品桌/凳/椅安装
	[项目特征]
1.桌面/凳面/椅面材质、规格、尺寸:石英石材质，含破损部位打磨、粘接、加固、防护处理，成品保护
[工作内容]
1.场内运输
2.安装
3.调整
4.固定
	m
	95
	
	
	

	2
	010810001001
	窗帘
	[项目特征]
1.窗帘材质:含铝合金静音轨道、布艺窗帘（一布），卫生间配套百叶帘，含安装
[工作内容]
1.制作
2.安装
	套
	54
	
	
	

	3
	011404001001
	墙面喷刷涂料
	[项目特征]
1.基层类型:一、二层室外走廊顶面，铲除空鼓起皮→基层清理→满刮耐水腻子两遍→白色室外专用乳胶漆三遍
[工作内容]
1.清理基层
2.刮腻子
3.刷、喷涂料
	m2
	620
	
	
	

	4
	011203003001
	块料墙、柱面
	[项目特征]
1.安装方式:600×1200mm瓷砖，厨房、卫生间墙裙铺贴，含挂网抹灰铺贴
[工作内容]
1.清理基层
2.砂浆制作
3.面层铺贴、安装
	m2
	90
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	5
	010502020001
	天窗升降楼梯
	[项目特征]
1.楼梯形式:热镀锌升降爬梯，配防滑踏板，含安装
[工作内容]
1.安装
	套
	1
	
	
	

	6
	030226001001
	厨房排烟系统（不含抽油烟机）
	[项目特征]
1.名称:含不锈钢烟罩（201不锈钢δ≥1.0mm，约8m）、7.5KW离心风柜、静电式净化器、镀锌管道约20m、控制箱、安装调试
[工作内容]
1.本体安装
2.附件安装
	项
	1
	
	
	

	7
	011302001001
	浴室修复（两间）
	[项目特征]
1.实施内容:拆除旧吊顶→铝扣板集成吊顶→风暖浴霸4套（每间2套）→浴柜（不锈钢架+大理石台面1.76米*2米）2套→无障碍扶手2套→洗浴座椅2件，成品保护
[工作内容]
1.修复、安装
	项
	1
	
	
	

	8
	011402004001
	消防管道喷漆
	[项目特征]
1.构件名称:DN150管道，手工除锈→防锈底漆两遍→红色面漆两遍，含脚手架搭拆
[工作内容]
1.清理基层
2.喷或刷防护材料、油漆
	m
	300
	
	
	

	9
	030907004001
	安全出口牌（消防专线）
	[项目特征]
1.名称:消防楼道指示灯，接入消防专线，含加长螺丝安装接线
[工作内容]
1.安装
	套
	102
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	10
	040402017001
	下水道盖板调平修复
	[项目特征]
1.材质:原盖板调平加固，含井口调整、盖板找平、缝隙处理
[工作内容]
1.制作、安装
	m
	200
	
	
	

	11
	040804002002
	配线
	[项目特征]
1.配线形式:照明线路管内穿线
2.型号:BV-1.5mm2×2
[工作内容]
1.配线
	m
	350
	
	
	

	12
	040804001001
	配管
	[项目特征]
1.材质:镀锌钢管
2.规格:DN20
[工作内容]
1.预留沟槽
2.电线管路敷设
	m
	350
	
	
	

	13
	031003006001
	室外公厕修复
	[项目特征]
1.类型:含土建、给排水、电气、卫浴全套（蹲便+坐便+洗手台）
[工作内容]
1.修复
	项
	1
	
	
	

	14
	011101005001
	1#楼塑胶防滑地板（室内）
	[项目特征]
1.底胶种类、厚度:同质透心PVC地板δ≥2.0mm，含自流平基层（3mm）、铺贴、上墙踢脚线高100mm、热熔焊接
[工作内容]
1.清理基层
2.底胶配料摊铺
3.面胶配料摊铺
	m2
	800
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	15
	040805010001
	太阳能路灯
	[项目特征]
1.名称:一体式太阳能路灯，6m灯杆，≥50W光源，含安装（不含基础）
[工作内容]
1.挖基
2.垫层铺筑
3.基础制作、安装
4.立灯杆
5.灯架安装
6.灯具附件安装
7.接线
8.试灯
	套
	4
	
	
	

	16
	011402001001
	金属门油漆
	[项目特征]
1.门、窗类型:防盗门
2.腻子种类:打磨除旧漆→修补腻子→专用金属漆两遍，颜色甲方定
[工作内容]
1.除锈、清理基层
2.刮腻子
3.喷或刷防护材料、油漆
	樘
	35
	
	
	

	17
	011601002001
	室外沉降修复
	[项目特征]
1.施工做法:开挖至持力层→级配碎石回填夯实→150mmC25混凝土垫层→面层恢复
[工作内容]
1.清理基层
2.模板制作、安装、拆除
3.混凝土浇捣
	m2
	60
	
	
	

	18
	040205019001
	智能监控系统（修复调试）
	[项目特征]
1.类型:现有系统修复调试，含设备维修、故障排查、系统调试、恢复正常运行
[工作内容]
1.安装
2.调试
	套
	1
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	19
	030701004001
	空调器
	[项目特征]
1.名称:室内空调器
2.型号:1.5P挂机
[工作内容]
1.安装
	台
	17
	
	
	

	20
	030701004004
	空调器
	[项目特征]
1.名称:室内空调器
2.型号:大1.5P挂机
[工作内容]
1.安装
	台
	1
	
	
	

	21
	030701004002
	空调器
	[项目特征]
1.名称:室内空调器
2.型号:3P柜机
[工作内容]
1.安装
	台
	2
	
	
	

	22
	030701004003
	空调器
	[项目特征]
1.名称:室内空调器
2.型号:4P柜机，含配电设施
[工作内容]
1.安装
	台
	1
	
	
	

	23
	030608012001
	房间预警系统（31间含安装）
	[项目特征]
1.名称:含呼叫按钮×124（31间×2）、门磁31、红外31，3台网关，1套护理站管理终端，无线方案，含安装调试
[工作内容]
1.安装
	套
	1
	
	
	

	24
	050304004001
	室外廊架
	[项目特征]
1.木材种类:防腐木结构，含基础、柱、梁、美人靠（坐高400-450mm）
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.刷防护材料
	m2
	30
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	25
	010901001001
	发电机房
	[项目特征]
1.施工内容:发电机房+储油间+配电间，含隔墙、甲级防火门、储油间防流散设施、通风百叶、消防
[工作内容]
1.详见图纸内容施工
	m2
	63
	
	
	

	26
	010502028001
	发电机房室外装饰
	[项目特征]
1.施工内容:外墙真石漆、屋顶瓦片，防水、室外台阶散水、排水沟等
[工作内容]
1.详见图纸内容施工
	m2
	63
	
	
	

	27
	010502028002
	台阶
	[项目特征]
1.垫层材料种类、厚度:橡塑材料1000×250×40mm，台阶高差改造，防滑处理
[工作内容]
1.安装
	个
	36
	
	
	

	28
	031003017001
	地漏
	[项目特征]
1.材质:不锈钢暗地漏，含拆除旧地漏、防水补漏、防臭地漏、面层恢复
[工作内容]
1.安装
	个
	42
	
	
	

	29
	010805003001
	电动伸缩门
	[项目特征]
1.伸缩门体材质:不锈钢电动伸缩门，高1.8m，含电机、遥控器、安装，长度7.5米
[工作内容]
1.门（含框）安装
2.启动装置、五金、电子配件安装
3.嵌缝打胶
	套
	1
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	30
	010902001001
	屋面卷材防水
	[项目特征]
1.卷材品种、规格、厚度:油毡防水层修复，含破损部位清理、基层处理、油毡铺贴
[工作内容]
1.基层处理
2.刷底油
3.铺防水卷材
4.搭接接缝处理、封边、收口
	m2
	56
	
	
	

	31
	040501005001
	空调排水管道50PVC
	[项目特征]
1.材质及规格:DN50PVC排水管
2.高空作业，脚手架自行考虑
[工作内容]
1.管道铺设
	m
	100
	
	
	

	32
	011101003001
	环形步道
	[项目特征]
1.面漆材料种类、厚度:树脂水洗石地面，含基层处理、水洗石铺设、面层防护
[工作内容]
1.基层处理
2.找平层铺设
3.涂界面剂
	m2
	550
	
	
	

	33
	030415001001
	发电机房设备转移
	[项目特征]
1.做法:老旧设备拆除、搬运至指定位置，含8米电缆及接线
[工作内容]
1.设备转移
	项
	1
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程
数量
	金   额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	合                计
	


