招标内容及要求
一、项目概况
对神果路、东新路、常青路等路段老旧破损交通标线进行彻底清除:同步对渭惠路、新桥路、神农路等城区重点主干道交通标识标线全面更新施划。
二、施划材料单（普通热熔）：
  1.面涂树脂专用胶。
2.普通热熔涂料。
3.面撒0.02m玻璃珠。
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