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[bookmark: _Toc15555]第一章  竞争性磋商公告
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: _Hlk136954526]西安高新区第二十四小学校园前院修缮项目竞争性磋商公告
西安高新区第二十四小学校园前院修缮项目潜在的供应商可在陕西省西安市未央区贞观路天和广场803室获取竞争性磋商文件，并于2026年 9 月 28 日上午09:30分前递交响应文件。
一、项目基本情况：	
1、项目编号：PZZX-26-B069
2、项目名称：西安高新区第二十四小学校园前院修缮项目
3、预算金额：336,576.68元
4、最高限价：336,576.68元
5、项目概况：现状路面拆除、新做透水混凝土路面、趣味字、水包砂墙面及墙面刷氟碳漆、门房及展示墙改造、新增座椅、电气设备安装等工作内容。具体采购需求详见竞争性磋商文件。
二、响应供应商的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
执行政府采购促进中小企业发展的相关政策：承接工程的供应商应为符合政策要求的中小企业或残疾人福利性单位或监狱企业；
3、本项目的特定资格要求：
3.1供应商应为国内依法注册成立的法人或其他组织，具有有效的营业执照或其他相关证明材料；
3.2提供2024度或2025年度经会计师事务所审计的财务审计报告（包括四表一注，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）；事业法人提供部门决算报告；/或在磋商日期前六个月内其基本开户银行出具的资信证明（附基本存款账户信息等证明材料）；/或专业担保机构出具的投标担保函；
3.3提供响应文件提交截止时间一年内至少一个月的相关凭据（时间以税款所属日期为准），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税款的供应商，应提供相关证明文件。
3.4响应文件提交截止时间一年内至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。
3.5供应商须具备国家建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质；并具备有效的安全生产许可证；
3.6拟派的项目经理应具有建筑工程专业二级（含二级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且无在建工程；
3.7参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；
3.8提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面承诺函；
3.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3.10本项目不接受联合体磋商。
三、 获取采购文件
时间：2026年 9 月 16 日至2026年 9 月 21 日，每天上午09:00至11:30；下午14:00-17:00（北京时间,法定节假日除外）
地点：陕西省西安市未央区贞观路天和广场803室
方式：现场获取
售价：0.00元，获取竞争性磋商文件请携带单位介绍信和本人身份证的复印件，均须加盖公司公章，售后不退。
四、响应文件递交截止时间和地点
截止时间：2026年 9 月 28 日上午 09时30分
地点：陕西省西安市未央区贞观路天和广场8楼会议室
五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜
1、本项目所属行业：建筑业。
2、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。
3、为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
4、落实政府采购政策： 
（1） 财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知-财库〔2020〕46号；
（2）关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知-财库〔2022〕19号；
（3）财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知-财库〔2014〕68号；
（4）财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知-财库〔2017〕141号；
（5）关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知-财库〔2019〕9号；
（6）财政部生态 环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知-财库〔2019〕18号；
（7）财政 部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知-财库〔2019〕19号；
（8）财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知-财库〔2021〕19 号；
（9）财政部、农业农村部、国家乡村振兴局、中华全国供销合作总社关于印发《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》的通知-财库〔2021〕20号；
（10）陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知-陕财办采函〔2022〕10 号；
（11）陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知-陕财办采〔2021〕29号；
（12）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》-陕财办采〔2018〕23号
（13）陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知-陕财办采〔2020〕15号；
（14）陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知-陕财办采〔2023〕5号。
（15）国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知国办发〔2025〕34号；
（16）如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
[bookmark: OLE_LINK9]1、采购人信息：
名称：西安高新区第二十四小学
地址：西安高新区秦渡街办西花园村东
联系方式：13379030556   李红喜
2、采购代理机构信息：
名称：品智工程咨询有限公司
地址：陕西省西安市未央区贞观路天和广场803室
联系方式：15398942226
3、项目联系方式
联系人：袁新洁、屈昕
联系方式：15398942226
电子邮件：pinzhigczx@163.com




[bookmark: _Toc28372]第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc222740109]供应商须知前附表
	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	采购人
	西安高新区第二十四小学

	2
	采购代理机构
	品智工程咨询有限公司

	3
	项目名称
	西安高新区第二十四小学校园前院修缮项目

	4
	资金来源
	财政资金

	5
	采购预算
	336,576.68元

	6
	最高限价
	336,576.68元
响应报价超出最高限价情形的，按无效响应文件处理。

	7
	采购方式
	竞争性磋商 

	8
	采购内容
	西安高新区第二十四小学校园前院修缮项目，具体详见竞争性磋商文件第四章采购内容及技术要求。

	9
	工期
	20日历天

	10
	质量要求
及验收标准
	质量要求：达到国家现行技术标准及采购人要求；
验收标准：国家标准、行业标准及采购人要求；

	11
	资格证明文件
	1.供应商应为国内依法注册成立的法人或其他组织，具有有效的营业执照或其他相关证明材料；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年度或2025年度经会计师事务所审计的财务审计报告（包括四表一注，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）；事业法人提供部门决算报告；/或在磋商日期前六个月内其基本开户银行出具的资信证明（附基本存款账户信息等证明材料）；/或专业担保机构出具的投标担保函；
3.税收缴纳证明：提供响应文件提交截止时间一年内至少一个月的相关凭据（时间以税款所属日期为准），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税款的供应商，应提供相关证明文件。
4.社会保障资金缴纳证明：响应文件提交截止时间一年内至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。
5.供应商须具备国家建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质；并具备有效的安全生产许可证；
6.拟派的项目经理应具有建筑工程专业二级（含二级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且无在建工程；
7.参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；
8.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面承诺函；
9.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
注： 
分支机构参与磋商时，响应文件中应附法人出具的授权书。法人只能授权一家分支机构参与磋商，且不能与分支机构同时参与磋商。分支机构须提供自己的资格要求证明文件。

	12
	是否接受联合体
	☐是    ☑否

	13
	转包与分包
	本项目不允许分包。
本项目允许分包：
分包内容：                               
分包金额或者比例：                       

	14
	行业划分
	[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK11]建筑业

	15
	促进中小企业发展的相关政策
	本项目专门面向中小企业采购。承接工程的供应商应为符合政策要求的中小企业或残疾人福利性单位或监狱企业；

	16
	答疑会
或现场实勘
	☐是    ☑否
1.时间：/
2.地点：/

	17
	磋商报价
	1.本次竞争性磋商报价采用固定总价方式报价，供应商应结合自身实力与经验、市场价格竞争及合同实施风险等因素进行综合考虑进行报价。
2.供应商在报价中所报的综合单价（如有）和合价，即满足全部采购需求所应提供的服务的价格；包括工程费、人工费、材料费、机械费、管理费、税费等为完成本项目所发生的一切费用。（采购需求另有约定的，从其约定。）
3.在竞争性磋商过程中，供应商有重新报价的机会，最后一次的报价将作为该供应商最终报价进行评审。

	18
	响应有效期
	90日历天（自响应文件递交截止之日算起）

	19
	响应保证金
	☑无须提交；
□须提交；
响应保证金为：      /      元人民币
响应保证金形式： 本项目无需缴纳磋商保证金纳   

	20
	签字、盖章的   具体要求
	1.磋商文件第六章响应文件格式中“授权委托书”单位名称落款加盖企业公章，法人、其授权代表均须签字。
2.磋商文件第六章响应文件格式中（“授权委托书”除外）有单位名称落款和法人代表或其授权代理人签字或盖章落款的文件，均须加盖企业公章及签字或盖章。
3.如使用依照国家行政部门要求已备案的投标专用章、业务专用章，应提供所使用印章的合法备案证明或完整的授权证明文件（复印件需加盖企业公章）。所有签字处均指手写签字或签名章/印章，不能以打印体代替。
4.如未按照竞争性磋商文件要求编制、盖章的响应文件，将可能导致其响应被否决，其后果由供应商自负。

	21
	响应文件
份数及要求
	纸质版：正本1份；副本2份。

	
	
	电子版：1份
1）格式要求：①提供与纸质响应文件正本一致的PDF格式文件，且盖章、签字处必须清晰可辨；②word版响应文件；
2）电子版表面需标明项目名称、供应商名称信息； 
3）载体要求：U盘；
4）随响应文件一起密封或单独密封。

	22
	是否退还
响应文件
	不退还

	23
	响应文件递交截止时间及地点
	时 间：2026年 9 月 28 日上午 09时30分（北京时间）
地 点：陕西省西安市未央区贞观路天和广场8楼会议室

	24
	开标时间及地点
	时 间：2026年 9 月 28 日上午 09时30分（北京时间）
地 点：陕西省西安市未央区贞观路天和广场8楼会议室

	25
	磋商小组
	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]磋商小组由采购人代表和技术、经济方面的专家组成三人以上组成。

	26
	评审办法
	综合评分法    

	27
	报价轮次
	本项目采用1轮谈判、2次报价方式进行。

	28
	开标形式
	☐不见面     ☑见面
详见本章“磋商程序”有关内容。

	29
	是否授权磋商
小组确定成交人
	否，磋商小组推荐排名前三的供应商为成交候选人。

	30
	成交公示
	媒介：《陕西省政府采购网》
期限：1日历天

	31
	履约保证金
	1.本项目不收取履约保证金。
2.本项目收取履约保证金，具体规定见第三章 采购需求商务条款。

	32
	合同履行过程中
的价格调整
	不可以调整。在履行合同时，应按照合同约定的单价或总价进行支付，即响应报价标明的单价或总价在合同执行过程中是固定不变的，不因物价波动而调整，风险和收益由承包人自行承担。但因法律变化引起的价格调整除外。

	33
	招标代理服务费
	[bookmark: _GoBack]1.本项目招标代理服务费参照国家计委颁布《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）文件规定的招标代理服务费收费标准计取，本项目代理服务费按照定额3000元收取。
2.成交供应商在领取成交通知书之前，向采购代理机构缴纳采购代理服务费。
招标代理服务费缴纳及账户信息：
开户名称：品智工程咨询有限公司
开户行：西安银行股份有限公司咸宁西路支行
账  号：314011580000131992  

	34
	供应商代表出席磋商会议：
①参加磋商会议的供应商，在磋商时应按磋商程序向监标人递交法定代表人（单位负责人）身份证明文件或法定代表人（单位负责人）授权委托书，出示本人有效身份证件，以证明其出席。
②参加磋商会议迟到的，或未提交法定代表人（单位负责人）身份证明文件（适用于法定代表人（单位负责人）），或未提交法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于委托代理人）,由采购人核实确认并如实记入磋商会议记录，其磋商资格按无效响应处理。

	35
	1.解释：构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除竞争性磋商文件中有特别规定外，仅适用于磋商阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的竞争性磋商文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。
2.供应商为其他组织或者自然人时，本竞争性磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本竞争性磋商文件所称负责人是指参加磋商的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本竞争性磋商文件所称自然人指参与磋商的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人。
























供应商须知
一、总则
1、适用范围
1.1 本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商公告中所叙述项目。
1.2 参与本次采购项目的采购人，采购代理机构、磋商小组、供应商的相关行为均受有关法规、规章的约束，其权利受到法律法规的保护。
1.3 竞争性磋商文件的解释权归解释权由采购人和采购代理机构享有，对竞争性磋商文件中供应商参加本次磋商活动应当具备的条件，采购项目技术、服务、商务及其他要求由采购人负责解释。除上述竞争性磋商文件内容，其他内容由采购代理机构进行负责解释。如发现竞争性磋商文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。
2、名词解释
  2.1“采购人”详见供应商须知前附表。
  2.2“采购代理机构”详见供应商须知前附表。
2.3“磋商小组”指依据有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。
2.4“供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
3、合格的供应商
3.1 满足“竞争性磋商公告”资格要求。
  3.2 必须获取竞争性磋商文件并登记备案，未获取竞争性磋商文件及未登记备案的潜在供应商均无资格参加本项目采购活动。
3.3 应遵守有关的中国法律和法规。
3.4 如供应商须知前附表中允许联合体采购，对联合体规定如下：
3.4.1 两个及以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参与采购。
3.4.2 联合体各方均应符合本须知规定。
3.4.3 采购人根据项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。
3.4.4 联合体各方应签订共同响应协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同协议作为响应文件的内容提交。
3.4.5 以联合体形式参与采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参与本项目同一合同项下的采购，否则相关响应文件将被认定为无效。
[bookmark: _Toc217446047]4、知识产权
4.1 所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿；否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。
4.2 由采购人向供应商提供的用户需求书、图纸、样品、模型、模件和所有资料，供应商获得后，应对其保密。除非采购人同意，供应商不得向第三方透露或将其用于本次采购以外的任何用途。采购后，若采购人有要求，供应商须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。
5、费用承担
供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与参加采购相关的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
6、答疑会或现场踏勘
6.1根据采购项目和具体情况，采购代理机构按照供应商须知前附表约定，组织召开答疑会或组织供应商对项目现场踏勘。
6.2 采购代理机构对供应商在踏勘现场过程中提出的问题，需要做出有约束力答复的，应通过竞争性磋商文件的澄清与修改予以答复。
7、计量单位
竞争性磋商文件已有明确规定的，使用竞争性磋商文件规定的计量单位；竞争性磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
8、转包与分包
[bookmark: _Toc254970673][bookmark: _Toc254970532]8.1本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。
8.2供应商根据竞争性磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
9.特别说明
[bookmark: _8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合][bookmark: _Hlk65832145]9.1如果本竞争性磋商文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。
9.2供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
9.3供应商在磋商活动中提供任何疑似虚假材料，将报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。
9.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
9.5有下列情形之一的视为供应商相互串通磋商，响应文件将被视为无效：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； 
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装；
（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。	
9.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加磋商；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
二、竞争性磋商文件
10、竞争性磋商文件的构成
10.1 竞争性磋商文件用以阐明采购项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、评审办法与标准、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。
本竞争性磋商文件包括以下内容：
[bookmark: OLE_LINK14]    （1）竞争性磋商公告；  
    （2）供应商须知；
    （3）评审办法；
    （4）采购内容及技术要求；
[bookmark: OLE_LINK138]    （5）合同格式与主要条款；
（6）响应文件构成及格式；
（7）答疑纪要（如有）。
10.2 采购的最小单位是包。未进行分包的，供应商对采购内容及技术要求不得部分响应；要求划分包的，以包为单位进行响应。
10.3 供应商应认真阅读和充分理解竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。若供应商未按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件未对竞争性磋商文件全面做出实质性响应，由此带来的不利于供应商的评审结果，其风险由供应商自行承担。
11、竞争性磋商文件的询问、澄清和修改
11.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构对供应商提出的询问作出答复；询问内容超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，供应商应当向采购人提出。
11.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
11.3竞争性磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为竞争性磋商文件的组成部分。当竞争性磋商文件与竞争性磋商文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。
11.4响应文件未按竞争性磋商文件的澄清、修改后的内容编制的，其响应文件作无效响应处理。
三、响应文件
12、响应文件内容的真实性
供应商应保证其响应文件中所提供的所有有关资料、信息是真实的，并且来源于合法的渠道。因响应文件中所提供的有关资料、信息不真实，或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。
13、响应文件的组成
供应商编写的响应文件组成详见第六章响应文件构成及格式。
14、响应报价
14.1磋商报价应按竞争性磋商文件中“磋商报价表”格式填写。
14.2磋商报价的内容见“供应商须知前附表”。
14.3磋商报价要求
14.3.1供应商的磋商报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：
（1）供应商必须就“采购需求”中的全部内容作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；
（2）供应商必须就所磋商项目的所有内容作唯一报价。
[bookmark: _Hlk42592874]14.3.2凡报价超过竞争性磋商文件规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效响应处理。
14.4 异常低价处理 
（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响
应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。
磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。
15、磋商有效期
15.1 磋商有效期见供应商须知前附表。磋商有效期短于此规定期限的响应，将被拒绝。
15.2 特殊情况下，可于磋商有效期满之前要求供应商同意延长有效期。供应商可以拒绝上述要求，拒绝延长磋商有效期的供应商不得再参与该项目后续采购活动。同意延长磋商有效期的供应商不能修改其响应文件。
16、采购保证金
16.1供应商磋商时，须按照“供应商须知前附表”的具体要求提交足额的磋商保证金，作为其磋商的一部分。联合体参加采购的，以联合体牵头单位提交保证金的，对联合体各方均具有约束力。
16.2保证金的提交：
（1）未按竞争性磋商文件要求在规定时间前（以银行实际到账时间为准）交纳规定数额保证金的磋商将被拒绝。
（2）保证金以银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
① 采用银行转账缴纳保证金的，可以采取支票、电汇、网银、汇票等方式，应从其基本账户转出。
② 以信用担保函形式交纳保证金的，应按文件规定竞争性磋商文件的格式提交，且是陕西省或咸阳市有关部门认定的具有开具保函资格的单位开具的保函。供应商违约，开具保函单位承担连带责任。
16.3 经资格审查，未按照竞争性磋商文件要求交纳保证金的、已交纳的保证金金额不足的或有效期不足的，其响应文件按照无效响应文件处理。
16.4 退还保证金：
（1）未成交的供应商的保证金，将于成交通知书发出后5个工作日内予以退还。
（2）成交人的保证金，在成交人与采购人签订合同后5个工作日内予以退还。
（3）下列任何情况发生时，采购代理机构将不予退还其交纳的磋商保证金：
   ① 磋商有效期内，供应商在采购活动中有违规、违纪和违法行为的；
   ② 由于成交人的原因未能按照竞争性磋商文件的规定与采购人签订合同的；
   ③ 法律法规规定的其他情况。
17、响应文件的制作和签署
17.1 供应商应准备壹份响应文件正本和“供应商须知前附表”中规定数目的副本，每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。
17.2 响应文件的正本须用中文编写，一律采用不褪色的墨水书写或打印，加盖供应商单位公章，并由法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章。响应文件的副本可采用正本的复印件。
17.3 任何行间插字、涂改或增删，必须由法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章方为有效。 
17.4 供应商在磋商过程中，签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均应使用与供应商全称相一致的公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样）的印章。如响应过程中供应商使用专用章，须提供特别说明函，明确该专用章作为相关响应文件的盖章，其效力等同于公章（该特别说明函须同时加盖供应商公章和供应商专用章）。
17.5 电子版响应文件按“供应商须知前附表”要求制作、密封。
四、响应文件密封、递交及撤回
18、响应文件的装订、密封和标记
18.1 响应文件须用中文编写，并采用A4纸张装订成册。装订须牢固，不易拆散和换页，采用胶装，不得采用活页方式装订。
18.2 纸质版响应文件的正本、副本可以包装在一个封袋中，也可分别密封包装。密封包装袋封皮上均应注明：
（1）正本/副本
（2）项目名称：                      
（3）项目编号：                      
（4）包    号：                      （如有编写）
（5）供 应 商：                      （盖章）
（6）法定代表人（负责人）或委托代理人：             （签字或盖章）
（7）日    期：                       
18.3 响应文件须用中文编写，并采用A4纸张装订成册。装订须牢固，不易拆散和换页，采用胶装，不得采用活页方式装订。
18.4 如果未按上述规定进行密封和标记，供应商的响应文件有权被拒绝。
19、响应文件的递交及拒收 
19.1 响应文件的截止时间及地点详见供应商须知前附表的规定。供应商应在竞争性磋商文件规定的响应截止时间前，将响应文件按供应商须知前附表的规定密封后送达响应地点，响应截止时间以后送达的响应文件将被拒绝。
19.2 采购代理机构项目接收人在竞争性磋商文件规定的响应文件递交截止时间前，只负责响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请递交人签字确认，对其有效性不负任何责任。
19.3 递交响应文件截止时间止，若收到的响应文件少于3个，采购人将报请审批机构批准变更采购方式或择日重新组织采购。
19.4 供应商提交响应文件时，出现下列情况之一的，其响应文件将被拒绝接收：
19.4.1 逾期送达的；
19.4.2 提交的响应文件与本项目不相符的；
19.4.3 供应商名称与领取竞争性磋商文件时填写的文件领取登记表中名称不相符的。
19.5 采购人不接受以电报、电话、传真、电子邮件形式递交的响应文件。
20、响应文件的补充、修改和撤回
20.1 供应商在递交响应文件以后，可以修改或撤回其响应文件，但必须在规定的磋商截止时间前，且以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。
20.2 供应商对响应文件的修改、补充和撤回，应按本须知的有关规定密封、标记和提交，并在响应文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。
20.3 在磋商截止时间之后，供应商不得对其递交的响应文件做任何补充、修改或撤回。
20.4 在磋商截止时间至有效期满之前，供应商不得撤回其响应文件。
五、磋商会议
21、磋商时间和地点
21.1 采购代理机构在供应商须知前附表中规定的磋商截止时间和地点组织采购会议，采购人、供应商须派代表参加并签到以证明其出席。
21.2 按规定提交合格的撤回通知的响应文件不予开封，并退还给供应商；按本须知规定为无效的响应文件，不予送交磋商小组评审。
22、磋商程序
22.1 会议准备：由采购代理机构工作人员组织采购人、供应商等相关人员签到。
22.2 会议议程：会议时间到，宣布磋商会议开始，并宣读会场纪律和注意事项。
22.3 由监标人、各供应商法人或委托代理人查验响应文件密封情况，并确认签字。
22.4 开启响应文件。
22.5 会议结束。
六、评 审
23、磋商小组
23.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性磋商方式采购的，磋商小组由3人及以上单数组成。
23.2 评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。
23.3 磋商小组与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避：
(1) 供应商或供应商主要负责人的近亲属；
(2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
(3) 与供应商有经济利益关系，可能影响对磋商公正评审的；
(4) 曾因在招标、评标以及其他与磋商有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
(5) 与供应商有其他利害关系。
23.4 评审过程中，磋商小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的。采购人有权更换，被更换的磋商小组成员作出的评审结论无效。代理机构按规定申请补充抽取评审专家，由更换后的磋商小组成员重新进行评审。
23.5 磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：
(1)熟悉和理解竞争性磋商文件； 
(2)审查供应商响应文件等是否满足磋商文件要求，并作出评价； 
(3)根据需要要求采购组织单位对竞争性磋商文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正； 
(4)推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商； 
(5)起草评审报告并进行签署； 
(6)向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为； 
(7)法律、法规和规章规定的其他职责
23.6 磋商
23.6.1 资格审查小组对供应商递交的响应文件进行资格审查，磋商小组对通过资格审查的供应商的响应文件进行符合性审查，判断是否实质性响应竞争性磋商文件的要求。
23.6.2 磋商小组与通过资格审查及符合性审查的供应商进行磋商。
23.6.3 磋商小组所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
23.6.4 在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。
23.6.5 对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应以书面形式通知所有通过资格审查及符合性审查的供应商。
23.6.6 供应商应当按照竞争性磋商文件的修改和补充的内容及要求向磋商小组重新提交“供应商响应表”。“供应商响应表” 由其法定代表人或授权代表签字，并作为响应文件的组成部分。
23.6.7 磋商小组在最终磋商后，对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，确定最后报价的供应商名单。
23.7 最后报价
23.7.1 磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终响应报价。最终响应报价是供应商响应文件的有效组成部分，若提交最后报价的供应商不足3家，采购人重新组织采购活动。
23.7.2 供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组将对其响应文件作无效响应处理，并告知供应商。
23.7.3 供应商未按磋商小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出磋商。 
23.7.4 最后报价一旦提交后，供应商不得以任何理由撤回。 
23.7.5 最后报价为有效报价应符合下列条件： 
（1）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。
  （2）供应商的最后报价应由法定代表人（负责人）或委托代理人签字。 
（3）供应商的最后报价应符合竞争性磋商文件的要求。 
（4）最后报价唯一，且不高于最高限价。
23.7.6 最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理： 
（1）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外； 
（2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价； 
（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；
 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价由法定代表人（负责人）或委托代理人签字后产生约束力，供应商不确认的，其最后报价无效。
24、评审办法详见第三章。
七、成交
25、成交程序
25.1采购代理机构在评标结束后二个工作日内将评标报告送达采购人，采购人在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，同时书面复函采购代理机构；
25.2如果拟确定的成交供应商经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，采购代理机构应协助采购人进行必要的调研并提请原磋商小组按照竞争性磋商文件规定的标准和方法评审确认。
25.3 采购代理机构接到采购人的成交复函后，在《陕西省政府采购网》上公示成交结果并发出《成交通知书》。
  25.4《成交通知书》将作为签订合同的依据，竞争性磋商文件、响应文件和补充文件（如澄清、承诺等）等，均为有法律约束力的经济合同组成的一部分。
八、合同授予
26、签订合同
26.1采购人应当自《成交通知书》发出之日起30日内，按照竞争性磋商文件和成交人响应文件（包括评审中形成的最后报价等补充文件）的约定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和成交人的响应文件（包括评审中形成的最后报价等补充文件）作实质性修改。
26.2根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
27、履约担保
[bookmark: _Hlk522544593]本项目无履约担保金。
28、验收要求及标准
28.1验收要求：
（1）要求履约过程中所有服务行为、成果文件等均不涉及任何法律纠纷。
（2）验收时由采购人对照竞争性磋商文件的技术指标全面核对检验，如不符合竞争性磋商文件的技术需求或提供虚假承诺的，采购人有权拒绝验收，成交供应商承担所有责任和费用，采购人有权解除合同并保留进一步追究责任的权利。
（3）本项目须严格执行国家、行业、地方相关验收标准及规范及磋商文件和合同要求。
28.2验收标准：
（1）须满足现行国家、行业及地方标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的，按具体采购需求执行，低于标准、规范的，按标准、规范执行。
（2）未尽事宜，按《陕西省财政厅关于进一步加强政府采购履约验收管理有关事项的通知》（陕财办采函〔2025〕19号）执行。
九、质疑及投诉
29、质疑及投诉
29.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
29.2供应商认为竞争性磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体质疑起算时间如下：
（1）对可以质疑的竞争性磋商文件提出质疑的，为收到竞争性磋商文件之日或者竞争性磋商公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
29.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。
29.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
29.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：
（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（2）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
29.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉。
29.7答复主体
答复主体：品智工程咨询有限公司
联系人：袁新洁、屈昕
联系电话：15398942226
地址：陕西省西安市未央区贞观路天和广场803室
邮编：710000
十、其 他
30、招标代理服务费
招标代理费缴纳详见供应商须知前附表。














[bookmark: _Toc15204]第三章  评审办法
本次评标采用综合评分法评审。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项因素和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的供应商作为成交候选人并依次排序。
一、熟悉和理解磋商文件和停止评审 
1、磋商小组正式评审前，应当对竞争性磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括竞争性磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。 
2、本竞争性磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审： 
（1）竞争性磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
（2）竞争性磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的； 
（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是竞争性磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的； 
（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的； 
（5）竞争性磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的； 
（6）竞争性磋商文件载明的成交原则不合法的； 
（7）竞争性磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。 
出现上述应当停止评审情形的，磋商小组应当向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审 的情形和具体理由。除上述情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。 
出现上述应当停止评审情形的，采购组织单位应当书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为磋商小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。
二、资格性及符合性审查
  1、资格审查
1.1 响应文件开启后，依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，采购人或其委托的采购代理机构对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确保供应商是否具备相应资格。（详见本章附件一资格性审查内容）
1.2供应商信用记录查询
（1） 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）
（2）信用查询截止时点：资格审查结束前
（3）查询记录和证据留存方式：将查询网站中的查询记录截图并作为评审资料保存。
（4）信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
1.3供应商提供的资格证明文件缺少任何一项或有任何一项不满足，都将被视为无效响应。供应商所提供的资格证明文件应图文清晰、易于辨识，否则由此带来的不利后果由供应商自行承担。
2.符合性审查
2.1由磋商小组对资格审查的合格供应商的响应文件的磋商报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足竞争性磋商采购文件的实质性要求。（详见本章附件二符合性审查内容）
2.2在符合性审查过程中，如果出现磋商小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和竞争性磋商文件规定。
2.3磋商小组对所有响应文件进行审查后，确定参加磋商的供应商名单。
3、供应商及响应文件（包含纸质及电子）出现下列情况者（但不限于），按无效响应文件处理。
（1）供应商的名称与登记获取竞争性磋商文件单位的名称不符；
（2）供应商资质的有效性或符合性不符合要求的；
（3）响应文件未按竞争性磋商文件规定有效签字和盖章；
（4）无响应有效期或有效期达不到竞争性磋商文件要求的；
（5）响应内容出现漏项或数量与要求不符，出现重大负偏差；
（6）响应文件的合同主要条款响应与竞争性磋商文件要求不一致（服务周期、付款等项），或附加了采购人难以接受的条件；
（7）规定不接受选择方案和选择报价（包括交叉折扣）的，供应商提供了选择方案和/或选择报价（包括交叉折扣）；
（8）报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争；
（9）提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答，除按无效响应处理外，还进行相应的处罚；
（10）供应商在境内参与采购活动中有违法违规行为的；
（11）其他法律法规规定的情况。
4、有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装。
5、不具备竞争性磋商文件要求的资格或未通过符合性审查的供应商，不参与磋商，由采购代理机构告知该供应商。
6、若通过资格审查或符合性审查的合格供应商不足3家的，采购人重新组织采购活动。
三、响应文件的澄清
1、对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。供应商应当按磋商小组的要求进行澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是响应文件的组成部分。
2、供应商的澄清、说明或者更正需由法定代表人（负责人）或委托代理人签字，应当不超出响应文件的范围、不实质性改变响应文件的内容、不影响供应商的公平竞争、不导致响应文件从不响应竞争性磋商文件变为响应竞争性磋商文件的条件。下列内容不得澄清：
（1）供应商响应文件中不响应竞争性磋商文件规定的技术参数指标和商务应答； 
（2）供应商响应文件中未提供的证明其是否符合竞争性磋商文件资格、符合性规定要求的相关材料。 
（3）供应商响应文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。
三、同品牌处理办法（本项目为综合评分法）
1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。
3、非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等因素确定核心产品（可能不止一种），并在磋商文件中载明。多家供应商提供的核心产品有部分采用或全部采用相同品牌的，按一家供应商计算。
四、需要落实的政府采购政策
1、根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46 号)。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； 
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； 
[bookmark: OLE_LINK18]（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国劳动法》订立劳动合同的从业人员。 
（四）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 
（五）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（见附件），符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。否则不得享受相关政策。 
（六）供应商出具《中小型企业声明函》，并对声明的真实性负责。否则，按照有关规定予以处理。
2、监狱和戒毒企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库〔2014〕68 号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆 生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明和《监狱和戒毒企业声明函》。符合本办法 规定的给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
3、残疾人福利性单位应符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》-财库〔2017〕141号，并提供通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对 声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明 函内容的材料。符合本办法规定的给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《中小型企业声明函》、《监狱和戒毒企业声明函》、《残疾人福 利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的声明函与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其磋商资格。 
4、投标产品政府采购政策
4.1节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国 办发〔2007〕51 号）的规定，以财库〔2019〕9 号为准。 
4.2环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90 号）的规定，以财库〔2019〕9号为准。 
4.3依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政 府优先采购或强制采购。 
4.4节能产品、环境标志产品认证机构应当建立健全数据共享机制，及时向认证结果信息发布平台提供相关信息。中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立与认证结果信息发布平台的链接，方便采购人和采购代理机构查询、了解认证机构和获证产品相关情况。 
4.5对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。 
4.6 获得上述认证的产品在磋商时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖供应商公章并注明“与原件一致”，否则不予计分。 
5、政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的,依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品,供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时,依 法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠,即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
本国产品标准的适用范围：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟 草原料，无形资产。产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品 的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、 组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。
五、响应文件的比较和评价
1、磋商小组应按照竞争性磋商文件中规定的评审方法和标准，对所有实质性响应的供应商所递交的响应文件进行综合比较与评价。
2、供应商最终报价均明显不合理的，采购人可决定继续或终止采购活动，或重新组织采购活动。
3、综合评分法详见本章附表三。
六、复核
评分汇总结束后，磋商小组应当进行复核，对拟推荐为成交候选人、报价最低、响应文件被认定为无效等进行重点复核。
评标结果汇总完成后，磋商小组拟出具评标报告前，代理机构应当在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和竞争性磋商文件对评标结果进行复核，出具复核报告。
评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（一）分值汇总计算错误的；
（二）分项评分超出评分标准范围的；
（三）磋商小组成员对客观评审因素评分不一致的；
（四）经磋商小组认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，磋商小组应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原磋商小组进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级监管部门。
七、推荐成交候选人
1、磋商小组将根据综合评审后得分由高到低顺序排列。按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。排名并列的由采购人自主采取随机抽取的方式选择成交供应商。
2、评审完成后，磋商小组应当向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。成交候选人应当不超过3个，并标明排序。
八、评审报告
磋商小组完成评标后,应当向采购人提出书面评审报告。评审报告应当如实记载以下内容：
（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；
（2）响应文件开启日期和地点；
（3）获取竞争性磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；
（4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况等；
（5）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。
九、评审报告争议处理规则
磋商小组在评审过程中，对于符合性审查、对供应商响应文件做无效响应处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和竞争性磋商文件规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者竞争性磋商文件规定的，应当及时向采购单位书面反映。磋商小组成员拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。












附件一：资格性审查内容

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效的主体
资格证明
	供应商应为国内依法注册成立的法人或其他组织，具有有效的营业执照或其他相关证明材料；

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供2024年度或2025年度经会计师事务所审计的财务审计报告（包括四表一注，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）；事业法人提供部门决算报告；/或在磋商日期前六个月内其基本开户银行出具的资信证明（附基本存款账户信息等证明材料）；/或专业担保机构出具的投标担保函；

	3
	税收缴纳证明
	提供响应文件提交截止时间一年内至少一个月的相关凭据（时间以税款所属日期为准），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税款的供应商，应提供相关证明文件；

	4
	社会保障资金缴纳证明
	响应文件提交截止时间一年内至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

	5
	资质
	供应商须具备国家建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质；并具备有效的安全生产许可证；

	6
	项目经理
	拟派的项目经理应具有建筑工程专业二级（含二级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且无在建工程；

	7
	无重大违法
记录声明
	参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；
注：本项以代理机构磋商现场查询为准。

	8
	设备、技术能力
书面声明
	提供具有履行本合同所必需的产品和技术能力的说明及承诺；

	9
	企业关系关联
书面声明
	提供法人代表、控股股东、控股企业及管理、被管理单位情况声明且各供应商之间不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系情形的书面声明；

	10
	非联合体声明
	提供非联合体声明函。





附件二：符合性审查内容
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	响应文件签署
盖章
	签字、盖章有效，字迹是否清晰可辨，编写格式符合竞争性磋商文件要求，且无遗漏（包含纸质版及电子版）。

	2
	响应报价
	同时满足以下条款：
（1）响应报价符合唯一性要求；
（2）未超出采购预算或竞争性磋商文件文件规定的最高限价；

	3
	响应文件的语言及计量单位
	均符合竞争性磋商文件的要求

	4
	法定代表人（负责人）委托授权书\身份证明
	供应商应授权合法的人员参加磋商会议，其中法定代表人直接参加的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致；授权代表参加的，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证。

	5
	响应文件份数
	递交的响应文件份数符合要求（包含纸质版及电子版）

	6
	备选方案
	无备选方案

	7
	响应有效期
	响应有效期满足竞争性磋商文件的要求

	8
	合同条款
	符合竞争性磋商文件主要合同条款的要求

	9
	附加条件
	响应文件未含采购人不能接受的附加条件






















附件三：综合评分表
	[bookmark: OLE_LINK7]分项名称
	评分标准
	满分

	磋商报价
	即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100。
注：“计算结果保留两位小数，第三位四舍五入”。
	30

	施工方案
	1、供应商根据自身情况及对项目的理解制定本项目施工方案，方案需包含以下评审内容：①施工工艺及方法；②环境保护管理体系与措施；③施工设备配备。2、以上评审内容无缺项或漏项且无缺陷或不足的得18.0分，每有一项评审内容存在缺项或漏项的扣6.0分，每项评审内容存在缺陷或不足的扣2.0分。 3、缺陷或不足指①仅有框架无实施内容，凭空编造；②内容交叉混乱、存在歧义、前后矛盾或不一致，涉及的规范及标准错误；③项目名称、编号、实施地点、实施时间明显错误及其它问题。
	18

	人员配备方案
	1、供应商根据自身情况及对项目的理解制定本项目人员配备方案，方案需包含以下评审内容：①项目管理机构；②岗位安排及职责；③管理制度；④协调措施。 2、以上评审内容无缺项或漏项且无缺陷或不足的得12.0分，每有一项评审内容存在缺项或漏项的扣3.0分，每项评审内容存在缺陷或不足的扣1.0分。 3、缺陷或不足指①仅有框架无实施内容，凭空编造；②内容交叉混乱、存在歧义、前后矛盾或不一致，涉及的规范及标准错误；③项目名称、编号、实施地点、实施时间明显错误及其它问题。
	12

	质量管理方案
	1、供应商根据自身情况及对项目的理解制定本项目质量管理方案，方案需包含以下内容：①质量管理工作流程；②工程质量保障方案；③材料和构配件的质量控制；④原有设施及现场成品保护措施方案。 2、以上评审内容无缺项或漏项且无缺陷或不足的得12.0分，每有一项评审内容存在缺项或漏项的扣3.0分，每项评审内容存在缺陷或不足的扣1.0分。 3、缺陷或不足指①仅有框架无实施内容，凭空编造；②内容交叉混乱、存在歧义、前后矛盾或不一致，涉及的规范及标准错误；③项目名称、编号、实施地点、实施时间明显错误及其它问题。
	12

	安全应急方案
	1、供应商根据自身情况及对项目的理解制定本项目安全应急方案，方案需包含以下内容：①安全防护措施；②安全文明施工措施；③应急保障预案。 2、以上评审内容无缺项或漏项且无缺陷或不足的得9.0分，每有一项评审内容存在缺项或漏项的扣3.0分，每项评审内容存在缺陷或不足的扣1.0分。 3、缺陷或不足指①仅有框架无实施内容，凭空编造；②内容交叉混乱、存在歧义、前后矛盾或不一致，涉及的规范及标准错误；③项目名称、编号、实施地点、实施时间明显错误及其它问题。
	9

	工期进度保证方案
	1、供应商根据自身情况及对项目的理解制定本项目工期进度保证方案，方案需包含以下内容：①保证工期措施方案；②施工进度表或施工网络图；③施工工序及交验方案。 2、以上评审内容无缺项或漏项且无缺陷或不足的得9.0分，每有一项评审内容存在缺项或漏项的扣3.0分，每项评审内容存在缺陷或不足的扣1.0分。 3、缺陷或不足指①仅有框架无实施内容，凭空编造；②内容交叉混乱、存在歧义、前后矛盾或不一致，涉及的规范及标准错误；③项目名称、编号、实施地点、实施时间明显错误及其它问题。
	9

	业绩
	2023年1月1日起至今，具有类似项目业绩（以合同或协议签订日期为准，响应文件中附合同或协议复印件，否则不作为评审依据），每提供一份有效业绩得2.0分，最多得10.0分。
	10












[bookmark: _Toc30426]第四章 采购内容及技术要求
一、项目概况
[bookmark: OLE_LINK4]现状路面拆除、新做透水混凝土路面、趣味字、水包砂墙面及墙面刷氟碳漆、门房及展示墙改造、新增座椅、电气设备安装等工作内容。
二、施工地点、计划工期、质量保修期
（一）施工地点：西安高新区第二十四小学
（二）工期：20日历天
（三）质量保修期：1年。
三、工程量清单
编制说明
一）工程概况
1.项目名称：西安高新区第二十四小学校园前院修缮项目；
2.工程地点：陕西省西安市高新区第二十四小学；
3.工程说明：本次项目所包含工作内容为：现状路面拆除、新做透水混凝土路面、趣味字、水包砂墙面及墙面刷氟碳漆、门房及展示墙改造、新增座椅等工作内容。
二）编制依据 
1.施工图纸；
2.陕西省建设工程工程量清单计价标准（2025）；
3.《陕西省建设工程费用规则》（2025）；
4.建设工程项目有关的标准、规范、图集、技术资料；
三）编制范围
编制范围为本项目施工图纸及招标文件所包含的全部施工内容。
四）情况说明
1.本工程砂浆采用预拌砂浆；
2.本工程混凝土采用商品砼；
工程量清单
园林绿化工程 
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	展示墙
	
	
	

	1
	010607010001
	零星钢构件
	1.50厚*200宽，镀锌方管
2.米白色氟碳漆
3.制作、安装
4.详见图纸设计及验收规范
	t
	0.193

	2
	011402003001
	金属面油漆
	1.米白色氟碳漆（金属面）
2.氟碳漆光面腻子粉
3.氟碳罩面清漆
4.丙烯酸聚氨酯底漆
5.丙烯酸聚氨酯中间漆
6.氟碳漆面漆稀释剂
7.氟碳漆固化剂
8.详见图纸设计及验收规范
	m2
	58.31

	3
	011402003002
	金属面油漆
	1.橙黄色氟碳漆（金属面）
2.氟碳漆光面腻子粉
3.氟碳罩面清漆
4.丙烯酸聚氨酯底漆
5.丙烯酸聚氨酯中间漆
6.氟碳漆面漆稀释剂
7.氟碳漆固化剂
8.详见图纸设计及验收规范
	m2
	15

	4
	011402003003
	金属面油漆
	1.红色氟碳漆（金属面）
2.氟碳漆光面腻子粉
3.氟碳罩面清漆
4.丙烯酸聚氨酯底漆
5.丙烯酸聚氨酯中间漆
6.氟碳漆面漆稀释剂
7.氟碳漆固化剂
8.详见图纸设计及验收规范
	m2
	0.94

	5
	011404001001
	墙面喷刷涂料
	部位：墙面
1.米白色硅丙乳液水包砂
2.刮腻子两遍
3.墙面挂玻璃纤维网
4.详见图纸设计及验收规范
	m2
	20.18

	6
	011507001001
	平面、箱式招牌
	1.5厚亚克力板（橱窗）
2.内置橱窗背板，2mm厚镀锌钢板
3.制作、安装
4.详见图纸设计及验收规范
	m2
	6.57

	7
	011507001002
	平面、箱式招牌
	1.20厚亚克力板UV打印
2.280*280*20厚红色5块，280*280*20厚橙黄色4块
3.制作、安装
4..详见图纸设计及验收规范
	m2
	2.18

	8
	011508001001
	美术字
	1.2厚镀锌钢板立体字
2.200*200*20mm
3.制作、安装
4.详见图纸设计及验收规范
	个
	6

	9
	011508001002
	美术字
	1.170*170*20mm深灰色金属字
2.制作、安装
3.详见图纸设计及验收规范
	个
	9

	10
	011508001003
	美术字
	1.230*230*20mm深灰色金属字
2.制作、安装
3.详见图纸设计及验收规范
	个
	5

	11
	011508001004
	美术字
	1.70*70*10mm深灰色金属字
2.制作、安装
3.详见图纸设计及验收规范
	个
	35

	12
	011508001005
	美术字
	1.90*90*10mm白色金属字
2.制作、安装
3.详见图纸设计及验收规范
	个
	12

	13
	01B001
	镀锌钢板
	1.2mm镀锌钢板
2.龙骨：50*50*3mm矩形钢管间距500mm
3.制作、安装
4.详见图纸设计及验收规范
	m2
	74.26

	14
	01B002
	白色橱窗柜门
	1.白色橱柜门
2.铝合金型材
3.50宽*30mm厚
4.30宽*30mm厚
5.制作、安装
6.详见图纸设计及验收规范
	项
	1

	15
	01B003
	照片金属边框
	1.尺寸：280*280mm
2.20mm*10mm宽深灰色照片金属边框
3.亚克力板
4.安装
5.详见图纸设计及验收规范
	个
	10

	16
	01B017
	照片金属边框
	1.尺寸：280*460mm
2.20mm*10mm宽深灰色照片金属边框
3.亚克力板
4.安装
5.详见图纸设计及验收规范
	个
	5

	17
	01B018
	照片金属边框
	1.尺寸：280*650mm
2.20mm*10mm宽深灰色照片金属边框
3.亚克力板
4.安装
5.详见图纸设计及验收规范
	个
	1

	
	
	墙体
	
	
	

	18
	011508001010
	美术字
	1.200*200*10mm不锈钢金属字
2.制作、安装
3.详见图纸设计及验收规范
	个
	4

	19
	011508001011
	美术字
	1.130*130*10mm不锈钢金属字
2.制作、安装
3.详见图纸设计及验收规范
	个
	2

	20
	01B019
	冲孔发光板（墙体一）
	1.2mm不锈钢冲孔板，冲孔板孔距及大小随机布置，固定在墙上
2.总厚60mm，内置圆形防水COB柔光模组
3.尺寸：Φ1500mm
4.制作、安装
5.详见图纸设计及验收规范
	套
	1

	21
	01B020
	冲孔发光板（墙体一）
	1.2mm不锈钢冲孔板，冲孔板孔距及大小随机布置，固定在墙上
2.总厚60mm，内置圆形防水COB柔光模组
3.尺寸：Φ800mm
4.制作、安装
5.详见图纸设计及验收规范
	套
	1

	22
	01B021
	冲孔发光板（墙体一）
	1.2mm不锈钢冲孔板，冲孔板孔距及大小随机布置，固定在墙上
2.总厚60mm，内置圆形防水COB柔光模组
3.尺寸：半圆形Φ1150mm
4.制作、安装
5.详见图纸设计及验收规范
	套
	1

	
	
	座椅
	
	
	

	23
	01B008
	定制钢制长条座椅
	1. 主体结构：2mm厚热镀锌钢板，折弯焊接成型
2. 柜门：1.5mm厚铝合金单板
3.规格尺寸：长5370mm×宽约400mm×高450mm
4. 龙骨：50*50*3mm矩形管
5.主体外表面：白色氟碳漆， 正面装饰格构：橙色氟碳漆，白色氟碳漆
6. 结构形式：箱式钢结构，内设竖向钢板隔板，
7.制作、安装
8.详见图纸设计及验收规范
	m
	5.37

	24
	01B009
	弧形氟碳金属卡座坐凳
	[项目特征]
1.整体造型:弧形一体化卡座柜体，含空调外机，含圆弧异形转角、圆角折弯造型
2.2mm厚白色氟碳不锈钢冲孔板（空调外机区域、氟碳白色喷涂）
3.1.2mm热镀锌钢板，氟碳白 / 氟碳橙色喷涂，异形折弯加工
4.1.5mm铝合金单板柜门，氟碳橙色 / 氟碳白色喷涂
5.50*50*3mm矩形管
6.80*80*10mm不锈钢金属广告字
7.制作、安装
8.详见图纸设计及验收规范
	m
	18.52

	
	
	一层平面图
	
	
	

	
	
	改造工程
	
	
	

	25
	010102001001
	挖一般土方
	1.土的类别:挖一、二类土
2.挖土深度：2m以内
3.装车
4.场内运输
5.详见图纸设计及验收规范
	m3
	7.57

	26
	010102009001
	回填方
	1.土方回填
2.压实
3.详见图纸设计及验收规范
	m3
	1.92

	27
	010102009002
	回填方
	1.600mm厚中粗砂回填
2.详见图纸设计及验收规范
	m3
	5.04

	28
	010103002001
	余方弃置
	1.材料:拆除垃圾
2.运输:垃圾归拢、装车、卸车、运输及消纳
3.运距暂定:75KM
4.场内垃圾运输费用已在对应的拆除清单中计取
	m3
	7.33

	29
	010609004001
	金属井(沟)盖及盖座
	1.隐形井盖，直径800
2.制作、安装
3.详见图纸设计及验收规范
	套
	7

	30
	011102003001
	块料楼地面
	1.300mm*600mm*18mm石英砖
2.20mm1:3水泥砂浆结合层
3.12mm厚水泥砂浆找平层
4.详见图纸设计及验收规范
	m2
	10.7

	31
	011205001002
	墙、柱面装饰板
	1.2mm铝合金单板包柱
2.白色氟碳漆
3.主龙骨100*50*3mm矩形管，次龙骨50*19*3mm环形矩管
4.详见图纸设计及验收规范
	m2
	9.6

	32
	011302001001
	平面吊顶天棚
	部位：挑檐
1.9mm厚防水石膏板封挑檐底
2.轻钢龙骨38*12mm，间距300mm
3.详见图纸设计及验收规范
	m2
	26.85

	33
	011404001002
	墙面喷刷涂料
	部位：墙面
1.橙黄色硅丙乳液水包砂
2.刮腻子两遍
3.墙面挂玻璃纤维网
4.详见图纸设计及验收规范
	m2
	95.21

	34
	011404001003
	墙面喷刷涂料
	部位：墙面
1.米白色硅丙乳液水包砂
2.刮腻子两遍
3.墙面挂玻璃纤维网
4.详见图纸设计及验收规范
	m2
	50.25

	35
	011404001004
	墙面喷刷涂料
	部位：墙面
1.橙色硅丙乳液水包砂
2.刮腻子两遍
3.墙面挂玻璃纤维网
4.详见图纸设计及验收规范
	m2
	44

	36
	011404002001
	天棚喷刷涂料
	部位：天棚、梁底
1.橙黄色硅丙乳液水包砂
2.刮腻子两遍
3.顶面挂玻璃纤维网
4.详见图纸设计及验收规范
	m2
	30

	37
	011502001001
	成品装饰线条
	1.3mm不锈钢分割条
2.50mm宽
3.详见图纸设计及验收规范
	m
	93.1

	38
	011508001008
	美术字
	1.3mm厚不锈钢分割条（U型折边）
2.规格尺寸：200宽平铺（阴刻字）
3.详见图纸设计及验收规范
	个
	16

	39
	011508001009
	美术字
	部位：门头处
1.不锈钢氟碳烤漆字，红色
2.3厚镀锌钢板，字总厚度250mm
3.内置15厚乳白色磨砂亚克力板，24V防水软膜LED等带
4.详见图纸设计及验收规范
	个
	11

	40
	011601001001
	沥青混凝土道路面层
	1.50mm细粒式沥青混凝土面层
2.详见图纸设计及验收规范
	m2
	534.41

	41
	011601002001
	水泥混凝土道路面层
	1.50mm厚C25透水混凝土
2.深蓝灰色水性双丙聚氨酯漆
3.详见图纸设计及验收规范
	m2
	365.4

	42
	011601002002
	水泥混凝土道路面层
	1.50mm厚C25透水混凝土
2.浅蓝灰色水性双丙聚氨酯漆
3.详见图纸设计及验收规范
	m2
	631.97

	43
	011601002003
	水泥混凝土道路面层
	1.50mm厚C25透水混凝土
2.白色水性双丙聚氨酯漆
3.详见图纸设计及验收规范
	m2
	26.36

	44
	040205007001
	标线
	1.350*350趣味字
2.白色水性双丙聚氨酯漆（专用划线漆）
3.详见图纸设计及验收规范
	m2
	4.1

	45
	040205007002
	标线
	1.150宽白色水性双丙聚氨酯漆（专用划线漆）
2.详见图纸设计及验收规范
	m2
	32.7

	46
	040504003001
	成品井
	做法参16S518 P8
1.400*600*600雨水井
2.M10水泥砂浆砌筑砖砌体
3.内侧M10水泥砂浆勾缝
4.50mm厚C20细石混凝土垫层
5.100mm厚C20混凝土底板
6.详见图纸设计及验收规范
	座
	1

	47
	050201014001
	树池盖板/箅子
	1.成品400*600铸铁雨水篦子
2.制作、安装
3.详见图纸设计及验收规范
	套
	1

	48
	01B012
	800*160*520成品仿真树脂动物成品
	1.800*160*520成品仿真树脂动物成品
2.运输、安装
3.详见图纸设计及验收规范
	套
	1

	49
	01B013
	750*600*1400成品仿真树脂动物成品
	1.750*600*1400成品仿真树脂动物成品
2.运输、安装
3.详见图纸设计及验收规范
	套
	1

	50
	01B014
	1350*850*850成品仿真树脂动物成品
	1.1350*850*850成品仿真树脂动物成品
2.运输、安装
3.详见图纸设计及验收规范
	套
	1

	
	
	拆除工程
	
	
	

	51
	011701001001
	砖砌体拆除
	1.拆除砖墙，第一段4*1.8*0.38m，第二段1.43*2.3*0.4m
2.拆除垃圾运输至园区指定区域
	m3
	4.05

	52
	011702001001
	混凝土构件拆除
	1.拆除200mm混凝土铺装路面
2.拆除垃圾运输至园区指定区域
	m3
	2.5

	53
	041001001001
	拆除路面
	1.拆除50mm厚沥青混凝土路面
2.拆除垃圾运输至园区指定区域
	m2
	534.41

	54
	041001001002
	拆除路面
	1.拆除50mm厚透水混凝土路面
2.拆除垃圾运输至园区指定区域
	m2
	1011.94

	55
	041001005001
	拆除侧、平(缘)石
	1.拆除石质道牙
2.拆除垃圾运输至园区指定区域
	m
	5.37

	56
	01B015
	现状绿化拆除
	1.拆除现状绿化带
2.拆除垃圾运输至园区指定区域
	m2
	4

	57
	01B016
	垃圾清运
	1.材料:拆除垃圾[暂定量]
2.运输:垃圾归拢、装车、卸车、运输及消纳
3.运距暂定:75KM
4.场内垃圾运输费用已在对应的拆除清单中计取
	m3
	80.7

	
	
	二层平面图
	
	
	

	58
	011101001001
	水泥砂浆楼地面
	1.深蓝灰色地坪漆
2.水性双丙聚氨酯涂料
3.详见图纸设计及验收规范
	m2
	101.21

	59
	011101001002
	水泥砂浆楼地面
	1.白色地坪漆
2.水性双丙聚氨酯涂料
3.详见图纸设计及验收规范
	m2
	4.81

	60
	011101001003
	水泥砂浆楼地面
	1.浅蓝灰色地坪漆
2.水性双丙聚氨酯涂料
3.详见图纸设计及验收规范
	m2
	67.37


门房
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	01B001
	屋面弧形镀锌钢板
	1.2mm镀锌钢板
2.龙骨：主龙骨100*100*3mm矩形钢管，间距400mm，副龙骨50*50*3mm矩形钢管，间距400mm
3.制作、安装
4.橙色氟碳漆
5.详见图纸设计及验收规范
	m2
	208.67

	2
	01B002
	檐口造型铝单板
	1.2mm白色铝单板
2.龙骨：主龙骨100*100*3mm矩形钢管，间距400mm，副龙骨50*50*3mm矩形钢管，间距400mm
3.制作、安装
4.白色氟碳漆
5.详见图纸设计及验收规范
	m2
	10

	3
	01B003
	檐口造型竖向支撑立柱
	1.2mm橙色铝单板
2.龙骨：主龙骨100*100*3mm矩形钢管，间距400mm，副龙骨50*50*3mm矩形钢管，间距400mm
3.制作、安装
4.橙色氟碳漆
5.详见图纸设计及验收规范
	m2
	5.25

	4
	01B004
	铝单板挑檐造型板
	1.2mm橙色铝单板
2.龙骨：主龙骨100*100*3mm矩形钢管，间距400mm，副龙骨50*50*3mm矩形钢管，间距400mm
3.制作、安装
4.橙色氟碳漆
5.详见图纸设计及验收规范
	m2
	1.31

	5
	01B012
	冲孔铝单板
	1.装饰洞洞板，2mm橙色冲孔铝单板
2.孔径Φ20，间距10mm
3.龙骨：主龙骨100*100*3mm矩形钢管，间距400mm，副龙骨50*50*3mm矩形钢管，间距400mm
4.制作、安装
5.橙色氟碳漆
6.详见图纸设计及验收规范
	m2
	1.4

	6
	01B005
	黑板立面铝单板
	1.2mm橙色铝单板
2.龙骨：主龙骨100*100*3mm矩形钢管，间距400mm，副龙骨50*50*3mm矩形钢管，间距400mm
3.制作、安装
4.橙色氟碳漆
5.详见图纸设计及验收规范
	m2
	0.57

	7
	01B006
	黑板立面铝单板
	1.2mm米白色铝单板
2.龙骨：主龙骨100*100*3mm矩形钢管，间距400mm，副龙骨50*50*3mm矩形钢管，间距400mm
3.制作、安装
4.米白色氟碳漆
5.详见图纸设计及验收规范
	m2
	2.03

	8
	011507001001
	平面、箱式招牌
	1.10厚亚克力板UV打印(太阳)
2.制作、安装
3.详见图纸设计及验收规范
	m2
	0.4

	9
	011508001001
	美术字
	1.1.5厚镀锌钢板立体字
2.尺寸：200*200*20mm厚，底板2mm厚钢板固定
3.制作、安装
4.详见图纸设计及验收规范
	个
	5

	10
	011508001002
	美术字
	1.10厚亚克力板UV打印
2.广告字60*60*10mm
3.制作、安装
4.详见图纸设计及验收规范
	个
	10

	11
	01B007
	成品黑饰面板
	1.20厚哑光PET磁性黑板饰面板
2.制作、安装
3.详见图纸设计及验收规范
	m2
	4.91

	12
	01B008
	磁吸柜门
	1.按压反弹磁吸柜门
2.20厚米色铝蜂窝版
3.制作、安装
4.详见图纸设计及验收规范
	m2
	0.5

	13
	011404001001
	墙面喷刷涂料
	部位：墙面
1.橙色硅丙乳液水包砂
2.刮腻子两遍
3.墙面挂玻璃纤维网
4.详见图纸设计及验收规范
	m2
	39.5

	14
	011404001002
	墙面喷刷涂料
	部位：墙面
1.橙黄色硅丙乳液水包砂
2.刮腻子两遍
3.墙面挂玻璃纤维网
4.详见图纸设计及验收规范
	m2
	10.3

	15
	011404001003
	墙面喷刷涂料
	部位：墙面
1.米白色硅丙乳液水包砂
2.刮腻子两遍
3.墙面挂玻璃纤维网
4.详见图纸设计及验收规范
	m2
	73.11

	16
	011402003001
	金属面油漆
	1.白色氟碳漆（金属面）
2.Φ15钢丝，纵向间距100，横向间距40
3.详见图纸设计及验收规范
	m2
	1.98

	17
	011403001002
	抹灰面油漆
	1.白色氟碳漆（墙面）
2.氟碳漆光面腻子粉
3.氟碳漆抗裂腻子粉
4.底漆
5.中间漆
6.氟碳漆面漆稀释剂
7.氟碳漆固化剂
8.详见图纸设计及验收规范
	m2
	0.9

	18
	011403001003
	抹灰面油漆
	1.杏色氟碳漆（墙面）
2.氟碳漆光面腻子粉
3.氟碳漆抗裂腻子粉
4.底漆
5.中间漆
6.氟碳漆面漆稀释剂
7.氟碳漆固化剂
8.详见图纸设计及验收规范
	m2
	4.98

	19
	011403001004
	抹灰面油漆
	1.橙色氟碳漆（墙面）
2.氟碳漆光面腻子粉
3.氟碳漆抗裂腻子粉
4.底漆
5.中间漆
6.氟碳漆面漆稀释剂
7.氟碳漆固化剂
8.详见图纸设计及验收规范
	m2
	0.67

	20
	011402003002
	金属面油漆
	部位：门房门窗边框
1.浅灰色氟碳漆（金属面）
2.氟碳漆光面腻子粉
3.氟碳罩面清漆
4.丙烯酸聚氨酯底漆
5.丙烯酸聚氨酯中间漆
6.氟碳漆面漆稀释剂
7.氟碳漆固化剂
8.详见图纸设计及验收规范
	m2
	7.32

	21
	01B009
	篮球架
	1.成品篮球架，固定墙上
2.尺寸：1.1*0.72m
3.安装
4.详见图纸设计及验收规范
	套
	1

	22
	01B011
	成品人行闸机
	1.成品人行闸机
2.运输、安装
3.详见图纸设计及验收规范
	套
	1

	23
	011302004001
	格栅吊顶
	1.100*50*1.5mm橙黄色铝方通
2.制作、安装
3.详见图纸设计及验收规范
	m2
	56.61


电气设备安装工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	031001006001
	塑料管
	1.材质:波纹管 
2.规格:DN200
3.管道、管件安装
4.塑料卡固定
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.详见图纸设计及验收规范
	m
	12

	2
	040803001002
	电缆(暂定量）
	1.型号:YJV-3*4
2.电缆敷设
3.电缆头制作、安装
4.揭（盖）盖板
	m
	40

	3
	030409002001
	电力电缆头(暂定量）
	1.名称:电缆头
2.规格:YJV-3*4
	个
	4

	4
	030412001001
	配管(暂定量）
	1.名称:电气配管
2.材质:PE25
3.电线管路敷设
4.穿引线
5.接地
	m
	40



 

四、施工要求
在施工期间，成交供应商必须注意人员安全，加强安全措施，并对施工人员进行安全教育。施工人员必须持证上岗。成交供应商应对施工现场的安全负责，在整个施工过程中，不得出现任何事故，否则由此造成的一切后果均由成交供应商承担;若因本项目合同履行造成采购人、成交供应商、各方工作人员或任意第三方人身损害或财产损失的，由成交供应商承担全部责任，若采购人因此遭到索赔的，有权向成交供应商追偿。
五、商务要求
1、合同价款约定：总价包干。
响应报价包含但不限于完成本工程的直接费、间接费、保险费、利润和税金以及供应商必须花费的其他费用，并全面考虑所有风险和责任、义务等的全部费用。
2、付款方式：工程完工后支付合同价款的70%；工程验收合格并经财政部门审核后支付剩余合同结算价。
3、付款依据：满足付款条件的情况下，供应商出具符合国家财税规定的发票，否则采购人有权延迟履行付款义务。如因供应商缘故导致采购人无法按时付款，采购人不承担违约责任。
4、最高限价：336,576.68元；响应报价超出采购预算或最高限价情形的，按无效响应文件处理。
六、其他
（一）质量验收标准或规范：符合国家及地方现行验收规范“合格”标准。
（二）违约责任
1、按《中华人民共和国民法典》等相关法律法规中的相关条款执行。
2、未按合同要求提供材料或工程质量达不到国家标准要求，由供应商负责整改，并承担相关费用，由此引起一切经济损失及影响由供应商承担。
（三）技术标准和要求
1、本工程在施工过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则供应商应采用新的标准或规范进行实施。过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和国家或有关部门关于现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例，以及陕西省关于工程施工方面的文件、规定。
2、供应商在实施过程中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得采购人或采购人指定代表人的同意。



[bookmark: _Toc17593]第五章  合同格式与主要条款
拟签订采购合同文本（参考）


ＸＸＸＸＸ
建筑工程施工合同
（编号：        ）
                    

甲  方：XXXXXXX
乙  方：XXXXXXX

202X年XX月
中国  西安



工程建设施工合同
甲方（采购人名称全称）：
乙方（供应商名称全称）：
西安高新区第二十四小学校园前院修缮项目，在西安高新技术产业开发区财政金融局的监督管理下，按照政府采购程序组织竞争性磋商，确定乙方为西安高新区第二十四小学校园前院修缮项目（项目编号：   ）成交供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》以及竞争性磋商文件、成交通知书，经甲、乙双方协商确认，达成如下合同条款。
一、工程概况
1、工程名称：西安高新区第二十四小学校园前院修缮项目
2、工程地点：
3、承包范围： 
4、承包方式：本合同为固定总价合同，包工包料。
5、工    期： XX个日历日
6、开工日期：2XXX年X月X日
7、竣工日期：2XXX年X月X日
8、工程质量：合格
9、合同价款：人民币（大写）          ；￥      元。
二、甲方工作
（由双方协商，必须填写）
1、开工前三天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明三份，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工场地工程地质勘察资料、地形图及地下管网线路资料各一份，并保证资料真实准确。向乙方提供施工所需的水、电接口，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2、指派XXX为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
3、协助乙方保护好周围建筑物及装修、设备管线。
4、负责办理施工场地的拆迁，清理地上地下障碍物，并在开工后负责解决以上事项的遗留问题。
5、将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验，乙方正式放线后，及时请城建管理部门进行验线。
6、协助乙方做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。
三、乙方工作
（由双方协商，必须填写）
1、会同甲方于开工前按有关规定办理施工许可证。参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定对本工程有针对性的施工方案和进度计划，交甲方审定。
2、指派XXX为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加工程验收，编制工程结算。 
4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位的关系。
5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设备和工程成品进行保护。
四、关于工期的约定
1、乙方必须严格按照工期约定完工，不得推迟。
2、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，经分析新工期要求合理，乙方应予执行。
3、因甲方未按约定完成工作而影响进度，工期顺延。
4、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响进度，工期不顺延。
5、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素，导致停工    小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。
五、关于工程质量及验收的规定
1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）等国家制订的最新施工及验收规范为质量评定验收标准。
2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。
3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查和验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可以自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期也不顺延。
4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知   日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。若另定日期验收合格甲方承认竣工日期；若验收不合格，其竣工日期为验收合格之日。看管费用和相关费用由乙方承担。
6、工程验收合格后，甲、乙双方应尽快办理移交。不论什么原因，乙方无留滞权。同时，填写政府采购项目履约验收单（一式   份）作为对项目的最终认可。
六、款项支付
（注：此项内容必须与竞争性磋商文件第四章款项结算内容保持一致）
1、付款方式：工程完工后支付合同价款的70%；工程验收合格并经财政部门审核后支付剩余合同结算价。
2、支付方式：银行转账
3、结算方式：每次付款前乙方向甲方提供合法有效的    发票。
七、关于材料供应的约定
1、乙方采购的材料、设备，应符合设计要求和国家规范，严格按照磋商时所明确的品牌、规格、型号、产地组织采购。组织采购的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。施工中，需要复检的材料，应由国家授权的检测机构进行复检，其结果应加盖检测单位红章。
2、根据工程需要，经甲方代表批准，乙方可使用代用材料，其费用应予以调整。但甲方不得借此提高材料的质量和档次。（只要满足设计要求即可）
3、凡乙方购进的施工材料，使用前必须经过甲方验收认可后方可使用，否则甲方拒绝施工验收。
4、双方协商的其他条款
八、有关安全生产和防火的约定
1、甲方提供的施工图纸和做法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。
3、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全、消防等规定，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切责任与损失。
4、双方协商的其他条款
九、安全文明施工
1、乙方委派专人负责组织完成施工合同的全部内容，完成工程承包过程中与甲方接洽的一切事项，对所承包施工任务的质量、安全生产、文明施工、工程进度等管理工作进行检查和监督，并负全责。
2、乙方不得将工程再分包，否则甲方可终止合同，且再分包部分出现的任何责任及费用甲方均不予承认，均由乙方承担。
3、乙方在进场前签订安全责任书，指定安全管理人员监督施工现场，坚决做好安全、消防、安全保卫工作，确保施工安全，保证安全生产，杜绝一切安全事故，若因违反国家法律法规导致的安全生产事故，乙方承担所有法律、经济责任并负责赔偿所有损失。
4、乙方保证施工人员必须经过专业技能培训，使用专业设备技术人员必须具备上岗证。
5、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照施工方案进行施工，做好各项质量检查记录。参加工程验收，编制工程结算。
6、乙方负责对施工人员在施工前作安全教育，在施工中遵守安全操作规程。施工人员进入现场须戴好 安全帽，高空作业应穿防滑鞋、系好安全带，配带齐有效安全防护用品。现场设路专职监护人员看管，禁止收废品等非施工人员进入现场，杜绝意外事故发生。
7、施工前乙方应认真检查施工现场是否真正断电、断水，并与甲方办理交接手续，杜绝安全隐患的存在，如因乙方检查疏漏造成事故，所有损失责任均由乙方承担。
8、乙方在施工前应做好拆除施工方案，并报甲方审批，经甲方批准后方可施工。方案中要写明管理人员安排，施工人员安排，机械设备安排，施工顺序安排等。
9、渣土清运工作，乙方要设路专人指挥交通，防止发生交通事故或造成交通堵塞。驶出现场车辆，要保特清洁，封益严密，防止洒落造成污染，按环保要求认真执行。如因乙方施工未按照以上要求执行，受到城管、环保等部门处罚均由乙方承担，且若因此给甲方造成的影响乙方要承担相应责任。
10、乙方对隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、验收等重大程序分阶段做好质量记录。施工完毕但未通过验收之前，乙方应对整个工程负责。验收合格后，乙方必须主动向甲方供有关工程记录、隐蔽工程记录等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。
11、施工过程中，乙方所有工作必须符合和满足国家各项相关法律法规规定及要求，若因违反任何法律法规受到相关部门的处罚，均由乙方承担，且若因此给甲方造成的损失乙方也要承担负责。若造成工期延误，乙方不得收取任何费用，应积极接受处罚。
12、乙方用工要办理齐全手续，做到合法用工。乙方自行解決人员食宿、办公等用房，包括炊具燃料等。乙方应自行对本单位施工人员加强纪律教育，在施工现场与其它单位人员发生接触要互相礼让，避免出现打架斗殴、群斗群伤事件的发生。因上达事件产生的一切经济损失和法律责任由事件责任双方共同承担，甲方保留单方解除合同的权利。
13、积极配合甲方完成工程审计，提供审计需要的相关资料。
十、违约责任
1、乙方应妥善保护甲方提供的设备和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
2、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。
3、未经甲方同意，乙方擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。
4、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责（但质量原因除外）。
5、因乙方原因造成工期延误的，逾期一日承担合同总价款     %的违约金，逾期    日，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总价款     %的违约金。
6、竣工验收不符合质量标准，乙方应在     日内整改，整改后仍不达标的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款     ％的违约金。
7、因一方原因，合同无法继续履行时，应及时通知对方，双方协商一致可办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
8、本合同中各条款约定的违约金可自甲方未支付款项中直接扣除，违约金若不能弥补甲方损失的，乙方还应赔偿甲方损失。
9、（双方协商的其他条款）
十一、按《民法典》、《建设工程质量管理条例》等有关规定要求，补充以下内容：
（一）乙方未经甲方及有关部门书面同意，不得擅自变更本工程在响应承诺中认定的工程范围、施工组织方案及项目经理(响应文件中应明确项目经理的姓名及联系方法，以备检查）
（二）乙方必须自行施工，不得转包、分包。为了确保工程质量，乙方应组织一支强有力的技术骨干队伍，建立严格的质量管理体系，规范操作。
（三）乙方在响应文件和响应中的承诺以及补充意见等内容，将作为成交条件列入合同。
（四）乙方如确因工程实际情况发生变化或其他因素（不可抗拒）造成需对方案进行修改、完善、补充时，需会同甲方商定。因此发生的费用，由双方协商解决。
（五）乙方按照相关规定办理投保事宜。工程施工期间及质保期内，出现的所有安全事故，由乙方承担全部责任，
（六）本项目开工后，乙方保证按月结算工人工资，施工期间不以任何名义和方式克扣工人工资，如收到此类投诉，甲方将配合劳动监察部门进行处理，有权暂停支付工程款，并扣罚乙方合同金额的2％。
（七）由于乙方管理不善，造成社会不良影响（如媒体曝光、集体上访、安全事故、影响甲方正常办公秩序、上级部门通报批评等），乙方承担合同金额 2%-5%的违约金。
（八）乙方应做到完工、料净、场地清。将施工现场周围和生活区周围清理干净，否则甲方不予支付工程款。
十二、争议或纠纷处理
1、在不影响工程进度的前提下，双方协商解决或请有关部门进行调解。
2、协商、调解不成时按下列 第              种方式解决：
（一）提交西安仲裁委员会仲裁；
（二）依法向XXX人民法院起诉。
十三、质保与保修
1、质保期为      年，若该质保期短于国家相关规定，则按照有关国家建设施工要求及规定确定。质保期从甲方代表再最终验收合格记录上签字之日计算。
2、质保期内，乙方应在接到修理通知之日，水、电暖在24小时内，其他在  日内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理。因乙方原因造成的返修费用，甲方在质保金内扣除，不足部分乙方支付，非乙方原因造成的经济支出，由甲方承担。
3、质保期按照有关国家建设施工要求及规定，质保和保修期限为XXX年。
4、双方协商的其他条款。
 十四、关于送达的约定
1、本合同项下甲乙双方任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同下列约定的地址、联系人和通信终端。
甲方联系人：XXX
联系电话：XXX- XXXX
联系地址：XXXXXXXX，邮编：XXXX。
甲方（□同意□不同意）接受电子文件送达，电子终端信息如下：
移动电话：1XXXXXXXX
传真：XXX- XXXX
微信号：XXXXXXXX
电子邮箱：XXX @ XXX.Com
乙方联系人：XXX
联系电话：XXX- XXXX
联系地址：XXXXXXXX，邮编：XXXX。
乙方（□同意□不同意）接受电子文件送达，电子终端信息如下：
移动电话：1XXXXXXXX
传真：XXX- XXXX
微信号：XXXXXXXX
电子邮箱：XXX @ XXX.Com
2、各种通讯方式应当按照下列方式确定其送达时间：
1）面呈之通知在被通知人签收时视为送达，被通知人未签收的不得视为有效送达。
2）以邮寄方式进行的通知均为应采用邮政挂号快件或特快专递的方式进行，自信件交邮后的第7日视为送达。
3）发出的短信/传真/微信/电子邮件，自前述电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，视为进入对方数据电子文件接收系统即视为送达。若送达日为非工作日，则视为在下一个工作日送达。
4）一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。
十五、附则
1、本工程需要进行保险时，应另定协议。
2、竞争性磋商文件、响应文件以及澄清函均作为合同的附件，是合同不可分割的组成部分。与合同具有同等法律效力。
3、本工程乙方应严格按照设计图纸的要求施工。
4、本合同一式   份，甲方持   份，乙方持   份，本合同甲、乙各方签字并盖章后生效，合同执行完毕后，自动失效（合同的服务承诺则长期有效）。
  
	甲  方
	乙  方

	采购人名称
（请填写具体名称）
（盖章）
	成交供应商全称
（请填写具体名称）
（盖章）

	地址： 
	地址：

	邮编：
	邮编：

	法定代表人： 
	法定代表人：

	被授权代表：（签字）
	被授权代表：（签字）

	电话：
	电话：

	传真：
	传真：

	
	开户银行：

	
	帐号：

	日期：   年   月   日
	日期：   年   月   日
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响应文件编制说明：
1、响应文件格式，起到样式作用，编制响应文件前，请详细阅读竞争性磋商文件，理解竞争性磋商文件中的每一项要求；
2、响应文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；供应商认为有必要，还可以做其它补充说明；
3、响应文件全部编制完成，签字、加盖印章后，应自行编制目录表并分别胶装成册。
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供应商：                           （全称并加盖公章）
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日  期：        年       月      日
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致：品智工程咨询有限公司
我方（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。
我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目（项目编号）的磋商，为便于贵方公正、择优的确定成交供应商及其磋商产品和服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
3.在此，我方宣布同意如下：
（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；
（2）已详细审查全部磋商文件，包括补遗文件（如有）；
（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料；
（4）响应磋商文件规定的磋商有效期。
4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
6. 我单位一旦中标（成交），将严格按照采购文件规定交纳代理服务费、履约保证金（如有），在约定期限内签订采购合同，并严格履行采购合同规定的责任和义务；
7.我单位在本项目使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利 权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我单位承担所有相关责任； 
8.供应商信息：
供应商全称：                                     
供应商统一社会信用代码：                         
供应商联系电话：                                 
供应商地址：                                     
9.供应商开票资料：
开票信息：             （填“专票”或“普票”）
供应商名称：                                    
纳税人识别号：                                  
地址、电话：                                    
开户行及账号：                                  
10.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
特此承诺。
   






供应商：                  （全称并加盖公章）
法定代表人（负责人）
或委托代理人：              （签字或盖章）

日    期：       年       月       日
[bookmark: OLE_LINK118]




第二部分  首轮报价表
项目名称：                         
项目编号：                         
	响应报价（元）
	工期（日历天）
	质量保修期（年）
	备注

	
	
	
	



注：
1、本表价格应按项目报价填写，精确到小数点后两位，大小写不一致时，以大写为准。
2、本表所列各项数据与响应文件其他地方表述不一致时，以本表为准。
3、响应报价为：园林绿化工程、门房及电气设备安装工程合计金额。 







供应商：             （全称并加盖公章）
法定代表人（负责人）
或委托代理人：           （签字或盖章）

                                  日    期：       年       月       日













附件：分项报价表
一、园林绿化工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	
	
	展示墙
	
	
	
	
	

	1
	010607010001
	零星钢构件
	1.50厚*200宽，镀锌方管
2.米白色氟碳漆
3.制作、安装
4.详见图纸设计及验收规范
	t
	0.193
	
	

	2
	011402003001
	金属面油漆
	1.米白色氟碳漆（金属面）
2.氟碳漆光面腻子粉
3.氟碳罩面清漆
4.丙烯酸聚氨酯底漆
5.丙烯酸聚氨酯中间漆
6.氟碳漆面漆稀释剂
7.氟碳漆固化剂
8.详见图纸设计及验收规范
	m2
	58.31
	
	

	3
	011402003002
	金属面油漆
	1.橙黄色氟碳漆（金属面）
2.氟碳漆光面腻子粉
3.氟碳罩面清漆
4.丙烯酸聚氨酯底漆
5.丙烯酸聚氨酯中间漆
6.氟碳漆面漆稀释剂
7.氟碳漆固化剂
8.详见图纸设计及验收规范
	m2
	15
	
	

	4
	011402003003
	金属面油漆
	1.红色氟碳漆（金属面）
2.氟碳漆光面腻子粉
3.氟碳罩面清漆
4.丙烯酸聚氨酯底漆
5.丙烯酸聚氨酯中间漆
6.氟碳漆面漆稀释剂
7.氟碳漆固化剂
8.详见图纸设计及验收规范
	m2
	0.94
	
	

	5
	011404001001
	墙面喷刷涂料
	部位：墙面
1.米白色硅丙乳液水包砂
2.刮腻子两遍
3.墙面挂玻璃纤维网
4.详见图纸设计及验收规范
	m2
	20.18
	
	

	6
	011507001001
	平面、箱式招牌
	1.5厚亚克力板（橱窗）
2.内置橱窗背板，2mm厚镀锌钢板
3.制作、安装
4.详见图纸设计及验收规范
	m2
	6.57
	
	

	7
	011507001002
	平面、箱式招牌
	1.20厚亚克力板UV打印
2.280*280*20厚红色5块，280*280*20厚橙黄色4块
3.制作、安装
4..详见图纸设计及验收规范
	m2
	2.18
	
	

	8
	011508001001
	美术字
	1.2厚镀锌钢板立体字
2.200*200*20mm
3.制作、安装
4.详见图纸设计及验收规范
	个
	6
	
	

	9
	011508001002
	美术字
	1.170*170*20mm深灰色金属字
2.制作、安装
3.详见图纸设计及验收规范
	个
	9
	
	

	10
	011508001003
	美术字
	1.230*230*20mm深灰色金属字
2.制作、安装
3.详见图纸设计及验收规范
	个
	5
	
	

	11
	011508001004
	美术字
	1.70*70*10mm深灰色金属字
2.制作、安装
3.详见图纸设计及验收规范
	个
	35
	
	

	12
	011508001005
	美术字
	1.90*90*10mm白色金属字
2.制作、安装
3.详见图纸设计及验收规范
	个
	12
	
	

	13
	01B001
	镀锌钢板
	1.2mm镀锌钢板
2.龙骨：50*50*3mm矩形钢管间距500mm
3.制作、安装
4.详见图纸设计及验收规范
	m2
	74.26
	
	

	14
	01B002
	白色橱窗柜门
	1.白色橱柜门
2.铝合金型材
3.50宽*30mm厚
4.30宽*30mm厚
5.制作、安装
6.详见图纸设计及验收规范
	项
	1
	
	

	15
	01B003
	照片金属边框
	1.尺寸：280*280mm
2.20mm*10mm宽深灰色照片金属边框
3.亚克力板
4.安装
5.详见图纸设计及验收规范
	个
	10
	
	

	16
	01B017
	照片金属边框
	1.尺寸：280*460mm
2.20mm*10mm宽深灰色照片金属边框
3.亚克力板
4.安装
5.详见图纸设计及验收规范
	个
	5
	
	

	17
	01B018
	照片金属边框
	1.尺寸：280*650mm
2.20mm*10mm宽深灰色照片金属边框
3.亚克力板
4.安装
5.详见图纸设计及验收规范
	个
	1
	
	

	
	
	墙体
	
	
	
	
	

	18
	011508001010
	美术字
	1.200*200*10mm不锈钢金属字
2.制作、安装
3.详见图纸设计及验收规范
	个
	4
	
	

	19
	011508001011
	美术字
	1.130*130*10mm不锈钢金属字
2.制作、安装
3.详见图纸设计及验收规范
	个
	2
	
	

	20
	01B019
	冲孔发光板（墙体一）
	1.2mm不锈钢冲孔板，冲孔板孔距及大小随机布置，固定在墙上
2.总厚60mm，内置圆形防水COB柔光模组
3.尺寸：Φ1500mm
4.制作、安装
5.详见图纸设计及验收规范
	套
	1
	
	

	21
	01B020
	冲孔发光板（墙体一）
	1.2mm不锈钢冲孔板，冲孔板孔距及大小随机布置，固定在墙上
2.总厚60mm，内置圆形防水COB柔光模组
3.尺寸：Φ800mm
4.制作、安装
5.详见图纸设计及验收规范
	套
	1
	
	

	22
	01B021
	冲孔发光板（墙体一）
	1.2mm不锈钢冲孔板，冲孔板孔距及大小随机布置，固定在墙上
2.总厚60mm，内置圆形防水COB柔光模组
3.尺寸：半圆形Φ1150mm
4.制作、安装
5.详见图纸设计及验收规范
	套
	1
	
	

	
	
	座椅
	
	
	
	
	

	23
	01B008
	定制钢制长条座椅
	1. 主体结构：2mm厚热镀锌钢板，折弯焊接成型
2. 柜门：1.5mm厚铝合金单板
3.规格尺寸：长5370mm×宽约400mm×高450mm
4. 龙骨：50*50*3mm矩形管
5.主体外表面：白色氟碳漆， 正面装饰格构：橙色氟碳漆，白色氟碳漆
6. 结构形式：箱式钢结构，内设竖向钢板隔板，
7.制作、安装
8.详见图纸设计及验收规范
	m
	5.37
	
	

	24
	01B009
	弧形氟碳金属卡座坐凳
	[项目特征]
1.整体造型:弧形一体化卡座柜体，含空调外机，含圆弧异形转角、圆角折弯造型
2.2mm厚白色氟碳不锈钢冲孔板（空调外机区域、氟碳白色喷涂）
3.1.2mm热镀锌钢板，氟碳白 / 氟碳橙色喷涂，异形折弯加工
4.1.5mm铝合金单板柜门，氟碳橙色 / 氟碳白色喷涂
5.50*50*3mm矩形管
6.80*80*10mm不锈钢金属广告字
7.制作、安装
8.详见图纸设计及验收规范
	m
	18.52
	
	

	
	
	一层平面图
	
	
	
	
	

	
	
	改造工程
	
	
	
	
	

	25
	010102001001
	挖一般土方
	1.土的类别:挖一、二类土
2.挖土深度：2m以内
3.装车
4.场内运输
5.详见图纸设计及验收规范
	m3
	7.57
	
	

	26
	010102009001
	回填方
	1.土方回填
2.压实
3.详见图纸设计及验收规范
	m3
	1.92
	
	

	27
	010102009002
	回填方
	1.600mm厚中粗砂回填
2.详见图纸设计及验收规范
	m3
	5.04
	
	

	28
	010103002001
	余方弃置
	1.材料:拆除垃圾
2.运输:垃圾归拢、装车、卸车、运输及消纳
3.运距暂定:75KM
4.场内垃圾运输费用已在对应的拆除清单中计取
	m3
	7.33
	
	

	29
	010609004001
	金属井(沟)盖及盖座
	1.隐形井盖，直径800
2.制作、安装
3.详见图纸设计及验收规范
	套
	7
	
	

	30
	011102003001
	块料楼地面
	1.300mm*600mm*18mm石英砖
2.20mm1:3水泥砂浆结合层
3.12mm厚水泥砂浆找平层
4.详见图纸设计及验收规范
	m2
	10.7
	
	

	31
	011205001002
	墙、柱面装饰板
	1.2mm铝合金单板包柱
2.白色氟碳漆
3.主龙骨100*50*3mm矩形管，次龙骨50*19*3mm环形矩管
4.详见图纸设计及验收规范
	m2
	9.6
	
	

	32
	011302001001
	平面吊顶天棚
	部位：挑檐
1.9mm厚防水石膏板封挑檐底
2.轻钢龙骨38*12mm，间距300mm
3.详见图纸设计及验收规范
	m2
	26.85
	
	

	33
	011404001002
	墙面喷刷涂料
	部位：墙面
1.橙黄色硅丙乳液水包砂
2.刮腻子两遍
3.墙面挂玻璃纤维网
4.详见图纸设计及验收规范
	m2
	95.21
	
	

	34
	011404001003
	墙面喷刷涂料
	部位：墙面
1.米白色硅丙乳液水包砂
2.刮腻子两遍
3.墙面挂玻璃纤维网
4.详见图纸设计及验收规范
	m2
	50.25
	
	

	35
	011404001004
	墙面喷刷涂料
	部位：墙面
1.橙色硅丙乳液水包砂
2.刮腻子两遍
3.墙面挂玻璃纤维网
4.详见图纸设计及验收规范
	m2
	44
	
	

	36
	011404002001
	天棚喷刷涂料
	部位：天棚、梁底
1.橙黄色硅丙乳液水包砂
2.刮腻子两遍
3.顶面挂玻璃纤维网
4.详见图纸设计及验收规范
	m2
	30
	
	

	37
	011502001001
	成品装饰线条
	1.3mm不锈钢分割条
2.50mm宽
3.详见图纸设计及验收规范
	m
	93.1
	
	

	38
	011508001008
	美术字
	1.3mm厚不锈钢分割条（U型折边）
2.规格尺寸：200宽平铺（阴刻字）
3.详见图纸设计及验收规范
	个
	16
	
	

	39
	011508001009
	美术字
	部位：门头处
1.不锈钢氟碳烤漆字，红色
2.3厚镀锌钢板，字总厚度250mm
3.内置15厚乳白色磨砂亚克力板，24V防水软膜LED等带
4.详见图纸设计及验收规范
	个
	11
	
	

	40
	011601001001
	沥青混凝土道路面层
	1.50mm细粒式沥青混凝土面层
2.详见图纸设计及验收规范
	m2
	534.41
	
	

	41
	011601002001
	水泥混凝土道路面层
	1.50mm厚C25透水混凝土
2.深蓝灰色水性双丙聚氨酯漆
3.详见图纸设计及验收规范
	m2
	365.4
	
	

	42
	011601002002
	水泥混凝土道路面层
	1.50mm厚C25透水混凝土
2.浅蓝灰色水性双丙聚氨酯漆
3.详见图纸设计及验收规范
	m2
	631.97
	
	

	43
	011601002003
	水泥混凝土道路面层
	1.50mm厚C25透水混凝土
2.白色水性双丙聚氨酯漆
3.详见图纸设计及验收规范
	m2
	26.36
	
	

	44
	040205007001
	标线
	1.350*350趣味字
2.白色水性双丙聚氨酯漆（专用划线漆）
3.详见图纸设计及验收规范
	m2
	4.1
	
	

	45
	040205007002
	标线
	1.150宽白色水性双丙聚氨酯漆（专用划线漆）
2.详见图纸设计及验收规范
	m2
	32.7
	
	

	46
	040504003001
	成品井
	做法参16S518 P8
1.400*600*600雨水井
2.M10水泥砂浆砌筑砖砌体
3.内侧M10水泥砂浆勾缝
4.50mm厚C20细石混凝土垫层
5.100mm厚C20混凝土底板
6.详见图纸设计及验收规范
	座
	1
	
	

	47
	050201014001
	树池盖板/箅子
	1.成品400*600铸铁雨水篦子
2.制作、安装
3.详见图纸设计及验收规范
	套
	1
	
	

	48
	01B012
	800*160*520成品仿真树脂动物成品
	1.800*160*520成品仿真树脂动物成品
2.运输、安装
3.详见图纸设计及验收规范
	套
	1
	
	

	49
	01B013
	750*600*1400成品仿真树脂动物成品
	1.750*600*1400成品仿真树脂动物成品
2.运输、安装
3.详见图纸设计及验收规范
	套
	1
	
	

	50
	01B014
	1350*850*850成品仿真树脂动物成品
	1.1350*850*850成品仿真树脂动物成品
2.运输、安装
3.详见图纸设计及验收规范
	套
	1
	
	

	
	
	拆除工程
	
	
	
	
	

	51
	011701001001
	砖砌体拆除
	1.拆除砖墙，第一段4*1.8*0.38m，第二段1.43*2.3*0.4m
2.拆除垃圾运输至园区指定区域
	m3
	4.05
	
	

	52
	011702001001
	混凝土构件拆除
	1.拆除200mm混凝土铺装路面
2.拆除垃圾运输至园区指定区域
	m3
	2.5
	
	

	53
	041001001001
	拆除路面
	1.拆除50mm厚沥青混凝土路面
2.拆除垃圾运输至园区指定区域
	m2
	534.41
	
	

	54
	041001001002
	拆除路面
	1.拆除50mm厚透水混凝土路面
2.拆除垃圾运输至园区指定区域
	m2
	1011.94
	
	

	55
	041001005001
	拆除侧、平(缘)石
	1.拆除石质道牙
2.拆除垃圾运输至园区指定区域
	m
	5.37
	
	

	56
	01B015
	现状绿化拆除
	1.拆除现状绿化带
2.拆除垃圾运输至园区指定区域
	m2
	4
	
	

	57
	01B016
	垃圾清运
	1.材料:拆除垃圾[暂定量]
2.运输:垃圾归拢、装车、卸车、运输及消纳
3.运距暂定:75KM
4.场内垃圾运输费用已在对应的拆除清单中计取
	m3
	80.7
	
	

	
	
	二层平面图
	
	
	
	
	

	58
	011101001001
	水泥砂浆楼地面
	1.深蓝灰色地坪漆
2.水性双丙聚氨酯涂料
3.详见图纸设计及验收规范
	m2
	101.21
	
	

	59
	011101001002
	水泥砂浆楼地面
	1.白色地坪漆
2.水性双丙聚氨酯涂料
3.详见图纸设计及验收规范
	m2
	4.81
	
	

	60
	011101001003
	水泥砂浆楼地面
	1.浅蓝灰色地坪漆
2.水性双丙聚氨酯涂料
3.详见图纸设计及验收规范
	m2
	67.37
	
	

	合              计
	


二、门房
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	1
	01B001
	屋面弧形镀锌钢板
	1.2mm镀锌钢板
2.龙骨：主龙骨100*100*3mm矩形钢管，间距400mm，副龙骨50*50*3mm矩形钢管，间距400mm
3.制作、安装
4.橙色氟碳漆
5.详见图纸设计及验收规范
	m2
	208.67
	
	

	2
	01B002
	檐口造型铝单板
	1.2mm白色铝单板
2.龙骨：主龙骨100*100*3mm矩形钢管，间距400mm，副龙骨50*50*3mm矩形钢管，间距400mm
3.制作、安装
4.白色氟碳漆
5.详见图纸设计及验收规范
	m2
	10
	
	

	3
	01B003
	檐口造型竖向支撑立柱
	1.2mm橙色铝单板
2.龙骨：主龙骨100*100*3mm矩形钢管，间距400mm，副龙骨50*50*3mm矩形钢管，间距400mm
3.制作、安装
4.橙色氟碳漆
5.详见图纸设计及验收规范
	m2
	5.25
	
	

	4
	01B004
	铝单板挑檐造型板
	1.2mm橙色铝单板
2.龙骨：主龙骨100*100*3mm矩形钢管，间距400mm，副龙骨50*50*3mm矩形钢管，间距400mm
3.制作、安装
4.橙色氟碳漆
5.详见图纸设计及验收规范
	m2
	1.31
	
	

	5
	01B012
	冲孔铝单板
	1.装饰洞洞板，2mm橙色冲孔铝单板
2.孔径Φ20，间距10mm
3.龙骨：主龙骨100*100*3mm矩形钢管，间距400mm，副龙骨50*50*3mm矩形钢管，间距400mm
4.制作、安装
5.橙色氟碳漆
6.详见图纸设计及验收规范
	m2
	1.4
	
	

	6
	01B005
	黑板立面铝单板
	1.2mm橙色铝单板
2.龙骨：主龙骨100*100*3mm矩形钢管，间距400mm，副龙骨50*50*3mm矩形钢管，间距400mm
3.制作、安装
4.橙色氟碳漆
5.详见图纸设计及验收规范
	m2
	0.57
	
	

	7
	01B006
	黑板立面铝单板
	1.2mm米白色铝单板
2.龙骨：主龙骨100*100*3mm矩形钢管，间距400mm，副龙骨50*50*3mm矩形钢管，间距400mm
3.制作、安装
4.米白色氟碳漆
5.详见图纸设计及验收规范
	m2
	2.03
	
	

	8
	011507001001
	平面、箱式招牌
	1.10厚亚克力板UV打印(太阳)
2.制作、安装
3.详见图纸设计及验收规范
	m2
	0.4
	
	

	9
	011508001001
	美术字
	1.1.5厚镀锌钢板立体字
2.尺寸：200*200*20mm厚，底板2mm厚钢板固定
3.制作、安装
4.详见图纸设计及验收规范
	个
	5
	
	

	10
	011508001002
	美术字
	1.10厚亚克力板UV打印
2.广告字60*60*10mm
3.制作、安装
4.详见图纸设计及验收规范
	个
	10
	
	

	11
	01B007
	成品黑饰面板
	1.20厚哑光PET磁性黑板饰面板
2.制作、安装
3.详见图纸设计及验收规范
	m2
	4.91
	
	

	12
	01B008
	磁吸柜门
	1.按压反弹磁吸柜门
2.20厚米色铝蜂窝版
3.制作、安装
4.详见图纸设计及验收规范
	m2
	0.5
	
	

	13
	011404001001
	墙面喷刷涂料
	部位：墙面
1.橙色硅丙乳液水包砂
2.刮腻子两遍
3.墙面挂玻璃纤维网
4.详见图纸设计及验收规范
	m2
	39.5
	
	

	14
	011404001002
	墙面喷刷涂料
	部位：墙面
1.橙黄色硅丙乳液水包砂
2.刮腻子两遍
3.墙面挂玻璃纤维网
4.详见图纸设计及验收规范
	m2
	10.3
	
	

	15
	011404001003
	墙面喷刷涂料
	部位：墙面
1.米白色硅丙乳液水包砂
2.刮腻子两遍
3.墙面挂玻璃纤维网
4.详见图纸设计及验收规范
	m2
	73.11
	
	

	16
	011402003001
	金属面油漆
	1.白色氟碳漆（金属面）
2.Φ15钢丝，纵向间距100，横向间距40
3.详见图纸设计及验收规范
	m2
	1.98
	
	

	17
	011403001002
	抹灰面油漆
	1.白色氟碳漆（墙面）
2.氟碳漆光面腻子粉
3.氟碳漆抗裂腻子粉
4.底漆
5.中间漆
6.氟碳漆面漆稀释剂
7.氟碳漆固化剂
8.详见图纸设计及验收规范
	m2
	0.9
	
	

	18
	011403001003
	抹灰面油漆
	1.杏色氟碳漆（墙面）
2.氟碳漆光面腻子粉
3.氟碳漆抗裂腻子粉
4.底漆
5.中间漆
6.氟碳漆面漆稀释剂
7.氟碳漆固化剂
8.详见图纸设计及验收规范
	m2
	4.98
	
	

	19
	011403001004
	抹灰面油漆
	1.橙色氟碳漆（墙面）
2.氟碳漆光面腻子粉
3.氟碳漆抗裂腻子粉
4.底漆
5.中间漆
6.氟碳漆面漆稀释剂
7.氟碳漆固化剂
8.详见图纸设计及验收规范
	m2
	0.67
	
	

	20
	011402003002
	金属面油漆
	部位：门房门窗边框
1.浅灰色氟碳漆（金属面）
2.氟碳漆光面腻子粉
3.氟碳罩面清漆
4.丙烯酸聚氨酯底漆
5.丙烯酸聚氨酯中间漆
6.氟碳漆面漆稀释剂
7.氟碳漆固化剂
8.详见图纸设计及验收规范
	m2
	7.32
	
	

	21
	01B009
	篮球架
	1.成品篮球架，固定墙上
2.尺寸：1.1*0.72m
3.安装
4.详见图纸设计及验收规范
	套
	1
	
	

	22
	01B011
	成品人行闸机
	1.成品人行闸机
2.运输、安装
3.详见图纸设计及验收规范
	套
	1
	
	

	23
	011302004001
	格栅吊顶
	1.100*50*1.5mm橙黄色铝方通
2.制作、安装
3.详见图纸设计及验收规范
	m2
	56.61
	
	

	合              计
	


三、电气安装设备
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	1
	031001006001
	塑料管
	1.材质:波纹管 
2.规格:DN200
3.管道、管件安装
4.塑料卡固定
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.详见图纸设计及验收规范
	m
	12
	
	

	2
	040803001002
	电缆(暂定量）
	1.型号:YJV-3*4
2.电缆敷设
3.电缆头制作、安装
4.揭（盖）盖板
	m
	40
	
	

	3
	030409002001
	电力电缆头(暂定量）
	1.名称:电缆头
2.规格:YJV-3*4
	个
	4
	
	

	4
	030412001001
	配管(暂定量）
	1.名称:电气配管
2.材质:PE25
3.电线管路敷设
4.穿引线
5.接地
	m
	40
	
	

	合              计
	


注：
1、供应商仅需填报综合单价、合价及合计金额，其它内容均不得变动，否则按无效响应文件处理。
2、供应商在报价中所报的综合单价（如有）和合价，即满足全部采购需求所应提供的服务的价格；包括工程费、人工费、材料费、机械费、管理费、税费等为完成本项目所发生的一切费用。
供应商：             （全称并加盖公章）
法定代表人（负责人）
或委托代理人：           （签字或盖章）
日    期：       年       月       日
[bookmark: OLE_LINK119][bookmark: OLE_LINK127]

第三部分  资格文件
	单位基本情况

	供应商名称
	

	注册地址
	
	成立时间
	

	统一社会信用代码
	
	单位性质
	

	法定代表人
（负责人）
	
	所属行业
	

	基本存款账户
开户银行
	
	基本存款
账户账号
	

	经营范围
	

	从业人员情况

	从业人员总数
	
	管理人员
数量
	
	专业技术
人员数量
	

	
	
	残疾人
数量
	
	少数民族
数量
	

	说明
	1.成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可不填写“上年度营业收入”；
2.招标文件接受联合体的，联合体各方均应提供；
3.表格空间不足时，请自行扩展。











附件：
1、供应商应为国内依法注册成立的法人或其他组织，具有有效的营业执照或其他相关证明材料；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年度或2025年度经会计师事务所审计的财务审计报告（包括四表一注，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）；事业法人提供部门决算报告；/或在磋商日期前六个月内其基本开户银行出具的资信证明（附基本存款账户信息等证明材料）；/或专业担保机构出具的投标担保函；
（提供基本存款账户信息及资信证明；资信证明文件中单位名称须与供应商名称一致，但不限定必须为本项目出具）
 3、税收缴纳证明：提供响应文件提交截止时间一年内至少一个月的相关凭据（时间以税款所属日期为准），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税款的供应商，应提供相关证明文件。
4、社会保障资金缴纳证明：响应文件提交截止时间一年内至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。
5、供应商须具备国家建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质；并具备有效的安全生产许可证；
6、拟派的项目经理应具有建筑工程专业二级（含二级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且无在建工程；










7、基本存款账户信息（提供资信证明时出具）

账户名称：
账户号码：
开户银行：
法定代表人：（签字或盖章）
基本存款账户编号： 



                                  供 应 商：                 （盖章）
                                      日    期：        年    月    日
















8、项目经理无在建项目承诺书


                 （采购人名称）：
我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在建建设工程项目的项目经理。
我方保证本次磋商所有内容和资料均真实、有效、准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
特此承诺



供应商：             （全称并加盖公章）
法定代表人（负责人）
或委托代理人：           （签字或盖章）

日    期：       年       月       日

















9、无重大违法记录声明
致：                      （采购人名称）
我方作为〈项目名称〉（项目编号：〈项目编号〉）的供应商，在此郑重声明：
1．在参加本次招标活动前3年内的经营活动中      （填“没有”或“有”）重大违法记录。
2．我方      （填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。
3．我方      （填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。
4．我方      （填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。
5.我方承诺董事或主要成员在本项目投标时间前三年内，未被判犯有与其职业行为有关的及/或与假报或虚报资格骗取合同有关的任何刑事犯罪。 
6. 我方承诺未曾被行政部门勒令停业或吊销营业执照。
7. 我方承诺并非处于无清偿能力、财产被接管、破产或结业状态，事务目前并非由法院或司法人员进行管理，业务活动并未中止，而且也未因上述任何原因而成为法律诉讼的主体。
若我公司不符合上诉要求，我公司将无条件地退出本项目，并承担因此引起的一切后果。特此声明。



供应商：             （全称并加盖公章）
法定代表人（负责人）
或委托代理人：           （签字或盖章）

日    期：       年       月       日





10、设备、技术能力书面声明

致：                      （采购人名称）
      我公司               （供应商名称）于      年      月      日在中华人民共和国境内    （详细注册地址）合法注册并经营，公司主营业务为                  ，营业（生产经营）面积为               ，现有员工数量为               ，其中与履行本合同相关的专业技术人员有      （专业能力、数量），本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。







[bookmark: OLE_LINK19]供应商：             （全称并加盖公章）
法定代表人（负责人）
或委托代理人：           （签字或盖章）

日    期：       年       月       日








11、企业关系关联书面声明
一、供应商在本项目采购中，不存在与其它供应商法定代表人（单位负责人）为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。
（一）管理关系说明：
我单位管理的具有独立法人的下属单位：(没有填无)。
我单位的上级管理单位： (没有填无)。
（二）股权关系说明：
我单位控股的单位：(没有填无) 。
我单位(没有填无)被   （控股单位全称）  单位控股。
（三）法定代表人（单位负责人）：(没有填无)。
二、其他与本项目有关的利害关系说明：(没有填无)。
我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。




供应商：             （全称并加盖公章）
法定代表人（负责人）
或委托代理人：           （签字或盖章）

日    期：       年       月       日




[bookmark: OLE_LINK120][bookmark: OLE_LINK121]12、非联合体磋商声明函

致：品智工程咨询有限公司

我单位声明非联合体参与本次项目磋商。

特此声明!


供应商：             （全称并加盖公章）
法定代表人（负责人）
或委托代理人：           （签字或盖章）

日    期：       年       月       日

























[bookmark: _Toc71365383][bookmark: _Toc71366061]13、其他文书、文件格式
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




企业名称（盖章）：
日    期：












1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



      供应商全称（公章）：                   
       
                                日  期：      年     月      日



注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。



[bookmark: _Toc175068212][bookmark: _Toc23475][bookmark: _Toc12673][bookmark: _Toc8853][bookmark: _Toc5855]







[bookmark: _Hlk18049907]监狱、戒毒企业声明函（监狱、戒毒企业可视同小微企业）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


           供应商全称（公章）：                   
       
                                 日     期：      年     月      日


备注：供应商提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，供应商应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。









供应商承诺书
陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

 为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：
1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。
4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。
5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构磋商采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
9、不发生其它有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商全称（公章）：                            

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：            

地址：                              邮编：

电话：

                                                 年  月  日






[bookmark: OLE_LINK115]第四部分  法定代表人身份证明书及授权委托书
1、法定代表人（负责人）身份证明书
供 应 商：                                                   
单位性质：                                                   
地    址：                                                   
成立时间：                 年              月              日
经营期限：                                                   
姓    名：                        性        别：             
年    龄：                        职        务：             
系                                （供应商名称）的法定代表人（负责人）。

附法定代表人（负责人）身份证正反两面扫描件或护照资料页扫描件

	

	




供应商：                （全称并加盖公章）
                  日  期：         年       月      日




2、法定代表人（负责人）授权委托书
致：品智工程咨询有限公司
本授权声明：           （供应商名称）按中华人民共和国法律于     年   月   日成立。          （法定代表人（负责人）姓名）特授权（被授权人姓名）为我方（项目名称：        ，项目编号：         ）采购的合法代表，以我方名义签署、澄清、确认、递交、撤回、修改响应文件，签订合同和全权处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。
本授权有效期与响应文件有效期一致。代理人无转委托权。
附：1、委托代理人信息：
委托代理人姓名：             性别：               年龄：      
  身份证（护照）号码：                职务：            
2、法定代表人（负责人）身份证正反两面扫描件或护照资料页扫描件、委托代理人身份证正反两面扫描件或护照资料页扫描件
	法定代表人（负责人）
	委托代理人

	法定代表人（负责人）
	委托代理人




供应商：                      （全称并加盖公章）
法定代表人（负责人）          （签字或盖章）
委托代理人：                  （签字或盖章）
日  期：         年       月      日


第五部分  	技术要求偏离表
项目名称：                          
项目编号：                          
	序号
	竞争性磋商文件要求
	[bookmark: _Hlk172746154]响应文件技术响应
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：1. 对照竞争性磋商文件“第四章 采购需求”中的技术要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2.“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。“正偏离”或“负偏离”。
3．供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其成交资格，并按有关规定进行处罚。

供应商：             （全称并加盖公章）
法定代表人（负责人）
或委托代理人：           （签字或盖章）

日    期：       年       月       日





第六部分  商务条款偏离表
项目名称：                            
项目编号：                            
	序号
	竞争性磋商文件商务要求
	响应文件商务响应
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：1.本表只填写响应文件中与竞争性磋商文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，响应文件中的商务响应与竞争性磋商文件商务要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表；
2.“偏离情况”栏注明“正偏离”。商务条款不允许负偏离；
3．供应商必须据实填写，不得虚假磋商，否则将取消其成交资格，并按有关规定进行处罚。



供应商：             （全称并加盖公章）
法定代表人（负责人）
或委托代理人：           （签字或盖章）

日    期：       年       月       日



[bookmark: OLE_LINK122]第七部分  响应方案说明书
供应商应根据“采购内容及技术要求”及“评审办法”的相关技术要求编制响应方案说明书，提供相关业绩。（格式自定义）




































[bookmark: OLE_LINK123][bookmark: OLE_LINK124][bookmark: _Hlt491766019][bookmark: _Hlt491765868][bookmark: _Hlt491765944][bookmark: _Hlt491572882][bookmark: _Hlt491573425]项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	项目内容
	金额（万元）
	服务期
	签订日期
	业主名称、联系人及电话

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc440365138]注：供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其响应被拒绝。供应商应提供双方签订的合同（合同复印件加盖公章装订在响应文件中）。


供应商：             （全称并加盖公章）
法定代表人（负责人）
或委托代理人：           （签字或盖章）

日    期：       年       月       日



第八部分  供应商认为有必要补充说明的事宜








































