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西安职业技术学院学校信息化设施设备购置（政府集中）




[bookmark: _Toc240297585]第一章　投标邀请函
西安市市级单位政府采购中心受西安职业技术学院的委托，经政府采购监管部门批准，按照政府采购程序，对西安职业技术学院学校信息化设施设备购置（政府集中）进行公开招标，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物或服务的供应商参加投标。
一、项目基本信息：
项目名称：西安职业技术学院学校信息化设施设备购置（政府集中）
项目编号：XCZX2026-0087
核准编号：ZCSP-西安市-2026-00322
二、项目性质：非专门面向中小企业的采购项目
三、采购预算：3200000元（最高限价〈3200000元〉），其中：
采购包一：700000元（最高限价700000元）
采购包二：1100000元（最高限价1100000元）
采购包三：500000元（最高限价500000元）
采购包四：800000元（最高限价800000元）
采购包五：100000元（最高限价100000元）
四、采购内容和要求：
西安职业技术学院学校信息化设施设备购置（政府集中），其中：
[bookmark: _Hlk241567234]采购包一：国产数据中心基座扩容
[bookmark: _Hlk241567415]采购包二：实训机房改造
[bookmark: _Hlk241567432]采购包三：国产电脑购置
[bookmark: _Hlk241567440]采购包四：国产笔记本购置
[bookmark: _Hlk241567447]采购包五：网络中心动环系统升级
五、供应商的资格条件：
详见第二章「资格性审查表」。
六、执行的政府采购政策：
1．《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）。
2．《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3．国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
4．《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
5．《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号），陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。
6．详见第二章「关于政府采购政策」。
七、获取招标文件的时间及方式：
1．获取时间：自招标公告发布之日起5个工作日。
2．获取方式：打开【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站（简称西安市公共资源交易平台，门户链接：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/），从〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录后，首先在〖招 标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投 标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。 
3．友情提示：
（1）本项目为电子化政府采购项目，供应商初次登录西安市公共资源交易平台前应先完成诚信入库登记、CA认证和企业信息绑定。详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投 标指南》。
（2）制作电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作工具。软件下载及操作说明详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《政府采购项目投 标文件制作软件及操作手册》。
（3）提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。
八、提交投标文件截止时间及方式：
[bookmark: _GoBack]1．提交投标文件截止时间：2026年10月20日10:30，逾期提交的，系统将拒绝接收。
2．提交投标文件的方式：从西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响 应文件〗上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。
九、开标时间、地点及形式：
1．开标时间：2026年10月20日10:30
2．开标地点：西安市凤城九路139号市级机关凤城九路办公区2号楼三层开标室308
3．开标形式：本项目将采用“不见面开 标”形式。操作说明详见平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开 标大厅供应商操作手册》。
十、联系方式：
1．采购人：西安职业技术学院
地址：西安市雁塔区鱼斗路251号
联系人：朱老师
联系电话：18602970033
2．采购代理机构：西安市市级单位政府采购中心
[bookmark: OLE_LINK1]地址：西安市凤城九路139号市级机关凤城九路办公区2号楼
标书联系人及联系电话：冯老师  029-61329452
开标联系人及联系电话：朱老师  029-61329279
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『前附表』
	序号
	内容
	说明和要求

	1 
	项目名称
	西安职业技术学院学校信息化设施设备购置（政府集中）

	2 
	项目编号
	XCZX2026-0087

	3 
	项目性质
	☑非专门面向中小企业
☐专门面向中小企业
☐专门面向小微企业

	4 
	项目总预算
	〈3200000元〉（最高限价3200000元）

	5 
	采购包一预算
	700000元（最高限价700000元）

	6 
	采购包二预算
	1100000元（最高限价1100000元）

	7 
	采购包三预算
	500000元（最高限价500000元）

	8 
	采购包四预算
	800000元（最高限价800000元）

	9 
	采购包五预算
	100000元（最高限价100000元）

	10 
	是否接受联合体
	☐接受  ☑不接受

	11 
	是否允许分包
	☐允许  ☑不允许
允许分包的内容：
占合同总金额的［___］%
分包部分不得再次分包

	12 
	是否允许进口产品
	☐允许  ☑不允许

	13 
	是否适用本国产品支持政策
	☑适用  ☐不适用

	14 
	投标保证金
	免交

	15 
	履约保证金
	☑不收取
☐占合同总价的___%，由采购人自行收退
☐占合同总价的___%，由西安市公共资源交易中心代收代退

	16 
	代理服务费
	0.00元

	17 
	纸质投标文件份数
	投标供应商无需提供纸质投标文件；
中标供应商在领取中标通知书时提供一正两副。

	18 
	政府采购信息发布媒体
（采购公告、采购结果公告、变更公告）
	1．陕西省政府采购网：仅提供项目公告。
　 官网地址：http://ccgp-shaanxi.gov.cn/。
2．全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）：即西安市公共资源交易平台，提供项目公告和采购文件下载。
　 官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/

	19 
	询问
	见第一章「投标邀请函」中的联系方式

	20 
	质疑
	1．采购人受理方式
　 见第一章「投标邀请函」中的联系方式
2．采购代理机构受理方式
　 受理部门：采购代理机构综合业务组
　 联系电话：029-61329372

	21 
	投诉
	受理单位：西安市财政局政府采购管理处
联系电话：029-89821846
地址：西安市未央区西北国金中心A座18层

	22 
	信用信息查询截至时点
	同提交投标文件截止时间

	23 
	开标形式
	☑不见面开标：
　 供应商的法定代表人或其授权代表无需到达开标现场，直接在线参加开标大会。
☐见面开标：
　 供应商的法定代表人或其授权代表应当持有效身份证件在提交投标文件截止时间前抵达开标现场，并签到确认。

	24 
	评标形式
	☑暗标盲评    ☐明标
详见本章「评审方法和程序」有关内容。

	25 
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）

	26 
	中标通知书
	领取时间及方式见中标公告。

	27 
	电子化政府采购系统技术支持（国泰新点软件股份有限公司）
	技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095
驻场技术人员：徐工
联系电话：029-61329581




一、有关定义
1．采购人：依法进行政府采购的西安市市级机关、事业单位或团体组织。
2．政府采购监管部门：本项目特指西安市财政局政府采购管理处。
3．供应商：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
4．法定代表人（负责人）：指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，包含企业法人的法定代表人、个人独资企业的投资人、分支机构的负责人、合伙企业的执行事务合伙人（委派代表）、个体工商户业主、农民专业合作社的法定代表人等。
5．西安市公共资源交易平台：即【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】的简称，官网地址http://sxggzyjy.xa.gov.cn/。
6．企业端：指西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，快捷登录网址http://www.sxggzyjy.cn:9002/TPBidder/memberLogin。
二、供应商注意事项
（一）供应商投 标流程
1．办理注册登记（针对初次使用电子化政府采购系统的用户）：供应商应完成诚信入库登记、CA认证和企业信息绑定。详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投 标指南》。
2．下载电子招标文件：供应商应登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF），详见第一章「获取招标文件的时间及方式」。请务必在采购文件获取期限内及时下载电子招标文件并做好备份，逾期无法再下载！
3．制作电子投标文件：详见本章「投标文件」一节相关内容。
4．提交电子投标文件：详见本章「投标文件」一节相关内容。
5．在线参加开标大会：详见本章「开标程序」一节相关内容。
6．等待专家评审：详见本章「开标程序」一节相关内容。
7．中　标（成　交）供应商注册：按照陕西省政府采购监管部门的要求，采购代理机构在发布中　标（成　交）公告前，中　标（成　交）供应商还应预先在陕西省政府采购网上完成注册。
（二）关于询问、质疑和投诉
1．询问
供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。
根据采购人和采购代理机构签订的《政府采购委托代理协议》，针对采购需求（包括采购内容、技术或服务要求、商务要求、合同条款、供应商资格条件、评审要素及分值一览表）的询问请向采购人提出。
2．质疑
（1）供应商认为采购文件、采购过程、中　标（成　交）结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出。
采购文件由供应商到采购人、采购代理机构指定的地点领取的，领取之日为“应知其权益受到损害之日”；采购文件以网上公告方式发出，并由潜在供应商自行下载的，质疑时效期间的起算日期为采购文件公告期限届满之日。
（2）质疑方式：
① 在线质疑：
登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，在〖我的项目〗中点击“项目流程·〉提出质疑”，填写表单并提交质疑。
② 书面质疑：
书面质疑函应按照财政部国库司制定的《政府采购供 应 商质疑函范本》进行填写，签字、盖章后提交至采购人、采购代理机构。
质疑函范本下载地址：http://download.ccgp.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip
（3）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人），或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位公章，公章不得以合同章或其他印章代替。供应商委托授权代表提出质疑的，应当同时提交供应商签署的委托授权书。
（4）在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购人、采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。
（5）有下列情形之一的，属于无效质疑：
① 对采购文件提出质疑的质疑人不是依法获取采购文件的潜在供应商；对采购过程、中　标（成　交）结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；
② 超过法定期限或未以书面形式提出的；
③ 缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手段取得证明材料的；
④ 质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的（委托授权代表提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的委托授权书）；
⑤ 针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；
⑥ 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。
3．投诉
（1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）相关规定向政府采购监管部门提出投诉。
（2）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。供应商提出投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按财政部《投诉书范本》给定的格式进行填写。
投诉书范本下载地址：http://download.ccgp.gov.cn/2018/tousushufanben.zip
4．恶意质疑、投诉的法律后果
（1）对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：
《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。
（2）对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：
《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。
《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
（三）关于保证金
1．投 标保证金
按照西安市财政局《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》第三条规定，供应商参与西安市政府采购活动时，免交投 标保证金。
2．履约保证金
采购文件要求中　标（成　交）供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（含纸质保函、电子保函）等非现金形式提交。
（1）「前附表」注明“由采购人自行收退”的，供应商可通过上述非现金形式提交给采购人。
（2）「前附表」注明“由交易中心代收代退”的，可选择以下途径提交给西安市公共资源交易中心：
① 采用支票、汇票、本票、网上银行支付形式时，应将履约保证金足额提交至以下账户：
户　名：西安市公共资源交易中心保证金户
账　号：9558853700001663476
开户行：中国工商银行股份有限公司西安曲江支行
② 采用纸质保函形式时，应将履约保函原件递交至西安市公共资源交易中心保证金业务室：
业务咨询电话：029-61329187
业务受理时间：（法定节假日除外）上午9:00-12:00、下午13:30-17:30
业务受理地点：西安市凤城九路139号市级机关凤城九路办公区2号楼二层
③ 采用电子保函形式时，可登录交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，即可选择电子履约保函申请（点击申请后系统将自动跳转至电子保函业务平台，选择对应金融机构后，按要求填写相应信息进行申请）和入账查询。
（3）采用履约保函形式时应注意以下事项：
① 履约保函的受益人为采购人，供应商未能按合同规定履行其义务时，采购人有权从履约保证金中取得补偿。
② 履约保函的内容包括但不限于保函申请人、项目名称（如分采购包，还应写明所投 采购包）、担保金额、保函有效期（履约保函的有效期至少应覆盖至合同验收之日，履约保函有效期不足的，供应商应向履约保函签发机构办理担保续期手续）；
③ 担保金额不少于本章「前附表」中规定的履约保证金金额；
④ 保函申请人须与供应商名称一致。若供应商为联合体形式，原则上可由联合体任意一方或多方作为保函申请人，然而对于电子保函，目前只能由下载电子招标文件的一方作为保函申请人。
（4）退还履约保证金
在采购项目验收合格后，中　标（成　交）供应商持政府采购项目验收单，到履约保证金原收取人处办理退还手续，5个工作日内无息退还（针对支票、本票、汇票、网上银行等支付形式）\当场返还（针对纸质保函）\当场注销（针对电子保函）。
（四）关于进口产品
1．根据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）规定，政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，应当在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意后，依法开展政府采购活动。采购人采购进口产品时，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
2．根据《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）有关规定，财政部门审核同意购买进口产品的，招标文件将明确载明“允许进口产品参与”，此时满足招标文件要求的国产产品仍然可以参与竞争；否则，视为拒绝进口产品参与，供应商以进口产品参与投标时，将作无效投标处理。
（五）关于政府采购政策
1．对中小企业的扶持政策
（1）中小企业的界定
指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合以下条件的，视同中小企业（小型、微型企业）：
① 根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定，符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
② 根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。
③ 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承建的工程或者承接的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
中小企业具体划型标准详见工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
① 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
② 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
③ 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
（3）落实中小企业扶持政策的具体措施：
① 针对非专门面向中小企业的采购：根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的有关规定，货物服务采购项目给予小微企业的价格评审优惠幅度为10%~20%（工程项目为3%-5%）（具体扣除比例见本章「评审要素及分值一览表」），用扣除后的价格参加评审。未按要求提供《中小企业声明函》\《监狱企业证明函》\《残疾人福利性单位声明函》的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。
② 针对专门面向中小企业的采购：仅限符合中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业参与。未按要求提供《中小企业声明函》\《监狱企业证明函》\《残疾人福利性单位声明函》的，投标无效。
③ 针对专门面向小型、微型企业的采购：仅限符合中小企业划分标准确定的小型企业、微型企业参与。未按要求提供《中小企业声明函》\《监狱企业证明函》\《残疾人福利性单位声明函》的，投标无效。
（4）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
2．节能、环保产品采购政策
（1）根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定“对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理”。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
（2）对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。
（3）《节能产品政府采购品目清单》见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）附件。
（4）《环境标志产品政府采购品目清单》见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）附件。
（5）“国家确定的认证机构”名单见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）。
3．本国产品标准及相关政策 
（1）本国产品标准
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本国产品应当符合的条件：
[bookmark: OLE_LINK9]①在中国境内生产。产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。
根据《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）规定，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品。
②在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合第①项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
③特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求。对特定产品，在符合第一条第①项和第②项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
（2）适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（3）对本国产品的支持政策的具体措施
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
提供符合本国产品标准的产品，供应商应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》；当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供《关于本国产品比例的声明函》。
对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
4．政府采购信用担保及信用融资政策
（1）陕西省中小企业政府采购信用融资办法
根据《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号，简称融资办法）及《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号），有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。陕西省政府采购信用融资平台：http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/
（2）西安市政府采购信用担保及信用融资政策
根据西安市财政局《关于做好西安市政府采购信用融资工作的通知》（市财发〔2023〕1538号，链接地址：http://xaczj.xa.gov.cn/ztzl/zfcg/cgfg/1707310573956952066.html）的规定，为有融资需求的中标（成交）中小企业提供政府采购信用融资及增信担保服务。政府采购信用融资方式分为线上和线下两种模式。1.线上模式。财政部门提供了两个电子操作平台，一个是陕西省政府采购综合管理平台的陕西省政府采购信用融资平台，另一个是中国人民银行征信中心应收账款融资服务平台（简称中征平台）。政府采购中标（成交）供应商和银行机构通过平台办理融资业务。2.线下模式。是采用书面形式进行确认的政府采购信用融资过程。
5、绿色包装及运输要求
根据《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021﹞29号）文件要求，供应商提供的产品的包装及运输应严格执行财政部《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财库办〔2020﹞123号）文件的相关要求。
（六）关于同一品牌产品的处理
1．采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
2．使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
3．非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等因素确定核心产品（可能不止一种），并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品有部分采用或全部采用相同品牌的，按一家供应商计算，按前两款规定处理。
（七）关于知识产权和保密事项
1．所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保委托人、采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿；否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。
2．由采购人向供应商提供的用户需求书、图纸、样品、模型、模件和所有资料，供应商获得后，应对其保密。除非采购人同意，供应商不得向第三方透露或将其用于本次采购活动以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，供应商人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。
（八）关于信用记录的查询和使用
1．根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）第二条有关要求，采购人将在资格审查阶段通过【信用中国】（https://www.creditchina.gov.cn/）和【中国政府采购网】（http://www.ccgp.gov.cn/）对供应商的信用情况进行甄别。
2．对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
3．供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。
4．信用记录查询结果打印后，将与其他采购文件一并保存。
（九）关于现场踏勘和集中答疑
本章「前附表」中载明组织现场踏勘或标前集中答疑活动的，各供应商应在招标文件约定的时间，派技术、预算等相关人员进行现场踏勘、参加标前集中答疑，需答疑的问题各供应商可以口头或书面形式做出。集中采购机构、采购人将共同对各供应商提出的问题进行答复，并对供应商书面提出的问题形成答疑纪要，在网上发布公告。答疑纪要与招标文件中不一致的内容，以答疑纪要为准。凡未参加现场踏勘或集中答疑的供应商，由此造成的偏差由各供应商自行负责。
（十）关于联合体
1．本章「前附表」中明确注明接受联合体的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
2．联合协议及牵头方：联合体各方之间应当签订联合协议，明确载明各方承担的工作和义务，并由各方共同签署。联合协议必须指定牵头方，授权其代表所有联合体成员负责投　标和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。联合体提交的投标文件、澄清、说明或补正由联合体牵头方的法定代表人（负责人）或其授权的代表签字或盖章（采购文件另有约定的从其约定），并对联合体各方负责。联合协议作为资格证明文件的一部分，随投标文件一并提交；进行资格预审的项目，联合协议应当在提交资格预审申请文件时一并提交。
3．联合体资质：以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均应当具备《政府采购法》第二十二条规定的基本条件。采购人根据项目特点设定的特定资格条件，按照联合协议承担特定工作的供应商应满足对应的资质要求；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
4．联合体信用记录：资格审查时，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
5．商务响应的评审：采购项目以业绩、奖项作为加分或中标条件时，联合体成员中只要有一方具有相应的业绩、奖项即可。联合体成员间出现同一业绩或同一奖项的，不重复计算。
6．联合体可享受的中小企业优惠政策：
（1）对于预留份额专门面向中小企业的采购项目（或采购包），以联合体形式参加采购活动的，联合体中中小企业承担的部分应达到采购文件规定的比例。组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，投标无效。
（2）对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，当联合协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上时，根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）第二条规定对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（工程项目为1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
7．联合体出现下列情形之一的，投标无效：
（1）联合体没有提交有效的联合协议的；
（2）进行资格预审的项目，资格预审后联合体增减、更换成员的；
（3）联合协议签订后，联合体成员单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动的。
（十一）其他重要事项
1．招标文件内所附网络链接仅供参考，不保证其长期有效性。
2．供应商参加本次采购活动的费用自理。
三、招标文件
（一）招标文件的解释权
本项目招标文件的解释权归采购代理机构，评标委员会成员应根据政府采购法律法规和招标文件所载明的评审方法、标准进行评审。
（二）招标文件主要内容
第1章　投标邀请函
第2章　供应商须知
第3章　招标内容及要求
第4章　合同文本
第5章　投标文件构成及格式
（三）招标文件的检查及阅读
供应商应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求，在投标文件中对招标文件做出全面响 应，并按招标文件的要求提交全部资料。
项目废标后重新组织招标的，采购代理机构将重新编制、发布新的招标文件，供应商应按新版招标文件重新编制投标文件。原招标文件及投标文件失效。
（四）招标文件的修改、澄清
1．提交投标文件截止之日前，采购人或采购代理机构可能对已发出的招标文件进行澄清或者修改，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
2．澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。
3．澄清或修改的内容可能影响投标文件编制时，采购代理机构将在发布变更公告的同时，提醒供应商下载答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）。供应商应及时从西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。
4．请各供应商在提交投标文件截止时间之前，务必随时关注“政府采购信息发布媒体”上发布的变更公告，采购代理机构不再另行通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：
（1）【陕西省政府采购网】（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）中的〖首页·〉信息公告·〉市级·〉西安市〗；
（2）【全国公共资源交易网（陕西省·西安市）】（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/）中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。
四、投标文件
（一）投标文件的式样
1．组成及格式
供应商依照招标文件第五章《投标文件构成及格式》给定形式进行编制投标文件。项目分采购包的，应按所投 采购包分别准备投标文件。
2．语言
招标活动的所有文件、资料、函电文字均使用简体中文，确需提交用其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异，以简体中文为准。
3．计量单位
投标文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，但招标文件另有规定的除外。
（二）投标文件的有效期
投标文件有效期为自开标之日起不少于90个日历日。如中标，延长至合同执行完毕时止。
（三）投标报价
投标报价是供应商响 应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。
1．供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。
2．供应商应严格按照《投标文件构成及格式》第二部分《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响 应的内容。投标报价只能提交唯一报价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。
3．投标报价货币：人民币；单位：元。
4．因供应商对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。
（四）电子投标文件的制作、签章及加密
1．电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作软件——“新点投 标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制。软件下载地址及操作手册：见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投 标文件制作软件及操作手册》。
链接地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html
2．编制电子投标文件前，务必先做好电子招标文件的备份工作。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件（*.SXSZF）或答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。
再次提醒：提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意“政府采购信息发布媒体”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目伴有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。
3．电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。
若导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投　标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电电子化交易系统技术支持。
4．在生成电子投标文件时，需要使用CA锁对投标文件进行加密（开标时还须使用同一把CA锁进行解密）。
（五）电子投标文件的提交
供应商可于提交投标文件截止时间前任意时段，登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响 应文件〗，上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，西安市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录。
出现下述情形的，电子投标文件将被系统拒收：
1．误投的；
2．逾期提交电子投标文件的；
3．使用旧版电子招标文件制作电子投标文件的。
（六）电子投标文件的撤回、补充及修改
供应商在提交投标文件截止时间前，可以对已提交的电子投标文件进行撤回、补充及修改。对已提交的电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧投标文件，再重新提交新文件。
中标后提交的纸质文件（备案用）应从专用制作软件中直接打印，并与电子投标文件保持一致，不得再进行补充和修改。
（七）关于电子投标文件的雷同性分析
根据陕西省公共资源交易中心2021年7月22日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会（谈判小组、询价小组、磋商小组）在评标系统中对供应商的电子投标文件进行雷同性分析。
雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如MAC地址、硬盘序列号、CPU编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设备。
若“文件制作机器码”一致，则表明不同投标供应商的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18号），该情形可以视同“投标文件由同一单位或者个人编制的”情形。
若“文件创建标识码”一致，则表示不同投标供应商使用投标文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由评标委员会（谈判小组、询价小组、磋商小组）结合项目情况综合判定。
（八）投标文件出现下列情形时，视同供应商串通投标，其投标无效：
1．不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制的；
2．不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
3．不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；
4．不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。
5．不同供应商的投标文件相互混编或混装的。
五、开标程序
开标工作由采购代理机构组织实施，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。本项目采用“不见面开标”形式，供应商无需抵达开标现场，即可在线实现开标、解密、澄清等操作。
操作说明：详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。
链接地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20200426/bc8b2c1e-abe2-4168-913c-68ff93345faf.html
（一）基本流程
1．供应商登录：开标前，请各供应商至少提前半小时登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉不见面开标〗系统。
2．主持人宣布开标：提交投标文件截止时间过后，系统将不再接收任何投标文件。
3．解密投标文件：供应商在收到主持人“开始解密”指令后，应使用“加密该电子投标文件时使用的CA锁（必须是同一把锁）”完成电子投标文件解密。除因【西安市公共资源交易中心】断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致“不见面开标”系统无法正常运行外，供应商应在规定的解密时间内完成解密。
4．唱标：对于公开招标项目，“不见面开标”系统将自动展示供应商名单及其投标报价。
5．开标结束：进入评审环节。供应商请保持在位，评审期间评标委员会可能会要求供应商对投标文件做相应的澄清。因供应商擅自离席造成的不利后果，由供应商自行承担。
（二）开标环节出现以下情形之一的，投标文件将被视为无效：
1．供应商放弃或拒绝对电子投标文件进行解密的；
2．因供应商自身原因，导致未在规定的解密时限内完整解密的，如忘带CA锁、或携带的CA锁与加密文件的CA锁不同、或使用旧版招标文件编制投标文件等情形；
3．上传的电子投标文件无法正常打开的；
4．政府采购法律法规规定的其他无效情形。
（三）突发状况的应急处置
在开评标过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标工作无法正常进行时，采购代理机构将及时汇报政府采购监管部门，并等待或中止后续活动。
六、资格审查
开标结束后，由采购人委派的资格审查小组按照《政府采购货物和服务招 标投 标管理办法》（财政部第87号令）有关规定，对投标文件中的供应商资格证明文件进行审查，并对供应商信用记录进行核查。资格审查小组由3人以上单数组成，采购人应出具书面授权函，并指定组长。
供应商所提供的资格证明文件应图文清晰、易于辨识，否则由此带来的不利后果由供应商自行承担。出现下列情形的，投标文件将被视为无效：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（2）未按招标文件要求提供资格证明文件，或资格证明文件未按招标文件要求签字、盖章的；
（3）资格审查小组认为供应商的资格证明文件存在疑点，要求供应商通过公共资源电子交易平台（以下简称“平台”）或电子邮件（在平台无法支持的情况下）等形式提供更清晰有效的证明文件，供应商不能在规定时限内提供符合招标文件要求的证明文件的；
（4）法律法规规定的其他无效情形。
资格审查结束后，资格审查小组成员应当对审查结果进行签字确认；对未通过资格审查的供应商，资格审查小组应当场告知其未通过的原因。
合格供应商不足3家的，应予以废标。
『资格性审查表』
	序号
	资格性审查项
	审查内容

	一
	基本资格条件

	1
	有效的注册登记证明文件
	在中华人民共和国境内注册，并有效存续的营业执照（含电子营业执照）\事业单位法人证书\民办非企业单位登记证书\非企业专业服务机构执业许可证等。

	2
	财务状况报告（任选其一）
	1．2025年度经审计的财务会计报告，审计报告须具有注册会计师行业统一监管平台赋予的验证码（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；
2．提供供应商基本存款账户信息及开标日期前90日内其基本存款账户开户银行出具的资信证明。

	3
	社保资金缴纳证明
	自2025年7月1日以来已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，缴费种类至少包括养老保险。单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。

	4
	税收缴纳证明
	自2025年7月1日以来已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，税种为增值税或企业所得税。纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。

	5
	无重大违法记录声明
	参加本次政府采购活动前三年内（以自然日计）在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。

	6
	法定代表人（负责人）委托授权书\身份证明
	法定代表人（负责人）委托授权代表参加投标时，应提供法定代表人（负责人）委托授权书；法定代表人（负责人）亲自参加投标时，应提供法定代表人（负责人）身份证明书。

	二
	落实政府采购政策需要满足的资格条件

	1
	无
	

	三
	特定资格条件

	1
	无
	

	注意事项：
1．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
2．除银行、保险、石油石化、电力、电信行业外，其他行业分支机构在参与本项目时，须同时提供分支机构主体资格证明文件和总公司（总所）出具的授权书，总公司（总所）只能授权一家分支机构。经总公司（总所）授权后，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效（法律法规或行业另有规定的除外）。
3．依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；自然人（仅限中国公民）参与本项目时，只须提供身份证复印件。
4．《基本存款账户信息》、《无重大违法记录声明》、《法定代表人委托授权书》\《法定代表人身份证明书》应按第五章《投标文件构成及格式》中给定的格式填写，并按要求签字、盖章。
5．按照财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，在资格审查阶段，采购人将对供应商的信用记录进行核查，出现采购文件第二章中「关于信用记录的查询和使用」所列失信行为的，将拒绝其参与政府采购活动。
6．以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均应具备基本资格条件前五项要求，第六项要求由牵头方填写。对于特定资格条件，按照联合协议承担特定工作的供应商应具备对应的资质；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。


七、评审方法和程序
（一）评标方法
本项目采用综合评分法。
评标方法分为最低评标价法和综合评分法。
1、最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。
2、综合评分法，是指投投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。
（二）评标形式
1．关于技术标“暗标盲评”
根据西安市发展和改革委员会《关于印发〈西安市深化公共资源交易平台整合共享行动方案〉的通知》（市发改发〔2021〕71号）要求，推动交易平台智慧化转型，西安市公共资源交易平台运用人工智能、云计算、大数据等前沿信息技术，建设模块化、智能化辅助评标系统，实现清标、批量评审、暗标评审等功能，使得评审结果更公正、真实。
所谓“暗标盲评”，是指隐匿或不公开投标单位名称，由评标系统将各投标单位进行随机编号，并将其提交的投标文件乱序后交由评标委员会进行评审，评审结果确定后，再由评标系统归类汇总各投标单位得分，确定中标候选人。暗标盲评不仅是对评审方法的一种创新，而且是对政府采购当事人行为的一种有效规范。
2．“暗标盲评部分”编制要求
暗标盲评部分应按如下要求编制，否则，将依据财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十三条第六款的规定，视为无效投标。
（1）不得出现任何可直接识别投标供应商身份的字符或徽标，包括文字、符号、图案、标志、标识、人员姓名、投标供应商独有的企业标准名称或编号等。
（2）签章要求：暗标部分不得进行签章。
暗标部分评审时出现争议的，评标委员会按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
（三）评标程序
1．组建评标委员会
为了确保评标工作的公平、公正，依据《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令），组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数（采购预算金额在1000万元以上、技术复杂、社会影响较大的采购项目评标委员会成员人数应当为7人以上单数）。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家从省级政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。
由采购代理机构组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。
2．投标文件的符合性审查
供应商资格性审查通过后，评标委员会对符合资格条件的供应商的投标文件进行有效性、完整性和响应程度审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
符合性审查时，任意一项审查项未通过，投标文件视为无效。符合性审查结束后，评标委员会成员应当对审查结果进行签字确认；对未通过符合性审查的供应商，评标委员会应当场告知其未通过的原因。
『符合性审查表』
	序号
	符合性审查项
	通过条件

	1
	投标文件与本项目的一致性
	至少以下三处的项目名称、项目编号、采购包与「投标邀请函」中的相一致：
（1）投标文件封面
（2）投标函
（3）法定代表人（负责人）委托授权书\身份证明
项目不分包的，采购包处留空或填写“/”。

	2
	投标文件组成
	投标文件应包含以下部分：
（1）投标函
（2）开标一览表
（3）资格证明文件
（4）实质性条款响 应（招标文件未设置实质性条款时请忽略此项）
（5）投标方案
（6）供应商概况

	3
	签章
	签章均符合招标文件要求，且无遗漏。
注意：暗标部分不得进行签章。

	4
	语言和计量单位
	符合招标文件的要求

	5
	投标文件有效期
	符合招标文件的要求

	6
	投标报价
	同时满足以下条款：
（1）货币单位符合招标文件要求
（2）报价符合唯一性要求
（3）未超出采购预算或最高限价
（4）符合《开标一览表》的填报要求

	7
	实质性条款响 应
	完全响 应招标文件第三章标注了“★”的各项实质性条款。
（招标文件未设置实质性条款时请忽略此项）

	8
	合同条款响 应
	完全理解并响 应招标文件合同条款的要求，且未含有采购人不能接受的附加条件的。

	9
	电子投标文件雷同性分析
	电子投标文件的“文件制作机器码”和“文件创建标识码”通过评标系统的雷同性分析。

	10
	其他
	完全理解并接受法律法规和招标文件对供应商合法经营的各类规约和责任义务要求，没有出现法律法规或招标文件规定的其他无效情形。


3．投标文件的澄清
对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4．异常低价的审查
（1）评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]① 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 65 %的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值× 65 %；
② 投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 65 %的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价× 65 %；
③ 投标报价低于采购项目最高限价 65 %的，即投标报价＜采购项目最高限价× 65 %；
④ 评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于第①项至第④项情形的，相关供应商应当在40分钟内通过电子交易平台，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
5．综合比较与评价
采用最低评标价法的，评标委员会对通过符合性审查的投标文件的投标报价由低到高顺序排列。
采用综合评分法的，评标委员会按「评审要素及分值一览表」中规定的评标方法和标准，对通过符合性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
采购包一『评审要素及分值一览表』
	项别
	总分值
	评审要素
	备注

	
	100
	分项最高分值
	
	

	价格
	30
	30
	有效供应商最低报价为基准价，各供应商的报价得分按下列公式计算：（基准价/投标报价）×30%×100分
	

	技术（服务）暗标盲评部分
	18
	6
	实施方案：
一、评审内容
1、实施计划；
2、供货、安装、调试方案。
二、评审标准
1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求描述详细；
2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理；
3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
三、赋分依据
1、实施计划：每满足一项评审标准得1分，满分3分；
2、供货、安装、调试方案：每满足一项评审标准得1分，满分3分。
	违反第二章第七部分“二、评标形式”中的“暗标盲评部分”编制要求的，其投标视为无效。

	
	
	6
	质量保证方案：
一、评审内容
1、质量管理体系与质量控制措施；
2、到货检验与验收方案；
3、质量问题处理与追溯机制。
二、评审标准
1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求描述详细；
2、可实施性：切合本项目实际情况，措施具体可行、流程清晰；
3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
三、赋分依据
1、质量管理体系与质量控制措施：满足完整性评审标准得0.5分、满足可实施性评审标准得1分、满足针对性评审标准得0.5分，满分2分；
2、到货检验与验收方案：满足完整性评审标准得0.5分、满足可实施性评审标准得1分、满足针对性评审标准得0.5分，满分2分；
3、质量问题处理与追溯机制：满足完整性评审标准得0.5分、满足可实施性评审标准得1分、满足针对性评审标准得0.5分，满分2分。
	

	
	
	3
	培训方案：
一、评审内容
提供详尽的培训方案，内容涵盖培训目的、培训地点及培训形式、培训对象、培训内容、培训流程与培训师资。 
二、评审标准。
1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；
2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；
3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
三、赋分标准
每满足一个评审标准得1分，满分3分。
	

	
	
	3
	售后服务方案：
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]一、评审内容
供应商根据项目实际需要，提供售后服务方案。方案内容包含：
①售后服务范围及保障措施；
②故障处理响应时间及响应方式。
二、评审标准
①完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；
②可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；
③针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
三、赋分依据
①售后服务范围及保障措施：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1.5分；
②故障处理响应时间及响应方式：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1.5分。
	

	商务部分
	52
	28

	技术参数评审：
① 关键指标（●参数）：根据采购文件中标注“●”的重要技术指标的响应情况，每满足一项得2分，不满足不得分，共计6分；
②重要指标（▲参数）：根据采购文件中标注“▲”的重要技术指标的响应情况，每满足一项得1分，不满足不得分，共计20分；
③其他一般技术参数：供应商需提供承诺函，承诺全部满足要求的，得2分，未提供不得分。
备注：⚫项和▲项参数须按第三章技术要求提供佐证材料，否则不得分。
	

	
	
	6
	质保期：
供应商在最低质保期要求的基础上每增加1年质保加2分，最多加6分。
	

	
	
	10
	合法来源渠道：
供应商提供所投五项产品的合法来源渠道证明文件（包括但不限于产品制造商授权书、销售协议、代理协议等）：每提供1项产品的来源证明文件得2分，满分10分。
备注：以加盖供应商公章的证明材料扫描件为计分依据。
	

	
	
	8
	业绩：
供应商需提供2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来类似项目（至少应包含虚拟化一体机、国产数据库其中一个产品）的业绩证明材料（以加盖公章或合同章的合同关键页扫描件为计分依据）；每提供一个业绩得2分，满分8分。
注：合同关键页须包括首页、合同金额页、采购内容页、甲乙双方签字盖章页、合同签订日期页，缺项不得分。
	

	说明
	1．评标委员会成员必须按照本评审要素据实打分，各类数字计算均按“四舍五入”保留小数点后两位。
2．价格评审优惠：
① 对符合政府采购优惠政策的小型和微型企业制造的货物、承接的服务的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。未提供中小企业声明函的不享受价格扣除优惠政策；供应商所供货物并非全部由小型或微型企业生产的，不享受价格扣除优惠政策。
② 既有本国产品又有非本国产品参与竞争的采购项目/采购包，当采购标的为单一产品时，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；当采购标的为多种产品时，供应商为采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未按招标文件要求提供相关资料的，不享受价格扣除优惠政策。





采购包二『评审要素及分值一览表』
	项别
	总分值
	评审要素
	备注

	
	100
	分项最高分值
	
	

	价格
	30
	30
	有效供应商最低报价为基准价，各供应商的报价得分按下列公式计算：（基准价/投标报价）×30%×100分
	

	技术（服务）暗标盲评部分
	18
	6
	实施方案：
一、评审内容
1、实施计划；
2、供货、安装、调试方案。
二、评审标准
1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求描述详细；
2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理；
3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
三、赋分依据
1、实施计划：每满足一项评审标准得1分，满分3分；
2、供货、安装、调试方案：每满足一项评审标准得1分，满分3分。
	违反第二章第七部分“二、评标形式”中的“暗标盲评部分”编制要求的，其投标视为无效。

	
	
	6
	质量保证方案：
一、评审内容
1、质量管理体系与质量控制措施；
2、到货检验与验收方案；
3、质量问题处理与追溯机制。
二、评审标准
1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求描述详细；
2、可实施性：切合本项目实际情况，措施具体可行、流程清晰；
3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
三、赋分依据
1、质量管理体系与质量控制措施：满足完整性评审标准得0.5分、满足可实施性评审标准得1分、满足针对性评审标准得0.5分，满分2分；
2、到货检验与验收方案：满足完整性评审标准得0.5分、满足可实施性评审标准得1分、满足针对性评审标准得0.5分，满分2分；
3、质量问题处理与追溯机制：满足完整性评审标准得0.5分、满足可实施性评审标准得1分、满足针对性评审标准得0.5分，满分2分。
	

	
	
	3
	培训方案：
一、评审内容
提供详尽的培训方案，内容涵盖培训目的、培训地点及培训形式、培训对象、培训内容、培训流程与培训师资。 
二、评审标准。
1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；
2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；
3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
三、赋分标准
每满足一个评审标准得1分，满分3分。
	

	
	
	3
	售后服务方案：
一、评审内容
供应商根据项目实际需要，提供售后服务方案。方案内容包含：
1、售后服务范围及保障措施；
2、故障处理响应时间及响应方式。
二、评审标准
1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；
2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；
3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
三、赋分依据
1、售后服务范围及保障措施：每满足一项评审标准得0.5分，满分1.5分；
2、故障处理响应时间及响应方式：每满足一项评审标准得0.5分，满分1.5分。
	

	商务部分
	52
	36
	技术参数评审：
① 重要技术参数（▲参数）：根据采购文件中标注“▲”的重要技术参数的响应情况，每满足一项得5分，不满足不得分，共计15分。
② 一般技术参数（⚫参数）：根据采购文件中标注“⚫”的一般技术参数的响应情况，每满足一项得1分，不满足不得分，共计15分。
③其他技术参数：供应商出具承诺书，承诺全部满足采购文件要求的，得 6 分，不提供承诺不得分。
备注：⚫项和▲项参数须按第三章技术要求提供佐证材料，否则不得分。
	

	
	
	3
	合法来源渠道证明：
供应商提供所投教师机、学生机及多媒体教室管理教学软件的合法来源渠道证明文件（包括但不限于产品制造商授权书、销售协议、代理协议等）：每提供一项产品来源渠道证明文件得1分，不提供不得分。
备注：以加盖供应商公章的证明材料扫描件为计分依据。
	

	
	
	6
	项目团队专业能力：
[bookmark: _Hlk240881242]供应商拟投入本项目的实施团队人员持有工业和信息化部、人力资源社会保障部组织实施的计算机技术与软件专业技术资格（水平）证书：
    ① 项目管理类：信息系统项目管理师（高级）或系统集成项目管理工程师（中级），每提供一个证书得1分，满分2分；
    ② 网络技术类：网络规划设计师（高级）或网络工程师（中级），每提供一个证书得1分，满分2分；
    ③ 信息安全类：信息安全工程师（中级），每提供一个证书得1分，满分2分。
    本项满分6分。
须提供证书扫描件（或电子证书）且证书可在全国专业技术人员职业资格证书查询验证系统上查验，评标委员会将在评审现场进行查验；持证人员须为供应商拟投入本项目人员，并提供劳动合同或自2026年1月1日起至开标日截止，任意1个月的社会保险缴纳证明（至少包括养老保险）。同一人员的证书不重复计分，未提供或无法核验不得分。
	

	
	
	1
	环境标志产品优先采购：
供应商所投产品列入财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每提供一项产品有效证明材料得0.5分，满分1分。
注：提供国家认可的认证机构出具且处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件彩色扫描件，且证书可在国家认证认可信息公共服务平台上查询，评标委员会将在评审现场核实证书的有效性。
	

	
	
	6
	业绩：
供应商需提供2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来类似项目的业绩证明材料（以加盖公章或合同章的合同关键页扫描件为计分依据）；每提供一个业绩得2分，满分6分。
注：合同关键页须包括首页、合同金额页、采购内容页、甲乙双方签字盖章页、合同签订日期页，缺项不得分。
	

	说明
	1．评标委员会成员必须按照本评审要素据实打分，各类数字计算均按“四舍五入”保留小数点后两位。
2．价格评审优惠：
① 对符合政府采购优惠政策的小型和微型企业制造的货物、承接的服务的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。未提供中小企业声明函的不享受价格扣除优惠政策；供应商所供货物并非全部由小型或微型企业生产的，不享受价格扣除优惠政策。
② 既有本国产品又有非本国产品参与竞争的采购项目/采购包，当采购标的为单一产品时，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；当采购标的为多种产品时，供应商为采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未按招标文件要求提供相关资料的，不享受价格扣除优惠政策。


[bookmark: _Hlk239858367]

采购包三、四『评审要素及分值一览表』
	项别
	总分值
	评审要素
	备注

	
	100
	分项最高分值
	
	

	价格
	30
	30
	有效供应商最低报价为基准价，各供应商的报价得分按下列公式计算：（基准价/投标报价）×30%×100分
	

	技术（服务）暗标盲评部分
	19
	6
	实施方案：
一、评审内容
供应商需针对本项目提供完整的项目实施方案。内容包含：①整体规划；②备货、进度计划；③供货组织。
二、评审标准
1 完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求描述详细；
2 可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理；
3 针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
三、赋分依据
1、整体规划：满足完整性评审标准得0.5分、满足可实施性评审标准得1分、满足针对性评审标准得0.5分，满分2分；
2、备货、进度计划：满足完整性评审标准得0.5分、满足可实施性评审标准得1分、满足针对性评审标准得0.5分，满分2分；
3、供货组织：满足完整性评审标准得0.5分、满足可实施性评审标准得1分、满足针对性评审标准得0.5分，满分2分。
	违反第二章第七部分“二、评标形式”中的“暗标盲评部分”编制要求的，其投标视为无效。

	
	
	4.5
	质量保证方案：
一、评审内容
1 质量管理体系与质量控制措施；
2 到货检验与验收方案；
3 质量问题处理与追溯机制。
二、评审标准
1 完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求描述详细；
2 可实施性：切合本项目实际情况，措施具体可行、流程清晰；
3 针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
三、赋分依据
1 质量管理体系与质量控制措施：满足完整性评审标准得0.5分、满足可实施性评审标准得0.5分、满足针对性评审标准得0.5分进行评定，满分1.5分；
2 到货检验与验收方案：满足完整性评审标准得0.5分、满足可实施性评审标准得0.5分、满足针对性评审标准得0.5分进行评定，满分1.5分；
3 质量问题处理与追溯机制：满足完整性评审标准得0.5分、满足可实施性评审标准得0.5分、满足针对性评审标准得0.5分进行评定，满分1.5分。
	

	
	
	3
	安装调试方案：
一、评审内容
供应商需针对本项目提供完整的项目实施方案。内容包含：①产品安装；②调试组织措施。 
二、评审标准
1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；
2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；
3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
三、赋分标准
①产品安装：每满足一项评审标准得0.5分，满分1.5分；
②调试组织措施：每满足一项评审标准得0.5分，满分1.5分。
	

	
	
	2.5
	培训：
一、评审内容
培训计划、培训对象、培训内容、培训方式、培训目标。
 二 、评审标准
①完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求描述详细；
②可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理。
③针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
三、赋分依据
①满足完整性得1分；
②满足可实施性得0.5分；
③满足针对性得1分。
	

	
	
	3
	售后服务方案：
一、评审内容
供应商根据项目实际需要，提供售后服务方案。方案内容包含：
1、售后服务范围及保障措施；
2、故障处理响应时间及响应方式。
二、评审标准
1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；
2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；
3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
三、赋分依据
1、售后服务范围及保障措施：每满足一项评审标准得0.5分，满分1.5分；
2、故障处理响应时间及响应方式：每满足一项评审标准得0.5分，满分1.5分。
	

	商务部分
	51
	38
	技术参数评审：
供应商提供的产品技术参数清楚、明确，每满足一项标“▲”技术参数要求的得2.5分，共20分；每满足一项非▲项技术参数要求的得1分，共18分。
本项满分38分。
备注：技术参数的响应须有佐证材料，否则不得分（佐证材料例如：国家认可的检测机构出具的检测报告、制造商检验报告、产品彩页、官网功能截图等任意一种）。
	

	
	
	6
	合法来源渠道证明：
供应商提供采购清单中的产品（共 3 项）合法来源渠道证明文件（包括但不限于产品制造商授权书、销售合同、代理协议等文件），每提供一项产品的证明材料得 2 分，满分6 分，不提供不得分。
备注：以加盖供应商公章的证明材料扫描件为计分依据。
	

	
	
	1
	环境标志产品优先采购：
供应商所投产品列入财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每提供一项产品有效证明材料得0.5分，满分1分。
注：提供国家认可的认证机构出具且处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件彩色扫描件，且证书可在国家认证认可信息公共服务平台上查询，评标委员会将在评审现场核实证书的有效性。
	

	
	
	6
	业绩：
供应商需提供2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来类似项目的业绩证明材料（以加盖公章或合同章的合同关键页扫描件为计分依据）；每提供一个业绩得2分，满分6分。
注：合同关键页须包括首页、合同金额页、采购内容页、甲乙双方签字盖章页、合同签订日期页，缺项不得分。
	

	说明
	1．评标委员会成员必须按照本评审要素据实打分，各类数字计算均按“四舍五入”保留小数点后两位。
2．价格评审优惠：
① 对符合政府采购优惠政策的小型和微型企业制造的货物、承接的服务的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。未提供中小企业声明函的不享受价格扣除优惠政策；供应商所供货物并非全部由小型或微型企业生产的，不享受价格扣除优惠政策。
② 既有本国产品又有非本国产品参与竞争的采购项目/采购包，当采购标的为单一产品时，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；当采购标的为多种产品时，供应商为采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未按招标文件要求提供相关资料的，不享受价格扣除优惠政策。





采购包五『评审要素及分值一览表』
	项别
	总分值
	评审要素
	备注

	
	100
	分项最高分值
	
	

	价格
	30
	30
	有效供应商最低报价为基准价，各供应商的报价得分按下列公式计算：（基准价/投标报价）×30%×100分
	

	技术（服务）暗标盲评部分
	20
	6
	实施方案：
一、评审内容
供应商需针对本项目提供完整的项目实施方案。内容包含：①整体规划；②备货、进度计划；③供货组织。
二、评审标准
1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求描述详细；
2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理；
3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
三、赋分依据
1、整体规划：满足完整性评审标准得0.5分、满足可实施性评审标准得1分、满足针对性评审标准得0.5分，满分2分；
2、备货、进度计划：满足完整性评审标准得0.5分、满足可实施性评审标准得1分、满足针对性评审标准得0.5分，满分2分；
3、供货组织：满足完整性评审标准得0.5分、满足可实施性评审标准得1分、满足针对性评审标准得0.5分，满分2分。
	违反第二章第七部分“二、评标形式”中的“暗标盲评部分”编制要求的，其投标视为无效。

	
	
	6
	质量保证方案：
一、评审内容
1、质量管理体系与质量控制措施；
2、到货检验与验收方案；
3、质量问题处理与追溯机制。
二、评审标准
1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求描述详细；
2、可实施性：切合本项目实际情况，措施具体可行、流程清晰；
3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
三、赋分依据
1、质量管理体系与质量控制措施：每满足一项评分标准得0.5分，满分1.5分；
2、到货检验与验收方案：每满足一项评分标准得1分，满分3分；
3、质量问题处理与追溯机制：每满足一项评分标准得0.5分，满分1.5分。
	

	
	
	6
	安装调试方案：
一、评审内容
供应商需针对本项目提供完整的项目实施方案。内容包含：①产品安装；②调试组织措施。 
二、评审标准
1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；
2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；
3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
三、赋分标准
1、产品安装：每满足一项评审标准得1分，满分3分；
2、调试组织措施：每满足一项评审标准得1分，满分3分。
	

	
	
	2
	培训：
一、评审内容
培训计划、培训对象、培训内容、培训方式、培训目标。
 二 、评审标准
1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求描述详细；
2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理。
3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
三、赋分依据
1、满足完整性得1分；
2、满足可实施性得0.5分；
3、满足针对性得0.5分。
	

	商务部分
	50
	26
	技术参数评审：
① 重要技术参数（▲参数）：根据采购文件中标注“▲”的重要技术参数的响应情况，每满足一项得2分，不满足不得分，共计18分。
② 一般技术参数（⚫参数）：根据采购文件中标注“⚫”的一般技术参数的响应情况，每满足一项得1分，不满足不得分，共计5分。
③其他技术参数：依据供应商对其他技术参数的响应情况，供应商出具承诺书，承诺全部满足的得 3 分，不承诺不得分。
备注：⚫项和▲项参数须按第三章技术要求提供佐证材料，否则不得分。
	

	
	
	6
	合法来源渠道证明：
[bookmark: OLE_LINK6]供应商提供采购清单中的嵌入式动环监控主机、录像机、人脸识别门禁一体机（共3项）合法来源渠道证明文件（包括但不限于产品制造商授权书、销售合同、代理协议等文件），每提供一项产品的证明材料得 2 分，满分6 分，不提供不得分。
备注：以加盖供应商公章的证明材料扫描件为计分依据。
	

	
	
	6
	售后服务承诺：
1、服务响应承诺：承诺7×24小时服务响应、2小时内回复、24小时内到达现场，三项全部满足得3分；每缺一项扣1分，扣完为止。
2、定期巡检与系统维护：承诺每年不少于2次定期现场巡检，满足得1.5分；无定期巡检承诺或不满足要求的，得0分。
3、本地化服务：承诺具备本地化服务能力得1.5分；未承诺的，得0分。
	

	
	
	4
	资质认证及知识产权：
动力环境监控系统软件著作权：供应商响应产品的动力环境监控系统软件具有国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，得4分。
备注：提供证书扫描件。
	

	
	
	8
	业绩：
供应商需提供2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来类似项目（至少包含动环监控系统集成或机房环境监控）的业绩证明材料（以加盖公章或合同章的合同关键页扫描件为计分依据）；每提供一个业绩得2分，满分8分。
注：合同关键页须包括首页、合同金额页、采购内容页、甲乙双方签字盖章页、合同签订日期页，缺项不得分。
	

	说明
	1．评标委员会成员必须按照本评审要素据实打分，各类数字计算均按“四舍五入”保留小数点后两位。
2．价格评审优惠：
① 对符合政府采购优惠政策的小型和微型企业制造的货物、承接的服务的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。未提供中小企业声明函的不享受价格扣除优惠政策；供应商所供货物并非全部由小型或微型企业生产的，不享受价格扣除优惠政策。
② 既有本国产品又有非本国产品参与竞争的采购项目/采购包，当采购标的为单一产品时，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；当采购标的为多种产品时，供应商为采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未按招标文件要求提供相关资料的，不享受价格扣除优惠政策。


6．推荐中标候选人
（1）采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标供应商为排名第一的中标候选人。
（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。
7．编写评审报告
评审报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告。
评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。
（四）评标争议处理规则
评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或本采购代理机构书面反映。采购人或采购代理机构收到书面反映后，应当书面报告政府采购监管部门依法处理。
（五）评审现场人员的保密责任
在采购结果确定前，采购人、采购代理机构对评审委员会名单负有保密责任。评审委员会成员、采购人和集中采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
（六）出现下列情形时，视同供应商串通投标，其投标无效：
1．不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
2．不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3．不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4．不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
八、中标
1．采购代理机构在评标工作结束后2个工作日内将评审报告送采购人。
2．采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
3．采购代理机构将在中标供应商确定之日起2个工作日内，在【陕西省政府采购网】（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）上公布中标结果。中标公告期限为1个工作日。
4．在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标供应商发出《中标通知书》，中标供应商在领取中标通知书时提供一正两副纸质投标文件用于备案。
5．采用综合评分法评审的，供应商可登录【全国公共资源交易中心（陕西省·西安市）】网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉评标结果查看〗，查看本单位的最终得分与排序。
6．采购代理机构按照相关规定将评审报告送政府采购监管部门备案。
九、合同签订、履行及验收
招标文件、投标文件、澄清、补充合同等为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。
（一）签订政府采购合同
1．自中标通知书发出之日起25日内，采购人与中标供应商应按招标文件和中标供应商投标文件的约定，签订书面合同。
2．中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照《政府采购法实施条例》第四十九条规定，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
3．采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。
4．质疑或者投诉事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。
（二）合同公示
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在【陕西省政府采购网】（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）对合同进行公示，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
（三）合同履行
1．合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。
2．在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》及合同条款的有关规定进行处理。
（四）验收或考核
1．采购人严格按照国家相关法律法规的要求及招标文件的要求组织验收或考核。
2．采购人按《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）、《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第802号）等规定及采购合同的约定支付合同款项。
十、其他
1．除分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评标委员会一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现评审委员会未按照招标文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。
2．评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
3．根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：
（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（2）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（3）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，除采购任务取消外，本项目将重新组织招标。
4．在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。
5．重新组织招标过程中，当再次出现有效供应商不足3家时，本项目将依据西安市财政局《关于进一步规范市级预算单位变更政府采购方式审批管理的通知》（市财发〔2017〕186号）的有关规定，按政府采购监管部门事前批准的采购方式继续进行。
6．招标文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。
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[bookmark: _Toc240297587]第三章　招标内容及要求
（标注★的为实质性条款）
[bookmark: _Hlk239754692]采购包一：国产数据中心基座扩容
一、项目概况
为贯彻落实国家信创战略，满足国产化信息系统的部署、运行，计划对现有国产化数据中心基座进行扩容，包括计算节点国产虚拟化一体机、国产服务器操作系统、国产数据库及相关服务等。
二、采购内容
	序号
	产品名称
	数量
	单位

	1
	虚拟化一体机（核心产品）
	1
	套

	2
	国产数据库1
	2
	套

	3
	国产数据库2
	1
	套

	4
	国产服务器操作系统1
	10
	套

	5
	国产服务器操作系统2
	2
	套


三、技术要求
	[bookmark: _Hlk240274876]序号
	名称
	技术参数

	1
	虚拟化一体机（核心产品）
	虚拟化一体机
	（1）国产CPU数量≥2颗，每颗CPU核心≥16核，主频≥2.5GHz；
★（2）所投产品的CPU须符合安全可靠测评要求，在中国信息安全测评中心网站可查，供应商需提供加盖公章的承诺函，格式自拟； 
（3）内存≥512G DDR4，单个内存条≥64G；
（4）≥2块480G SSD系统盘；
（5）≥2块双口 1Gb电口，≥4个万兆光口含模块，≥2块双口16Gb HBA卡含模块；
（6）配置1+1冗余电源；
（7）提供一体机自身及其上联交换机连接所需的通信线路、模块等耗材；
●（8）提供不少于2*CPU的配套虚拟化管理软件，提供承诺函。
★（9）实现虚拟化一体机与学校现有国产数据中心虚拟化平台资源池融合兼容（现有集群服务器CPU为国产X86），实现对虚拟机的统一划分、管理。或提供替代方案，完成现有集群的虚拟化平台产品替代，包括过渡期的临时服务器、虚拟化软件授权、虚机及相关数据迁移等，相关费用由供应商承担；提供承诺函。
（10）基于业界主流KVM架构研发，具备自主知识产权；
▲（11）支持控制台创建、使用和删除资源，支持资源池的线性扩容，提供功能截图；
（12）支持审批流程的创建、修改、删除、发布和取消发布，支持多级审批流程定义；支持将产品或服务跟审批流程关联；
（13）支持对云主机、VPC路由器、镜像服务器、物理机、三层网络、云盘、虚拟IP、主存储、监听器等多种监控对象的单个资源或全部资源进行监控；
（14）支持配置OSPF动态路由协议，创建OSPF 区域后，基于不同VPC网络创建的两台云主机可以互相通信；
（15）支持裸金属管理，支持自定义安装操作系统，并提供裸金属主机的全生命周期管理；
（16）支持全局设置云主机防IP/MAC 伪造和ARP欺骗模式，可阻止用户非法修改IP 地址和MAC 地址后发出的数据包等；
（17）兼容主流国产数据库，包括但不限于：达梦、人大金仓、海量等；
（18）兼容主流国产中间件，包括但不限于：东方通、金蝶天燕、宝兰德等；
（19）兼容主流国产处理器，包括但不限于：鲲鹏、海光、兆芯等；
（20）兼容主流国产操作系统，包括但不限于：麒麟、统信、中科方德等；

	
	
	虚拟化一体机服务器操作系统
	（1）提供至少3套服务器操作系统，需安装、部署在虚拟化一体机服务器上，且兼容虚拟化管理软件，提供≥3年服务，可适用于飞腾、龙芯、兆芯、海光、申威、鲲鹏系列CPU；
★（2）所投产品须符合安全可靠测评要求，在中国信息安全测评中心网站可查，供应商需提供加盖公章的承诺函，格式自拟；
★（3）其余参数均应符合财政部关于《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》中（财库〔2023〕34号）服务器操作系统“✱”项要求。供应商出具承诺函并加盖公章（格式自拟）

	2
	国
产
数
据
库
1
	要求
	▲（1）产品具备完全自主知识产权，避免潜在的版权纠纷，提供软件著作权证书复印件；
▲（2）单库单表支持不低于250TB 的大数据量存储能力、不低10万个表分区、不低于100万个本地分区索引，单机单库支持不低于100万张表、1000万个索引及 3万个表空间，（须有佐证材料，例如：国家认可的检测机构出具的检测报告、制造商检验报告、产品彩页、官网功能截图、功能操作界面截图等任意一种）
●（3）具有对文本数据的管理、分析、挖掘、文本自动聚类、文本自动分类、关键词提取等，具有相应的专用组件，能为公文系统提供文本管理功能支持。支持全文检索，并支持多种查询，包括:相似度查询、邻近查询、范围查询等。支持对流式文件、版式文件等文档格式进行全文检索，全文索引可及时更新，实现全文检索的即指即读。（须有佐证材料，例如：国家认可的检测机构出具的检测报告、制造商检验报告、产品彩页、官网功能截图、功能操作界面截图等任意一种）
（4）支持通过参数的方式控制 sql 程序是编译执行还是解释执行，设置为 编译执行时，表示直接编译为本地可行的.so 文件，并支持查看；可以支持编译执行的 sql 程序包括 FUNCTION、PROCEDURE、PACKAGE、PACKAGE BODY 以 及嵌套函数和嵌套块；
（5）支持一个语句内同时更新多个表语法功能；支持更新和删除语句通过 LIMIT 子句和 ORDER BY 子句的同时使用，限定操作影响的行数；
▲（6）支持在 Oracle、MySQL、SQLServer及国产主流数据库兼容模式下支持表继承的功能。父表支持普通表和外部表，父表的 DML操作可以通过定义控制对子表的级联影响；（须有佐证材料，例如：国家认可的检测机构出具的检测报告、制造商检验报告、产品彩页、官网功能截图、功能操作界面截图等任意一种）
▲（7）兼容 Oracle 多种条件表达式用法，如 NULL 条件， BETWEEN 条件，EXISTS 条件、IN条件，兼容 oracle in 条件表达式带括号用法和 in 条件不带括号用法等。（须有佐证材料，例如：国家认可的检测机构出具的检测报告、制造商检验报告、产品彩页、官网功能截图、功能操作界面截图等任意一种）
（8）支持兼容SQLServer常用的系统存储过程，包括数据库引擎存储过程（sp_addextendedproperty），常规扩展存储过程（xp_cmdshell，xp_fileexist）等；
▲（9）支持读写分离模式数据库集群，支持主数据失效可快速切换至从服务器。支持在高负载和复杂 SQL场景下保持主从数据库服务器之间数据一致性，确保系统稳定运行；支持访问透明，可在线增加和删除节点，支持秒级接管；（须有佐证材料，例如：国家认可的检测机构出具的检测报告、制造商检验报告、产品彩页、官网功能截图、功能操作界面截图等任意一种）
▲（10）支持以动态性能视图的方式对数据库运行过程中的IO进行多维度统计，包括：进程类型、数据库名、表空间名、对象名、IO类型（读、写、同步等）、文件类型、IO事件、IO次数、IO时间、IO字节数等；（须有佐证材料，例如：国家认可的检测机构出具的检测报告、制造商检验报告、产品彩页、官网功能截图、功能操作界面截图等任意一种）
★（11）符合安全可靠测评要求，在中国信息安全测评中心网站可查，供应商需提供加盖公章的承诺函，格式自拟；
★（12）其余参数均应符合财政部关于数据库《采购需求标准（2023年版）》中（财库〔2023〕35号）集中式数据库“✱”项要求。供应商出具承诺函并加盖公章（格式自拟）。

	3
	国
产
数
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2
	要求
	（1）原厂商应具备独立自主研发的能力，并拥有完全的自主知识产权。提供所投数据库产品的软件著作权登记证书复印件；
▲（2）不依赖额外GTM事务管理组件，减少应用的侵入性，不使用中间件完成数据库分库分表；（须有佐证材料，例如：国家认可的检测机构出具的检测报告、制造商检验报告、产品彩页、官网功能截图、功能操作界面截图等任意一种）
●（3）支持同一数据库集群的多租户特性，支持在一个数据库集群同时运行和管理MySQL 和 Oracle 等语法的数据库租户；（须有佐证材料，例如：国家认可的检测机构出具的检测报告、制造商检验报告、产品彩页、官网功能截图、功能操作界面截图等任意一种）
（4）支持不同租户间资源相互隔离，并且能够灵活调整租户（或者实例）所占用的 CPU、内存、IOPS 资源；
（5）支持主流 ARM、x86-64、c86-64 硬件平台、国产操作系统和国产中间件；
▲（6）支持在业务发生变化时在线迅速扩容和缩容数据库资源且不需要逻辑方式迁移数据，支持动态弹性伸缩，支持水平伸缩、纵向伸缩，同时也支持副本伸缩；（须有佐证材料，例如：国家认可的检测机构出具的检测报告、制造商检验报告、产品彩页、官网功能截图、功能操作界面截图等任意一种） 
（7）支持在线 DDL，确保在即使发生事务的情况下在线 DDL，确保不因无法获取到锁无法在线 DDL，也无需依赖第三方外挂工具；（须有佐证材料，例如：国家认可的检测机构出具的检测报告、制造商检验报告、产品彩页、官网功能截图、功能操作界面截图等任意一种）
（8）在复杂业务场景下，支持列存、行列混存加速查询，支持行列存储在线变更；
▲（9）支持数据压缩；（须有佐证材料，例如：国家认可的检测机构出具的检测报告、制造商检验报告、产品彩页、官网功能截图、功能操作界面截图等任意一种）
▲（10）兼容数据库常用语法，数据类型、函数、序列、rowid、存储过程、临时表、触发器、包、视图、Function、Type、同义词、DBLink 等；兼容 PL 语法：包括动态游标、自治事务、ref cursor、 动态 sql、forall 等；（须有佐证材料，例如：国家认可的检测机构出具的检测报告、制造商检验报告、产品彩页、官网功能截图、功能操作界面截图等任意一种）
（11）支持全量备份、增量备份，支持任意时间点的数据恢复，保证集群数据的一致性； 
(12)支持 Top SQL 查看，提供分析执行次数最多、资源消耗最多、消耗时间最长的SQL，分析事务是否合理；
(13)支持数据库实时监控告警，告警策略可配置和定制化；
▲(14)支持 Oracle、MySQL、DB2 等数据库与国产数据库，以及国产数据库之间的数据库应用迁移，产品功能包括数据对象迁移评估、数据应用迁移评估、结构迁移、数据迁移、数据校验等全自动化平台功能；（须有佐证材料，例如：国家认可的检测机构出具的检测报告、制造商检验报告、产品彩页、官网功能截图、功能操作界面截图等任意一种）
▲(15)支持数据传输加密、存储加密，支持国密算法；（须有佐证材料，例如：国家认可的检测机构出具的检测报告、制造商检验报告、产品彩页、官网功能截图、功能操作界面截图等任意一种）
▲(16)支持数据库访问审计功能，以具备审计权限的角色或用户登录，查看审计日志，数据库审计日志中可准确查看各类数据库 SQL 操作，包括 DDL、DML、DCL、DQL 等操作。（须有佐证材料，例如：国家认可的检测机构出具的检测报告、制造商检验报告、产品彩页、官网功能截图、功能操作界面截图等任意一种）
★（17）符合安全可靠测评要求，在中国信息安全测评中心网站可查，供应商需提供加盖公章的承诺函，格式自拟。
★（18）其余参数均应符合财政部关于数据库《采购需求标准（2023年版）》中（财库〔2023〕35号）集中式数据库“✱”项要求。供应商出具承诺函并加盖公章（格式自拟）。

	4
	国
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统
1
	要求
	（1）所投产品符合《服务器操作系统政府采购需求标准》要求；
▲（2）提供可信执行环境与通用计算环境双体系架构，支持可信度量、可信启动、白名单策略、可信根、资源隔离和交互机制、数据安全访问等功能的完整可信信任链。支持图形化界面的监测、设置和度量报告。提供可信增强系统软件功能截图；
▲（3）提供安全管理工具，支持对系统进行安全加固、账户保护、网络保护、应用保护、可信度量、安全内存和指令流预检测方面的安全防护。提供功能截图；
（4）提供安全内存模组，支持对物理内存读写保护。提供功能截图；
（5）支持RPM软件包管理工具DNF，提供RPM到DEB包格式转换工具，提供RPM到DEB包管理器转换工具。提供软著证书证明；
▲（6）提供场景调优工具，通过执行一条命令，收集服务器的全量性能数据，包含CPU、内存、网络、IO、系统配置详细数据，并形成可视化数据报告，提供功能截图；
（7）提供应用性能监控工具，支持监控应用性能指标、系统资源、进程、网络、磁盘。支持应用和系统监控联动功能，帮助用户判断及分析应用性能问题，提供功能截图；
★（8）所投产品须符合安全可靠测评要求，在中国信息安全测评中心网站可查，需提供供应商加盖公章的承诺函，格式自拟；
★（9）其余参数均应符合财政部关于《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》中（财库〔2023〕34号）服务器操作系统“✱”项要求。供应商出具承诺函并加盖公章（格式自拟）。

	5
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2
	要求
	（1）内核不低于4.19，符合《操作系统政府采购需求标准（2023 年版）》要求。
（2）支持ARM、LoongArchx86等平台架构的CPU；
（3）预装浏览器，且浏览器产品满足GM/T 0087《浏览器密码应用接口规范》、GM/T 0028《密码模块安全技术要求》、GB/T 38636《信息安全技术传输层密码协议（TLCP）》等规范标准； 
▲（4）提供静态数据收集工具，可一键采集OS的关键静态数据，并生成数据分析报表，辅助定位运维问题；（提供功能截图）
▲（5）提供安全运行环境软件，可允许开发者在操作系统上直接运行一个Linux环境，包括运行命令行工具、组件和应用等；（提供与操作系统同品牌的安全运行环境软件著作权）
▲（6）系统内置国密算法，支持基于国密算法的加解密应用，支持国密SM2/3/4；提供国密版内核模块签名机制，支持国密算法，以保证内核模块的可信性，禁止未签名模块加载至内核；软件包仓库及管理命令支持国密算法；提供OpenSSL、Libgcrypt、Gnulib、Nettle、Hashes、libkcapi、OpenSSH等常见算法库的国密版本，OpenSSL须支持X509、PKCS#7证书；（提供测试步骤及测试结果截图证明）
★（7）所投产品须符合安全可靠测评要求，在中国信息安全测评中心网站可查，供应商需提供加盖公章的承诺函，格式自拟；
★（8）其余参数均应符合财政部关于《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》中（财库〔2023〕34号）服务器操作系统“✱”项要求。供应商出具承诺函并加盖公章（格式自拟）。


四、服务要求
1、所供货物应绿色环保，符合国家和行业相关标准，确保产品合格，性能优良。
2、提供面向管理员或最终用户的硬软件使用培训。
3、提供终身网络、电话等形式的免费咨询服务。
4、质保期内，若发生故障，供应商在接到采购人通知后，软件问题，应于1日内处理；硬件故障的应于2日内派出专业的维修人员到现场进行维修或更换，所产生的全部费用由供应商承担。
5、数据库、操作系统应可以实现在虚拟化一体机及通过虚拟化管理软件划分的虚拟机上安装、部署，并流畅运行。
6、操作系统、数据库需配合相关业务系统完成部署或者迁移，确保与相关业务系统完全适配，数据存取、业务运行流程，不得再另行收费。后期，若学校需要数据库实现统一管理或容灾备份，不得再收取任何费用。
7、提供所有软件小版本的更新，软件漏洞的及时修复。
8、供应商在实施工程中对可能接触到的校方数据有保密的义务，不受质保期的影响。
9．质保期内，提供所有硬软件的安装、部署、运行中所产生的故障处理服务。
10.中标供应商在交付期内未能履约完成项目实施的，学校有权解除合同，所造成的损失由供应商承担；供应商在约定期限不能解决所供商品故障问题的，采购人有权邀请第三方处理，所产生的费用及造成的损失由供应商承担。
五、商务要求
1. 质保期
自验收合格之日起至少三年质保，包括本次采购的所有硬软件。
2. 款项结算
经采购人验收合格后，供应商提供合法正规发票，采购人一次性付清合同款项。
3. 交付期
[bookmark: _Hlk241567265]合同签订日起20个工作日，交付采购人验收。
六、其他要求
1. 对服务商的业绩要求
2023年1月1日以来类似项目合同案例（以合同签订日期为准）。提供加盖公章或合同章的合同关键页扫描件，合同关键页须包括首页、合同金额页、采购内容页、甲乙双方签字盖章页、合同签订日期页。
2. 成果交付要求
（1）供应商应提供虚拟化一体机产品质量合格证明，软件正版授权证明。
（2）本项目采用总价包干模式，供应商投标及响应本项目，即视为已全面了解学校现有国产数据中心基础设施、网络环境、软硬件配置、系统架构及实际运行现状，充分知悉项目实施边界、潜在风险与技术约束。供应商应承诺按招标文件、技术需求及相关规范要求完成全部工作内容，确保项目最终交付成果功能完整、运行稳定、安全合规，满足学校提出的全部业务需求，交付验收合格后即可直接投入正式使用，无需学校额外投入费用。
（3）采购人根据合同要求对产品进行验收、确认产品的规格、型号和数量。验收依据为本合同文本、招响应文件和国内相应的标准、规范。
（4）验收合格后，填写验收单，按照采购人要求提交验收资料，以便学校日后管理和维护。
3. 质量验收标准或规范
（1）供应商保证所提供的产品质量可靠，进货渠道正常，配置合理，已合法取得所供货物、技术工艺等的授权。技术性能完全满足采购文件要求。
（2）若产品有质量问题，由供应商负责解决并承担费用。（产品质量应符合国标标准和本合同的要求）。

采购包二：实训机房改造
一、项目概况
为提升信息化教学水平，本采购包拟对实训机房进行全面升级改造。核心建设内容包括：部署高性能计算机终端，全面兼容主流教学与虚拟化软件；引入智能化教学管理系统，实现设备管控、课堂互动与运维监测一体化管理；同步优化网络架构与电力基础设施，保障高并发场景下的运行稳定与用电安全。项目旨在打造运行可靠、响应高效、管理便捷的新一代数字化实训空间，支撑日常教学、认证考试等多元化场景。
二、采购内容
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	教师机
	3
	台

	2
	学生机（核心产品）
	144
	台

	3
	多媒体教室管理教学软件
	3
	套

	4
	路由器
	3
	套

	5
	24口交换机
	9
	台


三、技术要求
	序号
	设备名称
	技术规格、参数
	单位
	数量

	1
	教师机
	1、机型：国产处理器商用台式机；
[bookmark: OLE_LINK2]★2、处理器：国产CPU；主频≥2.7GHz、核心≥8个、缓存≥8MB，x86架构（提供加盖供应商公章的承诺，格式自拟）；
★3、CPU须符合安全可靠测评要求，在中国信息安全测评中心网站可查，供应商需提供加盖公章的承诺函，格式自拟。
⚫4、主板：与处理器相匹配芯片组主板国产安全BIOS（提供加盖供应商公章的承诺，格式自拟）；
⚫5、内存：≥32GB DDR4 3200MHz 内存，≥2个内存插槽（提供加盖供应商公章的承诺，格式自拟）；
⚫6、硬盘：≥1TB SSD，8T 3.5英寸SATA硬盘（提供加盖供应商公章的承诺，格式自拟）；
7、显存:集成显卡；
8、网卡：集成千兆网卡；
9、I/O扩展槽：≥1个PCIe x16,  ≥1个PCIe x1 、≥1个M.2插槽；
10、I/O扩展接口：USB接口总数≥9个，其中前置≥4个USB3.2 Gen 1接口，≥1个Type-C接口、≥2个PS/2接口；
11、键盘鼠标：USB接口防泼溅键盘、光电鼠标；
12、电源：≥200W电源；
13、机箱：立卧可转换的纤小型机箱，机箱体积≤10L；
14、★（1）操作系统：预装正版国产安全可靠桌面操作系统，操作系统须符合安全可靠测评要求，供应商需提供加盖公章的承诺函，格式自拟。
★（2）操作系统其余参数均应符合财政部关于《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》中（财库〔2023〕34号）桌面操作系统“✱”项要求。供应商出具承诺函并加盖公章（格式自拟）。
★（3）内核版本：kernel不低于4.19，同一镜像在系统安装时支持选择内核版本。CPU兼容：支持国产x86、ARM、LoongArch、SW64等CPU架构。（提供加盖供应商公章的承诺，格式自拟）
⚫15、显示器：与电脑主机同品牌，≥23.8英寸液晶显示器，分辨率≥1920x1080；（须有佐证材料，例如：国家认可的检测机构出具的检测报告、制造商检验报告、产品彩页、官网功能截图、功能操作界面截图等任意一种）
▲16、机房管理系统：BIOS版网络同传，具备固态机械双硬盘同传保护、高速同传、增量备份、断点续传、软硬件资产管理、上网黑白名单管理、软件自动批量注册及加密传输功能；（须有佐证材料，例如：国家认可的检测机构出具的检测报告、制造商检验报告、产品彩页、官网功能截图、功能操作界面截图等任意一种）
★17、其余参数均应符合财政部关于《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》中（财库〔2023〕29号）“✱”项要求。供应商出具承诺函并加盖公章（格式自拟）。
★18、台式计算机的主机、显示器属于《节能产品政府采购品目清单》内强制采购的品目，供应商须分别提供主机、显示器在有效期内的节能产品认证证书扫描件。
	台
	3

	2
	学生机
（核心产品）
	1、机型：国产处理器商用台式机；
★2、处理器：国产CPU；主频≥2.7GHz、核心≥8个、缓存≥8MB，x86架构（（提供加盖供应商公章的承诺，格式自拟））；
★3、CPU须符合安全可靠测评要求，在中国信息安全测评中心网站可查，供应商需提供加盖公章的承诺函，格式自拟。
⚫4、主板：与处理器相匹配芯片组主板国产安全BIOS（提供加盖供应商公章的承诺，格式自拟）
⚫5、内存：≥32GB DDR4 3200MHz 内存，≥2个内存插槽（提供加盖供应商公章的承诺，格式自拟）；
⚫6、硬盘：≥1T SSD（提供加盖供应商公章的承诺，格式自拟）；
7、显存:集成显卡；
8、网卡：集成千兆网卡；
9、I/O扩展槽：≥1个PCIe x16,  ≥1个PCIe x1 、≥1个M.2插槽；
10、I/O扩展接口：USB接口总数≥9个，其中前置≥4个USB3.2 Gen 1接口，≥1个Type-C接口、≥2个PS/2接口；
11、键盘鼠标：USB接口防泼溅键盘、光电鼠标；
12、电源：≥200W电源，
13、机箱：立卧可转换的纤小型机箱；
14、★（1）操作系统：预装正版国产安全可靠桌面操作系统，操作系统须符合安全可靠测评要求，供应商需提供加盖公章的承诺函，格式自拟。
★（2）操作系统其余参数均应符合财政部关于《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》中（财库〔2023〕34号）桌面操作系统“✱”项要求。供应商出具承诺函并加盖公章（格式自拟）。
★（3）内核版本：kernel不低于4.19，同一镜像在系统安装时支持选择内核版本。CPU兼容：支持国产x86、ARM、LoongArch、SW64等CPU架构。（提供加盖供应商公章的承诺，格式自拟）
⚫15、显示器：与电脑主机同品牌，≥23.8英寸液晶显示器，分辨率≥1920x1080；（须有佐证材料，例如：国家认可的检测机构出具的检测报告、制造商检验报告、产品彩页、官网功能截图、功能操作界面截图等任意一种）
▲16、机房管理系统：BIOS版网络同传，具备固态机械双硬盘同传保护、高速同传、增量备份、断点续传、软硬件资产管理、上网黑白名单管理、软件自动批量注册及加密传输功能；（须有佐证材料，例如：国家认可的检测机构出具的检测报告、制造商检验报告、产品彩页、官网功能截图、功能操作界面截图等任意一种）
★17、其余参数均应符合财政部关于《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》中（财库〔2023〕29号）“✱”项要求。供应商出具承诺函并加盖公章（格式自拟）。
★18、台式计算机的主机、显示器属于《节能产品政府采购品目清单》内强制采购的品目，供应商须分别提供主机、显示器在有效期内的节能产品认证证书扫描件。
	台
	144

	3
	多媒体教室管理教学软件
	▲1、支持智慧对拷功能，可将教师机数据同步到所有学生端，对拷前可根据数据量大小预设广播、组播、单播等对拷数据发送方式，根据网络状况预设全速、高速、快速、流畅等延时时间以及是否启用断点续传、数据加密传输功能，对拷过程中可实时查看当前对拷速度、对拷分区类型、分区大小、总剩余数据量、已用时间、剩余时间和所有参与对拷终端的详情；同时支持对终端进行智慧排序、IP分配、参数对拷等操作。（须有佐证材料，例如：国家认可的检测机构出具的检测报告、制造商检验报告、产品彩页、官网功能截图、功能操作界面截图等任意一种）
⚫2、支持网络影院功能，可进行全屏或窗口广播，支持mp4、avi、wmv等多种不同格式视频文件播放，实现多媒体高清教学，可根据不同的终端硬件配置选择FFMPEG解码器、DXVA2解码器多种不同的解码方式，确保广播效果）。（须有佐证材料，例如：国家认可的检测机构出具的检测报告、制造商检验报告、产品彩页、官网功能截图、功能操作界面截图等任意一种） 
⚫3、支持设备锁定功能，满足不同教学场景下对学生端的设备管控，提供锁定键鼠、锁定屏幕、锁定USB、黑屏肃静、禁用/锁定网络、禁止举手，支持禁用扬声器、锁定光驱等操作。 （须有佐证材料，例如：国家认可的检测机构出具的检测报告、制造商检验报告、产品彩页、官网功能截图、功能操作界面截图等任意一种）
⚫4、支持参数设置功能，教师可自主对学生端各个分区的还原策略（包括不还原、每次开机、定时、手动还原）、纯净模式（包括隐藏启动界面、隐藏系统信息、隐藏功能按钮）、启动设置（包括默认启动操作系统以及进入系统延时时间）、学生端软件启动密码等信息进行批量设置支持隐藏进度条、以及对系统分区设置启动密码，无需在终端逐台操作，快速完成桌面环境配置。 （须有佐证材料，例如：国家认可的检测机构出具的检测报告、制造商检验报告、产品彩页、官网功能截图、功能操作界面截图等任意一种）
⚫5、支持BIOS底层管理，无需进入系统下即可完成对硬盘分区新建、删除和编辑维护，及IP地址、ID信息、计算机名、管理密码信息的修改和关机重启操作。 （须有佐证材料，例如：国家认可的检测机构出具的检测报告、制造商检验报告、产品彩页、官网功能截图、功能操作界面截图等任意一种）
⚫6、支持国产安全可靠桌面操作系统及Windows系统下的广播教学、学生演示、网络影院、打开网页、收取作业、文件分发、电子点名、在线考试、屏幕录制等多种课堂教学功能。（须有佐证材料，例如：国家认可的检测机构出具的检测报告、制造商检验报告、产品彩页、官网功能截图、功能操作界面截图等任意一种）
⚫7、支持一键抢答功能，抢答界面统计当前在线学生总数、已抢答数、未抢答数，抢答列表可查看学生姓名、IP地址、抢答排序、状态等信息，支持设置抢答倒计时，多个学生抢答时教师可设置允许发言，支持清除当前抢答排序。（须有佐证材料，例如：国家认可的检测机构出具的检测报告、制造商检验报告、产品彩页、官网功能截图、功能操作界面截图等任意一种） 
⚫8、支持文件分发功能，可实时查看分发进度，支持自定义设置接收端收取文件的目标路径；在国产安全可靠桌面操作系统及Windows系统下，教师端可对单个、多个或全部学生端批量下发不同类型的文件，下发时可选择覆盖已存在的文件、仅传输、传输并用关联程序打开、传输并打开目标文件夹、传输并安装程序（软件分发）等不同操作。（须有佐证材料，例如：国家认可的检测机构出具的检测报告、制造商检验报告、产品彩页、官网功能截图、功能操作界面截图等任意一种）
9、软件使用授权数量≥50点位。 
	套
	3

	4
	路由器
	路由器类型 国产品牌企业级路由器
传输速率 10/100/1000Mbps
广域网接口 ≥2个
局域网接口 ≥5个
其它端口≥ USB*1
产品内存 ≥200MB
电源功率 ≥80W
产品尺寸 ≥202*105*28mm
环境标准 工作/存储环境温度：≥0~45℃
工作/存储环境相对湿度(非凝露)：≥5~95% 不结露
其它特点 NAT 会话数：≥8万
NAT 映射表项：≥100
可管理 AP 数量：≥200
其它性能 IPSec加密性能：≥150Mbps
IPSec VPN隧道数：≥100
	套
	3

	5
	24口交换机
	产品类型 国产品牌企业级交换机
传输速率 10/100/1000/2500Mbps
交换方式 存储-转发
背板带宽 ≥ 300Gbps
包转发率 ≥40Mpps
MAC地址表 ≥16K
端口数量 ≥26口
端口描述 ≥24个GE电口数量，2个2.5G光口数量
VLAN 支持VLAN数：≥16个
产品尺寸：≥ 440×210×43.6mm
	台
	9

	6
	机柜
	22U 规格：1200mm*600mm*600mm（高*宽*深）；材质：SPCC加厚冷轧钢材；标准网络机柜
	套
	3

	7
	综合布线及附件
	国标六类网线，水晶头，2.5平方、4平方纯铜国标电源线，26个四位三插插线板，10cm*5cm地槽；
	间
	3

	注：“▲”为重要技术参数，共3项；“⚫”为一般技术参数，共15项；未标注符号的参数为其他技术参数。各参数的具体赋分以评分标准为准。


四、服务要求
1、提供本地客户服务支持，7*24小时响应，提供定期巡检、技术支持等服务；
2、培训1名以上网络管理人员，进行操作培训；
3、提供电话热线和网络咨询服务；
4、提供不少于两场面向管理员或最终用户培训。
5、发生故障，接到采购人通知后，应于2小时内派出专业的维修人员到现场进行检测维修，发生的全部费用由供应商承担。
6、需免费提供本项目涉及所有软件漏洞的及时修复。
7、供应商应结合本项目实施工作需要，配齐项目管理、网络技术、信息安全技术相关人员。至少1人持有信息系统项目管理师（高级）或系统集成项目管理工程师（中级）证书，至少有1人持有网络规划设计师（高级）或网络工程师（中级）证书，至少有1人持有信息安全工程师（中级）证书。
8、质保期满后，中标人应继续向采购人提供计算机机房设备的维修与技术支持服务，终身服务，质保期后仅收取零部件成本费、上门服务费及人工费，备品备件供应价格不高于同期市场公开报价。
五、商务要求
1.质保期
自项目验收合格之日起3年时间 。
2. 款项结算
经采购人验收合格后一次性付清全部款项。
3. 交付期
[bookmark: _Hlk241567312]合同签订日起60个工作日，交付采购人验收。
六、其他要求
1.对供应商业绩的要求
2023年1月1日以来类似项目合同案例（以合同签订日期为准）。提供加盖公章或合同章的合同关键页扫描件，合同关键页须包括首页、合同金额页、采购内容页、甲乙双方签字盖章页、合同签订日期页。
2.供应商在响应文件中提供完整的实施方案、质量保证方案、培训方案和售后服务方案。
3.成果交付要求
（1）供应商负责安装调试，达到正常运行条件后书面通知采购人验收。
（2）提供完整的操作手册和安装、调试、维修手册；提供制造厂家的检验测试报告或出厂检测报告。
（3）采购人根据要求对产品进行验收、确认产品的规格、型号和数量。
（4）验收合格后，填写验收单，并向采购人提交所包含的所有资料，以便使用单位日后管理和维护。
4.质量验收标准或规范
（1）供应商保证所提供的产品质量可靠，进货渠道正常，配置合理，技术性能完全满足采购文件要求。
（2）本项目采用总价包干模式，供应商投标及响应本项目，即视为已全面了解学校现有国产数据中心基础设施、网络环境、软硬件配置、系统架构及实际运行现状，充分知悉项目实施边界、潜在风险与技术约束。供应商应承诺按招标文件、技术需求及相关规范要求完成全部工作内容，确保项目最终交付成果功能完整、运行稳定、安全合规，满足学校提出的全部业务需求，交付验收合格后即可直接投入正式使用，无需学校额外投入费用。
（3）若产品有质量问题，由供应商负责解决并承担费用。（产品质量应符合国标标准要求）。
（5）供应商须针对所投教师计算机、学生计算机及多媒体教室管理教学软件，提供合法来源证明文件，包括但不限于产品制造商授权书、销售协议、代理协议等。


采购包三：国产电脑购置
一、项目概况
为贯彻落实国家信创战略，满足实际教学、办公需求，计划采购国产台式电脑65台。
二、采购内容
国产台式计算机65台，包括正版授权国产操作系统、正版授权国产办公自动化软件。
三、技术要求
	[bookmark: _Hlk240276932]序号
	名称
	技术参数

	1
	国产台式电脑（核心产品）
	CPU
	★1、国产处理器，CPU物理核心数≥6核，主频≥2.1GHz，TDP≤15W，采用ARM技术路线（提供加盖供应商公章的承诺，格式自拟）
2. ★（1）CPU须符合安全可靠测评要求，在中国信息安全测评中心网站可查，供应商需提供加盖公章的承诺函，格式自拟；★（2）安全可靠测评结果：≥Ⅱ级，在中国信息安全测评中心网站可查，需提供截图证明，并加盖公章。

	
	
	内存
	▲3、内存配置不低于16G DDR4或LPDDR4及以上，内存读写速率≥2500MT/S

	
	
	硬盘
	▲4、≥ 256GB SSD+1T机械硬盘

	
	
	显卡
	5、≥集成显卡，接口支持HDMI+VGA。

	
	
	USB接口
	6、≥7个主机原生USB接口（含Type-C），其中原生USB 3.0接口≥6个。

	
	
	其它接口
	7、≥1个HDMI，≥1个VGA，≥4个音频口

	
	
	网卡
	8、集成10/100/1000M以太网卡； 

	
	
	电源
	9、180W高效电源。

	
	
	键鼠
	10、同国产台式电脑品牌的USB有线键盘，同国产台式电脑品牌的USB有线鼠标。

	
	
	机箱
	11、≤11L，整机具备防尘设计，防尘等级≥IP5X；提供第三方检测机构的检测证明材料。

	
	
	显示器
	▲12、同国产台式电脑品牌：≥23.8英寸，支持VGA/HDMI/DP其中两种或以上接口，支持低蓝光无频闪。显示屏分辨率1920×1080，刷新率≥75 Hz。

	
	
	声卡
	13、集成声卡。

	
	
	其他
	★14、其余参数均应符合财政部关于《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》中（财库〔2023〕29号）“✱”项要求。供应商出具承诺函并加盖公章（格式自拟）

	
	
	节能环保
	15、★台式计算机的主机、显示器属于《节能产品政府采购品目清单》内强制采购的品目，供应商须分别提供主机、显示器在有效期内的节能产品认证证书扫描件。

	2
	国产操作系统
	1、★国产操作系统，操作系统须符合安全可靠测评要求，在中国信息安全测评中心网站可查，供应商需提供加盖公章的承诺函，格式自拟。

	
	
	2、系统集成自带图形化桌面环境，提供AI智能助手、数据迁移、跨端协同、截图录屏、语音记事本、整理桌面、邮件客户端等智能易用功能。

	
	
	3、提供自带磁盘管理器，支持硬盘健康检测、分区表错误检测、坏道检测与修复。

	
	
	4、预装与操作系统同品牌的自带浏览器，且支持账号云同步功能，支持同步浏览器书签和密码，浏览器云账号和系统云账号保持一致。

	
	
	5、▲操作系统同品牌自带浏览器支持青少年上网保护，拦截网页中恶意弹窗，诱导点击跳转至不良内容、低俗庸俗等有害页面的行为。

	
	
	6、▲提供无服务中心的远程协助工具，支持在局域网和公共网络环境下均可完成远程协助。支持强制握手协议，主控端发起请求后，必须经过受控端确认方可建立连接。支持受控端一键取消控制权，保证受控端安全。

	
	
	7、▲提供应用商店，并且应用商店可针对教育行业提供教育专属应用。

	
	
	8、支持系统更新与升级功能。

	
	
	★9、其余参数均应符合财政部关于《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》中（财库〔2023〕34号）桌面操作系统“✱”项要求。供应商出具承诺函并加盖公章（格式自拟）

	3
	国产办公软件
	（1）授权方式：办公软件教育版客户端数量授权。

	
	
	（2）▲投标产品需支持龙芯、飞腾、鲲鹏、兆芯、申威等国产CPU；支持UOS、麒麟、中科方德、深度等国产操作系统上运行的Office办公软件产品

	
	
	（3）▲软件客户端包含文字处理、表格计算、幻灯片演示三个模块。提供质保期内增值服务权益，可通过校园账号登陆云端服务，可跨系统、跨设备使用每账号50G以上容量云盘，提供在线文字、演示、表格、思维导图、流程图编辑。

	
	
	（4）文字模块需支持智能识别目录，自动识别正文的段落结构，生成对应目录。支持章节导航、书签导航功能。“章节导航”支持显示章节内容、更改章节标题、增加节、删除节、合并节。“书签导航”支持显示书签，按照书签的名称和位置排序等。

	
	
	（5）表格模块需支持自动筛选高级模式，支持显示计数、导出计数、按计数排序、反选、筛选唯一/重复值等高级功能。

	
	
	（6）表格模块需支持合并表格，提供一键式的批量合并表格功能，可以将多个工作表、多个工作簿、以及多个工作簿中的同名工作表进行数据智能合并。

	
	
	（7）表格模块需支持“文件瘦身”功能。能够通过对对象、重复样式、空白单元格内容进行瘦身，减小文件体积，解决打开文件过程中卡顿、慢的问题。

	
	
	（8）投标软件入围全国计算机等级考试教材目录，为国家计算等级考试科目。各模块无缝打开微软各对应模块的文档格式，全面兼容微软、WPS办公软件历史格式和最新文件格式：wps\.wpt\.doc\.docx\.et\.ett\.ppt\ .pptx\ .xls \ .xlsx \ .pdf等格式。支持通过师生现有的账号登陆云文档，实现不同操作系统下的文档操作。全面兼容Windows系统和国产Linux系统上的办公软件，文档格式兼容，使用习惯一致，API接口一致，确保师生在两个系统间文档的平滑迁移。


四、服务要求
1.所供货物应绿色环保，符合国家和行业相关标准，确保产品合格，性能优良。
2.提供面向管理员或最终用户的硬软件使用培训。
3.提供网络、电话等形式的免费咨询服务。
4.质保期内，若发生故障，供应商在接到采购人通知后，软件问题，应于1日内处理；硬件故障的应于2日内派出专业的维修人员到现场进行维修或更换，所产生的全部费用由供应商承担。
5.及时修复所采购软件的漏洞。
6.提供所有产品的售后服务函。
7.国产操作系统和国产办公软件三年内支持免费升级。
8.供应商提供针对本项目的人员配置表及相应证明材料，配置表至少包含姓名、岗位、学历、专业技能和承担职责。
五、商务要求
1.质保期
自验收合格之日起，硬件至少3年质保，软件至少3年质保，包括本次采购的所有硬软件。
2.款项结算
经采购人验收合格后，供应商提供合法正规发票，采购人一次性付清全部款项。
3.交付期
[bookmark: _Hlk241567339]合同签订日起20个日历日，交付采购人验收。
六、其他要求
1.对供应商业绩的要求
2023年1月1日以来类似项目合同案例（以合同签订日期为准），提供加盖公章或合同章的合同关键页扫描件，合同关键页须包括首页、合同金额页、采购内容页、甲乙双方签字盖章页、合同签订日期页。
2.供应商在响应文件中提供完整的实施方案、质量保证方案、培训方案和售后服务方案。
3.成果交付要求
（1）供应商应提供台式机质量合格证明，软件正版授权证明。
（2）本项目采用总价包干模式，供应商投标及响应本项目，即视为已全面了解学校现有国产数据中心基础设施、网络环境、软硬件配置、系统架构及实际运行现状，充分知悉项目实施边界、潜在风险与技术约束。供应商应承诺按招标文件、技术需求及相关规范要求完成全部工作内容，确保项目最终交付成果功能完整、运行稳定、安全合规，满足学校提出的全部业务需求，交付验收合格后即可直接投入正式使用，无需学校额外投入费用。
（3）采购人根据合同要求对产品进行验收、确认产品的规格、型号和数量。验收依据为本合同文本、响应文件和国内相应的标准、规范。
（4）验收合格后，填写验收单，按照采购人要求提交验收资料，以便学校日后管理和维护。
4.质量验收标准或规范
供应商保证所提供的产品质量可靠，进货渠道正常，配置合理，已合法取得所供货物、技术工艺等的授权。技术性能完全满足竞争性磋商文件要求。若产品有质量问题，由供应商负责解决并承担费用。（产品质量应符合国标标准）。


采购包四：国产笔记本购置
一、项目概况
本采购包计划采购国产笔记本电脑一批。学院信息化发展日新月异，教师需要借助笔记本电脑完成线上课程建设、直播授课、在线答疑等多元化教学任务。一方面，根据我校非安可教学设备代替计划，国产电脑需要逐步在教学部门部署，购置国产笔记本电脑符合国家全面实现设备安全可靠替代的政策。通过本项目的购置，可以供教师及各级行政人员日常教学和办公所使用。
二、采购内容
国产笔记本电脑100台，包括正版授权国产操作系统、正版授权国产办公自动化软件。
三、技术要求
	[bookmark: _Hlk240277766]序
号
	名称
	技术参数
	数量/单位

	1
	便携式计算机（核心产品）
	★1.处理器：国产ARM架构处理器，CPU核数≥8核，线程数≥12，主频≥2.3GHz（提供相关承诺）；
2. ★（1）CPU须符合安全可靠测评要求，在中国信息安全测评中心网站可查，供应商需提供加盖公章的承诺函，格式自拟；
★（2）安全可靠测评结果：≥Ⅱ级，在中国信息安全测评中心网站可查，需提供截图证明，并加盖公章。
▲3.内存规格：≥16GB DDR5/LPDDR5；
▲4.存储设备规格：≥512GB 固态存储容量；
5.内存速率：内存最高速率≥6200MT/s；
▲6.屏幕：≥14英寸，显示分辨率≥2160x1440，最高90Hz刷新率；
7.显卡和网卡：集成显卡；≥1个10/100/1000M自适应网口，无线网卡具备IEEE 802.11b/g/n/ac/ax功能；
8.接口：≥1个HDMI，≥1个音频口，≥3个USB其中至少包含1个USB-C和1个USB3.0，具备蓝牙功能；
9.摄像头：≥1080P，支持物理断联，防止隐私泄露；
10.电池：≥50Wh额定容量；
11.机身：金属外壳，厚度≤16mm，重量≤1.5kg；
12.指纹识别：电源键具备指纹识别功能，开机登录一键完成；
13.支持USB管控方案，支持左右端口单独控制；
★14、其余参数均应符合财政部关于《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》中（财库〔2023〕30号）“✱”项要求。供应商出具承诺函并加盖公章（格式自拟）
★15、便携式计算机属于《节能产品政府采购品目清单》内强制采购的品目，供应商须提供所投产品有效期内的节能产品认证证书扫描件。
	100台

	2
	国产操作系统
	★1、国产操作系统：操作系统须符合安全可靠测评要求，在中国信息安全测评中心网站可查，供应商需提供加盖公章的承诺函，格式自拟。
2、系统集成自带图形化桌面环境，提供AI智能助手、数据迁移、跨端协同、截图录屏、语音记事本、整理桌面、邮件客户端等智能易用功能。
3、提供自带磁盘管理器，支持硬盘健康检测、分区表错误检测、坏道检测与修复。
4、预装与操作系统同品牌的自带浏览器，且支持账号云同步功能，支持同步浏览器书签和密码，浏览器云账号和系统云账号保持一致。
▲5、操作系统同品牌自带浏览器支持青少年上网保护，拦截网页中恶意弹窗，诱导点击跳转至不良内容、低俗庸俗等有害页面的行为。
▲6、提供无服务中心的远程协助工具，支持在局域网和公共网络环境下均可完成远程协助。支持强制握手协议，主控端发起请求后，必须经过受控端确认方可建立连接。支持受控端一键取消控制权，保证受控端安全。
▲7、提供应用商店，并且应用商店可针对教育行业提供教育专属应用。
8、支持系统更新与升级功能。所提供便携式计算机需已包含操作系统、办公软件的费用，交付时即可直接使用。
[bookmark: OLE_LINK26]★9、其余参数均应符合财政部关于《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》中（财库〔2023〕34号）桌面操作系统“✱”项要求。供应商出具承诺函并加盖公章（格式自拟）
	100套
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国产办公软件
	1.所提供便携式计算机需安装国产办公软件：
（1）授权方式：办公软件教育版客户端数量授权；
▲（2）支持龙芯、飞腾、鲲鹏、兆芯、申威等国产CPU；及UOS、麒麟、中科方德、深度等国产操作系统上运行的Office办公软件产品， 
▲（3）软件客户端包含文字处理、电子表格、幻灯片演示三个模块。提供.质保期内云端增值服务权益，可通过账号登录云端服务，可跨系统、跨设备使用至少50G的存储容量云盘，提供校园模板库，PDF阅读、格式转换编辑，OCR图片识别编辑，在线视频会议等功能。
（4）文字模块需支持智能识别目录，自动识别正文的段落结构，生成对应目录等功能。支持章节导航、书签导航功能。“章节导航”支持显示章节内容、更改章节标题、增加节、删除节、合并节。“书签导航”支持显示书签，按照书签的名称和位置排序等。需提供证明资料或技术资料。
（5）表格模块需支持自动筛选高级模式，支持显示计数、导出计数、按计数排序、反选、筛选唯一/重复值等高级功能。
（6）表格模块需支持合并表格，提供一键式的批量合并表格功能，可以将多个工作表、多个工作簿、以及多个工作簿中的同名工作表进行数据智能合并。
（7）表格模块需支持“文件瘦身”功能。能够通过对对象、重复样式、空白单元格内容进行瘦身，减小文件体积，解决打开文件过程中卡顿、慢的问题。
（8）为支持师生考证需要，软件应用入围全国计算机等级考试教材目录，为国家计算等级考试科目。软件各模块无缝打开微软各对应模块的文档格式，全面兼容微软、WPS办公软件历史格式和最新文件格式：wps\.wpt\.doc\.docx\.et\.ett\.ppt\.pptx\.xls\.xlsx \.pdf等。支持通过师生现有的账号登陆云文档，实现不同操作系统下的文档操作。全面兼容Windows系统和国产Linux系统上的办公软件，文档格式兼容，使用习惯一致，API接口一致，确保师生在两个系统间文档的平滑迁移。
	













100套


四、服务要求
1．提供本地客户服务支持，7*24小时响应，至少每半年巡检一次、系统升级、数据导入、更新服务、技术支持等服务；
2．免费提供产品技术培训，并免费提供相关的培训教材；培训1名以上计算机管理人员，对系统进行操作培训。
3．提供电话热线和网络咨询服务；
4．提供一场面向管理员或最终用户培训。
5．发生故障，接到采购人通知后，应于一个工作日内派出专业的维修人员到现场进行检测维修，发生的全部费用由供应商承担。
6. 需免费提供本项目涉及所有软件漏洞的及时修复。
7.提供所有产品的售后服务函。
8.国产操作系统和国产办公软件三年内支持免费升级。
[bookmark: OLE_LINK4]9.供应商提供针对本项目的人员配置表及相应证明材料，配置表至少包含姓名、岗位、学历、专业技能和承担职责。
五、商务要求
1. 质保期
自验收合格之日起，硬件至少三年质保，软件质保至少三年，包括本次采购的所有硬软件。
2. 款项结算
供应商免费将所有设备送至采购人指定地点，并进行现场安装调试验收。经采购人验收合格后一次性付清全部款项。
3. 交付期
合同签订日起20个工作日，交付采购人验收。
六、其他要求
1.对供应商业绩的要求
2023年1月1日以来类似项目合同案例（以合同签订日期为准）。提供加盖公章或合同章的合同关键页扫描件，合同关键页须包括首页、合同金额页、采购内容页、甲乙双方签字盖章页、合同签订日期页。
2.供应商在响应文件中提供完整的实施方案、质量保证方案、培训方案和售后服务方案。
3.质量验收标准或规范
供应商保证所提供的产品质量可靠，进货渠道正常，配置合理，技术性能完全满足需求方的要求。
4. 若产品有质量问题，由供应商负责解决并承担费用。（产品质量应符合国标标准和需求方的要求）。
5.本项目采用总价包干模式，供应商投标及响应本项目，即视为已全面了解学校现有国产数据中心基础设施、网络环境、软硬件配置、系统架构及实际运行现状，充分知悉项目实施边界、潜在风险与技术约束。供应商应承诺按磋商文件、技术需求及相关规范要求完成全部工作内容，确保项目最终交付成果功能完整、运行稳定、安全合规，满足学校提出的全部业务需求，交付验收合格后即可直接投入正式使用，无需学校额外投入费用。


采购包五：网络中心动环系统升级
一、项目概况
本采购包拟对现有动力环境监控系统开展全面智能化升级改造，部署新一代物联网感知设备与智能管理平台，实现供配电、温湿度、安防等多类设备状态实时监测、智能联动与精准调控，为数据中心安全稳定运行提供全天候、高可靠保障，有力支撑学校数字化转型战略落地实施。
二、采购内容
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	嵌入式动环监控主机
	1
	套

	2
	动力环境监控系统（核心产品）
	1
	套

	3
	精密空调监控
	1
	台

	4
	UPS系统监控
	2
	台

	5
	配电柜监测
	1
	台

	6
	智能温湿度传感器
	2
	台

	7
	智能漏水传感器
	1
	台

	8
	区域漏水绳
	1
	根

	9
	蓄电池监测主机
	1
	台

	10
	霍尔传感器
	2
	台

	11
	12V单体测量模块
	32
	台

	12
	短信/电话报警模块
	1
	台

	13
	声光报警器
	1
	台

	14
	门禁管理系统
	1
	套

	15
	手机APP
	1
	套

	16
	摄像头
	6
	个

	17
	录像机
	1
	台

	18
	硬盘
	8
	块

	19
	人脸识别门禁一体机
	2
	套

	20
	国产服务器操作系统
	1
	套

	21
	系统集成与实施技术服务
	1
	套


三、技术要求
	[bookmark: _Hlk240293477]序号
	设备名称
	技术要求

	1
	嵌入式动环监控主机
	[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK3]▲1.模拟量输入：具备不少于 4路 灵活模拟量采集接口，支持 4-20mA、0-5V 标准信号输入，并兼容 干接点 及 TTL电平 检测，适应多传感器接入。（须有佐证材料，例如：国家认可的检测机构出具的检测报告、制造商检验报告、产品彩页、官网功能截图等任意一种）
▲2.继电器输出： 提供不少于 6路 工业级继电器控制输出，触点容量需满足电源切换、声光报警及大功率设备的联动控制需求。
▲3.序列通讯： 具备强大的串口扩展能力，总串口数量不少于 8路；其中包含不少于 6路标准RS485 接口及 2路RS232 接口，支持 Modbus RTU 等主流工业协议。（须有佐证材料，例如：国家认可的检测机构出具的检测报告、制造商检验报告、产品彩页、官网功能截图等任意一种）
▲4.有线网络：最少1路10/100/1000M自适应 以太网接口，支持标准 TCP/IP 协议栈。（须有佐证材料，例如：国家认可的检测机构出具的检测报告、制造商检验报告、产品彩页、官网功能截图等任意一种）
5.无线组网： 内置 LORA 集中器/网关 功能，具备远距离、低功耗传感器组网能力，节点接入容量不低于 1000台。支持扩展 WiFi 通讯功能，便于近程调试或局域网数据传输。
▲6.远程联网： 内置多模无线联网模块，支持 全网通 4G/LTE 并向下兼容 2G/3G，同时支持 NB-IoT 窄带物联网技术。（须有佐证材料，例如：国家认可的检测机构出具的检测报告、制造商检验报告、产品彩页、官网功能截图等任意一种）
7.多中心同步： 支持数据同步上报至不少于 3个 独立的远程服务器中心，确保数据的冗余备份与业务协同。
8.边缘计算： 具备高性能嵌入式处理器，支持 边缘计算逻辑控制。在广域网断开的离线状态下，网关需能独立执行本地预设的逻辑控制与设备联动计划。
▲9.数据存储： 内置工业级非易失性存储模块，在离线状态下可缓存不少于 50万条 历史记录，具备断点续传功能。（须有佐证材料，例如：国家认可的检测机构出具的检测报告、制造商检验报告、产品彩页、官网功能截图等任意一种）
⚫10.远程维护： 支持 OTA（Over-the-Air） 空中升级技术，可远程更新固件、修改配置及进行故障诊断，具备系统自愈与看门狗复位功能。（须有佐证材料，例如：国家认可的检测机构出具的检测报告、制造商检验报告、产品彩页、官网功能截图等任意一种）
11.电源保障： 支持宽电压输入，并内置或可外接 后备电池模块，确保市电断电后设备仍能持续工作并发送告警信号。
⚫12.工业设计： 采用高强度 金属防护外壳，具备优异的电磁兼容性（EMC）和抗干扰能力，适应高温、高湿等恶劣的户外环境。（须有佐证材料，例如：国家认可的检测机构出具的检测报告、制造商检验报告、产品彩页、官网功能截图等任意一种）

	2
	动力环境监控系统（核心产品）
	★1.能支持国产系统，包括X86，ARM等各种硬件指令集以及各种操作系统的国产化平台。（提供加盖供应商公章的承诺，格式自拟）
⚫2.系统能通过TCP/IP协议传输数据，支持运行商4G/NBIOT平台传输数据。（须有佐证材料，例如：国家认可的检测机构出具的检测报告、制造商检验报告、产品彩页、官网功能截图等任意一种）
★3.支持本地部署，支持云端SaaS管理，支持双平台运行，互为热备。（提供加盖供应商公章的承诺，格式自拟）
4. 支持多端管理，包括PC端，移动端，小程序等，支持微信小程序的接入。
▲5.强大的扩容能力，可多个监控站点共用一套管理平台。（须有佐证材料，例如：国家认可的检测机构出具的检测报告、制造商检验报告、产品彩页、官网功能截图等任意一种）
▲6.界面以图形界面为主，支持GIS电子地图，能在PC端或手机端显示监控站点的地图位置。（须有佐证材料，例如：国家认可的检测机构出具的检测报告、制造商检验报告、产品彩页、官网功能截图等任意一种）
7.报表支持统计每日、每小时的人流量等情况，支持统计监控站点的占用、繁忙和排队等待的情况分析。可以查看单个监控站点人流量、监控站点占用情况、卫生情况等历史曲线记录，并可随时查看任意时段的曲线记录，同时支持多个监控站点统计情况的对比分析，为监控站点管理者提供依据。
⚫8.支持视频接入，可以联动视频弹窗，联动预置位跳转等。（提供加盖供应商公章的承诺，格式自拟）
9.支持用水和用电情况的统计，支持灯光的节能控制。
10.支持对监控站点资产管理，领用记录，统计等。报表支持excel及pdf导出，方便查看和比对数据；系统可以同时容纳海量用户使用，具有权限分级展示功能，支持用户角色和分级授权。
11.支持能效管理，能计算机房实时PUE及时段PUE。界面支持运行时调整，支持多种界面风格供客户选择。
12.系统具有针对监控站点管理者的使用功能，提供数据统计分析，趋势分析等。
13.系统具备提供一个完备的二次开发平台以及各类数据接口（REST/webservice等），能与其他系统进行集成。
14.监控管理系统应具备较强的扩展能力和扩充能力，可灵活扩展功能模块和添加监控站点管理对象，既可以建成最小的基本系统，也可以扩展成较全面的大系统。
15.系统可同时展现多个窗口，对应不同的大屏输出（上电视墙），用户通过“拖拉”方式可以把不同的界面拉到相应的显示屏上，方便用户管理。
⚫16.报警可以定义重要级别，并按级别排序处理，并可以将不同的报警级别、内容选择报警方式；提供界面滚动条或弹出窗口、电子邮件、声光、短信或电话语音等多种报警方式（需要有相关的硬件设备相匹配）。（须有佐证材料，例如：国家认可的检测机构出具的检测报告、制造商检验报告、产品彩页、官网功能截图等任意一种）
▲17.支持手机APP管理功能，手机APP可实现人员考勤，管理，任务派发等管理功能。（须有佐证材料，例如：国家认可的检测机构出具的检测报告、制造商检验报告、产品彩页、官网功能截图等任意一种）
18.前端页面支持广告或宣传片播放，并支持远程更换调整。

	3
	精密空调监控
	1、操作：通过综合监控软件可以远程修改空调各设置参数（如：空调温湿度、报警上下限等），对空调进行远程开关机、复位操作。
2、状态监测：对空调的各部件（(如：压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网)运行状态正常与否进行实时监控和显示。
3、参数监测：对空调运行时各参数（如：回风温湿度、送风温湿度、温湿度的高低报警值、压缩机运行时间）进行实时的监测和显示。
4、监测报警：系统一旦监测到有报警或参数越限(如：风机故障、压缩机故障、过滤器堵塞、温度湿度越限)，系统将可以进行支持多种告警方式。
5、历史曲线：对重要参数（例如：温湿度），可作曲线图形记录，用户可通过图形记录直观地看到空调机组的运行品质。
6、事件查询与报表生成：对空调产生的报警事件，可以根据不同的条件进行查询，对查询的结果可生成报表并可打印输出。

	4
	UPS系统监控
	1、参数监测：UPS的各种电压、电流、频率、功率以及内部整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部件的运行状态进行实时监视。最终监测的内容和控制的项目与该型号通讯协议规定的内容一致。系统可对监测到的各项参数设定越限阈值（包括上下限、恢复上下限）。
2、监测报警：一旦UPS发生越限报警或故障，系统将自动切换到相应的监控界面，且发生报警的该项状态或参数会变红色并闪烁显示，同时产生报警事件进行记录存储并有相应的处理提示。
3、事件查询与报表生成：实时记录UPS主要监测量的历史数据，并以曲线、报表等方式汇总，以便于机房管理人员对UPS设备工作情况汇总报表打印，从而形成更为详细机房设备维护记录。

	5
	配电柜监测
	支持市电供电参数监测：
1、电源进线柜参数监测：三相电压、电流、频率、功率、功率因数、有功功率、无功功率。
2、电源出线柜参数监测：三相电压、电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率。
3、重要的参数曲线记录：系统可对重要参数进行记录，并通过历史曲线图中每天的电压、电流、频率、有功、无功的最大值、最小值、当前值及电压、电流峰值，直观反应三相电压、电流是否均衡。
4、报警日志：系统自动记录供配电系统的报警信息（日志内容包括：发生报警的时间、报警的内容、报警级别、报警是否被确认等），并可对报警日志信息查询、输出。
5、报警功能：对于供配电系统，发生报警均具有较高的报警级别。若发生报警，用户可以选择选择多种报警模式：支持多种告警方式，以便及时处理。

	6
	智能温湿度传感器
	1、实时监测：通过温湿度传感器可以实时准确的监测机房内的温湿度。
2、超正常值报警：可以设置机房温湿度正常上、下限值，当机房的温湿度超过预定值时，系统自动对外发送报警信息，支持多种告警方式。
3、操作：管理人员接到系统温湿度报警后可通过综合监控系统对机房内的空调进行调节，以完成对机房环境温湿度的控制。
4、历史曲线：通过历史曲线可以对当天和做了历史记录的任意一天的曲线进行查询。

	7
	智能漏水传感器
	1、状态监测：实时监测漏水系统中漏水控制器的工作状态。
2、断线报警功能：对感应线有断线报警功能。
3、报警日志：系统自动记录漏水系统的报警信息（日志内容包括：发生报警的时间、报警的内容、报警级别、报警是否被确认）。
4、多模式报警：当监测到有漏水现象时，支持多种告警方式。                                

	8
	区域漏水绳
	1.断裂强度：不低于90公斤。
2.材料：合金导线+PE线架。
3.耐火等级：一级。
4.线缆直径：5 mm。
5.最大暴露温度： 85℃。
6.检测线缆长度最大可接线缆长度为500米。

	9
	蓄电池监测主机
	搜集本组所属监测模块的数据，采集组电压、电流并进行单体容量分析。

	10
	霍尔传感器
	300A/4V（开口式）

	11
	单体监测模块
	可以监测单块电池的电压、温度、内阻、SOC、SOH，配合管理模块进行电池电压均衡管理。

	12
	短信/电话报警模块
	系统发生异常，或现场使用者发出求救等信息时，能通过云端短信、电话服务平台、邮件等方式通知管理人员。支持现场的声光报警，按钮支持自复位，现场声光报警支持触发后达到设定时间自动消声及手动消声。

	13
	声光报警器
	1.额定电源： 标准 DC12V 供电。
2.宽电压适应性： 支持 DC9V 至 DC15V 范围内的稳定工作，适应现场供电电压波动。
3.功耗控制： 报警状态下最大工作电流不大于 400mA。
4.声音性能： 采用高分贝压电发声单元，声压强度在 1 米处不低于 100dB，确保在嘈杂的环境下具备足够的穿透力。
5.报警模式： 具备高频声响与同步闪烁的双重报警功能。
6.闪烁频率： 报警闪光频率需在 150 至 250 次/分钟 范围内，且闪烁间隔均匀，视觉警示效果显著。
7.持续能力： 在额定电压下，设备连续报警工作时间应不少于 45 分钟。
8.环境耐受性： 工作温度范围需覆盖 -20℃ 至 +60℃，满足北方地区四季气温变化要求。
9.外壳材质： 采用高强度 ABS 防火阻燃材料，具备优良的耐火性及抗冲击性能。
10.尺寸要求： 为便于安装，设备外形尺寸应控制在约 130mm × 80mm × 50mm 以内，兼容标准壁挂式或吸顶式安装。

	14
	门禁管理
系统
	1.实时监控各道门人员进出的情况，并进行记录，对人员的进出区域、有效日期、进出时段等进行授权，并可对人员进行权限划分，可对门控器进行远程设置操作，支持集中发卡功能。
2.支持与其他子系统进行功能联动，如：发生火警时联动门禁控制器自动打开。

	15
	手机APP
	1.支持实时数据查看。
2.支持告警查看与确认。
3.支持任务工单与管理。
4.支持系统巡检与运维管理。
5.支持拍照上传工作现场照片。
6.支持现场问题即时上报。
7.支持任务派发。
8.支持远程控制。
9.用户注册，设备绑定等功能支持。
10.支持安卓/IOS
11.支持与动力环境监控系统联动使用。

	16
	摄像头
	1.摄像头类型：半球；
2.像素：≥400万；
3.分辨率：≥2560*1440。

	17
	录像机
	1.支持的录像方式，包括但不限于手动录像，定时录像，事件录像，移动侦测录像，报警录像，动测或报警录像，动测且报警录像，智能侦测录像。
2.支持录像回放，包括但不限于即时回放，常规回放，事件回放，标签回放，外部文件回放，日志回放，智能回放，视频摘要回放，分时段回放纠错。
3.备份方式，包括但不限于常规备份，事件备份。
4.I/O接口；
5.视频输入≥16路；视频输出≥ 2路HDMI，≥2路VGA；音频输入≥1路，RCA接口（电平2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）
音频输出≥2路，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ；报警输入≥16路；报警输出≥4路；其它接口 硬盘：8个SATA接口，1个eSATA接口，每个接口支持容量≥6TB的硬盘。

	18
	硬盘
	1.数据存储监控专用，容量≥6TB。
2.转速≥7200rpm。

	19
	人脸识别门禁一体机
	1.人脸识别电子门禁。本地支持≥1 万人脸库，≥15 万条事件记录。
2.至少7 英寸 LCD 触摸显示屏，屏幕比例 9:16，屏幕分辨率 600*1024，采用宽动态 200 万双目摄像头，采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下人脸认证效果不受影响。

	20
	服务器操作
系统
	1. 动力环境监控系统需部署在国产安全可靠服务器操作系统上。国产安全可靠服务器操作系统由供应商提供，系统整体安装部署在学校国产化虚拟化主机中。
★2.国产操作系统：操作系统须符合安全可靠测评要求，在中国信息安全测评中心网站可查，供应商需提供加盖公章的承诺函，格式自拟。
★3.操作系统其余参数均应符合财政部关于《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》中（财库〔2023〕34号）服务器操作系统“✱”项要求。供应商出具承诺函并加盖公章（格式自拟）。
4.具备文件管理、设备管理、用户管理、日志管理、服务管理、进程和监控管理、网络管理、资源管理、软件包管理、磁盘管理、安全中心等基本功能，提供语言支持工具、文件共享服务、集成开发平台、更新管理器、备份还原等常用工具，支持 KVM、Docker等。

	21
	布线安装调试
	动环监控系统设备集成整合、线缆敷设、设备安装、系统配置、联调测试、功能验证、验收交付、竣工资料编制、技术培训及质保期内3年运维保障服务。稳定运行动环监控系统服务能力，确保系统满足机房动力环境监测、告警、管理等使用要求。

	注：“▲”为重要技术参数，共9项；“⚫”为一般技术参数，共5项；未标注符号的参数为其他技术参数。各参数的具体赋分以评分标准为准。


四、服务要求
1. 提供本地客户服务支持，7*24小时响应，设备故障报修的响应时间不超过2小时，系统若出现问题，现场不能排除的，供应商接到采购人通知后需及时答复，特殊情况应在24小时内到达现场，若确实属于设计、制造问题，进行无偿维修服务。
2.至少每半年巡检一次、平台升级、数据导入、更新服务、技术支持等服务。
3. 培训1名以上网络管理人员，对系统进行操作培训。
4. 提供电话热线和网络咨询服务。
5. 需免费提供所有软件漏洞的及时修复。
6.供应商提供针对本项目的人员配置表及相应证明材料，配置表至少包含姓名、岗位、学历、专业技能和承担职责。
五、商务要求
1. 质保期
自合同签订验收合格之日起3年质保。
2. 款项结算
经采购方验收合格后，供应商提供合法正规发票，采购人一次性付清全部款项。
3. 交付期
合同签订日起20个工作日，交付采购人验收。
六、其他要求
1.对供应商业绩的要求
2023年1月1日以来类似项目合同案例（以合同签订日期为准）。提供加盖公章或合同章的合同关键页扫描件，合同关键页须包括首页、合同金额页、采购内容页、甲乙双方签字盖章页、合同签订日期页。
2.供应商在响应文件中提供完整的实施方案、质量保证方案、培训方案和售后服务方案。
3.成果交付要求
（1）本项目采用总价包干模式，供应商投标及响应本项目，即视为已全面了解学校现有国产数据中心基础设施、网络环境、软硬件配置、系统架构及实际运行现状，充分知悉项目实施边界、潜在风险与技术约束。供应商应承诺按招标文件、技术需求及相关规范要求完成全部工作内容，确保项目最终交付成果功能完整、运行稳定、安全合规，满足学校提出的全部业务需求，交付验收合格后即可直接投入正式使用，无需学校额外投入费用。
（2）供应商负责安装调试，达到正常运行条件后书面通知采购人验收。安装完成后应提供详细的安装报告，并详细记录各种指示的实测数据。
（3）嵌入式动环监控主机具有具备国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。动力环境监控系统监控软件需有《软件著作权》。
（4）采购人根据要求对产品进行验收、确认产品的规格、型号和数量。
（5）验收合格后，填写验收单，并向采购人提交所包含的所有资料，以便使用单位日后管理和维护。
4. 质量验收标准或规范
（1）供应商保证所提供的产品质量可靠，进货渠道正常，配置合理，技术性能完全满足采购文件要求。
（2）若产品有质量问题，由供应商负责解决并承担费用。（产品质量应符合国标标准要求）。
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[bookmark: _Toc240297588]第四章　合同文本
（采购包     ）
甲方（采购人）：西安职业技术学院学校
乙方（中标供应商）：_________________
一、供货条件：
（一）供货地点：甲方指定地点。
（二）交付期：_______________
（三）质保期：_______________
二、合同价款
（一）本合同项下总价款为人民币_________元（小写，精确到小数点后两位），即__________（大写）。合同履行期间，合同总价固定不变，不受市场价格变化因素的影响。
（二）总报价包括完成本项目所需的原材料成本、设计费、运杂费（含保险费用）、安装调试费、售后服务费、备品备件费、税金及合理利润等全部费用。采购人不再额外承担其他任何费用。
（三）伴随服务（费用包含在总报价内）：全部设备的技术设计、运输、安装调试、摆放位置或地点变更、人员培训、售后服务、含税等费用。
三、款项结算
（一）付款进度：
经甲方验收合格后一次性付清全部款项。
（二）支付方式：银行转账。
（三）结算方式：乙方持中标通知书、政府采购合同、发票、政府采购项目验收单，与甲方结算。
乙方要如实开具发票，不得变更开票内容，乙方开具发票出现税务争议时，乙方需承担税款、滞纳金、罚款等赔偿责任以及其他相关责任。
四、双方的权利和义务
（一）甲方的权利和义务
1、甲方有义务保证按合同所规定的内容及时间支付乙方相关费用。
2、因乙方原因供货延误，给甲方造成损失或被第三方要求索赔的，乙方应全额承担全部损失（包括但不限于赔偿款、诉讼费、律师费等）。
3、甲方有权对乙方交付的货物进行查验。经查验不合格或不符合供货要求的，甲方有权要求乙方退货、更换，乙方应按照甲方要求立即完成退货或更换，由此产生的相关费用及损失由乙方承担。更换货物的时间仍计入乙方供货期限内，如超过供货期限的，属于逾期供货，甲方有权要求乙方承担违约责任。
4、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。
（二）乙方的权利和义务
1、乙方提供的货物必须设计科学、技术成熟、工艺精良，必须是生产厂商原厂生产的、全新未开封的，必须符合国家标准（包括强制性标准及推荐标准）、行业标准、企业标准及相应的技术规范中要求最高的标准。
2、乙方提供的货物设计、技术、外型等均应符合我国的有关法律、知识产权及行业标准。凡因以上问题与第三方发生任何纠纷，均由乙方承担责任，与甲方无关。由此给甲方造成损失的，乙方应当承担全部的赔偿责任，包括但不限于甲方的全部经济损失、发生诉讼所产生的诉讼费、律师费等一切费用。
3、乙方提供的货物应通过生产厂检验，并应提供质量合格证书；在正常使用下不应对操作者等任何人造成伤害。如因货物质量瑕疵或标示不明确等原因造成人身损害、财产损失的，乙方应当承担所有责任，并赔偿甲方全部损失。包括但不限于甲方的全部经济损失、发生诉讼所产生的诉讼费、律师费等一切费用。
4、乙方有义务就本合同所购货物对甲方提供免费咨询服务，并免费培训甲方人员的操作使用。
5、乙方交付的货物质量不符合本合同约定的，应在甲方要求的时间内予以更换。
五、知识产权及承诺
（一）乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权或其他合法权益，否则视为乙方违约，由此产生的一切损失由乙方承担。
（二）经甲乙双方协商一致，本项目产生的知识产权归甲方拥有。
六、包装和运输
（一）产品及其备附件的包装应为出厂时的原包装，包装内应附有详细的装箱清单、出厂合格证明及其他相关资料。
（二）运输由乙方负责，运杂费已包含在合同价款内，包括从产品供应地点运送至交付地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。
（三）运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交付。
（四）乙方提供的产品及相关快递服务的包装要求，应该严格按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财库办〔2020﹞123号）文件执行。
（五）产品及其备附件到达甲方指定地点后，乙方应按有关技术规程和甲方要求进行存放和保管。
七、售后服务
乙方所供货物提供以下售后服务：
（一）质保期内：
1、发生质量问题，接到甲方通知后，应于当日派出专业的维修人员到现场进行检测维修，发生的全部费用由乙方承担，若需送回生产厂，乙方承担往返费用；
2、定期派技术人员到现场走访，给予检查维护；
3、排除故障的期限不得超过48小时（工作日）。否则甲方有权指定第三方维修，维修费用由乙方承担，且不影响保修期限。
（二）质保期结束前，进行系统测试，全面保养维护，确保正常运行。
（三）质保期满：发生质量问题，接到甲方通知后，应于当日派出专业的维修人员到现场进行检测维修，发生的硬件维修及更换费用由甲方承担。
（四）乙方对其所供产品质量负责，因产品质量问题引发的一切责任由乙方承担，乙方延迟交付超过十五天的甲方有权单方解除合同。甲方向乙方送达解除通知之日合同解除。
八、验收
（一）全部货物送达指定地点后，甲方有权委托相关质检单位对其进行抽样检测，抽样检测费用由乙方承担。
（二）项目完工后，乙方向甲方发出验收申请。甲方组织乙方（必要时请有关专家）进行验收，验收合格后，填写政府采购项目验收单（一式伍份）作为对项目的最终认可。
（三）乙方向甲方提供实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。
（四）验收要求：
1．甲方组建验收小组，按国家有关规定规范进行验收，若无国家标准按行业标准验收，必要时邀请相关专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由甲方当地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。
2．乙方须为验收提供必需的一切条件及相关费用。其标准不能低于投标文件中所承诺的质量要求。
（五）验收依据：
1．招标文件、投标文件、澄清表（函）；
2．本合同及其附件；
3．国家相应的标准、规范。
九、违约责任
（一）违约责任：
乙方交付的货物、提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价10%的违约金。
（二）其他违约责任由双方平等协商后补充。
（三）未按合同要求提供货物或货物质量不能满足合同要求，甲方应当将乙方违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，甲方有权依据《民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求乙方承担违约责任。同时，政府采购监管部门有权依据《政府采购法》及相关法律法规对乙方的违法行为进行相应的处罚。
十、合同的变更和修改、中止和终止
（一）本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议，经双方同意后，以补充协议方式由双方法定代表人或其授权代表签字后生效。
（二）甲方因乙方不履约或乙方其他原因而解除合同的，乙方须返还甲方全部费用、赔偿甲方由此产生的损失并承担其他相关责任，相应责任承担方式按照本合同约定执行。
（三）乙方因甲方不履约或甲方其他原因而解除合同的，乙方不予返还甲方已付乙方已提供相应服务的费用款项，甲方赔偿乙方由此产生的损失并承担其他相关责任。
十一、保密条款
（一）乙方应遵守国家有关保密的法律法规和行业规定，并对甲方提供的资料负有保密义务。
（二）本条款为独立条款，本合同的无效、变更、解除和终止均不影响本条款的效力。
十二、争议解决
（一）本合同适用法律为中华人民共和国法律。
（二）凡与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如协商后仍不能达成协议时，按下列第___种方式解决。
1．提交西安仲裁委员会。
2．依法向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十三、不可抗力
（一）不可抗力是指合同签字后发生的非甲乙双方所能控制的、并非合同方过失的、无法中止的、不能预防的事件，包括战争、地震等重大自然灾害、重大公共卫生紧急事件、或者法律法规变动等。双方互不负违约责任。
（二）受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，五日内将所发生的不可抗力事件的情况书面通知另一方，并另一方尽快审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。
（三）当不可抗力发生后，如果服务并未因此中断或受到影响的，则就本合同执行来说，视为不可抗力未发生。
十四、合同生效及其他
（一）本合同自签订之日起生效。
（二）合同一式   份，甲方执   份、乙方执   份。
（三）未尽事宜由双方在签订合同时具体明确或签订补充合同。
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[bookmark: _Toc240297589]第五章　投标文件构成及格式



［项目名称］
投标文件
（项目编号：XCZX20XX-XXXX）






供应商：__________________
采购包：__________________
时　间：__________________

特别提醒：本章中项目名称、项目编号、采购包等信息须按照投标邀请函自行填写。


目　　录


第一部分　投标函	X
第二部分　开标一览表	X
第三部分　资格证明文件	X
第四部分　实质性条款响应	X
第五部分　投标方案	X
第六部分　供应商概况	X
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第一部分　投标函
西安市市级单位政府采购中心：
我方收到贵中心发布的［项目名称］（项目编号：［项目编号］）的招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目采购包［___］（项目不分采购包时留空或填写“/”或删除，全文同）的采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
1．我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。
2．我方已悉知并及时关注了贵中心在陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。
3．我方同意向贵中心提供与本次采购活动有关的全部证明材料，并保证所提交的证明材料真实、合法、有效。
4．我方理解最低价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。
5．我方不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为；
6．我方不属于为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；
7．我方投标文件在开标之日起［___］个日历日（应不少于90个日历日）内有效。
8．若我方中标，我方承诺：
（1）将投标文件有效期延长至合同执行完毕；
（2）收到中标通知书后提交纸质投标文件一正两副，并按时足额交纳履约保证金；
（3）遵照招标文件中的要求，完成本项目的合同责任和义务。
9．所有关于此次采购活动的函电，请按下列方式联系：
（1）法定代表人（负责人）或授权代表：（签字或盖章）
（2）联系电话：
（3）通讯地址：
（4）邮　　编：
（5）电子邮箱：
供应商：（供应商全称并加盖公章）
日　期：　　年　月　日
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第二部分　开标一览表

	报价内容

项目及采购包
	A
	B

	
	投标报价（元）
	交付期

	［项目名称］
采购包［___］
	
	


供应商：（供应商全称并加盖公章）

〖注〗以下情况按无效投标处理：
1．A栏未按阿拉伯小写金额样式填写，B栏未填写交付期。
2．本表A栏值与分项报价表中的“合计”值不一致的。
3．投标报价超过本采购包/项目采购预算的。
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分项报价表
采购包［___］
	一
	产品购置费

	序号
	标的名称
（产品名称）
	品牌
	型号
	规格
	制造商
	数量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其他费用

	序号
	费用名称
	费用描述
	数量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	合计
	


供应商：（供应商全称并加盖公章）

说明：1．供应商应依据第三章「采购内容」逐项填写。
2．总价=单价×数量；合计=总价的算术和。
3．表格空间不足时，可自行扩展。
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第三部分　资格证明文件
（一）基本资格条件
1．有效的注册登记证明文件



2．财务状况报告
说明：两种形式任选一种，其中采用第二种形式的供应商须按下方给定格式自行填写基本存款账户信息。
『基本存款账户信息』
账户名称：
账户号码：
开户银行：
法定代表人（或负责人）：（签字或盖章）
基本存款账户编号：（请向开户银行进行询问）
供应商：（供应商全称并加盖公章）
日期：　　年　月　日


3．社会保障资金缴纳证明



4．税收缴纳证明


5．无重大违法记录声明
说明：按下方给定格式进行填写
（1）供应商可通过【信用中国】（www.creditchina.gov.cn）、【中国政府采购网】（www.ccgp.gov.cn）网站对自身信用记录进行自查。
（2）供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。
『无重大违法记录声明』
西安市市级单位政府采购中心：
我方作为［项目名称］（项目编号：［项目编号］）采购包［___］的投标供应商，在此郑重声明：
1．在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中［___］（填“没有”或“有”）重大违法记录。
2．我方［___］（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。
3．我方［___］（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。
4．我方［___］（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。
如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。
特此声明。
	供应商：（供应商全称并加盖公章）
	日　期：　　年　月　日


6．法定代表人（负责人）委托授权书\身份证明
说明：按下方给定格式进行填写
（1）法定代表人（负责人）包括：①企业法人的法定代表人；②个人独资企业的投资人；③分支机构的负责人；④合伙企业的执行事务合伙人（委派代表）；⑤个体工商户业主；⑥农民专业合作社的法定代表人。
（2）委托授权书\身份证明（二选一）：法定代表人（负责人）委托代理人参加投标时，仅须提供法定代表人（负责人）委托授权书；法定代表人（负责人）亲自参加投标时，仅须提供法定代表人（负责人）身份证明。
『法定代表人（负责人）身份证明』（格式）
西安市市级单位政府采购中心：
［法定代表人（负责人）姓名］系［供应商全称］的法定代表人（负责人），特此证明。
	法定代表人（负责人）
身份证正反面（扫描件）
或护照资料页（扫描件）


供应商：（供应商全称并加盖公章）
日期：　　　年　月　日


『法定代表人（负责人）委托授权书』（格式）
西安市市级单位政府采购中心：
现委托［授权代表姓名］代表我方参加贵中心组织的［项目名称］（项目编号：［项目编号］）采购包［___］的政府采购活动，以我方名义签署、澄清、确认、递交、撤回、修改投标文件，签订合同和全权处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。
本授权有效期与投标文件有效期一致。授权代表无转委托权。
授权代表姓名：_________________________	联系电话：______________
身份证（护照）号码：_________________	职务：__________________
通讯地址：_______________________________________________________
	法定代表人（负责人）
身份证正反面（扫描件）
	
	授权代表
身份证正反面（扫描件）

	或护照资料页（扫描件）
	
	或护照资料页（扫描件）


法定代表人（负责人）：（签字或盖章）
供应商：（供应商全称并加盖公章）
授权日期：　　　年　月　日


（三）特定资格条件（如有）
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第四部分　实质性条款响应
说明：对第三章“招标内容及要求”中标注“★”的各项实质性条款作出响应，若招标文件未设置实质性条款，则请忽略此表。
	序号
	招标文件
	投标文件
	响 应说明

	
	实质性条款
	响 应内容或索引
	

	示例：
	某单位购买扫描设备
	
	

	1
	★平均无故障时间：≥500小时
	平均无故障时间：600小时
	优于

	2
	★扫描速度：每分钟25页以上
	扫描速度：每分钟25页
	符合

	3
	★扫描方式：双面高速扫描
	扫描方式：单面高速扫描
	负偏离

	…
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	① 表格行数不够时，请自行扩展。
② 因单元格空间有限，不足以容纳响 应内容（如用于证明产品性能、功能的图、表、认证证书、检测报告等）时，允许在本表下方另附，但须在“响应内容或索引”中注明引用位置，如“见本表下方4.1 表题”或“见本表下方4-1 图题”（可自行编号，并确保上下文一致，因引用位置错误引起的不良后果由供应商自行承担）。
③ “响 应说明”应根据实际响 应程度填写“优于”、“符合”、“负偏离”，对实质性条款的响应出现负偏离的，按无效投标处理。
④ 表格中“示例”部分仅供参考，供应商在响应时请自行清除。


附：	实质性响应材料
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第五部分　投标方案
（一）技术（服务）条款响应（暗标盲评部分）
特别提醒：
①请按照招标文件第二章“评审方法和程序”的“（二）评标形式”中的暗标盲评部分的响应要求进行编制，否则，其投标视为无效。
②暗标盲评部分的响应内容必须在“（一）技术条款响应”下完整体现，不允许引用其他响应部分的内容。

技术（服务）响应方案
供应商结合第三章《招标内容及要求》相关要求及第二章《评审要素及分值一览表》暗标部分中各评审要素逐项编写方案。

示例：
1．实施方案

2．质量保证方案

3.培训方案

4.售后服务方案

……


（二）商务条款响应
1.商务要求（非实质性）条款偏差表
	序号
	招标文件
	投标文件
	响应说明

	
	商务要求非实质性条款
	商务要求响应内容或索引
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	① 只需对第三章商务要求中的非实质性条款（未标注★的）作出响应。表格行数不够时，请自行扩展。
② 因单元格空间有限，不足以容纳响应内容时，允许在本表下方另附，但须在“响应内容或索引”中注明引用位置，如“见本表下方5.2.1 表题”或“见本表下方5-2-1 图题”（可自行编号，并确保上下文一致，因引用位置错误引起的不良后果由供应商自行承担）。
③ “响应说明”应根据实际响应程度填写“优于”、“符合”、“负偏离”。
④ 表格中“示例”部分仅供参考，供应商在响应时请自行清除。



2.商务评审部分响应方案
供应商结合第三章《招标内容及要求》相关要求及第二章《评审要素及分值一览表》商务评审部分中各评审要素逐项编写方案。

示例：
1．技术参数评审

技术（服务）要求（非实质性）条款偏差表
	序号
	招标文件
	投标文件
	响应说明

	
	技术要求非实质性条款
	技术要求响应内容或索引
	

	示例
	黑色，打印量≥1500页
	1、黑色，打印量1500页……
2、产品描述、产品优势（若有）
	符合

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	① 只需对第三章技术（服务）要求中的非实质性条款（未标注★的）作出响应。表格行数不够时，请自行扩展。
② 因单元格空间有限，不足以容纳响应内容时，允许在本表下方另附，但须在“响应内容或索引”中注明引用位置，如“见本表下方5.1.1 表题”或“见本表下方5-1-1 图题”（可自行编号，并确保上下文一致，因引用位置错误引起的不良后果由供应商自行承担）。
③ “响应说明”应根据实际响应程度填写“优于”、“符合”、“负偏离”。
④ 表格中“示例”部分仅供参考，供应商在响应时请自行清除。



2．合法来源渠道证明


3.派项目团队人员情况表
	岗位
	姓名
	年龄
	性别
	资格\学历\职称
	在本行业从业工作年限
	主要工作业绩和经历

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备注
	① 表格行数不足时请自行扩展。
② 招标文件对人员“资格\学历\职称”提出要求的，应在本表下方附相应的“资格证\学历证\职称证”等证明材料。


附：人员资格证\学历证\职称证等材料

4.业绩

……



（三）合同条款响应
	对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选☑：Alt+小键盘9745）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明）

	序号
	合同主条款
	合同条款明细
	投标文件响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备注
	① 表格行数不够时，请自行扩展。
② 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
③ “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。




（四）其他需要提供的资料
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第六部分　供应商概况
（一）供应商基本信息
	单位基本情况

	供应商全称
	

	注册地址
	
	成立时间
	

	统一社会信用代码
	
	单位性质
	

	法定代表人
（负责人）
	
	所属行业
	

	基本存款账户
开户银行
	
	基本存款
账户账号
	

	上年度营业收入*
	
	资产总额
	

	经营范围
	

	资质证书名称
	证书号
	等级
	类型

	
	
	
	

	
	
	
	

	从业人员情况

	从业人员总数
	　　（人）
	管理人员
	　　（人）
	专业技术
	　　（人）

	
	
	残疾人
	　　（人）
	少数民族
	　　（人）

	存在直接控股、管理关系的相关供应商

	关系
	供应商名称

	
	

	
	

	说明
	① 成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可不填写“上年度营业收入”；
② 招标文件接受联合体的，联合体各方均应提供；
③ 表格空间不足时，请自行扩展。




（二）供应商参加政府采购活动承诺书
未签署下列承诺书的，将被视为无效投标，其责任由供应商自行承担。
1．质量安全责任承诺书
为保证本采购项目顺利进行，作为参与本次采购活动的供应商，现郑重承诺：
（1）我方所投产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。
（2）我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。
（3）对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。
（4）我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。
（5）若我方所投产品或原材料属于强制性产品认证目录内品目，我方承诺该产品或原材料满足国家强制性产品认证要求，具备“中国国家强制性产品认证证书”。

供应商：（供应商全称并加盖公章）
日　期：　　年　月　日

2．参加政府采购活动行为自律承诺书
作为参加本次政府采购项目的供应商，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：
（1）不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；
（2）不与其他供应商恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中 标、成 交；
（3）不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中 标、成 交；
（4）不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
（5）不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
（6）不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；
（7）不在提供商品、服务或工程施工过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；
（8）不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；
（9）不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。
（10）尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、采购代理机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

供应商：（供应商全称并加盖公章）
日　期：　　年　月　日
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（三）享受政府采购优惠政策需要提供的资料
中标供应商享受了政府采购优惠政策的，将随中标结果公开其声明或者有关证明文件，接受社会监督。
1．中小企业声明函
说明：
① 供应商在填报前请认真阅读《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），供应商为中小企业的，按下文给定格式填写《声明函》。
联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
未按要求提供的，将不享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。
② 声明函中的中小企业指的是货物制造商、工程承建商或服务承接商。对于货物类项目，供应商希望获得政府采购优惠政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。
③ 声明函中“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
④ 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：见第二章「前附表」。
『中小企业声明函』（货物类格式）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加［项目名称］（项目编号：［项目编号］）采购包［___］的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
（1）［标的名称］，属于［采购文件中明确的所属行业］；制造商为［企业名称］，从业人员［___］人，营业收入为［___］万元，资产总额为［___］万元，属于［___企业］（选填中型企业、小型企业、微型企业）；
（2）［标的名称］，属于［采购文件中明确的所属行业］；制造商为［企业名称］，从业人员［___］人，营业收入为［___］万元，资产总额为［___］万元，属于［___企业］（选填中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）
日　期：　　年　月　日

2．残疾人福利性单位声明函
说明：供应商在填报前请认真阅读《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），供应商为残疾人福利性单位的，按下文给定格式填写声明函（给定格）。
未按要求提供的，将不享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。
『残疾人福利性单位声明函』（格式）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加［项目名称］（项目编号：［项目编号］）采购包［___］的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）
日　期：　　年　月　日

3．监狱企业证明函
说明：供应商在填报前请认真阅读《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）, 供应商为监狱企业的，按下文要求提供证明文件。
未按要求提供的，将不享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。
『监狱企业证明函』
根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。


4．符合本国产品标准的声明函
说明：
① 供应商在填报前请认真阅读《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
② 供应商提供的产品为本国产品的，按下文给定格式填写《关于符合本国产品标准的声明函》或者提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件；出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供《关于本国产品比例的声明函》，承诺提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上。
③ 供应商未按照上述要求提供相关内容的，不享受本国产品的支持政策，但不影响投标文件的有效性。

关于符合本国产品标准的声明函（格式）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.［产品名称1］，生产厂为［厂名］，厂址为［生产厂址］。［产品名称1］的中国境内生产的组件成本占比≥［规定比例］。［产品名称1］的［关键组件］在中国境内生产。［产品名称1］的［关键工序］在中国境内完成。
2.［产品名称2］，生产厂为［厂名］，厂址为［生产厂址］。［产品名称1］的中国境内生产的组件成本占比≥［规定比例］。［产品名称2］的［关键组件］在中国境内生产。［产品名称2］的［关键工序］在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）
日　期：　　年　月　日


填写说明：
（1）产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
（2）生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
（3）该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
（4）该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
（5）该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]

所投产品为本国产品的有关证明文件
【以财政部会同有关部门规定的有关证明文件为准】
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关于本国产品比例的声明函（格式）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）
日　期：　　年　月　日
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