第三章   采购内容及要求
[bookmark: _GoBack]1.采购需求
项目名称：旬阳市麻坪镇麻坪社区基础配套提升项目
项目所在地区：旬阳市麻坪镇麻坪社区搬迁安置点
建设内容概况：旬阳市麻坪镇麻坪社区基础配套提升项目位于旬阳市麻坪镇麻坪社区搬迁安置点，主要施工内容为修建公共卫生间2个，砖混结构，面积52㎡;室外排水(污)管道清淤，重新铺设0.5米钢丝纤维管500米。
工期：本项目服务期30天 
2. 工程量清单
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	新建厕所两座
	
	
	

	1
	010103001001
	场地清表
	1 、杂草清理、垃圾外运3公里
	m2
	52

	
2
	
040101002001
	
基槽土方开挖
	1 、土方开挖（人工  +  机械）
2 、人工清理
3 、渣土外运3公里
	
m3
	
56

	3
	010103001002
	基础处理
	1 、人工整平、夯实
	m2
	52

	4
	040103001001
	基础回填
	1 、土方回填（人工  +  机械）
	m3
	26

	5
	010501001001
	基础垫层
	1 、 自拌C20  混凝土垫层
2 、模板
	m2
	52

	6
	010502022001
	地圈梁
	1 、C25自拌混凝土
3 、养护
	m3
	2.42

	7
	010505012001
	地圈梁模板
	1 、模版人工制作 ,  安装
	m2
	20.16

	8
	010905001001
	基础卷材防水
	1 、3mm厚丙纶布2遍
	m2
	52

	9
	040305004001
	砖砌体
	1 、MU10  烧结页岩砖
2 、 自拌混合砂浆
	m3
	18.36

	
10
	
010502021001
	
240×240构造柱
	1 、C25自拌混凝土
2 、养护
3 、模板
	
m3
	
1.5

	11
	010506001001
	现浇构件钢筋
	1 、 Φ10以内钢筋
	t
	0.9

	12
	010506001002
	现浇构件钢筋
	1 、 Φ10以上钢筋
	t
	0.5

	
13
	
010901008001
	
屋面混凝土
	1 、C25自拌混凝土15cm厚
2 、养护
3 、模板
	
m2
	
15

	14
	010902004001
	屋面排水管
	1 、 Φ35PVC落水管
	m
	12

	15
	010802001001
	铝合金门
	1 、0.9×2m定制门
	樘
	4

	16
	010807001001
	铝合金窗
	1 、1.8m ×2m定制窗
	樘
	4

	
17
	
011207003001
	
蹲位隔断门
	1 、2cm厚复合板隔断
2 、制作安装
3 、小五金
	
m2
	
25

	
18
	
010201001001
	
砂砾石回填地面
	1 、人工回填2人工夯实
3 、外购砂砾石10公里
	
m2
	
52

	19
	011101007001
	混凝土找平层
	1 、C15混凝土找平地面、10cm厚
	m2
	52

	20
	011201001002
	墙、柱面一般抹灰
	1 、M10水泥砂浆找平
2 、 自拌砂浆
	m2
	69.44

	21
	011102003001
	块料楼地面
	1 、800×800防滑瓷砖
2 、人工铺筑
	m2
	52

	22
	011203003001
	块料墙、柱面
	1 、400×800瓷砖
2 、人工铺筑
	m2
	69.44

	
23
	
011201001003
	
墙、柱面一般抹灰
	1 、部位： 外墙
2 、M10水泥砂浆找平
3 、 自拌砂浆
	
m2
	
126

	
24
	
011201002001
	
真石漆
	1.刮腻子2遍
2.底层刷漆1遍
3.面层刷漆1遍
4. 喷涂真石漆面层
	
m2
	
126

	25
	030412003001
	配线
	1 、管内穿线
2.铜芯多股绝缘导线 RVV-2*1.0
	
m
	50

	26
	030413001001
	普通灯具
	1 、吸顶灯
	套
	4

	27
	030412001001
	配管
	1.名称、电气配管
2.材质、JCG  20
	
m
	50

	28
	030413012001
	开关、按钮
	1 、5控开关
	套
	4

	29
	031003003001
	洗漱台盆柜
	1 、成品购买安装
	套
	4

	30
	031003006001
	大便器
	1 、成品购买安装
	套
	8

	31
	031003007001
	小便器
	1 、成品购买安装
	套
	4

	32
	01B001
	管道清淤
	1.人工清理900m
2 、垃圾外运10公里
	m3
	80

	
33
	
040501005002
	
新修管道500m
	1 、 Φ500钢丝纤维波纹管购买安装
2 、管件辅材
	
m
	
500

	34
	040101002002
	沟槽开挖开挖
	1 、人工开挖
2 、土方外运3公里
	m3
	120

	35
	040203007001
	水泥混凝土路面恢复
	1 、 自拌C25混凝土路面修复
2 、18cm厚
	m2
	152.31



