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	1
	项目概况
	1.建设地点：西北妇女儿童医院儿科住院部负一层原住院药房区域
2.工程规模：改造面积约100㎡；核心配置区按十万级净化标准。

	2
	施工内容
	一是装修工程，拆除原有场地设施，墙面、吊顶均采用机制彩钢板铺装，地面铺设专用塑胶地坪，配套安装医用气密门、洁净传递窗等全套洁净装修施工；
二是净化暖通工程，对核心区域安装调试十万级净化系统，配套布设净化机组、送回风系统、高效过滤装置、压差控制及通风消毒设施，保障室内洁净度、温湿度、压差满足规范标准；三是给排水工程，布设洁净区专用给排水管路，设置清洗消毒专用点位；
四是电气工程，完成洁净区强弱电管线敷设、洁净照明、应急照明、安全接地等全套电气改造施工。
供应商须完成本次采购范围内全部施工内容、净化系统调试工作，委托第三方开展洁净度检测并支付相关检测费用，竣工验收并移交使用。



