	建设项目名称：白家塔村至张家村道路工程

	编制范围：白家塔村至张家坬村道路工程(N2标段)

	分项编号
	工程或费用名称
	单位
	数量

	200 
	路 基
	
	

	202 
	场地清理
	
	

	202-1
	清理与掘除
	
	

	-a
	清除表土
	m3
	1401.6 

	203 
	挖方路基
	
	

	203-1
	路基挖方
	
	

	-a
	挖弃土方
	m3
	27907.3 

	-b
	挖台阶
	m2
	2777 

	204 
	填方路基
	
	

	204-1
	路基填筑（包括填前压实）
	
	

	-a
	利用土方回填
	m3
	1477.9 

	-e
	厚300mm水泥土基层（水泥含量3%）
	m3
	1401.6 

	207 
	坡面排水
	
	

	207-1
	边沟
	
	

	-c
	C20现浇混凝土边沟
	m3
	241.9 

	208 
	护坡、护面墙
	
	

	208-3
	浆砌片石护坡
	
	

	-a
	浆砌石挡墙
	m3
	357.4 

	300 
	路 面
	
	

	304 
	水泥稳定土底基层、基层
	
	

	304-1
	水泥稳定土底基层
	
	

	-a
	厚180mm水泥稳定土基层（水泥含量5%）
	m2
	2818 

	-b
	厚180mm水泥稳定土基层（水泥含量5%）- 乡村
道路平面交叉
	m2
	2290.043 

	312 
	水泥混凝土面板
	m2
	2656 

	312-1
	水泥混凝土面板
	m2
	2656 

	-a
	厚180mm（C30水泥混凝土）
	m2
	2656 

	-b
	厚180mm（C30水泥混凝土）- 乡村道路平面交叉
	m2
	2239.793 

	313 
	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石
	
	

	313-3
	路边石(现浇C20混凝土)
	m3
	22.7 

	314 
	路面及中央分隔带排水
	
	

	314-1
	Ⅱ级砼排水管（DN400mm）
	m
	6 

	400 
	桥梁、涵洞
	
	

	419 
	圆管涵及倒虹吸管涵
	
	

	419-1
	单孔钢筋混凝土圆管涵
	
	

	-a
	1-1. 5
	m
	7.1 

	600 
	安全设施及预埋管线
	
	

	602 
	护栏
	
	

	602-1
	混凝土护栏（护墙、立柱）
	
	

	-b
	道口标柱
	根
	8 

	602-3
	波形梁钢护栏
	
	

	-a
	Gr-C-2E
	m
	239 

	-c
	Gr-C- 2C
	m
	85 

	-e
	波形梁钢护栏端头AT1- 1
	个
	5 

	-f
	波形梁钢护栏端头AT2
	个
	1 

	604 
	道路交通标志
	
	

	604-1
	单柱式交通标志
	个
	11 

	604-7
	附着式轮廓标
	个
	15 

	
	
	
	

	604-9
	公路界桩
	个
	6 

	604-10
	百米桩
	个
	6 

	604-13
	凸面镜
	个
	1 
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