一、工程内容和施工地点、计划工期、缺陷责任期、质量保修期
1.工程内容：拆除原有各类配电箱、旧电气线路；新装多规格强弱配电箱，敷设电力电缆、电线，配套各类保护管、强弱电防火桥架；安装灯泡、吸顶灯、平板灯、仿古路灯及开关、五孔插座等照明弱电小电器；新建电缆检修井、管沟土方开挖回填；原有弱电、消防、监控线路整理复位及系统调试等。（具体详见工程量清单）
2.工程地点：西安市新城区北新街七贤庄1号
3.计划工期：自合同签订之日起 70 个日历日
4.缺陷责任期：12个月
5.质量保修期：5年
[bookmark: _GoBack]6.质量要求：合格
二、施工要求
1.在施工期间，中标供应商必须注意人员安全，加强安全措施，并对施工人员进行安全教育。施工人员必须持证上岗。
2.供应商根据工程实际情况编制施工方案，制定工期进度安排表。
3.施工过程中，严格遵守建设单位的各种管理规定及规章制度，做到文明施工。发生工伤及意外事故由施工单位负责。
4.工程实行包工包料，供应商必须具备相应的资质，不得转包、分包。
5.施工过程中，严格遵守采购人的各种管理规定及规章制度，做到文明施工，避免工伤及意外事故发生。
6.严格按照国家和省上有关规定施工、规范施工，确保工程合格，如有更改须事先征得有关方面的同意，并在采购人落实后实施，并出具书面说明。
7.所有进场材料需携带合格证等质量证明文件。由采购人现场代表对所进场材料予以验收并签字确认。
8.施工期间需采取必要措施确保现场正常运行。
9.施工方未经采购人同意，不得擅自更换本工程在磋商响应文件中指定的项目施工负责人(项目经理)及施工队伍。否则将终止合同并按政府采购有关规定进行处理。
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