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本次采购项目为机关办公楼消防维修改造工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。
采购需求：
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	序号
	项目名称

	1
	机关办公楼消防维修改造工程

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	




工程项目清单汇总表
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	序号
	项目名称

	1
	土建工程

	2
	电气工程

	3
	火灾自动报警工程

	4
	消防水工程

	5
	给排水工程

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	








分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	

	



1
	



010503006001
	



过梁
	[项目特征]
1.名称： 门、窗过梁
2.规格 :  H=200mm
3.钢筋、混凝土：
C20混凝土，HPB30 0  Φ  8钢筋
[工作内容]
1.构件就位、安装
2.接头灌缝、养护
	



m3
	



2.04

	
	
	砖砌体
	
	
	

	







2
	







010401001001
	







砖基础
	[项目特征]
1.砖品种、规格、
强度等级 :烧结普通砖、规格240mm × 1 15mm ×53mm
2.基础类型 :300mm高砖基础
3.砂浆强度等级 :砂浆强度等级MU15 4.部位：水箱基础[工作内容]
1.砂浆制作
2.砌砖
3.刮缝
4.墙体顶缝、侧缝填塞处理
	







m3
	







13.6

	







3
	







010401003001
	







多孔砖墙
	[项目特征]
1.砖品种、规格、
强度等级 :煤矸石多孔砖、规格240mm  × 115mm ×90mm
2.基础类型 :新建墙体
3.砂浆强度等级 :砂浆强度等级MU15 4.部位：地下一层至屋顶层
[工作内容]
1.砂浆制作
2.砌砖
3.刮缝
4.墙体顶缝、侧缝填塞处理
	







m3
	







59.75




分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	门窗工程
	
	
	

	




4
	




010807002001
	




金属防火窗
	[项目特征]
1.名称：钢制防火窗
2.规格:FC甲1212
3. 防火等级 : 甲级4.部位：一层值班室
[工作内容]
1.定位
2.制作
3.安装
	




m2
	




1.44

	



5
	



010801004001
	



木质防火门
	[项目特征]
1.名称：木质防火门
2.规格:M1021
3.部位：地下一层 、二层
[工作内容]
1.定位
2.制作
3.安装
	



m2
	



4.2

	




6
	




010802004001
	




钢质防火门
	[项目特征]
1.名称：双开钢制防火门(含闭门器）
2.规格:FM甲1521
3. 防火等级 : 甲级4.部位：地下一层 、二层、六层
[工作内容]
1. 防火门安装
2.五金安装
3.嵌缝打胶
	




m2
	




9.45

	




7
	




010802004002
	




钢质防火门
	[项目特征]
1.名称：单开钢制防火门(含闭门器）
2.规格:FM甲1021
3. 防火等级 : 甲级4.部位：地下一层 、屋顶
[工作内容]
1. 防火门安装
2.五金安装
3.嵌缝打胶
	




m2
	




12.6




分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	



8
	



010802004003
	



钢质防火门
	[项目特征]
1.名称：单开钢制防火门(含闭门器）
2.规格:FM甲0921
3. 防火等级 : 甲级4.部位：屋顶
[工作内容]
1. 防火门安装
2.五金安装
3.嵌缝打胶
	



m2
	



3.78

	




9
	




010802004004
	




钢质防火门
	[项目特征]
1.名称：单开钢制防火门(含闭门器）
2.规格:FM乙0921
3. 防火等级 : 乙级4.部位：一层、二层
[工作内容]
1. 防火门安装
2.五金安装
3.嵌缝打胶
	




m2
	




3.78

	
	
	楼地面装饰工程
	
	
	

	






10
	






011102003001
	






块料楼地面
	[项目特征]
1.名称： 10厚防滑地砖
2.规格：600*600
3.结构做法： 10厚防滑地砖、30厚1
： 3水泥砂浆结合层 、界面剂一道、现浇混凝土楼板
4.部位：屋顶[工作内容]
1.清理基层
2.找平层铺设
3.面层铺设
4.勾缝
	






m2
	






14.28

	
	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	
	




分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	







11
	







011203001001
	







石材墙、柱面
	[项目特征]
1.名称：墙面干挂石材
2.规格： 300*300
3.结构做法： 型钢骨架安装
4.部位：一层[工作内容]
1.清理基层
2.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有）
4.面层铺贴、安装5.勾缝
6.刷防护材料
7.磨光、酸洗、打蜡
	







m2
	







14.12

	









12
	









011201001001
	








墙、柱面一般抹灰-砌块墙面-内墙
	[项目特征]
1.名称 :墙体抹灰
2.做法： 5厚1 ∶2. 5水泥砂浆抹面，压实赶光、5厚1 ∶0. 5 :2.5水泥石灰膏砂浆，木抹子抹平   、8厚1 : 1 :6水泥砂浆打底扫光、刷 (抹）界面剂一道 (先用水润湿墙面）
3.部位：新建墙体（含300mm高砖基础）
[工作内容]
1.清理基层
2.砂浆制作
3.分层抹灰
4.面层处理
5.勾分格缝
	









m2
	









652.32
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	







13
	







011201001002
	







墙、柱面一般抹灰-外墙面
	[项目特征]
1.名称 :外墙墙体抹灰
2.做法：真实漆面层，木抹子抹平、8厚1 : 1 :6水泥砂浆打底扫光、刷（抹   )  界面剂一道（先用水润湿墙面）
3.部位：拆除LC-1窗的外墙
[工作内容]
1.清理基层
2.砂浆制作
3.分层抹灰
4.面层处理
5.勾分格缝
	







m2
	







18.9

	
	
	其他装饰工程
	
	
	

	






14
	






010502004001
	






设备基础
	[项目特征]
1.名称：集水坑
2.规格： 1000*120 0*1.0（H）
3.结构做法：混凝土垫层、钢筋混凝土
4.部位： 消防水泵房
[工作内容]
1.土方开挖
2.钢筋制作、安装
3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护
4.余土外运
	






座
	






2

	


15
	


030416001001
	


基础槽钢、角钢
	[项目特征]
1. 品种、规格 : 100槽钢
2.部位：水箱基础[工作内容]
1.定位
2.制作
3.安装
	


m
	


82
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	

16
	

030413012001
	

开关、按钮
	[项目特征]
1.名称 :手动开启装置
2.部位：在1.3米高处每层
[工作内容]
1.安装
	

套
	

6

	







17
	







011402003001
	







金属面油漆
	[项目特征]
1.名称 :钢梯梯段及平台防火涂料
2. 防火等级：采取防火涂料保护后的平台耐火极限不低于1.0h ，采取防火涂料保护后的梯段耐火极限不低于0. 25h
3. 内容： 除锈及防火涂料
[工作内容]
1.清理基层
2. 除锈
3. 喷或刷防护材料 、油漆
	







m2
	







60

	




18
	




031005023001
	




成品水箱
	[项目特征]
1.名称 :定制成品不锈钢水箱
2.规格：90m3
3.材质：按图集厚度底板和下侧厚2m m ，上侧厚1.5mm,盖板1.2mm
[工作内容]
1.安装
2.消毒清洗
3.满水试验
	




台
	




1

	




19
	




031005023002
	




成品水箱
	[项目特征]
1.名称 :定制成品不锈钢水箱
2.规格：220m3
3.材质：按图集厚度底板和下侧厚2m m ，上侧厚1.5mm,盖板1.2mm
[工作内容]
1.安装
2.消毒清洗
3.满水试验
	




台
	




1
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	



20
	



030413014002
	



采光井
	[项目特征]
1.名称 :地下室采光井
2.做法： 百叶底标高高于室外地坪0. 8m，
井道顶部为夹胶玻璃顶盖
[工作内容]
1.安装
	



套
	



5

	

21
	

031006002001
	

燃气采暖炉
	[项目特征]
1.名称 :采暖器
2.部位： 安装在地一层水箱上
[工作内容] 1.本体安装
	

台
	

2

	
	
	拆除工程
	
	
	

	



22
	



011701001001
	



砖砌体拆除
	[项目特征]
1.拆除原有240厚砌块墙体
2.部位：二层、六层
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.垃圾外运
	



m3
	



5.85

	



23
	



011710002001
	



金属门窗拆除
	[项目特征]
1.拆除外墙LC-1窗户
2.部位：一层~六层
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
	



樘
	



6

	
	
	
	
	
	




措施项目清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	控制柜
	
	
	

	



1
	



030402011001
	



低压开关柜
	[项目特征]
1.名称 :消防水泵控制柜 ATXFBF1-B 1
2.规格 :800X800X2 000
[工作内容]
1.安装
2.本体接地
	



台
	



1

	


2
	


030402011002
	


低压开关柜
	[项目特征]
1.名称 :消防水泵控制柜 AP-XFB1
2.规格 :800X800X2 000
[工作内容]
1.安装
2.本体接地
	


台
	


1

	


3
	


030402011003
	


低压开关柜
	[项目特征]
1.名称 :消防水泵控制柜 AP-XFB2
2.规格 :800X800X2 000
[工作内容]
1.安装
2.本体接地
	


台
	


1

	


4
	


030402011004
	


低压开关柜
	[项目特征]
1.名称 :消防水泵控制柜 AP-XFB3
2.规格 :800X800X2 000
[工作内容]
1.安装
2.本体接地
	


台
	


1

	



5
	



030402012001
	



成套配电箱
	[项目特征]
1.名称 :潜污泵控制箱QWB2(设备配套， 只计安装）
[工作内容]
1.安装
2.配电箱二次线连接
3.本体接地
	



台
	



2




分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	



6
	



030402012002
	



成套配电箱
	[项目特征]
1.名称 :稳压泵控制箱WYB(设备配套 ,  只计安装）
[工作内容]
1.安装
2.配电箱二次线连接
3.本体接地
	



台
	



1

	
	
	电缆
	
	
	

	


7
	


030409001001
	


电力电缆
	[项目特征]
1.规格:WDZN-YJY- 4*70+2*35
2.敷设方式 : 穿管或桥架
[工作内容]
1. 电缆敷设
2. 电缆防护
	


m
	


300

	


8
	


030409001004
	


电力电缆
	[项目特征]
1.规格:WDZN-YJY- 3*35+1*16
2.敷设方式 : 穿管或桥架
[工作内容]
1. 电缆敷设
2. 电缆防护
	


m
	


42.6

	


9
	


030409001002
	


电力电缆
	[项目特征]
1.规格:WDZN-YJY- 3*10+2*10
2.敷设方式 : 穿管或桥架
[工作内容]
1. 电缆敷设
2. 电缆防护
	


m
	


33.5

	


10
	


030409001003
	


电力电缆
	[项目特征]
1.规格:WDZN-YJY- 5*4
2.敷设方式 : 穿管或桥架
[工作内容]
1. 电缆敷设
2. 电缆防护
	


m
	


15.9




分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	



11
	



030409002001
	



电力电缆头
	[项目特征]
1.名称 :干包式电缆终端头
2.规格:WDZN-YJY- 3*35+1*16
3.材质、类型 :干包
[工作内容]
1.制作
2.安装
	



个
	



4

	



12
	



030409002003
	



电力电缆头
	[项目特征]
1.名称 :干包式电缆终端头
2.规格:WDZN-YJY- 3*35+1*16
3.材质、类型 :干包
[工作内容]
1.制作
2.安装
	



个
	



4

	


13
	


030409002002
	


电力电缆头
	[项目特征]
1.名称 :热缩式电缆终端头
2.规格:WDZN-YJY- 4*70+2*35
[工作内容]
1.制作
2.安装
	


个
	


4

	



14
	



030409012002
	



直埋电缆沟槽挖填
	[项目特征]
1.名称 : 电缆沟挖填土
[工作内容]
1.开挖
2. 回填
3.夯实
4.余土、余石清理运输
	



m3
	



135

	
	
	灯具开关
	
	
	

	

15
	

030413003001
	

荧光灯
	[项目特征]
1.名称 :壁装应急单管荧光灯
2.安装形式 :壁装[工作内容]
1.安装
	

套
	

22




分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
16
	
030413001001
	
普通灯具
	[项目特征]
1.名称 : 防水防尘灯
[工作内容]
1.安装
	
套
	
6

	

17
	

030413012001
	

开关、按钮
	[项目特征]
1.名称 :单联开关
2.安装形式 :壁暗装 (底边)H=1.3m [工作内容]
1.安装
	

套
	

5

	
18
	
030412005001
	
接线盒
	[项目特征]
1.名称 :接线盒
2.安装形式 : 暗装[工作内容]
1.安装
	
个
	
33

	
	
	配管配线
	
	
	

	

19
	

030412001001
	

配管
	[项目特征]
1.名称 :焊接钢管
2.规格:SC20
3.配置形式 : 暗配[工作内容]
1. 电线管路敷设
2.接地
	


m
	

132.3

	


20
	


030412001002
	


配管
	[项目特征]
1.名称 :焊接钢管
2.规格:SC20
3.配置形式 : 明配[工作内容]
1. 电线管路敷设
2.接地
	


m
	


120.8

	


21
	


030412001003
	


配管
	[项目特征]
1.名称 :焊接钢管
2.规格:SC25
3.配置形式 : 暗配[工作内容]
1. 电线管路敷设
2.接地
	


m
	


69.2

	


22
	


030412001004
	


配管
	[项目特征]
1.名称 :焊接钢管
2.规格:SC40
3.配置形式 : 暗配[工作内容]
1. 电线管路敷设
2.接地
	


m
	


15.5




分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	

23
	

030412001005
	

配管
	[项目特征]
1.名称 :焊接钢管
2.规格:SC50
3.配置形式 : 暗配[工作内容]
1. 电线管路敷设
2.接地
	


m
	

24.4

	

24
	

030412001006
	

配管
	[项目特征]
1.名称 :塑料管
2.规格:PE80
3.配置形式 : 暗配[工作内容]
1. 电线管路敷设
2.接地
	


m
	

300

	


25
	


030412003001
	


配线
	[项目特征]
1.配线形式 :管内配线
2.规格:WDZN-BYJ- 2.5
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线
	


m
	


646.8

	


26
	


030412003002
	


配线
	[项目特征]
1.配线形式 :管内配线
2.规格:WDZN-BYJ- 4
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线
	


m
	


331.2

	
	
	调试
	
	
	

	


27
	


030415006001
	


输配电装置系统
	[项目特征]
1.名称 :送配电系统调试
2. 电压等级（kV） : 1KV
[工作内容]
1.系统调试
	


系统
	


8

	



28
	



030407004001
	



小型电动机
	[项目特征]
1.名称 : 电机检查接线及调试
2.类型 : 电磁控制
3.额定功率（kW） : 13KW以下
[工作内容]
1.检查接线
2.本体接地
	



台
	



4




分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	



29
	



030407004002
	



小型电动机
	[项目特征]
1.名称 : 电机检查接线及调试
2.类型 : 电磁控制
3.额定功率（kW） :3KW以下
[工作内容]
1.检查接线
2.本体接地
	



台
	



2

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




措施项目清单
工程名称： 电气工程      专业/标段：通用安装工程          第  1  页    共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	031401001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	031401004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3
	031401003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	031401002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5
	031401005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
	
	
	

	1
	031402001001
	脚手架
	
	项
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




分部分项工程量清单

工程名称：火灾自动报警工程  专业/标段：通用安装工程    第 1  页   共 3 页




	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	火灾自动报警系统
	
	
	

	

1
	

030905012001
	

区域报警控制器
	[项目特征]
1.名称 :气体灭火控制器
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.标识
	

台
	

1

	



2
	



030905001001
	



点型探测器
	[项目特征]
1.名称 :可燃气体探测器
2.安装方式 : 吸顶安装
[工作内容]
1.底座安装
2.探头安装
3.校接线
4.编码
	



个
	



2

	



3
	



030905004001
	



按钮
	[项目特征]
1.名称 :消火栓按钮
2.安装方式 :消火栓内
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
	



个
	



27

	
4
	
030412005001
	
接线盒
	[项目特征]
1.名称 :接线盒
2.安装形式 : 暗装[工作内容]
1.安装
	
个
	
217

	


5
	


030412001001
	


配管
	[项目特征]
1.名称 :焊接钢管
2.规格:SC20
3.配置形式 : 暗配[工作内容]
1. 电线管路敷设
2.接地
	


m
	


119.8

	


6
	


030412001002
	


配管
	[项目特征]
1.名称 :焊接钢管
2.规格:SC20
3.配置形式 : 明配[工作内容]
1. 电线管路敷设
2.接地
	


m
	


185.1




分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	

7
	

030412003001
	

配线
	[项目特征]
1.名称:WDZN-RYS- 2X1.5
2.配线形式 : 穿管敷设
[工作内容]
1.配线
	


m
	

316.8

	

8
	

031301001002
	

剔堵槽、沟
	[项目特征]
1.名称 :墙面刻槽[工作内容]
1.划线、剔槽
2.堵抹、调运砂浆 、清理
	

m
	

119.8

	

9
	

030911001001
	

自动报警系统调试
	[项目特征]
1.名称 :火灾自动报警调试
2.点数 :64点以下[工作内容]
1.系统调试
	

系统
	

1

	
	
	应急照明系统
	
	
	

	



10
	



030907002001
	



消防应急灯具专用电源
	[项目特征]
1.名称 :应急照明配电箱 Y-YJPD-1- 1
2.规格 :400X500X1 40
3.安装方式 :壁装[工作内容]
1.安装
	



台
	



1

	
11
	
030907004003
	
智能应急灯具及标志灯
	[项目特征]
1.名称 :应急照明灯
[工作内容]
1.安装
	
套
	
73

	
12
	
030907004002
	
智能应急灯具及标志灯
	[项目特征]
1.名称 :安全出口指示灯
[工作内容]
1.安装
	
套
	
30

	

13
	

030907004004
	

智能应急灯具及标志灯
	[项目特征]
1.名称 :单向疏散指示灯
[工作内容]
1.安装
	

套
	

32




工




分部分项工程量清单
工程名称：火灾自动报警工程     专业/标段：通用安装工程       第  3  页   共 3 页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
14
	
030907004005
	
智能应急灯具及标志灯
	[项目特征]
1.名称 :双向疏散指示灯
[工作内容]
1.安装
	
套
	
4

	
15
	
030412005002
	
接线盒
	[项目特征]
1.名称 :接线盒
2.安装形式 : 暗装[工作内容]
1.安装
	
个
	
139

	

16
	

030412001003
	

配管
	[项目特征]
1.名称 :焊接钢管
2.规格:SC20
3.配置形式 : 暗配[工作内容]
1. 电线管路敷设
2.接地
	


m
	

455.7

	


17
	


030412001004
	


配管
	[项目特征]
1.名称 :焊接钢管
2.规格:SC20
3.配置形式 : 明配[工作内容]
1. 电线管路敷设
2.接地
	


m
	


455.7

	


18
	


030412003002
	


配线
	[项目特征]
1.名称:WDZN-RYJS -2*2.5
2.配线形式 : 穿管敷设
[工作内容]
1.配线
	


m
	


1004.3

	

19
	

031301001001
	

剔堵槽、沟
	[项目特征]
1.名称 :墙面刻槽[工作内容]
1.划线、剔槽
2.堵抹、调运砂浆 、清理
	

m
	

455.7

	

20
	

030911010001
	
智能应急照明及疏散指示系统调试
	[项目特征]
1.名称 :消防应急照明系统调试
2.点数 : 150点以内[工作内容]
1.系统调试
	

系统
	

1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




措施项目清单


工程名称：火灾自动报警工程  专业/标段：通用安装工程    第1页   共 1 页



	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	031401001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	031401004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3
	031401003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	031401002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5
	031401005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
	
	
	

	1
	031402001001
	脚手架
	
	项
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




分部分项工程量清单
工程名称： 消防水工程          专业/标段：通用安装工程            第  1  页   共  18  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	消火栓系统
	
	
	

	

1
	

030109001002
	

泵
	[项目特征]
1.名称 :消火栓泵
2.规格 :q=15L/s,h =60m,N=15kw
[工作内容]
1.安装
2. 电动机安装
	

台
	

2

	

2
	

030109001003
	

泵
	[项目特征]
1.名称 :潜污泵
2.规格 :Q=40m/h， H=15m ，N=4.0KW  [工作内容]
1.安装
2. 电动机安装
	

台
	

2

	



3
	



031005002001
	



稳压给水设备
	[项目特征]
1.名称 :消防增压稳压设备（水泵一用一备）
2.规格 :q=1.5L/s, h=54m,N=1.5kw，
稳压罐φ1000
[工作内容]
1.设备安装
2. 附件安装
	



套
	



1

	



4
	



030901014002
	



消防水泵接合器
	[项目特征]
1.名称 :消防水泵接合器
2.型号、规格:DN1 50
[工作内容]
1.安装
2.配件安装
3.充水试验
4.砌支墩
	



套
	



2


                                                                



分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	








5
	








030901012001
	








室内消火栓
	[项目特征]
1.名称 :消火栓箱(单栓)
2.型号:SG16E65Z- J型
3. 附件材质、规格  :柜内均配DN65阀, DN65麻质水龙带长25m,柜内设一组QZ 19直流水枪,设一组JPS1.6—19消防软管卷盘(长度为3 0米),手提式磷酸铵盐干粉灭火器两具 (每具5kg)
[工作内容]
1.箱体及消火栓安装
2.配件安装
3.水压试验
	








套
	








29

	








6
	








030901013001
	








室外消火栓
	[项目特征]
1.名称 :消火栓箱(单栓)
2.型号、规格:SG1 6E65Z-J型
3. 附件材质、规格  :柜内均配DN65阀, DN65麻质水龙带长25m,柜内设一组QZ 19直流水枪,设一组JPS1.6—19消防软管卷盘(长度为3 0米),手提式磷酸铵盐干粉灭火器两具 (每具5kg)
[工作内容]
1.安装
2.配件安装
3.砌支墩
	








套
	








2




分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	







7
	







030901002003
	







消火栓管道
	[项目特征]
1.安装部位 :室内安装
2.材质 : 内外壁热镀锌钢管
3.规格:DN100
4.连接形式 :沟槽式连接（卡箍）
5.压力试验及冲洗设计要求 :安装完成后，应对其进行强度测试、清洗和严格测试。
[工作内容]
1.管道安装
2.压力试验
3.冲洗
4.管件安装
	








m
	







333.7

	







8
	







030901002002
	







消火栓管道
	[项目特征]
1.安装部位 :室内安装
2.材质 : 内外壁热镀锌钢管
3.规格:DN65
4.连接形式 :沟槽式连接（卡箍）
5.压力试验及冲洗设计要求 :安装完成后，应对其进行强度测试、清洗和严格测试。
[工作内容]
1.管道安装
2.压力试验
3.冲洗
4.管件安装
	








m
	







75.3

	



9
	



030901004003
	



沟槽式管件
	[项目特征]
1.材质 :卡箍管件2.类型 :弯头、三通、四通、大小头 、卡箍
3.规格:DN100
4.卡箍材质 :钢制[工作内容]
1.安装
	



个
	



71




分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	



10
	



030901004004
	



沟槽式管件
	[项目特征]
1.材质 :卡箍管件2.类型 :弯头、三通、四通、大小头 、卡箍
3.规格:DN65
4.卡箍材质 :钢制[工作内容]
1.安装
	



个
	



26

	




11
	




031002001012
	




阀门
	[项目特征]
1.类型 :对夹式橡胶密封蝶阀  DN100
2.型号:D71X-25型
3.规格、压力等级 : 1.6MPa
4.连接形式 :法兰连接
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	




个
	




14

	



12
	



031002001013
	



阀门
	[项目特征]
1.类型 : 闸阀  DN10 0
2.连接形式 :法兰连接
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	



个
	



4

	



13
	



031002001014
	



阀门
	[项目特征]
1.类型 :止回阀  DN 100
2.连接形式 :法兰连接
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	



个
	



4

	


14
	


031002001015
	


阀门
	[项目特征]
1.类型 : 自动排气阀 DN25
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	


个
	


1




分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	




15
	




031002001011
	




阀门
	[项目特征]
1.类型:Y型拉杆伸缩过滤器  DN100
2.型号:SG41H-25型
3.材质 :球墨铸铁,不锈钢过滤网
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	




个
	




2

	



16
	



031002001016
	



阀门
	[项目特征]
1.类型 :异径管  DN 100
2.连接形式 :法兰连接
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	



个
	



2

	
17
	
031002017002
	
水锤消除器
	[项目特征]
1.名称 :水锤消除器 DN100
[工作内容]
1.安装
	
个
	
2

	
18
	
030901007002
	
水流指示器
	[项目特征]
1.名称 :水流指示器 DN100
[工作内容]
1.安装
	
个
	
1

	



19
	



031002001018
	



阀门
	[项目特征]
1.类型 :信号阀  DN 150
2.连接形式 :法兰连接
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	



个
	



3

	
20
	
031002008002
	

软接头(软管)
	[项目特征]
1.名称 :橡胶软连接 DN100
[工作内容]
1.安装
	
个
	

2




分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	


21
	


030601002003
	


压力仪表
	[项目特征]
1.名称 :压力表[工作内容]
1.安装
2.压力表弯制作
3.压力表弯安装
4.取源部件安装
5.单体校验调整
	


套
	


4

	


22
	


030601002004
	


压力仪表
	[项目特征]
1.名称 :压力开关[工作内容]
1.安装
2.压力表弯制作
3.压力表弯安装
4.取源部件安装
5.单体校验调整
	


套
	


1

	



23
	



031002001017
	



阀门
	[项目特征]
1.类型 :安全阀  DN 100
2.连接形式 :法兰连接
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	



个
	



1

	
24
	
031002010002
	
倒流防止器
	[项目特征]
1.名称 :倒流防止器 DN65
[工作内容]
1.安装
	
组
	
2

	


25
	


031002009003
	


法兰
	[项目特征]
1.名称 :卡箍式法兰 DN100
2.连接形式 :沟槽式连接
[工作内容]
1.安装
	


副
	


30

	



26
	



030904001002
	



管道支架
	[项目特征]
1.材质 :消防管道综合支（吊）架制作安装
2.单件重量 :综合
3.材质 :型钢[工作内容]
1.制作
2.安装
	



kg
	



671.6
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27
	


031201001001
	


管道刷油
	[项目特征]
1.油漆品种 :外壁刷银粉漆两道
2.其他未尽事宜详见相关图纸、技术规范及说明等
[工作内容]
1.调配、涂刷
	


m2
	


137.49

	




28
	




031201003001
	




一般钢结构刷油
	[项目特征]
1.油漆品种 :管道
支架除锈后,樟丹打底再均刷银粉漆一道
2.其他未尽事宜详见相关图纸、技术规范及说明等
[工作内容]
1. 除锈
2.调配、涂刷
	




kg
	




671.6

	

29
	

031207002002
	


管道绝热
	[项目特征]
1.绝热材料品种 :橡塑管壳防结露
2.绝热厚度 : 10mm [工作内容]
1.安装
2.绝热材料安装
	

m3
	


1.55

	



30
	



031301009004
	



套管
	[项目特征]
1.名称、类型 : 刚性防水套管DN150 [工作内容]
1.制作
2.安装
3. 除锈、刷油
4.填塞密封材料、堵洞
	



个
	



30

	



31
	



031301009005
	



套管
	[项目特征]
1.名称、类型:B型柔性防水套管DN15 0
[工作内容]
1.制作
2.安装
3. 除锈、刷油
4.填塞密封材料、堵洞
	



个
	



1
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
32
	
03B001
	
抗震支架
	[项目特征]
1.名称 :抗震支架[工作内容]
1.安装
	
套
	
34

	
33
	
030901019001
	
水灭火系统管道调试
	1.系统形式 :消火栓系统
2.其他未尽事宜详见相关图纸、技术规范及说明等
	
系统
	
1

	
	
	自喷系统
	
	
	

	

34
	

030109001001
	

泵
	[项目特征]
1.名称 : 自喷水泵
2.规格 :q=30L/s,h =40m,N=37kw
[工作内容]
1.安装
2. 电动机安装
	

台
	

2

	



35
	



030901014003
	



消防水泵接合器
	[项目特征]
1.名称 :消防水泵接合器
2.型号、规格:DN1 50
[工作内容]
1.安装
2.配件安装
3.充水试验
4.砌支墩
	



套
	



2

	


36
	


030901005001
	


水喷淋(雾)喷头
	[项目特征]
1.名称 :直立型玻璃球闭式喷头  DN1 5
[工作内容]
1.安装
2.装饰盘安装
3.严密性试验
	


个
	


128
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	序号
	项目编码
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	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	







37
	







030901001001
	







喷淋管道
	[项目特征]
1.安装部位 :室内安装
2.材质 : 内外壁热镀锌钢管
3.规格:DN150
4.连接形式 :沟槽式连接（卡箍）
5.压力试验及冲洗设计要求 :安装完成后，应对其进行强度测试、清洗和严格测试。
[工作内容]
1.管道安装
2.压力试验
3.冲洗
4.管件安装
	








m
	







103.3

	







38
	







030901001002
	







喷淋管道
	[项目特征]
1.安装部位 :室内安装
2.材质 : 内外壁热镀锌钢管
3.规格:DN100
4.连接形式 :沟槽式连接（卡箍）
5.压力试验及冲洗设计要求 :安装完成后，应对其进行强度测试、清洗和严格测试。
[工作内容]
1.管道安装
2.压力试验
3.冲洗
4.管件安装
	








m
	







32.8
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	







39
	







030901001003
	







喷淋管道
	[项目特征]
1.安装部位 :室内安装
2.材质 : 内外壁热镀锌钢管
3.规格:DN80
4.连接形式 :沟槽式连接（卡箍）
5.压力试验及冲洗设计要求 :安装完成后，应对其进行强度测试、清洗和严格测试。
[工作内容]
1.管道安装
2.压力试验
3.冲洗
4.管件安装
	








m
	







14.4

	







40
	







030901001004
	







喷淋管道
	[项目特征]
1.安装部位 :室内安装
2.材质 : 内外壁热镀锌钢管
3.规格:DN65
4.连接形式 :沟槽式连接（卡箍）
5.压力试验及冲洗设计要求 :安装完成后，应对其进行强度测试、清洗和严格测试。
[工作内容]
1.管道安装
2.压力试验
3.冲洗
4.管件安装
	








m
	







5.3
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	







41
	







030901001005
	







喷淋管道
	[项目特征]
1.安装部位 :室内安装
2.材质 : 内外壁热镀锌钢管
3.规格:DN50
4.连接形式 :螺纹连接
5.压力试验及冲洗设计要求 :安装完成后，应对其进行强度测试、清洗和严格测试。
[工作内容]
1.管道安装
2.压力试验
3.冲洗
4.管件安装
	








m
	







47.1

	







42
	







030901001006
	







喷淋管道
	[项目特征]
1.安装部位 :室内安装
2.材质 : 内外壁热镀锌钢管
3.规格:DN40
4.连接形式 :螺纹连接
5.压力试验及冲洗设计要求 :安装完成后，应对其进行强度测试、清洗和严格测试。
[工作内容]
1.管道安装
2.压力试验
3.冲洗
4.管件安装
	








m
	







41.3
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	







43
	







030901001007
	







喷淋管道
	[项目特征]
1.安装部位 :室内安装
2.材质 : 内外壁热镀锌钢管
3.规格:DN32
4.连接形式 :螺纹连接
5.压力试验及冲洗设计要求 :安装完成后，应对其进行强度测试、清洗和严格测试。
[工作内容]
1.管道安装
2.压力试验
3.冲洗
4.管件安装
	








m
	







91.4

	







44
	







030901001008
	







喷淋管道
	[项目特征]
1.安装部位 :室内安装
2.材质 : 内外壁热镀锌钢管
3.规格:DN25
4.连接形式 :螺纹连接
5.压力试验及冲洗设计要求 :安装完成后，应对其进行强度测试、清洗和严格测试。
[工作内容]
1.管道安装
2.压力试验
3.冲洗
4.管件安装
	








m
	







205.8

	



45
	



030901004001
	



沟槽式管件
	[项目特征]
1.材质 :卡箍管件2.类型 :弯头、三通、四通、大小头 、卡箍
3.规格:DN150
4.卡箍材质 :钢制[工作内容]
1.安装
	



个
	



55
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	



46
	



030901004002
	



沟槽式管件
	[项目特征]
1.材质 :卡箍管件2.类型 :弯头、三通、四通、大小头 、卡箍
3.规格:DN65
4.卡箍材质 :钢制[工作内容]
1.安装
	



个
	



116

	



47
	



031002001001
	



阀门
	[项目特征]
1.类型 :手动碟阀DN150
2.连接形式 :法兰连接
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	



个
	



1

	



48
	



031002001002
	



阀门
	[项目特征]
1.类型 :碟阀  DN15 0
2.连接形式 :法兰连接
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	



个
	



3

	



49
	



031002001003
	



阀门
	[项目特征]
1.类型 : 闸阀  DN15 0
2.连接形式 :法兰连接
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	



个
	



3

	



50
	



031002001004
	



阀门
	[项目特征]
1.类型 : 闸阀  DN10 0
2.连接形式 :法兰连接
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	



个
	



1
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	



51
	



031002001005
	



阀门
	[项目特征]
1.类型 :止回阀  DN 150
2.连接形式 :法兰连接
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	



个
	



3

	



52
	



031002001006
	



阀门
	[项目特征]
1.类型 :安全阀  DN 100
2.连接形式 :法兰连接
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	



个
	



1

	



53
	



031002001007
	



阀门
	[项目特征]
1.类型 :截止阀  DN 50
2.连接形式 :螺纹连接
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	



个
	



2

	




54
	




031002001019
	




阀门
	[项目特征]
1.类型:Y型拉杆伸缩过滤器  DN100
2.型号:SG41H-25型
3.材质 :球墨铸铁,不锈钢过滤网
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	




个
	




1

	



55
	



031002001009
	



阀门
	[项目特征]
1.类型 :异径管  DN 150
2.连接形式 :法兰连接
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	



个
	



2
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	序号
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	项目特征描述
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	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
56
	
031002010001
	
倒流防止器
	[项目特征]
1.名称 :倒流防止器 DN65
[工作内容]
1.安装
	
组
	
2

	
57
	
031002017001
	
水锤消除器
	[项目特征]
1.名称 :水锤消除器 DN150
[工作内容]
1.安装
	
个
	
2

	
58
	
030901007001
	
水流指示器
	[项目特征]
1.名称 :水流指示器 DN150
[工作内容]
1.安装
	
个
	
3

	


59
	


031002001010
	


阀门
	[项目特征]
1.类型 :信号阀  DN 150
2.型号:XKF41D型[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	


个
	


4

	


60
	


031002001020
	


阀门
	[项目特征]
1.类型 :湿式报警阀 DN150
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	


个
	


1

	
61
	
030506003001
	
入侵报警中心显示设备
	[项目特征]
1.名称 :水力警铃[工作内容]
1.安装
2.接线
	
套
	
1

	
62
	
031002008001
	
软接头(软管)
	[项目特征]
1.名称 :橡胶软连接 DN150
[工作内容]
1.安装
	
个
	
2
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	序号
	项目编码
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	工程数量

	
	
	
	
	
	

	


63
	


030601002001
	


压力仪表
	[项目特征]
1.名称 :压力表[工作内容]
1.安装
2.压力表弯制作
3.压力表弯安装
4.取源部件安装
5.单体校验调整
	


套
	


2

	


64
	


030601002002
	


压力仪表
	[项目特征]
1.名称 :压力开关[工作内容]
1.安装
2.压力表弯制作
3.压力表弯安装
4.取源部件安装
5.单体校验调整
	


套
	


1

	

65
	

030901010001
	

末端试水装置
	[项目特征]
1.名称 :末端试水装置
[工作内容]
1.安装
2.水压及放水试验
	

组
	

1

	


66
	


031002009001
	


法兰
	[项目特征]
1.名称 :卡箍式法兰 DN100
2.连接形式 :沟槽式连接
[工作内容]
1.安装
	


副
	


3

	


67
	


031002009002
	


法兰
	[项目特征]
1.名称 :卡箍式法兰 DN150
2.连接形式 :沟槽式连接
[工作内容]
1.安装
	


副
	


17

	



68
	



030904001001
	



管道支架
	[项目特征]
1.材质 : 自喷管道综合支（吊）架制作安装
2.单件重量 :综合
3.材质 :型钢[工作内容]
1.制作
2.安装
	



kg
	



447.9
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69
	


031201001003
	


管道刷油
	[项目特征]
1.油漆品种 :外壁刷银粉漆两道
2.其他未尽事宜详见相关图纸、技术规范及说明等
[工作内容]
1.调配、涂刷
	


m2
	


119.11

	




70
	




031201003003
	




一般钢结构刷油
	[项目特征]
1.油漆品种 :管道
支架除锈后,樟丹打底再均刷银粉漆一道
2.其他未尽事宜详见相关图纸、技术规范及说明等
[工作内容]
1. 除锈
2.调配、涂刷
	




kg
	




447.9

	


71
	

031207002003
	


管道绝热
	[项目特征]
1.绝热材料品种 :橡塑管壳防结露
2.绝热厚度 : 10mm [工作内容]
1.安装
2.绝热材料安装
	

m3
	

1.68

	



72
	



031301009001
	



套管
	[项目特征]
1.名称、类型 : 刚性防水套管DN250 [工作内容]
1.制作
2.安装
3. 除锈、刷油
4.填塞密封材料、堵洞
	



个
	



12

	



73
	



031301009002
	



套管
	[项目特征]
1.名称、类型 :柔性防水套管DN80 [工作内容]
1.制作
2.安装
3. 除锈、刷油
4.填塞密封材料、堵洞
	



个
	



2
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74
	



031301009003
	



套管
	[项目特征]
1.名称、类型 :柔性防水套管DN40 [工作内容]
1.制作
2.安装
3. 除锈、刷油
4.填塞密封材料、堵洞
	



个
	



1

	
75
	
03B002
	
抗震支架
	[项目特征]
1.名称 :抗震支架[工作内容]
1.安装
	
套
	
13
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	031401001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	031401004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3
	031401003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	031401002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5
	031401005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
	
	
	

	1
	031402001001
	脚手架
	
	项
	1
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	给水系统
	
	
	

	





1
	





031001001002
	





镀锌钢管
	[项目特征]
1.材质 : 内外壁热镀锌钢管
2.规格:DN250
3.连接形式 :沟槽卡箍
4.安装部位 :室内[工作内容]
1.管道安装
2.管件、管卡制作 、安装
3.压力试验
4. 吹扫、冲洗
	





m
	





30.5

	





2
	





031001001003
	





镀锌钢管
	[项目特征]
1.材质 : 内外壁热镀锌钢管
2.规格:DN200
3.连接形式 :沟槽卡箍
4.安装部位 :室内[工作内容]
1.管道安装
2.管件、管卡制作 、安装
3.压力试验
4. 吹扫、冲洗
	





m
	





3.3

	





3
	





031001001004
	





镀锌钢管
	[项目特征]
1.材质 : 内外壁热镀锌钢管
2.规格:DN150
3.连接形式 :沟槽卡箍
4.安装部位 :室内[工作内容]
1.管道安装
2.管件、管卡制作 、安装
3.压力试验
4. 吹扫、冲洗
	





m
	





6.5
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	





4
	





031001001001
	





镀锌钢管
	[项目特征]
1.材质 : 内外壁热镀锌钢管
2.规格:DN100
3.连接形式 :沟槽卡箍
4.安装部位 :室内[工作内容]
1.管道安装
2.管件、管卡制作 、安装
3.压力试验
4. 吹扫、冲洗
	





m
	





39.3

	



5
	



031002001001
	



阀门
	[项目特征]
1.类型 : 闸阀  DN10 0
2.连接形式 :法兰连接
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	



个
	



1

	



6
	



031002001007
	



阀门
	[项目特征]
1.类型 : 闸阀  DN15 0
2.连接形式 :法兰连接
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	



个
	



4

	



7
	



031002001003
	



阀门
	[项目特征]
1.类型 : 闸阀  DN20 0
2.连接形式 :法兰连接
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	



个
	



2




分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程          专业/标段：通用安装工程      第  3  页    共 7 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	



8
	



031002001004
	



阀门
	[项目特征]
1.类型 : 闸阀  DN25 0
2.连接形式 :法兰连接
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	



个
	



5

	



9
	



031002001002
	



阀门
	[项目特征]
1.类型 :浮球阀  DN 100
2.连接形式 :法兰连接
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	



个
	



4

	



10
	



031002001005
	



阀门
	[项目特征]
1.类型 :异径管  DN 150
2.连接形式 :法兰连接
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	



个
	



4

	



11
	



031002001006
	



阀门
	[项目特征]
1.类型 :异径管  DN 200
2.连接形式 :法兰连接
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	



个
	



2

	




12
	




031002001011
	




阀门
	[项目特征]
1.类型:Y型拉杆伸缩过滤器  DN100
2.型号:SG41H-25型
3.材质 :球墨铸铁,不锈钢过滤网
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	




个
	




1




分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程        专业/标段：通用安装工程     第  4  页    共  7  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
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13
	
031002008004
	
软接头(软管)
	[项目特征]
1.名称 :橡胶软连接 DN150
[工作内容]
1.安装
	
个
	
4

	
14
	
031002008005
	
软接头(软管)
	[项目特征]
1.名称 :橡胶软连接 DN200
[工作内容]
1.安装
	
个
	
2

	

15
	

031002009001
	

法兰
	[项目特征]
1.名称 :卡箍式法兰 DN250
2.连接形式 :沟槽式连接
[工作内容]
1.安装
	

副
	

5

	

16
	

031002009003
	

法兰
	[项目特征]
1.名称 :卡箍式法兰 DN200
2.连接形式 :沟槽式连接
[工作内容]
1.安装
	

副
	

6

	


17
	


031002009002
	


法兰
	[项目特征]
1.名称 :卡箍式法兰 DN150
2.连接形式 :沟槽式连接
[工作内容]
1.安装
	


副
	


8

	


18
	


031002009004
	


法兰
	[项目特征]
1.名称 :卡箍式法兰 DN100
2.连接形式 :沟槽式连接
[工作内容]
1.安装
	


副
	


6

	


19
	


030601002001
	


压力仪表
	[项目特征]
1.名称 :压力表[工作内容]
1.安装
2.压力表弯制作
3.压力表弯安装
4.取源部件安装
5.单体校验调整
	


套
	


6
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20
	
031002011001
	
水表
	[项目特征]
1.名称 :水表  DN10 0
[工作内容]
1.安装
	
个
	
1

	



21
	



030904001001
	



管道支架
	[项目特征]
1.材质 :消防管道综合支（吊）架制作安装
2.单件重量 :综合
3.材质 :型钢[工作内容]
1.制作
2.安装
	



kg
	



153.9

	


22
	


031201001002
	


管道刷油
	[项目特征]
1.油漆品种 :外壁刷银粉漆两道
2.其他未尽事宜详见相关图纸、技术规范及说明等
[工作内容]
1.调配、涂刷
	


m2
	


45.87

	




23
	




031201003002
	




一般钢结构刷油
	[项目特征]
1.油漆品种 :管道
支架除锈后,樟丹打底再均刷银粉漆一道
2.其他未尽事宜详见相关图纸、技术规范及说明等
[工作内容]
1. 除锈
2.调配、涂刷
	




kg
	




153.9

	


24
	


031207002002
	


管道绝热
	[项目特征]
1.绝热材料品种 :橡塑管壳防结露
2.绝热厚度 : 10mm [工作内容]
1.安装
2.绝热材料安装
	


m3
	


0.55
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25
	



031301009001
	



套管
	[项目特征]
1.名称、类型 : 刚性防水套管DN150 [工作内容]
1.制作
2.安装
3. 除锈、刷油
4.填塞密封材料、堵洞
	



个
	



4

	
26
	
03B001
	
抗震支架
	[项目特征]
1.名称 :抗震支架[工作内容]
1.安装
	
套
	
5

	
	
	废水系统
	
	
	

	



27
	



031001002001
	



钢管
	[项目特征]
1.材质 :焊接钢管
2.规格:DN100
3.连接形式 :焊接[工作内容]
1.管道安装
2.管件、管卡制作 、安装
3.压力试验
4. 吹扫、冲洗
	



m
	



4.14

	



28
	



031001002002
	



钢管
	[项目特征]
1.材质 :焊接钢管
2.规格:DN70
3.连接形式 :焊接[工作内容]
1.管道安装
2.管件、管卡制作 、安装
3.压力试验
4. 吹扫、冲洗
	



m
	



2.69

	


29
	


031002001009
	


阀门
	[项目特征]
1.类型 :蝶阀  DN70
2.连接形式 :法兰连接
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	


个
	


2

	
30
	
031002008003
	

软接头(软管)
	[项目特征]
1.名称 :橡胶软连接 DN70
[工作内容]
1.安装
	
个
	

2
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31
	



031002001010
	



阀门
	[项目特征]
1.类型 :消音止回阀 DN70
2.连接形式 :法兰连接
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	



个
	



2

	


32
	


030601002002
	


压力仪表
	[项目特征]
1.名称 :压力表[工作内容]
1.安装
2.压力表弯制作
3.压力表弯安装
4.取源部件安装
5.单体校验调整
	


套
	


2

	



33
	



031201001003
	



管道刷油
	[项目特征]
1.油漆品种 :外壁
均先除锈后, 以樟丹打底,再刷银粉漆两道
2.其他未尽事宜详见相关图纸、技术规范及说明等
[工作内容]
1.调配、涂刷
	



m2
	



2.12

	


34
	


031207002003
	


管道绝热
	[项目特征]
1.绝热材料品种 :橡塑管壳防结露
2.绝热厚度 : 10mm [工作内容]
1.安装
2.绝热材料安装
	


m3
	


0.02
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	031401001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	031401004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3
	031401003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	031401002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5
	031401005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
	
	
	

	1
	031402001001
	脚手架
	
	项
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




