磋商内容及采购需求
本次采购项目为神木市交通运输局神木城区至中鸡、尔林兔客运班线公交化项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

	分项编号
	工程或费用名称
	单位
	数量

	1
	第一部分 建筑安装工程费
	
	

	101
	临时工程
	处
	1

	10101
	临时道路
	处
	1

	1010103
	保通便道
	处
	1

	101010302
	保通临时安全设施
	处
	1

	102
	路基工程
	处
	14

	LJ01
	场地清理
	处
	14

	LJ0101
	清理与掘除
	处
	14

	LJ010101
	清除表土
	m3
	166.7

	LJ010102
	伐树、挖根
	棵
	78

	LJ0102
	挖除旧路面
	m3
	209.9

	LJ010201
	挖除水泥混凝土路面
	m3
	209.9

	LJ0103
	拆除旧建筑物、构筑物
	m3
	78.6

	LJ010302
	凿除旧混凝土及废料
	m3
	48.3

	LJ010303
	拆除砖石及其他砌体（挡墙）
	m3
	30.3

	LJ02
	路基挖方
	m3
	1181.3

	LJ0201
	挖土方
	m3
	1181.3

	LJ03
	路基填方
	m3
	1070

	LJ0302
	借土方填筑
	m3
	1070

	LJ06
	排水工程
	
	

	LJ0601
	边沟
	m3/m
	7.5

	LJ060101
	C30混凝土盖板
	m3/m
	7.5

	LJ07
	路基防护与加固工程
	
	

	LJ0701
	一般边坡防护与加固
	
	

	LJ070101
	M7. 5浆砌片石防护挡墙
	m3
	58.3

	LJ070102
	M7. 5浆砌红砖墙
	m3
	30.3

	LJ070103
	台背砂砾回填
	m3
	35

	103
	路面工程
	处
	17

	LM02
	水泥混凝土路面
	m2
	3934.1

	LM0202
	路面底基层
	m2
	3574.1

	LM020204
	40cm天然砂砾底基层
	m2
	3574.1

	LM0203
	路面基层
	m2
	3574.1

	LM020302
	36cm5%水泥稳定碎石基层
	m2
	3574.1

	LM0205
	水泥混凝土面层
	m2
	3934.1

	LM020501
	30cm水泥混凝土面层
	m2
	3934.1

	LM020502
	钢筋
	t
	11.5598

	LM03
	人行道
	m2
	330

	LM0301
	6cm厚透水砖
	m2
	282

	LM0302
	60×60×6cm 黄色盲道砖
	m2
	48

	LM0309
	5cmC20细粒式混凝土
	m2
	330

	LM0303
	15cm厚5%水泥土
	m2
	330

	LM0304
	乙式路缘石
	m
	100

	LM0305
	C25混凝土A挡块(15×15cm)
	m
	100

	LM0306
	丁式路缘石
	m
	66

	LM0307
	C25混凝土B挡块(10×10cm)
	m
	66

	LM0308
	2cm厚M10水泥砂浆垫层
	m2
	16.1

	LM03
	水泥混凝土台阶
	处
	1

	LM0301
	C30混凝土台阶
	m3
	4.6

	LM0302
	台阶刷漆
	m2
	5.3

	107
	交通工程及沿线设施
	处
	176

	10701
	交通安全设施
	处
	176

	JA01
	护栏
	m
	64

	JA0105
	钢护栏
	m
	64

	JA010502
	波形钢板护栏Gr-A-4C型
	m
	64

	JA03
	标志牌
	块
	175

	JA0301
	铝合金标志牌
	块
	175

	JA030101
	单柱式铝合金标志牌(○=80cm）
	块
	94

	JA030102
	单柱式铝合金标志牌(□=90×140cm）
	块
	54

	JA030103
	单柱式铝合金标志牌(□=80×80cm）
	块
	25

	JA030104
	单悬臂铝合金标志牌(□=2300mm×900mm）
	块
	2

	JA04
	标线
	m2
	3144.9

	JA0401
	路面标线
	m2
	3144.9

	JA040101
	热熔标线
	m2
	2525.7

	JA040103
	振动标线
	m2
	619.2

	JA06
	轮廓标
	个
	9

	JA0603
	栏式轮廓标
	个
	9

	JA08
	移栽安全设施
	
	

	JA0801
	路灯（移栽）
	根
	1

	JA0802
	道口标柱（移栽）
	根
	4

	JA0803
	单柱式标志牌（移栽）
	处
	4

	JA09
	安全设施拆除工程
	
	

	JA0903
	拆除波形梁护栏
	m
	68

	JA0910
	拆除铲除标线
	m2/m
	1274

	JA0911
	拆除绿化带
	m2
	25.6

	109
	其他工程
	处
	67

	10901
	站台设施（公交站亭）
	处
	34

	1090101
	公交站亭（6000×1600×3400mm）
	处
	32

	1090102
	公交站亭中鸡镇广场（6000×2000×3400mm）
	处
	1

	1090103
	公交站亭尔林兔镇神尔路路口（6000×3200×3400mm）
	处
	1

	10902
	站台设施（独立式公交站牌）
	处
	26

	1090201
	独立式公交站牌（1200×300×2100mm）
	处
	21

	1090202
	独立式公交站牌产业园区管委会
	处
	2

	1090203
	独立式公交站牌汽车城（900×260×2100mm）
	处
	2

	1090204
	独立式公交站牌幸福家园（900×260×2100mm）
	处
	1

	10903
	站台设施（利用现有亭子增加座凳）
	处
	4

	1090301
	利用现有亭子增加座凳（3000×400×450mm）菠萝格防腐木
	处
	4

	10904
	不锈钢人行道栏杆（H=1200mm）
	m
	20

	10905
	钢结构字符（600×600×50mm）
	个
	3

	110
	专项费用
	
	

	11001
	施工场地建设费
	项
	1

	11002
	安全生产费
	项
	1


注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。
