谈判项目技术、服务、商务及其他要求
（带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）
3.1采购项目概况
采购包含双人课桌椅、学生书包柜、紫外线灯、办公桌椅、教师整理柜、讲桌、空调等教学设施设备一批及配套室内改造，用于教学品质改善与能力提升，要求所有货物（产品）质量标准符合国家、省、市（行业）强制性标准及采购人要求的合格标准、安装调试到位、验收合格达到交钥匙条件。
3.2采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 234,000.00
采购包最高限价（元）: 234,000.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业
	是否核心产品
	是否允许进口产品
	是否属于节能产品
	是否属于环境标志产品
	是否实施本国产品政策

	1
	学生课桌椅、书包柜、紫外线灯
	1.00
	123,000.00
	批
	工业
	否
	否
	否
	是
	是

	2
	办公桌椅、整理柜、讲桌
	1.00
	83,000.00
	批
	工业
	否
	否
	否
	是
	是

	3
	空调
	1.00
	8,000.00
	批
	工业
	否
	否
	是
	是
	是

	4
	房屋修缮
	1.00
	20,000.00
	项
	建筑业
	否
	否
	否
	否
	否


3.3技术要求
采购包1：
标的名称：学生课桌椅、书包柜、紫外线灯
	序号
	参数性质
	技术参数与性能指标

	1
	
	1.采购需求及要求
1.1采购需求清单：详见附件：学生课桌椅、书包柜、紫外线灯、办公桌椅、整理柜、讲桌、空调及部室改造采购项目采购需求一览表。
1.2质量标准：(1)所有货物(产品)、服务符合国家、省、市(行业)强制性标准及采购人要求的合格标准；
(2)货物(产品)制造商、经销代理商应严格遵守《中华人民共和国产品质量法》，确保提供的产品符合质量标准，达到合格产品的要求。可能危及人体健康和人身、财产安全的工业产品，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准；未制定国家标准、行业标准的，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。
(3)货物(产品)、服务执行的标准、规范：必须执行国家、行业强制性标准；没有国家、行业强制性标准的按①国家标准、规范→②行业标准、规范→③地方标准、规范→④团体标准、规范→⑤企业标准、规范类推顺序执行；凡涉及的相关规范，国家有最新标准的以最新标准为准，所有标准哪个标准高执行哪个标准。
1.3产品“三包”要求：货物(产品)属于国家规定的“三包产品”，产品制造商、经销代理商应遵守“三包”的规定，在产品发生质量问题时，及时对所提供产品实行“包退、包换、保修”服务。
1.4安全要求：认真贯彻执行国家及省、市有关安全文明生产的法律法规规章和强制性标准、安全操作规程等，所有设备(产品)应符合国家相关安全标准，所有货物(产品)能够承受频繁使用和可能的不当操作，结构稳定，不易损坏，无锐利边角、无毒无害、不易造成意外伤害，与实际使用场地相匹配；建立健全安装现场安全文明生产保证体系，落实各项具体措施，切实履行安全文明生产责任和义务，保护职工身体健康和生命安全，以及社会公众安全，保持安装现场整齐有序。
1.5为保证货物(软件和硬件)质量功能的严谨性，中标(成交)后采购人有权要求成交供应商对其所提供的设备(包含软件和硬件)的功能进行逐一演示，如有功能与实际不相符，一律按虚假应标处理，由成交供应商承担因此产生的一切后果和责任。
1.6供应商应保证投标所提供第三方资料内容真实、完整、准确；如有相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标(成交)，并严肃处理。
1.7售后服务要求：(1)成交供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。售后服务条款(包括具体的服务内容、故障响应时间、响应方式、维修措施及时限、维护响应计划等方面)。
(2)成交供应商负责货物(含软件)的现场安装、调试、测试和启动等。
(3)成交供应商负责货物(含软件)的安装、启动、运行及维护等对使用人员进行免费培训：培训主要内容为货物(含软件)的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、维护保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，如使用方未使用过同类型货物(含软件)，成交供应商还需就货物(含软件)的功能对使用方人员进行相应的技术培训，培训地点为货物(含软件)安装现场或由采购人安排。
(4)质保期自采购人在质量验收单(终验)上签字之日起计算，质保费用计入总价。在最终验收后的质量保证期内，成交供应商应对货物(含软件)的设计、工艺或材料、功能等所有的缺陷而产生的故障负责。
(5)成交供应商负责对其提供的货物(含软件)整体进行维修和系统维护，质保期内应无偿负责现场技术巡检、维修和替换等工作；若遇到采购人重大活动需无条件提供现场技术支持服务且不再收取任何费用，但不可抗力(如火灾、雷击等)造成的故障除外；超出质保期只收取维修所需原设备、材料成本费用；采购人使用产品过程中因产品质量、产品缺陷及安装质量等造成人身伤亡、财产损失的，由成交供应商负责解决并承担全部责任。
(6)成交供应商负责对其所提供的设备、材料等备品配件供应，提供长期维修，并提供技术咨询等服务，所有维修记录交由采购人的现场技术人员一份，并详细说明问题所在、解决办法及注意事项。对于存在质量问题或者短少的产品，成交供应商应在接到采购人的通知2个日历日内负责修复，调换、重新制作或补齐。
(7)所有货物(含软件)服务方式均为成交供应商上门服务，即由成交供应商派人到货物(含软件)使用现场维修，由此产生的一切费用均由成交供应商承担，对系统进行定期的检修、保养工作，并与用户进行沟通，定期开展技术交流活动，预防故障发生，保证系统的正常运行。
(8)在质保期内，对软件系统出现的质量问题，免费提供平台维护和技术保障、系统更新服务。4小时内对所提出的维护要求做出实质性反应，并提供应急响应策略。平台运行过程中如果出现技术故障(如硬件故障、软件故障、配置丢失等)，在此期间按紧急预案处置，确保软件系统最大限度地不中断运行。
(9)质保期结束后的其他维修、维护等由双方协商再定。
2.其他要求或说明
2.1供应商的报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的直接费、间接费、利润、税金及其他相关的一切费用，包括但不限于：产品费、附件费、工具费、验收费、运输费、保险费、安装费、调试费、功能使用费、技术服务费(含售后)、招标代理费、税金、利润及不可预见费等全部费用；响应总报价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。在提供项目实施过程中出现的任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。
2.2人员配置要求：供应商根据采购项目特性及要求，自行配置履行合同所必需的专业服务团队，自行组织实施与管理，相关人员经过严格培训，有相关工作经验，能够胜任项目工作，保证项目顺利实施。
2.3设施设备要求：供应商根据采购项目特性及要求，自行配置投入履行合同所必需的各类设施设备(不限于专业设备、辅助设备、工具、软件等)，保证项目顺利实施。
2.4如所投主要标的物(产品)属于强制性产品认证目录范围内的16大类96种产品，响应文件中应附产品的3C认证证书或国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台的查询截图。证书或截图载明的产品信息必须包含所投主要标的物(产品)，信息不一致或未包含所投产品信息或认证过期的，按未提供强制性产品认证处理。


标的名称：办公桌椅、整理柜、讲桌
	序号
	参数性质
	技术参数与性能指标

	1
	
	1.采购需求及要求
1.1采购需求清单：详见附件：学生课桌椅、书包柜、紫外线灯、办公桌椅、整理柜、讲桌、空调及部室改造采购项目采购需求一览表。
1.2质量标准：(1)所有货物(产品)、服务符合国家、省、市(行业)强制性标准及采购人要求的合格标准；
(2)货物(产品)制造商、经销代理商应严格遵守《中华人民共和国产品质量法》，确保提供的产品符合质量标准，达到合格产品的要求。可能危及人体健康和人身、财产安全的工业产品，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准；未制定国家标准、行业标准的，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。
(3)货物(产品)、服务执行的标准、规范：必须执行国家、行业强制性标准；没有国家、行业强制性标准的按①国家标准、规范→②行业标准、规范→③地方标准、规范→④团体标准、规范→⑤企业标准、规范类推顺序执行；凡涉及的相关规范，国家有最新标准的以最新标准为准，所有标准哪个标准高执行哪个标准。
1.3产品“三包”要求：货物(产品)属于国家规定的“三包产品”，产品制造商、经销代理商应遵守“三包”的规定，在产品发生质量问题时，及时对所提供产品实行“包退、包换、保修”服务。
1.4安全要求：认真贯彻执行国家及省、市有关安全文明生产的法律法规规章和强制性标准、安全操作规程等，所有设备(产品)应符合国家相关安全标准，所有货物(产品)能够承受频繁使用和可能的不当操作，结构稳定，不易损坏，无锐利边角、无毒无害、不易造成意外伤害，与实际使用场地相匹配；建立健全安装现场安全文明生产保证体系，落实各项具体措施，切实履行安全文明生产责任和义务，保护职工身体健康和生命安全，以及社会公众安全，保持安装现场整齐有序。
1.5为保证货物(软件和硬件)质量功能的严谨性，中标(成交)后采购人有权要求成交供应商对其所提供的设备(包含软件和硬件)的功能进行逐一演示，如有功能与实际不相符，一律按虚假应标处理，由成交供应商承担因此产生的一切后果和责任。
1.6供应商应保证投标所提供第三方资料内容真实、完整、准确；如有相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标(成交)，并严肃处理。
1.7售后服务要求：(1)成交供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。售后服务条款(包括具体的服务内容、故障响应时间、响应方式、维修措施及时限、维护响应计划等方面)。
(2)成交供应商负责货物(含软件)的现场安装、调试、测试和启动等。
(3)成交供应商负责货物(含软件)的安装、启动、运行及维护等对使用人员进行免费培训：培训主要内容为货物(含软件)的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、维护保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，如使用方未使用过同类型货物(含软件)，成交供应商还需就货物(含软件)的功能对使用方人员进行相应的技术培训，培训地点为货物(含软件)安装现场或由采购人安排。
(4)质保期自采购人在质量验收单(终验)上签字之日起计算，质保费用计入总价。在最终验收后的质量保证期内，成交供应商应对货物(含软件)的设计、工艺或材料、功能等所有的缺陷而产生的故障负责。
(5)成交供应商负责对其提供的货物(含软件)整体进行维修和系统维护，质保期内应无偿负责现场技术巡检、维修和替换等工作；若遇到采购人重大活动需无条件提供现场技术支持服务且不再收取任何费用，但不可抗力(如火灾、雷击等)造成的故障除外；超出质保期只收取维修所需原设备、材料成本费用；采购人使用产品过程中因产品质量、产品缺陷及安装质量等造成人身伤亡、财产损失的，由成交供应商负责解决并承担全部责任。
(6)成交供应商负责对其所提供的设备、材料等备品配件供应，提供长期维修，并提供技术咨询等服务，所有维修记录交由采购人的现场技术人员一份，并详细说明问题所在、解决办法及注意事项。对于存在质量问题或者短少的产品，成交供应商应在接到采购人的通知2个日历日内负责修复，调换、重新制作或补齐。
(7)所有货物(含软件)服务方式均为成交供应商上门服务，即由成交供应商派人到货物(含软件)使用现场维修，由此产生的一切费用均由成交供应商承担，对系统进行定期的检修、保养工作，并与用户进行沟通，定期开展技术交流活动，预防故障发生，保证系统的正常运行。
(8)在质保期内，对软件系统出现的质量问题，免费提供平台维护和技术保障、系统更新服务。4小时内对所提出的维护要求做出实质性反应，并提供应急响应策略。平台运行过程中如果出现技术故障(如硬件故障、软件故障、配置丢失等)，在此期间按紧急预案处置，确保软件系统最大限度地不中断运行。
(9)质保期结束后的其他维修、维护等由双方协商再定。
2.其他要求或说明
2.1供应商的报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的直接费、间接费、利润、税金及其他相关的一切费用，包括但不限于：产品费、附件费、工具费、验收费、运输费、保险费、安装费、调试费、功能使用费、技术服务费(含售后)、招标代理费、税金、利润及不可预见费等全部费用；响应总报价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。在提供项目实施过程中出现的任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。
2.2人员配置要求：供应商根据采购项目特性及要求，自行配置履行合同所必需的专业服务团队，自行组织实施与管理，相关人员经过严格培训，有相关工作经验，能够胜任项目工作，保证项目顺利实施。
2.3设施设备要求：供应商根据采购项目特性及要求，自行配置投入履行合同所必需的各类设施设备(不限于专业设备、辅助设备、工具、软件等)，保证项目顺利实施。


标的名称：空调
	序号
	参数性质
	技术参数与性能指标

	1
	
	1.采购需求及要求
1.1采购需求清单：详见附件：学生课桌椅、书包柜、紫外线灯、办公桌椅、整理柜、讲桌、空调及部室改造采购项目采购需求一览表。
1.2质量标准：(1)所有货物(产品)、服务符合国家、省、市(行业)强制性标准及采购人要求的合格标准；
(2)货物(产品)制造商、经销代理商应严格遵守《中华人民共和国产品质量法》，确保提供的产品符合质量标准，达到合格产品的要求。可能危及人体健康和人身、财产安全的工业产品，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准；未制定国家标准、行业标准的，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。
(3)货物(产品)、服务执行的标准、规范：必须执行国家、行业强制性标准；没有国家、行业强制性标准的按①国家标准、规范→②行业标准、规范→③地方标准、规范→④团体标准、规范→⑤企业标准、规范类推顺序执行；凡涉及的相关规范，国家有最新标准的以最新标准为准，所有标准哪个标准高执行哪个标准。
1.3产品“三包”要求：货物(产品)属于国家规定的“三包产品”，产品制造商、经销代理商应遵守“三包”的规定，在产品发生质量问题时，及时对所提供产品实行“包退、包换、保修”服务。
1.4安全要求：认真贯彻执行国家及省、市有关安全文明生产的法律法规规章和强制性标准、安全操作规程等，所有设备(产品)应符合国家相关安全标准，所有货物(产品)能够承受频繁使用和可能的不当操作，结构稳定，不易损坏，无锐利边角、无毒无害、不易造成意外伤害，与实际使用场地相匹配；建立健全安装现场安全文明生产保证体系，落实各项具体措施，切实履行安全文明生产责任和义务，保护职工身体健康和生命安全，以及社会公众安全，保持安装现场整齐有序。
1.5为保证货物(软件和硬件)质量功能的严谨性，中标(成交)后采购人有权要求成交供应商对其所提供的设备(包含软件和硬件)的功能进行逐一演示，如有功能与实际不相符，一律按虚假应标处理，由成交供应商承担因此产生的一切后果和责任。
1.6供应商应保证投标所提供第三方资料内容真实、完整、准确；如有相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标(成交)，并严肃处理。
1.7售后服务要求：(1)成交供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。售后服务条款(包括具体的服务内容、故障响应时间、响应方式、维修措施及时限、维护响应计划等方面)。
(2)成交供应商负责货物(含软件)的现场安装、调试、测试和启动等。
(3)成交供应商负责货物(含软件)的安装、启动、运行及维护等对使用人员进行免费培训：培训主要内容为货物(含软件)的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、维护保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，如使用方未使用过同类型货物(含软件)，成交供应商还需就货物(含软件)的功能对使用方人员进行相应的技术培训，培训地点为货物(含软件)安装现场或由采购人安排。
(4)质保期自采购人在质量验收单(终验)上签字之日起计算，质保费用计入总价。在最终验收后的质量保证期内，成交供应商应对货物(含软件)的设计、工艺或材料、功能等所有的缺陷而产生的故障负责。
(5)成交供应商负责对其提供的货物(含软件)整体进行维修和系统维护，质保期内应无偿负责现场技术巡检、维修和替换等工作；若遇到采购人重大活动需无条件提供现场技术支持服务且不再收取任何费用，但不可抗力(如火灾、雷击等)造成的故障除外；超出质保期只收取维修所需原设备、材料成本费用；采购人使用产品过程中因产品质量、产品缺陷及安装质量等造成人身伤亡、财产损失的，由成交供应商负责解决并承担全部责任。
(6)成交供应商负责对其所提供的设备、材料等备品配件供应，提供长期维修，并提供技术咨询等服务，所有维修记录交由采购人的现场技术人员一份，并详细说明问题所在、解决办法及注意事项。对于存在质量问题或者短少的产品，成交供应商应在接到采购人的通知2个日历日内负责修复，调换、重新制作或补齐。
(7)所有货物(含软件)服务方式均为成交供应商上门服务，即由成交供应商派人到货物(含软件)使用现场维修，由此产生的一切费用均由成交供应商承担，对系统进行定期的检修、保养工作，并与用户进行沟通，定期开展技术交流活动，预防故障发生，保证系统的正常运行。
(8)在质保期内，对软件系统出现的质量问题，免费提供平台维护和技术保障、系统更新服务。4小时内对所提出的维护要求做出实质性反应，并提供应急响应策略。平台运行过程中如果出现技术故障(如硬件故障、软件故障、配置丢失等)，在此期间按紧急预案处置，确保软件系统最大限度地不中断运行。
(9)质保期结束后的其他维修、维护等由双方协商再定。
2.其他要求或说明
2.1供应商的报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的直接费、间接费、利润、税金及其他相关的一切费用，包括但不限于：产品费、附件费、工具费、验收费、运输费、保险费、安装费、调试费、功能使用费、技术服务费(含售后)、招标代理费、税金、利润及不可预见费等全部费用；响应总报价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。在提供项目实施过程中出现的任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。
2.2人员配置要求：供应商根据采购项目特性及要求，自行配置履行合同所必需的专业服务团队，自行组织实施与管理，相关人员经过严格培训，有相关工作经验，能够胜任项目工作，保证项目顺利实施。
2.3设施设备要求：供应商根据采购项目特性及要求，自行配置投入履行合同所必需的各类设施设备(不限于专业设备、辅助设备、工具、软件等)，保证项目顺利实施。
2.4如所投主要标的物(产品)属于强制性产品认证目录范围内的16大类96种产品，响应文件中应附产品的3C认证证书或国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台的查询截图。证书或截图载明的产品信息必须包含所投主要标的物(产品)，信息不一致或未包含所投产品信息或认证过期的，按未提供强制性产品认证处理。
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	1.采购需求及要求
1.1采购需求清单：详见附件：学生课桌椅、书包柜、紫外线灯、办公桌椅、整理柜、讲桌、空调及部室改造采购项目采购需求一览表。
1.2质量标准：(1)所有改造质量符合国家、省、市(行业)强制性标准及采购人要求的合格标准；
(2)执行的标准、规范：必须执行国家、行业强制性标准；没有国家、行业强制性标准的按①国家标准、规范→②行业标准、规范→③地方标准、规范→④团体标准、规范→⑤企业标准、规范类推顺序执行；凡涉及的相关规范，国家有最新标准的以最新标准为准，所有标准哪个标准高执行哪个标准。
1.3安全要求：认真贯彻执行国家及省、市有关安全文明生产的法律法规规章和强制性标准、安全操作规程等，建立健全安装现场安全文明生产保证体系，落实各项具体措施，切实履行安全文明生产责任和义务，保护职工身体健康和生命安全，以及社会公众安全，保持安装现场整齐有序。
1.7售后服务要求：(1)成交供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。售后服务条款(包括具体的服务内容、故障响应时间、响应方式、维修措施及时限、维护响应计划等方面)。
(2)严格按照国家和陕西省有关规定改造、规范改造，确保室内改造合格，如有更改事项须征得采购人书面同意后方可实施。
(3)改造实施必须完全符合规定的技术、方案、质量、规格、材质等要求；根据实际需要，成交供应商应在改造实施期间进行巡查，若出现质量问题，应及时对出现的问题进行维修，因成交供应商原因导致改造质量达不到约定的质量标准，由成交供应商自行承担相关责任。
(4)合理安排作业时间，降低噪声污染、粉尘污染，确保改造现场周围的正常工作与休息，改造中避免给他人带来干扰。
(5)质保期内出现的质量问题由成交供应商负责，保修内容为改造范围内全部质量问题(含伴随服务)，4小时内对所提出的维护要求做出实质性反应，并提供应急响应策略；质保期过后如出现质量问题，亦应积极协助解决成交供应商的后续服务要完善、可靠、及时，并派遣相关技术人员配合采购人进行检查、维修。
(6)质保期结束后的其他维修、维护等由双方协商再定。
2.其他要求或说明
2.1供应商的报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的直接费、间接费、利润、税金及其他相关的一切费用，包括但不限于：产品费、附件费、工具费、验收费、运输费、保险费、安装费、调试费、改造费、功能使用费、技术服务费(含售后)、招标代理费、税金、利润及不可预见费等全部费用；响应总报价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。在提供项目实施过程中出现的任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。
2.2人员配置要求：供应商根据采购项目特性及要求，自行配置履行合同所必需的专业服务团队，自行组织实施与管理，相关人员经过严格培训，有相关工作经验，能够胜任项目工作，保证项目顺利实施。
2.3设施设备要求：供应商根据采购项目特性及要求，自行配置投入履行合同所必需的各类设施设备(不限于专业设备、辅助设备、工具、软件等)，保证项目顺利实施。


3.4商务要求
3.4.1交货时间
采购包1：
交货时间为自合同签订生效之日起30日内完成部室改造、供货、安装、调试、验收；合同履行期限为自合同签订之日起至质保期结束。
3.4.2交货地点和方式
采购包1：
西安市雁塔区第七小学(具体按采购人指定地点)
3.4.3支付方式
采购包1：
一次付清
3.4.4支付约定
采购包1：
1、 其他，所有货物交货完成，验收合格 (付款前成交供应商应出具等值发票交至采购人，采购人以银行转账方式支付；其他具体按拟签订采购合同相关条款执行)后，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的100.0%
3.4.5验收标准和方法
采购包1：
(一)现行的国家标准或国家行政部门颁布的法律法规、规章制度等，是项目验收的重要依据。采购人根据有关规范、规定及项目要求对成交供应商所供货物（产品）或服务进行检查或验收，成交供应商须无条件的接受采购人检查或验收。 (二)成交供应商完成全部设备供货、安装调试工作后，向采购人提交书面履约验收申请及全套验收资料。采购人审核资料无误后，组织开展正式验收工作。核查供应商提交资料的完整性、真实性、有效性，资料不全不予开展现场验收。主要包含：履约验收申请书、采购(招标)文件、响应(投标)文件、成交(中标)通知书、采购合同、设备送货清单、产品合格证、出厂检测报告、设备使用说明书、原厂质保承诺书、安装调试记录、培训记录（如有)及采购文件要求的其他佐证材料。（1）对照设备清单，逐一核对所有设备名称、品牌、规格型号、数量、序列号，确保无缺漏、无替换、无短缺；设备外观完好，无破损、变形、划痕、锈蚀，包装及配件齐全；（2）对照采购文件及合同约定技术参数，重点核查星号实质性条款，对设备逐一进行通电测试、功能调试。所有设备运行稳定、功能齐全，各项技术指标达标，可正常满足日常使用需求，无功能缺陷、参数不达标等问题；（3）设备按规范完成安装、布局、调试，设备摆放规范、安装牢固，线路排布整齐、安全合规，整体运行状态良好，可直接投入使用。 (三)若验收不通过或质量不合格，成交供应商应在一定期限进行整改完善，以采购人要求的标准提供合格的货物（产品）或服务；若成交供应商在接受检查整改后，仍不能提供符合采购要求的合格货物（产品）或服务，采购人有权按违约予以撤项并要求承包人承担相应的法律责任和经济损失。 (四)有关验收的其他事宜按拟签订采购合同文本中相关条款执行。
3.4.6包装方式及运输
采购包1：
涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。
3.4.7质量保修范围和保修期
采购包1：
(一)本项目整体质保期≥12个月，供应商承诺超过采购文件要求的，按其承诺的质保期进行质保，质保期起始时间为终验合格之日。 (二)成交供应商应保证在要求时间内完成全部供货、安装、调试、验收和培训工作(或其他伴随服务)等工作，并按其承诺的质量保修范围和内容(售后服务等)进行免费质保，且符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。
3.4.8违约责任及解决争议的方法
采购包1：
具体按拟签订采购合同相关条款执行。
3.5其他要求
采购包1：
(一)谈判有效期 1.出现特殊情况需要延长谈判有效期的，采购代理机构或采购人可于谈判有效期满之前，以书面形式通知所有供应商延长谈判有效期。供应商应予书面答复，同意延长的，但不得要求或被允许修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效。 2.在谈判有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担响应文件和法律规定的责任。 3.成交供应商的谈判有效期自动延长至合同终止为止。 (二)分公司独立参与谈判时，不能使用总公司的资质或业绩；总公司授权分公司或分支机构参与谈判，可以使用总公司的资质或业绩。总公司单独参与谈判时，可以使用分公司的业绩，在相关资质证书的管理要求和适用范围内可以使用分公司资质。 (三)供应商的电子响应文件中的所有文字资料、图纸、数据、方案、证书、检测报告等响应内容应清晰可辨，表达意思统一，便于查找，供应商自行承担资料模糊不清、无法辨认的不利后果。 (四)文件中签名是指：手写签名或加盖签名章（含电子章、印章、签名章），盖章是指加盖单位章（含电子章）。 (五)恶意质疑、投诉的法律后果 1.对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为将予以严肃处理： 《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实或提供虚假材料或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。 2.对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用： （1）《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受到刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。 （2）《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。 (六)参与本项目的供应商应通过陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统在线实施报名、获取采购文件、响应、报价等操作，供应商无需现场提供纸质响应文件。但在中标（成交）后，中标（成交）供应商在领取中标（成交）通知书时需提供纸质响应文件两套用于备案，纸质响应文件应通过专用制作软件直接打印(自定单双面、黑白/彩色)，确保与项目电子化交易系统中的电子响应文件保持一致，不允许修改和补充。中标（成交）通知书领取地址：西安市雁塔区雁翔路111号赛格·中京坊6幢1（公寓A1）单元2层招标一部。


附件：
学生课桌椅、书包柜、紫外线灯、办公桌椅、整理柜、讲桌、空调及部室改造采购项目采购需求一览表
	
	主要标的办公室空调、学生课桌椅和书包柜及教室紫外线灯、教室办公桌椅及整理柜等：
	

	序号
	标的名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	双人课桌椅
	1.课桌尺寸规格(约)：长1200mm×宽400mm，整体高度可调节范围690mm～780mm，高度调节步进≤30mm，档位锁定稳固无松晃。
2.桌面采用厚度≥18mm的E0级刨花板(符合GB/T 39600-2021，甲醛释放量≤0.050mg/m³)；表面覆耐磨三聚氰胺饰面；桌面前沿设嵌入式笔槽，笔槽宽度≥30mm、深度≥15mm。
3.储物书斗采用厚度≥0.8mm冷轧钢板一次冲压成型，边缘钝化处理；书斗底部长度≥430mm、深度≥280mm、高度≥130mm，底部设置加强筋。
4.桌架主立柱采用长轴≥50mm、短轴≥20mm、管壁厚度≥1.2mm椭圆钢管；下横撑采用≥20mm×40mm×1.2mm矩形钢管；地脚配置防滑耐磨胶套。
5.椅子座面尺寸规格(约)：宽1200mm×深300mm，座板采用E0级刨花板(符合GB/T 39600-2021，甲醛释放量≤0.050mg/m³)，厚度≥18mm。
6.单块靠背尺寸规格(约)：高170mm×宽400mm，腰部设有人体工学支撑弧度。
7.椅架采用≥Φ19mm×1.2mm的钢管制作，椅脚配置耐磨胶套。
8.座椅总高度可调节范围360mm～440mm，调节档位与课桌档位匹配对应。
9.桌、椅金属构件表面经静电喷塑处理，厚度≥60μm；所有外露边角均做圆角钝化处理，无锐边、尖角，表面平整光滑，无焊瘤、虚焊、漏焊等缺陷。
10.整装质量、环保等符合国家相关标准要求。
	150
	套

	2
	学生书包柜
	1.单门规格(约)：高310mm×宽385mm×深500mm，尺寸偏差符合家具行业通用公差要求并满足实际使用需求。
2.门板采用ABS一体注塑成型(非贴膜/喷漆)，厚度≥25mm，转角设置防撞软胶护角(TPR/PVC)；门板内侧设置多功能置物盒(底部带滴水孔)。
3.柜体侧板、后板、上下板采用HIPS工程塑料或ABS注塑，侧板厚度≥20mm，上下板厚度≥25mm，柜体后板设置通风孔。
4.柜门采用高强度尼龙铰链；配备一体式拉手锁具；每列柜体配套专用联墙固定件，确保安装稳定不倾倒。
5.柜体拼接部位紧密牢固，接缝均匀，整体结构稳固，承重后不易变形，表面光滑平整，无尖锐棱角，无明显缩痕、飞边、毛刺、色差，色泽均匀。
6.整装质量、环保等符合国家相关标准要求。
	300
	个

	3
	紫外线灯
	1.产品配套自动升降支架，支持定时信号控制，可自动下降至设定高度并开启紫外线灯消毒，消毒完成后自动熄灭并回升至初始位置，可实现无人值守作业。
★2.灯管符合GB 28235-2020要求，对大肠杆菌杀灭率≥99.9%；1m测试距离处初始辐照强度≥100μW/cm²。
3.灯具外形尺寸范围(约)：长1200mm～1300mm，宽50mm～65mm，高90mm～110mm。
4.升降参数：灯管下降高度为1000mm±200mm；上升、下降速度均为1m/分钟。
5.灯管功率：40W±5W。
	30
	盏

	4
	办公桌椅
	一、办公桌
1.外形尺寸(约)：长1400mm×宽600mm×高750mm。
★2.台面基材为E0级刨花板(符合GB/T 39600-2021，甲醛释放量≤0.050mg/m³)，厚度≥25mm；饰面为三聚氰胺浸渍纸；四周采用同色PVC或ABS封边。
3.桌体侧板、背板为E0级刨花板，厚度≥16mm；柜体结构稳固，满足日常办公承重要求。
4.配备三节阻尼滑轨、阻尼铰链，开合顺畅、静音，符合国家相关标准。
5.整装质量、环保等符合国家相关标准要求。
二、办公椅
1.背框采用PP+玻璃纤维增强注塑，厚度≥2.5mm。
2.座垫内部填充回弹海绵，海绵密度≥35kg/m³；外部包覆透气网布。
3.底盘支撑管壁厚≥2.0mm，表面经喷塑，防腐防锈处理。
4.气杆升降调节行程≥85mm，符合国家家具安全标准。
5.支撑脚轮采用直径≥320mm尼龙五星脚；配置直径≥Φ50mmPU静音刹车轮，带锁止功能。
6.整装质量、环保等符合国家相关标准要求。
	48
	套

	5
	教师整理柜
	1.整体结构为三门布局，左侧两门为上玻璃门、下钢制门结构，右侧为通体钢制门；柜体方正平稳，无明显翘曲变形。
2.外形尺寸(约)：高2000mm×宽650mm×深400mm。
3.柜体侧板、门板、顶板、底板均采用度≥0.8mm厚冷轧钢板；背板采用厚度≥0.6mm冷轧钢板。
4.门体玻璃门采用厚度≥4mm的钢化玻璃，玻璃边角钝化处理，无锐边、毛刺。
5.内部配置≥2块可调节钢制搁板，搁板厚度与柜体主体匹配，单块搁板均匀承重≥20kg。
6.每扇门配置三连杆锁具，锁具互开率≤1%，每柜配备原装钥匙≥2把，锁具开启闭合顺畅。
7.柜体金属表面静电环氧粉末喷涂处理，膜厚≥60μm；所有外露边角均做圆角钝化处理，无锐边、尖角，表面平整光滑，无焊瘤、虚焊、漏焊等缺陷。
8.整装质量、环保等符合国家相关标准要求。
	38
	套

	6
	讲桌
	1.规格尺寸(约)：长1200mm×宽600mm×高850mm，适配普通教室站立授课场景。
2.落地式封闭式柜体结构，台面平整，柜体设单/双开门储物空间，内部配置活动层板；整体结构稳固，垂直静载荷满足日常教学使用要求。
3.台面采用E0级刨花板(符合GB/T 39600-2021，甲醛释放量≤0.050mg/m³)，厚度≥25mm；饰面为三聚氰胺浸渍纸；四周采用同色PVC或ABS封边。
4.柜体侧板、门板、层板采用厚度≥16mm三聚氰胺浸渍纸饰面人造板；所有板材外露截面采用厚度≥1.0mm同色PVC或ABS封边。
5.柜门配置阻尼铰链，开启闭合静音无卡顿，五金件表面经防锈防腐处理。
7.讲桌所有外露边缘、棱角均做圆角倒角处理，倒角半径≥2mm；整体色泽均匀，纹理清晰一致，表面无划痕、鼓泡、凹陷、色差等缺陷。
8.整装质量、环保等符合国家相关标准要求。
	7
	套

	7
	空调
	1.分体壁挂式冷暖型空调，匹数≥1.5匹。
2.≥一级能效。
3.制冷量≥3500W；制热量≥4500W，具备电辅热功能，电辅热功率≤1100W。
4.制冷输入功率≤1000W；制热输入功率≤1400W。
5.室内机循环风量≥630m³/h。
6.室内机最高风档噪声≤41dB(A)；室外机噪声≤51dB(A)。
7.核心部件采用全直流变频压缩机，室内机换热器为铜管翅片式结构。
	3
	台

	
	配套标的需要的房屋修缮改造：
	

	序号
	标的名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	部室改造
	1.完成六个部室30盏紫外线灯的安装及线路改造(包括但不限于集中控制系统的总控箱、定时器、辅材辅料(线材、排插、线管等)、桥架等配套实施的打孔、布设等)；改造成果符合相关安全规范及实际使用要求。
2.完成3台空调的线路改造及辅材辅料(包括但不限于控制系统、辅材辅料(铜管、插排、线材、线管等)提供等配套实施的打孔、布设等)；改造成果符合相关安全规范及实际使用要求。
3.改造过程中不得损坏原有其他设施、墙面、线路等，改造完成后清理并清运改造区域内所有垃圾。
	1
	项

	说明：1.需求清单中带“★”的参数指标均应以要求的形式(如“★”的参数指标无形式要求的，可提供不限于原厂印刷的产品说明书、制造商官方网站截图、第三方机构检验报告、带标识(说明)的功能截图等任意形式)提供相应的证明材料。任意一条带“★”的参数指标未响应或者不满足的，将按无效响应处理。
2.需求清单中有关标的的整体规格、尺寸、体积、面积等表述要求，供应商所投产品整体的偏差应符合行业通用公差要求并满足实际使用需求。
3.需求清单中的“支持...；具备...；配备...”等描述，为已具备的功能要求，且后期使用费用包含在响应报价中。
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