采购包1：
标的名称：陕西省西安中学公寓楼水房改造及校舍维修
	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	因系统格式原因，本项目最高限价实际为1395355.88元。
一、工程概况
陕西省西安中学公寓楼水房改造及校舍维修项目，位于陕西省西安中学院内。拟对教学楼、行政楼、男生宿舍一、二号楼及女生宿舍一、二号楼进行维修改造。
二、编制范围
设计改造范围内的全部工程。其中：男生宿舍二号楼5、6层水房进行改造，增加淋浴功能，重新改造给排水；男生宿舍一号楼更换1-6层宿舍门，男生宿舍一、二号楼及女生宿舍一、二号楼墙、顶面乳胶漆部分修补粉刷，楼地面地砖修补维修，卫生间吊顶及隔断维修；教学楼、行政楼墙、顶面乳胶漆部分修补粉刷等。
[bookmark: _GoBack]三、编制依据
1、陕西省西安中学公寓楼水房改造及校舍维修项目专项资金项目申请书，项目设计资料；
2、陕建管发【2025】10号文；
3、《陕西省建设工程工程量清单计价计算标准（2025）》、《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》（2025）、《陕西省安装工程基价表》（2025）及其配套文件中工程量计算办法；
4、材料价依据2026年6月陕西省信息价及市场价计入；
5、现场情况、工程特点及常规施工方案等。
四、其他说明：
1、计价软件采用广联达软件7.5000.23.3版本；
2、本项目暂列金额10万元，投标限价编制费4800元，均计入装饰工程其他项目费中。投标限价编制费由中标人向对应单位支付。
五、工程量清单：见附件

★六、商务要求
	序号
	项目要求

	1
	付款方式
	1、付款方式
（1）合同签订后支付合同金额的40％作为预付工程款；
（2）工程竣工验收合格后（提供全部项目资料）支付合同金额的40%工程款；
（3）经审计部门审定后支付至审定总价款的100%。
2、本项目采用固定综合单价合同。

	2
	项目完工期
	合同签订之日起30日历天内完成。

	3
	质保期
	自项目竣工验收合格之日起维修改造部分2年，防水部分5年。



本项目竣工结算审计费用由成交供应商负责（费用标准为：陕价行发〔2014〕88号执行标准下浮20%），供应商应在本项目报价中包含此部分内容。


采购包2：
标的名称：陕西省西安中学教学培训楼提升改造
	序号
	参数
性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	因系统格式原因，本项目最高限价实际为1599699.39元。
一、项目概况
1、项目名称：陕西省西安中学教学培训楼提升改造；
2、工程地址：陕西省西安市；
3、建设单位：陕西省西安中学
4、改造面积：1,523.53m²。
二、编制范围
1、装饰：室内墙面涂料老化剥落、地面磨损严重；卫生间防水层老化，存在渗漏隐患；室内空间布局不尽合理，部分区域功能划分不够明确，无法满足现代教学需求。
2、给排水：原有给排水管道老化锈蚀，跑冒滴漏现象频发；卫生洁具老化，部分区域排水不畅，尤其卫生间存在返味、堵塞等问题。
3、电气：原电气线路老化严重，且原设计容量偏低，随着现代教学设备（智慧黑板、投影仪等）大量增加，跳闸停电时有发生；照明系统仍以传统荧光灯为主，照度不均、频闪严重，影响学生视力健康。
4、暖通： 根据需求重新布局后，部分教室缺乏有效的空调设施，且年限较长，管道具有腐蚀现象，原安装的空调已超期服役、效果不佳。
三、建筑装修的范围及主要内容
本项目为陕西省西安中学教学培训楼提升改造工程，因教室需求变动，需提升空间改造教学教室使用，改造范围包括室内装饰、给排水、暖通及电气进行提升改造，旨在为师生营造安全、健康、舒适、节能的校园环境。
1、 装饰：
① 培训楼1~4层提升改造设计（墙、顶面翻新，地面更换）。
② 楼梯间一层楼梯下增加库房。
③ 更换木门，更换走廊窗套（黑色不锈钢窗套），教室、办公室更换为石材窗台
2、给排水：
① 卫生间提升改造（墙顶地、隔断、洁具）。
② 拆除原有的给排水管网，新做给排水管道。
③ 根据学生人数扩大卫生间范围。
3、电气：
① 只改造培训楼内常规的配电系统及照明系统，不改变原消防系统。
②拆除原有的老旧电路，新做电路。
4、 暖通：
① 新做四出风机盘管空调制冷系统+电辅热的空调形式。
② 卫生间设独立的机械排风系统。
③ 拆除原风机盘管及空调管道。
四、编制依据
1、陕西省西安中学教学培训楼提升改造项目甲方需求；
2、《陕西省建设工程计价标准》（2025）；
3、《陕西房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（2025）、《陕西省通用安装工程工程量计算标准》（2025）、《陕西省市政工程工程量计算标准》（2025）；
4、《陕西省建设工程费用定额》（2025）；
5、建设工程设计文件及相关资料；
6、与建设工程有关的标准、规范及技术资料；
7、主要材料、设备优先参照2026年第6月《陕西工程造价管理信息（材料信息价）》，信息价没有的材料参照市场询价计入，但信息价与市场价差异较大的以市场价计入；
8、本清单所提供工程项目特征仅表达了主要工程做法，组价时应依据设计图纸、相关图集，结合招标文件，合同条款，技术规范、图纸、答疑纪要等进行组价；
9、其他相关资料。
五、其他说明
本项目预算编制费和设计费计入暂列金，含税金额共计100,334.50元；其中预算编制费含税金额共计5,504.50元，设计费含税金额共计94,830.00元。预算编制费和设计费由中标人向对应单位支付。
[bookmark: _____本工程为63785部队汽车营车库改造工程，主要内容为土建工程与电气照明]六、本工程软件采用广联达工程量清单计价软件GCCP7.0，版本号 7.5000.23.3。
七、工程量清单：见附件
★八、商务要求
	序号
	项目要求

	1
	付款方式
	1、付款方式
（1）合同签订后支付合同金额的40％作为预付工程款；
（2）工程竣工验收合格后（提供全部项目资料）支付合同金额的40%工程款；
（3）经审计部门审定后支付至审定总价款的100%。
2、本项目采用固定综合单价合同。

	2
	项目完工期
	合同签订之日起30日历天内完成。

	3
	质保期
	自项目竣工验收合格之日起维修改造部分2年，防水部分5年。


本项目竣工结算审计费用由成交供应商负责（费用标准为：陕价行发〔2014〕88号执行标准下浮20%），供应商应在本项目报价中包含此部分内容。



