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第一章  磋商公告

项目概况
安康高新区第六小学食堂设施设备采购项目潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省安康市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗）获取采购文件，并于2026年08月17日14时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：DCZB-2026-AK-Z014

项目名称：安康高新区第六小学食堂设施设备采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：770,000.00元

采购需求：

合同包1(厨卫用具):

合同包预算金额：770,000.00元

合同包最高限价：770,000.00元

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	1-1
	其他厨卫用具
	安康高新区第六小学食堂设施设备采购项目
	1(项)
	详见采购文件
	770,000.00


本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后15日内安装完成并交付使用。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(厨卫用具)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目是专门面向中小企业采购项目，参与供应商提供《中小企业声明函》。监狱企业及残疾人福利性单位，视同小、微型企业。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(厨卫用具)特定资格要求如下:

1.授权代表磋商时，提供法定代表人授权书和被授权人单位证明（磋商截止前6个月内任意1个月的缴纳社会保障金证明）；法定代表人磋商时，须提供本人身份证；非法人单位参照执行。
    2.信用记录：供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。

三、获取采购文件

时间：2026年08月07日至2026年08月13日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午12:00:00至17:30:00（北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省安康市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗）

方式：在线获取

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2026年08月17日14时00分00秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省安康市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗，在线提交。

五、开启

时间：2026年08月17日14时00分00秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省.安康市）不见面开标系统。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.落实政府采购政策：

(1)《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）;

(2)《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）；

(3)《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；(4)《财政部、农业农村部、国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

(5)《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

(6)《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

(7)《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

(8)关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）；

(9)《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

(10)《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

(11)《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

(12)《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国发办〔2007〕51号）；

(13)财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

(14)财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；

(15)如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

2.特别说明

1）报名须知：使用捆绑省交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息；

2)下载文件：投标人完善相关投标信息后，登录安康市公共资源交易中心(http://ak.sxggzyjy.c n/)，选择“交易乙方”身份进入投标人界面选择“我的项目”下载招标文件；

3）开标形式：本项目将采用“不见面开标”形式。操作说明详见安康市公共资源交易平台首页·服务指南·下载专区中的《安康市公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》；

4）如遇困难，请拨打系统平台技术支持电话：4009280095、4009980000；

5）请各投标人下载招标文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：安康高新区管理委员会

地址：创业大厦

联系方式：33285830

2.采购代理机构信息

名称：陕西顶诚招标有限公司

地址：陕西省西安市灞桥区长乐东路2999号京都国际3号楼1506号房

联系方式：029-83479858-802

3.项目联系方式

项目联系人：袁箔 黄建峰 王景华

电话：029-83479858-802

第二章  磋商须知
一、总则
本次竞争性磋商依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及国家现行有关法律法规执行。

1.采购人、采购代理机构、监督管理机构
1.1 采购人：安康高新区管理委员会（安康高新技术产业开发区第六小学）
1.2 采购代理机构：陕西顶诚招标有限公司

1.3 监督管理机构：高新区财政局
2.磋商单位资格要求 
2.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，有能力提供本项目所需服务的供应商，不接受联合体磋商。

2.2 磋商单位须提供以下“资质证明文件”以便审查：
1）基本资格：

独立承担民事责任：有效的营业执照副本/事业单位法人证书副本/非企业专业服务机构执业许可证副本/民办非企业单位登记证书副本/个人工商户营业执照副本/自然人身份证；

财务状况：2024或2025年度审计报告或近3个月内基本开户银行出具的银行资信证明；
依法缴纳税收和社会保障资金：磋商截止前6月内任意1个月缴纳税收和社会保障金的缴费凭据；依法不需要缴纳的供应商应提供相关文件证明；

参加政府采购活动前三年内无重大违法记录：参加政府采购活动前3年内经营活动中无重大违法记录声明；

2）特定资格

授权代表磋商时，提供法定代表人授权书和被授权人的单位证明（磋商截止前6个月内任意1个月的缴纳社会保障金证明）；法定代表人磋商时，须提供本人身份证；非法人单位参照执行。

信用记录：供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。（查询项，无需提供）
   3）落实政府采购政策需满足的资格要求
本项目是专门面向中小企业采购项目，参与供应商提供《中小企业声明函》。监狱企业及残疾人福利性单位，视同小、微型企业。
以上第1）-3）项为必备资质，须提供加盖磋商单位公章的复印件、扫描件或打印件；资格审查时，必备资质缺少其中任何一项，其磋商资格无效；因复印、扫描、打印不清楚且与查询不一致的，其磋商资格无效。

2.3 信用记录具体查询如下：

1）供应商主体通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用信息查询无失信行为记录；

2）查询时间：获取采购文件之日至本项目资格审查之前；

3）证据留存的方式：

“信用中国”查询后下载完整信用信息报告 或 网页截图。

“中国政府采购网”查询政府采购严重违法失信行为记录名单 网页截图。

4）使用规则

采购人在资格审查时，将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信行为记录名单或存在较大数额罚款等情形的供应商，其投标将被拒绝。

2.4 磋商单位必须向采购代理机构购买磋商文件并登记备案，任何未从采购代理机构购买磋商文件并未登记备案的潜在单位均无资格参加磋商。

2.5 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的磋商；否则将拒绝全部关联单位的磋商。

3.合格的货物服务

3.1 磋商所用货物服务，均应来自上述第2条所规定的合格磋商单位。

3.2 货物系指磋商单位按磋商文件规定，向采购人提供的符合磋商文件要求的相关的主材及辅材。

3.3 服务系指磋商文件规定的，磋商单位须承担的与本次工程有关的辅助服务。
4.磋商费用    

4.1 磋商单位应承担编写磋商响应文件及参加本次磋商的所有费用。不论磋商的结果如何，采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
二、竞争性磋商文件

5.磋商文件构成
5.1 磋商文件包括下列内容：
第一章  磋商公告

第二章  磋商须知
第三章  商务及采购要求

第四章  合同格式及条款
第五章  附件（磋商响应文件格式）

6.磋商文件的澄清

6.1 磋商单位对竞争性磋商文件若有澄清要求，应在政府采购法定时间内，按竞争性磋商公告中标明的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构对磋商的澄清要求均以书面形式予以答复，并将根据澄清要求涉及的范围把书面答复告知相关的每一个购买竞争性磋商文件的供应商。

    7.磋商文件的修改

7.1 在磋商响应文件递交截止时间前，磋商组织单位按照相关规定有权根据需要对磋商文件进行修改。

7.2 竞争性磋商文件的修改将以书面形式通知已购买磋商文件的各供应商，并作为磋商文件的补充，与其具有同等法律效力。

7.3 为使磋商单位有充分的时间对竞争性磋商文件的修改内容进行研究，采购单位可以酌情延长磋商响应文件递交截止日期。

7.4 竞争性磋商文件的解释权归采购代理机构。

8.现场勘查
8.1 本项目不设现场勘查。
三、磋商要求

9.磋商响应文件的编制和递交

9.1 为节约国家资源，降低各磋商单位成本，此次项目采用电子化评标，磋商单位需按照相关规定编辑上传电子投标响应文件。
9.2 磋商单位编写响应文件时，请按磋商文件“第五章 附件（磋商响应文件格式）”提供的相应格式及顺序编排，并应编制目录；逐页标注连续页码，不得缺少或留空任何磋商文件要求填写的表格或提交的资料。
9.3 磋商单位应认真阅读磋商文件的所有内容，严格按照磋商文件的要求编制和提供磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使磋商响应文件对磋商文件做出实质性响应。如果磋商单位在磋商响应文件中没有按照磋商文件要求提交全部资料或者磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，其磋商被拒绝。

9.4磋商响应文件明确加盖公章的地方须盖章；在明确签字的地方，由磋商单位的法定代表人或其授权代表签字。

9.5 除磋商单位对磋商响应文件错处做必要修改外，磋商响应文件不得行间插字、涂改和增删。如有修改，必须由磋商单位的法定代表人或其授权代表在修改处签字并盖公章后才有效。

9.6 磋商响应文件因表述不清所引起的后果由磋商单位负责。

9.7 特别说明：

 1、本项目采用电子化投标及不见面开标系统的方式，不再接受纸质文件；投标人须使用数字认证证书 （CA）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标时请务必带数字认证证书（CA），如有以下情况按无效投标处理：

（1）供应商自身未带 CA 锁或所带 CA 锁与制作电子投标文件使用的 CA 锁不一致时；

（2）使用旧版电子标书制作工具编制的投标文件；

（3）在规定时间内供应商拒绝对电子投标文件进行解密；

（4）上传的电子投标文件无法打开。 

2、电子磋商文件下载:供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子磋商文件（*.SXSZF）;注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子磋商文件（*.SXSCF），使用旧版电子磋商文件编制的电子投标文件，系统将拒绝接收。 

3、制作电子投标文件。投标人须在“全国公共资源交易中心平合(陕西省)http://www.sxggzyjy.cn/的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西 

省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(v8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“. SXSTF”的电子投标文件。”；并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。 

4、递交电子投标文件。登录全国公共资源交易中心平台(陕西 省)http://www.sxggzyjy.cn/),选择“电子交易平台一陕西政府采购交易系统-企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务--我的项目--项目流程--上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。 上传成功后，电子化平台将予以记录。 软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。

5、在编制过程中，如有技术性问题 ，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000。相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》。

10.磋商响应文件有效期

10.1 磋商开始后九十（90）个日历日内有效（成交单位的磋商响应文件有效期与供货合同有效期一致）。

11.磋商报价

11.1 磋商单位必须按磋商文件第五章提供的“第一次磋商报价表”提供磋商报价，任何有选择的报价将不予接受。

11.2 磋商单位必须对本项目磋商文件载明的所有服务或货物进行完整报价，采购单位拒绝只对部分服务或货物进行报价的磋商。磋商单位应在磋商响应文件中的磋商分项报价表上标明对本次磋商拟提供服务或货物的单价和总价及伴随发生的报价。任何有选择的报价将不予接受。

11.3 所有根据合同或其它原因应由磋商单位支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在磋商单位提交的磋商报价中。

11.4 报价货币：人民币，单位：元。

11.5 采购单位要求磋商单位按磋商分项报价表标明拟提供服务或货物的单价和总价，只是为了方便对磋商响应文件进行比较，但在任何情况下并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权力。

11.6 磋商单位的磋商报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的磋商，将被认为是非响应性磋商而予以拒绝。

11.7 磋商单位的二次报价是基于本项目磋商单位之间提供的服务或货物相等的情况下进行的。

11.8 磋商单位不得以低于成本的报价参加磋商。当磋商小组认为某个磋商单位的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，可要求该磋商单位在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；若在规定的时间内未提交，或提交的证明材料无依据的，磋商小组可以拒绝该磋商单位的磋商。

11.9 凡因对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因对市场行情了解不清而造成的后果和风险均由磋商单位自负。
12.磋商保证金

本项目不收取投标保证金。

四、磋商小组职能

13.组建磋商小组

13.1 采购代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定组建本次竞争性磋商的磋商小组。

14.磋商小组职能：
14.1 审查所有磋商单位的资质证明文件及磋商响应文件；

14.2 审查所有磋商单位递交的报价；

14.3 根据审查情况，决定磋商具体内容；

14.4 磋商小组集中与磋商单位进行单一磋商，给予所有磋商单位平等的磋商机会；

14.5 根据磋商文件和磋商情况，经采购单位确认后，磋商小组可以根据与供应商的磋商情况变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分；

14.6 磋商小组及时将实质性变动内容以书面形式同时通知所有参加磋商的单位；

14.7 对磋商重新提交的磋商响应文件进行审核；

14.8 推荐实质性响应的磋商单位进行最后报价；

14.9 根据综合评估法进行评审，并推荐磋商成交单位。

14.10 为了有助于对磋商响应文件进行审查、比较和评审，有权要求磋商单位对其磋商响应文件中含糊不清或前后表述不一致的问题进行澄清，有关澄清的要求和答复均以书面形式递交。

14.11 有权对采购要求和磋商办法进行解释；经报请采购单位同意后有权决定和处理磋商过程中出现的其它相关问题；对磋商单位的商业秘密、采购单位的国家秘密及正式公布前的磋商结果及过程保密。

五、磋商程序及评审办法

15.磋商程序

15.1 详细磋商程序：

1）本项目采用远程不见面开标方式进行开标、评标，采购代理机构在规定的时间和地点组织开标，投标单位授权代表不到现场参加开标，须自行在各自办公场所，自备电脑在投标截止时间前登录不见面开标大厅，进行远程开标、评标。

2）资格审核：由磋商小组审核磋商单位资质文件是否齐全有效。
3）符合性审核：由磋商小组审核所有资格合格单位按照下列要求进行符合性审查，不合格的磋商单位不得进入下一评审环节。

a.响应文件的完整性；

b.响应文件签署、盖章；

c.投标有效期是否满足；

d.响应文件的有效性(实质响应磋商文件要求)；

e.报价未超过采购预算或最高限价；

f.招标文件或法规明确规定响应无效的事项
4）磋商小组集中与满足磋商文件实质性响应的磋商单位进行单一磋商。

5）磋商单位根据磋商小组提供的磋商文件变动内容及要求重新提交磋商响应文件（或承诺说明），并由其法定代表人或授权代表签字或加盖公章。

6）磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的磋商单位提交最后报价（供应商在自备电脑上用数字认证证书（CA主锁）登陆系统进行二次报价，系统按照评标规则自动排序。）。 

7）磋商小组各成员采用综合评估法进行独立评分。

8）磋商小组根据综合评分情况，推荐磋商成交候选单位。

15.2 出现下列情况之一者，其磋商响应文件按无效文件处理：

1) 未按磋商文件要求提供资格证明文件或提供的资格证明文件不全或无效的；

2) 未按磋商文件要求提交磋商保证金或金额不足的； 

3) 未按磋商文件要求的格式编制磋商响应文件的；

4) 磋商响应文件应签字盖章处无磋商单位公章；无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权书的；

5) 磋商响应文件有效期不足的；

6) 不满足“第三章 商务及采购要求”的；

7) 磋商单位提供的服务达不到磋商文件要求的； 

8) 二次报价高于首次价的（除磋商文件有实质性变动外）；

9) 暂定价项未按暂定价执行的；

10) 磋商响应文件附有采购单位不能接受的条件的；

11) 提供虚假证明或材料，开具虚假业绩，除按无效文件处理外，还将报请政府采购监督管理部门对其进行相应处罚；

12) 符合磋商文件中其他有关拒绝磋商或无效文件条款的。

16.评审和比较

16.1政府采购政策评审依据：

（1）小微企业的价格评分标准： 
1.根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）的办法，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评审价=投标报价*（1-10%）。 
2.联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，联合协议中约定，小型和微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额的 30%以上的，可给予联合体 4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，其评审价=投标报价*（1-4%）。 
3.属于专门面向中小企业或小微企业采购的项目，以及预留份额项目采购包。供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，应当出具管理办法规定的《中小企业声明函》，否则磋商无效。提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交。

4.属于非专门面向中小企业采购的项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包。供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，应当出具管理办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交。
5.小微企业按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）文件规定标准确认。 
6.在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。
（2）监狱企业的价格评分标准：
1.在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 
2.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 
3.监狱企业按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）文件规定标准执行。 
（3）残疾人福利性单位的价格评分标准 
1.在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 
2.残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 
3.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提供的不视为残疾人福利性单位。 
（4）节能产品、环境标志产品政策
投标产品列入中国政府采购网公布的最新节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府采购品目清单，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，根据相关政策，采购人采购的产品属于清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。

（5）本国产品价格优惠折扣规定

根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知《国办发〔2025〕34 号》文件要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（6）强化政府采购异常低价审查 

政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（7）如有新政策参照最新国家发布的相关政策。

16.2对于磋商响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则内容，磋商小组可以接受，但这种接受将影响磋商单位的综合得分。
    16.3以磋商文件为依据，对磋商响应文件分别从“价格”、“产品技术”、“履约能力”及“服务承诺”四个方面进行比较和评价，并按照百分制进行综合赋分。

赋分标准：

	赋分项
	赋分标准
	满分

	价格评审(P)

（满30分）
	评分方法：P=30×Pmin/Pn

其中：Pmin：有效投标报价中的最低价。

Pn：第n个投标人的投标报价。

磋商单位的报价明显低于正常报价的，磋商小组可要求磋商单位在规定的期限内提供相关证明材料；磋商单位不能证明其报价合理的，可视为无效投标。
	30分

	产品技术
（满44分）
	根据磋商单位提供的产品技术规格响应情况，基本参数满足磋商文件要求的得14分，基本参数每有1条参数负偏离扣1分，扣完为止。
评审依据：基本参数以技术响应偏离表为准。

注：若虚假响应按无效投标处理。
	14分

	
	根据投磋商位提供的产品技术规格响应情况，重要参数满足磋商文件要求的得22分；重要参数每有1条负偏离扣2分，扣完为止。

评审依据：重要参数“▲”项以提供的技术支持资料（包括但不限于技术白皮书、官网和功能截图、相关检测报告等加盖生产厂商公章或投标专用章）为准，若未提供视为负偏离。

注：若虚假响应按无效投标处理。
	22分

	
	提供所投产品“风柜”、“油烟净化器”、“传菜梯”、“立式双门消毒柜”、“双门电热蒸饭柜”“超声波洗碗机”来源渠道合法证明材料（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权书等）每提供一个得2分，共6分。
	6分

	
	除强制性产品外，其它产品属于国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，每提供1项得1分，最多得2分。
	2分

	同类业绩

（满6分
	根据投标单位提供的2023年1月1日以来同类业绩，每份得2分，最高得6分。（每份业绩以投标文件中的合同复印为准）。
	6分

	履约能力
（满15分）
	磋商单位根据本项目特点，提供项目实施方案。

具体包括：①组织机构及人员配置方案、②实施进度计划、③实施服务保障措施、④出厂检验方案、到场交付标准、⑤验收方案等。

方案各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求，能有效保障本项目实施的得5分，每有一个缺项扣1分，每有一项内容存在缺陷，扣0.5分，扣完为止。

备注:缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。
	5分

	
	磋商单位根据本项目特点，提供安装调试方案。

具体包括：①安装准备、②安装方法及流程、③调试程序、④安全保障措施、⑤应急预案。

方案各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求，能有效保障本项目实施的得10分，每有一个缺项扣2分，每有一项内容存在缺陷，扣1分，扣完为止。

备注:缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。
	10分

	售后服务方案（满5分）
	磋商单位根据本项目特点，提供售后服务方案。

具体包括： 

①提供针对本项目详细完整的售后服务方案，根据项目特性，重点明确、针对性强、贴近项目需求；

②有相应的技术支持及售后服务机构（提供有效的办公场所证明材料）；

③售后服务机构组成，人员从业经历及相关人员资料证明；

④售后服务响应（电话支持、线上操作、到场服务）；

⑤质保期内巡检方案；

方案各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求，能有效保障本项目实施的得 5分，每有一个缺项扣1分，每有一项内容存在缺陷，扣0.5分，扣完为止。

备注:缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。
	5分


17.澄清

17.1 为了有助于对磋商响应文件进行审查、评审和比较，磋商小组有权要求磋商单位对其磋商响应文件中含糊不清或前后表述不一致的问题进行澄清，有关澄清的要求和答复均以书面形式递交，但不得寻求对磋商报价或实质性内容做任何更改。

六、推荐候选成交单位

18. 推荐办法

18.1 磋商小组推荐成交候选供应商名单的原则：按综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商最后报价由低到高顺序排列。得分且磋商最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

18.2 采购代理机构将在磋商结束后，根据磋商小组的推荐意见向采购单位提交《磋商报告》。

18.3 采购单位依据磋商报告，确定磋商成交单位。

18.4 采购代理机构在收到采购单位的“成交结果复函”后，在陕西政府采购网上进行公告，并向成交人发出“成交通知书”。

七、签订合同

19.成交服务费

19.1 成交人在收到成交通知书时，参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和（发改办价格[2003]857号）文收费标准，向陕西顶诚招标有限公司交纳采购代理服务费。此服务费应计入磋商报价中，不再单独开列。

20.签订合同

20.1 采购代理机构接到采购人的中标确认函后，将中标（成交）结果在陕西省政府采购网、安康市公共资源交易平台上进行公告。

20.2 在公告中标（成交）结果的同时，采购代理机构向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知书。

20.3 采购代理机构将在中标通知书发出之日起二十五（25）个日历日内，组织采购人与中标人签订合同。同时，采购人将合同副本送监督管理机构审核备案。

20.4 采购单位在授予合同时有权在＋10%～－10%的幅度内对磋商文件规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

八、其他

21.特殊情况处理
21.1 若本项目在采购过程中符合要求的供应商只有两家，符合《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）及《陕西省财政厅关于政府采购有关问题的通知》（陕财办采资〔2016〕53号）规定的，提交最后报价的供应商可以为两家。

21.2 拒绝商业贿赂

21.2.1 采购单位、采购代理机构、磋商单位和评标专家在磋商活动中，都要签订相应的《拒绝商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

21.2.2 磋商单位必须填写一份拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式，见第五章 附件）原件编制在磋商响应文件中；未提供者，磋商无效。

22.信用融资
22.1陕西省信用担保及信用融资政策

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，陕西省财政厅制订了《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采【2020】15号）文件，为参与陕西省政府采购项目的投标人提供政府采购信用担保，并按照程序确定了合作的担保机构。投标人在缴纳投标保证金及中标人缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；中标人如果需要融资贷款服务的，可凭中标通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序申请办理。

《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）

融资平台：根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》陕财办采〔2020〕15号文件精神，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。
23质疑与答复
23.1供应商提出质疑应符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的规定：

1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

23.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括：

1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑项目的名称、编号；

3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）事实依据；

5）必要的法律依据；

6）提出质疑的日期。

质疑函应采用财政部颁布的《政府采购供应商质疑函范本》。

23.3供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

23.4供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

23.5有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

1）质疑供应商不是参与所质疑项目采购活动的供应商；

2）未在法定质疑期内发出质疑的；

3）质疑未以书面形式提出；

4）质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

5）以非法手段取得证据、材料的；

6)质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

7)不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

23.6质疑答复

采购人、采购代理机构在收到质疑函后七个工作日内做出答复。

23.7质疑接收方式：供应商以书面形式将质疑函原件和必要的证明材料送至接收部门，法定代表人、主要负责人、自然人提交质疑函须提交其身份证复印件，代理人提交质疑函须提交授权委托书及授权人和被授权人身份证复印件。

接收部门：业务部
接 收 人：袁箔
联系电话：029-83479858-802
地 址：西安市长乐东路2999号京都国际3号楼1506室
 第三章 商务及采购要求
一、商务条款

1.交付期及交付地点

1.1 交付期：合同签订后15日内安装完成并交付使用。

1.2 交付地点：采购人指定地点。

2.运输及安装调试

2.1 所有货物供应商负责运输至项目地点；
2.2 供应商负责所有设备的安装、调试；因安装、调试所产生的相关费用由供应商承担。

3.验收 

3.1初验：设备或材料到场后，由采购人、供应商进行检查，检查内容包括：设备名称、规格型号、配置要求、制造商、原产地等。若设备与合同要求不符，采购人将拒绝接收。
3.2最终验收：所有设备安装到位后，供应商提交验收文件，采购方进行最终验收，验收合格后出具《验收合格单》。
3.3 所验各项内容最终验收达不到磋商文件要求和磋商响应文件承诺的，或在后续使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为验收不合格，供应商应在采购人要求的时间内无条件整改及恢复，不执行者须赔偿采购人的损失。
3.4 验收依据

按磋商文件、磋商响应文件及合同等技术指标进行验收，各项指标均应符合验收标准及要求。

（1）合同文本；

（2）磋商文件和磋商响应文件；

（3）国家和行业制定的相应的标准和规范；

4.款项结算

4.1 合同签订后待货物进场验收合格后付合同总金额的50%即人民币：¥：______；安装完成验收合格后，30日内乙方持《验收合格单》和全额发票办理剩余合同总金额50%的货款即人民币：¥：_____的货款。

4.2 支付单位为：安康高新技术产业开发区第六小学
发票开具的“采购单位（人）名称”为：安康高新技术产业开发区第六小学
5.质量保证

5.1 整体质保期为终验合格后不少于 24个月；同时不得低于该设备的市场主流质保期；属于易损件及耗材类的设备按易损件及耗材类设备质保；
5.2 供应商承诺的质保期起始时间为验收合格之日。

5.3 供应商提供的所有设备及配件必须是未使用过的，用最新工艺生产的最新产品，质量优良、渠道正当，原装正品，配置合理。

5.4 质保期后如需更换零部件，供应商应以优惠价提供。

5.5 采购人若对供应商提出质量服务要求，所有涉及货物制造商的有关事项均由供应商负责。

6.技术资料与服务
6.1 技术资料：
(1) 产品合格证；

(2) 其它资料。

6.2 供应商提供售后服务与技术支持至少应包含：电话支持、现场服务三种方式；提供常年全天候服务专线免费技术支持；在接到采购人维护要求后应1小时内响应，2小时内提供解决方案，3小时内到达现场。24小时内解决；如在24小时内无法解决，则采取应急措施，提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供采购人使用，以确保教学正常进行。

6.3 供应商怠于或无法提供技术支持的，采购人有权委托第三方处理，由此产生的费用和后果由供应商负责，费用直接从应付款或质保金中扣除。

6.4 售后服务机构：

供应商应提供设在安康市区内的售后服务中心自建证明材料或与合作方的协议书，并将这些服务中心和特约维修服务点的名称、地址、电话、联系人在磋商文件中准确列出。
7.违约责任

7.1 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

7.2 成交单位未按合同要求提供服务质量不能满足技术要求，采购单位有权终止合同，并对其违约行为进行追究。

二、采购要求
1.本项目标的所属行业：工业。 

2.技术规格及要求

带“▲”符号项为重要技术参数及功能，允许负偏离，未响应或者不满足将在综合评审中予以扣分处理。

	序号
	名称
	参考尺寸/规格
	数量
	单位
	技术参数

	1
	靠墙型油网烟罩
	19000*1300*500（mm）
	24.7
	平方
	食品级优质304不锈钢制造；壳体面板304厚度≥1.2mm，加强筋1.2mm；配双层隔油网，滴油杯及防潮灯；

	2
	管道
	700*800（mm）
	115
	平方
	风管与法兰一体压制成型，尺寸精确，结构强度高，无焊接，连接紧密，漏风率低；管道1.5mm,加强筋1.5mm,角连接件1.5mm,法兰夹卡1.5mm,内支撑为碳素角钢，硅酮密封胶密封。烟管板材为1,5mm不锈钢板制作而成。

	3
	风柜
	25寸15千瓦
	1
	台
	1.适配电机电压：380V  15KW。                                                                              2.风量（m³/h）：（29000~37000） ；转速≤（770）；全压（Pa）：（650~780）。                                  
3.箱体采用彩钢板折边成型为可拆装结构；                                                                   4.根据安装位置不同，可分为A型电机外置和B型电机内置两种；                                                         5.可根据所需风量和全压不同，在电机功率和叶轮线性速度的允许下，调整风柜的转速，达到所需的效果；
▲风机依据GB/T 25384-2018《风力发电机组风轮叶片全尺寸结构试验》
通风机叶轮超速实验后尺寸变形量尺寸变形量≤0.5/1000判定合格，空气动力 性能试验全压检验结果1.4%，通过GB/T 44848-2024《工业通风机 通风机振动测量方法》对动平衡品质等级≤2.5，叶轮超速试验叶轮在规定最高工作转速的150%转速下运行，持续时间不少于24h，试验结果应符合焊缝、轮盘、轮盖、轮毂等不得有裂纹，铆钉不得有松动或有裂纹，噪声(比A声级)(dB)≤27。

	4
	油烟净化器
	35000风量
	1
	台
	1.适配电机电压：220V、功率（800）W；                                                                              2.技术参数指标：风量（m³/h）：（35000）；                                                                     3.除油烟率≥97%；自动调压电源；                                                           
▲油烟净化设备依据GB 18483-2001《饮食业油烟排放标准》、GB/T 14295-2019《空气过滤器》在本体阻力≤65Pa本体漏风率≤3%对设备出口环保指标烟气含水率≤5mg/m油烟出口排放浓度≤0.5mg/m3废物产生量≤25%要求下对油烟净化器实验室测试数据采样时间≥(10min)油烟净化器100%进口四氯化碳中油烟浓度(mg/1)≤56.86，油烟净化器100%出口四氯化碳中油烟浓度(mg/1)最终≤4.11，实测油烟浓度(mg/m2)≤0.79。

	5
	保护器
	
	1
	台
	柜体经电镀处理，表面静电塑料喷粉，德力西电器元件，星三角启动、带过载保护、缺相保护、欠压保护。

	6
	六门更衣柜
	1200*450*1800（mm）
	2
	台
	1.采用304不锈钢磨砂板， 侧板、层板、 门板、工作台地板及其他辅助板采用1.2mm；

2.趟门为静音型；

3.底脚采用不锈钢可调节子弹脚。

符合《食品生产通用卫生规范》。

	7
	双温冷库
	5400*2400*2500（mm）
	1
	套
	库板：采用304不锈钢库板，板材厚度≥1.2mm，机组采用优质工程款压缩机，冷冻 6p 谷轮，DD60 风机，冷藏 4p 谷轮DD30 风机。冷冻库温度范围设定为-18℃至-22℃。保鲜库温度范围设定为2℃至10℃。门板采用双向门把手工艺，冷库门：塑框门及安全锁。

	8
	传菜梯
	二层二站
	2
	套
	1. 电梯规格：杂物电梯、曳引式、2层2站2门
2. 额定载重：200KG
3. 轿厢内尺寸：长800mm×宽800mm×高1000mm
4. 土建井道尺寸：井道净宽1600mm、井道净深1300mm
5. 底坑深度：1000mm
6. 导轨配置：采用 TT50一次冷拔精密导轨，刚性强、耐磨度高、运行阻力小，保证电梯长期运行平稳、无晃动、低噪音，严禁使用普通轧制导轨、非标薄型导轨
7. 材质标准：轿厢整厢、所有层厅门、门套全部采用 304食品级不锈钢材质，板面平整、耐锈蚀、易清洁、防刮耐磨
8. 驱动方式：曳引式驱动，静音变频运行，启停平稳无顿挫
9. 控制系统：微机智能集成控制系统，自动平层、自动开关门、故障自动锁定、一键呼叫应答
10. 安全配置：配备极限上下限位保护、门锁电气机械双重保护、过载保护、缺相错相保护、缓冲保护、故障自检报警功能，完全符合《杂物电梯 GB/T25854》国家标准
11. 验收标准：全部设备、安装工艺、土建适配必须满足国家特种设备规范，顺利通过当地特种设备检验研究院检测，取得合法使用登记证。
▲12.须提供所投产品生产厂家有效的《特种设备生产许可证》
实际尺寸以设计图开孔尺寸为准

	9
	带水边格栅工作台单边
	1500*800*800（mm）
	6
	台
	1.整体采用食品级优质304不锈钢制作；厚度≥1.2mm；
2.支撑管采用40不锈钢管，配可调子弹脚。

	10
	方脚四层平板货架
	1200*500*1800（mm）
	23
	台
	1.整体采用食品级优质304不锈钢制作；厚度≥1.2mm；
2.支撑管采用40不锈钢管，配可调子弹脚。

	11
	双层备餐台
	1800*800*800（mm）
	33
	台
	1.整体采用食品级优质304不锈钢制作；厚度≥1.2mm；
2.支撑管采用40不锈钢管，配可调子弹脚。

	12
	四移门碗碟柜
	1200*500*1800（mm）
	4
	台
	1.整体采用食品级优质304不锈钢制作；厚度≥1.2mm；
2.支撑管采用40不锈钢管，配可调子弹脚。

	13
	粘捕式灭蚊灯
	400*170*310（mm）
	8
	台
	1、电压：220V，功率：8W/T5 BL
2、灯管：单8W紫外线灯管，覆盖面积：25m2-40m2
3.外观采用半圆弧式设计。 内置有托盘放置粘捕纸，静音捕虫，无声灭蝇。材料中添加ABS阻燃材料。

	14
	灭蝇灯
	450*70*280（mm）
	20
	台
	1、电压：220V，功率：8W/T5 BL
2、灯管：单8W紫外线灯管，覆盖面积：25m2-40m2
3.外观采用半圆弧式设计。 内置有托盘放置粘捕纸，静音捕虫，无声灭蝇。材料中添加ABS阻燃材料。

	15
	风幕机
	1800*185*210（mm）
	5
	台
	机型：贯流式自然风空气幕（风帘机）单相 220V/50Hz，控制方式：高低两档调速，电机：全铜滚珠轴承电机，防潮结构，风口风速：高档 10～11m/s；风量：2600～3200 m³/h
运行噪音：≤62dB (A)，风轮：ABS 防腐风轮，易清洁，耐油烟，外壳：冷轧钢板静电喷塑，防锈防油污。

	16
	紫外线杀菌灯
	700*111*500（mm）
	8
	台
	1、电压：220V，功率：40w
2、灯管：石英玻璃灯管。

	17
	洗地龙头
	10米
	5
	台
	1.壁挂式，底座可多角度调节转盘位置。
2.低碳钢喷涂表面处理，配置金属高压水枪。
3.耐高温100摄氏度钢丝编织液压管，直径20mm,水枪连接1/2内丝。长度10M,管子耐压300PSI,可自动伸缩；
4.黄铜阀门，配置一米进水管，进水接口1/2内丝；

	18
	单星盆台（方脚带单拉弯水龙头）
	1000*700*800/100（mm）
	13
	台
	1.整体采用食品级优质304不锈钢制作；厚度≥1.2mm；
2.支撑管采用40不锈钢管，配可调子弹脚。

	19
	米面台
	1200*600*300（mm）
	4
	台
	1.整体采用食品级优质304不锈钢制作；厚度≥1.2mm；
2.支撑管采用40不锈钢管，配可调子弹脚。

	20
	双通打荷台
	1800*1000*800（mm）
	11
	台
	1.整体采用食品级优质304不锈钢制作；厚度≥1.2mm；
2.支撑管采用40不锈钢管，配可调子弹脚。

	21
	靠墙型油网烟罩
	4300*1100*550（mm）
	4.7
	平方
	食品级优质304不锈钢制造；壳体面板304厚度≥1.2mm，加强筋1.2mm；配双层隔油网，滴油杯及防潮灯；

	22
	管道
	450*450（mm）
	28
	平方
	风管与法兰一体压制成型，尺寸精确，结构强度高，无焊接，不宜变形，连接紧密，漏风率低；管道1.5mm,加强筋1.5mm,角连接件1.5mm,法兰夹卡1.5mm,内支撑为碳素角钢，硅酮密封胶密封。烟管板材为1,5mm不锈钢板制作而成。

	23
	风柜
	20寸5.5千瓦
	1
	台
	1.适配电机电压：380V  5.5KW。                                                                              2.技术参数指标：风量（m³/h）：（16800~21000） ；转速≤（870）；全压（Pa）：（540~640）。                                  3.该风机箱体采用彩钢板折边成型为可拆装结构 ；                                                                   4.根据安装位置不同，可分为A型电机外置和B型电机内置两种；                                                         5.可根据所需风量和全压不同，在电机功率和叶轮线性速度的允许下，调整风柜的转速，达到所需的效果；
▲风机依据GB/T 25384-2018《风力发电机组风轮叶片全尺寸结构试验》
通风机叶轮超速实验后尺寸变形量尺寸变形量≤0.5/1000判定合格，空气动力 性能试验全压检验结果1.4%，通过GB/T 44848-2024《工业通风机 通风机振动测量方法》对动平衡品质等级≤2.5，叶轮超速试验叶轮在规定最高工作转速的150%转速下运行，持续时间不少于24h，试验结果应符合焊缝、轮盘、轮盖、轮毂等不得有裂纹，铆钉不得有松动或有裂纹，噪声(比A声级)(dB)≤27。

	24
	驱动保护器
	5.5KW
	1
	台
	柜体经电镀处理，表面静电塑料喷粉，德力西电器元件，星三角启动、带过载保护、缺相保护、欠压保护。

	25
	立式双门消毒柜
	1310*660*1950（mm）
	7
	台
	1、容积：≥720L 
2、功率：3KW
3、温度范围：30-125℃
4、加热系统：采用304U型1.2米不锈钢电热管，离心式蜗牛风机
5、消毒方式：高温热风循环，360°上下周天式循环方式，上下温差小
6、带超温保护，风机带延时保护
7、配定制食品级胶条，安全无异味
8、整机优质201不锈钢抗菌板材
9、配8层深筐，层架尺寸≥560*395*260（mm）
10、符合二星级国家标准，消杀多种菌种
▲11、须提供生产厂家消毒产品生产企业卫生许可证

	26
	热水器
	1100*450*450（mm）
	4
	台
	圆形壁挂式80L全电脑、全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋纽调节，蓝钻内胆，IP*4级防水设计，全自动控制，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管。采用黄钻内胆，防腐、抗压、防爆，强型防电墙倍，安全防护系统自动断电，防导电亚光面板，LED液晶显示，漩涡速热提高热效率80%,超长加热管定时预热加热节能模式：轻触式按键+遥控器加热功率：5000W节能能效：一级

	27
	开水器
	620×440×1760（mm）
	2
	台
	立式全自动电热开水器，全自动浮球进水，缺水防干烧、漏电保护、超温保护、溢水防护
额定电压：380V～50Hz，额定功率：9KW，内胆容积：60L，小时产开水量：≥110L/h
出水温度：≥96℃，外壳材质：304 不锈钢加厚机身，内胆材质：食品级 304 不锈钢内胆
保温层：高密度聚氨酯整体发泡保温，出水龙头：2 个开水龙头（后厨大容量取水）

	28
	异形洗手池(方脚带单拉弯水龙头）
	1500*700*800/100（mm）
	1
	台
	1.整体采用食品级优质304不锈钢制作；厚度≥1.2mm；
2.支撑管采用40不锈钢管，配可调子弹脚。

	29
	立式绞肉机
	500*380*850（mm）
	1
	台
	1.整体机身和绞肉部件材质为食品级304不锈钢，耐腐蚀、耐高温；
2.功能齐全，可切片、切丝、绞馅；
3.生产能力：绞肉100Kg/h；
4.绞肉部件拆卸简单；

	30
	立式切肉机
	400型
	1
	台
	220V，效率：400片kg/h，功率：1.1kw ，切肉厚度：3.5 mm                
优质304不锈钢

	31
	单孔收餐柜连车
	1000*700*800/100（mm）
	8
	台
	1.整体采用食品级优质304不锈钢制作；厚度≥1.2mm；
2.支撑管采用40不锈钢管，配可调子弹脚。

	32
	土豆脱皮机
	TP15
	1
	台
	整体不锈钢材料制作，包括料筒盖；可拆卸式砂板。
生产能力：300kg/h

	33
	多功能切菜机
	YQC1000
	1
	台
	1.模拟手工切菜，品质可靠；2.切片厚薄可调节，切丝粗细可调节；3.更换刀片可切制片，丝，丁，曲线，菱形花样；4.标配防鼠网、紧急停止按钮和YZW耐油橡套电源线，安全有保障。 生产能力：200-1000kg/h

	34
	组合消毒柜
	1200*600*1950（mm）
	1
	台
	电压：220v，紫外线功率：18w 红外线功率：300w，新型刀具砧板多位设计，多方位紫外线杀菌，红外线热风循环消毒，玻璃可视门，配不锈钢重力可调节子弹脚。数量：20 把，消毒毛巾 数量：24 块，消毒砧板数量：消毒砧板数量： 10 块（直径 50cm 厚度10cm）。

	35
	单缸洗菜机
	2000*800*800（mm）
	1
	台
	1.机械式操作；钢板采用国内优质板材含304不锈钢（≥1.2mm)。
2、洗涤能力：每小时2500-3000件；功率：9kw、380V；电缆、国标：3+6²+2；空开|三项漏电保护：20A。

	36
	电磁灶炉拼台
	300*1100*800/400
	8
	台
	1.整体采用食品级优质304不锈钢制作；厚度≥1.2mm；
2.支撑管采用40不锈钢管，配可调子弹脚。

	37
	双门电热蒸饭柜
	1000*700*1600
	3
	台
	1.额定电源:380V~50Hz;功率:24kW                                                                                                    2.净水压力≤4kpa；Y型接线法；蒸汽管直径DN 20mm；盘子尺寸：≥39.5*49.5*50；蒸汽压力≤0.02mPa；进水口直径DN 15mm整体高密度发泡，保温层厚度≥3cm。
3.门子带温度表，实时监控柜内温度，浮球阀自动上水，溢水阀防止溢水烫伤。
4.304不锈钢材质电热管，纯铜材质出气帽
5.渐进式不锈钢门把手，嵌入式硅胶门封
6.六螺栓大合页，防止门子下垂
7.柜体两侧均有支承筋条，经久耐用，不变形。
▲提供所投产品厂家电热食品加工设备生产许可证

	38
	电磁单头大锅灶
	1000*1100*800/400（mm）
	8
	台
	1、功率:20KW/380V。
2、材质：全优质不锈钢板材，耐腐蚀
3、台面炮台采用拉伸成型技术，IPX4标准防水设计。
4、8档360度旋转无级变速档位火力开关配置。
5、LED数码显示屏，仿真火力显示，实时显示功率、当前火力档位。
6、≧25项智能保护功能。
7、一级能效/热效率≧94%，具有中国能效标识。
▲8、所投产品依据GB 40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》标准要求进行热效率检测，热效率实测值≥94%，产品能效等级为1级。
▲9、所投产品依据GB 4806.9-2023产品标准和技术要求进行试验，具备食品接触产品安全认证证书；产品依据GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002产品标准和技术要求进行试验，具备防腐蚀等级10级认证证书。▲10、所投产品依据QB/T4499-2023《商用电磁灶》标准进行试验且试验结果均符合标准要求：①连续工作时间≥14h后，电磁灶能正常工作。②产品高低压试验后，在标准测试状态下，电磁灶应能正常工作，其功率偏差不应超过额定功率的±5%。③自动待机性能：在标准测试状态下进行试验，电磁灶从工作状态转换成待机状态的时间应<2min。④待机功率：电磁灶的待机功率应＜15W ⑤输入功率的偏差不应超过额定输入功率的±5%⑥经湿热试验后，电磁灶应能正常工作，其功率偏差不应超过额定功率的±5%。⑦经高温试验后，电磁灶应能正常工作，其试验后样机能正常工作。功率偏差不应超过额定功率的士5%⑧电磁辐射所有测量点的 W值不应超过 50%。

	39
	超声波洗碗机
	1500*760*800（mm）
	1
	台
	整机采用304不锈钢材质结构。
1、基本配置：整机功率9kW（380V/50Hz） ；
2、核心参数：主洗模块（50-60℃) +双漂洗模块（80-85℃)； 
3、安全保障： 防水、隔热，配置反转开关、磁控吸合开关、行程限位开关、 过载保护等多重防护 
4、结构特点：一体式全开门双层结构，不锈钢和紧固件、不锈钢加热管，便捷万向轮重力脚；

5、节能模式： 多组特定的红外光电感应开关，多重水位监测，精准控制进水/补水/溢水/升 温/清洗，开门停机感应；
6、排水特点：手自一体双控排水阀配置，一键自动排水；  
7、智能系统：程序控制智能面板，三点式轻触操作；配置无极变频调速器，0-2.6 米/分钟随意调节；并联动倒车功能，防止 卡顿，保护餐具及设备，正反方向运转均可调速；
8、洗涤用途：可清洗陶 瓷、密胺、不锈钢、pp 等材料（或餐盘、餐碗、筷子、汤勺等类型） 的餐具；

	40
	双层工餐台
	1200*1000*800（mm）
	1
	台
	1.整体采用食品级优质304不锈钢制作；厚度≥1.2mm；
2.支撑管采用40不锈钢管，配可调子弹脚。

	41
	长龙洗碗机
	4000×840×2025（mm）
	1
	台
	1、功率参数：整机功率≤68.95kW（380V/50Hz）；
2、规格尺寸：整机规格≥4000×840×2025mm；
3、清洗空间：有效清洗尺寸≥620×460mm（宽×高）；
4、清洗数量：1500-2000碟/小时；
5、机器材质：国标 SUS304#不锈钢和紧固件，360°旋转全钢重力脚；
6、功能配置：（50-60℃）主洗模块+（80-90℃）双漂洗模块+（90-110℃）烘干模块
7、结构特点：整机出入口三面可拆式活动封板，整机全底板封合，有效防虫鼠，保护线缆电气件；
8、节能特点：机器入口内置红外光电感应开关，自动扫描餐具是否经过，有效节约水电能效；
▲9、洗碗机水位控制器（包括但不限于）外壳防护等级≥IP68，符合GB/T 4208-2017标准；低温测试（温度：-40℃，时间：24h）合格，符合GB/T 2423.1-2008标准；高温测试（温度：155℃，时间：24h）合格，符合GB/T 2423.2-2008标准 ；中性盐雾测试（测试时间：480h）符合GB∕T 10125-2021标准；二氧化硫腐蚀测试（测试时间：240h）户外防腐等级为WF2/户内防腐等级为F2，符合JB/T 9536-2013；进行平均无故障时间(MTBF)验证试验，平均无故障时间(MTBF)≥167小时（测试过程中，设备运行≥ 20万次），符合GB/T 5080.7-1986标准的检测（试验）报告。
▲10、洗碗机轴杆、支撑杆、溢流杆、隔渣网、304螺丝、主洗喷臂、漂洗喷臂、转接头、波纹管、高温箱、堵头、喷嘴、挡水帘、碗碟框、喷臂盖、弹簧、止回阀、按钮开关、急停开关、硅胶圈、接线盒、304不锈钢外壳、轨道、控制板、齿轮、轴承、发热管、传送链条、重力脚、控制器、调速器、传动电机具有满足GB/T 39560.301-2020、GB/T39560.5-2021、GB/T39560.6-2020、GB/T39560.701-2020、GB/T 39560.702-2021、GB/T 39560.8-2021、GB/T 26572-2011标准要求的检测（试验）报告。

	42
	合钢筷
	27CM
	2800
	双
	材质：食品级不锈钢

	43
	快餐盘
	304板材
	2800
	个
	材质：食品级不锈钢

	44
	保温桶
	40L
	240
	个
	双层保温，内胆为食品级304不锈钢

	45
	周转箱
	525*400*220（mm）
	60
	个
	材质：食品级PE聚乙烯材质

	46
	不锈钢水瓢
	16CM
	15
	个
	材质：食品级不锈钢

	47
	不锈钢打饭勺
	3两
	240
	个
	材质：食品级不锈钢

	48
	不锈钢大锅铲
	120CM
	10
	个
	材质：食品级不锈钢

	49
	不锈钢漏勺
	30CM
	10
	个
	材质：食品级不锈钢

	50
	不锈钢丝漏
	28CM
	10
	个
	材质：食品级不锈钢

	51
	不锈钢肉抓
	54CM
	2
	个
	材质：食品级不锈钢

	52
	不锈钢油古
	10寸
	10
	个
	材质：食品级不锈钢

	53
	不锈钢调味缸
	16CM
	30
	个
	材质：食品级不锈钢

	54
	不锈钢调味缸
	18CM
	20
	个
	材质：食品级不锈钢

	55
	不锈钢加厚盆
	70CM
	15
	个
	材质：食品级不锈钢

	56
	不锈钢加厚盆
	60CM
	15
	个
	材质：食品级不锈钢

	57
	不锈钢加厚盆
	50CM
	15
	个
	材质：食品级不锈钢

	58
	不锈钢加厚盆
	40CM
	20
	个
	材质：食品级不锈钢

	59
	不锈钢加厚漏盆
	75CM
	5
	个
	材质：食品级不锈钢

	60
	漏勺
	18CM
	5
	把
	材质：食品级不锈钢

	61
	打蛋器
	22CM
	5
	把
	材质：食品级不锈钢

	62
	一次性手套
	
	50
	包
	食品级PE加厚，一包50个

	63
	白 布
	100CM
	50
	米
	棉麻混纺

	64
	标示盒
	465*325* 195（mm）
	20
	个
	材质：食品级PP聚丙烯材质

	65
	留样柜
	610*750*1950（mm）
	2
	个
	采用优质不锈钢，符合出口标准优质门封条、 圆边角门、 门把手，  自动回归铰链。不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型， 内箱底板拐角处，采用圆弧过渡易清洁无死角。硬质聚酯胺整体发泡，超厚节能保温层，无氟环保。全铜管蒸发器。

	66
	保鲜盒
	370*260*120（mm）
	20
	个
	材质：食品级PP聚丙烯材质

	67
	菜筐
	570*430*200（mm）
	20
	个
	材质：食品级PP聚丙烯材质

	68
	斩骨刀
	370*110
	1
	个
	不锈钢木柄

	69
	削皮刀
	150*75
	10
	个
	材质：食品级不锈钢

	70
	剪刀
	180*85
	10
	个
	材质：食品级不锈钢

	71
	粗石
	220*80
	4
	个
	国标

	72
	菜板
	450*100
	12
	个
	材质：食品级PE聚乙烯材质

	73
	菜刀
	350*125
	20
	把
	不锈钢木柄

	74
	储物箱
	595*430*360（mm）
	10
	个
	材质：食品级PP聚丙烯材质

	75
	储物箱
	505*385*325（mm）
	20
	个
	材质：食品级PP聚丙烯材质

	76
	料勺
	18CM
	50
	个
	材质：食品级不锈钢

	77
	菜筐
	590*440*200（mm）
	20
	个
	材质：食品级PP聚丙烯材质

	78
	汤桶
	50CM
	2
	个
	材质：食品级不锈钢

	79
	汤桶
	40CM
	5
	个
	材质：食品级不锈钢

	80
	汤桶
	35CM
	5
	个
	材质：食品级不锈钢

	81
	高温手套
	
	20
	双
	防滑防烫耐高温

	82
	橡胶手套
	
	50
	双
	橡胶

	83
	送餐车
	
	20
	台
	材质：整体采用食品级优质304不锈钢制作；厚度≥1.2mm。

需要定制

(定制要求：1.电梯轿厢门尺寸：宽900*高2100*深1600mm。2.满足4个饭菜配送桶及餐具篮放置要求。3.尽量满足一车配送3个班的标准。4.配静音轮

	84
	回收桶
	35CM
	60
	个
	高密度聚乙烯一次性注塑成型

	85
	双温水龙头
	
	14
	个
	说明：陶瓷片阀芯，主体采用优质黄铜材料构成， 出水嘴部分使用优质耐用的ABS，。

	86
	水箱
	880*660*630（mm）
	5
	个
	1.整体采用食品级优质304不锈钢制作；厚度≥1.2mm；
2.支撑管采用40不锈钢管，配可调子弹脚。


第四章  合同格式及条款
供货合同

“安康高新区第六小学食堂设施设备采购项目”（项目编号：DCZB-2026-AK-Z014）,由陕西顶诚招标有限公司组织磋商, 安康高新技术产业开发区第六小学 (以下简称“甲方”)确定  成交人名称  （以下简称“乙方”）为成交人。
依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国政府采购法》，经双方协商，于    年   月   日按下述条款和条件签署本合同。

甲方通过竞争性磋商方式接受了乙方以总金额    大写（¥:   ）  (以下简称“合同价”)提供合同条款所述的服务，条款如下：
1.交付期及交付地点

1.1 交付期：合同签订和15日内安装完成并交付使用。
1.2 交付地点：采购人指定地点。

2.运输及安装调试

2.1 所有货物供应商负责运输至项目地点；
2.2 供应商负责所有设备的安装、调试；因安装、调试所产生的相关费用由供应商承担。
3.验收 

3.1初验：设备或材料到场后，由采购人、供应商进行检查，检查内容包括：设备名称、规格型号、配置要求、制造商、原产地等。若设备与合同要求不符，采购人将拒绝接收。
3.2最终验收：所有设备安装到位后，供应商提交验收文件，采购方进行最终验收，验收合格后出具《验收合格单》。
3.3 所验各项内容最终验收达不到磋商文件要求和磋商响应文件承诺的，或在后续使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为验收不合格，供应商应在采购人要求的时间内无条件整改及恢复，不执行者须赔偿采购人的损失。
3.4 验收依据

按磋商文件、磋商响应文件及合同等技术指标进行验收，各项指标均应符合验收标准及要求。

（1）合同文本；

（2）磋商文件和磋商响应文件；

（3）国家和行业制定的相应的标准和规范；

4.款项结算

4.1 合同签订后待货物进场验收合格后付合同总金额的50%即人民币：¥：______；安装完成验收合格后，30日内乙方持《验收合格单》和全额发票办理剩余合同总金额50%的货款即人民币：¥：_____的货款。

4.2 支付单位为：安康高新区管理委员会（安康高新技术产业开发区第六小学）
发票开具的“采购单位（人）名称”为：安康高新区管理委员会（安康高新技术产业开发区第六小学）
5.质量保证

5.1 整体质保期为终验合格后不少于 24个月；同时不得低于该设备的市场主流质保期；属于易损件及耗材类的设备按易损件及耗材类设备质保；
5.2 供应商承诺的质保期起始时间为验收合格之日。

5.3 供应商提供的所有设备及配件必须是未使用过的，用最新工艺生产的最新产品，质量优良、渠道正当，原装正品，配置合理。

5.4 质保期后如需更换零部件，供应商应以优惠价提供。

5.5 采购人若对供应商提出质量服务要求，所有涉及货物制造商的有关事项均由供应商负责。

6.技术资料与服务
6.1 技术资料：
(1) 产品合格证；

(2) 其它资料。

6.2 供应商提供售后服务与技术支持至少应包含：电话支持、现场服务三种方式；提供常年全天候服务专线免费技术支持；在接到采购人维护要求后应1小时内响应，2小时内提供解决方案，3小时内到达现场。24小时内解决；如在24小时内无法解决，则采取应急措施，提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供采购人使用，以确保教学正常进行。

6.3 供应商怠于或无法提供技术支持的，采购人有权委托第三方处理，由此产生的费用和后果由供应商负责，费用直接从应付款或质保金中扣除。

6.4 售后服务机构：

供应商应提供设在安康市区内的售后服务中心自建证明材料或与合作方的协议书，并将这些服务中心和特约维修服务点的名称、地址、电话、联系人在磋商文件中准确列出。
7.不可抗力
发生不可抗力,乙方承担货物验收前的一切货物风险,甲方承担因买房原因验收延迟的风险。但不可抗力延续时间超过三十日,甲方有权终止合同,乙方退还预付款和已支付款项。

8.争议解决

8.1 因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如果协商开始后还不能解决，任何一方均可按中华人民共和国有关法律的规定向项目所在地法院提起诉讼。

9.合同生效

9.1 本合同应在买卖双方签字共同加盖公章后生效。

9.2 本合同一式 肆 份，其中，甲方 贰 份，乙方 贰 份，。
	甲方名称：

甲方地址：

电    话：

传    真：

邮    编：

甲方代表签字：

乙 方 盖 章：
	乙方名称：

乙方地址：

电    话：

传    真：

邮    编：

开户银行：

帐    号：

乙方代表签字：

乙 方 盖 章：


第五章  附件（磋商响应文件格式）
供应商应认真阅读磋商文件中所有内容，按照磋商文件的要求编制和提供磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使磋商响应文件对磋商文件作出实质性响应。

包含以下内容：

1.磋商响应函（格式）

2.磋商报价一览表（格式)

3.磋商分项报价表（格式）

4.货物说明一览表（格式）

5.商务条款响应偏离表（格式）

6.技术规格响应偏离表（格式）

7.资格证明文件

8.产品技术证明材料
9.履约能力

10.售后服务方案
11.《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式）

封面参考格式

安康高新区第六小学食堂设施设备采购项目
磋商响应文件

项目编号：





   



                      

磋商单位：






   


                    

单位地址：







   

                    

磋商时间：二○二六年  月  日   时  分

1.磋商响应函（格式）
磋 商 响 应 函

致：陕西顶诚招标有限公司

根据贵方为     （磋商项目名称）     的磋商公告   （项目编号）  ，签字代表   （姓名、职务）   经正式授权并代表供应商     （供应商名称、地址）      ，提交下述磋商响应文件。

包含以下内容

1.磋商响应函（格式）

2.磋商报价一览表（格式)

3.磋商分项报价表（格式）

4.货物说明一览表（格式）

5.商务条款响应偏离表（格式）

6.技术规格响应偏离表（格式）

7.资格证明文件

8.产品技术证明材料

9.履约能力

10.售后服务方案
11.《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式）
在此，签字代表宣布同意如下：

1.供应商将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

2.供应商已详细审查全部磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3.本磋商有效期为自磋商开始日起      个日历日（成交人的磋商响应文件有效期与合同有效期一致）。

4.供应商完全理解并同意贵方在磋商文件中的有关不退还磋商保证金和拒绝磋商的条款。

5.供应商同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料。

6.若我方获得成交，我方保证按有关规定向贵方支付招标代理服务费。

7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

磋商单位名称（公章）：










                                

详   细   地   址：










                                    

电             话：










                         

传             真：










                         
电 子 邮 件 地 址：










                         
开   户   银   行：










                         

帐             号：










                         
授权代表签名：








                                 

电话：










                     
手机：










                   
                                           年     月     日

2.第一次磋商报价表（格式）
第一次磋商报价表
	磋商报价（人民币：元）
	交付期
	质保期（月）

	
	
	

	大写：


注：1．本表价格应按磋商总价填写；

2．报价精确到元；
单位名称：                      （单位公章）

授权代表：                   （签字）

日期：









3.磋商分项报价表（格式）

磋商分项报价表

	序号
	名称
	数量
	单位
	单价(人民币元)
	合计（人民币元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	总计（人民币元）
	 
	¥：

	
	
	


注：①单价为综合单价，应包括实施过程中的相关费用明细。
②如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

③如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

④如果服务的内容与磋商文件不一致者(缺少)，将被视为没有实质性响应磋商文件。
单位名称：                      （单位公章）

授权代表：                   （签字）

日期：                         

4.货物说明一览表（格式）
货物说明一览表

	序号
	货物/主材名称
	品牌
	型号
	主要技术参数
	制造厂家
	产地

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：①本表须如实逐项填写，不得空项，空缺项目将视为没有实质性响应磋商文件。
②若货物无具体型号和注册商标的必须特别注明。各项货物详细技术性能可另页描述。

③“主要技术参数”必须详细、具体。
单位名称：　                 　　 （单位公章）

授权代表：　                 （签字）

日期：   　                 　　　
5.商务条款响应偏离表（格式）
商务条款响应偏离表                                              

	序号
	磋商文件

条目号
	磋商文件

商务条款内容
	磋商响应文件

承诺内容
	偏离

情况

	1
	1.交付期及交付地点
	
	
	

	2
	2.运输及安装调试
	
	
	

	3
	3、验收
	
	
	

	4
	4、款项结算
	
	
	

	5
	5、质量保证
	
	
	

	6
	6、技术资料与服务
	
	
	

	7
	7、违约责任
	
	
	


注：1.本表须按磋商文件“第三章 商务及采购要求”中的商务条款如实逐项填写。

单位名称：                      （单位公章）

授权代表：                   （签字）

日期：                         

6.技术规格响应偏离表（格式）
技术规格响应偏离表
	序号
	货物名称
	磋商文件

要求的技术规格
	响应产品

的技术规格
	偏离情况

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


注：①本表须按“第三章 商务及采购要求”如实逐项填写，不得空项。

② 本表“响应产品的技术规格”一列的内容，需与磋商单位提供的产品技术资料彩页、正规宣传资料保持一致，若出现严重偏离的，将视为没有实质性响应磋商文件。
单位名称：　                 　　  （单位公章）

授权代表：　                 （签字）

日期：   　                 　　　 
7.资格证明文件

7-1 基本资格

根据磋商文件资格要求提供。

7-2 特定资格

根据磋商文件资格要求提供。

7-3落实政府采购政策需满足的资格要求

本项目是专门面向中小企业采购项目，参与供应商提供《中小企业声明函》。监狱企业及残疾人福利性单位，视同小、微型企业。
法定代表人授权书（格式）

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的      （供应商名称）      的在下面签字的   （法定代表人姓名、职务）   代表本公司授权的在下面签字的  （被授权人的姓名、职务）  为本公司的合法代理人，就项目编号为 （项目编号） 的  (磋商项目名称)  的磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年   月   日签字生效，有效期与磋商响应文件一致。

法定代表人签字或签章：                 被授权人签字：  

公        章：                         职        务：

附：法定代表人、被授权人身份证复印件或扫描件。

	法人代表身份证复印件


	被授权人身份证复印件




非联合体投标声明函（格式）
非联合体投标声明函

致：
作为参加贵公司组织的（项目名称：   ）（项目编号：   ）的磋商单位，本公司承诺非联合体投标。

特此声明。

单位名称：                    （单位公章）

授权代表：                   （签字）

日期：                           
三年内无重大违法记录声明

我单位参与贵单位组织的 （项目名称） 的投标，我单位郑重声明：我单位三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。


    声明单位：                         （公章） 
    授权代表：　　　　　     　　      （签字）

日    期：　　　　　     　　      

中小企业声明函（货物）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　人，营业收入为　　　　万元，资产总额为　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员　　　　人，营业收入为　　　　万元，资产总额为　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

  企业名称（盖章）：　

　日　期：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　        

日期：　     年　  月　  日         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
8.产品技术证明材料
（证明材料应清晰可辨，否则视为无效）

8-1 技术相关证明材料
根据评分要求自行组织证明材料。
8-2来源渠道合法证明材料

根据评分要求自行组织证明材料。
8-3 节能产品清单

附有效的相关证书。

8-4 磋商单位认为有必要提供的其它产品质量及技术的证明材料

9.履约能力
包括以下材料：

9-1 企业情况证明材料
9-2 同类业绩
根据评分要求自拟。

9-3 实施方案
根据评分要求自拟。

9-4安装调试方案
根据评分要求自拟。

10.售后服务方案

根据评分要求自拟。

售后服务机构分布情况

磋商单位应提供在陕西省境内的售后服务中心自建证明材料或与合作方的协议书，这些服务中心和特约维修服务点的名称、地址、电话、联系人应在磋商响应文件中一一列出（参考样式如下）。
	服务机构名称
	所在地
	联系人
	联系电话
	地址

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


 11.《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式） 
陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。 

　　2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。 

   3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

   4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。 

   5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。 

   6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

    7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。 

   8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

 　 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。 


承诺单位：　　                 　（盖章）

全权代表：　　　　　     　　　　（签字）

地　　址：　　                 　                                             

电　　话：　                 　　                
                                                                                                                      

                                        年　　月　　日


