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第1章  磋商邀请函
项目概况
甘泉下寺湾中心卫生院康复医学科建设项目医疗设备购置采购项目的潜在供应商应在甘泉县财政局大楼801室获取采购文件，并于 2026年10月20日 14时30分 （北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：GZC2026-CS-065
项目名称：甘泉下寺湾中心卫生院康复医学科建设项目医疗设备购置
采购方式：竞争性磋商
预算金额：917,300.00元
采购需求：
合同包1(甘泉下寺湾中心卫生院康复医学科建设项目医疗设备购置):
合同包预算金额：917,300.00元
合同包最高限价：844,244.57元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	1-1
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	甘泉县下寺湾中心卫生院康复医学科建设项目医疗设备购置
	1(项)
	详见采购文件
	917,300.00


本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：详见磋商文件要求
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
合同包1(甘泉下寺湾中心卫生院康复医学科建设项目医疗设备购置)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
1.财政部财库〔2020〕46号关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知；
2.《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号);
3.《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号);
4.陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号);
5.《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号);
6.《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号);
7.《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号);
8.《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号);
9.《财政部关于在政府采购活动中落实平等对待内外资企业有关政策的通知》(财库〔2021〕35号);
10.《国务院办公厅关于在政府采购活动中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）；
11.其他需执行的政府采购政策。
3.本项目的特定资格要求：
合同包1(甘泉下寺湾中心卫生院康复医学科建设项目医疗设备购置)特定资格要求如下:
1、供应商为生产厂家须提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、有效的医疗器械注册证；
2、供应商为代理商的须提供有效的医疗器械经营许可证、有效的医疗器械注册证、第二类医疗器械经营备案凭证。
三、获取采购文件
时间： 2026年10月08日 至 2026年10月13日 ，每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 18:00:00 （北京时间）
途径：甘泉县财政局大楼801室
方式：现场获取
售价： 0元
四、响应文件提交
截止时间： 2026年10月20日 14时30分00秒 （北京时间）
地点：甘泉县财政局大楼808评标室
五、开启
时间： 2026年10月20日 14时30分00秒 （北京时间）
地点：808评标室
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1、具有独立承担民事责任的能力：企业法人委托其他人报名的，需提供营业执照复印件，单位介绍信原件，法定代表人委托授权书原件、被委托人身份证原件及复印件；若法人报名的，需提供携带身份证原件及复印件，营业执照复印件，单位介绍信原件。以上均加盖防伪公章（鲜章）的报名资料一套（不接受扫描件）；
2、财务状况报告：提供2024年度或2025年度的财务审计报告及健全的财务制度（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明；
3、税收缴纳证明：提供2026年1月1日至今的任意一个月的缴税凭证；依法免税的供应商应提供相关文件证明；
4、社会保障资金缴纳证明：提供2026年1月1日至今的任意一个月的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；
5、投标人参加本项目提供具有履行本合同所必需的材料和专业技术能力的说明及承诺；
6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
7、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参加本项目投标。
8、本项目不专门面向中小企业项目。供应商为中小企业的，提供《中小企业声明函》；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。
9、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shananxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库；
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：甘泉县下寺湾中心卫生院
地址：陕西省延安市甘泉县下寺湾镇下寺湾街
联系方式：13892113243
2.采购代理机构信息
名称：延安市甘泉县政府采购中心
地址：甘泉县财政局大楼八楼
联系方式：0911-4220057
3.项目联系方式
项目联系人：刘飞
电话：15829112702
延安市甘泉县政府采购中






第二章　潜在供应商须知
[bookmark: _Toc421778364][bookmark: _Toc526842682][bookmark: _Toc420591642][bookmark: _Toc15103][bookmark: _Toc500323094]一、潜在供应商须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1
	采购人
	采购人名称：甘泉县下寺湾中心卫生院
地      址：甘泉县下寺湾镇下寺湾街389号
联  系  人：张东海
联 系 方式：18700118181

	1.2
	集中采购机构
	集中采购机构：延安市甘泉县政府采购中心 
地        址：甘泉县财政局大楼8楼
联   系   人：刘飞              
联 系 方  式：0911-4220057

	1.3
	项目名称
	甘泉下寺湾中心卫生院康复医学科建设项目医疗设备购置

	1.4
	资金来源
	其他财政资金

	1.5
	项目属性
	服务货物工程

	1.6
	项目预算
	917,300.00元

	1.7
	最高限价
	无
有，本项目(包)最高限价:￥844,244.57。潜在供应商报价超出最高限价的，作为不实质性响应磋商文件，按无效投标处理。

	1.8
	磋商内容
	详见竞争性磋商文件第三章磋商内容及技术要求

	1.9
	供货期
	合同签订后30日内安装供货到位，并达到正常使用

	1.10
	质保期
	所有产品质保1年，终身成本维修。

	1.11
	是否接受
联合体磋商
	不接受

	1.12
	磋商预备会
	[bookmark: _Toc343511299]不召开磋商预备会，相关事宜以招标答疑方式进行。潜在供应商需以书面形式向集中采购机构提交需澄清或答疑的问题，同时将澄清或答疑问题的电子版发至集中采购机构电子邮箱： 178423647@qq.com）采购人和集中采购机构负责做出统一解答和必要澄清后，以书面的《招标答疑纪要》发送各潜在供应商。

	1.13
	潜在供应商提出问题的截止时间
	提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式提交至集中采购机构（并将电子版发至178423647@qq.com），逾期不再接受。

	1.14
	是否接受分包
	不接受分包

	2.1
	采购人澄清磋商文件的截止时间
	提交首次响应文件截止之日3个工作日前

	2.2
	提交首次响应文件截止之日
	 2026年10月20日 14时30分 （北京时间）

	2.3
	潜在供应商确认收到磋商文件澄清的时间
	磋商文件澄清发出后当日内

	2.4
	潜在供应商确认收到磋商文件修改的时间
	磋商文件修改发出后当日内

	3.1
	磋商有效期
	90日历日（从磋商响应文件截止之日算起）

	3.2
	磋商保证金
	不要求

	3.3
	是否允许递交备选磋商方案
	不允许

	4
	签字或盖章要求
	磋商文件须逐页加盖公章（鲜章）并经法定代表人或其委托代理人在指定页面签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在磋商文件中须同时提交磋商文件签署授权委托书。

	5
	装订要求
	资格审核文件应采用胶缝方式装订成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。

	
	
	磋商响应文件的正本与副本应采用胶缝方式分别装订成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。

	6
	磋商时间和地点
	磋商时间： 2026年10月20日 14时30分 （北京时间）
磋商地点：延安市甘泉县政府采购中心

	7
	磋商小组的组建
	磋商小组构成：3人；其中采购人代表1人；专家2人；磋商小组专家确定方式：陕西省政府采购综合管理平台专家库随机抽取。

	8
	是否授权磋商小组确定成交潜在供应商
	否,授权磋商小组推荐3名成交候选潜在供应商

	9
	履约担保
	无

	10
	专门面向中小企业采购
	是□  否 ☑

	11
	采购标的所属行业
	工业

	12
	需要补充的其他内容：无

	磋商文件的最终解释权归延安市甘泉县政府采购中心所有


二、名词解释
（一）采购人：甘泉县下寺湾中心卫生院
（二）集中采购机构：延安市甘泉县政府采购中心
（三）磋商潜在供应商：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十一条及二十二条的规定，在集中采购机构办理报名登记手续，并自愿参加磋商活动的法人、其他组织或者自然人。
（四）监督管理机关：指依法对政府采购活动履行监督职能的甘泉县财政局。
（五）磋商文件：集中采购机构按照规定编制的采购文件等。
（六）响应文件：为电子响应文件、纸质响应文件和资格证明文件。
（七）符合《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会等关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划行标准；
注：根据财库〔2020〕46号）的规定中小企业应为提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中小微型企业。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
三、潜在供应商资格要求
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和满足本公告资格要求，并具备国家规定的相关行业必备资质，有能力实施本次项目的潜在供应商。经资格审查合格后方可参加磋商。
（1） 有效的主体资格证明：在中华人民共和国境内注册，并有效存续的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书、税务登记证、组织机构代码证，或“三证合一”后的注册登记证。
（2） 特定资格要求：
1、供应商为生产厂家须提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、有效的医疗器械注册证；
      2、供应商为代理商的须提供有效的医疗器械经营许可证、有效的医疗器械注册证、第二类医疗器械经营备案凭证。
（三）法定代表人（负责人）委托授权书：（潜在供应商为法人单位的）法定代表人（负责人）亲自参加磋商时，须提供本人身份证复印件；法定代表人（负责人）授权他人参加磋商时，须提供法定代表人（负责人）委托授权书及被授权人身份证。（潜在供应商为非法人单位的）响应文件中凡是需要法定代表人（负责人）签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。
（四）无重大违法记录声明：参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。（提供“信用中国”、“中国政府采购”所需的查询结果截图加盖潜在供应商公章)；
（五）承诺声明：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书。
（六）中小企业执行情况：本项目不专门面向中小企业项目。供应商为中小企业的，提供《中小企业声明函》；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。
（七）税收缴纳证明：提供2026年1月1日至今任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
（八）社会保障资金缴纳证明：提供2026年1月1日至今任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
（九）财务状况报告：提供2024年度或2025年度的财务审计报告及健全的财务制度（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明；
注：1、以上资格要求必须全部满足。（资格要求材料1-9项提供加盖公章的复印件，单独封装，身份证可随身携带)缺少一项或多项，则资格审查不予通过。若证件的有效期已过，且发证机关未统一换证，须提供发证主管机关的证明文件，否则按无效证明对待。
2、无重大违法记录声明和法定代表人（负责人）委托授权书应按第五章《响应文件构成及格式》中给定的格式进行填写。
3、事业单位参与磋商时可不提供财务状况报告、社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明（专门面向中小企业的项目除外）。
4、资格审查时将由采购人对潜在供应商信用记录进行核查，详见磋商文件第二章中的《潜在供应商注意事项》。
5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
四、潜在供应商注意事项
（一）询问
潜在供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向集中采购机构或采购人提出询问。集中采购机构或采购人将在3个工作日内对潜在供应商依法提出的询问作出答复。
询问内容超出采购人对集中采购机构委托授权范围的，潜在供应商应当向采购人提出。
（二）质疑和投诉
1、潜在供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
2、质疑提交方式：
书面质疑：
书面质疑函应按照财政部国库司制定的《政府采购供应商质疑函范本》（见下方链接）进行填写，签字、盖章后提交至采购人或采购代理机构。
（1）采购人联系方式：
联 系 人：张东海
联系电话：18700118181
通信地址：甘泉县下寺湾镇下寺湾街389号
（2）集采机构联系方式：
受理部门：本集采机构业务组
联系电话：0911-4220057
范本地址：http://download.ccgp.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip
3、潜在供应商提出质疑应当提交质疑事项和必要的证明材料。在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购人、集中采购机构将在收到书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
4、潜在供应商为自然人的，应当由本人签字；潜在供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，公章不得以合同章或其他印章代替。潜在供应商委托代理人提出质疑的，应当同时提交潜在供应商签署的授权委托书。
5、有下列情形之一的，属于无效质疑：
（1）对采购文件提出质疑的质疑人不是依法获取采购文件的潜在供应商；对采购过程、中标或成交结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的潜在供应商；
（2）超过法定期限，或未以书面形式提出的；
（3）缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手段取得证明材料的；
（4）书面质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的（代理人提出质疑和投诉，应当提交潜在供应商签署的授权委托书）；
（5）针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；
（6）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。
6、质疑潜在供应商对采购人、集中采购机构的答复不满意，或者采购人、集中采购机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）相关规定向延安市甘泉县财政局政府采购管理处提出投诉。潜在供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
7、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：
依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）有关规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。
8、对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：
《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。
《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
（三）关于信用记录的查询和使用
1、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）第二条有关要求，采购人将在资格审查时通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对潜在供应商的信用情况进行甄别。
2、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的潜在供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
3、潜在供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但潜在供应商应提供相关证明材料。
4、信用记录核查的截止时点为“资格审查当日”，查询结果将以纸质截图装订于响应文件正副本中。信用记录查询方法及查询结果如下：
（1）信用中国上的信用报告：信用中国首页·〉“信用信息”查询框·〉下载信用信息（PDF格式、截图），并打印。
（2）政府采购严重违法失信行为记录：中国政府采购网首页·〉政府采购严重违法失信行为记录名单，将查询结果截图并打印。
[bookmark: _Toc30173]（四）需要落实的政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
1、根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条规定，在政府采购活动中，潜在供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；潜在供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
2、根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。
3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承建的工程或者承接的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
4、采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。
（1）针对非专门面向中小企业的采购：根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的有关规定，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠幅度为10%~20%（具体扣除比例见本章《评审要素及分值一览表》），用扣除后的价格参加评审。未按要求提供《中小企业声明函》\《监狱企业证明函》\《残疾人福利性单位声明函》的，不能享受磋商文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。
（2）针对专门面向中小企业的采购：仅限符合中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业参与。未按要求提供《中小企业声明函》\《监狱企业证明函》\《残疾人福利性单位声明函》的，投标无效。
5、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
    6、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
    7、《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）；
    8、《财政部发展改革委生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
    9、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号); 
绿色发展政策供应商所投产品，将依据《节能产品、环境标志产品品目清单》和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
9.1、供应商可以提供所投产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。集中采购机构通过中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)对获证产品信息进行核对。
9.2、供应商所投产品属于下列情形之一的，属于优先采购的不再享受优先采购政策，或者属于强制采购的按无效响应文件处理:
1)不属于《节能产品、环境标志产品品目清单》中的产品;
2)未提供认证证书复印件或经核对认证证书存在信息有误的。
3)未提供上述声明函原件/证明文件复印件的，不能享受响应文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。
    10、《财政部关于在政府采购活动中落实平等对待内外资企业有关政策的通知》（财库〔2021〕35号）;
11、财政部、国务院国资委、金融监管总局印发《关于加强审计报告查验工作的通知》(财会〔2023〕15号)，明确规定“会计师事务所应当按照规定将其承办《中华人民共和国注册会计师法》第十四条规定审计业务出具的报告(以下简称审计报告)上传注册会计师行业统一监管平台(网址http://acc.mof.gov.cn，以下简称统一监管平台)并申请赋码。被审计单位、银行、社会公众、监管机构等审计报告使用者可以通过统一监管平台查验审计报告是否由依法取得执业许可的会计师事务所出具、是否在统一监管平台报备并相应取得全国统一的验证码等”。
   12、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
   13.根据《国务院办公厅关于在政府采购活动中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定；政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（一）本国产品应当符合产品在中国境内生产，且在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例，以及对待特定产品的关键组件、关键工序在中国境内生产、完成。进口产品属于非本国产品。单对一些非进口产品，如果不满足《通知》规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品页属于非本国产品。
（二）采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
    14、其他需执行的政府采购政策。
15、实际价格扣除比例以本章《评审要素及分值一览表》中的具体规定为准。
（五）潜在供应商的磋商费用自理
五、磋商文件
（一）磋商文件包括下列内容
第一章　磋商邀请函
第二章　潜在供应商须知
第三章　磋商内容及技术参数要求
第四章　合同草案条款
第五章　响应文件构成及格式
（二）磋商文件的检查及阅读
1.潜在供应商领取磋商文件后应仔细阅读检查磋商文件中的所有内容，按照磋商文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在响应文件中对磋商文件做出实质性的响应，并按磋商文件的要求提交全部资料。
2.项目废标后重新组织磋商的，集中采购机构将重新编制、发布新版磋商文件，潜在供应商应按新版磋商文件重新编制响应文件。原磋商文件及响应文件失效。
3.响应文件封面、响应函以及法定代表人（负责人）委托授权书三处的项目名称、项目编号、标段（项目未分标段的除外）应当与最新发布的磋商文件保持一致，否则将被视为无效响应文件。
（三）磋商文件的修改、澄清
1.提交首次响应文件截止之日前，集中采购机构可对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，集中采购机构将在提交首次响应文件截止之日三个工作日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，不足三个工作日的，将顺延提交首次响应文件截止时间。
2.潜在供应商对磋商文件有质疑的，应在磋商文件公告期届满之日起七个工作日内（但最晚不得超过提交首次响应文件截止时间前二个工作日）以书面形式提出，采购人或集中采购机构将以书面形式予以答复；在此之后提出的针对磋商文件的质疑为无效质疑。答复的内容可能影响响应文件编制的，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。
3.集中采购机构可以视采购具体情况，暂停项目的执行或延长提交首次响应文件截止时间和磋商开启时间，但至少会在磋商文件要求的提交首次响应文件的截止时间2个工作日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。不足二个工作日的，将视情况另行通知。
4.各潜在供应商在提交首次响应文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，集中采购机构不再单独通知，因潜在供应商未及时关注所造成的一切后果由潜在供应商自行承担：【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的〖首页〗；
（四）磋商文件的解释权归集中采购机构。
六、磋商报价
（一）潜在供应商应对此项目进行全面响应，不得将其中所列的所有服务内容拆开报价。
（二）磋商报价是潜在供应商响应磋商项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。潜在供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，磋商文件未列明，而潜在供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。
1.潜在供应商应在响应文件中的第一次磋商报价表上标明总报价、供货期标准。
总报价包括：甘泉下寺湾中心卫生院康复医学科建设项目医疗设备购置所需一切费用。
2.磋商报价一般情况下采取二次以上报价的办法。第一次报价随标书密封，在完成有关程序（资格审查）后，磋商小组在与各合格潜在供应商进行单独磋商后，在规定的时间内，给各合格潜在供应商两次以上多轮报价，最后给一次最终报价的机会。作为计算价格分值的依据。
3.磋商报价货币：人民币；单位：元，精确到小数点后两位。
4.磋商报价金额的小写与大写不一致时，以大写为准。
5.潜在供应商不得以低于成本的报价参加磋商，当磋商小组认为潜在供应商的报价明显不合理或低于成本价，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，可要求潜在供应商按规定时间提供书面说明，并提交相关证明，否则，可拒绝潜在供应商的磋商响应文件。
6.因潜在供应商对磋商文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由潜在供应商自己负责。
7.资格审核文件及磋商文件式样
(1)潜在供应商需提供：资格审核文件装订成册一份，应采用胶缝方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。
(2)潜在供应商依照磋商文件第五章《响应文件构成及格式》给定形式进行编制，纸质响应文件采用书籍（胶装）方式装订，共叁份，其中正本一份(并附U盘word版电子响应文件一份)，副本二份。项目分标段的，应按所投 标段分别准备响应文件。响应文件正副本内容应当一致，若正本内容和副本内容不符按无效投标对待。
①响应文件的正本和全部的副本均须打印，统一标码，在每页正下方标明“第几页　共几页”等字样。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，或因字迹潦草或表达不清所导致的不利后果，由磋商潜在供应商自行承担。
②响应文件装订方式：A4 版胶装方式（图纸及特殊文件除外）。
③磋商活动的所有文件、资料、函电文字均使用简体中文，确需提交用其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异，以简体中文为准。
④响应文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，但磋商文件另有规定的除外。
七、响应文件签署
（一）潜在供应商应按照磋商文件第二章潜在供应商须知前附表及第五章“响应文件构成及格式”中指明的要求进行签署、盖章。
（二）除对错、漏处作必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改和增删。所做修改处，必须有潜在供应商的法定代表人（负责人）签字或盖章。
八、响应文件有效期
（一）响应文件有效期为自磋商之日起90个日历日。如成交，延长至合同执行完毕时止。
九、响应文件的编制要求、密封、提交、修改和撤回
（一）响应文件的编制要求
1.响应文件必须按“响应文件格式”进行编写，附件部分可以适当调整合适位置，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。
2. 响应文件应当对磋商文件有关供货期、技术参数、磋商有效期、供货期、服务要求、服务内容等实质性内容作出响应。
3.响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处必须加盖投标人单位公章；由委托代理人签字或盖章的，需随响应文件一起提交有效的“授权委托书”；
4.响应文件签字或盖章要求，见潜在供应商须知前附表。
5.响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标单位负责。
6.供应商在编制技术参数响应表时，不得以仅复制磋商文件技术参数、仅填写“符合、满足、响应”等方式进行简单响应，须严格按照所投产品第三方检测报告中的实测具体数值如实填写。磋商文件技术参数要求为“≥XX”的，响应文件必须填报检测报告真实实测数据，未按本要求如实填报实际参数的，视为未实质性响应磋商文件，其响应文件按无效响应处理。
7.供应商在编制商务及合同条款响应时，不得仅简单复制磋商文件商务及合同条款原文进行响应，须逐条结合自身实际履约能力作出明确、具体的响应承诺，对交货期/供货期、付款、质保、售后服务、违约责任等商务内容逐项说明履约安排。仅复制原文、未作出实质性响应承诺的，视为未实质性响应磋商文件要求，其响应文件按无效响应处理。
8.评审过程中，若不同供应商提交的响应文件内容异常一致、技术及商务响应大段雷同，参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十七条规定，视为串通响应，其响应文件均作无效处理，并上报财政监管部门。
（二）响应文件的密封
潜在供应商应将响应文件的正本单独密封，副本可以一起密封或分别密封。封口处应密封牢固，并按磋商文件第五章第七部分《响应文件封袋标识式样》在封袋正面或背面加贴标识，同时注明“正本”、“副本”或“资质文件”字样。
（三）响应文件的提交
响应文件应当在开启当日，并于提交首次响应文件截止时间前送达开启地点。不接受电子邮件、传真及邮寄等方式递交的响应文件。
（四）响应文件的修改和撤回
1.潜在供应商在递交响应文件后，在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回，并以书面形式通知集中采购机构。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
2.补充、修改或撤回的内容应按前述要求编制、签署、密封、标记，并在封套上加注“补充”、“修改”或“撤回”字样。
（五）潜在供应商提交响应文件时，出现下列情况之一的，其响应文件将被拒绝接收：
1.逾期送达的；
2.未按磋商文件要求密封的；
3.提交的响应文件与本项目不相符的；
4.响应文件的封袋未按磋商文件第五章第七部分《响应文件封袋标识式样》标明的。
十、组织磋商
（一）集中采购机构组织磋商工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。
（二）为了确保磋商工作的公平、公正，依据中华人民共和国政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立磋商小组，磋商小组由采购人代表和评审专家共三人以上单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的三分之二。评审专家将从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：
1.潜在供应商或潜在供应商的主要负责人的近亲属；
2.项目主管部门或者行政监督部门的人员；
3.与潜在供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
4.曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
（三）集中采购机构在规定的时间和地点组织磋商，潜在供应商必须派法定代表人（负责人）或被授权人参加，并签名报到。
（四）磋商大会上，集中采购机构对经检查的有效响应文件，依据提交顺序，以公开唱标的形式，将第一次磋商报价表的内容公布。潜在供应商的最后报价，在磋商、澄清等程序后进行。
（五）采购人与成交潜在供应商正式签订政府采购合同前，凡与审查、磋商、澄清、评审过程中有关的所有资料和内容，磋商小组成员及集中采购机构工作人员均负有保密责任，不得向外透露。
十一、磋商方法及程序
（一）磋商方法：综合评分法。
响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分由高至低推荐供应商为成交候选人。
（二）磋商程序：
主持人按下列程序进行磋商：
1.供应商、工作人员签到；
2.签收响应文件；
3.宣读磋商会议纪律；
4.介绍工作人员、潜在供应商；
5.潜在供应商代表检查响应文件的密封情况，并签字确认（采购人监督）；
6.询问潜在供应商对工作人员有无需要回避的情形的；
7.响应文件密封无误，请各位潜在供应商退场，(请各供应商代表不要远离会场到802开标室，保持通信畅通，以便磋商小组及时通知磋商响应文件中需要进行澄清或说明的事项)；
8.请各位评审专家签到；
9.宣读评标会议纪律；
10.询问评审专家是否需要回避，签回避意见表及承诺书；
11.确认磋商小组成员，推选评标组长（采购人出示授权函）；
12.磋商小组对潜在供应商提供的资质进行审查（必备资质证件一项不合格，不进行下一环节）；
13.开标、唱标；
14.磋商小组,推荐候选成交供应商；
15.所有潜在供应商对会议记录进行签字确认。
（三）其程序如下：
1.资格性审查
依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定磋商潜在供应商是否具备磋商资格。
2.响应文件的有效性、完整性审查
依据磋商文件的规定，对响应文件的有效性、完整性进行审查。响应文件应包含以下内容：
（1）响应函；
（2）第一次磋商报价表；
（3）资格证明文件；
（4）潜在供应商概况；
（5）响应方案；
（6）潜在供应商承诺函。
3.符合性审查
	审查
项目
	评审因素
	评审标准
	符合（√）
	不符合﹙×﹚

	符合性评审标准
	有效
性审查
	磋商响应文件的签署盖章 
	磋商响应文件法定代表人或其授权代表人的签字齐全并加盖公章
	
	

	
	
	磋商响应文件格式
	应符合“磋商响应文件格式”要求
	
	

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，按要求提交二次或多次报价，且每轮报价不超过采购预算金额或最高限价。
	
	

	
	完整性审查
	磋商响应文件内容
	 磋商响应文件内容符合磋商文件要求，若仅有一句话或极少内容响应，导致无法清晰完整呈现对采购需求、技术标准、商务条款等关键内容的响应情况，不能证明供应商具备履行合同能力与诚意，无法实质性响应磋商文件要求的。
	
	

	
	
	磋商响应文件份数 
	应符合“供应商须知前附表”规定的正本、副本、电子版（U 盘）及资质文件。
	
	

	
	
	分项报价完整性
	应符合磋商响应文件要求
	
	

	
	
	其他对磋商文件要求的实质性内容
	应符合磋商响应文件其他要求
	
	

	
	符合性审查
	对磋商文件响应程度
	要求实质性条款全部响应，不能有采购人不能接受的附加条件
	
	

	
	
	供货期 
	应满足磋商文件中要求的供货期
	
	

	
	
	供货地点 
	应满足磋商文件中要求的供货地点
	
	

	
	
	磋商有效期 
	应满足磋商文件中的规定
	
	


4.合同草案条款符合性审查
	序号
	审查内容
	响应情况
	符合
（√）
	不符合
﹙×﹚

	1
	合同标的
	
	
	

	2
	合同总价
	
	
	

	3
	供货期、供货地点
	
	
	

	4
	结算方式及付款方式
	
	
	

	5
	质量保证及售后服务
	
	
	

	6
	对货物提出异议的时间和办法
	
	
	

	7
	甲乙双方的责任
	
	
	

	8
	货物验收
	
	
	

	9
	违约责任及争议解决方式
	
	
	

	10
	合同组成部分
	
	
	

	11
	合同生效及其他
	
	
	


5.磋商澄清
（1）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求潜在供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。澄清时潜在供应商只作说明和解释，不得借此对报价、优惠条件、售后服务等实质性内容作任何修改。
（2）磋商小组要求潜在供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。潜在供应商应当在规定的澄清时限内以书面形式提交，潜在供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。
（3）磋商文件、响应文件及澄清内容将作为评审的依据。
6.磋商文件的实质性变更
（1）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
（2）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的潜在供应商。
（3）潜在供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（负责人）或授权代表签字或者加盖公章。
7.最终报价
（1）在对所有潜在供应商进行有效性、完整性、符合性审查时，通过必要的澄清，从质量和技术、服务均能满足磋商文件实质性响应要求的基础上，筛选出合格潜在供应商。不合格潜在供应商的响应文件按无效处理，磋商小组要告知有关潜在供应商。
（2）磋商小组给予所有合格潜在供应商一次最终报价的机会。潜在供应商要以书面形式提交最终报价（各合格潜在供应商的最终报价将作为综合评分法中价格分的计算依据），并由其法定代表人（负责人）或被授权人签字。
8.综合比较与评价
磋商小组按“评审要素及分值一览表”中规定的评审方法和标准，对有效性、完整性、符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
评审要素及分值一览表
	评审分项
	分项分值
	评审因素

	投标报价
	30分
	按照财政部《政府采购货物和服务磋商投标管理办法》（财政部令第87号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（磋商基准价/磋商报价）×价格权值（即30%）×100计算分数时四舍五入取小数点后两位
备注：因本项目不专门面向中小企业采购，磋商报价得分针对《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号，中小企业享受10%价格扣除计算。
本项目所属行业：工业

	技术
参数
	40分
	（1） 基本分：所投产品的技术参数完全符合、响应磋商文件要求，没有负偏离计30分。
"▲"参数均需提供证明材料,比如产品截图证明、第三方权威机构的认证证书、第三方权威机构的认证报告等,并加盖厂商公章,佐证材料应编制在投标文件中（提供支撑材料需真实有效，否则引发的不利后果由投标人自行承担）。"▲"参数未提供上述证明材料的缺一项扣1分,最低扣至0分。
（二）加分项：技术参数每优于一项加0.5分，最高10分（参数相同的优于项按一项计算）；
技术参数投标人应提供充足的佐证材料（佐证材料包括但不限于：产品彩页、第三方检测报告、官网截图等证明材料）予以佐证，未提供不得分，佐证材料应编制在投标文件中（提供支撑材料需真实有效，否则引发的不利后果由投标人自行承担）。

	实施
方案
	5分
	1、 评审内容 投标人需针对本项目提供完整的项目实施方案。内容包含：①供货组织安排、物力调配及保障措施②安装调试验收。
2、 评审标准 
实施方案内容专门针对本项目编制，切合本项目实际情况及实施要求，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目；评审内容有缺陷（缺陷是指：内容粗略、逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、逻辑漏洞、出现常识性错误、存在不可能实现的夸大情形）评审内容每项出现以上任一情形扣0.5分；方案缺漏项或只有标题没有实质性内容的扣1分，扣完为止。

	培训
方案
	5分
	1、 评审内容 针对培训要求提供培训计划，为采购人培训操作维护人员，以保障使用过程中能熟练操作、维护和正常使用，培训方案内容包含①培训内容及方式②培训计划安排。
2、 评审标准 
培训方案内容专门针对本项目编制，切合本项目实际情况及实施要求，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目；评审内容有缺陷（缺陷是指：内容粗略、逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、逻辑漏洞、出现常识性错误、存在不可能实现的夸大情形）评审内容每项出现以上任一情形扣0.5分；方案缺漏项或只有标题没有实质性内容的扣1分，扣完为止。

	质量
保证
	5分
	1、 评审内容 根据项目实际需求，提供质量保证方案。内容包含：①产品性能、使用寿命及效果②质量保证措施。
2、 评审标准
质量保证内容专门针对本项目编制，切合本项目实际情况及实施要求，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目；评审内容有缺陷（缺陷是指：内容粗略、逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、逻辑漏洞、出现常识性错误、存在不可能实现的夸大情形）评审内容每项出现以上任一情形扣0.5分；质量保证缺漏项或只有标题没有实质性内容的扣1分，扣完为止。

	售后
服务
	5分
	一、评审内容 投标人提供针对本项目的售后服务方案，包括①售后服务标准及质量监督机制；②售后服务机构；③售后服务响应时间；④质保期内的维护保养及相关技术支持方案。 
二、评审标准
售后服务内容专门针对本项目编制，切合本项目实际情况及实施要求，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目；评审内容有缺陷（缺陷是指：内容粗略、逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、逻辑漏洞、出现常识性错误、存在不可能实现的夸大情形）评审内容每项出现以上任一情形扣0.5分；售后服务缺漏项或只有标题没有实质性内容的扣1分，扣完为止。

	业绩
	10分
	提供投标人2023年1月1日至今类似项目合同（以合同签订日期为准），每提供1个得2分，最高得10分。
备注：提供标明合同买卖双方、货物名称及数量的销售合同或中标通知书为准（复印件加盖公章）。

	1、汇总上述各项得分，按由高至低的顺序确定成交候选人。
2、计算采用低价优先法，数据汇总时保留小数点后两位，第三位四舍五入。
3、当递交磋商文件的供应商少于三个或经磋商委员会评审合格的供应商少于三个且明显缺乏竞争时，集中采购机构将依法重新组织磋商。
4、磋商委员会成员应写出评审报告，并在评标原始记录上签名。
5、磋商文件的其它否决条件按相关法律、法规和规定执行。
6、未尽事宜按有关规定执行。本文件最终解释权为集中采购机构。


9.相同品牌评审依据
1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同核心产品品牌的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照竞争性磋商文件规定的方式确定一个参加评审的供应商，竞争性磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
2）使用综合评分法的采购项目，提供相同核心产品品牌且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的相同核心产品品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照竞争性磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，竞争性磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他相同核心产品品牌供应商不作为成交候选人。
10.推荐成交候选供应商
[bookmark: ■Finalists_CH2_A■]磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分（即汇总分）由高到低顺序推荐1至3名成交候选供应商。若出现总分并列时，按价格分得分高者优先；若价格分亦相同，则依次比较后续项别，得分高者优先。
11.在评审过程中，出现下列情况之一的，响应文件视为无效：
（1）未按照磋商文件要求装订、签署、盖章的；
（2）响应文件的构成不完整或未全面响应磋商文件实质性要求的；
（3）响应文件中无磋商有效期或有效期达不到磋商文件要求的；
（4）响应文件封面、响应函、法定代表人（负责人）委托授权书三处的项目名称、项目编号、标段与所投项目名称、项目编号以及标段不完全一致的；
（5）潜在供应商不具备磋商文件中规定的资格条件的。如果磋商小组认为潜在供应商的资格证明文件复印件存在疑点，可以要求其现场提供原件进行核查，两者出现不同或在规定的时间内未能及时提供原件的，响应文件视为无效；
（6）潜在供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同潜在供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；
（7）磋商小组对竞争性磋商文件资格条件规定有不符合相关法律法规规定者可以否定，整改后重新采购；
（8）中华人民共和国政府采购法律法规及磋商文件规定的其他情形。
12.成交
（1）集中采购机构在评审工作结束后，对评审报告进行审核，在2个工作日内，将评审报告送采购人确认。
[bookmark: ■Finalists_CH2_C■]（2）采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视同按评审报告推荐的候选供应商为成交供应商。
（3）在确定成交供应商后，集中采购机构在【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】上发布成交公告。
13.签订政府采购合同
（1）采购人与成交供应商应当在自成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的合同文本及成交供应商的响应情况签订政府采购合同。
（2）采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等实质性内容的协议。
（3）成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
（4）政府采购合同在执行过程中，确需修改、变更时，应当按照相应的审核批准程序办理。
（5）磋商文件、响应文件、澄清等为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。
（6）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
14.其他
（1）根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三十四条、第三十五条和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》，第一次公告后，磋商过程中出现下列情况之一的，按磋商失败处理：
①因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
②出现影响采购公正的违法、违规行为的；
③政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目符合要求的潜在供应商或者报价未超过采购预算的潜在供应商不足2家的；其他项目符合要求的潜在供应商或者报价未超过采购预算的潜在供应商不足3家的；
④因重大变故，采购任务取消的。
（2）磋商失败后，除采购任务取消外，将重新组织采购。
（3）磋商文件未明确的其他事项，按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商管理办法》及其相关法律法规执行。
（4）政府采购信用融资业务办理银行











	序号
	银行
	地址
	联系人
	电话

	1
	中国建设银行延安分行
	延安市宝塔区中心街
	徐欣蕾
	15891686951

	2
	中国工商银行延安分行
	延安市宝塔区师范路
	姬悦
	18391156580

	3
	中国农业银行延安分行
	百米大道迎宾大道中段
	马茂斌  
	18709114011

	4
	北京银行延安分行
	延安市宝塔区双拥大道
	奥宝森
	15592925222

	5
	邮储银行延安分行
	宝塔区枣园路志丹大厦
	刘凯
	18691114222

	6
	光大银行延安分行
	宝塔区卷烟厂东信时代一、二层
	汪昊田
	13509115500

	7
	交通银行延安分行
	延安市宝塔区北大街95号
	王瑶
	13389119518

	8
	延安农商行
	延安市宝塔区百米大道永兴路农商银行大厦
	段田瑞
	18700166012

	9
	甘泉农商行
	甘泉县中心街019号
	白晶晶
	15129872940

	10
	延长联社
	延长县七里村镇街道城区中街
	白永卿
	18109119635

	11
	延川联社
	延川县大禹街道北关信用合作联社
	张沛兴
	15129756920

	12
	子长农商行
	子长市长兴街
	王莉
	13992153010

	13
	安塞农商行
	延安市安塞区富民街22号
	王平
	15991569027

	14
	志丹联社
	延安市志丹县保安街134号信合大厦
	李倩
	18792408171

	15
	吴起农合行
	陕西省延安市吴起县北苑东路26号
	李娜玲
	15591103321

	16
	洛川农商行
	陕西省延安市洛川县中心街
	史云云
	15291172848

	17
	富县农合行
	富县富城镇正街8号
	逯其玲
	18091126065

	18
	黄陵联社
	黄陵县桥山大厦
	曹涛
	13772255164

	19
	宜川联社
	宜川县党湾街65号
	毛永良
	15009118628

	20
	黄龙联社
	黄龙县石堡镇广场大街40号
	郑国强
	15991595662

	21
	长安银行七里铺支行
	南桥诚合大厦
	 孙婧
	18809116650



政策提示：成交供应商可凭政府采购成交通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。
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[bookmark: _Toc502742968]第三章 磋商内容及技术要求
1、 采购需求
	序号
	名称
	规格和参数说明
	数量
	单位
	备注

	1
	


平衡功能检测训练系统



	一、规格： 
1.操作台 80×65×122 cm(允差±10cm) 
2.站立架 100×85×114 cm (允差±10cm) 
3.坐椅 45×50cm(允差±10cm) 
4.操作桌 70×50×73cm(允差±10cm) 
二、核心功能模块 
2.1 用户管理模块 
支持病人信息的新增、编辑、删除操作，具备多条件精准查询功能（含姓名检索等），可快速调取患者历史评估数据，实现患者信息的规范化管理，提升工作效率。 
2.2 评估模式模块 
内置8项核心评估模式，覆盖平衡功能全维度检测，患者站立于测定平台后，显示屏可实时同步显示重心偏移轨迹，直观呈现平衡状态： 
•坐位平衡评估 
•站立位平衡功能评估 
•跌倒风险评估 
•稳定极限评估 
•视觉依赖度分析 
•本体功能分析 
•单侧平衡对称性分析 
•综合负荷耐受分析 
2.3 训练模式模块 
涵盖常规引导训练与游戏化训练两大类型，兼顾训练专业性与趣味性，提升患者训练依从性： 
•▲9 项常规引导训练：轨迹训练、左右平衡训练、前后平衡训练、十字平衡训练、左斜线平衡训练、右斜线平衡训练、波形训练、环形训练、米字型训练 
2.4 报告管理模块 
支持评估报告的预览、打印、删除等操作，报告内容全面、数据精准，可直接作为临床康复评估依据，具体包含： 
•基本信息：姓名、性别、年龄、出生日期、评估模式、评估日期等 
•可视化图表：重心位移轨迹图、重心压力热力图（显示重心轨迹区域集中程度）、重心区域占比柱状图（显示重心轨迹区域分布占比） 
•核心数据：COP 重心轨迹相关指标（重心轨迹长度、包络面积、平均速度、左右/前后方向均值、左右/前后方向标准差、左右/前后方向最大/最小值、左右/前后对称性、稳定性指数、Romberg 率等） 
•结论与建议：系统基于评估数据自动生成专业评估结论，并给出个性化康复建议 
三、产品特色 
•▲评估全面精准：8 项评估模式覆盖平衡功能核心维度，多指标量化分析，数据误差小，为临床诊断提供可靠支撑 
•训练模式多元：常规训练与游戏化训练结合，兼顾专业性与趣味性，有效提升患者训练积极性和依从性 
•数据可视化强：通过轨迹图、热力图、柱状图等多种形式直观呈现评估结果，便于医护人员快速解读和患者理解 
•操作便捷高效：界面设计简洁，流程清晰，支持快速查询、报告导出，适配医护人员日常工作场景 
•▲个性化适配：可根据患者评估结果，灵活调整训练难度，适配不同康复阶段患者的需求 
•信息安全可靠：患者信息规范化管理，数据存储安全，可追溯历史评估及训练记录，保障医疗数据安全 
四、适应症 
本系统适用于各类存在平衡功能障碍或需提升平衡能力的人群，主要适应症包括： 
•神经系统疾病：脑卒中（脑出血、脑梗死）恢复期、帕金森病、多发性硬化、脊髓损伤等导致的平衡功能障碍 
•骨科疾病：髋关节置换术后、膝关节置换术后、踝关节损伤、脊柱侧弯等术后平衡功能康复 
•老年人群：老年衰弱、平衡能力下降，需预防跌倒的人群 
•其他：运动损伤后平衡功能恢复、前庭功能障碍辅助评估与训练 
五、配置要求 
5.1 软件配置 
•操作系统：Windows 系统（Windows 10 及以上版本，64 位） 
•软件功能：支持评估数据实时采集、分析、存储，训练参数可调，报告自动生成与导出 
5.2 硬件配置 
•CPU 系列：Intel i5 及以上处理器 
•内存：≥4GB 
•硬盘容量：≥200GB
•显示屏：≥27 英寸，分辨率 1920×1080 及以上，支持清晰显示重心轨迹及操作界面
•测定平台：高精度压力传感器，支持重心位移实时采集，采集频率≥100Hz 
•接口：支持 USB、HDMI 接口，便于数据传输及外接设备（打印机、鼠标、键盘等）
	1
	套
	

	2
	关节角度尺
	1.产品规格：34*34*5cm (±2cm），测量器具5个(脊椎角度尺 ×1（测脊柱弯曲）\肢体角度尺 ×3（大中小三款，测肘、肩、膝、腕等四肢大关节）\手指角度尺 ×1（专门测量手指小关节活动）
	1
	个
	

	3
	多功能关节活动测量表
	1.产品规格：不小于19*17*4cm ，表盘直径≥6.5cm,表盘旋转角度360 °
2. 说明：测量肘、手指等关节活动范围及脊柱弯曲程度
3.用途:康复评定、特教、中小学健康筛查、医学生实训；测量肘、手指等关节活动范围，以及脊柱弯曲 / 侧弯程度
	1
	个
	

	4
	
简易上肢功能评估器

	1.参考规格：不小于41×41×11cm，检测工具一套(秒表1个，网球303P5个，中球5个，大木方5个，中木方5个，木圆板5个，小木方5个，人革布6张，金属圆片6个，小钢球6个，钢棍6根)
	1
	个
	

	5
	（指腕关节型）关节康复器

	1. ▲角度范围：指关节、腕关节动作角度为0～90°；
2. 角速度：角速度分1至9档可调，步长为1档，连续可调;
3. 最大承重载荷：20N；
4. ▲痉挛保护：大，中，小3个等级，分别为45N、30N、15N，误差范围为±20%
5. 当患者在治疗过程中产生肌肉痉挛，超过设备设定痉挛保护力的时候，设备会进行痉挛保护，同时设备界面上痉挛保护字体闪烁，关节固定机构将反方向转动。当连续触发两次痉挛保护时设备停止输出；
6. 手持操作器具有伸展、启动/暂停功能；
7. 调节杆的调节范围：0～140mm，误差±10%；
8. 设备具有校准复位功能；
9. 具有手动急停保护功能；
10. 启动及结束时具有提示音；
11. 治疗时间：1～240min，步长为1min，连续可调，误差±10%；
12. 配备防脱装置，避免手持式控制器从放置位置意外脱出；
	1
	台
	

	6
	（肩肘关节型）关节康复器

	1.▲角度范围：肩、肘关节活动范围0～135°；
2.角速度：角速度分1至9档可调，步长为1档，连续可调;
3.最大承重载荷：80N；
4.▲痉挛保护：大，中，小3个等级，分别为120N、90N、60N，误差范围为±20%；
5.配备防脱装置，避免手持式控制器从放置位置意外脱出；
6.调节杆1的调节范围0～150mm，调节杆2的调节范围0～120mm，误差±10%；
7.设备具有校准复位功能；
8.具有手动急停保护功能；
9.启动及结束时具有提示音；
10.控制模式：正常、速度、角度；
11.痉挛保护应在3s内被激活，痉挛保护激活时伴有声音提示信号
	1
	台
	

	7
	（踝关节）关节康复器
	1.▲角度范围：内外翻、背跖屈活动范围：-25°～ +25°；
2.角速度：角速度分1至9档可调，步长为1档，连续可调;
3.▲痉挛保护：大，中，小3个等级，分别为50N、35N、20N，误差范围为±20%；
4.痉挛保护应在3s内被激活，痉挛保护激活时伴有声音提示信号；
5.治疗时间：1～240min，步长为1min，连续可调，误差±10%；
6.手持操作器具有反向、启动/暂停功能；
7.启动及结束时具有提示音；
8.控制模式：正常、速度、角度；
	1
	台
	

	8
	训练用阶梯（双向）
	1.材质：不锈钢管扶手、密度板、地毯、静电喷塑架 
2.结构型式： 扶手杠、固定管柱、阶梯 
3.扶手杠调节范围（cm）：0-25 
4.扶手杠侧向额定载荷(kg)：≥70 
5.梯面高度：10 ㎝、11 ㎝、12 ㎝,深 28cm
6.阶梯额定载荷(kg)： ≥135 
7.参考规格(cm)：337×83×120～147
	1
	套
	

	9
	平行杠
	1.参考规格(cm)：320×25～109×75～104，矫正板坡度 15° 
2.参考质量：138.0kg 
3.结构型式：杠杆、宽度调节支架、升降管柱、固定管柱、矫正板、底座 
4.材质：不锈钢扶手、静电喷塑架、木板、地毯 
5.杠杆直径(cm)：Φ 3.5 
6.杠杆宽度调节范围（cm）： 25～109 
7.高度调节范围（cm）：75～104.5，10 档可调 
8.额定载荷(kg)：≥ 135 
9.矫正板坡度： 15°
	1
	套
	

	10
	肢体康复器
	1.康复器被动模式的转速5～60r/min可调，步长为1r/min；
2.康复器 的转速变化率为不大于0.5r/s2；
3.康复器下肢最大输出扭矩为9.2N·m；
4.康复器的阻力扭矩可调节范围：0~20档，调节步长为1。0~20的阻力档位分别对应0~20N·m 的阻力扭矩值，允差为士3N·m；
5.康复器训练时间可调节范围1~99min，步长 lmin；
6.康复器具有痉挛保护功能：监测到痉挛发生时，康复器作出保护动作并出现弹窗提示，在 5s之内停止运转，并自动转入反向低速运转。该功能默认为开启状态，可在参数设置时关闭功能；
7.连续工作时间：＞8h；
8.工作噪声：康复器在正常工作时的噪声≤60dB；
9.5种训练模式：主动模式、被动模式、主被动模式、助力训练、等速训练；
10.下肢训练装置具有脚踏调节功能；
11.训练状态显示：
（1）可以显示当前训练功能，训练时间，阻力，速度，运动轨迹，对称性监测信息；
（2）显示界面可设置两种不同的场景背景，不同的训练速度会显示不同的工具模组；
（3）工具模组：训练速度小于等于15r/min时，训练场景中显示为自行车；训练速度为16~30r/min 时，训练场景中显示为黄色汽车；训练速度为31~45r/min时，训练场景中显示为紫色跑车；训练速度大于等于46r/min时，训练场景中显示为红色赛车；
12.主被动模式：设备可以在主动模式和被动模式间自动转换；
13.康复器治疗结束后，可显示训练结果：包括总训练时长、主动训练时长被、动训练时长、总训练距离、主动训练距离、被动训练距离、左右对称性、能量消耗、痉挛次数、肌张力等级等内容；
	1
	台
	

	11
	矫正镜
	1.产品规格：87x65x191cm (允差±10cm)，镜面玻璃厚度0.5cm (允差±0.2cm)
2.说明：各种姿势矫正训练
	1
	个
	

	12
	医用康复床（PT训练床）
	1.规格：190*123*48cm（允差±10%),最大承载能力130kg（允差±10%)
2.说明：用于 PT 训练患者床上活动
	1
	台
	

	13
	电动直立床
	1.电动直立床是物理治疗及康复训练设备，适用于脊髓或下肢伤残患者进行恢复性站立训练。 
2.警告性说明 
长期卧床患者开始进行训练时，应遵循“循序渐进”的原则，以防发生体位性低血压、下肢肿胀等现象。 
基本参数 
1.200×80×50cm,（允差10%) 
2.床面高度 52cm，（允差10%) 
3.床面宽度 61cm，（允差10%) 
4.床面角度转动范围 0°～90°，（允差10%) 
5.额定负载 135kg，平均角速度 1.25°/S，（允差10%) 
6.输入功率 120VA。 
7.功能偏瘫、截瘫及其它重症患者恢复训练时的站立训练。 
8.床体移动方式：带 4 只移动静音脚轮 
9.站立脚踏板：站立脚踏板可调试，左右脚角度可调节 
10.安全绑带：安全绑带宽度 100mm 抗拉力为 150Kg（允差10%) 
11.餐桌板：配有可拆卸式餐桌插板 
12.开关配置：配有急停开关 
13.对长期卧床和髓拐伤患者,利用倾斜功能进行站姿训练,为预防体位性低血压肌肉萎缩和关节僵硬等多种并发症有良好的作用,其床面高度能方便患者进行轮椅和床上转移.适应症:偏瘫,截瘫,长期卧床导至体位性低血压,肌无力,肌萎缩,平衡功能障碍及心血管病患等.
	1
	台
	

	14
	下肢功率车
	1、结构型式:电子表、扶手架、阻尼调节器、座垫、脚踏板及绑带、基架 
2、材质:静电喷塑架、橡胶踏板、橡胶垫、海绵扶手 
3、电子表的功能: 
(1)、显示窗口:显示时间、速度、距离、热里等数值 
(2)、回零键:按此键，使显示窗口当前显示的数据回雯。
4、座垫额定载荷 kg:≥135 
5、阻尼调节档数:≥8 
6、参考规格(cm):115x48x123(允差±10cm)
	2
	辆
	

	15
	[bookmark: OLE_LINK2]可调式沙磨板及附件
	1.参考规格(cm)：100×80×84-130cm (允差±10cm)
2.沙磨板面积(cm)：93×72（允差±10） 
3.沙磨板厚度(cm)：≥0.5 
4.沙磨板角度调节范围：0～50° 
5.附件品种和件数 4 个品种，各 1 件 
	1
	套

	

	16
	套圈
	1.材质：木质。由 9 根立柱 9 个套圈组成，底板有数字显示。
2.参考尺寸：≥42×42×15cm 
3.训练患者眼-手协调功能。
	1
	套
	

	17
	
几何图形插板

	1.产品参考规格：≥50*40cm*3cm
2.说明：患者感知能力及大脑对图形的识别能力
	1
	块
	

	18
	
上肢关节康复器（上肢推举训练款）
	1.产品规格：68*51*54-65cm(允差±5cm)，可调坡度 30 °~ 45 ° 。推拉范围 36cm、配重 9 个，时间、次数实时显示。
2.说明：上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业训练
	1
	台
	

	19
	作业训练器

	1.产品规格：架子50 × 15 × 50cm（允差±10%) ，小平板30 × 30 × 9cm ，大平板48× 38× 13㎝ ，(允差±2cm)
2.功能 ：改善手指对指功能 ，提高手的协调性 、灵活性。还可用于手的感觉功能训练。
	1
	套
	

	20
	上螺母

	1. 产品规格：31*19*19cm (±5cm），大号螺栓16个，小号螺栓8个
2. 说明：通过模拟作业，改善手指对指功能
	1
	个
	

	21
	上螺丝
	1.产品规格：34*24*3cm (±2cm），小号螺栓7个，大号螺栓13个
2.说明：通过模拟作业，提高手的协调性，灵活性
	1
	个
	

	22
	手平衡协调训练器
	1.产品规格：25*30cm(±2cm)
2.用途：手协调功能训练
	1
	套
	

	23
	上肢关节康复器（OT综合工作台）

	1.产品规格：操作台180*100*90cm(±10cm )，左右操作台面40*30cm(±5cm )后操作面板97*30(±5cm )，操作面板调节范围：460mm-810mm (±5cm ) 
2.组件：上肢协调功能练习器(手指)，分指板或者堆杯二选一、铁棍插板、木插板、套圈(立式)、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性纽 
3.说明：改善手指对指功能，提高眼手协调功能，训练患者感知能力及大脑对图形的识别能力。
	1
	台
	

	24
	模拟作业工具
	1.产品规格：拟工具：16 个,重量 0.4 ㎏（允差±10%) 
2.说明：通过手操作各种模拟工具，改善手指对指功能，提高手的协调性、灵活性。还可用于手的感觉功能练习。
	1
	个
	

	25
	PT凳


	1.规格：60*43*42~53cm(允差5cm) 
2.坐垫：43*39*5cm(允差3cm),液压杆 28-39cm (允差2cm)可调，升高11cm.最高55cm,最低43cm(允差3cm)，铝钢结合，带液压油缸，360°旋转。凳面上升载荷≤15kg(允差2kg),凳面下降载荷≥25kg(允差2kg) 
3.说明：治疗师对患者进行手法治疗时的可移动式坐具
	5
	个
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心理脑功能（言语）评估训练系统

	专业的系统言语认知功能障碍评定系统，准确评定患者言语认知障碍类型。评定结束，提供康复训练建议。 
▲1.1、评估包含 ≥6 个模块，1.语音功能评估模块，"西方失语成套测验(WAB)","Frenchay 构音障碍评估","语言流畅度测评","理解能力测评","复述能力测评","语言命名能力测评","阅读能力测评","书写能力测评","运用能力测评","结构、视空间和计算能力测评", 
1.2、躯体功能评估模块，"上肢主要肌肉手法肌力检查","下肢主要肌肉手法肌力检查","躯干主要肌肉手法肌力检查","上肢主要关节活动范围测量","下肢主要关节活动范围测量","肌张力临床分级","Ashworth 痉挛量表","改良 
Ashworth 痉挛量表","临床常用协调试验","东京大学康复部协调性检查","平衡障碍严重程度分级","脊髓损伤患者平衡障碍评估","常用平衡评估方法","Fugl-Meyer 平衡功能评定","脊髓损伤感觉障碍评估","Fugl-Meyer 四肢感觉 
功能评估","Fugl-Meyer 关节活动度及疼痛评估","上肢功能评估","步行能力分级","偏瘫步态髋矢状面分析","偏瘫步态躯干矢状面分析","偏瘫步态踝足矢状面分析","偏瘫步态膝矢状面分析","Brunnstrom 脑卒中偏瘫恢复六阶段评估","上田敏偏瘫上肢功能评估","上田敏偏瘫下肢功能评估","上田敏偏瘫手指功能评估","简化 Fugl-Meyer 评估法","偏瘫患者运动评估量表(MAS)","Rivermead 运动指数","偏瘫手功能评估","肩关节半脱位评估","肩手综合征评估","帕金森病统一评分量表运动分表(UPDRS-Ⅲ)","功能性运动量表(FAC)","Berg 平衡量表(BBS)","计时起立一步行测验(TUGT)","10m 步行测试","改良 Hoehn-Yahr 分期","特异性活动平衡自信量表(ABC)","改良 Rankin 量表(MRS)","功能性步态评价(FGA)","SBT 量表(SBT)", 
1.3 心理功能评估模块："焦虑抑郁联合评估表","Zung 焦虑自评量表(SAS)","汉密尔顿焦虑量表(HAMA)","抑郁自评量表(SDS)","汉密尔顿抑郁量表(HAMD)","脑卒中后抑郁多模式诊断","格拉斯哥昏迷评估表(GCS)","认知功能筛 
选检查表(CCSE)","简易智能状态检查(MMSE)","长谷川痴呆量表(HDS)","LOTCA 认知评估","韦氏成人智力量表城市版(WAIS-RC)","韦氏成人智力量表农村版(WAIS-RC)","记忆功能障碍筛查","韦氏记忆量表(WMS)(甲式)","韦氏记忆量表(WMS)(乙式)","Rivermead 行为记忆试验(RBMT)","注意力评估","失认症评估","失用症评估", 
1.4、吞咽困难评估模块、"洼田饮水试验","吞咽障碍简易筛查表","吞咽肌临床功能评定", 
1.5 日常生活活动能力评估模块、"Barthel 指数(BI)","改良 Barthel 指数(BI)","功能活动问卷(FAQ)","工具性 ADL量表(IADL)","功能独立性评估法(FIM）",
1.6 生活质量评估模块、"生活满意度指数 A","生活满意度指数B(LSIB)","生活质量指数", 
2、第二要求： 
2.1 提供成套评估：要求提供经过信度效度检验的语言成套测验，使临床人员能够完成对患者各领域的语言评估； 
2.2 反馈记录全媒体化：可实时全程录制医生及患者的语音，捕获患者的屏幕，可全程记录患者的多种反馈，录制现场视频；再现评测现场数据，方便典型病例的完整的评估回溯； 
2.3 支持多语音平台：支持全程语音评测指导，内置多语音平台，支持普通话及语音切换； 
2.4 支持多媒体反馈：支持丰富反馈方式，被试者可选择、绘画书写、图像选择、图像排列、语音、数字计算等多种反馈； 
2.5 提供强大的统计：穿透式统计可深入统计到量表的具体评估项目得分情况，系统既可宏观统计，又可微观统计，实现数据分析全透明化； 
2.6 多重对比分析：可对历次评估结果进行图形化对比，还可对历次评估结果的剖面图进行对比分析； 
2.7 数据自动备份：信息数据可备份，确保用户数据存储安全； 
2.8 科研数据 Excel 化，提供各量表总分和小项分等各数据的 Excel 文件导出； 
2.9 评估操作简单一致：评估控制操作界面风格统一，操作方式一致，可随时了解评估进度及已评估情况； 
▲2.10 病历数据模板化，满足病历数据编码要求：可针对用户的科研特定要求制定相应的病历数据模板，从而使病历项目与用户要求一致，同时可按用户要求方式对病历数据进行编码方便统计分析。 
	






1
	






台
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吞咽神经肌肉电刺激仪

	1.输出模式 
脉冲宽度:100μs~300us;脉冲频率:50Hz~100Hz 可调;输出模式:连续输出;输出波形:单向方波。 
2.间歇模式：脉冲宽度:100μs~300us;脉冲间隔:100us，脉冲频率:50Hz~100Hz 可调;输出模式:输出 5s，间歇 5s,依次循环，输出波形:单向方波。 
3.基强度：输出电流:0~25mA 可调;波形:单向方波 
4.治疗时间:0~60min 可设定（以 5min 递增）。 
5.吞咽电极：正负极为两个电极板，正负极电极搭配方可使用。 
6.根据情况可以进行负压调节，方可进行拔罐理疗。 
7.脉冲转换：分为脉冲 1 和脉冲 2.
	


1
	


台
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红外偏振光治疗仪


	1.柜式一体机，双通道，1个发散式红外辐射头，2个集束式偏振光辐射头。
2.操作方式：触摸式液晶显示屏，操作便捷。
3.治疗时间：1～60min可调，步进1min，允差±5%。
4.万向支架：万向支架水平旋转方向＞180°，竖直转动角度＞90°，辐射器仰角变化＞90°。
5.输出不稳定度：连续输出功率稳定度不大于±10%。
一、发散式红外辐射头
6.发散式红外辐射头波长范围为0.6～2.7μm范围内，误差不超过±20%。
7.输出光功率：0-30W,步进为最大功率的10%，10%～100%分十档可调，允差±10%。
8.发散式红外辐射头防护罩的表面容许最高温度不得超过74℃。
二、集束式偏振光辐射头
9.集束式偏振光辐射头波长范围为0.6～1.6μm，误差不超过±20%。
10.集束式偏振光辐射头输出光功率，步进为最大功率的10%，10%～100%分十档可调，允差±20%：
11.5种输出方式。
12.与皮肤接触的集束式偏振光辐射头防护罩的表面温度≤41℃。
	1
	台
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红外热辐射治疗仪

	1.柜式结构，单通道；
2.采用彩色触摸屏控制，清晰直观，操作简单；
3.▲10%峰值波长范围是0.6μm～1.4μm,波长范围起始值和终止值的误差均，应不超过±20%;
4.▲治疗仪出光口平面处，最大辐射功率密度为1600mW/cm²,允差不超过士20%,距离出光口平面20cm处，最大辐射功率密度为260mW/cm²,允差不超过±20%,距离出光口平面30cm处，最大辐射功率密为135mW/cm²,允差不超过±20%;
5.可通过触摸屏设置治疗时间、手动调节治疗高度、启动治疗、停止治疗；
6.产品功能特点：
(1)设备光源具有过热保护装置，光源温度过高时自动熄灭，停止治疗；
(2)治疗仪应具有患者体表温度监测功能，当患者体表温度超过设定值时，应具有声音提示的功能，并切断光源加热电路，且不可自动恢复；
(3)治疗仪的调整机构在活动范围内应能任意调节和固定，固定后不应由于自身的重力而发生下垂；
(4)设备具有倾倒断电保护功能，治疗仪倾斜角度超过45度时自动断电。
7.出光口面积：治疗仪的出光口面积应大于95cm2。
	2
	台
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	中频电疗仪
	1.台面款，数码显示；
2.具有2路输出通道，2路可独立控制，同时治疗2位患者或2个部位；亦可组合使用，形成1组干扰电数量；
3.中频治疗具有4种治疗模式：多步模式、音频模式、正弦调制、脉冲调制；
4.具有102个内置处方及10个自定义处方，选择多样，灵活适配；
5.输出电流：≤50mA；
6▲载波频率：2kHz～10kHz，允差±10%；
7.调制波频率：0～150Hz，允差±10%；
8.差频频率范围：0～200Hz范围内的单一值，允差在±10%或±1Hz；
9.调幅度：0～100%的范围内的单一值，调幅度允差±5%；
10▲干扰电输出：电疗仪具有双路（二维）干扰输出；
11.安全功能：
（1）电极超温保护；
（2）输出状态识别检测（开路、短路、过流）；
	2
	台
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	[bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK44]
多体位医用诊疗床

	1、床体尺寸（长宽高）：2000×620×660mm，允差±5%。
2、人性化设计具有肩孔、海绵扶手。
3、配有患者呼吸孔及海绵堵头。
4、床体最大承载重量≥200kg。
5、呼吸孔下方配备支撑垫。
6、 床体配备调节地脚，便于调整床体平整度。
	2
	台
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超声波治疗仪

	1.台面款机型，彩色液晶显示屏加一键飞梭操作；
2.仪器配有一个手持移动式1MHz探头；
3.声工作频率：1MHz±10%；
4.波束类型：准直型；
5.波束不均匀系数：≤8；
6.治疗头有效辐射面积：2.5cm²±20%；
7.额定输出有效声强：≤3.0W/cm²；
8.波束最大声强：≤24W/cm²；
9.治疗时间：0~30分钟；
10.输出模式：9档脉冲模式和1档连续模式；
11.占空比：0～90%可调，步进为10%；
12.实时显示治疗通道、治疗档位、工作模式、有效声强、输出功率、工作状态、治疗时间等参数；
	1
	台
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红外线治疗器

	样式:立式
计时方式:机械定时(0-60')及常通
调温范围:无
适用场所:
功率150VA
升降杆升降范围0mm
	4
	台
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电子针疗仪



	·电源：内部电源DC9V -10%+5%
电源适配器（输入AC220V±22V 50Hz±1Hz；输出DC9V）
·输入功率：10.0VA
·输出脉冲波形：非对称双向脉冲波
·输出脉冲路数：六路输出
·最大输出功率：0.3VA(250Ω负载阻抗下）
·输出脉冲频率：1-100HZ可调，允差为±15％
工作模式：连续波工作模式：连续
断续波工作模式：工作15S，停5S
疏密波工作模式：波频率与密波频率之比是1:5，疏波工作5S，密波工作10S
（断续波、疏密波时间允差为±15%）
·输出电流的限制：≤10mA(250Ω负载阻抗下）
·输出脉冲宽度：0.2ms±30%(EMC检测基本性能）
	4
	台
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多功能牵引床

	1、额定输入功率：≥90VA。
2、牵引行程：0～200mm，允差±10mm。
3、腰椎牵引力范围：0～990N，级差10N。
4、牵引总时间：0～99min，级差1min，允差±30s。
5、持续牵引时间：0～9min，级差1min，允差±30s。
▲6、间歇牵引时间：0～9min，级差1min，允差±30s。
7、成角角度范围：-10°～+30°，允差±2°。
8、旋转角度范围：左右各25°，允差±2°。
9、腰部热疗加热温度45℃，允差±3℃，超过45℃超温保护装置启动，避免烫伤患者。
10、腰椎牵引：≥8种牵引模式。
11、具有牵引力自动补偿功能。
12、治疗处方：≥15种。
13、治疗方案：20种存储并读取。
14、安全设计：至少包含最大牵引力控制、患者应急线控手柄、医务人员操作急退键三种方式。
15、微电脑控制腰椎牵引。
16、具有开机自检功能。
	1
	台
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颈椎牵引机


	1、额定输入功率：≥35VA。
2、颈椎牵引力：0～300N。
3、颈椎牵引行程：0～500mm。
4、牵引时间：0～99min，级差1min，允差±30s。
5、间歇牵引时间：0～90s，级差10s，允差±3s。
6、持续牵引时间：0～9min，级差1min，允差±30s。
7、牵引力、牵引行程及牵引时间均由微电脑控制。
8、数码显示，牵引力自动补偿。
9、牵引力过大自动保护。
10、多种安全设计：最大牵引力300N、患者控制应急开关，医务人员操作急退键。
11、颈椎牵引角度可调节。
	1
	台
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灸疗机（无烟艾灸床）


	1:使用电源:使用电源：a.c.220V,50Hz; 
2:输入功率:额定输入功率≤2000VA: 
3:结构尺寸:采用床式设计，长1960mm,宽770mm,高620mm（允差±10%） 
4:灸疗盒:灸疗盒数量不少于10个，直径55mm: 
5:治疗温度:治疗温度70℃~170℃可调,级差10℃；治疗温度恒定后，热量接受面的温
度不得超过55℃。 
6:▲治疗部位:上灸(背部)、中灸(腰臀部)、右腿、左腿； 
7:灸材材质:灸材 
(1)灸材材质：灸材应仅由艾绒制成。 
(2)干燥度：不低于85%。 
(3)灸材重量：10g,允差±20%。 
(3)灸材密实程度：0.2g/cm³,允差±20%。 
8:设备风速:风速0～9可调，级差1。 
9:特色功能:上灸(背部)、中灸(腰臀部)、右腿灸、左腿灸等四个艾灸区的温度可单独
开关，温度可以分别设置；四个艾灸区的风量1-9档可分别设置和调档；四个艾灸区的
红外光1-9档可调且单独开关； 
10:▲工作噪声:工作状态下噪声不大于60dB(A)。 
11:治疗时间:0~99min可调，级差1min，允差±5%。 
12:温度保护：设备具有两路独立的温度保护装置，当达到治疗温度时，第一路保护装置动作，切断加热输出；如第一路保护装置失效时，温度继续升高到60℃,第二路保护装置动作切断加热电源。
	4
	台
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ABS急救车

	外型尺寸：630mm（宽）*470mm（长）*930mm（高），允差±20%。
注：高度不含输液支架
护栏由304不锈钢条加工而成
台面为ABS豪华软玻璃，美观耐磨
侧面带副工作台，可抽出使用，方便写字，配药品
5层抽屉，每层带静音滑道，抽拉灵活，无噪音，带中控锁
脚轮配置：四个Ø100mm高强度静音脚轮，其中两只带刹车。
	1
	辆
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手动轮椅车


	1.车架:采用优质钢管 ，双交叉杆支撑结构，表面采用喷涂处理 
2.壁厚:>1.0mm，钢管直径>22mm 
3.体积:长 1030mm*高 890mmm*宽 670.mm （允差±10mm) 
4.折叠宽度:300mm （允差±10mm) 
5.坐垫:460mm*450mm 离地高度:510mmm （允差±10mm) 
6.大轮直径:610mm 小轮直径:170mm，免充气轮胎 （允差±10mm) 
7.前带钢刹车,联动后手刹控制,四刹车。可折叠，带安全带，皮革软扶手金属防滑脚踏板，坚固耐用 
8.整车特点: 
海绵软坐垫 ，正面开有 U 型厕口，环保便盆，使用简便，环保低，物美价廉
	2
	台
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	双轮助行器
	1.产品尺寸:75*57*75cm±3cm（允差±10%) 
2.折叠厚度:13cm(一键折叠)±3cm（允差±10%)
3.材质:不锈钢 
4.产品净重:4.5kg±5kg（允差±10%) 
5.脚垫特点:加大脚垫更防滑 
6.产品特点:加粗4cm前杆（允差±10%) 
7.用途：辅助代步用具
	2
	台
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	空调1.5匹

	安装方式：壁挂式
空调匹数/功率：1.5匹
能效等级：一级能效
定/变频：变频
	6
	台
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	办公桌椅
	1、 桌长140cm宽 60cm高70cm带主机位置
2、椅面料：专业办公网布饰面，细腻、使用时间长，厚度适中 
3、海绵：采用PU成型发泡高密度阻燃海棉，用抽纱或丝绒覆面，软硬适中
耐久不变形，回弹力强，符合人体工程学
4、≥1.8厚方管电镀弓形架
	2
	套
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文件柜


	1、中二斗文件柜
2、上层对开玻璃柜门，一层隔板。
3、中间两抽屉
4、下层对开铁门，一层隔板。 
5、优质冷轧钢，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹。   
	6
	个
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床头柜


	1、床头柜规格尺寸： 480*480*760mm （允差±10mm) 
2、整体采用 ABS 材料注塑成型，材料强度高，外形美观大方； 
3、床头柜由柜体、面盖、柜门、抽屉、拉板、毛巾架等组成； 
4、柜体正面形状为圆弧形，左右两侧面配有折叠隐藏式毛巾架，需用时将伸出，反之不用时收拢，放置在柜体侧面型体内，角度范围 90 度 ； 
5、抽屉面板外面形状为圆弧状，面板下方有抽屉拉手孔，便于拉、关抽屉； 
6、柜门内有一层隔板，方便分内存放物品，根据物品的高度还可以调节隔板的高度，具有两层调节功能
7、颜色：蓝色
	6
	个
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紫外线移动消毒车


	1、紫外线辐射波长：253nm（允差+15nm)
2、主要杀菌因子：紫外线
3、单支紫外线灯功率：80W（允差+5v)
4、紫外线灯管平均寿命：≥5000h
5、适用面积：≤30m2
6、操作方式：遥控
7、遥控器有效遥控距离：不小于30m
	6
	台
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	[bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK57]排椅
	1、可以同时坐4个人，带蓝色坐垫
2、扶手、脚：冷轧钢
3、座板：采用≥1.5mm厚度冷轧钢座板，环保、不易磨损、不生锈
4、横梁：≥2.0mm厚钢管
	3
	个
	



注：“▲”号技术参数指标为重要指标要求。
2、 商务要求：
1.供货期、供货地点：
  （一）供货期：合同签订后，30日内安装供货到位，并达到正常使用；
（二）供货地点：采购人指定地点
2.质量保证及售后服务：
1.供应商投标产品要有产品合格证等。
2.质保期：所有产品质保1年，终身成本维修。
3.培训：对投标产品必须有培训计划，安排上门操作培训，并每年免费复训。
4.售后响应：在质保期内（质保期起始日期应为安装验收合格之日起），乙方在接到用户对所购设备进行维修的要求后，应在 2 小时内给予答复，并派出专业的维修人员在 24小时内到用户现场进行维修服务。
5.验收合格之日起，免费保修期1年。1年后若因采购人使用不当需要进行维修，成交供应商进行维修，采购人支付相应维修费；若因成交供应商产品质量问题，成交供应商无条件免费维修，造成采购人损失的，成交供应商承担相应责任及费用。
3.付款方式：
付款方式：签订合同后15日内，支付合同总金额的40%，全部设备到货、安装、调试、培训完毕，支付合同总金额的50%，通过验收合格后，支付合同总金额10%。（如遇节假日顺延）
4、验收方式：
1、项目验收：验收分初验和终验。
（1）初验: 货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行验收。
（2）终验：所有货物(设备)安装、调试完毕，正常使用7个日历日后，由采购人及其他相关单位进行终验（最终验收），合格后签发《政府采购货物验收单》。
2、验收依据
（1）磋商文件、响应文件、澄清表（函）；
（2）本合同及附件文本；
（3）国家相应的标准、规范。
（4）验收标准：必须提供全新全部产品，其质量、规格符合主要技术指标要求及国家相关质量标准要求。









备注：采购内容由采购人提供，如有疑问，请与采购单位联系。
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第四章  合同草案条款
一、合同标的
供应商应当根据公告、响应文件及中标（成交）通知书等有关文本要求，并按照采购人需求提供下列货物。
甘泉下寺湾中心卫生院康复医学科建设项目医疗设备购置。（具体内容详见合同附表）。
二、合同总价
人民币（大写）：
人民币（小写）：
合同总价包括：货物、运输、装卸、安装、调试、验收、培训、交付使用及质保期内等其他有关各项费用（含税）；合同总价为固定不变价格，不受市场价格变化等因素影响。
三、供货期、供货地点
（一）供货期：合同签订后，30日内安装供货到位，并达到正常使用；
（二）供货地点：采购人指定地点
四、结算方式及付款方式
1.结算方式：结算数量以实际发生数量为准，单价按成交单价执行，最终以验收结果为准。
2.付款方式：签订合同后15日内，支付合同总金额的40%，全部设备到货、安装、调试、培训完毕，支付合同总金额的50%，通过验收合格后，支付合同总额10%。（如遇节假日顺延）
五、质量保证及售后服务
1.供应商投标产品要有产品合格证等。
2.质保期：所有产品质保1年，终身成本维修。
3.培训：对投标产品必须有培训计划，安排上门操作培训，并每年免费复训。
4.售后响应：在质保期内（质保期起始日期应为安装验收合格之日起），乙方在接到用户对所购设备进行维修的要求后，应在 2 小时内给予答复，并派出专业的维修人员在 24小时内到用户现场进行维修服务。
5.验收合格之日起，免费保修期1年。1年后若因采购人使用不当需要进行维修，成交供应商进行维修，采购人支付相应维修费；若因成交供应商产品质量问题，成交供应商无条件免费维修，造成采购人损失的，成交供应商承担相应责任及费用。
六、对货物提出异议的时间和办法
1.甲方在验收中，如果发现乙方所供的设备名称、品牌、型号、数量和质量要求不符合本合同规定，可立即拒收，也可验收后三日内向乙方书面提出异议。若甲方未在规定期限提出书面异议，视为乙方所供设备符合合同规定。
2.乙方在接到甲方书面异议后，应书面异议后，应在三日内负责处理，否则，视为默认甲方提出的异议和处理意见。
七、甲乙双方的责任
1.甲方提供必要的场地条件，并协助乙方完成设备的装卸及安装调试工作。
2.甲方无正当理由中途退货，应向乙方偿付退货部分货款5%违约金。
3.甲方应按照本合同约定，按时足额向乙方支付货物价款。
4.乙方应按照合同约定供货，提供的设备是通过正常渠道获得的，且为全新的、未使用过的原厂出产合格产品,其有关技术、检验、商务等均要符合有关法律、法规；随货物提供所有相关的使用说明书、合格证、保修卡等资料和备品配件、工具等。
5.按照运输标准进行包装，以适应于远距离运输、防潮、防震、防锈等要求，确保货物安全无损地运抵交货地点。
6.乙方负责货物的运输、安装、调试、检测、验收、培训、交付使用及保修服务。乙方要提高意识，加强对员工（含雇用人员）的安全管理，上述诸环节发生的安全事故和人员伤亡事件，均由乙方负责，甲方不承担任何责任。
7.乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在该货物的使用中不侵犯第三人的知识产权和商业秘密等权利，否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。
8.乙方不能按时供货的，应向甲方偿付不能供货部分货款的5%的违约金；如果乙方没有按照规定的时间完成送货、安装、调试，应向甲方支付违约金，违约金从成交总价中扣除，按每周迟交货或未按时交货价的0.5％计收。但违约金的最高限额为迟交货或未按时交货合同价的5％。一周按7天计算，不足7天按一周计算，如果达到最高限额，甲方考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。
9.除不可抗力因素外，任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款30％违约金。
八、货物验收
1、项目验收：验收分初验和终验。
（1）初验: 货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行验收。
（2）终验：所有货物(设备)安装、调试完毕，正常使用7个日历日后，由采购人及其他相关单位进行终验（最终验收），合格后签发《政府采购货物验收单》。
2、验收依据
（1）磋商文件、响应文件、澄清表（函）；
（2）本合同及附件文本；
（3）国家相应的标准、规范。
（4）验收标准：必须提供全新全部产品，其质量、规格符合主要技术指标要求及国家相关质量标准要求。
九、违约责任及争议解决方式
1.按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。
2.未按合同要求安装设备或不能满足合同要求，甲方应当将供应商违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，甲方有权依据民法典有关条款及合同约定终止合同，并要求乙方承担违约责任。同时，政府采购监管部门有权依据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规对乙方的违法行为进行相应的处罚。
3、因所供设备质量问题发生争议的，应当邀请国家权威的质量检测机构对货物质量进行鉴定，货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
4.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应当通过友好协商方式解决；如协商不能解决争议的，任何一方可以向项目所在地的人民法院提起诉讼。
十、合同组成部分
磋商公告、采购需求明细、答疑内容、补充通知、响应文件、中标通知书、乙方在磋商响应过程中所作的其他承诺/声明/书面澄清以及在合同执行中甲乙双方共同签署的补充或者修正文件等文件均属本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。以上合同组成文件与本合同存在不一致的，以本合同为准。
十一、合同生效及其他
1.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2.本合同一式陆份，甲方贰份、乙方贰份、采购中心贰份。
4.本合同未尽事宜由甲乙双方签订补充合同约定。



























第五章  响应文件构成及格式


甘泉下寺湾中心卫生院康复医学科
建设项目医疗设备购置


响应文件
（项目编号：GZC2026-CS-065）
正本/副本





潜在供应商（公章）：                                            
法定代表人（负责人）签字或盖章：
时　间：


目  录

第一部分  响应函	X
第二部分  第一次磋商报价表	X
第三部分  资格证明文件	X
第四部分  潜在供应商概况	X
第五部分  响应方案	X
第六部分  潜在供应商承诺书	X
第七部分  响应文件封袋标识式样	X


第一部分  响应函
延安市甘泉县政府采购中心：
我方收到贵单位发布的《甘泉下寺湾中心卫生院康复医学科建设项目医疗设备购置》（项目编号：GZC2026-CS-065）磋商文件，经详细研究，我方决定参加该项目磋商活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
一、我方已详细阅读了磋商文件，完全理解并同意磋商文件的所有事项及内容。
二、同意向贵方提供与本次磋商有关的任何证明材料，并保证所提交的证明材料真实、合法、有效。我方理解最低价不是成交的唯一条件，并尊重磋商小组的评审结果。
三、愿意按照磋商文件中的一切要求，完成本项目的合同责任和义务。
四、按磋商文件的规定，我公司首次磋商总报价，并对其后的磋商报价负法律责任。
人民币（大写）______________________；￥_______元。
五、我方提交的响应文件正本一套（含电子版）、副本贰套，资格审核文件一份。
六、我方的响应文件在开标之日起 个日历日内有效，如成交，延长至合同执行完毕时止。
七、所有关于此次磋商活动的函电，请按下列地址联系：


潜在供应商：（加盖公章）
法定代表人（负责人）或被授权人：（签字或盖章）
地址：
开户银行：
账号：
电话：
邮编：
电子邮箱：
日期：　　年　月　日

第2部分  第一次磋商报价表

采购单位：甘泉县下寺湾中心卫生院
采购预算：￥917,300.00元
最高限价：￥844,244.57元
潜在供应商：……     
	项目名称
	投标报价（元）
	供货期（日）
	质保期（年）
	备注

	甘泉下寺湾中心卫生院康复医学科建设项目医疗设备购置
	人民币（小写）：                   
人民币（大写）：                    
	
	
	

	 
法定代表人（负责人）或授权代表签字：            （单位公章）      日期：                 



注：
1、 本表价应保证响应文件的正、副本中仍有此表，且一致。
2、 此表中任何信息与响应文件其他处不一致时以此表为准。
3、 此表为规范格式，严格按此表格填列，不填列或不按此表格填列，按无效标对待。
4、 潜在供应商磋商报价如超出预算金额，则投标按无效投标处理。
5、 磋商报价货币：人民币；单位：元，精确到小数点后两位。
分项报价表
供应商名称：                                                                                        项目编号：                   
	序号
	分 项 名 称
	制造商
名称
	制造商
规模
	品牌/型号
	技术参数说明
	单位/数量
	单价
（人民币元）
	合价
（人民币元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总 计（人民币元）                           ￥：



注：
1. 本表应按“供应商须知”规定的要求填写。 
    2. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
3. 如果不提供详细分项报价，视为其响应文件没有实质性响应磋商文件。
    4. 所供服务技术参数可相当于或高于采购人要求（第三部分所列内容）。
5．磋商报价货币：人民币；单位：元，精确到小数点后两位。
6. 供应商规模请填写“中型”、“小型”、“微型”或“其他”。

潜在供应商授权代表签字：                  （潜在供应商单位公章）                                       日 期：      
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第三部分  资格证明文件

1.按照磋商文件第二章第三项“潜在供应商资格要求”提供资质缺少其中任何一项，其响应文件将被视为无效文件。
2.其中《潜在供应商书面声明函》、《法定代表人（负责人）委托授权书》、《近几年完成的同类项目》须按下文给定格式填写，否则按无效处理。特别说明，法定代表人（负责人）亲自参加磋商的，可不提供法定代表人（负责人）委托授权书，但须提供其本人身份证（正反面）复印件。













（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的书面承诺函（格式）

致：（采购人名称）
我单位作为参加               采购项目的投标单位，现郑重承诺我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条潜在供应商参加政府采购活动的基本资格条件： 
（一）我单位具有独立承担民事责任的能力； 
（二）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（四）我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（五）我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（六）我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。



潜在供应商：               （盖章）  
法定代表人（负责人）或委托代理人：                   （签字或盖章）
日    期：  年  月  日


（二）无重大违法记录声明（格式）

延安市甘泉县政府采购中心：
我方作为甘泉下寺湾中心卫生院康复医学科建设项目医疗设备购置(（项目编号：GZC2026-CS-065）的投标潜在供应商，在此郑重声明：
1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中____（填“没有”或“有”）重大违法记录。潜在供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。
2、我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。
3、我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。
4、我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同潜在供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。
特此声明。
潜在供应商：      （加盖公章）
法定代表人（负责人）或被授权人：（签字或盖章）
日期：　　年　月　日



注：
1.未签署或者未如实承诺签署承诺书的，其责任由潜在供应商自行承担。
2.【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站进行信用记录查询，将纸质截图后附。

（3） 履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺
（格式）

致：延安市甘泉县政府采购中心：
         （潜在供应商名称）     于     年    月   日在中华人民共和国境内               （详细注册地址）     合法注册并经营，公司主营业务为                          ，现有员工数量为         ，其中与履行本合同相关的专业技术人员有（             专业能力、数量        ），本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。

潜在供应商：      （加盖公章）
法定代表人（负责人）或被授权人：（签字或盖章）
日期：　　年　月　日

（四）非联合体磋商声明（格式）

致：延安市甘泉县政府采购中心：
我公司收到贵单位 甘泉下寺湾中心卫生院康复医学科建设项目医疗设备购置（项目编号GZC2026-CS-065）的磋商文件，经详细研究，我们决定参加该项目的磋商活动。为此，我方郑重声明以下内容，并负法律责任。
1.本项目我公司以自己的名义参加磋商，不存在联合体磋商的情况。
2.我公司愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

特此声明。

潜在供应商：      （加盖公章）
法定代表人（负责人）或被授权人：（签字或盖章）
日期：　　年　月　日













（五）法定代表人（负责人）委托授权书（格式）

延安市甘泉县政府采购中心：
现委派（被授权人姓名）为本公司（单位）的全权代表人，参加贵中心组织的甘泉下寺湾中心卫生院康复医学科建设项目医疗设备购置（项目编号：GZC2026-CS-065）政府采购活动，就本项目的磋商及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。本授权有效期与响应文件有效期一致。
被授权人姓名：__________性别：_____	年龄：___
身份证号码：____________职务：__________________
通讯地址：________________________________________
邮政编码：__________	电话：_________	
	附法定代表人（负责人）身份证复印件
	
	附被授权人身份证复印件

	（正、反面）
	
	（正、反面）


潜在供应商：（加盖公章）	
法定代表人（负责人）：（签字或盖章）
日期：____年____月____日
（六）法定代表人（负责人）证明书（格式）

单位名称：__________________              
单位性质：____________________                            
地    址：____________________               
成立时间：   年   月   日
经营期限：   
姓    名：       性   别：        年    龄：            
职    务：        系        的法定代表人（负责人）。

	法定代表人（负责人）身份证复印件
（正面）
	法定代表人（负责人）身份证复印件
（反面）



特此证明。


潜在供应商：（加盖公章）

法定代表人（负责人）：（签字）

日  期：   年   月   日



（七）项目业绩表（格式）

潜在供应商：（公章）  
	年份
	用户名称
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	完成项目质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：1.要求填写2023年1月1日至今完成的项目。
2.以完整的合同复印件或中标通知书复印件为准 （以合同签订时间为准）。






第四部分  潜在供应商概况
（一）潜在供应商基本信息
1、从业人员情况（包括从业人员数量、专业、职称/资格等）；
2、 2025年度的营业收入（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可不提供）；
3、经营范围；
4、隶属关系；
5、其他信息（如设立时间、资质等级、经营状况、相关服务、用户评价等）


（1）潜在供应商基本情况表
	潜在供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传 真
	
	网  址
	

	组织机构代码证号
	

	法定代表人（负责人）
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	项目负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	高、中级职称人员
	

	营业执照号
	
	
	
	

	注册资金
	
	
	初级职称人员
	

	开户银行
	
	
	其他人员
	

	账号
	
	
	
	

	经营范围
	

	备注
	



潜在供应商：                                  （单位公章）
法定代表人（负责人）/被授权人：                         （签   字）

（2）拟派项目团队及人员情况
	1、项目负责人

	姓名
	年龄
	职务
	资格/职称
	在本行业从业工作年限
	主要工作业绩和经历

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2、技术人员

	姓名
	年龄
	职务
	资格/职称
	在本行业从业工作年限
	主要工作
业绩和经历
	当前
分工

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3、辅助人员

	姓名
	年龄
	学历/职称
	从事类似项目
工作年限
	主要工作
业绩和经历
	当前
分工

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备注
	1、表格不够用时请自行扩展；




（二）潜在供应商性质
1.中小企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式），不属于以下企业不提供以下声明。未提供或未按给定格式提供声明函的，其所投产品中的小型、微型企业产品、残疾人福利性单位生产的产品将不能享受磋商文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。
2.监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。未提供证明文件的不能享受磋商文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。
3.特别提醒：潜在供应商性质（声明函或证明文件）将随成交公告一同公布。
4.温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，潜在供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《前附一览表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业规模自测二维码
[image: 中小企业_20231113171102]
  


5.中小企业声明函(货物类）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
            日期：












1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

               6.残疾人福利性单位声明函（格式）


本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。







企业名称（盖章）：	
                                 日    期：                      	
















7.政府采购支持监狱企业声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的监狱企业单位，
□属于符合条件的监狱企业单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业单位制造的货物（不包括使用非监狱企业单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。







企业名称（盖章）：	
                                 日    期：                      	
















8、《节能环保、环境标志产品明细表》（如有可提供）
	序号
	产品
名称
	制造
厂家
	规格
型号
	类别
	认证证书编号
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（人民币）



供应商：（加盖公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日　期：　　年　月　日
说明：
1、如磋商产品为节能环保、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发改委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品）。
2、类别填写：节能环保产品或环境标志产品











9、关于符合本国产品标准的声明函（如有可提供）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：
日期：　 年　  月　  日 







1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。


第五部分  磋商响应方案

一、参照磋商文件第二章《磋商方法和程序》各条款的要求，结合第三章《磋商内容及技术要求》编制方案。
潜在供应商应递交完整的技术方案，说明各分项计划，提交图表、文字说明书等资料，包括但不限于以下内容：
（一）技术参数；
（二）实施方案；
（三）培训方案；
（四）质量保证；
（五）售后服务；
（六）业绩；
（七）其他需要说明的事项。
（各潜在供应商根据采购内容（评分标准），可自主编写响应方案内容，包含但不限于以上内容）

二、商务及合同文本响应说明
	序号
	商务及合同条款
	磋商文件商务及合同条款明细
	响应文件商务及合同条款响应
	响 应说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备注
	1、响 应说明填写“优于”、“相同”、。
2、潜在供应商应逐条响应。



三、采购需求偏离表
	序号
	技术指标
	磋商文件技术参数
	响应文件技术参数
	响 应说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备注
	响 应说明填写“优于”、“等同于”。


声明：
1.除本偏差表所列的偏差指标外，其他所有技术条款均完全响应磋商文件中的要求。
2.供应商在编制技术参数响应表时，不得以仅复制磋商文件技术参数、仅填写“符合、满足、响应”等方式进行简单响应，须严格按照所投产品第三方检测报告中的实测具体数值如实填写。磋商文件技术参数要求为“≥XX”的，响应文件必须填报检测报告真实实测数据，未按本要求如实填报实际参数的，视为未实质性响应磋商文件，其响应文件按无效响应处理。
3.供应商在编制商务及合同条款响应时，不得仅简单复制磋商文件商务及合同条款原文进行响应，须逐条结合自身实际履约能力作出明确、具体的响应承诺，对交货期/供货期、付款、质保、售后服务、违约责任等商务内容逐项说明履约安排。仅复制原文、未作出实质性响应承诺的，视为未实质性响应磋商文件要求，其响应文件按无效响应处理。


潜在供应商：（加盖公章）	法定代表人（负责人）或被授权人：（签字或盖章）
（六） 潜在供应商承诺书
未签署下列承诺书的，其责任由潜在供应商自行承担。响应文件正本中须装订本承诺书原件，副本中可以装订原件或复印件。
（一）陕西省政府采购潜在供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

 为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：
1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。
4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。
5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他潜在供应商。
6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它潜在供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构的采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
9、不发生其它有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

全权代表：（签字）

地址：                              邮编：

电话：


（二）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标供应商，现郑重承诺：
1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。
2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装、调试、技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。
3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。
4、我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

供应商：（加盖公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日期：　　年　月　日





（三）承诺书

	致：延安市甘泉县政府采购中心

	作为参加贵单位组织的磋商采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目磋商之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	供应商
	法定代表人
	日  期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日



（四）承诺书
	致：延安市甘泉县政府采购中心

	作为参加贵单位组织的磋商采购项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	供应商
	法定代表人
	日  期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日




（五）承诺书

	致：延安市甘泉县政府采购中心

	作为参加贵单位组织的磋商采购项目的供应商，本公司郑重申告：近三年因供货问题的不法行为记录为   次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。
本公司承诺：本次响应产品为正品行货。

	供应商
	法定代表人
	日   期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日



（六）承诺书

	致：延安市甘泉县政府采购中心

	作为参加贵单位组织的磋商采购项目的供应商，本公司承诺：参加本次磋商提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	供应商
	法定代表人
	日   期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日




（七）控股管理关系承诺书（格式）
致：  （采购人名称）
我公司参加贵单位组织的   （项目名称） （项目编号：       ）的投标，现我公司向贵单位承诺：
我公司郑重承诺，我公司参加此次项目的投标，不存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，我公司愿承担一切后果。
特此声明！




潜在供应商：               （盖章）  
法定代表人（负责人）或委托代理人：                   （签字或盖章）
日    期：  年  月  日



第7部分  响应文件封袋标识式样

格式A：响应文件封袋正面标识式样
致：甘泉县政府采购中心
项目编号：GZC2026-CS-065        
项目名称：甘泉下寺湾中心卫生院康复医学科建设项目医疗设备购置
竞争性磋商响应文件
（正本/副本）
（在规定的开启时间前不得启封）


供应商：（加盖公章）

通讯地址：	邮编：


	格式B：资质证明文件封袋正面标识式样
致：甘泉县政府采购中心
项目编号：GZC2026-CS-065      
项目名称：甘泉下寺湾中心卫生院康复医学科建设项目医疗设备购置
竞争性磋商资质证明文件
（在规定的开启时间前不得启封）

供应商：（加盖公章）

甘泉下寺湾中心卫生院康复医学科建设项目医疗设备购置               编号：GZC2026-CS-065
                         
通讯地址：	邮编
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