磋商内容及采购需求
本次采购项目为陕西省神木中学走廊、楼梯间改造及教学楼防水工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

1、工程名称：神木中学教学楼1号楼、3号楼、4号楼楼顶防水


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	011707002001
	防水层拆除
	1.防水层拆除
	m2
	5686.8

	2
	010902001001
	屋面卷材防水
	1.卷材品种、规格、厚度:4厚SBS防水卷材
2.防水层数:1层
	m2
	5686.8

	3
	050201005001
	地面找平层
	1.找平层材料种类:水泥砂浆找平
	m2
	5686.8


2、工程名称：神木中学公寓楼走廊楼梯间改造


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	断桥门
	
	
	

	1
	010802001001
	金属(塑钢)门
	1.门洞口尺寸:4960*3200
2.门类型:75系列断桥铝合金门
	m2
	47.62

	
	
	走廊及楼梯间增加墙裙
	
	
	

	2
	011205001001
	墙、柱面装饰板
	1.面层材料品种、规格:实心竹木纤维板
	m2
	14010.12

	3
	011502001001
	成品装饰线条
	1.部位:墙裙上面
2.线条材料品种、规格:竹木纤维收边条
	m
	14010.12

	
	
	拆除旧踢脚线
	
	
	

	4
	01B001
	拆除旧踢脚线
	1.拆除旧踢脚线
	m
	14010.12

	
	
	楼梯间腻子，乳胶漆
	
	
	

	5
	011404001001
	墙面喷刷涂料
	1.刮腻子遍数:两遍
2.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆
	m2
	4950.88


