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本次采购项目为榆林市青少年宫社区宫装修项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。
采购需求：
荣邦嘉园一楼、悦文府装修改造项目，主要为了方便周边居民，是实打实的惠民举动，荣邦嘉园一楼、悦文府装修改造项目的建设旨在高质量推进榆林市"社区青少年宫"建设工作，打造多点布局、普惠均衡的青少年校外活动微阵地，为家庭提供安全、专业、可负担的教育活动，解除家长后顾之忧，提升居民幸福感与获得感。让广大青少年在"家门口"享受优质校外教育资源，打通服务青少年"最后一公里"。
  分部分项工程项目清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	荣邦一楼
	
	
	

	1
	011701001001
	砖砌体拆除
	1.24红砖墙垃圾外运
	m3
	88.32

	2
	011712001001
	管道拆除
	1.管道种类 、材质 :排水管
	m
	90

	3
	011101006001
	平面砂浆找平层
	1.找平层厚度 :7cm水泥砂浆找平
	m2
	347.5

	4
	011102003001
	块料楼地面
	1.面层材料品种、规格 :750*1500地砖
	m2
	36

	5
	011103002001
	塑胶地板
	1.面层材料品种、规格 :塑胶地板卷材
	m2
	347.5

	6
	011102003002
	块料楼地面
	1.面层材料品种 、规格 :800*800地砖
	m2
	7.92

	7
	011203003001
	块料墙 、柱面
	1.面层材料品种 、规格 :400*800墙砖
	m2
	54.8

	8
	011404001001
	墙面喷刷涂料
	1.刮腻子遍数 :2遍
2.涂料品种 、喷刷遍数 :乳胶漆两遍
	m2
	696

	9
	010903002001
	墙面涂膜防水
	1.涂膜厚度 、遍数 : 1.5mm聚氨酯
	m2
	13.8

	
10
	
010801002001
	
木质门带套
	1. 门洞口尺寸 :980 *2100
2. 门扇木材材质 :成品木门
	
m2
	
16.46

	11
	011501004001
	吧台
	1.双面板加岩板4. 8米长
	套
	1

	
12
	
010802001001
	
卫生间玻璃门
	1. 门洞口尺寸 :800 *2100
2.框 、扇材质 、规格 :钛镁合金门
	
m2
	
3.36

	

13
	

011302001001
	

平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格 、中距 :轻钢龙骨
2.面板材料品种 、规格 :300*600铝扣板
	

m2
	

8

	14
	011207003001
	成品隔断
	1. 隔断材料品种、规格 :卫生间隔断
	m2
	14.5
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	

15
	

011205001001
	

形象墙
	1.龙骨材料种类、规格 、中距 :轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格 :石膏板
3.面层材料品种、规格 :格栅板饰面
	

m2
	

14.5

	16
	011507003001
	灯箱
	1. 1m*3m
	个
	1

	17
	011710002001
	移肯德基门
	
	樘
	2

	18
	011205001002
	包下水管
	1.面层材料品种、规格 :双面板
	m2
	140

	
19
	
010401007001
	
零星砌砖
	1.零星砌砖名称、部位 :垒壿台
2.砖品种 、规格、强度等级 :红砖砌筑1200*900*150
	
m3
	
0.65

	20
	011505001001
	洗漱台
	1.材料品种 、规格 :柜体 、石材台面
	m
	2.5

	21
	011105006001
	金属踢脚线
	
	m
	109

	22
	010607004001
	钢平台
	
	m2
	2.39

	23
	011103002003
	塑胶地板
	
	m2
	2.39

	24
	011503001001
	不锈钢栏杆
	
	m
	3.1

	25
	010802001002
	德基门
	1. 门洞口尺寸 : 150 0*2100
	m2
	3.15

	26
	011507001001
	平面 、箱式招牌
	1.面层材料品种 :铝合金门牌
	m2
	70

	27
	011508001002
	发光字
	1.字体规格 :0.8m* 0.8m发光字
	个
	8

	28
	011508001001
	发光字
	1.字体规格 : 1.8m* 1.8m发光字
	个
	7

	
	
	悦文府
	
	
	

	29
	011701001002
	砖砌体拆除
	1.24红砖墙垃圾外运
	m3
	55.32

	30
	010401002001
	实心砖墙
	1.砖品种 、规格、强度等级 :标准砖
2.墙体厚度 :240
	m3
	8.86

	31
	01B001
	地面维修
1.砂浆找平
	
	项
	1
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	

32
	

011205001005
	

隔墙
	1.龙骨材料种类、规格 、中距 :轻钢龙骨
2. 隔离层材料种类 、规格 : 隔音棉
3.面层材料品种、规格 :双面石膏板
	

m2
	

352.5

	33
	011102003003
	块料楼地面
	1.面层材料品种、规格 :750*1500地砖
	m2
	7.5

	34
	011103002002
	塑胶地板
	1.面层材料品种、规格 :塑胶地板卷材
	m2
	76.6

	35
	011102003004
	块料楼地面
	1.面层材料品种 、规格 :800*800地砖
	m2
	7.2

	36
	011203003002
	块料墙 、柱面
	1.面层材料品种 、规格 :400*800墙砖
	m2
	42.56

	37
	011404001002
	墙面喷刷涂料
	1.刮腻子遍数 :2遍
2.涂料品种 、喷刷遍数 :乳胶漆两遍
	m2
	1165

	38
	010903002002
	墙面涂膜防水
	1.涂膜厚度 、遍数 : 1.5mm聚氨酯
	m2
	12

	
39
	
010801002002
	
木质门带套
	1. 门洞口尺寸 :980 *2100
2. 门扇木材材质 :成品木门
	
m2
	
26.75

	40
	011501004002
	吧台
	1.双面板加岩板4. 4米长
	套
	1

	
41
	
010802001003
	
金属(塑钢)门
	1. 门洞口尺寸 :800 *2100
2.框 、扇材质 、规格 :钛镁合金门
	
m2
	
3.36

	

42
	

011302001002
	

平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格 、中距 :轻钢龙骨
2.面板材料品种 、规格 :300*600铝扣板
	

m2
	

7.2

	43
	011207003002
	成品隔断
	1. 隔断材料品种、规格 :卫生间隔断
	m2
	15.3
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	

44
	

011205001003
	

形象墙
	1.龙骨材料种类、规格 、中距 :轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格 :石膏板
3.面层材料品种、规格 :格栅板饰面
	

m2
	

13.5

	45
	011507003002
	灯箱
	1. 1m*3m
	个
	1

	46
	011205001004
	包下水管 、包门口
	1.面层材料品种、规格 :双面板
	m2
	96

	
47
	
010401007002
	
零星砌砖
	1.零星砌砖名称、部位 :垒壿台
2.砖品种 、规格、强度等级 :红砖砌筑1200*900*150
	
m3
	
0.65

	48
	011505001002
	洗漱台
	1.材料品种 、规格 :柜体 、石材台面
	m
	2.5

	49
	011105006002
	金属踢脚线
	
	m
	300

	50
	010607004002
	钢平台
	
	m2
	2.6

	51
	011103001002
	橡塑板楼地面
	
	m2
	2.6

	52
	011503001002
	不锈钢栏杆
	
	m
	31.4

	53
	010802001004
	德基门
	1. 门洞口尺寸 : 150 0*2100
	m2
	3.15

	54
	01B002
	地板美缝
	
	m2
	451.4

	55
	011205001007
	护墙板
	1.面层材料品种、规格 :碳晶板
	m2
	840

	56
	011205001006
	楼梯墙面护墙板
	1.面层材料品种 、规格 :碳晶板高900
	m2
	39

	57
	011507001002
	平面 、箱式招牌
	1.面层材料品种 :铝合金门牌
	m2
	55

	58
	011508001003
	发光字
	1.字体规格 :0.8m* 0.8m发光字
	个
	8

	
	
	朝阳桥
	
	
	

	59
	011101006002
	平面砂浆找平层
	1.找平层厚度 :7cm水泥砂浆找平
	m2
	68.6

	60
	011102003005
	块料楼地面
	1.面层材料品种、规格 :750*1500地砖
	m2
	154

	61
	011103002004
	塑胶地板
	1.面层材料品种、规格 :塑胶地板卷材
	m2
	68.6
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	62
	011106003001
	地板楼梯台阶
	1.面层材料品种 、规格 :800*800地砖
	m2
	48

	63
	011106003002
	地板楼梯平台
	1.面层材料品种 、规格 :800*800地砖
	m2
	46

	64
	011102003006
	块料楼地面
	1.面层材料品种 、规格 :800*800地砖
	m2
	8.2

	65
	011203003003
	块料墙 、柱面
	1.面层材料品种 、规格 :400*800墙砖
	m2
	45.9

	66
	011404001003
	墙面喷刷涂料
	1.刮腻子遍数 :2遍
2.涂料品种 、喷刷遍数 :乳胶漆两遍
	m2
	817.5

	67
	010903002003
	墙面涂膜防水
	1.涂膜厚度 、遍数 : 1.5mm聚氨酯
	m2
	55

	68
	011501004003
	吧台
	1.双面板加岩板4米长
	套
	1

	
69
	
010801002003
	
木质门带套
	1. 门洞口尺寸 :980 *2100
2. 门扇木材材质 :成品木门
	
m2
	
14.41

	
70
	
010802001005
	
金属(塑钢)门
	1. 门洞口尺寸 :800 *2100
2.框 、扇材质 、规格 :钛镁合金门
	
m2
	
3.36

	

71
	

011302001003
	

平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格 、中距 :轻钢龙骨
2.面板材料品种 、规格 :300*600铝扣板
	

m2
	

8.2

	72
	011207003003
	成品隔断
	1. 隔断材料品种、规格 :卫生间隔断
	m2
	13.5

	


73
	


011205001008
	


形象墙
	1.龙骨材料种类、规格 、中距 :轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格 :石膏板
3.面层材料品种、规格 :格栅板饰面
	


m2
	


4

	74
	011507003003
	灯箱
	1. 1m*3m
	个
	1

	
75
	
010401007003
	
零星砌砖
	1.零星砌砖名称、部位 :垒壿台
2.砖品种 、规格、强度等级 :红砖砌筑1200*900*150
	
m3
	
0.65
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	76
	011505001003
	洗漱台
	1.材料品种 、规格 :柜体 、石材台面
	m
	2

	77
	011105006003
	金属踢脚线
	
	m
	195

	

78
	

011205001009
	

隔墙
	1.龙骨材料种类、规格 、中距 :轻钢龙骨
2. 隔离层材料种类 、规格 : 隔音棉
3.面层材料品种、规格 :双面石膏板
	

m2
	

65

	79
	011205001010
	护墙板
	1.面层材料品种、规格 :碳晶板
	m2
	546

	80
	011205001011
	楼梯墙面护墙板
	1.面层材料品种 、规格 :碳晶板高900
	m2
	34

	81
	011503001003
	不锈钢栏杆
	
	m
	26

	82
	011507001003
	平面 、箱式招牌
	1.面层材料品种 :铝合金门牌
	m2
	35

	83
	011508001004
	发光字
	1.字体规格 :0.8m* 0.8m发光字
	个
	8
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
	
	
	

	1
	011802001001
	脚手架
	
	项
	1
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	荣邦一楼
	
	
	

	1
	03B001
	改上下水
	
	m2
	10

	2
	03B002
	改电路
	1.强弱电 ， 电线开关插座灯具
	m2
	375.5

	3
	031003003001
	洗脸盆
	1.材质 :洗脸盆
	组
	2

	4
	031003006001
	大便器
	1.类型 :感应器蹲便器
	组
	4

	5
	031003008001
	拖把池
	1.类型 :成品拖把池
	组
	1

	6
	031003007001
	小便器
	1.类型 :感应器小便器
	组
	1

	7
	03B003
	改地暖分水器移位
	
	个
	4

	8
	03B004
	改消防项箱移位
	
	个
	2

	
	
	悦文府
	
	
	

	9
	03B005
	改上下水
	
	m2
	7.2

	10
	03B006
	改电路
	1.强弱电 ， 电线开关插座灯具
	m2
	393.6

	11
	031003003002
	洗脸盆
	1.材质 :洗脸盆
	组
	2

	12
	031003006002
	大便器
	1.类型 :感应器蹲便器
	组
	4

	13
	031003008002
	拖把池
	1.类型 :成品拖把池
	组
	1

	14
	031003007002
	小便器
	1.类型 :感应器小便器
	组
	1

	15
	03B007
	改地暖分水器移位
	
	个
	3

	16
	03B008
	改消防指示牌
	
	项
	1

	
	
	朝阳桥
	
	
	

	17
	03B009
	改上下水
	
	m2
	8.2

	18
	03B010
	改电路
	1.强弱电 ， 电线开关插座灯具
	m2
	223

	19
	031003003003
	洗脸盆
	1.材质 :洗脸盆
	组
	2

	20
	031003006003
	大便器
	1.类型 :感应器蹲便器
	组
	4

	21
	031003008003
	拖把池
	1.类型 :成品拖把池
	组
	1

	22
	031003007003
	小便器
	1.类型 :感应器小便器
	组
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	合
	计
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	031401001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	031401004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3
	031401003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	031401002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5
	031401005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
	
	
	

	1
	031402001001
	脚手架
	
	项
	1
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