采购内容及要求
一、项目概况
延川县地处陕西省的北部，延安地区东北部，东隔黄河与山西省永和、石楼县相望，南邻延长县，西南、西北与延安市、子长县毗连，北与清涧县接壤。G341延川县文安驿镇薛家沟公路位于延川县文安驿镇薛家沟村，本次工程建设内容主要为G341延川县文安驿镇薛家沟公路改线工程。
二、采购范围
根据有关工程和规范要求，对G341延川县文安驿镇薛家沟公路改线工程勘察开展现场勘察并出具勘察报告。
三、编制要求
编制要求：通过对实地勘察作业和勘察数据整理。完成G341延川县文安驿镇薛家沟公路改线工程勘察报告。
四、服务期
合同签订后30日历天。
五、提交成果
1、勘察报告
2、质量要求
3、技术要求
	费用名称
	单位
	数量
	地层类别

	1.测放点
	
	
	组日
	23
	

	
	
	
	
	
	

	2.钻探
	0.0～10.0
	10.1~20.0
	m
	780
	Ⅱ

	
	0.0～10.0
	
	m
	
	Ⅳ

	
	0.0～10.0
	
	m
	
	Ⅴ

	
	10.0～20.0
	
	m
	
	Ⅴ

	
	10.0～20.0
	
	m
	220
	Ⅳ

	
	10.0～20.0
	
	m
	
	Ⅴ

	
	采用跟管钻进或泥浆护壁增加50%
	
	
	
	

	3.探井
	0～2.0
	
	m
	24
	Ⅱ

	
	2.0～5.0
	
	m
	36
	Ⅱ

	
	5.0～10.0
	
	m
	60
	Ⅲ

	4.取样
	φ120
	
	件
	20
	

	
	φ100
	
	件
	
	

	
	扰动取样
	
	件
	10
	

	
	探井取样
	
	件
	40
	

	
	水样
	
	件
	2
	

	5技术工作费
	 （2+3+4）*1
	
	
	
	

	6.波速、
电阻
	0～15
	
	m
	30
	

	
	0～15
	
	m
	
	

	
	100～200
	
	点
	
	

	7.重型动探试验
	D≤10
	
	m
	20
	Ⅳ

	8.标准贯入试验
	D≤10
	
	m
	29
	Ⅱ

	9.室内试验
	常规
	
	件
	30
	

	
	湿陷性
	
	件
	30
	

	
	自重湿陷性
	
	件
	30
	

	
	湿陷起始压力
	
	件
	30
	

	
	颗粒分析
	
	件
	10
	

	
	固结快剪
	
	件
	20
	

	
	土的腐蚀性分析
	
	件
	2
	

	
	水的腐蚀性分析
	
	件
	2
	


达到国家及现行行业合格标准


延川县交通运输局
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