
采购内容及技术要求
依据《西安高新区大气污染治理专项行动方案（2023-2027）》中市级降尘量控制要求，全区月度平均降尘量不高于5吨/月·平方公里。我局拟在每个街办园区设置降尘监测点位，按照技术规范监测每月的降尘量，以强化扬尘治理管控，实施精准调度。
一、采购内容
1.完成高新区15个街办、园区环境空气降尘监测点位勘察设置，按照国家有关技术规范和要求，每月开展降尘监测，出具监测报告；定期进行数据分析，编制分析报告。
2.开展园区、街办环境道路积尘负荷走航工作，编制工作报告。
3.完成甲方委托的其他与环境空气降尘相关的工作。
二、项目预算
27.8万元。
三、服务周期
一年。
四、工作要求
1、监测机构指定专门的工作人员进行业务对接工作,至少配备一名专职人员进行进度跟踪、数据分析、总结报送等工作。
2、提供服务计划及方案：投标人制定本项目的监测服务方案，包括服务内容、服务措施、服务质量和服务保障等。
3、投标人应遵守有关的国家法律、法规和环境监测管理条例，严格执行环境监测技术规范和质量保证相关要求，遵守保密规定。
4、保密规定：投标人对委托方技术资料和监测结果保密，未经委托方许可不得擅自向第三方提供任何资料。
5、响应时限：如有紧急监测任务，接到任务后2小时内安排监测，24小时内完成分析工作，48小时内出具报告。
五、成果文件
监测机构应在采样后7天内完成检测分析，形成相关报告并提交给采购人，监测机构定期向采购人提交季度、半年度、年度工作报告。


	序号
	服务内容
	成果
	数量

	1
	降尘监测
	 监测报告
	1份/月

	
	
	数据分析报告
	1份/月

	2
	道路积尘负荷走航
	工作报告
	1份/月

	3
	其他任务
	视情况而定
	视情况而定

	4
	定期工作汇报
	 季度、半年度和年度工作报告
	≥6份/年
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