采购需求
	（1） 货物清单


	服装类

	     型号
  数量
名称
	特号
	一号
	二号
	三号
	四号
	小计

	罩衣裤（套）
	150
	100
	200
	0
	325
	775

	春秋服（套）
	0
	100
	500
	400
	300
	1300

	夏装（套）
	300
	500
	500
	500
	300
	2100

	#棉衣裤（套）
	100
	100
	200
	300
	200
	900

	秋衣裤（套）
	0
	0
	200
	200
	100
	500

	绒秋衣裤（套）
	150
	350
	400
	350
	200
	1450

	棉被（件）
	
	
	
	
	
	400

	棉褥（件）
	
	
	
	
	
	1000

	单帽(顶）
	0
	0
	100
	100
	100
	300

	三件套
	枕套（件）
	
	
	
	
	
	1200

	
	被罩（件）
	
	
	
	
	
	100

	
	床单（件）
	
	
	
	
	
	400

	背心（件）
	150
	350
	400
	400
	200
	1500

	内裤（条）
	200
	0
	300
	200
	0
	700

	鞋类

	     码数  
  名称、数量
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	小计

	棉囚鞋（双）
	0
	100
	250
	250
	250
	250
	[bookmark: _GoBack]200
	100
	50
	1450

	其他类

	胸卡（个)
	
	1600


（二）货物技术参数
采购产品样式、版型、标识及位置、材质等严格执行《司法部监狱管理局关于统一全国罪犯服装样式的通知》（司狱字〔1998〕188号）中所附的《全国罪犯服装系列标准（试行）》、《关于变更监狱服刑人员夏装上衣颜色的通知》（司狱字〔2005〕590号）、司法部监狱管理局《关于印发〈罪犯用鞋标准〉的通知》（司狱字〔2014〕278号）要求、国家（行业）相关质量标准及禁用标准。具体参数如下：
	序号
	货物名称
	技术参数及性能
（#为核心产品；▲为重要参数）

	1
	罩衣裤（男）
	▲1.面料：灰蓝斜纹沙卡，涤65%、棉35%，纱支21×21，密度108×58根/英寸，克重200g/㎡ ；
2.袋布、腰里：白色涤棉平布，涤 80%、棉20%，纱支30×30，密度68×68根/英寸；
3.粘合衬：PE30S×30S  21S×21S (无纺)，粘合后不起泡、不脱层、耐水洗； 
4.标志布：灰蓝线府绸，涤纶65%、棉35%，纱支42/2×21，密度84×64根/英寸；
5.专用标志钮扣（禁止使用金属钮扣、金属拉链等硬质金属配件；本体着色，不得表面喷涂，同批次基本无色差，耐水洗不褪色）
①前门襟、裤腰：36#专用标志树脂扣，灰蓝色；
②裤掩襟扣 ：24#专用标志树脂扣，灰蓝色；
6.缝纫、环缝、锁眼、钉扣:403涤纶线；	
7.号标：特号、1号、2号、3号、4号；
▲8.环保安全指标：
--甲醛≤75mg/kg；
--PH值4.0~8.5；
--不得检出可分解致癌芳香胺染料；
--无异味，不含荧光增白剂；
▲9.性能指标：
①色牢度：干摩擦≥4级，湿摩擦≥3级，耐水洗、耐皂洗、耐汗渍（变色、沾色）≥4级；
②抗起球≥4级；断裂和撕破强力、水洗尺寸变化率：检测结果合格。

	2
	春秋服套装（男）
	▲1.主面料：灰蓝线府绸，涤65%、棉35%，纱支42/2×21，密度84×64，克重180g/㎡ ；
2.标志布：灰蓝线府绸，涤65%、棉35%，纱支42/2×21，密度84×64,克重180g/㎡ ；
3.袋布、腰里：白色涤棉平布，涤纶80%，棉20%，纱支30×30 密度68×68 ；
4.粘合衬：PE30S×30S 21S×21S (无纺)，粘合后不起泡、不脱层、耐反复水洗；
5.专用标志钮扣	（禁止使用金属钮扣、金属拉链等硬质金属配件；本体着色，不得表面喷涂，同批次基本无色差，耐水洗不褪色）
 ①前门襟、裤腰：36#专用标志树脂扣，灰蓝色；
②裤掩襟扣 ：24#专用标志树脂扣，灰蓝色；
6.缝纫、环缝、锁眼、钉扣：涤纶线403；
▲7.环保安全指标
- 甲醛含量≤75mg/kg；
- PH值4.0～8.5；
- 不得检出可分解致癌芳香胺染料；
- 无异味，不含荧光增白剂；
▲8.性能指标：
①色牢度：干摩擦≥4级，湿摩擦≥3级，耐水洗、耐皂洗、耐汗渍（变色、沾色）≥4级；
②抗起球≥4级；断裂和撕破强力、水洗尺寸变化率：检测结果合格。
9.号标：特号、1号、2号、3号、4号；
10.执行标准：GB/T 406、GB/T 29862、GB 18401 B类。

	3
	夏服套装（男，短袖长裤）
	▲1.上衣浅驼色涤府绸、下衣灰蓝色涤府绸：涤65%、棉35%，纱支 45×45 ，密度110×76根/英寸，克重105g/㎡；
2.袋布、腰里：白色涤棉平布，涤80% 棉20%，纱支30×30、密度 68×684根/英寸；
3.粘合衬：PE30S×30S  21S×21S (无纺)，粘合后不起泡、不脱层、耐水洗；
4.标志布（裤子、覆肩、袋盖等标志布配料）：浅蓝涤府绸，涤65%、棉35%，纱支45×45，密度110×76根/英寸；
5.专用标志钮扣（禁止使用金属钮扣、金属拉链等硬质金属配件；本体着色，不得表面喷涂，同批次基本无色差，耐水洗不褪色）
  ①裤腰：36#专用标志树脂扣，灰蓝色；
②前门襟、裤掩襟扣 ：24#专用标志树脂扣，灰蓝色；
6. 缝纫、环缝、锁眼、钉扣:涤纶线403；		
▲7. 环保安全指标
-甲醛≤75mg/kg ；
-PH值4.0～8.5；
-不得检出可分解致癌芳香胺染料；
-无荧光增白剂，耐汗渍、水洗不易发黄；
▲8. 性能指标：
①色牢度：干摩擦≥4级，湿摩擦≥3级，耐水洗、耐皂洗、耐汗渍（变色、沾色）≥4级；
②抗起球≥4级；断裂和撕破强力、水洗尺寸变化率：检测结果合格。
9.号标：特号、1号、2号、3号、4号。

	4
	#棉衣裤（男）
	1.面料：灰蓝线府绸 涤65%、棉35%，纱支42/2×21 密度84×64根/英寸，克重180g/㎡% ；
2.标志布：灰蓝线府绸，涤65%、棉35%，纱支42/2×21，密度84×64根/英寸，克重180g/㎡ ;
3.袋布、腰里：白色涤棉平布，涤80%、棉20%，纱支30×30，密度68×68 ；
4.粘合衬：PE30S×30S 21S×21S  (无纺) ，粘合后不起泡、不脱层、耐水洗；
5.专用标志钮扣（禁止使用金属钮扣、金属拉链等硬质金属配件；本体着色，不得表面喷涂，同批次基本无色差，耐水洗不褪色）
①前门襟、裤腰：36#专用标志树脂扣，灰蓝色
②裤掩襟扣 ：24#专用标志树脂扣，灰蓝色
6.缝纫、环缝、锁眼、钉扣:涤纶线403	；	
7.号标：特号、1号、2号、3号、4号；
8.面料环保指标：
-甲醛≤75mg/kg；
-PH值4.0~8.5；
-不得检出可分解致癌芳香胺染料；
-无异味，不含荧光增白剂；
9.面料色牢度：干摩擦≥4级，湿摩擦≥3级，耐水洗、耐皂洗、耐汗渍（变色、沾色）≥4级；
10.里料：100%纯棉薄平布，克重120g/㎡，亲肤不刺激皮肤，无硬浆、无异味，柔软不磨皮；
▲11.填充物：100%聚酯纤维中空三维卷曲棉，禁止掺混其他纤维、再生废旧纤维、碎棉等；
▲12.填充物克重：棉服衣身245-240g/㎡ ，袖183-180g/㎡；
13.性能：蓬松均匀、无结块、水洗不跑棉，压缩回弹率≥75%；
14.整衣衍缝，锁棉牢固，杜绝分层移位。

	5
	秋衣裤
	一、基本参数要求
▲1.参数：浅灰色棉毛布，涤62%/棉35%，3%氨纶，32S混纺纱单面针织，克重190g/㎡；
2.标志布：白底灰蓝条，T/C35/65，200g/㎡，32普梳；
3.罗纹布：浅灰色，涤35%、棉65%，200g/㎡，圆筒，32普梳 。
4.号 标：特、1、2、3、4	；
▲5.环保安全：
-pH值4.0~8.5；
-甲醛≤75mg/kg；
-不得检出可分解致癌芳香胺染料；
-无异味，不含荧光增白剂；
▲6.性能指标：
①色牢度：干摩擦≥4级，湿摩擦≥3级，耐水洗、耐皂洗、耐汗渍（变色、沾色）≥4级；
②抗起球≥4级；顶破强力、水洗尺寸变化率：检测结果合格。
二、安全款式结构 
（一）秋衣（长袖圆领上衣）
1.领型：一体式宽松大圆领，无硬领衬、无松紧抽绳，领口包边加固；
2.门襟：无拉链、纽扣、魔术贴、金属配件，整片无缝套头款式；
3.口袋：全身无任何内外贴袋、暗袋夹层，整体平整无储物空间；
4.袖口：窄幅固定弹力收口，松紧完全封死，无法抽出长线绳；
5.识别标识：双肩缝制2cm制式识别条，与外穿囚服识别条同色同面料，不可拆卸；
6.水洗标：左胸内侧缝制同面料薄布标签，印制尺码、编号，无硬质塑料吊牌；
7.整件无多余长布条，所有裁片锁边处理，杜绝撕扯制绳隐患；
 （二）秋裤（宽松直筒长裤）
 1.裤腰：整圈内置全包弹力橡筋，无皮带袢、无抽绳、无卡扣，橡筋两端完全封死固定，不可抽出；
2.裤袋：无侧袋、后袋、暗袋，裤身整片平整；
3.裤脚：窄弹力收口，无束带、无装饰件；
4.裤身两侧竖向缝制2cm制式识别条，与上衣统一规格。

	6
	绒秋衣裤
	一、基本参数要求
▲1.面料：深灰色不倒绒，棉35%、涤65%，350g/㎡；
2.内里：涤纶97%、氨纶3% ，内层短绒致密不掉毛，保温率≥30%，冬季内搭保暖不透肉；
3.纱织工艺：单面抓绒不倒绒，布面平整无浮毛，反复洗涤不起球、不脱绒；
4.号 标：特、1、2、3、4	；
▲5.环保安全：
-pH值4.0~8.5；
-甲醛≤75mg/kg；
-不得检出可分解致癌芳香胺染料；
-无异味，不含荧光增白剂；
▲6.性能指标：
①色牢度：干摩擦≥4级，湿摩擦≥3级，耐水洗、耐皂洗、耐汗渍（变色、沾色）≥4级；
②抗起球≥4级； 顶破强力、水洗尺寸变化率：检测结果合格。
二、监管安全款式结构（防藏匿、防自伤设计）
（一）绒衣（长袖圆领套头上衣）
1.领型：一体式宽松大圆领，无硬质领衬、无领部抽绳，领口双层包边加固；
2.开合方式：整片无缝套头款式，无拉链、金属扣、魔术贴、任何硬质配件；
3.口袋：全身无外贴袋、暗袋、夹层，整体平整，杜绝藏匿违禁品；
4.袖口：窄幅固定弹力收口，橡筋两端完全封死，无法抽出长线绳；
5.制式识别条：双肩一体缝制2cm宽识别条纹，面料、颜色与全套囚服统一，不可撕扯拆卸；
6.水洗标识：左胸内侧缝制同面料薄布水洗标，印制尺码编号，无塑料、纸质硬质吊牌；
7.全部裁片锁边处理，无外露长布条、长线头，消除撕扯制绳安全隐患；
（二）绒裤（宽松直筒长裤）
1.裤腰：整圈全包内置弹力橡筋，无皮带袢、无外露抽绳、无卡扣，橡筋两端完全封死固定，无法抽出；
2.裤袋：无侧袋、后袋、暗袋、插袋，裤身整片平整无储物空间
3.裤脚：窄幅固定弹力收口，无束带、装饰件；
4.识别标识：裤身两侧竖向缝制2cm制式识别条，与上衣面料规格统一。

	7
	棉被
	一、棉胎
1.规格尺寸：200cm×150cm（允差+0~2cm）；净重2.5kg（允差+0~0.25kg）；
▲2.填充原料：100%全新31级细绒棉，禁止再生棉、工业废料、碎布头掺混；纤维长度≥28mm，短绒含量≤25%，含杂率≤0.6%，；
3.卫生指标：无异味、无霉变、无虫卵、无粉尘，无致病菌等，不含金属碎屑、硬质杂物等，严禁使用黑心棉、医用废弃物等；
4.包裹工艺：全棉32支网纱整体包裹，网格细密，防止棉絮抽出；棉胎、网纱、包布整体五道绗缝，整体平整，长期使用不跑棉、不分层、不起疙瘩；
 二、包布面料
 ▲1.材质：全棉，纱支32×32，密度 68×68根/英寸；
2.颜色：印花布，无色差、无跳花、无污染；
▲3.环保安全：
-pH值4.0~8.5；
-甲醛≤75mg/kg；
-不得检出可分解致癌芳香胺染料；
-无异味，不含荧光增白剂；
▲ 4.性能指标
①色牢度：干摩擦≥3级，湿摩擦≥3级，耐水洗、耐皂洗、耐汗渍（变色、沾色）≥3级；
 ②抗起球≥3级.
三、 安全结构设计
1.长边侧边开口，无金属拉链、金属纽扣、硬塑料卡扣，无尖锐硬质棱角；禁止形成长绳、长飘带等危险结构设计；
2.整体无任何外贴口袋、暗袋、夹层，杜绝藏匿违禁品。

	8
	棉褥
	1、 尺寸：
1、200cm×90cm（允差+0~2cm）；总净重2.0kg（允差+0~0.25kg）/条；
二、填充物
1. 100%全新31级细绒棉，严禁再生旧棉、工业废料、碎布、化纤废料掺杂；纤维长度≥28mm，含杂率≤0.6%，短纤维占比≤25%；
2.卫生：无霉味、粉尘、虫卵、污渍，无金属硬杂质，无致病菌；
3. 全棉32支网纱整体包裹，网格细密，防止抽取棉絮；棉胎、网纱、包布整体三道绗缝固定，整张褥芯无薄区、缺棉，踩踏不跑棉、不分层、不起硬疙瘩；四角平整饱满。
三、（包布）面料
1.材质：全棉印花布，无色差、无跳花，纱支32×32，密度68×68根/英寸；
2.环保安全：
-pH值4.0~8.5；
-甲醛≤75mg/kg；
-不得检出可分解致癌芳香胺染料；
-无异味，不含荧光增白剂；
3.色牢度：干摩擦≥4级，湿摩擦≥3级，耐水洗、耐皂洗、耐汗渍（变色、沾色）≥3级；
四、安全结构设计
1.长边侧边开口，无金属拉链、金属纽扣、硬塑料卡扣，无尖锐硬质棱角；禁止形成长绳、长飘带等危险结构设计；
2.整体无任何外贴口袋、暗袋、夹层，杜绝藏匿违禁品。
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	单帽
	1.主面料：灰蓝线府绸，涤65%、棉35%，纱支42/2×21 ，密度84×64根/英寸，克重180g/㎡ ；
2.标志布：灰蓝线府绸，涤纶65%、棉35%，纱支42/2×21，密度84×64根/英寸,克重180g/㎡ ；
3.专用标志钮扣：24#专用标志树脂扣，灰蓝色
4.帽  网：白色涤纶透气网料；
5.帽  沿：树脂材料；	
6.汽  眼：￠0.8cm；	
7.锁边线：白色尼龙线； 
8.缝纫、锁眼、钉扣：高强涤纶线403；
9.号 标：特、1、2、3、4；	
10.环保指标：
- 甲醛含量≤75mg/kg；
- PH值4.0-8.5；
-不得检出可分解致癌芳香胺染料；
-无异味；
11.色牢度：干摩擦≥4级，湿摩擦≥3级，耐水洗、耐汗渍变色、沾色≥4级；
12.抗起球：≥3级。
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	三件套
	▲1.面料：全棉三公分缎条，湖蓝色，纱支40×40，密度135×105根/英寸 ；
2.规格：被罩规格200*150cm；床单规格210*110cm；枕套规格65*45cm，允差+0~2cm；
▲3.环保安全：
-pH值4.0~8.5；
-甲醛≤75mg/kg；
-不得检出可分解致癌芳香胺染料；
-无异味，不含荧光增白剂；
▲4.性能指标：
①色牢度：干摩擦≥4级，湿摩擦≥3级，耐水洗、耐皂洗、耐汗渍（变色、沾色）≥4级；
②抗起球≥4级；断裂和撕破强力、水洗尺寸变化率：检测结果合格。
5.安全结构设计：侧边开口，无金属拉链、金属纽扣、硬塑料扣，无尖锐硬边。无任何外袋、暗袋、夹层，杜绝藏匿违禁品。
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	棉囚鞋
	1、鞋面为涤棉铁蓝色帆布，松紧口式布面胶棉鞋。男棉鞋楦型为三型半，鞋面前部有 “囚”字变形标记。标记外圆直径26mm，宽度2～2.5mm，标记颜色为白色，有夜间反光功能。鞋两侧有两条条形纳米夜视反光标记，间距5mm。夹层为毛毡，鞋里布及中底布为本色涤棉帆布。
2、鞋内侧显著位置印有区分标识，中底层为发泡海绵，加防霉防臭剂，厚度为9mm。
3、大底为带“囚”字变形标记专用大底，材料为黑色橡胶，后跟高2mm，有防滑功能。围条为黑色橡胶，印有“人”字形暗纹。"	
4、鞋号： 38-46
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	男士背心
	▲1.面料：浅灰色针织汗布，	T/C35/65，32S普梳，160g/㎡；
2.标志布、包条：白底灰蓝条，T/C35/65，32S普梳，160g/㎡；
3.缝纫线（顺色）：402缝纫、环缝，耐高温反复水洗、不脱线、不断裂；
4.执行标准：GB/T 22843、GB 18401 B类；
▲5.环保指标：
- 甲醛含量≤75mg/kg；。
- PH值4.0-8.5；
-不得检出可分解致癌芳香胺染料
-异味：无异味；
▲6.性能指标：
①色牢度：干摩擦≥4级，湿摩擦≥3级，耐水洗、耐皂洗、耐汗渍（变色、沾色）≥4级；
②抗起球≥4级；顶破强力、水洗尺寸变化率：检测结果合格。
7.版型工艺：跨栏背心，领口、下摆、肩带包边牢固，无卷边，无跳针、浮线，不设暗袋，成品满足金属探测安全管控要求。
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	内裤（男）
	▲1、浅灰色汗布，T/C35/65，32普梳；
2、标志布：白底灰蓝条，T/C35/65，160g/㎡，32普梳；
▲3、环保安全指标：
-pH值4.0~8.5；
-甲醛≤75mg/kg；
-不得检出可分解致癌芳香胺染料；
-无异味，不含荧光增白剂；
▲4、性能指标：
①色牢度：干摩擦≥4级，湿摩擦≥3级，耐水洗、耐皂洗、耐汗渍（变色、沾色）≥4级；
②抗起球≥4级；顶破强力、水洗尺寸变化率：检测结果合格。
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	胸卡
	1.85.5*54mm，pvc塑料材质,韧性强，防弯折；
2.印刷效果:按照监狱局统一格式；
3.样式：按照监狱局统一格式。



说明：1.以上参数允差范围应符合现行标准要求（除文件规定的误差外），禁止偷换纱支、克重、填充料、辅料降级等行为。
2.样品：
1）.样品数量及制作标准（须按采购需求为标准制作，即样品为拟投产品，共八种）：①罩衣裤（1套）；②棉衣套装（1套）；③棉被（1件）；④棉囚鞋（1双）；⑤三件套（1套）;⑥秋衣裤（1套）；⑦背心（1件）；⑧内裤（1件）。2）.提交时间及地址：开标截止时间前；西安市莲湖区艺腾国际商务大厦10楼中招第一会议室。3）.提交方式：样品密封完好现场提交。4）.包装、密封要求：每种样品需独立包装，且包装外标识样品名称，之后一起封存；密封箱外用A5纸标识供应商名称（递交后由代理机构进行信息遮盖并编号）。5）.样品评审：暗标评审，样品及包装任何部位不允许出现可辨识供应商/制造商信息的标识。评标办法详见第五章。6）.样品退还：中标人/成交人样品由采购人封存，作为交货验收时的依据。未中标/成交人的样品评标结束之日起七个工作日后由其联系代理机构自行取回，逾期代理机构将自行处理。
三、通用要求
1、拟投产品应为全新原厂正品，来源合法合规，结构设计应符合国家强制性标准、行业安全监管等相关要求。严禁成品存在尖锐硬质凸起、金属配件、长带或可拆卸易脱落等危险设计，口袋浅平，无内夹层，消除藏匿隐患，产品受力位置应加固缝制，针距均匀，锁边密实，防止脱线形成危险线头。
2、制造商应有履约所必须的设备和技术能力，有严格的质量控制措施，保证原料和成品质量。做到同批次面料无色差、纬斜、跳纱、破洞等疵点，结构、款式、外观、缝制质量等满足警用/监管要求及验收标准。
3、供应商应保障所投产品质量优良，货源稳定，辅件/备件充足。运输包装安全可靠，预防措施科学可行，进度安排严谨科学，能按时履约。
4.对原料来源及成品进行台账分类管理，做到问题可追踪、管理可闭环。
5.接受并配合采购人的生产检查、产品抽检等工作，对提出的问题及时整改。
6.禁止擅自更换外协厂商，关键工序（裁剪、缝制、锁边、充棉等）严禁外包给无资质小作坊，不允许发生“参数达标、实物走样”现象。
7.供应商应配置经验丰富、分工明确的专业技术团队，管理制度健全，人员稳定。
8.售后服务内容明确，服务响应及时，到场迅速，质量保障措施科学详细。做到质保期内 7×24 小时专属对接服务，1小时内响应，24 小时内现场对接核实，2-3日内完成退换并送达至要求地点。
9.建立定期/不定期免费上门回访、巡查、排查等质量跟踪服务方案，做到服务细致，客户满意。
10.针对新增人员、特体人员、破损等调号、补单紧急任务有切实可行的应急解决和保障方案。
11.中标/成交后签订合同前，采购人可对中标/成交人的响应文件原件及相关技术证明资料进行查验，若有不实或在规定时间内拒绝配合，导致项目无法按期推进，损害了采购方的权益，视为成交/中标人不按采购要求和采购响应执行，构成违约或违反采购文件要求，属于不履行其对采购要约承诺的义务，违反了诚实信用原则，采购人可取消其成交/中标资格，也可视为其自行放弃成交/中标资格。
12.政府采购项目落实政府采购强制性标准及相关政策。供应商应保证属强制性采购的投标产品（终端产品/标的物），须满足相应要求并在响应时提供有效佐证。
13.成交/中标后成交/中标人不能以任何非正当理由对响应做实质性的修改（如更换品牌、变更价格、减少数量以及服务内容和标准等），导致采购人与成交/中标人之间权利义务发生重大变化，否则采购方有权单方面取消合同，造成的一切损失和法律后果均由成交/中标人承担。
三、使用场景： 监狱在押服刑人员日常监管使用。
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