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第1部分 竞争性谈判公告
[bookmark: _Toc3948][bookmark: _Toc424636365][bookmark: _Toc445306493]道路违法抓拍系统及交通安全设施工程竞争性谈判公告
项目概况 
道路违法抓拍系统及交通安全设施工程的潜在供应商应在陕西省榆林市府谷县新府锦苑2号商铺陕西源信隆达招标代理有限公司办公室获取采购文件，并于2026年10月12日10时00分（北京时间）前提交响应文件。 
一、项目基本情况
项目编号：YXLD-2026-016
项目名称：道路违法抓拍系统及交通安全设施工程
采购方式：竞争性谈判
预算金额：935199.56元
采购需求：道路违法抓拍系统及交通安全设施工程。本合同包不接受联合体投标。
合同履行期限：签订合同后60日内完成（具体履行日期可随合同签订时间相应顺延）
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 
合同包1(道路违法抓拍系统及交通安全设施工程)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
①《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）； 
②、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017] 141号）； 
③、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
④、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）； 
⑤、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）； 
⑥、《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；
⑦《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
⑧《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
⑨《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）。
3.本项目的特定资格要求：
合同包1(道路违法抓拍系统及交通安全设施工程)特定资格要求如下:
①供应商具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照副本（附营业执照的2025年企业年度报告书）或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
②供应商需具备市政工程施工总承包三级及其以上资质的独立企业法人，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；
③拟派往本项目的项目负责人必须为本单位的建造师，无在建项目且需具备市政工程专业二级及其以上注册建造师注册证书和有效的安全生产考核合格证书；
④财务状况报告：财务状况良好，提供赋码2025年的财务审计报告（提供的财务审计报告需在注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）可查询并提供网页截图。）或开标时间前六个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明（成立时间至递交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表、利润表和现金流量表）； 
⑤税收缴纳证明：提供2026年1月1日至今已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明； 
⑥社会保障资金缴纳证明：提供2026年1月1日至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料。 
⑦ 信誉要求：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；投标人、法定代表人、项目负责人在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人和政府采购严重违法失信行为记录名单，投标人、法定代表人、项目负责人提供网页查询截图加盖企业原色印章（失信被执行人查询截图以“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中全国范围内查询为准）。 
⑧书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；
⑨本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
⑩提供榆林市政府采购工程类项目供应商信用承诺书 。
⑪提供投标信用承诺书 。
三、获取采购文件
时间： 2026年09月28日 至 2026年09月30日 ，每天上午 09:00:00 至 11:00:00 ，下午 15:00:00 至 17:00:00 （北京时间,法定节假日除外）
地点：陕西省榆林市府谷县新府锦苑2号商铺陕西源信隆达招标代理有限公司办公室
方式：现场获取
售价： 免费获取 
四、响应文件提交
截止时间：2026年10月12日10时00分00秒 （北京时间）
地点：府谷县新府锦苑2号商铺陕西源信隆达招标代理有限公司会议室
五、开启
时间： 2026年10月12日10时00分00秒 （北京时间）
地点：府谷县新府锦苑2号商铺陕西源信隆达招标代理有限公司会议室
六 、其他补充事宜
法定代表人领取时须持本人身份证明（如法人证、营业执照或其他合法有效的登记证明材料等）和本人身份证原件及复印件（加盖公章）,须携带单位介绍信及授权委托书,提供2026年1月1日至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料）；授权委托人领取时须携带单位介绍信及授权委托书、本人身份证原件及复印件（加盖公章），提供2026年1月1日至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料），委托人必须在该名单之中领取采购文件，谢绝邮寄。
法定代表人参加谈判的，须持本人身份证原件、复印件；法定代表人授权他人参加谈判的，被授权人必须在供应商提供的社保机构出具的社保缴纳名单中，并须持本人身份证原件及复印件、法定代表人授权委托书原件；自然人参加谈判的，须持身份证原件及复印件。供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（ 以下简称《声明函》），格式自拟，具体要求参照附件《陕财办采〔2026〕2 号》。（未能提供相关证明材料的供应商，代理机构将拒收谈判文件）
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：府谷县公安局交通管理大队
地址：府谷县河滨东路129号
联系方式：15291216880
2.采购代理机构信息
名称：陕西源信隆达招标代理有限公司
地址：陕西省榆林市府谷县新府锦苑2号商铺陕西源信隆达招标代理有限公司办公室
联系方式：0912-8722016
3.项目联系方式 
项目联系人：赵工
电话：0912-8722016

陕西源信隆达招标代理有限公司
2026年09月24日










第2部分 [bookmark: _Toc16183]供应商须知
供应商须知前附表
	序号
	内  容  规  定

	1
	1.1项目名称：道路违法抓拍系统及交通安全设施工程
1.2项目编号：YXLD-2026-016

	2
	2.1采购单位：府谷县公安局交通管理大队
2.2采购代理单位：陕西源信隆达招标代理有限公司

	3
	3.1资格要求：
（1）.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（提供承诺）；（2）.本项目的特定资格要求：
1）供应商具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照副本（附营业执照的2025年企业年度报告书）或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
2）供应商需具备市政工程施工总承包三级及其以上资质的独立企业法人，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；
3)拟派往本项目的项目负责人必须为本单位的建造师，无在建项目且需具备市政工程专业二级及其以上注册建造师注册证书和有效的安全生产考核合格证书；
4)财务状况报告：财务状况良好，提供赋码2025年的财务审计报告（提供的财务审计报告需在注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）可查询并提供网页截图。）或开标时间前六个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明（成立时间至递交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表、利润表和现金流量表）； 
5)税收缴纳证明：提供2026年1月1日至今已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明；
6)社会保障资金缴纳证明：提供2026年1月1日至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料。
7)信誉要求：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；投标人、法定代表人、项目负责人在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人和政府采购严重违法失信行为记录名单，投标人、法定代表人、项目负责人提供网页查询截图加盖企业原色印章（失信被执行人查询截图以“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中全国范围内查询为准）。 
8)书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；
9)本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
10)提供榆林市政府采购工程类项目供应商信用承诺书。
11） 谈判保证金：用投标信用承诺书代替。
注：已换电子证书的，可提供加盖企业原色印章的有效电子证书。
有关资格要求的特别说明：
1、当供应商不足三家时，按相关文件执行。
2、3.1条所列资格要求均为必备资格条件，供应商应在谈判响应文件规定处附相关证明材料并加盖企业公章，缺项、漏项或者符合性、有效性、真实性审核不合格的，供应商自动放弃采购活动资格，响应文件视为无效。
以上为必备资格，应单独密封，与响应文件同时提交，缺一项或某项达不到要求，按否决处理；谈判当天递交文件截止时间前请携带上述必备资质证明文件进行资格审查，过时不接受任何补充资料。

	4
	招标代理服务费：采购代理服务费以成交价为计算基数，参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件工程类标准收取。
招标代理服务费的缴纳方式：供应商须向采购代理机构一次性支付代理服务费。

	5
	工期要求：签订合同后60日内完成（具体履行日期可随合同签订时间相应顺延）。

	6
	6.1质量要求：符合国家及相关部门规定的验收合格标准。
6.2付款方式及条件：合同中约定。

	7
	7.1响应文件的有效期：90日历天。
7.2响应文件的递交方式：线下递交。
  7.3响应文件递交截止时间及谈判时间、地点
时间：2026年10月12日10时00分00秒。
地点：府谷县新府锦苑2号商铺陕西源信隆达招标代理有限公司办公室。

	8
	澄清或者修改应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前。

	9
	评审方法：质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最终报价最低者。

	10
	偏差：本项目不允许负偏差

	11
	采购项目预算价（即最高限价）：935199.56元 
供应商首次报价不得高于或等于本项目预算价，否则按无效投标处理。

	12
	该项目采取线下开标的形式，供应商必须到达开标现场，直接参与开标活动。相关注意事项如下：
1、开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前半小时进入开标现场；
2、谈判会议现场，由监标人对授权代表进行身份核验
2.1由监标人对供应商参会代表进行身份核验，供应商应授权合法的人员参加本项目全过程开标，法定代表人直接参加，须提交法定代表人身份证明书原件、身份证原件及复印件。法定代表人授权代表参加的，须出具法定代表人授权书原件、被授权人必须在供应商提供的社保机构出具的社保缴纳名单中、授权代表身份证原件及复印件。身份核验不合格者按无效响应处理。
3、本项目为竞争性谈判方式实行二轮报价，二轮报价为最终报价。本次报价超过上次报价为无效报价，出现相同报价的，可再次报价，直至产生唯一最低报价。

	13
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

	14
	谈判文件解释权：本谈判文件由采购人和采购代理机构解释。
未尽事宜，参照法律法规、规章及规范性文件的相关规定。
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[bookmark: _Toc10026]第一章   总则
1、 [bookmark: _Toc22916][bookmark: _Toc26177][bookmark: _Toc9986]适用范围：
1、本谈判文件仅适用于本谈判公告中所叙述项目的采购。
2、本次采购属工程类政府采购，采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、财政部规章及政府采购项目所在地有关法规、规章的约束，其权利受到上述法律法规的保护。
[bookmark: _Toc15837][bookmark: _Toc30681][bookmark: _Toc6496]二、名词解释
　　1、采购单位：府谷县公安局交通管理大队；
　　2、采购代理机构：陕西源信隆达招标代理有限公司；
3、监督机构：采购单位相关监督部门；
4、谈判供应商：满足本次谈判要求具有相应资格和完成项目能力的供应商；
5、成交供应商：由谈判小组推荐经采购单位确认的谈判供应
三、供应商的要求
    1、供应商应符合须知前附表中规定的资格条件要求：
    （1）《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件；
（2）谈判文件供应商须知前附表规定的供应商的资格条件。
    2、供应商不得存在下列情形之一：
（1）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。
（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系。
（3）受到刑事处罚，或者受到责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。
（4）投标供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；投标供应商、法定代表人在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单。
3、授权委托
供应商代表为法定代表人直接参加，须提交法定代表人身份证明书原件、身份证原件及复印件；法定代表人授权代表参加的，须出具法定代表人授权书原件、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证原件及复印件。复印件均需加盖企业原色印章。
4、谈判的费用
无论谈判结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性谈判采购活动有关的全部费用。
5、现场勘察
（1）供应商应对采购项目现场和周围环境的现场考察。
（2）勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
[bookmark: _Toc14265][bookmark: _Toc307476823][bookmark: _Toc317063965][bookmark: _Toc12296][bookmark: _Toc313435090][bookmark: _Toc307319709][bookmark: _Toc302465480]（3）采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

[bookmark: _Toc1381][bookmark: _Toc6320]第二章  谈判文件说明
四、谈判文件
1、谈判文件由下列文件组成：
第一部分 采购公告	3
第二部分 供应商须知	7
第一章 总则	11
第二章 谈判文件说明	12
第三章 响应文件的编写	13
第四章 响应文件的递交	15
第五章 谈判会议/评审	17
第三部分 采购内容及技术要求	30
第五部分 评审办法	31
第六部分 合同主要条款（仅供参考）	41
第七部分 谈判响应文件格式	44
第八部分 附件	70
谈判文件包括目录中所列的内容，各供应商应仔细阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在谈判响应文件中对谈判文件的各方面都作出实质性的响应，按照谈判文件的要求提交全部资料。供应商没有对谈判文件全面做出实质性响应是供应商自身的风险。采购人有权拒绝没有对谈判文件要求作出实质性响应的响应文件。
2、 谈判文件的澄清、修改
2.1采购代理机构对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，在谈判文件要求提交谈判响应文件截止时间三个工作日前，以书面形式通知所有购买谈判文件的谈判供应商，该澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分，与其具有同等法律效力；
2.2为方便谈判供应商对谈判文件修改或澄清内容有充分的时间进行补充修改，采购代理机构可延长谈判截止时间和谈判时间，均应在谈判文件要求提交谈判响应文件的截止时间三个工作日前，将变更时间书面通知所有购买谈判文件的谈判供应商。
3、谈判的依据
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》的相关条款，本着公开、公平、公正的原则进行。
本谈判文件的解释权归采购人和采购代理机构。
[bookmark: _Toc21940][bookmark: _Toc1775][bookmark: _Toc317063966][bookmark: _Toc15555][bookmark: _Toc302465481][bookmark: _Toc307319710][bookmark: _Toc313435091][bookmark: _Toc307476824]
[bookmark: _Toc18679][bookmark: _Toc10762][bookmark: _Toc347478684][bookmark: _Toc643][bookmark: _Toc22398]第三章 响应文件的编写
5、 响应文件
1、响应文件的语言
[bookmark: _Toc347478685][bookmark: _Toc15450][bookmark: _Toc17600]供应商编写的响应文件和往来信件应以中文书写。
2、计量单位
[bookmark: _Toc15760][bookmark: _Toc347478686]除在谈判文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc14158]3、响应文件的组成
3.1 供应商编写的响应文件应包括下列部分：
3.1.1 响应函、报价一览表、分项报价表等响应文件要求的所有内容；
3.1.2 按照供应商须知要求出具的供应商资格证明文件；
3.1.3 谈判文件要求供应商提供的其他内容。
[bookmark: _Toc347478687][bookmark: _Toc6896][bookmark: _Toc14873]4、响应文件格式
供应商应按谈判文件中提供的响应文件格式填写“响应函”、“报价一览表”以及其他相关文件等。
[bookmark: _Toc347478688][bookmark: _Toc17927][bookmark: _Toc22581]5、报价
5.1 供应商应对此项目所列的工程内容进行报价，不得将其中所列的工程内容拆开报价；
5.1.1供应商所报响应文件报价包含服务费、人工费等一切费用；
5.2凡本谈判文件要求（或允许）及供应商认为需要进行报价的各项费用项目（不论是否要求进入报价），若报价时未报或未在“报价一览表”中予以说明，采购人将认为这些费用供应商已计取，并包含在总报价中（项目采购内容、项目数量调整除外）。
5.3 采购人只接受供应商提供的唯一响应文件方案，不接受备选方案。
[bookmark: _Toc14908][bookmark: _Toc347478689][bookmark: _Toc30437]6、响应文件货币
[bookmark: _Toc347478690][bookmark: _Toc21322][bookmark: _Toc22226]采购人只接受人民币作为唯一响应文件货币。
6、 供应商资格证明文件
1、供应商必须按要求提交证明文件，以证明其有资格参加响应文件和入选后有履行合同的能力，并作为其响应文件的一部分。
1.1.1 供应商应具有履行合同所需的财务、技术和服务能力；
1.1.2 供应商应有能力履行谈判文件所规定的采购项目的技术支持和服务。
1.1.3供应商认为能够证明供应商及其提供服务的质量认证、报告等其他文件。
[bookmark: _Toc4578][bookmark: _Toc8428][bookmark: _Toc347478691]2、符合谈判文件规定的文件
2.1 提交文件可以是文字资料也可以是图纸、图片等资料，须提供：
2.1.1 服务相关的证明及技术资料；
[bookmark: _Toc347478693][bookmark: _Toc8550][bookmark: _Toc23324]七、谈判保证金
1、用投标信用承诺书代替。
2、发生下列情况之一，按照投标信用承诺书中规定进行处罚：
A.谈判会后在竞争性谈判文件规定的谈判有效期间，谈判供应商撤回其所投谈判响应文件；
B.成交单位在规定的时间内未能签订合同；
C.成交单位未按时缴付代理服务费；
D.由于谈判供应商的原因导致成交无效的。

八、响应文件有效期
1、 谈判响应文件有效期为自谈判之日起九十（90）日历日；有效期短于规定的谈判有效期，谈判响应文件将被拒绝。成交供应商的谈判响应文件有效期延长至合同执行完毕。
[bookmark: _Toc30501][bookmark: _Toc347478694][bookmark: _Toc3797][bookmark: _Toc24590][bookmark: _Toc17448][bookmark: _Toc347478695][bookmark: _Toc9859]九、响应文件的签署及格式
谈判响应文件份数，壹正贰副，电子文件（U盘）壹份（电子版响应文件必须与正本完全一致，每一份电子版包括：1.word版响应文件；2.响应文件正本签字盖章后的PDF格式扫描件3.软件版预算）。
[bookmark: _Toc9296][bookmark: _Toc16917][bookmark: _Toc347478696][bookmark: _Toc21610][bookmark: _Toc13582]第四章 响应文件的递交
十、响应文件的要求
[bookmark: _Toc28132][bookmark: _Toc26669][bookmark: _Toc347478697]1、谈判响应文件的封装及标记
（1）谈判响应文件应按以下要求封装：
A．谈判响应单位应将谈判响应文件的“资格证明部分”和“谈判响应文件”分别密封，用单独的封袋封装密封（封袋不得有破损），将谈判响应文件的正副本封装于一个档案袋，资格证明装于一个档案袋内。在封袋上标明“资格证明部分”、“谈判响应文件”，封线处加盖谈判响应单位公章，封袋正面要粘贴标识。 
B.封袋正面标识式样（参见格式A、B、C）
（2）如果谈判供应商未按上述要求封装及加写标记，误投或过早启封的谈判响应文件，出现此类情况的谈判响应文件，采购代理机构将拒绝接收，并退回谈判供应商。采购代理机构对谈判响应文件的误投和提前启封概不负责。
2．谈判响应文件递交
（1）谈判供应商必须在谈判文件规定的截止递交时间前递交谈判响应文件；
（2）采购代理机构项目承办人在谈判文件规定的谈判响应文件递交截止时间前，只负责谈判响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请法定代表人或被授权人签字确认，对其有效性不负任何责任；
（3）采购代理机构在宣布递交谈判响应文件时间截止之后，拒绝接收任何人送达、递交的谈判响应文件；
（4）无论谈判供应商成交与否或者废标，其谈判响应文件恕不退还。
3．谈判响应文件递交截止时间
（1）谈判供应商必须在谈判文件规定的递交截止时间之前递交谈判响应文件，采购代理机构在截止时间后拒绝接收任何谈判响应文件。
（2）采购代理机构因采购单位推迟谈判截止时间时，应以书面的形式，通知所有谈判供应商；在这种情况下，采购代理机构和谈判供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。
4．谈判响应文件的修改和撤回
（1）谈判响应文件递交后，如果谈判供应商提出书面修改和撤回谈判响应文件要求，在谈判截止时间前以书面形式送达采购代理机构；
（2）谈判供应商修改谈判响应文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，修改或补充的内容应按谈判文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为谈判响应文件的组成部分；
（3）撤回谈判响应文件应以书面的形式通知采购代理机构。如采取传真形式撤回谈判响应文件，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回谈判响应文件的正式文件；撤回谈判响应文件的时间以送达采购代理机构到达日期为准；
（4）在谈判截止时间后到谈判文件规定的谈判有效期满之间的这段时间内，谈判供应商不得撤回其谈判响应文件；
（5）谈判供应商在谈判响应文件递交截止时间后，不得对其谈判响应文件做任何修改。

十一、响应文件截止时间
1、 响应文件都必须按谈判文件中规定的统一递交响应文件时间递交；
2、 采购人将拒绝接收在响应文件递交时间之后收到的任何响应文件。
[bookmark: _Toc22001][bookmark: _Toc29152][bookmark: _Toc7][bookmark: _Toc317063973][bookmark: _Toc302465488][bookmark: _Toc307476831][bookmark: _Toc14167][bookmark: _Toc313435098][bookmark: _Toc25888][bookmark: _Toc307319717][bookmark: _Toc347478699][bookmark: _Toc22692]第五章 谈判会议/评审
[bookmark: _Toc10015]十二、组织开标
（一）陕西源信隆达招标代理有限公司组织招标、开标、评标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。
（二）陕西源信隆达招标代理有限公司在谈判文件规定的时间和地点组织开标，供应商必须派法定代表人或授权代表参加，并签名报到。
（三）开标会议记录由陕西源信隆达招标代理有限公司工作人员记录，开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前半小时签到，参加开标的采购人及陕西源信隆达招标代理有限公司工作人员签到，所有资料随谈判文件一并存档。
（四）投标供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、陕西源信隆达招标代理有限公司相关工作人员有需要回避情形的，应在开标地点提出询问或回避申请，采购人、陕西源信隆达招标代理有限公司应当及时处理。
（五）投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc48834453][bookmark: _Toc48834291][bookmark: _Toc48834094][bookmark: _Toc23906][bookmark: _Toc48834164][bookmark: _Toc48834532][bookmark: _Toc48834533][bookmark: _Toc48834292][bookmark: _Toc48834165][bookmark: _Toc14917][bookmark: _Toc48834095][bookmark: _Toc48834454]十三、组织评标
[bookmark: _Toc19349][bookmark: _Toc31809][bookmark: _Toc30503][bookmark: _Toc9950]（一）采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：
1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
2、宣布评标纪律，并由监标人按规定对投标供应商进行身份资格核验；
3、公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；
4、组织谈判小组推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
5、在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
6、根据谈判小组的要求介绍政府采购相关政策法规、谈判文件；
7、维护评标秩序，监督谈判小组依照谈判文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
8、核对评标结果；
9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
10、处理与评标有关的其他事项。
[bookmark: _Toc14136][bookmark: _Toc27001][bookmark: _Toc6679][bookmark: _Toc21732]（二）谈判小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
1、严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
2、发现谈判文件内容违反国家有关强制性规定或者谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；
3、审查、评价响应文件是否符合谈判文件的商务、技术等实质性要求；
4、要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；
5、对响应文件进行比较和评价；
6、确定成交候选人名单；
7、配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项，不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
8、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。审查、评价响应文件是否符合谈判文件的商务、技术等实质性要求。
[bookmark: _Toc4434][bookmark: _Toc29039][bookmark: _Toc4951][bookmark: _Toc932]9、编写评标报告。
（三）组建谈判小组
1、为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立谈判小组。
评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。
谈判小组成员名单在评标结果公告前应当保密。
2、评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。
3、评标中因谈判小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致谈判小组组成不符合规定的，陕西源信隆达招标代理有限公司应当依法补足后继续评标。被更换的谈判小组成员所作出的评标意见无效。无法及时补足谈判小组成员的，陕西源信隆达招标代理有限公司应当停止评标活动，封存所有响应文件和开标、评标资料，依法重新组建谈判小组进行评标。原谈判小组所作出的评标意见无效。
[bookmark: _Toc3980][bookmark: _Toc23735][bookmark: _Toc21681][bookmark: _Toc19340]（四）评标方法：本次评审采用最低评标价法
最低评标价法，是指竞争性谈判文件满足全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为成交候选人的评标方法。
（五）谈判程序
谈判的全过程分为第一次谈判报价、资格性审查、符合性审查、谈判过程（如有）、谈判承诺、最终报价、评审阶段。通过资质审查合格的各供应商，只有在响应文件及谈判承诺符合谈判文件要求和满足技术、商务需要的才有最终报价和评审的机会。
1、第一次谈判报价。
[bookmark: _Toc7524][bookmark: _Toc19532][bookmark: _Toc26078]2、资格审查（具体详见第五部分 评审办法）
[bookmark: _Toc14588][bookmark: _Toc4881][bookmark: _Toc32411]3、符合性审查（具体详见第五部分 评审办法）
4、谈判过程
谈判小组应在符合性评审的基础上对各供应商的响应文件认真阅读，谈判小组必须对响应文件的采购内容等有关要求进行一对一谈判。
5、最终报价
资格性审查和符合性审查通过的供应商进入最终报价阶段。最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。（最后报价相同时，可进行多次报价）
对成交供应商的最终报价出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，谈判小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。
①根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》《榆林市财政局关于优化营商环境推进政府采购公开透明有关注意事项的通知》的相关规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小型和微型企业报价给予扣除，用扣除后的价格参与评审排序，除此之外的其他情形均不适用本款规定。
②中小企业参加政府采购活动，应当出具管理办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
③根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定中、小、微企业参加投标时对小型和微型企业产品的价格给予3%-5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
④小型、微型企业、监狱企业级和残疾人福利企业优惠政策同中小企业，以上政策同时具备的仅对其进行一次的价格扣除（以扣除最高计算），不重复扣除。用扣除后的价格参与评审排序，除此之外的其他情形均不适用本款规定。 
谈判小组应审查供应商是否具备“落实政府采购政策”的资格，如不符合相关文件要求或供应商未提供相关声明或证明材料，供应商不可以享受价格折扣优惠政策。
供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。
6、推荐成交候选人
[bookmark: ■Finalists_CH2_A■]经过最后报价，谈判小组按上述规则对最后报价做必要的价格扣除，按扣除后的价格由低到高的顺序推荐三名成交候选人。
7、编写评标报告
（1）谈判小组应根据全体评标成员签字的原色评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应包括：谈判公告 、开标日期和地点；供应商名单和谈判小组成员名单；评标方法和标准；开标记录和评标情况及说明，包括无效供应商名单及原因；评标结果，确定的成交候选人名单或者经采购人委托直接确定的成交人；其他需要说明的情况，包括评标过程中供应商根据谈判小组要求进行得澄清、说明或者补正，谈判小组成员的更换等。
（2）谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。对拒绝说明理由的，报市财政局处理，并将其评审情况如实记入考核表。
十四、无效投标情形
（一）供应商存在下列情况之一的，投标无效：
1、响应文件未按谈判文件要求签署、盖章；
2、不具备谈判文件中规定的资格要求；
3、报价超过谈判文件中规定的预算金额或者最高限价;
4、响应文件含有采购人不能接受的附加条件;
5、有选择的报价将不予接收，按无效投标处理；
6、按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）修正后的报价已经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
（二）供应商存在下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：
 1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
 2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
 4、不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
 5、不同供应商的响应文件相互混装；
（三）供应商不得以低于成本的报价参加本次采购项目。谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。
十五、成交
（一）陕西源信隆达招标代理有限公司在评标工作结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
（二）采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。
采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定成交供应商，陕西源信隆达招标代理有限公司将发布成交公告。
 （三）在发布成交结果公告的同时，陕西源信隆达招标代理有限公司向成交供应商发出成交通知书。
[bookmark: _Toc48834293][bookmark: _Toc48834166][bookmark: _Toc48834455][bookmark: _Toc48834534][bookmark: _Toc10388][bookmark: _Toc48834096]（四）成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。
十六、签订政府采购合同
（一）自成交通知书发出之日起10日内，采购人与成交供应商应按谈判文件和成交供应商响应文件的规定，签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对谈判文件和成交供应商的响应文件内容作实质性修改。
采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
（二）成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
（三）谈判文件、成交供应商的响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。
（四）政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
（五）采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
（六）采购人应及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的投标供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
（七）采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。
[bookmark: _Toc48834097][bookmark: _Toc48834167][bookmark: _Toc48834456][bookmark: _Toc48834535][bookmark: _Toc31345][bookmark: _Toc48834294]十七、关于信用记录的查询和使用
[bookmark: _Toc30404][bookmark: _Toc15976][bookmark: _Toc4661][bookmark: _Toc4945]1、谈判小组在资格审查阶段通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对供应商的信用情况进行甄别。对列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参本次投标活动。
2、供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。
3、供应商信用记录查询的时间段为“谈判邀请公告发布之日（含当日）至提交响应文件截止之日（不含当日）”。信用记录查询的结果，将以纸质截图形式留存。供应商未如实填报《供应商书面声明函》的，视为“供应商提供虚假材料谋取中标、成交的”行为，拒绝其参本次投标活动。
十八、执行优惠政策
对于监狱企业、残疾人福利性单位参与本次投标，以及节能产品、环保产品的采购，执行国务院办公厅以及国家部委有关文件。
1、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
2、财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
[bookmark: _Toc16492][bookmark: _Toc16749][bookmark: _Toc1993][bookmark: _Toc22982]十九、关于知识产权与保密事项
1、所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。
2、由采购人向供应商提供的所有资料，供应商不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，供应商须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。
二十、政采贷业务
为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采[2018]23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。
目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行。
二十一、服务费
19.1服务费参考《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会发的《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）规定标准收取。
二十二、废标情形
（一）谈判小组发现谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者谈判文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者陕西源信隆达招标代理有限公司沟通并作书面记录。采购人或者陕西源信隆达招标代理有限公司确认后，应当修改谈判文件，重新组织采购活动。
（二）根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：
1、出现影响采购公正的违法、违规行为；
2、供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付；
3、因重大变故，采购任务取消。

 二十三、询问和质疑
供应商如果认为谈判文件中涉及的采购需求（包括供应商资格条件、评审要素及分值设置、采购内容和要求、合同条款等）使自身的合法权益受到损害，可以在谈判文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人质疑；
供应商如果认为采购程序、采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构质疑。
 采购人、采购代理将在收到书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。
1、供应商质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页•〉政府采购管理〗栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。
《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：
http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm
2、质疑人为自然人的，应当由本人在《质疑函》上签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表在《质疑函》上签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交《质疑函》外，还应当提交《授权委托书》及授权代表的有效身份证明，《授权委托书》应当载明委托代理的具体权限和事项。质疑人须在质疑函和相关证明材料每一页上加盖公章原件送至质疑函递交地址，扫描发送至3234063782@qq.com。
在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出
3、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人、采购代理机构不予受理：
（1）质疑人不是参与本次采购项目的供应商或潜在供应商；
（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；
（3）未在法定期限内提出质疑的；
（4）质疑未以书面形式提出，或《质疑函》主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；
（5）《质疑函》没有合法有效的签字、盖章或授权的；
（6）以非法手段取得证据、材料的；
（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次质疑的；
4、质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向府谷县财政局提出投诉。
5、供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
6、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理。
①《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
②投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。
③捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料的投诉将被驳回，并将提出投诉的供应商列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。
7、依法严惩捏造事实诬告陷害、诽谤他人的行为。
①《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。
②《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
8、质疑函递交地址：

采购人：府谷县公安局交通管理大队     联系电话：15291216880
代理机构：陕西源信隆达招标代理有限公司  联系电话：0912-8722016
地址：陕西省榆林市府谷县新府锦苑2号商铺陕西源信隆达招标代理有限公司办公室



[bookmark: _Toc15247]
           	第 2 页

第3部分 [bookmark: _Toc26120]采购内容及技术要求
1、 项目名称：道路违法抓拍系统及交通安全设施工程
二、项目明细、资金构成和采购方式：
1、资金来源：其他财政资金
2、采购方式：竞争性谈判
三、项目实施时间、地点、工程概况 
1、项目实施时间：2026年10月 
2、项目实施地点：府谷县公安局交通管理大队指定地点 
3、项目概况：
主要内容：为全面提升我县城区道路交通秩序，有效压降道路交通事故，保障群众出行安全畅通。我大队通过城区重点路段排查，需在富康路安装不礼让行人抓拍系统，在富康路(政府后面)平交口：建设不礼让行人抓拍系统2套及配套设施；在城区黄河路东、人民路、河滨路、锦绣巷等路段：建设违停抓拍32台及配套设施；在富康路、王家焉路路口：建设交通路口安全预警哨兵，配套实施交通标志标线等。具体内容详见工程量清单。本项目工期为签订合同后60日内完成（具体履行日期可随合同签订时间相应顺延）。项目总投资：935199.56元。
四、履约验收标准和方法
1、履约验收时间：乙方完成供货当日进行货物进场验收，安装调试完成后进行整体验收。
2、履约验收主体及内容：监控设备及配套设施采购情况和接入情况。
3、验收程序：中标人根据采购人指定的地址,负责将监控设备及配套设施按要求运送到现场,在此过程中的全部运输(包括但不限于装卸车所产生的全部费用)由中标人负责。
4、履约验收标准：供应商出具的合格等级各项资料，符合国家相关施工验收规范；并达到合格标准。
5、验收方式：由采购单位组织有关专业人员按相关的国家标准、质量标准和采购文件所列的各项要求进行验收。 
6.验收要求:
6.1监控设备及配套设施为原制造商制造的全新产品,在中国境内可依常规合法安全使用。
6.2交付验收标准,依次序对照适用标准为:符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求。
6.3中标人所交付的货物必须经交通管理部分检验合格,中标人须为验收提供必需的一切条件以及相关费用,货物的功能特性由中标人、采购人及相关部门共同验收并出具验收报告。
6.4中标人应将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人。使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明，中标人保证提供的货物不便测任何第三方的专利、商标保全或其德知识产权。如因此给果购人造成损失的,由中标人负责全额赔。
6.5货物上应标有名牌(内容包括:制造商、货物名称、型号规格、出厂日期等》。
7.质量保证:
7.1质保期不小于3年。
7.2质保期内,在非人为因素情况下,一切维修换件保养费利用和备品备件均由中标人免费提。
7.3在质保期内中标人应免费提供系统升级方面的技术支持服务。
7.4在质保期内,所有的售后服务应严格按照机场制造厂家的设备保修手册内所注明的条款进行。
7.5在质保期内发生任何质量问题,一切维修换件保养费用和备品备件均由中标人负责免费解决(因采购人使用不当或其他人为因素造成的故障除外)。
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道路违法抓拍系统及交通安全设施工程
预 算 总 价




投标总价(小写):




(大写):




投  标  人：(盖章)





法定代表人或其授权人：(签字或盖章)





编 制 人 ：(签字或盖章)


单位工程清单费用汇总表


工程名称 ：道路违法抓拍系统及交通安全设施工程


专业/标段：通用安装工程


第  1  页


共  1  页


	序号
	项  目  名  称
	金  额（元）

	1
	分部分项工程项目费
	

	1.1
	其中 ：建筑工人社保费用
	

	2
	措施项目费
	

	2.1
	专业措施项目费
	

	2.1.1
	其中 ：建筑工人社保费用
	

	2.2
	通用措施费
	

	2.2.1
	安全文明施工措施费
	

	2.2.2
	冬雨季施工增加费
	

	2.2.3
	夜间施工增加费
	

	2.2.4
	二次搬运费
	

	2.2.5
	测量放线定位复测费
	

	3
	其他项目费
	

	3.1
	暂列金额
	

	3.2
	专业工程暂估价
	

	3.3
	计日工
	

	3.4
	总承包服务费
	

	3.4.1
	发包人提供材料保管费
	

	3.4.2
	发包人发包专业工程的总承包服务费
	

	3.5
	优质工程增加费
	

	3.6
	智慧工地增加费
	

	4
	税前工程造价
	

	5
	增值税
	

	6
	单位工程造价
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合                           计
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	
	
	富康路（政府后面）不礼让行人抓拍系统
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	
























1
	
























030506015001
	























DH-CP902-YGSL ，900万智能管控单元
	900万不礼让行人抓拍智能管控单元
1.包含摄像机、偏振镜 、高清镜头 、室外防护罩 、风扇 、 内置补光灯 、 电源适配器
2. 图像尺寸： ≥4 096×2160  像素
3.相机夜间车辆抓拍应采用多合一补光灯红外爆闪模式补光  ,  为保证红外补光模式的有效应用，
相机应至少具备两个  1  英寸GMOS传感器 ， 实现可见光 、红外光的感光反馈
4.相机夜间搭配红外爆闪灯补光 ,  并输出全彩抓拍图片
5.视频压缩标准  ：H.265/H.264/ MJPEG
6.通讯接口：RS- 485 ，RS-232  接口 ，RJ45  以太网口≥2  个
7.支持机动车辆抓拍 ，支持车牌 、车型 、车身颜色 、车辆主品牌及车辆子品牌 、挂坠 、安全带 、遮阳板等信息识别支持二轮车 、三轮车在内的非机动车抓拍 ，支持输出骑车员人脸小图及人体多项属性
8.支持大型货车闯红灯抓拍功能 ,  包括拖车 、挂
	
























台
	
























2
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	
	
	
	车 、罐车 、平板货车 、集装箱牵引车 、渣土车等货车类型
9.支持对摩托车闯红灯 、逆行、
载人 、未戴头盔行为进行检测  并抓拍图片
10.具备去除车灯附近产生的红光   、光晕 、画面拖影支持车辆抓拍 11.支持抓拍输出车牌局部照片、
车窗局部照片  、非机动车局部照片 、场景全景图片
12.支持检测并抓拍右转大型车辆未停车让行事件   ,  图片能清晰辨认右转大型车辆停车让行指示牌   、违法机动车的车型和车牌 ， 同一事件相邻两张抓拍图片能观察到车辆明显位移   ,  且抓拍时间间隔＜2  秒
13.在满足  GA/T 1202-2022  一级补光标准 ，补光≤20lx  的前提下 ,  抓拍图片满足 GA/T  832-2014标准中3.6.1  要求 。 配套  符合GA/T1202-2022标准的一级补光灯 ，设备抓拍车牌 、车身颜色、
车内前排人脸及衣着均清晰可见
14. 防护等级不低于  IP65 ，工作温度 ：-20℃~60℃
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	










2
	










040205014001
	









CXBG-1-1-PS-A-DH-I TALE-060AA ，LED频闪灯
	1.  符合GA/T  12 02-2022 《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》 要求
2.  ≥16颗LED灯珠 ，发光角度≥1 2 °
3.  覆盖范围： 单车道环境补光灯
4.  最佳补光范围16米～25米
5.  补光灯在频率大于250Hz或占空比大于39%时进行自我保护 ， 自动熄灭；
6.  补光装置光辐射安全性能符合G B/T  37958-2019规定的1类危险要求；
7.  防护等级不小于IP66；
	










台
	










2
	
	

	


3
	


031301006001
	


抱箍支架
	柱装法兰盘-钢带抱箍 ，安装杆件直径范围  60-300 mm ，默认周长范围： 340～950mm
,  钢带数目： ≥3
	


台
	


4
	
	

	



4
	



040205002001
	



车行道八边形电子警察立杆
	立杆口径为（220 -280） *5mm厚*6  .75米 ，横杆口径为（110-190） * 4mm厚*10米 ，底座法兰为φ450*1 8mm厚 ， ，整杆热镀锌喷塑。
	



根
	



1
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	









5
	









030402012001
	









DH-ITSJX-3101抱杆机箱
	室外智能机柜，
优质冷轧钢板材料 ，尺寸不低于4 00mm（宽）x  55 0mm（高）x  300 mm（深）
箱体采用优质冷轧钢板材料 ，表面喷塑处理 ， 防水 、防尘 、耐腐蚀
具有多种供电端子类型设计 ，可为摄像机 、补光灯 、交换机等设备提供稳定可靠的电源和通信，
可提供各种电源具有2P  16A空气开关 ，具有自动重合闸 ， 电源防雷功能
	









个
	









1
	
	

	6
	040205002002
	杆件地笼
	M33-8支*1.5米地笼
	套
	2
	
	

	



7
	



030610004001
	



电警立杆基础
	基础尺寸不小于（长） 1.4m*（宽 ）  1.4m*（深） 1. 8m ，包含混凝土基础开挖 、混凝土浇筑 、管线及地笼预埋 、地面恢复 、弃土转运等。
	



座
	



2
	
	

	


8
	


040806001001
	


立杆接地
	接地极不低于50镀锌钢管*2500mm *2根 ，40镀锌扁铁焊接引至杆件接地处 ，焊接点喷防锈漆；
	


套
	


2
	
	

	9
	040205001001
	检修管井
	600*600*800mm ,  含井盖
	个
	2
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	






10
	






030501015001
	





DH-IS3000C-8GT-DC ,  接入交换机
	提供8个千兆以太网端口。
支持IEEE  802.3 、  IEEE  802.3u
、  IEEE  802.3x标准。
线速转发 、无阻塞设计。
存储转发交换方式。
精美塑壳设计 。无风扇设计 ， 高可靠性。
工作温度： 0 °C ~  50 °C
	






台
	






2
	
	

	



11
	



030501013001
	



DH-IOTE-1ET1SC-20R ,  光纤收发器
	发端：4个百兆网口 ， 1个百兆光口（FC口） ， 1路48
5 ，传输距离20公里 ，单模单纤
收端： 1个百兆网口 ， 1个百兆光口（FC口） ， 1路48
5 ，传输距离20公里 ，单模单纤
	



对
	



2
	
	

	12
	030502005001
	监控电源线（国标）
	RVV3 × 1.5
	m
	80
	
	

	13
	030502005002
	补光灯控制线（国标 ）
	RVVP  2*1.0
	m
	60
	
	

	14
	030502005003
	光纤（国标）
	4芯单模光纤
	m
	100
	
	

	15
	030502005004
	网线（国标）
	室外六类网线
	m
	100
	
	

	16
	b001
	开挖及恢复
	路边开挖及恢复
	m
	80
	
	

	17
	030412003001
	市电电缆（国标）
	YJV3*6
	项
	1
	
	

	
	
	城区黄河路东 、锦绣巷等路段违停抓拍系统
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
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	工程数量
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	综合单价
	合  价

	
























18
	
























030506015002
	























DH-SDT-8C2425-4F-G AZF-D3EV ，违法抓拍单元
	全景采用1个 F1. 0大光圈全彩镜头 ,  可输出90 °大场景画面 ，细节采用1/1.8  CMOS传感器光学变倍镜头 ， 高清成像支持多种智能资源切换：【全景   】Smart事件；【细节】全抓拍、
道路监控 、Smart事件
支持AR功能 ，摄像机的实时视频画面中添加最多5 00个AR标签 ，且可实现标签与标签联动的功能
适用于城市道路 、路口 、路段 、广场 、操场 、服务区 、停车场 、景区 、江面 、湖面等
Smart事件： 支持全景路对设定区域进行布防 ， 当检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟随及报警 ， 实现周界布防 ，全景Smart事件检测距离50米
内置喇叭 ，支持声光警戒 ，报警联动白光闪烁报警和声音报警 ，声音内容可选
全抓拍： 细节支持人 、非机动车 、车辆混行检测 ,  可同时对人脸 、人体 、非机动车 、车辆进行抓拍并可对车牌识别提取
道路监控： 细节
	
























台
	
























32
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	
	
	
	支持车辆检测 (支持车牌识别，
车型/车身颜色/车牌颜色识别）和混行检测
AI-ISP降噪：采用去噪卷积神经网络将深度结构  、学习算法用于图像去噪 ，最终使画面成像更新清晰 ， 噪点更小图像更干净准
细节球机支持双光补光 ， 暖白光补光距离： 50米 ,  红外补光距离 ： 200米
全景采用暖白光补光 ，补光距离3 0米
支持GB35114A级安全加密
支持雨刷
传感器类型：【全景】 1/1.8"  P rogressive  Sca n  CMOS
【细节】 1/1.8" Progressive  Sc an  CMOS
最低照度：【全景】
彩色： 0.0005  L ux  @（F1.0 ，AG C  ON） ， 黑白： 0 .0001  Lux  @（F 1.0 ，AGC  ON）
,  0  Lux  with  L ight
【细节】
彩色： 0.0005  L ux  @（F1.5 ，AG C  ON） ， 黑白： 0 .0001  Lux  @（F 1.5 ，AGC  ON）
,  0  Lux  with  L ight
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	
	
	
	光学变倍：【全景】不支持；【细节】32倍
焦距：【全景】4 mm；【细节】5.9 ~ 188.8  mm
视场角：【全景   】90 °；【细节  】59.8 °-2.3 °补光灯类型： 混合光（红外+白光 )
补光灯距离：【全景】 暖白光30米；【细节】 暖白光50米 ， 红外2 00米
防补光过曝： 支持
水平范围：【全景】不支持；【细节】0-360 °连续旋转
垂直范围：【全景】7-17 °；【细节】-20-90 ° (自动翻转)
水平速度：【全景】不支持；【细节】水平键控速度： 0.1 °-160 °/s,速度可设 ;水平预置点速度   ： 240 °/s
垂直速度：【全景】垂直键控速度可设；【细节   】垂直键控速度   ： 0.1 °-120 °/ s,速度可设 ;垂直预置点速度： 200 °/s
主码流帧率分辨率：【全景】
50  Hz： 25  fps （2688  ×  1520 ,  2560  ×  1440
,   1920   ×  1080
,   1280   ×  960
	
	
	
	




分部分项工程项目清单计价表


工程名称：道路违法抓拍系统及交通安全设
施工程                                                         专业/标段：通用安装工程


第  10  页   共  20页


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	
	
	
	,  1280  ×  720 )
60  Hz： 30  fps （2688  ×  1520 ,  2560  ×  1440
,   1920   ×  1080
,   1280   ×  960
,  1280  ×  720 )
【细节】
50  Hz： 25  fps （2688  ×  1520 ,  2560  ×  1440 ,   1920   ×  1080 ,   1280   ×  960   ,   1280   ×  720   )
60  Hz： 30  fps （2688  ×  1520 ,  2560  ×  1440 ,   1920   ×  1080 ,   1280   ×  960   ,   1280   ×  720   )
视频压缩标准：
主码流：H.264/H .265+/H.265/H. 264+
子码流：H.264/H .265/MJPEG
第三码流：H.264 /H.265/MJPEG
宽动态： 真宽动态/120  dB
陀螺仪： 支持
内置扬声器： 1个
内置扬声器 ，有效距离可达20  m网络接口： 支持1 00M网络数据,RJ4 5网口, 自适应网络数据
SD卡扩展： 内置M icro  SD卡插槽,支持Micro  SD/M icro  SDHC/Micr o  SDXC卡,最大支持512  GB
报警： 7路报警输
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	
	
	
	入 ，2路报警输出音频： 1路音频输入 ，音频峰值： 2 -2.4V [p-p] ，输入阻抗： 1  k Ω ± 10%
1路音频输出 ，线性电平 ， 阻抗： 6 00   Ω
RS-485： 采用半双工模式 ，支持自适应HIKVISIO N ，PELCO-P和PE LCO-D (可添加)协议
恢复出厂设置：支持
电流及功耗：供
电方式：DC36V， 1.67A
最大功耗： 60  W （其中【全景】
加热6  W ，补光灯6  W；【细节】加热6  W ，补光灯12 W）
工作温湿度：-40 ℃~70  ℃； 湿度小于95%
喇叭温度-30  ℃~ 55  ℃
雨刷： 支持
除雾： 支持
尺寸：Ø260  mm ×  382.9  mm
重量： 7.3kg
防护： IP67；GB/ T17626.2/3/4/5 /6四级标准
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	









19
	









030506015003
	









DH-PFB307W-SG
	产品尺寸： 270.0 mm  ×  115.0mm ×  160.0mm（长×宽×高）；
外观颜色： 银色 ;
承重： 9.0kg；
安装方式：壁装 ;
适配机型： 6寸球 、8寸球（具体型号以选型为准）
;
工作温度：-40℃ ~+60℃;
执行标准：Q/DXJ 064-2018；
产品材质： 铝合金
	









个
	









32
	
	

	
20
	
b003
	
定制杆件
	根据实际尺寸定制专用杆件长3-5米 ，包含安装等
,
	
套
	
2
	
	

	



21
	



040205002003
	



车行道八边形电子警察立杆
	立杆口径为（220 -280） *5mm厚*6  .75米 ，横杆口径为（110-190） * 4mm厚*8米 ，底座法兰为 φ450*18m m厚 ， ，整杆热镀锌喷塑。
	



根
	



10
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	
























22
	
























030402012002
	























DH-ITSJX-3101抱杆机箱
	550mm（高）x  3 00mm（深）
箱体采用优质冷轧钢板材料 ，表面喷塑处理 ， 防水 、防尘 、耐腐蚀
具有多种供电端子类型设计 ，可为摄像机 、补光灯 、交换机等设备提供稳定可靠的电源和通信，
可提供各种电源内置嵌入式CPU和智能板 ，集成了智能软件 ，支持摄像机 、补光灯   、 网络设备等设备的远程实时控制和定时控制，
监测这些设备运行状态 ，数据上传到平台 ，超过限制时平台上告警
支持断电断网告警
支持光纤接入 ，具有实时监控网络运行的功能 ，异常时自动启停实时监测市电电压和电流 ，上报平台
配置温湿度传感器 ， 实时检测箱体内温湿度 ，根据设置的阀值 ，智能运行风扇
智能控制箱有防雷保护措施
智能监控箱配置自动重合闸 ，具有交流电源的过压 、欠压 、过流 、漏电等有保护措施 ，支持带自动开闸和合闸，
	
























个
	
























10
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	
	
	
	远程开闸和合闸配置门磁开关 ，支持开门告警上传
智能控制器的软件远程升级
强大的远程管理 ,  可以实时操作 、状态监测 、告警 ， 以及数据记录 、分析和查询等全面功能
输出5路交流220V ,   1路16A ，4路5A
,  每路远程可控
,  每路检测电流
,  数据上报平台输出3路直流12V ,  总功率60瓦 ，远程可控 ，检测电流 ，数据上报平台 。可以给网络设备供电
具有2P  16A空气开关 ，具有自动重合闸 ， 电源防雷功能
	
	
	
	

	23
	040205002004
	杆件地笼
	M27-8支*1.5米地笼
	套
	10
	
	

	



24
	



030610004002
	



电警立杆基础
	基础尺寸不小于（长） 1.4m*（宽 )  1.4m*（深） 1. 8m ，包含混凝土基础开挖 、混凝土浇筑 、管线及地笼预埋 、地面恢复 、弃土转运等。
	



座
	



10
	
	

	


25
	


040806001002
	


立杆接地
	接地极不低于50镀锌钢管*2500mm *2根 ，40镀锌扁铁焊接引至杆件接地处 ，焊接点喷防锈漆；
	


套
	


10
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	项目编码
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	项目特征描述
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	综合单价
	合  价

	26
	040205001002
	检修管井
	600*600*800mm ,  含井盖
	个
	10
	
	

	






27
	






030501015002
	





DH-IS3000C-8GT-DC ,  接入交换机
	提供8个千兆以太网电口。
支持IEEE  802.3 、  IEEE  802.3u
、  IEEE  802.3x标准。
线速转发 、无阻塞设计。
存储转发交换方式。
精美塑壳设计 。无风扇设计 ， 高可靠性。
工作温度： 0 °C ~  50 °C
	






台
	






10
	
	

	



28
	



030501013002
	



DH-IOTE-1ET1SC-20R ,  光纤收发器
	发端：4个百兆网口 ， 1个百兆光口（FC口） ， 1路48
5 ，传输距离20公里 ，单模单纤
收端： 1个百兆网口 ， 1个百兆光口（FC口） ， 1路48
5 ，传输距离20公里 ，单模单纤
	



对
	



4
	
	

	29
	030502005005
	监控电源线（国标）
	RVV3 × 1.5
	m
	280
	
	

	30
	030502005007
	网线（国标）
	室外六类网线
	m
	280
	
	

	31
	030502005009
	光纤（国标）
	4芯单模光纤
	m
	600
	
	

	32
	030412003002
	市电电缆（国标）
	YJV3*6 ，包含电表 ，上户等。
	项
	10
	
	

	
33
	
b004
	
视频专网建设
	租赁运营商接入不低于100M视频专网专线至管理部门
	
项
	
7
	
	

	
	
	路口配套设施建设
	
	
	
	
	




分部分项工程项目清单计价表


工程名称：道路违法抓拍系统及交通安全设
施工程                                                         专业/标段：通用安装工程


第  16  页   共  20页


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
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	综合单价
	合  价

	
























34
	
























030505018001
	























DH-ITSYJ-2103-S，交通路口安全预警哨兵
	频率范围： 24.12 5GHz
调制方式：CW探测运动车辆 ，探测距离≥180米
支持  RS485  接口与  TTL  串 口（波特率9600bps）
测速量程： 1KM/H ~240KM/H
速度测量误差小于±1KM/H (运动方向与雷达波束方位夹角为零度时）
电压： 9~24V 、 电流≤95mA@12V
输出功率（EIRP   )  ： 20dBm； 实际功耗≤1.2W
天线角度： 水平4 4 °,俯仰16 °（3 dB波束宽度 ， 实际探测角度大于4车道）
速度显示方式：P 10模组320*320m m
文字显示方式：P 10模组320*1280 mm
显示内容：注意来车（显示内容可调）
产品尺寸：460*1 70*2500
最大功率： ≤75W
工作温度：-40℃到80℃
屏幕使用寿命： ≥100000小时防护等级： IP54
使用方式： 单独使用或联动使用灯光预警： 红蓝双色高亮爆闪灯   ,  夜间警示距离2 00米
语音播报： 定向
	
























台
	
























2
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
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	综合单价
	合  价

	
	
	
	高音喇叭 ，语音内容可定制
参数修改： 安装A pp ，支持蓝牙设置。
供电方式：太阳能（200W120Ah锂电）    阴雨天气3-5天
适合环境：城市 、乡村 、平交路口 、高速路
联动模块-双机无线联动预警 ，最大传输距离： 200 0m
云平台-可实现设备远程定位 、远程管理 、显示文字与音量 、视频监控等调节（含4 G卡和流量） 。
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	综合单价
	合  价

	
























35
	
























030505018002
	























DH-ITSYJ-2103-S，交通路口安全预警哨兵
	雷达：K波段射频
集成电路设计：
频率范围： 24.12 5GHz
调制方式：CW探测运动车辆 ，探测距离≥180米
支持  RS485  接口与  TTL  串 口（波特率9600bps）
测速量程： 1KM/H ~240KM/H
速度测量误差小于±1KM/H (运动方向与雷达波束方位夹角为零度时）
电压： 9~24V 、 电流≤95mA@12V
输出功率（EIRP   )  ： 20dBm； 实际功耗≤1.2W
天线角度： 水平4 4 °,俯仰16 °（3 dB波束宽度 ， 实际探测角度大于4车道）
速度显示方式：P 10模组320*320m m
文字显示方式：P 10模组320*1280 mm
显示内容：注意来车（显示内容可调）
产品尺寸：460*1 70*2500
最大功率： ≤75W
工作温度：-40℃到80℃
屏幕使用寿命： ≥100000小时防护等级： IP54
使用方式： 单独使用或联动使用灯光预警： 红蓝双色高亮爆闪灯   ,  夜间警示距离2
	
























台
	
























2
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	序号
	项目编码
	项目名称
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	综合单价
	合  价

	
	
	
	00米
语音播报： 定向高音喇叭 ，语音内容可定制
参数修改： 安装A pp ，支持蓝牙设置。
供电方式：太阳能（200W120Ah锂电）    阴雨天气3-5天
适合环境：城市 、乡村 、平交路口 、高速路
联动模块-双机无线联动预警 ，最大传输距离： 200 0m
云平台-可实现设备远程定位 、远程管理 、显示文字与音量 、视频监控等调节（含4 G卡和流量） 。
	
	
	
	

	




36
	




050307008001
	



违法提示标志（国标 )
	专用车辆限制型   ,  基础材质： 300 3  铝合金铝板  (道路专用防锈铝板）
反光膜分级（行业通用）： Ⅳ  类超强级（7  年质保 ， 市政道路）
文字底板 ，含抱箍等安装配件。
	




块
	




20
	
	

	




37
	




050307008002
	




人行道标志牌（国标 )
	专用车辆限制型   ,  基础材质： 300 3  铝合金铝板  (道路专用防锈铝板）
反光膜分级（行业通用）： Ⅳ  类超强级（7年质保 ,  市政道路）
文字底板 ，含杆件 、基础 、抱箍等安装配件。
	




块
	




4
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	序号
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	综合单价
	合  价

	





38
	





050307008003
	




违停抓拍标志牌（国标）
	专用车辆限制型   ,  基础材质： 300 3  铝合金铝板  (道路专用防锈铝板）
反光膜分级（行业通用）： Ⅳ  类超强级（7年质保 ,  市政道路）
文字底板 ，辅助标志； 含杆件 、基础 、抱箍等安装配件。
	





块
	





7
	
	

	39
	040205007001
	标线喷涂（国标）
	热熔标线喷涂
	m2
	200
	
	

	40
	040205007002
	震动标线（国标）
	热熔标线喷涂
	m2
	50
	
	

	41
	040205010001
	新材料覆盖除线
	新材料除线
	m2
	70
	
	

	42
	040205017001
	凸透镜
	120凸透镜 ，含杆件 、基础 、抱箍等安装配件。
	套
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                          计
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程数量
	金     额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合   价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	031401001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	031401004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	031401003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	031401002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	031401005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	1
	031402001001
	脚手架
	
	项
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                           计
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1.1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2.1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3.1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4.1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5.1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                            计
	


注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；
2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ， 费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。
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序号
	
专业工程名称
	暂估金额（元）
	确认金额（元）
	不含税的调整金额±（元）
	
备注

	
	
	不含税价格
	增值税
	含税价格
	不含税价格
	增值税
	含税价格
	
	

	
	
	A1
	B1
	C1
	A2
	B2
	C2
	D=A2-A1
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	
	
	
	
	-

	合   计
	
	
	
	
	
	
	
	-


[image: ]
注 :本表“暂估金额 ”由招标人填写,投标人应将“暂估金额 ”填写并计入投标总价 。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。
单位工程人材机汇总表
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	序号
	名称及规格
	单位
	数量
	预算价
	市场价
	预算价合计
	市场价合计

	一
	人工类别
	
	
	
	
	
	

	1
	综合二类工
	工日
	133.151
	
	
	
	

	2
	综合二类工
	工日
	46.689
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	
	

	二
	材料类别
	
	
	
	
	
	

	1
	镀锌扁钢(综合)
	kg
	12.452
	
	
	
	

	2
	角钢(综合)
	kg
	3.12
	
	
	
	

	3
	自粘性塑料带20mm×20m
	卷
	1.122
	
	
	
	

	4
	高强螺栓
	套
	126.48
	
	
	
	

	5
	六角螺母(综合)
	10个
	4.488
	
	
	
	

	6
	垫圈(综合)
	10个
	4.488
	
	
	
	

	7
	弹簧垫圈M16~30
	10个
	4.488
	
	
	
	

	8
	低碳钢焊条(综合)
	kg
	2.321
	
	
	
	

	9
	电焊条L60(综合)
	kg
	1.8
	
	
	
	

	10
	松香焊锡丝(综合)
	m
	0.781
	
	
	
	

	11
	平垫铁(综合)
	kg
	1.683
	
	
	
	

	12
	钢锯条
	条
	12
	
	
	
	

	13
	碎布
	kg
	1.122
	
	
	
	

	14
	酚醛调和漆各色
	kg
	0.341
	
	
	
	

	15
	沥青漆
	kg
	0.24
	
	
	
	

	16
	防锈漆
	kg
	0.11
	
	
	
	

	17
	电力复合脂
	kg
	4.598
	
	
	
	

	18
	酚醛树脂稀释剂
	kg
	0.231
	
	
	
	

	19
	脱漆剂
	kg
	143.5
	
	
	
	

	20
	塑料管(综合)
	kg
	1.683
	
	
	
	

	21
	硬铜绞线TJ-2.5~4mm2
	m
	63.03
	
	
	
	

	22
	铜芯塑料绝缘电线BV-6mm2
	m
	24.48
	
	
	
	

	23
	铜端子6mm2
	个
	24.48
	
	
	
	

	24
	铜接线端子DT-6mm2
	个
	22.781
	
	
	
	

	25
	抱箍U型
	套
	126.48
	
	
	
	

	26
	反光材料(玻璃珠)
	kg
	100
	
	
	
	

	27
	其他材料费
	元
	462.74
	
	
	
	

	28
	其他材料费(占材料费)
	元
	80.3315
	
	
	
	

	29
	杆件地笼
	套
	2
	
	
	
	

	30
	混凝土基础
	座
	12
	
	
	
	

	31
	市电电缆（国标）YJV3*6
	项
	10
	
	
	
	

	32
	视频专网建设
	项
	7
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	二
	材料类别
	
	
	
	
	
	

	33
	检修管井
	个
	12
	
	
	
	

	34
	路边开挖及恢复
	m
	80
	
	
	
	

	35
	市电电缆（国标）YJV3*6
	项
	1
	
	
	
	

	36
	定制杆件
	套
	2
	
	
	
	

	37
	杆件地笼 M27-8支*1.5米地笼
	套
	10
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	
	

	三
	机械类别
	
	
	
	
	
	

	1
	机械人工
	工日
	6.7664
	
	
	
	

	2
	汽油
	kg
	23.235
	
	
	
	

	3
	柴油
	kg
	97.7325
	
	
	
	

	4
	电
	kW ·h
	143.7625
	
	
	
	

	5
	动力费
	元
	15.7494
	
	
	
	

	6
	安拆费及场外运费
	元
	42.1604
	
	
	
	

	7
	折旧费
	元
	437.9924
	
	
	
	

	8
	校验费
	元
	53.2849
	
	
	
	

	9
	检修费
	元
	90.953
	
	
	
	

	10
	维护费
	元
	281.9722
	
	
	
	

	11
	其他费
	元
	49.4208
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	
	

	四
	主材类别
	
	
	
	
	
	

	1
	底漆
	kg
	59.64
	
	
	
	

	2
	热熔标线涂料
	kg
	900
	
	
	
	

	3
	震动热熔标线涂料
	kg
	450
	
	
	
	

	4
	补光灯控制线（国标）  RVV P  2*1.0
	m
	61.2
	
	
	
	

	5
	监控电源线（国标）  RVV3 × 1.5
	m
	367.2
	
	
	
	

	6
	违法提示标志（国标）
	块
	20
	
	
	
	

	7
	人行道标志牌（国标）
	块
	4
	
	
	
	

	8
	违停抓拍标志牌（国标）
	块
	7
	
	
	
	

	9
	广角镜
	个
	2
	
	
	
	

	10
	车行道八边形电子警察立杆
	根
	11
	
	
	
	

	11
	CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALE- 060AA ，LED频闪灯
	台
	2
	
	
	
	

	12
	DH-CP902-YGSL ，900万智能管控单元
	台
	2
	
	
	
	

	13
	DH-SDT-8C2425-4F-GAZF-D 3EV ，违法抓拍单元
	台
	32
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	四
	主材类别
	
	
	
	
	
	

	14
	防护罩
	套
	2
	
	
	
	

	15
	DH-IS3000C-8GT-DC ，接入交换机
	台
	12
	
	
	
	

	16
	角钢接地极  普通土
	根 (块 )
	12
	
	
	
	

	17
	DH-IOTE-1ET1SC-20R ，光纤收发器
	台
	6
	
	
	
	

	18
	SUS304抱箍支架
	套
	4
	
	
	
	

	19
	DH-PFB307W-SG    支架
	套
	32
	
	
	
	

	20
	DH-ITSYJ-2103-S ，交通路口安全预警哨兵
	台
	4
	
	
	
	

	21
	网线（国标）     室外六类网线
	m
	100
	
	
	
	

	22
	网线（国标）  室外六类网线
	m
	280
	
	
	
	

	23
	光纤（国标）  4芯单模光纤
	m
	700
	
	
	
	

	24
	DH-ITSJX-3101抱杆机箱500 .0mm (宽) ×350.0mm (深) ×5 50.0mm (高)
	台
	11
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	







第五部分 评审办法
[bookmark: _Toc31247][bookmark: _Toc21063][bookmark: _Toc20491][bookmark: _Toc31644]1、响应文件初审
（1）资格性审查内容和标准（本次谈判实行资格后审，资质审查不合格的供应商视为无效投标，不得进入下一步的评审）：
	序号
	评审内容
	评审标准

	1
	承诺书
	按规定填写“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条承诺书原件”，符合谈判文件要求。

	2
	营业执照等主体资格证明文件
	供应商具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照副本（附营业执照的2025年企业年度报告书）或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

	3
	资质证书
	供应商需具备市政工程施工总承包三级及其以上资质的独立企业法人，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

	4
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证原件

	4
	项目负责人
	[bookmark: _GoBack]拟派往本项目的项目负责人必须为本单位的建造师，无在建项目且需具备市政工程专业二级及其以上注册建造师注册证书和有效的安全生产考核合格证书；

	5
	财务状况
	：财务状况良好，提供赋码2025年的财务审计报告（提供的财务审计报告需在注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）可查询并提供网页截图。）或开标时间前六个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明（成立时间至递交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表、利润表和现金流量表）； 

	6
	税收缴纳证明
	提供2026年1月1日至今已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明材料；

	7
	社会保障资金缴纳证明
	提供2026年1月1日至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料；

	8
	信用要求
	信誉要求：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；投标人、法定代表人、项目负责人在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人和政府采购严重违法失信行为记录名单，投标人、法定代表人、项目负责人提供网页查询截图加盖企业原色印章（失信被执行人查询截图以“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中全国范围内查询为准）。 

	9
	书面声明
	提供“供应商书面声明函”原件，符合谈判文件要求。

	10
	控股管理关系
	本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标活动，提供《供应商企业关系关联承诺书原件》

	11
	政府采购信用承诺
	提供榆林市政府采购工程类项目供应商信用承诺书原件 。

	12
	谈判保证金
	提供投标信用承诺书原件 。

	注：已换电子证书的，可提供加盖企业原色印章的有效电子证书。




采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查；谈判小组应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足竞争性谈判文件的实质性要求。

（2）符合性审查内容和标准（有一项不符合以下评审的供应商按无效投标处理，不得进入下一步的评审，但不限于）：
	序号
	审查内容
	合格条件

	1
	响应文件的有效性、完整性、符合性
	符合谈判文件要求

	2
	响应文件内容、按照竞争性谈判文件要求的格式编写 
	符合谈判文件要求

	3
	响应文件的签署、盖章、格式
	符合谈判文件要求

	4
	谈判响应文件有效期
	符合谈判文件要求

	5
	谈判总报价
	符合谈判文件要求

	6
	响应方案
	符合谈判文件要求

	7
	其它要求
	 符合法律、法规、规章、规范性文件和谈判文件的要求


(3)无效响应文件的情形：
3.1.供应商超出经营范围进行经营的；
3.2供应商未经过正常渠道领取谈判文件，或供应商名称与领取谈判文件时登记的供应商单位名称不符的；
3.3未按谈判文件规定要求签署、盖章的；无谈判有效期或有效期达不到谈判文件要求的；
3.4响应文件未按照谈判文件格式及内容要求填写的；
3.5供应商针对同一项目递交两份或多份内容不同的响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；
3.6提供虚假资质、虚假财务信息、虚假证明（包括第三方提供的虚假证明）的，除按无效文件处理外，还将按有关规定进行处罚；
3.7附有采购人、采购代理机构不能接受的条款和商务响应（付款条件、验收条件等）与谈判文件要求不一致的；
3.8供应商前期参与了本次谈判项目方案设计的；
3.9在其他重大项目履约过程中有不良记录，不能按期履约的；
4.0谈判小组认为供应商的谈判报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品、服务质量或者不能诚信履约的，供应商在谈判现场合理的时间内不能提供书面说明、相关证明材料，证明其报价合理性的；
4.1有重大缺漏项的；
4.2以他人名义进行谈判的；
4.3谈判人无法定代表人授权书或其授权书的有效性不符合谈判文件规定的；
4.4谈判人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
4.5澄清、补正、说明的内容与响应文件内容有重大相悖或矛盾的；
4.6其他法律法规及本谈判文件规定的情形。
[bookmark: _Toc4851]（4）谈判响应文件的澄清
（1）谈判小组在对谈判响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。
（2）依照民法中的过失责任原则，澄清、说明或补正前谈判小组将按最不利于投标供应商的原则对谈判响应文件作出评判。
（3）谈判小组要求供应商澄清、说明或者补正谈判响应文件应通过书面形式作出。供应商应当在规定的澄清时限内按谈判小组要求的方式提交，供应商的澄清、说明或者补正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。
[bookmark: _Toc15325]（4）供应商的澄清、说明或者补正不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。





[bookmark: _Toc6752][bookmark: _Toc13560]第六部分   合同主要条款（仅供参考）
道路违法抓拍系统及交通安全设施工程采购合同
甲方（采购人/建设单位）：                                      
乙方（中标人/施工单位）：                                      
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律，甲、乙双方经平等协商一致，就“道路违法抓拍系统及交通安全设施工程”承办达成合同如下：                       
一、合同文件
本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下：
1. 合同条款
2. 中标通知书
3. 中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件
4. 招标文件
5. 中标人的投标文件
6. 本合同附件
同一层次的合同文件规定有矛盾的以较后时间制定的为准。
二、合同的范围和条件
本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。
三、工程项目
本合同所提供的服务项目内容：（与报价文件中项目明细表一致）。
                                                        
                                                        
四、合同金额
合同金额为人民币大写         元，(￥       )
五、付款途径：                  。
六、付款方式： （具体付款方式以双方签订的合同内容为准）。
七、知识产权
乙方应保证甲方所使用的服务成果免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。
八、违约条款
1. 一方不按期履行合同，并经另一方提示后  日内仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的法律责任。
2. 如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。
3. 其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。
4. 按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后 7 日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。
[bookmark: _Toc26324]九、履约验收标准和方式
1.履约验收时间：甲方指定时间
2.履约验收主体及内容：由采购人根据合同要求，进行验收。
3.验收标准：  符合国家相关施工验收规范；并达到合格标准。 
4.验收方式：由采购单位技术人员按照相关验收标准进行验收。
5.验收依据：  符合国家相关施工标准   

十、不可抗力条款
因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知采购代理机构及另一方，双方互不承担责任，并在 15天内提供有关不可抗力的相应证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。
十一、争议的解决方式
本合同执行过程中如发生争议，应本着友好的原则协商解决。协商不成产生的诉讼，由甲方所在地人民法院管辖
十二、补充协议
合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同的有关规定。
十三、合同生效
1. 合同双方签订后生效。
2. 本合同一式六份，甲、乙双方各执两份，采购代理机构、监管机构各一份。

建设单位(甲方)：
法 定 代 表 人：（签章）
经    办    人：
施工单位(乙方)：
法 定 代 表 人：（签章）
开  户  银  行：
账          号：

签订日期：    年    月    日

-------以下无正文------
注：本合同为简易版本，仅供参考，使用过程中，请结合具体项目，充实细化。
[bookmark: _Toc4908][bookmark: _Toc12364][bookmark: _Toc13995]


第七部分  谈判响应文件格式

采购编号：                                正/副本

[bookmark: _Toc3870]                                     
                            （项目名称） 






谈判响应文件 





 供应商：                     （盖章）  
法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）
[bookmark: _Toc6460][bookmark: _Toc24710][bookmark: _Toc7119]日   期：     年   月   日  
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[bookmark: _Toc294650221][bookmark: _Toc294650361][bookmark: _Toc314237634][bookmark: _Toc146][bookmark: _Toc294649637][bookmark: _Toc10678][bookmark: _Toc294650463][bookmark: _Toc294689058][bookmark: _Toc1120][bookmark: _Toc25905][bookmark: _Toc27991]第一章   响应函
致：府谷县公安局交通管理大队/陕西源信隆达招标代理有限公司
根据贵方为 采购项目名称、采购项目编号 采购工程的竞争性谈判文件，签字代表              (全名、职务)经正式授权并代表 (供应商名称、地址）提交包含下述内容的谈判响应文件正本   份、副本  份 。
(1) 响应函
(2) 谈判报价表
(3) 按供应商须知要求提供的全部文件和谈判文件要求的响应文件。
(4) 供应商资格证明文件。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1. 所附谈判报价表中规定的谈判报价为：        元   （即大写金额：      ）；
2. 供应商将按谈判文件的规定履行合同责任和义务；
3. 供应商已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；
4. 谈判报价自投标截止日起有效期为     个日历天；
5. 供应商同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数量或资料。
6. 与本谈判有关的一切正式往来通讯请寄：


供应商名称：                    （公章）
法定代表人（签字和盖章）：          
地址：                                                     
邮编：                                       
电话：                                                                                               
                                
日期：     年   月   日





[bookmark: _Toc294650464][bookmark: _Toc16543][bookmark: _Toc314237635][bookmark: _Toc294689059][bookmark: _Toc294649638][bookmark: _Toc19904][bookmark: _Toc294650362][bookmark: _Toc294650222]第二章  第一次谈判报价表
一、开标一览表
单位：元
	[bookmark: OLE_LINK5]采购项目名称
	

	采购项目编号
	 

	供应商名称
(单位名称)
	

	谈判报价
总价（人民币）

	
人 民 币（小写）：                   元

大 写 金 额：                       

	工期
	

	质量要求
	


说明：1、谈判报价均系用人民币表示，以元为单位，大小写不一致时，以大写为准。
[bookmark: _Hlk48720282][bookmark: _Toc24699_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc25597_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc5592][bookmark: _Toc26334][bookmark: _Toc8006][bookmark: _Toc29740_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc31114][bookmark: _Toc29232]2、“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：完成采购内容所需的直接
费、间接费、利润、税金及其他相关的一切费用，以及合同实施过程中的应预见及
不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。
3、以上费用均为含税价格。

供应商名称：                          （公章）
法定代表人（签字和盖章）：         
日期：   	  年 	  月 	  日


[bookmark: _Toc23597][bookmark: _Toc13567]二、分项报价表
                                        
（根据工程量按广联达软件编制生成表格为准)
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第三章  资格证明文件
[bookmark: _Toc21122][bookmark: _Toc294689060][bookmark: _Toc314237640][bookmark: _Toc294650465][bookmark: _Toc294649639][bookmark: _Toc15790][bookmark: _Toc294650363][bookmark: _Toc294650223]
（1）、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供承诺书；
（2）、本项目的特定资格要求：
1、供应商具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照副本（附营业执照的2025年企业年度报告书）或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
2、供应商需具备市政工程施工总承包三级及其以上资质的独立企业法人，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；
3、拟派往本项目的项目负责人必须为本单位的建造师，无在建项目且需具备市政工程专业二级及其以上注册建造师注册证书和有效的安全生产考核合格证书；
4、财务状况报告：财务状况良好，提供赋码2025年的财务审计报告（提供的财务审计报告需在注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）可查询并提供网页截图。）或开标时间前六个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明（成立时间至递交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表、利润表和现金流量表）； 
5、税收缴纳证明：提供2026年1月1日至今已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明； 
6、社会保障资金缴纳证明：提供2026年1月1日至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料。 
7、信誉要求：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；投标人、法定代表人、项目负责人在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人和政府采购严重违法失信行为记录名单，投标人、法定代表人、项目负责人提供网页查询截图加盖企业原色印章（失信被执行人查询截图以“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中全国范围内查询为准）。 
8、书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；
 9、本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
10、提供榆林市政府采购工程类项目供应商信用承诺书；
11、谈判保证金：用投标信用承诺书代替 。
注：已换电子证书的，可提供加盖企业原色印章的有效电子证书。





                                        
(谈判文件中要求提供的证明材料复印件或扫描件及谈判响应商认为需要提供的其他材料复印件并加盖公章)
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附表1
《中华人民共和国政府采购法》第二十二条承诺书
致：        （采购人）         

我公司特此声明我公司符合以下所列情况:
1、具有独立承担民事责任的能力;
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;
6、法律、行政法规规定的其他条件。                            
7、我公司承诺以上资料真实有效，如有隐瞒或欺骗，我公司愿承担相关所有责任。

    
谈判供应商全称（公章）：                                     

法定代表人或被授权人（签字和盖章）：                         

                                                年   月   日
 











附表2    

[bookmark: _Toc6898]项目负责人无在建项目承诺书

                     （采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往         （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目负责人              （项目负责人姓名）现阶段没有担任任何在建工程的项目负责人；如项目负责人目前仍在其他项目上任职，承诺本项目中标后能够从其他项目撤离。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
特此承诺

 




供应商名称：                      （盖单位章）


法定代表人：              （盖章或签字）


       年       月       日















附表3  


供应商书面声明函
                    （采购人名称）：

我方作为《项目名称 》（项目编号：          ）的供应商，在此郑重声明：
1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中____（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。
2、我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。
3、我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。
4、我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。
如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。
特此声明。


供应商名称：                      （盖单位章）


法定代表人：           （盖章或签字）


       年       月       日

[bookmark: _Toc26915]附表4

供应商企业关系关联承诺书

1、供应商股东及股权证明。
2、供应商在本项目谈判中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。
2-1、管理关系说明：
我单位管理的具有独立法人的下属单位有：              。
我单位的上级管理单位有              。
2-2、股权关系说明：
我单位控股的单位有              。
我单位被              单位控股。
2-3、单位负责人： 
3、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。


谈判供应商全称（公章）：                                     

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                         

                                                年   月   日


附表5
榆林市政府采购工程类项目供应商信用承诺书
市场主体名称：                        
证件类型：统一社会信用代码
证件号码：                    
法定代表人：                     
承诺有效期限：    年    月    日—      年     月    日
承诺内容：
为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿作出以下承诺：
一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;
二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；
三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、根据政府采购相关法律法规的规定需要做出的其他承诺：               
八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

       承诺单位（盖章）：                                   
       法定代表人（负责人）：                               
              法定代表人（负责人）身份证号：                       
       承诺日期：                                           


备注：
1、承诺有效期限自承诺之日起1年；
2、法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。
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附表6
投标信用承诺书
项目名称：                        
投标人：                        
统一社会信用代码：                        
法人代表：                        
在本项目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：
（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。
（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约信用承诺。5.招投标法规定的其它违法违规行为。
（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签章）：                   投标人（盖章）：

承诺时间：   年  月  日

说明：本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。



[bookmark: _Toc25490][bookmark: _Toc5973][bookmark: _Toc17269]第四章  供应商概况

一、供应商基本情况表
	 供应商名称
	
	法定代表人
	

	统一社会信用代码
	
	邮政编码
	

	委托代理人
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围
	

	基本账户开户行
	

	账号
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期
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二、法定代表人身份证明

供应商名称：                                 
单位性质：                                   
地址：                                       
成立时间：        年    月     日
经营期限：                                 
姓名：           性别：        年龄：      职务：       _
身份证号码：                  
系                                （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。



供应商名称：                （盖章）

        年    月     日



注：附法定代表人正反身份证复印件。

[bookmark: _Toc29261][bookmark: _Toc21006][bookmark: _Toc24310]法定代表人授权书

致:府谷县公安局交通管理大队/陕西源信隆达招标代理有限公司：
注册于            （工商行政管理局名称）之            （供应商全称）法定代表人               （姓名、职务）授权               （被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就本项目的谈判及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。
附：全权代表签字：            性别：       年龄：        
职    务：                 身份证号码：                  
通讯地址：                                               
邮政编码：                                               
电    话：                       传 真：                 
附:法定代表人、委托代理人身份证复印件。
	法定代表人身份证复印件
	全权代理人身份证复印件


本授权有效期（与竞争性谈判响应文件有效期一致）

供应商名称（公章）：

[bookmark: _Toc294689061]法定代表人（签字或盖章）： 




（法定代表人参加时，无需附此表）
  年　   月　   日

三、供应商性质
残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函的，不影响响应文件的有效性。
监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不作要求）。未提供证明文件的不影响响应文件的有效性。
非残疾人福利性单位、监狱企业，也无联合体情况的，可不提供此项内容。
[bookmark: _Toc48834336]
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   项目名称  （项目编号：）第___标段采购活动由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖公章）
                                    　　年　月　日
备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。
根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：
一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位承担的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
[bookmark: _Toc48834337]二、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。


监狱企业证明函
监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
备注：财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。























[bookmark: _Toc30708][bookmark: _Toc15439][bookmark: _Toc48834132][bookmark: _Toc22904][bookmark: _Toc12234][bookmark: _Toc48834330][bookmark: _Toc22347][bookmark: _Toc48834202][bookmark: _Toc10991]第五章  供应商参加政府采购活动承诺书
未签署下列承诺书的，其责任由供应商自行承担。
一、质量安全责任承诺书
为保证本采购项目顺利进行，作为供应商，现郑重承诺：
1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。
2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。
3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。
4、我方提供的服务符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的服务的质量、安全、环保等承担全部责任。

      供应商名称：（加盖公章）

　 年　月　日












二、拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
（执行陕财办采管[2006]21号文件）
为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：
1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。
5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

    供应商名称：               （加盖公章）
　    年　月　日
[bookmark: _Toc48834331]



承诺书

	致：府谷县公安局交通管理大队

	作为参加贵公司组织的谈判采购项目的谈判供应商，本公司承诺：在参加本项目谈判之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	谈判供应商
	法定代表人
	日  期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日



承诺书

	致：府谷县公安局交通管理大队

	作为参加贵公司组织的谈判采购项目的谈判供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	谈判供应商
	法定代表人
	日  期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日







承诺书

	致：府谷县公安局交通管理大队

	作为参加贵公司组织的谈判采购项目的谈判供应商，本公司郑重申告：近三年因工程质量的不法行为记录为   次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。
本公司承诺：本次谈判标的物为正品行货。

	谈判供应商
	法定代表人
	日   期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日



承诺书

	致：府谷县公安局交通管理大队

	作为参加贵公司组织的谈判采购项目的谈判供应商，本公司承诺：参加本次谈判提交的所有资质证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	谈判供应商
	法定代表人
	日   期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日
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第6章  响应方案
供应商应按以下要点编制施工组织设计（但不限于以下内容）

（格式自拟）
1、工程概况及施工方案
2、工期及保证措施
3、工程质量保证措施
4、安全保证措施
  
 

   

  



















[bookmark: _Toc1084][bookmark: _Toc9630] 第七章  供应商认为需要提供的其他资料


[bookmark: _Toc12951]供应商认为评审需要补充的其他证明材料（如有）




























[bookmark: _Toc24904] 第八部分  附件
附件1：                   
二次报价表
单位：元
	采购项目名称
	道路违法抓拍系统及交通安全设施工程

	采购项目编号
	YXLD-2026-016

	供应商名称
(单位名称)
	

	谈判报价
	
人民币（大写）：                  

（小写￥：                  元）

	工期
	

	质量要求
	


说明：谈判报价均系用人民币表示，以元为单位，大小写不一致时，以大写为准。


供应商公章：                                    

法定代表人或被授权代表签字：                    

日期：                                          




（注：现场报价使用表格，报价金额必须现场填写，不可编制在谈判响应文件中使用）

附件3：
封袋正面标识式样
格式A：谈判响应文件封袋正面标识式样

致：陕西源信隆达招标代理有限公司
项目编号：                                        
项目名称：                             
谈判响应文件
（非谈判大会不得启封）

谈判供应商名称：            （公章）
                                









格式B：资格证明部分封袋正面标识式样
格式B：资格证明部分封袋正面标识式样
致：陕西源信隆达招标代理有限公司
项目编号：                                        
项目名称：                                 
资格证明部分
（非谈判大会不得启封）


谈判供应商名称：       （公章）
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