采购内容及要求
一、服务内容
测绘地点：延川县大禹街道办、文安驿镇共10个行政村。
测绘内容：
	延川县五好两宜地形测绘明细

	项目
	名称
	测量内容

	地
形
测
绘
	LJH行政村
	LJH行政村共计4个村，其中实际测量LJH村601.69亩、舍和沟村1118.33亩、梁家塔村265.4亩、木瓜山村417.57亩，需要对村庄内的住宅、入户道路、围墙以及附属的厕所、菜地、杂物堆放点等地上附属设施进行测量，并且绘制地形图。

	
	贺家河行政村
	贺家河行政村共计2个村，其中实际测量贺家河村136.01亩、木军沟村240.4亩，需要对村庄内的住宅、入户道路、围墙以及附属的厕所、菜地、杂物堆放点等地上附属设施进行测量，并且绘制地形图。

	
	白家塬行政村
	白家塬行政村共计4个村，其中实际测量白家塬231.56亩，侯家塬300.85亩，樊家塬113.26亩，周树塬1026.52亩，需要对村庄内的住宅、入户道路、围墙以及附属的厕所、菜地、杂物堆放点等地上附属设施进行测量，并且绘制地形图。

	
	杜木塬行政村
	杜木塬行政村共计3个村，其中实际测量杜木塬447.98亩，杜木寨子178.17亩，安家塬166.99亩，需要对村庄内的住宅、入户道路、围墙以及附属的厕所、菜地、杂物堆放点等地上附属设施进行测量，并且绘制地形图。

	
	下驿行政村
	下驿行政村共计3个村，其中实际测量下驿村467.51亩，前马沟70.42亩，后马沟326.6亩，需要对村庄内的住宅、入户道路、围墙以及附属的厕所、菜地、杂物堆放点等地上附属设施进行测量，并且绘制地形图。

	
	马家沟行政村
	马家沟行政村共计3个村，其中实际测量马家沟442.85亩，薛家沟367.76亩，辛家沟778.84亩，需要对村庄内的住宅、入户道路、围墙以及附属的厕所、菜地、杂物堆放点等地上附属设施进行测量，并且绘制地形图。

	
	贺家湾行政村
	贺家湾行政村共计3个村，其中实际测量贺家湾村560.57亩，贺家沟村499.66亩，肖家沟村445.13亩，需要对村庄内的住宅、入户道路、围墙以及附属的厕所、菜地、杂物堆放点等地上附属设施进行测量，并且绘制地形图。

	
	北塬行政村
	北塬行政村共计2个村，其中实际测量北塬1096.81亩，花家崾村442.8亩，需要对村庄内的住宅、入户道路、围墙以及附属的厕所、菜地、杂物堆放点等地上附属设施进行测量，并且绘制地形图。

	
	杨家圪塔行政村
	杨家圪塔行政村共计4个村，其中实际测量杨家圪塔村590.26亩，龙眼330.75亩，杨家塬97.27亩，老沟河191.58亩，需要对村庄内的住宅、入户道路、围墙以及附属的厕所、菜地、杂物堆放点等地上附属设施进行测量，并且绘制地形图。

	
	马家店行政村
	马家店行政村共计7个村，其中实际测量马家店、刘家圪崂、侯家圪崂1730.08亩，前郭家沟、后郭家沟438.4亩，新舍古、大树塬2722.01亩，需要对村庄内的住宅、入户道路、围墙以及附属的厕所、菜地、杂物堆放点等地上附属设施进行测量，并且绘制地形图。

	
	道路、果园
	文安驿镇各村设计产业路52.127公里，产业园1583亩，大禹街道各村涉及产业路51.3亩，产业园2187亩。需要到产业路的边界进行测绘,，并且对道路的附属边沟，两侧的坡坎进行测量，每侧边界以外应在30-50米；对产业园的范围以及内部的高程进行测量，绘制地形图。



坐标系统：2000国家大地坐标系，高程系统：国家大地高程基准，投影分带：高斯正形投影 3°分带，中央子午线：111°。
服务标准：①在工作过程中，将严格执行国家的有关法律法规。②在后期的设计过程中，及时根据设计要求修改不足之处等。
二、服务期限
自合同签订之日起30个日历日
三、成果提交要求
[bookmark: _GoBack]1.电子版地形图需要达到设计院设计要求，采用国家2000大地坐标系，国家大地高程基；
