采购需求
本次采购项目为神木市沙峁镇人民政府石角塔村农田护岸及排洪工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。
工程量清单：
	序号
	单价 
编号
	工程或费用名称
	单位
	数量

	1
	
	防护工程
	
	

	1.1
	
	新建部分
	
	

	1.1.1
	
	挖基石方
	m3
	1337.6

	1.1.2
	
	基础换填(砂砾石)
	m3
	656.8

	1.1.3
	
	基坑回填
	m3
	668.8

	1.1.4
	1
	C25片石混凝土
	m3
	2293

	1.1.5
	
	模板
	m2
	4034.75

	1.1.6
	
	墙背回填砂砾石
	m3
	442.2

	1.1.7
	
	泄水孔 PVC110
	m
	269.1

	1.1.8
	
	沥青麻絮沉降缝
	m2
	153.6

	1.2
	
	拆除工程
	
	

	1.2.1
	
	拆除砌体挡墙
	m3
	80

	2
	
	防汛道路
	
	

	2.1
	
	新建部分
	
	

	2.1.1
	
	挖卵石
	m³
	2142

	2.1.2
	
	挖基石方
	m³
	334

	2.1.3
	
	原土夯填
	m³
	1024

	2.1.4
	
	C20毛石混凝土挡墙
	m³
	2251

	2.1.5
	
	模板
	㎡
	1620

	2.1.6
	
	18cm厚C25砼路面
	㎡
	139.02

	2.1.7
	
	30cm厚砂砾石垫层
	m³
	69.51

	2.1.8
	
	C20素砼排水沟
	m³
	8.69

	2.1.9
	
	路缘石
	m
	386.16

	2.1.10
	
	破除C20毛石混凝土挡墙
	m³
	3

	2.2
	
	拦渣墙
	
	

	2.2.1
	
	挖基土方
	m³
	383

	2.2.2
	
	台背填土方
	m³
	998

	2.2.3
	
	C20毛石混凝土挡墙
	m³
	389

	2.2.4
	
	模板
	㎡
	573.84

	2.3
	
	 排水沟、灌溉渠
	
	

	2.3.1
	
	排水沟 312.952m
	
	

	2.3.1.1
	2
	C20素砼
	m3
	100.2

	2.3.1.2
	3
	钢筋
	t
	0.1014

	2.3.1.3
	
	开挖土方
	m3
	156.5

	2.3.1.4
	4
	C20混凝土盖板
	m3
	1

	2.3.2
	
	灌溉渠
	
	

	2.3.2.1
	
	开挖土方
	m3
	1464.1

	2.3.2.2
	2
	C20素砼
	m3
	781.8

	2.3.2.3
	3
	钢筋
	t
	0.507

	2.3.2.4
	4
	C20混凝土盖板
	m3
	5

	2.3.2.5
	
	闸门 60*40
	道
	158



注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。
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