采购需求
本次采购项目为神木市马镇镇人民政府盘塘村排洪渠道淤泥清理项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。
工程量清单：
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	区域一
	
	
	

	1
	040202002001
	水泥稳定土
	1.180厚6%水泥土
	m2
	2101.1

	2
	040203007001
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:200厚C30混凝土面层
	m2
	2101.1

	3
	040305004001
	长城墙加高
	
	m
	339.35

	4
	040504002001
	现浇混凝土井
	1.种类:φ1000检查井
2.做法见图集20S515-30
	座
	1

	5
	040501004001
	铸铁管
	1.材质及规格:安装（焊接）铁管
2.主材利旧
	m
	12

	6
	
	河道清淤（淤泥外运，运距8KM）
	
	m³
	2101.1

	7
	
	拆除河道混凝土地面
	
	㎡
	2101.1

	8
	
	拆除检查井
	
	座
	1

	9
	
	拆除（焊接）铁管
	
	m
	12

	
	
	区域二
	
	
	

	10
	040202002002
	水泥稳定土
	1.180厚6%水泥土
	m2
	1638.05

	11
	040203007002
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:200厚C30混凝土面层
	m2
	1638.05

	12
	040305004002
	长城墙加高
	
	m
	242.4

	13
	
	河道清淤（淤泥外运，运距8KM）
	
	m³
	1638.05

	14
	
	拆除河道混凝土地面
	
	㎡
	1638.05

	15
	
	新做浆砌片石八字挡墙
	
	m³
	74.793




注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。
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