一、服务内容和参数要求
1.仓库
（1）仓库为自有，土地性质为工业用地或物流仓储用地，房屋使用用途为仓库，有仓储及租赁经营许可。
（2）仓库消防防火等级：丁类、二级，应配备必要的消防设施。
（3）建筑抗震烈度：8度
（4）西安市范围。
（5）有配套园区。
2.要求面积：不小于1000平米
3.仓库内指标要求：支撑柱之间距离宽，便于大型货车、拖挂车、客车等在内停放；仓库门不低于5米，宽度不低于6米；房檐高度不低于8米，仓库可使用的内部高度不低于9米；仓库内设有监控，水、电；水泥地面，符合消防要求，库内保证可行驶并停靠15米长的货运车辆。门窗完好，主体建筑无受损现象；仓库的墙体、屋顶、地面等部分应使用优质材料建造，具有良好的耐久性和抗风能力。
4.园区配套要求：不低于4000平方米空地，提供甲方用于应急演练车辆（拖挂、大型货车、大型客车、小型客车等多辆车）摆放，大型帐篷和设备等应急演练场地；提供容纳70人左右的会议室、厕所；提供龙门吊等设施；园区全覆盖监控摄像。
5.交通便利，园区附近有地铁、加油站。
6.投标仓库无待出售等影响招标方正常使用的情形。
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