[bookmark: _Toc236120885][bookmark: _Toc168515028]第三章  招标项目技术、服务、商务及其他要求
（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）
3.1采购项目概况
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]对1、2、3、4号足球训练场地周边围网进行整体更换；拆除1、2号场地临建用房，新增钢结构附属用房，增加冷热水疗池，铺设地砖及水电线路接入，增加力量房新风系统，更换场地照明灯具，新增可视频系统，场地排水沟修复。具体详见工程量清单。
3.2服务内容及服务要求
3.2.1服务内容
采购包1：
采购包预算金额（元）:5,448,261.14
采购包最高限价（元）:5,448,261.14
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额（元）
	计量单位
	所属行业
	是否核心产品
	是否允许进口产品
	是否属于节能产品
	是否属于环境标志产品

	1
	省足球青训中心1-4号训练场地围网及附属用房维修改造
	1.00
	5,448,261.14
	项
	建筑业
	否
	否
	否
	否


3.2.2服务要求
采购包1：
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价
标的名称：省足球青训中心1-4号训练场地围网及附属用房维修改造
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
	一、工程概况
[bookmark: OLE_LINK1]省足球青训中心1-4号训练场地围网及附属用房维修改造工程位于陕西省西安市。主要建设内容有：拆除原有房屋、道路及更换老旧围网，新增附属用房建筑及装饰工程、电气设备工程、给排水工程、通风空调工程、室外监控、足球场照明工程、室外道路管网施工，以及新增围网施工。
详细内容见附件工程量清单电子版。

	
	2
	二、技术标准和要求
1.严格按照标准和工艺流程施工，严把质量关，确保施工质量达到合格，符合验收标准。
2.依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到所涉及到的现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设现行标准、规范的要求。
3.该项目的材料、设备、施工如无上述第2条的标准，在材料、设备的定货采购和施工安装时，经监理和业主批准后方可实施。

	
	3
	[bookmark: OLE_LINK12]三、工程量清单编制依据
1.《陕西省建设工程工程量清单计价标准2025》；
2.《陕西省建设工程费用规则（2025）》；
3.《陕西省房屋建筑与装饰工程工程量计算标准（2025）》《陕西省通用安装工程工程量计算标准（2025）》；
4.《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额（2025）》《陕西省通用安装工程消耗量定额（2025）》；
5.《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表（2025）》《陕西省通用安装工程基价表（2025）》；
6.《陕西省建设工程施工机械台班费用定额（2025）》《陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额（2025）》；
7.正常施工组织设计及施工方法；
8.施工图中采用的相关标准图集、施工规范及验收规范；
9.建设单位提供的施工图纸及相关标准图集、图纸答疑文件等；
10.其他相关资料。

	
	4
	四、编制范围
省足球青训中心1-4号训练场地围网及附属用房维修改造设计图纸（2026年04月）及相关答疑。

	
	5
	五、其他说明
1.本工程计价软件采用广联达版本号为云计价平台GCCP7.0（7.5000.23.3）；
[bookmark: OLE_LINK85][bookmark: OLE_LINK86]2.工程量清单中如有暂列金和暂估价均作为不可竞争费用计入投标报价中；
3.清单未详尽内容需满足招标文件及图纸设计。

	
	6
	[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]六、其他要求
1.报价说明
[bookmark: OLE_LINK87][bookmark: OLE_LINK88]该项目工程上限价为5,448,261.14元，投标报价大于上限价的，按废标处理。暂列金和暂估价均属于不可竞争费计入投标总价，暂列金根据实际发生情况据实结算。
投标报价应按照施工图纸、工程量清单、补充通知、答疑纪要、合同条款、施工现场实际情况、拟定的施工方案或施工组织设计的相关内容及要求，并在满足招标文件要求的前提下，结合企业自身技术力量、设备装备水平、企业管理水平、市场价格行情自主报价。组价时应充分考虑相关费用在施工期间的政策调整、市场变动幅度、自然灾害、停电、停水、停工、窝工、施工现场条件及施工过程中发生的不可预见的风险因素。所有价格均为人民币报价，包括施工所需设备、材料、机械、人工、验收、交付、税金、利润等费用。本次开标一览表中只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
2.★工期：签订合同之日起90日历天内完成项目维修并交付使用，供应商可自报最短工期，完工后清理施工现场。投标人需提供响应工期的承诺，不得因水电等外部原因影响工期，未提供工期响应承诺函的按照符合性审查不合格处理。
★3.售后服务要求：项目交付使用后，要求施工单位每半年至少1次进行上门售后服务，投标人须提供上门服务承诺函，未提供上门服务承诺函的按照符合性审查不合格处理。
4.合同范围
具体内容参见施工范围内容有关要求，承包范围如有变化,以甲方下发工程改造范围变更单为依据。
★5.工程质保期：满足《建设工程质量管理条例》及国家有关规定的最低标准。
6.主要材料（水泥、钢材、配电箱、电缆、交换机、通风机、围网、路灯、监控设备）需提供相关合格证书。
7.工程量清单中需要标明所投主材的品牌。
★8.施工工人要求:投标人针对本项目投入至少40名施工工人(此人数不包含项目经理、技术负责人等管理人员)，并保证人员配备充足，以保障工程按期保质完成。投标人须提供施工人数承诺函，未提供施工人数承诺函的按照符合性审查不合格处理。


[bookmark: _GoBack]
