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[bookmark: _Toc10734]第一章  竞争性磋商邀请公告
项目概况
2026年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目采购项目的潜在供应商应在西安市高新区唐延路35号旺座现代城G座2301室获取采购文件，并于 2026年07月13日 10时00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：SCIT-GN-SX2026060019
项目名称：2026年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额：285,000.00元
采购需求：
合同包1(SCIT-GN-SX2026060019):
合同包预算金额：285,000.00元
合同包最高限价：285,000.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	1-1
	其他建筑工程
	困难重度残疾人家庭无障碍改造
	1(项)
	详见采购文件
	285,000.00


本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：自合同签订之日起 25 日内
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
合同包1(SCIT-GN-SX2026060019)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
本项目专门面向中小企业采购。
3.本项目的特定资格要求：
合同包1(SCIT-GN-SX2026060019)特定资格要求如下:
（1）法定代表人授权书及被授权人身份证明（法定代表人直接参与磋商只须提交其身份证明）；
（2）供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录；
（3）本项目不接受联合体。
三、获取采购文件
时间：2026年07月01日至2026年07月08日，每天上午09:00:00至11:30:00，下午13:00:00至16:30:00（北京时间）
途径：西安市高新区唐延路35号旺座现代城G座2301室
方式：现场获取
售价：0元
四、响应文件提交
截止时间：2026年07月13日 10时00分00秒（北京时间）
地点：渭南市临渭区朝阳大街光明大酒店7楼会议室
五、开启
时间：2026年07月13日 10时00分00秒（北京时间）
地点：渭南市临渭区朝阳大街光明大酒店7楼会议室
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
（一）磋商文件发售时间、地点：
1、发售时间：2026年07月01日至2026年07月08日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30（北京时间，法定节假日除外）；
2、发售地点：西安市高新区唐延路35号旺座现代城G座2301室；
3、发售联系人：刘女士，电话：029-88854272转8001；
4、文件售价：免费赠送，磋商文件谢绝邮寄，售后不退，磋商资格不能转让。
5、供应商购买磋商文件时请携带单位介绍信、本人身份证复印件加盖公章。
（二）采购项目需要落实的政府采购政策：
依照《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策，详见磋商文件。
1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
2、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题通知》（财库〔2014〕68号）；
3、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
4、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；
5、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
6、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
7、《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）；
8、其他需要落实的政府采购政策。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：渭南市临渭区残疾人联合会
地址：一青里区政府1号楼101
联系方式：0913-3039102
2.采购代理机构信息
名称：四川国际招标有限责任公司
地址：西安市高新区唐延路35号旺座现代城G座2301室
联系方式：029-88854273-8003
3.项目联系方式
项目联系人：谭逸哲、张祎多、龙杰、郝丽鹏、连娟、马旭、陈萌
电话：029-88854273-8003
四川国际招标有限责任公司
2026年07月01日
   
[bookmark: _Toc27724]
第二章  磋商须知
一、磋商须知前附表
	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	采购项目名称
	渭南市临渭区残疾人联合会2026年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目

	2
	采购项目编号
	SCIT-GN-SX2026060019

	3
	采购预算    （实质性要求）
	采购预算：28.5万元 。
供应商报价超过采购预算和最高限价（单价）的视为无效响应文件。

	4
	磋商响应文件有效期
	90天

	5
	磋商保证金
	不收取

	6
	履约保证金
	不收取

	7
	代理服务费（实质性要求）
	以成交金额作为计算基数,参照国家计委计价[2002]1980号及发改办价格[2003]857号通知规定下浮20％，由成交人在领取成交通知书前向招标代理机构交纳招标服务费。
收款单位：四川国际招标有限责任公司陕西分公司
开 户 行：中国民生银行股份有限公司西安高新开发区支行
银行账号：9902001854933742

	8
	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除
	1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2、参加政府采购活动的中小企业（监狱企业）提供《中小企业（监狱企业）声明函》原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。
3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
4、参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。
5. 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
注：本项目专门面向中小企业，所以不再进行价格优惠。

	9
	政府采购信用担保及信用融资政策

	为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，参照财政部财库【2011】124号文件的精神及陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号规定，有需要的投标人可自行决定是否参加，并按信用融资办法的相关程序申请办理。
陕西省政府采购支持中小企业信用融资合作银行名单详见（陕西省政府采购网-采购动态-重要通知http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）

	10
	本国产品优惠(本项目不适用）
	（1）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号，符合本国产品标准的可享受价格扣除，本国产品应当符合以下条件：
（一）在中国境内生产；
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例；
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求。
（2）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（3）供应商应提供《关于符合本国产品标准的声明函》原件（格式见附件），未提供的，视为放弃享受本国产品价格扣除优惠政策。
（4）当采购项目或者采购包中含有多种产品时，供应商还需提供《本国产品成本比例的声明函》原件。


	11
	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）政府采购评审中出现下列情形之一，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序
	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。
（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 
（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
   评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。




磋商保证金退还注意事项
[bookmark: OLE_LINK17]1.评审结束后，成交结果公告发布网站为： 陕西省政府采购网 ；
2.我司工作人员将在法定时间内通知成交供应商领取成交通知书。成交人请在确认成交服务费已到账后，携带单位介绍信原件及领取人身份证复印件（原件备查）前往我司办理领取手续。
3.保证金退还程序：
未成交供应商：我司将在成交通知书发出之日（结果公告期满次日）起5个工作日内退还未成交供应商的保证金，各供应商可自行查账，若项目成交通知书发出后5个工作日没有收到保证金的，可拨打我公司财务部电话查询。
4.成交供应商：我司将在收到成交供应商提供的采购合同（原件一份）后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金。若5个工作日未收到保证金的，可拨打我公司财务部电话查询。
5. 查询电话：029-88854272-8015

二．总则
[bookmark: _Toc74900270]1、适用范围
本竞争性磋商文件仅适用于本磋商邀请书中所叙述项目的采购。
[bookmark: _Toc74900271]2、定义
2.1“采购人”系渭南市临渭区残疾人联合会；
2.2“供应商”系指响应竞争性磋商文件要求，并提交报价文件的法人、其他组织或者自然人。
2.3“采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次竞争性磋商采购代理机构是：四川国际招标有限责任公司；
3、本项目合格的供应商
合格供应商应具备以下条件：
3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；
3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；
3.3 按照规定获取了磋商文件，属于实质性参加政府采购活动的供应商（实质性要求）。
4、关系供应商限制。
4.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。
4.2利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。
4.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。
4.4供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。
4.5供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。
4.6回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指磋商小组成员。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
5、竞争性磋商采购费用（实质性要求）
无论竞争性磋商采购的结果如何，供应商自行承担所有与参加竞争性磋商有关的全部费用。
6、竞争性磋商文件
6.1竞争性磋商文件是采购人用以阐明所需提供的服务、竞争性磋商采购的程序和评定成交供应商的标准、合同草案条款等内容的文件。
6.2 竞争性磋商文件的组成
（1）竞争性磋商邀请通知
（2）磋商须知
（3）供应商资格证明文件
（4）合同草案条款（参考文本）
（5）磋商程序
（6）技术/服务及商务要求.
（7）响应文件格式
（8）磋商过程中形成的书面变更通知
6.3供应商应详细阅读竞争性磋商文件的全部内容，并实质性响应竞争性磋商文件的要求。
6.4提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
6.5供应商对竞争性磋商文件有任何异议的均应在递交响应文件截止时间前3个工作日向磋商小组或采购人（或采购代理机构）提出，未在规定时间内提出异议的视为完全认同本竞争性磋商文件的要求。
7、响应文件
7.1.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关响应的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面。
7.1.2翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准
7.1.3如因未翻译而造成的一切后果，由供应商承担。
7.1.4除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的响应均采用国家法定的计量单位（实质性要求）。
7.2 供应商须按竞争性磋商文件的要求编制响应文件。供应商编写的响应文件应包括（但不限于）下列部分：
文件一：资格性响应文件
符合磋商文件第三章规定的资格证明材料。
文件二：技术/服务响应文件
包括响应函、技术要求响应/偏离表、商务要求响应/偏离表、施工组织设计、进度计划、项目管理机构、类似业绩、报价组成因素（响应的工程量清单）等文件。
8、报价（实质性要求）
8.1所有报价一律以人民币报价。采购人不接受任何非人民币币种的报价。
8.2供应商报价应为完成本竞争性磋商文件中所要求的全部工程所应包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、规费、税金、措施费用和供应商必须的其它费用以及磋商文件或合同明示或暗示的所有风险、责任和义务等全部费用。
8.3 供应商报价不允许有备选方案，且报价不允许有选择性，否则将视为无效报价，其响应文件将被视为无效响应文件处理。
8.4 本项目合同价格形式为固定总价合同 。采用工程量清单报价，供应商不得改变工程量清单项目编码、名称、特征描述、计量单位和数量，暂定金额、暂估价按工程量清单（说明）列入。供应商对工程量清单中的分部分项工程量清单项目的单价未填报或填报为零的，视为单价遗漏。出现单价遗漏情况，视为供应商向采购人承诺单价遗漏项目免费，或视为其费用已分摊在工程量清单其他相关子目的单价（价格）之中。如成交，供应商应完成该项目，但该项目不得另行计价。
8.5 若供应商的最终报价只有一个总价，且相对首次报价有调整，则该调整金额将会以百分比形式套用于首次报价中除暂列金额及包干费用以外的各项目单价，调整后的单价作为工程变更及竣工结算的依据。此百分比（保留两位小数）计算如下：
			（±）调整金额                                    
百分比= ×100%
修正后的首次报价-暂列金额-包干费用
由变更签证引起合同价款调整的按其比例进行调整。
8.6供应商报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，磋商小组有权在评标现场要求参与磋商的供应商在规定时间内出具相关证明材料予以解释说明，并提交相关证明材料。磋商小组有权根据《中华人民共和国反不正当竞争法》相关规定，对供应商出具相关证明材料不予认同，将其视为无效报价，其响应文件将被视为无效响应文件处理。
8.7本次磋商采用现场报价方式，通过资格审查的供应商在与磋商小组进行磋商后，按要求进行报价。（初始报价表放在技术、服务性响应文件中，初始报价不属于现场报价范畴，仅供磋商小组成员磋商参考使用。如磋商过程中，技术指标未发生实质性变化，现场报价不能高于初始报价，且各供应商的每轮报价不得高于上轮报价，本次报价高于上次报价的，视为无效报价，响应文件按无效处理）。
[bookmark: _Toc74900272]9、响应文件的递交
9.1响应文件分响应文件分资格性响应文件和技术、服务性响应文件和电子文档三部分。资格性响应文件用于磋商小组资格审查，技术、服务性响应文件用于磋商小组与供应商磋商。
9.2供应商递交的响应文件为一式3份，其中正本1份，副本2份和相应的电子文档1份。响应文件正本应用不褪色的墨水中文书写或打印，正本和副本必须装订(胶装)成册并编码，并在响应文件封面标明项目名称、采购项目编号、供应商名称以及“正本”、“副本”字样及分包号（如有分包）。
电子文档采用光盘或U盘制作，电子文档应为PDF或Word格式，并包含正本所有内容。
响应文件分资格性响应文件和技术、服务性响应文件和电子文档三部分，应分别装订密封。
9.3响应文件应由供应商法定代表人或经正式授权的供应商代表按竞争性磋商文件的要求签字或加盖公章。
9.4在递交响应文件截止时间后送达的任何响应文件将被拒绝。
[bookmark: _Toc74900273]10、磋商保证金（不适用）
10.1供应商应提交一笔不少于本竞争性磋商文件规定的人民币金额的磋商保证金。
磋商保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受损失，采购人在因供应商的行为受到损害时可根据第10.4条的规定不予退还供应商的磋商保证金。
10.2未按规定时间和数额交纳磋商保证金的响应文件无效（实质性要求）。
10.3未成交人的磋商保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内全额退还（非现金形式）。
成交人的磋商保证金在成交人与采购人签订采购合同后5个工作日内退还（非现金形式）。退还时请返还采购合同（原件）1份及经采购方盖章确认的履约保证金缴纳凭证复印件（如要求）后，到本采购代理机构财务部办理。
10.4  下列任何情况发生时，磋商保证金将不予退还：
10.4.1 供应商在有效期内撤回其响应文件的；
10.4.2 供应商在采购活动中有违法、违纪行为的；
10.4.3 成交供应商无正当理由不与采购人签订政府采购合同的；
10.4.4 成交供应商未按磋商文件要求交纳履约保证金的；
10.4.5 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
10.4.6 成交供应商未交纳成交服务费的。
11、磋商响应文件有效期（实质性要求）
本项目响应文件有效期为递交磋商响应文件截止之日起 90 天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于磋商文件规定的期限，但不得短于磋商文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效处理。
[bookmark: _Toc74900274]12、确定成交候选人
12.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
12.2 采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照排序从高到低的原则确定成交供应商。
12.3采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，将不予确定其为成交供应商：
（一）成交候选供应商存在违法、违纪行为的；
（二）成交候选供应商因不可抗力、社会经济形势发生重大变化、破产、重组等原因确定无法履行政府采购合同的；
（三）成交候选供应商书面自愿放弃成交，且无其他非法目的的。
成交候选供应商有本款情形之一的，采购人将确定后一位成交候选供应商为成交供应商。依次类推。无法确定成交供应商的，采购人将重新组织采购。
成交候选供应商以本款第（三）项放弃成交的，应当说明理由，但其磋商保证金将被没收。
13、成交通知书
采购代理机构在成交供应商确定后，在陕西政府采购网发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。
14、签订合同
14.1成交供应商应在领取成交通知书后30日内，按照磋商文件、响应文件以及磋商过程中确定的事项与采购人签订采购合同。
14.2竞争性磋商文件、供应商提交的响应文件、磋商中的最终报价、供应商承诺书、成交通知书等均成为有法律约束力的合同的组成内容。
15． 询问、质疑、投诉
询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购供应商投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法》等的相关规定办理.
接收质疑函的方式：书面形式
联系部门：招标部    项目负责人：谭先生
联系电话：88854271转8003
通讯地址：西安市高新区唐延路35号旺座现代城G座2301室


第3章 [bookmark: _Toc11406]供应商资格证明文件
供应商应提交的资格证明材料
	序号
	项     目
	合格条件

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
	1.具有独立承担民事责任的能力。（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件）
2.具备良好商业信誉的证明材料（按照磋商文件格式附件1－2提供承诺函）；
3.具备健全的财务会计制度的证明材料。｛注：①可提供2024或2025年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供供应商内部的2024或2025年度财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，也可提供加盖工商备案主管部门印章的公司章程复印件，⑤政府采购信用担保机构出具的《政府采购投标担保函》｝
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（①社会保障资金缴纳证明：提供2026年1月1日至今已缴存的任一月份的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；
）；②提供2026年1月1日至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；）
5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（按照磋商文件格式附件1－2提供承诺函）；
6.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（按照磋商文件格式附件1－2提供承诺函）；
7.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（按照磋商文件格式附件1－2提供承诺函）；

	2
	法定代表人授权书；
	按采购文件规定格式提供原件（放入资格响应文件正本中，法定代表人直接参加的不需提供）

	3
	法定代表人和被授权人身份证件；
	复印件加盖公章（放入资格响应文件正本中）

	4
	供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录
	采购人或采购代理机构将于本项目磋商截止日在‘信用中国’网站、‘中国政府采购网’网站等渠道对供应商进行信用记录查询，凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被拒绝。

	5
	本项目专门面向中小企业采购，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

	本项目专门面向中小企业采购(监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业)，非中小企业参与的将视为无效投标；〔中小企业提供《中小企业声明函》原件，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》原件，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件〕。

	注：1.本项目不接受联合体。
2.请供应商认真核对响应文件中是否按上述要求提供资格证明材料，未按上述要求提供的，自行承担无法通过资格审核的风险。
3.本项目所称“参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中的重大违法记录，即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款 “较大数额罚款”具体适用问题的意见》有关规定，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
4. 除银行、保险、石油石化、电力、电信行业外，其他行业分支机构在参与投标时，须同时提供分支机构主体资格证明文件和总公司（总所）出具的授权书，总公司（总所）只能授权一家分支机构。经总公司（总所）授权后，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效（法律法规或行业另有规定的除外）。



[bookmark: _Toc19614]
第四章  技术服务要求、商务条件说明
[bookmark: _Toc13045]（一）项目概述
本项目共1个包 ，拟选择改造供应商一名（具体详见磋商文件）；
项目用途：自用；
采购预算：28.5万元。
采购标的所属行业：
	品目号
	标的名称
	所属行业

	1
	渭南市临渭区残疾人联合会2026年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目
	建筑业（建筑装饰、装修和其他建筑业）


[bookmark: _Toc21517]
（二）商务要求（实质性要求）
1、合同履行期限及质保期：
1.1、完工时间：自合同签订之日起 25 日内
1.2、缺陷责任期：缺陷责任期为验收合格后1年，缺陷责任期内出现质量问题，供应商在接到通知后24小时内响应到场，48小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用。
2、付款进度安排及资金支付方式:
2.1、合同签订后,达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 40%。
2.2、项目整体验收合格,安装调试完毕后，正式投入使用后,一次性支付
合同总价款的 60%。
3、验收、交付标准和方法:
3.1由采购人和供应商共同对项目整体进行验收。其内容包括工程的质量，
确认产品的产地、规格、型号和数量，对其产品技术指标、性能参数是否达
到现行国家有关验收规范“合格”标准进行逐项检查。
4、培训：
4.1所有货物由供应商送货至采购人指定地点，并对所有货物进行上门培训或
定点培训。
注：商务要求不允许负偏离，负偏离将被视为无效响应文件。


（3） 采购清单及采购技术要求
	序号
	产品/改造类型
	数量
	单位
	技术参数

	1
	一字扶手/L扶手
	27
	个
	1、内衬材质：加厚不锈钢管，超强承重；
2、外层材质：尼龙ABS，采用塑料颗粒一次性注塑成型；
3、尺寸：500mm ，可定制；
4、颜色：白色或黄色，亦可定制。

	2
	不锈钢扶手
	62.65
	平米
	1、304不锈钢材质管壁≥1.2mm，直径为40-70mm。高度为85-90cm。长度：根据每户情况定制。

	3
	坐便器扶手
	9
	个
	1、内衬材质：加厚不锈钢管，超强承重；
2、外层材质：尼龙ABS，采用进口塑料颗粒一次性注塑成型
3、尺寸：600*700mm ，可定制；
4、颜色：白色或黄色，亦可定制。

	4
	引导扶手
	48
	米
	1、内衬龙骨材质：采用不锈钢龙骨、不锈钢底座满焊处理；
2、外层材质：采用黄色或者白色的ABS或者尼龙材料，为一次原料注塑成型，表面有防滑凸点颗粒；
3、产品采用环保抗菌材质，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏等抗菌检测率率达99.99﹪以上；
4、符合氧指数检验：GB/T 2406.2-2009标准要求，氧指数达到32.6%以上；
5、符合压扁试验检验：GB/T 246-2017标准要求，压扁试验：试验温度为23℃，沿垂直于管子纵轴线方向移动压板进行压扁试验，压板移动速率25mm/min,压至管壁厚4倍，试验后，试样无可见裂纹；
6、承载试验：试验温度为23（±2）℃，湿度50±5%RH环境下，在中心点施压980N的荷载后立即取下，试验后，产品无裂纹、断开和永久变形；
7、具有夜光垫圈，具有夜光功能；
8、尺寸：可定制；
9、颜色：白色或黄色，亦可定制。

	5
	洗浴椅
	42
	个
	1、尺寸:凳面40*33.5CM;靠背宽度43CM ；两扶手间距离:41CM；坐板离地高度:37.5-50.5CM,八档可调             
2、净重:3.1KG；安全承重:136KG；材质:铝合金,凳面及靠背为环保PE材料；壁厚：1.2MM，表面处理:阳极氧化(雾银)              
3、其他: 凳面带孔,防止积水,加大防滑吸盘脚垫，带扶手靠背，外置花洒口。

	6
	座便椅
	42
	个
	1、框架式座便椅，靠背采用皮革面料，厕板为ABS材料制作，固定PVC扶手垫，椅架，采用A3钢质材料。配PVC便桶。

	7
	地面/路面硬化
	407.2
	平米
	1、材料要求：水、水泥、沙子、石子。比例为0.51:1:1.81:3.68

	8
	坡道硬化
	10.5
	平米
	1、材料要求：水、水泥、沙子、石子。比例为0.51:1:1.81:3.68

	9
	移动坡道
	7
	个
	1、尺寸与重量：展开尺寸：长61cm × 宽72cm × 高4.5cm。折叠尺寸：长61cm × 宽36cm × 高5.0cm。
折叠后宽度减半（从72cm变为36cm），大大缩小了收纳体积。
2、适用台阶高度：最高可适用于高度为15.2cm的台阶。
3、产品重量：净重：4.3kg。毛重：5kg。包装：可手提，可折叠，便于外出携带。
4、承重与安全：最大承重：300kg。
5、材质与做工：主体材质：采用高强度合金铝材。
6、设计类型：一体式折叠设计，无需安装，展开即用。
表面防滑：表面贴有金刚砂防滑膜或防滑纹路，能有效防滑。
制造工艺：一体成型无焊接，外表做了防腐蚀抗氧化处理，经久耐用-。

	10
	橱柜（含L型）
	105.55
	米
	1、台面为不锈钢材质；门板为晶钢门板，厚度2.0㎝，拼接多层柜体，背板0.3㎝密度板；宽：60㎝，高：45—90㎝，高度宽度根据现场情况实际定制。

	11
	护理床（中曲/普通）
	4
	张
	1、 床架： 采用厚度≥1.2mm4*8cm 方管焊接而成，床腿采用厚度≥1.2mm4*4cm 方管焊接 而成。（表面采用粉末静电喷涂，均匀、无遗漏） 
2、 床面： 采用厚度≥1.0mm 2*4cm 或 2*3cm 方管或冲压条焊接而成。（表面采用粉末 静电喷涂，均匀、无遗漏）
3、  脚轮： 螺旋式固定设计，高支撑力，耐撞击、不易断稳固牢靠，四轮独立刹车； 内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入，永不生锈；轮面采用耐磨材 料，静音耐磨。 
4、 摇把： 伸拉式，隐藏式两种，加粗丝杠设计，超强承重力更安全、更耐用。 床头床尾： 加厚 ABS 床头、床尾，卡扣设计已安装。 
5、 餐桌板： 采用 ABS 伸拉式。
6、 护栏： 侧面护栏采用加厚五档不锈钢护栏，长度≥1130mm,纯正铝合金扶手，护栏 主架壁厚≥1.2mm 不锈钢立柱壁厚≥0.8mm,采用空心铆钉连接工艺，耐磨不变 形，可收缩平方，收缩时略高出床垫，可防止床垫移位；双按键保险快速 定位开关，具有防夹手功能，护栏上方紧固件带胶盖密封保护，避免刮伤 人体导致交叉感染。 
7、 床垫： 6 公分双层床垫（内置 4 公分棕垫和 2 公分高密度海绵） 
8、 主要功能： 起背、抬落腿、辅助大小便；起背范围：≥65°±2°，抬腿范围：≤65° ±2°脚板折起角≥120 起背采用双支撑功能主支撑管壁厚度≥3.0mm。

	12
	防褥疮床垫
	8
	个
	1、规格尺寸：长度不少于 1900mm，宽度不少于 850mm；带方形便孔充气后 高度 80-85mm。 
充气泵最大出气压力：≥17KPa。 
2、充气泵最大流量≥6L/min。 最大承受重量大于 100KG。 
3、由充气床垫、电动充气泵组成，充气泵和床垫连接采用橡胶软管，条形床垫。 
4、床垫材质： 医用 PVC 布料。
5、电源：电压 220V±22V，频率 50HZ±1HZ。 最大噪声：≤45dB（A）。 
6、可拆卸独立气条，床垫气条数量不低于 20 条，至少有 1 条备用气条。

	13
	可移动床边桌
	10
	个
	1、产品材质：喷塑支架，工字型支架结构；
2.桌面尺寸：60*40*1.5cm；
3.餐桌可移动，可折叠，轮部4个万向轮具有刹车功能；
4.餐桌可根据自身高度调节，拧紧即可固定；
5.桌面两个34cm的挡板设计，卡住东西掉落.

	14
	人体移位机
	1
	台
	1.移位机采用后开合式设计，使用时无需护理人员抱起患者，帮助解决行动不便人士从轮椅到沙发、床、坐便器、座椅等之间的相互挪位难题，以及如厕、洗澡等系列生活问题。
2.产品外观尺寸53*65*87-107cm，两个把手之间尺寸54cm座高43-61cm.
3.后开合范围：后开合180度，最大承重：150kg
4.四个万向轮，底座距离地面14cm。

	15
	智能语音电磁炉
	14
	个
	1、产品执行标准：GB4706.1一2005;GB4706.29一2008;  
2、产品由电磁炉主机、配260克汤锅组成；
3、功率：2200w、电压：220V，额定频率：50-60HZ，宽电压启动：88-270V正常启动、正常工作；
4、材质：耐高温黑晶板，塑料外壳，面板上有四个定位柱，可防止锅滑动；
5、每步操作按键都有语音报读功能和盲文点标识；
6、有“无锅具”的安全提醒。反复提醒无锅具后自动断电关机，安全保护；
7、有6个操作按键：功能选择键、减小键、增大键、开关键、定时预约键、电量电压查询键；
8、有火锅、爆炒、烧烤、炒菜、煲汤、蒸煮、烧水、预约、定时九大功能，增大、缩小键可读报相应温度数；

	16
	智能语音电饭煲
	16
	个
	1、容量：5L；功率：≥900W | 电压：220V/50Hz（宽电压160V~250V）
2、尺寸：310×258×227mm | 内胆口径：22cm
3、交互与提示：盲文凸点按键 + 七彩指示灯 + ≥120W高亮闪光，全程真人语音播报（操作、开始、结束）；语音交互控制（唤醒后语音选择功能），人体红外感应（靠近40-60cm自动播报状态及剩余时间）
红外遥控器（6键：播报/功能/取消保温/预约/+-）
安全保护：防烧干功能
主要功能（8项）：
精煮饭、快煮饭、低糖饭、香浓粥、煲汤、蒸煮鱼、宝宝粥、蛋糕
附加：保温/取消、预约定时（30分钟~24小时）
一键煮饭：通电后按“开始”键即可

	17
	智能语音闪光电水壶
	18
	个
	1、水壶由水壶主体、水壶底座和无线接收器组成；
2、额定功率：1800w，电压：220V，额定频率：50-60HZ，容量1.7L；
3、水壶应有无线传输功能，水壶主体与无线接收器连接后发射无线信号传输至无线接收器。
4、水壶主体和水壶底座连接后，无线接收器应语音提示“您好， 水壶已通电，请注意使用安全”。水壶启动烧水按键后，无线接收器应语音提示“开始烧水”。烧水功能完成后，无线接收器应语音提示“您好，水开了”。
5、烧水功能完成后无线接收器应可通过语音播报、闪光和震动进行提示。
6、水壶主体应有保温功能。
7、无线接收器音量应可大、中、小三档调节。
8、无线接收器有36种铃声可选。
9、无线接收器应可设置并显示时间，内容应包括年、月、日、时、分。
10、无线接收器具有3.5 mm耳机插孔，插入耳机时，耳机和扬声器应可同时播放声音。
11、无线接收器应带有支架，应可平放、立放、斜放或佩挂于腰间。
12、无线接收器按键操作时应有语音提示。
13、无线接收器应具有语音报时功能，可语音播报当前时间。
14、无线接收器可显示和语音播报温度和湿度。
15、无线接收器应具有闹钟功能，应可开启或关闭，在闹钟开启时，应可显示闹钟图标。
16、闹钟提醒方式应有单铃声、单闪光、单震动、铃声+闪光、铃声+震动、闪光+震动六种模式可选。
17、无线接收器具有--键止闹功能。
18、无线接收器应可同时连接电饭煲主机和水壶主体作为提示器用。
19、无线接收器应具有红外人体感应灯功能功能，应可开启或关闭，在开启红外人体感应灯功能时，应可显示图标

	18
	智能闪光门铃
	7
	套
	1、闹钟应由3节AA电池供电；
2、闹钟音量应至少可大、中、小三档调节；
3、闹钟铃声有36种可选；
4、闹钟可设置并显示时间，内容应包括年、月、日、时、分；
5、闹钟有3.5mm耳机插孔，插入耳机时，耳机和扬声器应可同时播放声音；
6、闹钟带有支架，应可平放、立放、斜放或佩挂于腰间；
7、闹钟按键操作时应有语音提示；
8、闹钟具有语音报时功能，可语音播报当前时间；
9、闹钟可显示和语音播报温度和湿度；
10、闹钟功能应可开启或关闭，在闹钟开启时，可显示闹钟图标；
11、闹钟提醒方式应为单铃声、单闪光、单震动、铃声+闪光、铃声+震动、闪光+震动六种模式可选；
12、闹钟应具有一键止闹功能；
13、闹钟应可无线连接按钮做为门铃和呼叫提示器使用；
14、闹钟应可无线连接烟雾感应报警器、燃气感应报警器、门磁感应报警器、水浸感应报警器、红外感应探测报警器做为报警提示器使用；
15、闹钟应具有红外人体感应灯功能， 应可开启或关闭，在开启红外人体感应灯功能时，应可显示图标；
16、包装：配有独立包装盒；

	19
	带锁刀架
	12
	套
	1、材质：铝合金框架 、密度板（外）；
2、重量：2.5kg；
3、外形：500*120*120（±10）mm；
4、用途：工具、刀具的存储和携带；
5、支持密码锁。

	20
	定位手环
	14
	个
	1、通信制式：支持4G全网通；
2、具有不底于8万像素摄像头，安卓口充电；
3、产品尺寸：43.8*56.6*15.2mm；
4、电池容量不低于：550mAh；
5、具有GPS+WIFI+基站等多重精准定位；
6、支持运动轨迹查询，电子栅栏查询；
7、支持双向通话，微聊语音实时互动功能
8、具有SOS一键求助遇险报警功能；
9、具且远程操控功能；
10、具有手电筒功能； 
11、支持运动计步功能；

	21
	防撞条
	220
	米
	1、采用NBR环保材质；
2、根据不同环境需求可拆切或粘贴使用； 
3、无毒无害环保。

	22
	防触电保护套
	7
	套
	1、圆弧边设计，牢固贴合插座                             
2、ABS环保树脂防触电材质，适用于多种常用插座，无缝贴合

	23
	室内外监控
	14
	套
	1、联网方式：WIFI
2、清晰度：≥200 万像素，在居家环境合适位置中安装摄像头，
紧急呼叫时能及时发现相关情况。双向实时视频或语音通话，
及时准确掌握家中实时情况

	24
	防抖勺，碗筷
	1
	套
	1、产品由：圆柄勺子 圆柄叉子 助食筷子 防洒碗四件套组成；
2、特点：无毒环保，防滑，防溢，手感舒适；
5、用途：专为老年人，残疾人，手部关节屈曲功能受限，抓握功能不到位，握力不足的人群，通过扣带把餐具固定在手掌上，代替手抓握功能。

	25
	多功能单手切菜器
	1
	个
	1、肢残者能方便地单手切蔬菜及水果，多种切法、隐藏式刀片，导航护手器。
2、一器多用，透明塑料壳，固定卡槽，不锈钢刀片。
3、六种刀片选择：磨蓉、粗丝、花片、细丝、薄片、厚片，简单更换，刀片随心换，使用更方便，切出各种菜色。
4、加宽围边，贴合容器，不易松动；防滑手握方便刨丝，加厚手握，防滑设计使整个握手稳固安全；防滑吸盘设计。
5、材质:小麦秸杆与PP复合材料、不锈钢刀片
6、配置:6刀片+切菜板+容器+护手器

	26
	水路改造
	35
	米
	1.含水管、管件、角阀、软管、水龙头;
2.用管20mm(4分)或25mm(6分)PPR热熔管;
3.冷热水管间距15cm，左热右冷，横平竖直;
4.按改造要求安装龙头、角阀及下水管道。

	27
	电路改造
	80
	米
	1.含电线、线槽、线盒、开关、插板；
2.用线2.5平方铜线。
3.线管或线槽内电线不超过3根，横平竖直。                       
4.按改造要求安装开关、插板。

	28
	浴霸
	5
	个
	1、壁挂式浴霸；
2、钢化纳米免伤灯泡；
3、支持照明，取暖，防漏电插头功能；
4、加热功率：1180W。

	29
	坐便器改造（蹲改坐）
	7
	项
	1、P P材质，Pu软垫坐便圈；
2、支撑扶手设计； 
3、带靠背，海绵软垫；
4、材质可承重650斤，6边TPE防滑设计，可拆分坐便器。

	30
	花洒
	8
	个
	1、规格：(900-1300)*360mm ；
2、除垢黑科技；
3、59-1A级精铜；
4、表面镀铬。

	31
	热水器
	8
	个
	1.功率2000w。
2.防漏电，三档调节功能。
3.长效保温，预约功能。
4.前置过滤器，内胆清洗装置
5. 人机交互安全系统。
6. 真空管类型：聚能南极管；
7.60L容量

	32
	防滑垫
	10
	个
	1、本产品PVC材树脂，吸壁劲强下部特殊设计几百个小吸盘；
2、防止残疾人进出浴室，卫生间滑倒，造成二次伤害、
4、适用于老年人，行动不便者；
5、尺寸：50*80Cm。

	33
	盲杖
	1
	个
	1.产品组成：手柄、闪光语音求助器、杖体、旋转杖尖 
2.性能参数： 
1）手柄结构设计适合盲杖使用中多种正确握持，语音求助器可以帮助盲人求助。 
2））杖尖采用旋转头设计，适合在水泥、沥青、砖质等硬质路面上使用，易更换 
3.材质： 
1）杆身采用铝合金 
2）杆身均贴有反光膜，反光色不低于四级反光膜亮度 
3）手柄握把采用 EVA 材质，无毒、无害、抗菌、无异味、防滑、绝缘 
4）杖尖采用尼龙加纤维材质，耐磨、绝缘，360°可旋转设计。 
4.功能： 
1）具有振动传导信号功能，有敲击声反馈 
2）具备声光求助功能，帮助盲人在行走时提示车辆和行人注意 
5.包装：配有独立布料收纳袋。
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	盲人电子闹钟
	1
	个
	1、闹钟应由3节AA电池供电；
2、闹钟音量应至少可大、中、小三档调节；
3、闹钟铃声有36种可选；
4、闹钟可设置并显示时间，内容应包括年、月、日、时、分；
5、闹钟有3.5mm耳机插孔，插入耳机时，耳机和扬声器应可同时播放声音；
6、闹钟带有支架，应可平放、立放、斜放或佩挂于腰间；
7、闹钟按键操作时应有语音提示；
8、闹钟具有语音报时功能，可语音播报当前时间；
9、闹钟可显示和语音播报温度和湿度；
10、闹钟功能应可开启或关闭，在闹钟开启时，可显示闹钟图标；
11、闹钟提醒方式应为单铃声、单闪光、单震动、铃声+闪光、铃声+震动、闪光+震动六种模式可选；
12、闹钟应具有一键止闹功能；
13、闹钟应可无线连接按钮做为门铃和呼叫提示器使用；
14、闹钟应可无线连接烟雾感应报警器、燃气感应报警器、门磁感应报警器、水浸感应报警器、红外感应探测报警器做为报警提示器使用；
15、闹钟应具有红外人体感应灯功能， 应可开启或关闭，在开启红外人体感应灯功能时，应可显示图标；
16、包装：配有独立包装盒；
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	防褥疮坐垫
	2
	个
	1.规格：400*400MM；
2.产品性能结构组成：主要由 PVC 布，经热合严密后，再与充 气嘴、布套、充气球、橡胶管、塑料街头组合而成
3. 功能：支撑身体的辅助用具，可以预防褥疮 的产生，对褥疮的治疗有辅助作用，可用作轮椅垫、坐垫、靠垫； 
4.适用于移动不便者，老年人，长期卧床人士使用;
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	床旁起身扶手
	7
	个
	1、内衬钢管，外层ABS，PCABS，树脂面板、6档可调；
2、加固底板。
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	床上助起器（带扶手）
	1
	个
	1.材质:高强度碳钢骨架+耐磨牛津布面料(或高密度海绵+透气网布，具体以实物为准)核心功能:可根据使用人群需求进行档位调节，实现可坐可躺档位设置:共5档
2.适用人群:残疾人、行动不便者、需坐卧调节者
3.适用环境:多环境适用(家庭、护理机构、康复中心等)
4.调节方式:根据需求手动调节档位
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	洗菜盆（含龙头）
	3
	个
	1.材质：1280°高温烧制，智洁釉面，抗污一体陶瓷盆加深盆面·水不四溅，三层智洁施釉技术，水不外溅。包含安装水龙头、软管、角阀、辅料等。
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	卫生间柱盆
	3
	个
	1.高度:可根据使用人随意进行确定
2.盆面宽度:40cm
3.盆面深度:35 cm
4.下水孔径:45mm(标准)
5.水龙头:单孔台上式，出水高度80~100mm，水嘴长120mm软管及角阀:G1/2不锈钢编织软管(60cm)x2，全铜角阀x2(单冷水减半)辅料:中45mm下水器、下水软管(带防臭弯)、生料带、防霉玻璃胶、膨胀螺栓
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	房门改造
	2
	个
	1.房门拓宽改造每扇2400元，未进行拓宽改造仅更换推拉门每扇1800元，不叠加。
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	吸顶灯、开关、插座安装
	6
	个
	多孔插座
1、额定电压：≥220V；2、额定电流：≥10A；3、额定功率：≥2500W；4、电源线：≥1.0平方及以上铜线
开关
1、额定电压：≥220V；2、额定电流：≥10A；3、额定功率：≥2000W；4、接线规格：≥2.5平方铜芯电线；5、安全要求：必须有3C 认证，阻燃外壳，铝合金触点，使用寿命长、不易打火
吸顶灯
核心材质：亚克力灯罩 + 冷轧钢板底盘；光源类型：LED（贴片/灯珠）功率范围：18W—48W（适用不同空间面积）
色温选择：三色可调 / 固定白光（6500K）或暖光（3000K）；适用面积：5—20平方米（客厅、卧室、阳台、过道）；安装方式：吸顶式（直接固定于天花板）防护；等级：IP40（防尘，不防水，仅限室内）尺寸参考：圆形直径30—50cm / 方形30×30cm—50×50cm
控制方式：墙壁开关（普通款）/ 遥控器或APP（智能款）
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	手写板
	3
	个
	1、屏幕尺寸：8.5英寸；
2、具有书写功能：可用手写笔（或其他工具：笔帽、手指甲等）在屏幕上进行书写；          
3、具有一键擦除功能，屏幕闪烁，完成屏幕内容擦除；         
4、电源：纽扣电池供电，可更换,可供擦写50000次以上，使用寿命：3-5年； 
5、感应方式：电磁压感应；        
6、使用无毒塑胶材料制成；
7、书写方式多种多样，既可以用配备的手写笔，也可以用手指书写, 还可以用其它工具代替，方便实用；
8、多种颜色可选；
9、产品尺寸：21、1*14、6*0、45MM；    
10、重量：110g；
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	墙体防水
	6
	平米
	1.含防水涂料、水泥、砂石、界面剂;
2.防水层涂刷2-3遍，厚度不低于1.5mm，墙面满刷至1.8米高;3.基层处理平整干净，阴角做圆弧处理;
4.按规范要求进行闭水试验(48小时无渗漏)。
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	硬化侧面砌砖墙封口(12砖墙)
	5
	平米
	1.含砖块、水泥、砂石、钢丝网;
2.砖缝填实，砂浆饱满，表面平整，垂直度误差≤3mm;
3.新旧墙体连接处挂钢丝网加固，防止开裂;
4.砌筑完成后洒水养护7天，保证强度。
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	盲道砖铺设
	80
	片
	1.规格：300×300mm
2.厚度：20mm
3.包装：8片/箱
4.箱重：28kg
5.铺贴厚度建议：2-5cm
6.适用场所：园林景观、人行道、户外地面、广场、公园、庭院等
7.核心作用：引导视障人士安全行走，提示路口、台阶、转弯等位置变化，提升公共区域无障碍通行能力
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	自动熄火燃气灶
	1
	个
	1.核心性能：火力大小：5.2kW 
2.热效率：66%（66%高热效率）
3.能效等级：一级能效
4.安全保护（熄火保护）：保护类型：热电偶熄火保护
5.安全机制：意外熄火自动断气（汤汁溢出或风吹灭时自动切断燃气）
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	燃气报警器
	1
	个
	1、工作原理：探测到燃气泄漏，发出声光报警；
2、联动方式：机械手或者电磁阀；
3、额定功率：≤3W；
4、额定工作电压：AC220V 50Hz；
5、报警设定值：8%LEL（误差范围±3%LEL）；
6、本地报警方式：声、光报警；
7、报警声压：70dB～115dB（1米正前方）；
8、测量范围：0～20%LEL；
9、传感器使用年限：5年（正常环境下）；
10、检测气体：CH4；
11、使用环境：温度: -10°C~55°C；
12、插卡位置：侧面，方便更换；
13、外形尺寸：∅101.5mm × H38.2mm；
14、外壳材质：ABS；
15、重量：约179g；
16、执行标准：GB 15322.2-2019《可燃气体探测器 第2部分： 家用可燃气体探测器》；
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	墙体粉刷
	17.5
	平米
	1.含腻子粉、底漆、面漆、网格布、阴阳角条;
2.基层清理干净，裂缝处贴网格布防开裂，阴阳角加装护角条;
3.刮腻子2-3遍，打磨平整，刷底漆1遍+面漆2遍;
4.按施工要求分层作业，每遍干透后再进行下一道工序。
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	彩钢搭建厕所
	1
	项
	1.彩钢是指彩涂钢板，彩涂钢板是一种带有有机涂层的钢板，具有耐蚀性好，色彩鲜艳，外观美观，加工成型方便及具有钢板原有的强度等优点而且成本较低等特点。彩涂钢板的表面状态可分为，涂层板、压花板和印花板。




[bookmark: _Toc15708]第五章  磋商程序
[bookmark: _Toc388960396][bookmark: _Toc31623][bookmark: _Toc17460][bookmark: _Toc31121]1、磋商小组及专家组成
依据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等的规定并结合本次采购项目的实际情况，磋商小组由采购人的代表和有关方面的专家三人以上的单数组成（若磋商项目预算达到政府采购公开招标限额标准的，磋商小组为五人以上单数组成），其中专家人数不少于成员总数的三分之二，负责本次采购项目的竞争性磋商和评审工作。
2、磋商组织
2.1磋商工作由采购代理机构组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。
[bookmark: _Toc74900279]2.2根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库[2015]124号的要求，磋商项目为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。
3、磋商程序
3.1响应文件的资格审查。在供应商递交响应文件截止时间结束后，采购代理机构组织磋商小组对递交响应文件的供应商进行资格审查。
确定参加磋商的供应商数量采用合格数量制，即磋商小组对各供应商资格审查后，凡符合本竞争性磋商文件规定资格条件的，均进入磋商。
磋商小组资格审查结束后，向采购代理机构出具资格审查报告，确定参加磋商的供应商名单。没有通过资格审查的供应商，磋商小组应在资格审查报告中说明原因。
采购代理机构收到磋商小组出具的资格审查报告后，当场向所有递交响应文件的供应商宣布通过及未通过资格审查的供应商名单。
3.2通过资格审查的供应商不足三家的（本章2.2的情况除外），本次竞争性磋商采购活动终止。
3.3采购代理机构组织磋商小组成员按磋商文件规定集中与通过资格审查的供应商分别进行磋商，磋商的顺序以现场抽签的方式确定。
3.4有效性、完整性和响应程度审查；
3.4.1磋商过程中，磋商小组对供应商递交的首次响应文件进行审查，审查中发现供应商首次响应文件有下列情况之一的，应按照无效响应文件处理：
（1）响应文件正副本数量不足的；
（2）响应文件的语言、报价货币、知识产权、响应文件有效期不符合采购文件的规定，影响磋商小组评判的；
（3）响应文件中未附已标价工程量清单；
（4）采购人不能接受的条件或者属于竞争性磋商文件中无效响应情形的。
3.4.2对已标价工程量清单的评审
（1）磋商小组对供应商已标价工程量清单进行算术性复核，如果出现下列不一致的，按以下原则进行修正：
总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外（包括但不限于工程量清单、单位工程汇总表、单项工程汇总表、投标报价汇总表）。
修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。不得未经澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。
（3）磋商小组对供应商已标价工程量清单的项目单价进行分析，对明显不合理的单价（如明显偏高或偏低）项目,应在评审报告中记录，提醒采购人在签订合同时注意，并在合同履行过程中加强风险防范。
3.4.3经最终磋商后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应文件处理： 
（1）响应文件仍不能完全响应采购文件的实质性要求的；
（2）响应文件仍中有规定的其他无效响应情形的。
但磋商小组对响应文件签署、盖章等进行审查过程中，有下列情形的，磋商小组应当评定为不影响整个响应文件有效性和采购活动公平竞争，并通过响应文件的有效性审查：
（1）响应文件正副本数量齐全，只是未按照采购文件要求进行分装或者统装的；
（2）响应文件除采购文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；
（3）以骑缝章的形式代替响应文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）。
磋商小组对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，向采购代理机构出具有效性、完整性和响应程度审查报告，确定继续磋商的供应商名单。没有通过有效性、完整性和响应程度审查的供应商，磋商小组应在有效性、完整性和响应程度审查报告中说明原因。
3.5通过有效性、完整性和响应程度审查的供应商不足三家的（本章2.2.的情况除外），本次竞争性磋商采购活动终止。
3.6磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。磋商小组经采购人代表确认后，可以根据磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，并将变更的内容及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商，变动通知为本次磋商文件的有效组成部分。供应商可以根据磋商情况变更其响应文件，并将变更内容形成书面材料送磋商小组。变更内容应作为响应文件的一部分。
供应商书面材料应当签字确认，否则无效。供应商为法人的，应当由其法定代表人/单位负责人或者代理人签字确认。
3.7磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家（本章2.2的情况除外）。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。
3.8磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商淘汰，不允许其参加最终报价。
磋商小组淘汰供应商的，应当书面通知该供应商，并说明理由。
3.9 最终报价
3.9.1供应商进行最终报价，应当在磋商室外填写报价单，密封递交采购代理机构工作人员，由采购代理机构工作人员收齐后集中递交磋商小组。
3.9.2供应商报价单应当由法定代表人/单位负责人或者其代理人签字确认，否则无效。
3.9.3最终报价采用现场报价，参与报价的供应商按磋商小组要求进行报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最终报价不得高于对该项目之前的报价（若最终报价只要求报总价，供应商最终报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正），否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，不允许进入综合评分，并书面告知供应商，说明理由
发现供应商报价属于下列情况之一的，应按照无效响应文件处理：
（1）报价超过竞争性磋商文件规定的政府采购预算（或最高限价）或者相关报价不符合采购文件其他的报价规定的；
（2）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过有效性、完整性和响应程度审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，或书面说明未被磋商小组采信的。
3.10在磋商中，磋商的任何一方不得透露应当处于保密阶段的且与磋商有关的其他供应商的信息。
3.11经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评审。
3.12 本项目采用：综合评分法。
3.12.1评审委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效供应商的响应文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效供应商的总分。
3.12.2综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则

3.12.3综合评分办法
	序号
	评分因素及权重
	
分值
	
评分标准
	
说明

	1
	价格30%
	30
	最低有效报价得30分。以本次最低有效报价为基准价，报价得分=(基准价÷磋商报价)×价格权值×100。
	

	2

	施工方案  9%
	9
	根据供应商提供的本项目施工方案①施工工艺②施工方法③技术措施进行综合打分，完全响应得9分 ；方案中每有一项内容缺失扣3分，方案内容要素中每存在一处缺陷扣1.5分，该分项分值扣完为止。 注：缺陷是指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形。
	

	3
	机械配置方案9%
	9
	根据供应商提供的 机械配置方案①施工所需机械设备清单② 设备配备③劳保用品配置措施进行综合打分，完全响应得9分 ；方案中每有一项内容缺失扣3分，方案内容要素中每存在一处缺陷扣1.5分，该分项分值扣完为止。 注：缺陷是指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形。
	

	4
	人员配备9%
	9
	供应商提供针对本项目的人员配备方案，包含①项目成员数量配备及劳动力保障措施 ②人员组成结构及人员的服技术能力③相关资质及经验等综合评审，完全响应得9分；方案中每有一项内容缺失扣3分，方案内容要素中每存在一处缺陷扣1.5分，该分项分值扣完为止。 注：缺陷是指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形。
	

	5
	质量管理方案6%
	6
	供应商提供针对本项目的质量管理方案，包含：①质量管理体系、②质量保证措施，完全响应得6分 ；方案中每有一项内容缺失扣3分，方案内容要素中每存在一处缺陷扣1.5分，该分项分值扣完为止。 注：缺陷是指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形。
	

	6
	安全管理体系与措施8%
	8
	根据供应商提供的①安全管理体系与措施②安全文明施工措施③安全教育及培训计划④安全防护措施等进行综合评审：完全响应得8分 ；方案中每有一项内容缺失扣2分，方案内容要素中每存在一处缺陷扣1分，该分项分值扣完为止。 注：缺陷是指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形。
	

	7
	工程进度计划与措施9%
	9
	供应商提供针对本项目的工期及进度安排计划包含：①保证项目工期实施措施，②施工进度表或施工网络节点表措施，③出现特殊情况的应急预案进行综合评审：完全响应得9分 ；方案中每有一项内容缺失扣3分，方案内容要素中每存在一处缺陷扣1.5分，该分项分值扣完为止。 注：缺陷是指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形。
	

	8
	环境保护管理体系与措施9%
	9
	供应商提供针对本项目的环保方案，包含：①环境保护管理体系与措施②污染物处理及排放符合国家及地方环境保护标准响应措施；③现场扬尘预防措施进行综合评审：完全响应得 9分 ；方案中每有一项内容缺失扣3分，方案内容要素中每存在一处缺陷扣1.5分，该分项分值扣完为止。 注：缺陷是指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形。
	

	9
	业绩5%
	5
	根据供应商（仅限供应商自己实施的）2022年01月01日至磋商响应截止时间同类业绩，每提供一份有效合同得1分，最高得5分。
	需提供合同复印件，时间以合同签订时间为准。

	10
	后续服务方案6%
	6
	对供应商提供的后续服务方案，包括①承诺维修响应时间②售后人员配置③工程质保承诺方案等进行综合评定：完全响应得6分 ；方案中每有一项内容缺失扣2分，方案内容要素中每存在一处缺陷扣1分，该分项分值扣完为止。 注：缺陷是指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形。
	



3.13 确定成交供应商的标准
（1）本次磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则进行。
（2）供应商报价结束后，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐三名以上成交候选供应商。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。供应商得分且最终报价且技术指标分项得分均相同的，成交候选供应商并列。
（3）磋商小组推荐成交候选供应商后，应当向采购代理机构出具评审报告。
（4）对于违反磋商纪律的将可能被取消成交供应商资格或视为无效响应。
[bookmark: PO_默认文件内容_14]3.14 磋商过程中，有下列情形之一的，磋商失败：
（1）通过资格审查的供应商不足三家的（除本章2.2的情况外）；
（2）参加磋商的供应商被淘汰，最终报价的供应商不足三家的（除本章2.2的情况外）；
（3）供应商最终报价均超过政府采购预算或者本次采购项目最高限价，且采购人不能支付的；
（4）其他无法继续开展磋商或者无法成交的情形。


[bookmark: _Toc30715]第六章  合同主要条款（仅供参考）
[bookmark: _Toc74900305]第一节 合同协议书
发包人（全称）：（甲方）
承包人（全称）：（乙方）
 一、工程概况
1.工程名称：。
2.工程地点：。
3.项目编号：。
4.工程内容：。
5.工程承包范围：。
   二、合同工期
计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合标准。
 四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）(¥元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写） (¥元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写） (¥元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写） (¥元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写） (¥元)。
2.合同价格形式：。
 五、项目经理
承包人项目经理：。
 六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）成交通知书；
（2）专用合同条款及其附件；
（3）通用合同条款；
（4）评审报告；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
 七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
  九、签订时间
本合同于年月日签订。
十、签订地点
本合同在签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自生效。
十三、合同份数
本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。


发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）
地  址：地  址：
邮政编码：邮政编码：
电  话：电  话：
传  真：传  真：
电子信箱： 电子信箱：
开户银行：开户银行：
账  号：  账  号：


第二节合同专用条款
专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。专用条款中未明确的部分在签订合同协议书时由发包人和承包人协商确定。
1.一般约定
1.1词语定义：
1.1.1合同当事人和人员
1.1.2发包人：___________________________ 
1.1.3承包人：（签约后填入承包人的名称）
1.1.4分包人:不允许分包
1.1.5监理人:___________________________ 
1.2合同文件的优先顺序
进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：
⑴合同协议书（包括会议纪要、补充协议）
⑵成交通知书
⑶投标书及其附件
⑷专用合同条款
⑸通用合同条款
⑹技术条款和要求
⑺图纸
⑻已标价的工程量清单
⑼经双方确认进入合同的其它文件（如投标文件、发包人有关工程的洽谈、变更等书面协议，以及工程保修协议书、安全生产协议书、廉政协议书等）
1.3联络
来往函件均应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限送达：日内。
2.发包人义务
2.1提供施工场地
发包人向承包人提供施工用地，提供的用地范围根据监理人指示划定，用地期限在本合同工程完工后个月内。承包人只能在商定的用地范围内安排施工，超出商定的用地范围外的用地由承包人自行解决并承担由此发生的一切费用。发包人不提供砂、石料场。
2.2其它义务
(1)协调勘察、设计、施工承包人、监理人及其他与施工有关人员的关系；
(2)其他招标未尽事宜或疑问，由双方在说明会中进一步明确，并记入承包合同。
（3）对于施工过程中的不可预见性问题，由甲乙双方协商解决。
3监理人
3.1监理人的职责和权力
本款补充如下内容：
监理人在行使下列权利前，必须得到发包人的批准。
(1) 确定延长完工期限；
(2) 作出变更决定；尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产安全等紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第15条的规定增加相应的费用，并通知承包人。
4承包人
4.1承包人的一般义务
4.1.1其它义务
(1)承包人应在施工过程中采取有效措施，保护生活用水源免受施工活动造成的污染，否则将承担相应责任；
(2)发包人提供的施工用地以外的承包人所需用地及其费用，由承包人自行解决；
4.2分包
本工程不允许分包。若承包人分包，发包人有权终止合同，同时扣除其履约保证金，所造成的一切责任和损失均由承包人承担 
4.3联合体
本工程不允许联合体投标。
4.4承包人项目经理
4.4.1承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职，且项目经理驻工地的时间每月不得少于20天。若承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
5．材料和工程设备
5.1发包人提供的材料和工程设备
本工程发包人不提供材料和工程设备。
6.施工设备和临时设施
6.1.发包人不提供施工设备和临时设施
7.交通运输
7.1道路通行权和场外设施
本款补充如下：
道路通行权和场外设施的约定：道路通行权由承包人办理并承担费用；场外施工道路由承包人办理相关手续。
8．施工安全、治安保卫和环境保护
本款作如下修改与补充：
8.1承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在收到《进场通知》后21天内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。
9.因该工程在学校内施工，承包人必须严格遵守学校的安全保卫规定。因承包人造成的安全保卫等责任事故由承包人自行承担一切责任和后果，与发包人无关。
10.开工和竣工（完工）
11.竣工（完工）
承包人应总监理工程师发出开工令后计划日历天内完成合同工程。合同实际完工日期在合同工程完工证书中明确。
11.1承包人工期延误
关于工期应在投标文件中明确并符合施工要求中要求。如供应商因自身原因导致工期延误，则每延误一天扣除总工程款的5%。
（1）逾期完工违约金表
（2）全部逾期完工违约金的总限额为不超过签约合同价的10%,不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
	序号
	项目及其说明
	违约金（元/天）
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	


（3） 承包人工期延误超过5天，除承包人应承担违约责任外，发包人有权解除合同并另行指定其它施工企业进场施工。承包人应在接到发包人解除合同的通知后30天内，与发包人结清已完工程价款，否则视为承包人放弃此项权利。
12.暂停施工
12.1承包人暂停施工的责任
本款“专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工”包括：
①由于现场非异常恶劣气候条件引起的正常停工；
②承包人工会组织的和（或）承包人未履行或未全部履行规定的义务引起的工人罢工；
③由于承包人未准备备用电源或备用电源不能满足施工需要，因项目区停电（3天以内）引起的暂停施工；
④承包人未按第7.1项约定，对发包人提供的道路和交通设施进行维修、养护和管理或管理不善导致交通中断而引起的暂停施工。
13试验和检验
13.21现场材料试验
本条增加：
监理人认为材料试验需送省、市级质检部门试验时，承包人应经监理人见证取样后送上述质检部门进行试验，费用由承包人承担。
14变更
14.1变更的范围和内容
无论增加或减少工程量，其《工程量清单》中的单价均不作调整，对变更部分，承包人应无条件接受甲方要求。
15变更的估价原则：
合同中有适用的按已有适用的综合单价确定，有类似的综合单价参照类似的综合单价确定（即换算执行）。已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3.1款商定或确定变更工作的单价或参照国家相关部门颁发的定额子目按投标报价的编制水平编制补充单价并报发包人批准。
16 价格调整
16.1 物价波动引起的价格调整
合同履行期间，均不考虑物价波动
17 计量与支付
17.1工程进度付款：
（1）本项目无工程预付款。
（2）结算款：工程施工完毕验收合格后,经审计部门审计后支付审计金额的97%；
（3）质量保证金：发包人在工程完工验收合格后预留决算款的3%作为质量保证金，在质保期满后，无任何质量问题全部付清，不计取利息。
（4）合同价款及调整：
本合同价款采用固定总价方式确定，工程量据实结算。如进行二次或多次竞价，综合单价及相关费用按照投标文件中的价格同比例下浮，施工过程中如有变更、签证应提交变更签证，经监理认定，报甲方审批后方可执行。
(5)承包人报送竣工结算时，不得虚报、高报，审减金额超过乙方所报结算金额5%时，超出部分的审计费用由承包人支付（超额审计费按5%的费率计算）
（6）施工期间水电费按审定结算总金额的0.4%扣除。
18.工程检验和验收
18.1承包人的主要材料必须严格按照设计要求进行采买，无条件接受甲方及监理方的检验和验收。并于竣工验收后10个工作日内，交竣工图及资料文件1套。
19. 缺陷责任与保修责任
19.1 质保期（工程质量保修期）的起算时间
本工程质保期（工程质量保修期）如下：工程验收合格后年。
20 保险
(1)工程保险与第三者责任险
建筑安装工程一切险(包括材料和工程设备)费用及第三者责任险：承包人承担。
(2)本工程所涉及安全问题及安全责任、保险等，一律由供应商承担，供应商应在标书中进行安全承诺书，保证施工期间的安全问题，并在签订合同的同时与校方签订安全协议书。
21 违约
21.1承包人违约
本款增加以下内容：承包人在接到开工通知后 10 天内，未能按投标文件及合同条款中承诺的人员、施工设备按时、如数进入工地，承包人项目经理、专职安全员驻工地时间少于合同约定天数，致使本标段工程的进度、质量、安全造成严重影响。
22争议的解决
22.1争议的解决方式
要向发包人所在辖区人民法院提出起诉。

	发包人：
	承包人：

	地　址：
	地　址：

	代理人：　
	代理人：

	技术确认：        
	技术确认：

	联系电话：
	联系电话：

	开户行：
	开户行：

	账号：
	账号：

	日期：年 月  日
	日期：年 月 日



注：本合同仅为确定签约人后所签订合同的样本文件，具体合同内容将可能进一步调整。




[bookmark: _Toc5304]第七章  响应文件（格式）
 
[bookmark: _Toc32078_WPSOffice_Level1]政府采购项目
[bookmark: _Toc27970_WPSOffice_Level1]资格性/技术、服务性响应文件
[bookmark: _Toc20349_WPSOffice_Level1]（封面）

[bookmark: _Toc23986_WPSOffice_Level1]项目名称：
[bookmark: _Toc29398_WPSOffice_Level1]采购编号：

[bookmark: _Toc6356_WPSOffice_Level1]（正本/副本）


     供应商名称 ：               （盖公章）
法定代表人（签字或盖章）：
    地址： 邮编：
   电话： 传真：
电子邮箱：
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK3]委托代理人（签字或盖章）：
电话： 
日期 ：2026 年  月  日

响应文件分资格性响应文件和技术、服务性响应文件两部分，应分册装订密封
[bookmark: _Toc7606_WPSOffice_Level1]第一部分     资格性响应文件（格式）
一、供应商的资格证明文件
附件1－1
法定代表人授权书
致：四川国际招标有限责任公司
（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）  授权  （响应代表姓名）为响应代表，代表本公司参加贵司组织的（项目名称）项目（磋商编号：         ）磋商活动，全权代表本公司处理响应过程的一切事宜，包括但不限于：响应、磋商、签约等。响应代表在响应过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。响应代表无转委托权。

特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：
委托代理人（签字或盖章）：
供应商名称：（盖公章）
日    期：

附：1. 法定代表人身份证正反面复印件（加盖公章）

2. 委托代理人身份证正反面复印件（加盖公章）


附件1－2
法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证

（注：法人营业执照、税务登记证、组织代码证等相关证明文件提供复印件。三证合一的按国家相关主管部门最新要求执行）








附件1-3
供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函
致四川国际招标有限责任公司：
本公司                   （公司名称）参加                 （项目名称）的磋商活动，现承诺：
一、我公司满足政府采购法第二十二条关于供应商的资格要求：
[bookmark: _Toc74900281]（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
[bookmark: _Toc74900282]（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
[bookmark: _Toc74900283]（七）根据采购项目提出的特殊条件。



供应商名称：                 （盖公章）
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日      期：







附件1－4
承诺函

               （采购代理机构名称）
作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：
本单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假情形，本单位愿意承担因此产生的后果及法律责任。






供应商名称：                 （盖公章）
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日      期 ：

附件 1- 5 中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合
体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员           人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业、监狱企业）；
2.（标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业、监狱企业）；
……
    以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
   本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                              企业名称（盖章）：
日期：
注：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业及监狱企业可不填报。 


残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XXXX单位的XXXX项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日  期：

注：
1、 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
2、 投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。



监狱企业

根据《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定监狱企业参加采购活动的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
注：
1、投标人符合《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为监狱企业适用。
2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
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附件 1- 6    磋商文件要求提供的其他资格证明文件。
[bookmark: _Toc23162_WPSOffice_Level1]
第二部分  技术服务性响应文件（格式）
                            一、响 应 函
致：四川国际招标有限责任公司
根据贵方   （项目名称）（项目编号：     ）的磋商文件，正式授权的下述签字人         (姓名和职务)代表供应商（供应商的名称），提交文件正本1份，副本 2 份。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
(1) 我们根据磋商文件的规定，承担完成合同的责任和义务。
(2)我们已详细审核全部磋商文件，包括磋商文件修改书(如果有的话)，参考资料及有关附件，我们完全理解并放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
(3)我们承诺本项目磋商响应文件有效期为递交磋商响应文件截止之日起 90  天（日历日）。
(4) 同意按磋商须知中关于不予退还磋商保证金的规定。
(5) 同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关任何证据或资料。
(6) 我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的报价或收到的任何报价。

与本报价有关的正式通讯地址为：
供应商名称：（盖公章）
地址：
电话：      传真：
邮政编码：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：        年      月      日         


二、承诺函

[bookmark: _Toc74900284]（采购代理机构名称）：
[bookmark: _Toc74900285]我单位作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：
[bookmark: _Toc74900286]一、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。
[bookmark: _Toc74900287]二、参加本次磋商采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
[bookmark: _Toc74900288]三、参加本次磋商采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
[bookmark: _Toc74900289]四、响应文件中提供的能够给予我单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
[bookmark: _Toc74900290]五、如本项目评标过程中需要提供样品，则我单位提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我单位对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合磋商文件要求导致未能成交的，我单位愿意承担相应不利后果。
[bookmark: _Toc74900291]本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。




供应商名称：         （盖公章）
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期:


[bookmark: _Toc29546][bookmark: _Toc17440][bookmark: _Toc217446090]

三、供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	联系电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人/单位负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	联系电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	联系电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	



供应商名称：         （盖公章）
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期:

四、商务要求响应表

项目名称：磋商编号 /包号
	序号
	磋商文件商务条款
	磋商响应文件商务条款
	响应/正偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1、采购文件中涉及的商务条款，供应商须逐条响应。如有供应商未在商务条款中罗列的条款，视为供应商响应采购文件要求，并在现场磋商现场补充澄清说明。
2、商务条款不允许负偏离， 否则被视为无效文件处理。

供应商名称：（盖公章）
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期:


5、 初始磋商报价表
（在服务、技术响应文件中体现，不属于现场报价范围，仅供磋商小组参考使
用）
	项目名称
	

	项目编号
	

	供应商名称
	

	磋商报价
（人民币）
	小写金额（人民币）：万元

大写金额（人民币）：

	完工时间
	

	质量保证期
	

	备注
	注：报价应包括材料费、运费、人工费、施工机械费、管理费、利润、措施费、规费、税金、配合费、检验检测费、场地卫生费、运杂费、缺陷修复费、保险费、维护费、材料费，配套设施费以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等。





供应商名称：					      (盖公章)
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：

6、 
已标价工程量清单（分项报价明细表）




53

七、类似项目业绩一览表
	序号
	项目业主
	项目名称
	工程类别
	开工日期
	竣工日期
	建设规模
	合同价格（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.供应商（仅限于供应商自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。


供应商名称：              （盖公章）
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期:

[bookmark: _Toc74900292]
八、 施工质量管理措施、手段、方法
针对本工程的特点以及采购人对工程质量的要求，除将执行各类技术规范、
规程之外，请供应商在下表中列述为实现本工程的质量目标重点将采取的
质量管理措施、手段和方法。
	


供应商名称：         （盖公章）
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期:

[bookmark: _Toc74900293]九、 施工进度安排计划
请供应商根据本工程的施工内容、现场环境及季节等因素，在下表中对本表应附的“施工进度计划表”（或“施工进度计划网络图”）作出供应商认为必要的解释。
	


[bookmark: _Toc434510486]供应商名称：         （盖公章）
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期:
[bookmark: _Toc74900294]
十、  施工机具及劳动力保障措施
请供应商在下表中对本表应附的“主要施工机具投入计划表”和“劳动力投入计划表”作出供应商认为必要的解释，并说明所列施工机具及劳动力将按计划进场的理由和保障措施。
	


[bookmark: _Toc434510487]供应商名称：         （盖公章）
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期:
[bookmark: _Toc74900295]十一、 主要施工设备投入计划表
	编号
	名称型号规格
	产地
	产权
	配备台数
	计划进场时间
	计划退场时间

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	


供应商名称：         （盖公章）
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期:

[bookmark: _Toc434510488][bookmark: _Toc74900296]十二、  劳动力投入计划表

	工种
	人数
	目前在何工地上岗
	计划进场时间
	计划退场时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


供应商名称：         （盖公章）
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期:


[bookmark: _Toc74900297]十三、 对影响工期的因素分析及应对措施
请根据本工程的施工内容、现场环境、季节因素及供应商的施工进度安排，在下表中简要分析可能影响工期的主要因素并列述为确保施工进度计划的实现供应商认为是合理、有效的应对措施。
	


供应商名称：         （盖公章）
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期:

[bookmark: _Toc434510491][bookmark: _Toc74900298]十四、   项目管理人员表
	姓名
	本工程拟任岗位
	性别
	年龄
	专业/学历
	专业工作年限
	现任职务/职称
	安排上岗起止时间
	保证到位率 %（日历天）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称：         （盖公章）
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期:


[bookmark: _Toc434510492]
[bookmark: _Toc74900299]十五、项目负责人简历表
	姓名
	
	年龄
	
	专业
	

	毕业学校
	
	毕业时间
	

	职称
	
	资质及等级
	
	拟在本工程中担任职务
	

	经          历

	年/月—年/月
	参加过施工的工程项目名称
	担任何职务
	备注

	
	
	
	


供应商名称：         （盖公章）
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期:

[bookmark: _Toc434510493][bookmark: _Toc74900300]十六、 技术负责人简历表
	姓名
	
	年龄
	
	专业
	

	毕业学校
	
	毕业时间
	

	职称
	
	资质及等级
	
	拟在本工程中担任职务
	

	经        历

	年/月—年/月
	参加过施工的工程项目名称
	担任何职务
	备注

	
	
	
	


[bookmark: _Toc434510494]供应商名称：         （盖公章）
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期:
[bookmark: _Toc74900301]十七、 主要工程施工技术方案
针对本工程的设计要求、现场条件、进度计划及采购人对工程质量的要求，除了将执行各类技术规范、规程之外，请供应商在下表中简要列述主要工程中供应商认为是致关重要的那些施工技术方案。
	


[bookmark: _Toc434510495]供应商名称：         （盖公章）
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期:
[bookmark: _Toc74900302]十八、安全保证体系和安全措施
针对本工程的施工内容、现场实际情况，请供应商在下表中简要列述将采取的包括安全施工和劳动保护、场内外交通运输安全措施在内的主要安全保证体系和措施。
	


[bookmark: _Toc434510496]供应商名称：         （盖公章）
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期:
[bookmark: _Toc74900303]十九、文明施工及环境保护措施
针对本工程的施工现场及周边环境情况，请供应商在下表中简要列述将采取的文明施工和环境保护措施。
	


供应商名称：         （盖公章）
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期:


二十  主要材料、设备品牌明细表
项目名称：                                           第   页 共  页
	序号
	材料、设
备名称
	品牌
	规格/型号
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	　
	　
	

	
	
	
	
	
	　
	　
	

	
	
	
	
	
	　
	　
	

	
	
	
	
	
	　
	　
	

	
	
	
	
	
	　
	　
	

	
	
	
	
	
	　
	　
	

	
	
	
	
	
	　
	　
	

	　
	
	
	
	
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	



投标人名称：（盖公章）
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：        
日 期：       年   月   日



二十一  工程质量保证及售后维修服务承诺


二十二、供应商认为应该提交的其他资料
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