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本次采购项目为神木市大保当镇人民政府337国道镇区东段路域环境提升项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。
工程量清单：
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	新路灯
	
	
	

	1
	040805010001
	LED双臂灯
	1.型号:拆除原有路灯
2.灯杆形式（单、双）:双
3.含电线
	套
	72

	2
	040805003001
	LED兰花灯
	1,灯高:9000,头部最大直径:02400;2,主杆采用4*70*70*3.5 Q235方通组成3，支臂造型采用1.5mm和2.0mm 201不锈钢制作;4，围筒采用1.5mm和2.0mm201不锈钢组焊而成,上装
和围筒表面激光雕刻浮雕图案;
5，灯罩材料为进口PMMA材质;
6,光源为9*40W,0280兰花灯球,色温4000K;灯笼电
源2*40W.
7、外露紧固件均为不锈钢制品;
8、灯体整体造型美观,焊缝饱满,光滑,强度好，焊接标准符合GB/T3323-2017;9、灯体为钢结构,表面热镀锌后喷户外氟碳漆;10、表面喷涂处理标准符合国标GB/T4054-2017及
行业标准GB/T1551-2009。
标准:6个灯笼
1、设计制造标准:GB7000;
2、电器类别:一类;
3、灯具防护等级:IP65;
	套
	88

	3
	
	路灯基础开挖
	
	m3
	483.21

	4
	
	路基回填土方
	
	m3
	316.05

	5
	
	路灯基础开挖
	
	套
	88


注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。
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