磋商内容及采购需求
本次采购项目为神木市沙峁镇人民政府2025年和美乡村建设项目（沙头上组人居环境提升改造）项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

	工程名称：  沙头上组第一部分                            专业/标段：  房屋建筑与装饰工程                             

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	数量

	
	
	第一部分
	
	
	

	1 
	010403003001
	石墙
	1.石料种类 、规格:毛石
2.计入全费用（单列）
	m3
	1793.25

	2 
	010101001001
	挖单独土方
	1.土的类别 :挡土
墙土方开挖
2.计入全费用（单列）
	m3
	1195.5

	3 
	010401002001
	实心砖墙
	1.砖品种 、规格、强度等级 :粉煤灰砖
2.墙体类型 :矮墙
3.墙体厚度 :240
	m3
	29.59

	4 
	040501001001
	混凝土管
	管道规格 、等级:DN800砼管
	m
	76

	5 
	050201012002
	灌溉渠
	1.排水沟材料 :机制红砖
2.排水沟截面尺寸:400*500
	m
	148.1

	6 
	040501001003
	混凝土管
	1.混凝土强度等级:C25
2.管道规格 、等级:DN400
	m
	29

	7 
	011601002001
	水泥混凝土道路面层
	1.混凝土种类 、强
度等级:C30混凝土
2.厚度 : 18cm
	m2
	94.5

	8 
	041001001001
	拆除路面
	1.材质 :混凝土
2.厚度 : 18cm
3.计入全费用（单列）
	m2
	94.5

	9 
	010101001002
	挖单独土方
	1.土的类别 :一、二类土
2.DN800管涵土方开挖
3.计入全费用（单列）
	m3
	202.16

	10 
	010101003001
	单独土方回填
	1.材料品种 :一、二类土
2.密实度 :计入全费用（单列）
	m3
	163.98

	工程名称：  沙头上组第二部分                            专业/标段：  房屋建筑与装饰工程                           

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	

	
	
	山药窖
	
	
	

	1 
	010501002001
	楼地面垫层
	1.部位 :底部
2.厚度 : 100mm
3.材料品种 、强度要求 、配比 :C15
	m3
	3.6

	2 
	010401002001
	实心砖墙
	1.砖品种 、规格、强度等级 :机制红砖
2.墙体类型 :240
3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆
	m3
	25.25

	3 
	010401007001
	零星砌砖
	1.零星砌砖名称、部位 :顶部拱圈
2.砖品种 、规格、强度等级 :机制红砖
3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆
	m3
	11.77

	4 
	010401002002
	实心砖墙
	1.砖品种 、规格、
强度等级:M7.5水泥砂浆
2.墙体类型 :上人孔
3.墙体厚度 :240
4.砂浆强度等级:M
7.5水泥砂浆
	m3
	4.14

	5 
	011201001001
	墙 、柱面一般抹灰
	1.基层类型 、部位:20厚1：  2水泥砂浆抹面
	m2
	152.7

	6 
	010503014001
	盖板 、井圈
	1.构件名称 : 山药
窖Φ700铸铁井盖
	套
	35

	
	
	其他
	
	
	

	7 
	010403003001
	石墙
	1.石料种类 、规格:毛石
2.计入全费用（单列）
3.墙体类型:H=2m
	m3
	95.42

	8 
	010403003002
	石墙
	1.石料种类 、规格:毛石
2.计入全费用（单列）
3.墙体类型:H=4.5m
	m3
	247.5

	9 
	040501001001
	混凝土管
	1.管道规格 、等级:DN300混凝土管
	m
	150

	10 
	040204001001
	人行道块料铺设
	1.60厚透水砖铺装面层
2.30厚中沙找平层
3. 180厚级配碎石（计入费用汇总）
4.素土夯实 ，  夯实系数≥0.93
	m2
	2135

	11 
	050201011001
	侧 (平 、缘)石
	1.侧（平 、缘）  石材料种类 、规格 :混凝土路缘石10*30*50cm
	m
	148

	12 
	040501005001
	塑料管
	1.材质及规格:DN200PVC管
	m
	198.54

	13 
	010101001001
	挖单独土方
	1.土的类别 :一、二类土
2.管道 ，  挡墙基础开挖
3.计入全费用（单列）
	m3
	655

	14 
	010101003001
	单独土方回填
	1.材料品种 :一、二类土
2.挡土墙台背回填
	m3
	1884

	15 
	010403003004
	石墙
	1.石料种类 、规格:毛石
2.计入全费用（单列）
3.墙体类型:H=1m
	m3
	6.4

	16 
	010403003005
	石墙
	1.石料种类 、规格:毛石
2.计入全费用（单列）
3.墙体类型:H=2m
	m3
	16

	17 
	010403003003
	石墙
	1.石料种类 、规格:毛石
2.计入全费用（单列）
3.墙体类型:H=1.5m
	m3
	15.75

	18 
	010401002003
	实心砖墙
	1.砖品种 、规格、强度等级:MU10机制红砖
2.墙体类型 :砖砌台阶
3.墙体厚度 :370
4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆
	m3
	50.65

	19
	
	级配碎石
	1.人行道块料铺设180厚级配碎石
	m3
	384.3


注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。
