服务内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 1,418,300.00
采购包最高限价（元）: 1,418,300.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业

	1
	服务
	1.00
	1,418,300.00
	年
	软件和信息技术服务业


采购包2：
采购包预算金额（元）: 1,137,500.00
采购包最高限价（元）: 1,137,500.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业

	1
	服务
	1.00
	1,137,500.00
	年
	软件和信息技术服务业


采购包3：
采购包预算金额（元）: 1,064,500.00
采购包最高限价（元）: 1,064,500.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业

	1
	服务
	1.00
	1,064,500.00
	年
	软件和信息技术服务业


服务要求
采购包1：
标的名称：服务
	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	一、项目基本情况
本项目为招标第三方运维公司负责承担西安市现有7座交通空气质量监测子站的运行维护服务；运维总预算141.83万元；运维周期一年。
交通空气质量监测子站监测57种PAMS、非甲烷总烃、VOCs（苯系物）、总碳烃THC、NO2（NOX、NO）、CO、SO2、O3、PM2.5、PM10、BC 等指标以及气象五参数（包括风 速、风向、温度、湿度、气压）、车流量等参数；站点设备为57种PAMS、非甲烷总烃、VOCs（苯系物）、总碳烃T HC、NO2（NOX、NO）、CO、SO2、O3、PM2.5、PM10、BC等分析仪、零气发生器、动态气体校准仪、气象五参数、车流量监测设备、大气 采样系统、数据采集与传输软硬件、钢瓶气、供电系统、摄影系统、视频监控、子站站房、安防设施等。
站点清单
	序号
	站点名称
	站点地址

	1
	铁路货场站
	西安市灞桥区西安港综合口岸中铁联集县中心站出口对面

	2
	西三环站
	西安市未央区西三环红光公园西门路边绿化带内

	3
	经开站
	西安市经开区未央路与凤城八路张家堡环岛内

	4
	环城南路站
	西安市碑林区环城南路东段绿化带内

	5
	北大街站
	西安市莲湖区地铁2号线北大街站C2出口

	6
	浐灞站
	西安市灞桥区浐河西路与浐灞大道东南方

	7
	太白南路站
	西安市雁塔区太白立交交叉口东南方


主要监测因子
	序号
	站点名称
	主要监测因子

	1
	铁路货场站
	NO2 (NOX、NO)
	CO
	PM2.5
	车流量
	O3
	/
	甲烷、非甲烷总烃
	PM10
	BC
	SO2
	VOCs 57种PAMS

	2
	西三环站
	NO2 (NOX、NO)
	CO
	PM2.5
	车流量
	/
	/
	非甲烷总烃
	PM10
	BC
	/
	VOCs苯系物

	3
	经开站
	NO2 (NOX、NO)
	CO
	PM2.5
	车流量
	/
	/
	甲烷、非甲烷总烃
	PM10
	/
	/
	/

	4
	环城南路站
	NO2 (NOX、NO)
	CO
	PM2.5
	车流量
	O3
	总碳氢
	/
	/
	/
	/
	/

	5
	北大街站
	NO2 (NOX、NO)
	CO
	PM2.5
	车流量
	O3
	总碳氢
	/
	/
	/
	/
	/

	6
	浐灞站
	NO2 (NOX、NO)
	CO
	PM2.5
	车流量
	O3
	总碳氢
	/
	/
	/
	/
	/

	7
	太白南路站
	NO2 (NOX、NO)
	CO
	PM2.5
	车流量
	O3
	总碳氢
	/
	/
	/
	/
	/





采购包2：
标的名称：服务
	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	一、项目概述
对西安市已建成5套机动车排气污染固定式遥感监测系统运行维护。
服务期限：自合同签订之日起1年。
服务地点：5套监测设备分布在文景路与凤城七路交汇处，港务大道与保税三路处，绕城高速香王收费站出口，绕城高速河池寨收费站出口，绕城高速曲江收费站出口。
维护内容
（1）水泥基础设施：应包含设备基础沉降防治、裂缝修补、水平维持和安全防护；
（2）辅助构件设施：应包含立杆保养、机柜防水、恒温控制、管线检查和安全防护；
（3）网络电力保障：应包含维护管理期内各点位产生的电费、网费；
[bookmark: _GoBack]（4）监测设备系统：应包含主控计算机、便携计算机、污染物检测单元、速度加速度检测单元、环境气象测量单元、车牌自动识别单元、标定气体校准单元以及安防监控设备管理维护；
（5）数据处理系统：应包含遥测系统综合应用软件、遥测系统数据分析软件、遥测系统数据传输软件、数据输出LED显示器、数据输出打印以及数据保存系统的管理维护；
（6）遥感数据监测平台：应包含服务器遥感数据处理以及平台软件维护。


采购包3：
标的名称：服务
	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	1.服务对象及范围
	分类
	详细项目
	数量
	单位
	服务范围

	西安市机动车尾气排放综合管理平台
（软件）
	现有系统功能模块维护
	6
	套
	平台运维、技术支持、故障排除

	
	系统维护升级：根据政府下发文件进行系统升级
	/
	/
	平台运维、技术支持、故障排除

	
	数据接口对接
	/
	/
	平台运维、技术支持、故障排除

	
	系统数据统计
	/
	/
	平台运维、技术支持、故障排除

	
	系统巡检
	1
	套
	平台运维、技术支持、故障排除

	
	交通道路空气站分析报告生成
	/
	份
	按需生成

	西安市机动车尾气排放综合管理平台
（硬件）
	交通道路空气质量监测站（含耗材、维护等）
	6
	套
	硬件检测、技术支持、故障排除

	
	手持平板电脑
	10
	台
	硬件检测、技术支持、故障排除

	
	便携式彩色打印机
	4
	台
	硬件检测、技术支持、故障排除

	
	硫含量快速检测仪
	1
	套
	硬件检测、技术支持、故障排除

	
	服务器
	8
	台
	硬件检测、技术支持、故障排除

	
	下一代防火墙
	1
	台
	硬件检测、技术支持、故障排除

	
	运维安全审计
	1
	台
	硬件检测、技术支持、故障排除

	西安市机动车尾气排放综合管理平台
（其他）
	互联网专线（50M）
	1
	条
	保障网络畅通






