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志丹县永宁镇人民政府
关于实施永宁镇刘河村葡萄园防雨防雹棚建设工程采购项目的采购需求的函

志丹县政府采购中心：
永宁镇刘河村现有葡萄园318亩，示范带动效应明显、发展势头良好，逐渐成为群众致富产业，为提升葡萄产业防灾减灾能力、降低自然灾害损失、增加村集体和群众收入，现申请实施志丹县永宁镇刘河村葡萄园防雨防雹棚建设项目。
1、 项目拟建设位置
永宁镇刘河村金家河村小组。
2、 项目名称
 志丹县永宁镇刘河村葡萄园防雨防雹棚建设项目。
3、 建设要求
志丹县永宁镇刘河村葡萄园防雨防雹棚建设项目，共需新建326个防雨防雹棚，全长21339.17m。葡萄园防雨防雹棚基础采用30×30cmC25速混凝土浇筑，立柱支撑柱为50镀锌钢管，壁厚2.5mm，升入土体55.0cm，外露245.00cm，立柱拉筋采用10mm钢筋，每棚宽2.05m，间距50.00cm，具体间距以当地实际种植间距为主，可适当调整。立柱上方焊接横纵向固定杆及拉杆，横向固定杆采用32镀锌钢管，壁厚2.5mm，纵向拉杆为50镀锌钢管，长度按照实际种植计算，接缝焊接；纵向卡槽为2×4方筒加长槽，棚膜采用8丝精品PO膜，3层铺设，各固件用压膜带及卡簧卡槽固定。
4、 完成时限
志丹县永宁镇刘河村葡萄园防雨防雹棚建设项目，计划完成时间为45日历天。
5、 资质要求及面向
投标公司应具有安全生产许可证书、建筑或市政工程施工总承包三级及以上资质证书、拟派项目经理具有建筑或市政工程专业二级建造师及以上资质证书和安全B证，且无在建工程证明。
本项目为专门面向中小企业采购项目。
6、 计划投资及资金来源
志丹县永宁镇刘河村葡萄园防雹网（棚）建设项目概算投资160万元左右，最终以设计概算为准。
资金来源：上级财政拨付。
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