采购需求
本次采购项目为神木市大柳塔镇城市建设规划局派出所综合楼维修改造，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：
	工程名称：大柳塔派出所综合楼维修改造-土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	拆除工程
	
	
	

	1
	011302001001
	拆除石膏板吊
	
	m2
	580.72

	2
	010807001001
	拆除旧门窗
	
	樘
	170

	3
	011710002001
	拆除不锈钢玻璃门
	
	樘
	1

	4
	010801001003
	拆除管路及暖气木质装饰罩
	
	m2
	357.4

	5
	010801001004
	拆除石膏板隔断及吧台
	
	m2
	35

	6
	010401002001
	拆除砖墙（计入费用汇总）
	
	m3
	8.7

	7
	010902001001
	拆除原屋面防水卷材及水泥找平层
	
	m2
	956.3

	8
	011101001001
	拆除空鼓地板及沙灰层
	
	m2
	681

	9
	011201001001
	铲除原有墙皮
	
	m2
	6570

	10
	010202016001
	垃圾外运（计入费用汇总）
1、运距：8km
	
	m3
	300

	
	
	装修工程
	
	
	

	11
	011302001002
	矿棉板吊顶
	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨（不上人型）
2.面板材料品种、规格:矿棉板600×600 平面
	m2
	336

	12
	011302001003
	石膏板吊顶
	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 600×600
2.面板材料品种、规格:石膏板
	m2
	402.72

	13
	010801001006
	单扇木质门
	1.门洞口尺寸:2100*9700
2.门类型:木质门
	樘
	71

	14
	010801001007
	对开木质门
	1.门洞口尺寸:2100*1450
2.门类型:木质门
	樘
	3

	15
	010802001001
	钛镁合金门
	1.门洞口尺寸:2100*9700
2.门类型:钛镁合金金属平开门
	樘
	7

	16
	010802003001
	室外防盗门
	1.门洞口尺寸:2100*1450
2.框、扇材质、规格:防盗门
	樘
	3

	17
	010802001002
	电动感应门
	1.门洞口尺寸:7300*2850
2.门类型:全玻门(带金属扇框)
3.电动门感应装置
	m2
	20.81

	18
	010807001002
	断桥铝合金窗户
	1.窗洞口尺寸:详见图纸门窗改造表
2.框、扇材质及规格:60系列断桥铝合金窗户（含窗纱）
	m2
	418

	19
	010809001001
	大理石窗台板（台面宽20厘米，带3厘米下翻檐）
	1.窗台板材质、规格:大理石
	m
	222.78

	20
	011207003001
	轻钢龙骨石膏板隔断（夹隔音棉，11厘米厚）
	1.隔断材料品种、规格:轻钢龙骨石膏板隔断（夹隔音棉，11厘米厚）
	m2
	122.4

	21
	011105005001
	安装踢脚线
	1.面层材料品种、规格:陶瓷踢脚线
	m
	62

	22
	011102003001
	块料楼地面
1.水泥砂浆新铺地板砖（800*800）
	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆
2.面层材料品种、规格:800*800
	m2
	681

	23
	010401002002
	实心砖墙
1、240mm
	1.墙体厚度:240mm
	m3
	5.76

	24
	011201001002
	墙、柱面一般抹灰
	1.基层类型、部位:内墙
2.墙面水泥砂浆抹灰（2厘米厚）
	m2
	250.25

	25
	011201001003
	墙、柱面一般抹灰
	1.基层类型、部位:窗口及门口整形抹灰
	m2
	539.13

	26
	011403003001
	墙面刮腻子滚涂乳胶漆各两遍
	1.基层类型:抹灰面
2.刮腻子遍数:刮腻子2遍，涂乳胶漆2遍
	m2
	6798

	27
	010902001002
	屋面卷材防水
	1.卷材品种、规格、厚度:3+3mmSBS卷材防水
2.防水层数:20cm厚水泥砂浆重新找坡
	m2
	829.3

	28
	010903001001
	墙面卷材防水
	1.卷材品种、规格、厚度:3+3mmSBS卷材防水
2.部位:屋面防水上翻250mm
3.防水层做法:热熔法
	m2
	127

	29
	011403001001
	抹灰面油漆
	1.油漆品种、刷漆遍数:真石漆
	m2
	81

	30
	010506001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:I级钢 φ8
	t
	0.488

	31
	011101005001
	防静电地板
	1.弱电机房铺防静音底板
	m2
	22

	32
	010502032001
	零星现浇构件
	1.构件名称:屋面维修女儿墙
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	6.7

	33
	010505004001
	柱面模板
	
	m2
	233.73

	工程名称：大柳塔派出所综合楼维修改造-采暖工程
	专业/标段：通用安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	031004001002
	铸铁散热器
	1.规格:60cm高15柱每组
	组
	18

	工程名称：大柳塔派出所综合楼维修改造-电气工程
	专业/标段：通用安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	配电箱
	
	
	

	1
	030402012001
	成套配电箱�
1.名称:配电箱ZAL1
2.规格:600*1200*200
	
	台
	1

	2
	030402012002
	成套配电箱�
1.名称:配电箱AL-RD
2.规格:300*500*180
3.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5 6个
无端子外部接线4 12个
	
	台
	1

	3
	030402012003
	成套配电箱�
1.名称:配电箱AL-HY
2.规格:300*500*180
3.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5 6个
无端子外部接线4 12个
	
	台
	1

	4
	030402012004
	成套配电箱�
1.名称:配电箱1AL
2.规格:600*600*180
3.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5 9个
无端子外部接线4 57个
	
	台
	1

	5
	030402012005
	成套配电箱�
1.名称:配电箱2AL
2.规格:600*600*180
3.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5 9个
无端子外部接线4 57个
	
	台
	1

	6
	030402012006
	成套配电箱�
1.名称:配电箱3AL
2.规格:600*600*180
3.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5 9个
无端子外部接线4 63个
	
	台
	1

	7
	030402012007
	成套配电箱�
1.名称:配电箱4AL
2.规格:600*600*180
3.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5 9个
无端子外部接线4 51个
	
	台
	1

	8
	030402012008
	成套配电箱�
1.名称:应急照明集中电源 1PD
2.规格:500*500*200
	
	台
	1

	
	
	开关插座、灯具
	
	
	

	9
	030413001002
	普通灯具�
1.名称:LED平板灯
2.型号:LED50W
3.安装形式:吸顶
	
	套
	127

	10
	030413001003
	普通灯具�
1.名称:大厅吸LED顶灯
2.型号:LED120W
3.安装形式:吸顶
	
	套
	4

	11
	030413001004
	普通灯具�
1.名称:LED防水防尘平板灯
2.型号:LED20W
3.安装形式:吸顶
	
	套
	24

	12
	030413001005
	普通灯具�
1.名称:LED吸顶灯
2.型号:LED20W
3.安装形式:吸顶
	
	套
	61

	13
	030413001006
	普通灯具�
1.名称:墙上座灯
2.型号:LED20W
3.安装形式:壁装
	
	套
	4

	14
	030413002001
	装饰灯�
1.名称:集中电源疏散照明灯（A型）
2.型号:5W/500LM/36V
3.安装形式:壁装
	
	套
	38

	15
	030413002002
	装饰灯�
1.名称:集中电源疏散照明灯（A型）F防水
2.型号:5W/500LM/36V/IP67
3.安装形式:壁装
	
	套
	2

	16
	030413002003
	装饰灯�
1.名称:楼层标志灯
2.型号:1W/36V
3.安装形式:壁装
	
	套
	10

	17
	030413002004
	装饰灯�
1.名称:安全出口标志灯
2.型号:1W/36V
3.安装形式:壁装
	
	套
	4

	18
	030413002005
	装饰灯�
1.名称:疏散出口标志灯
2.型号:1W/36V
3.安装形式:壁装
	
	套
	10

	19
	030413002006
	装饰灯�
1.名称:双面多信息复合标志灯
2.型号:1W/36V
3.安装形式:壁装
	
	套
	7

	20
	030413002007
	装饰灯�
1.名称:方向标志灯
2.型号:1W/36V
3.安装形式:壁装
	
	套
	30

	21
	030413012001
	开关、按钮�
1.名称:单联单控开关
	
	套
	4

	22
	030413012002
	开关、按钮�
1.名称:双联单控开关
	
	套
	55

	23
	030413012003
	开关、按钮�
1.名称:三联单控开关
	
	套
	16

	24
	030413012004
	开关、按钮�
1.名称:双联双控开关
	
	套
	16

	25
	030413012005
	开关、按钮�
1.名称:感应开关
	
	套
	4

	26
	030413013001
	插座�
1.名称:带保护接点安装插座
	
	套
	219

	27
	030413013002
	插座�
1.名称:带保护接点密闭插座
	
	套
	12

	28
	030413013003
	插座�
1.名称:空调插座
	
	套
	60

	29
	030410007001
	等电位端子箱、测试板�
1.名称:等电位端子箱
	
	台
	8

	
	
	桥架、电线电缆
	
	
	

	30
	030409016001
	桥架槽盒安装�
1.名称:防火桥架 200*100
	
	m
	342.15

	31
	030412001001
	配管�
1.名称:SC32
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN32
4.配置形式:暗配
	
	m
	2.6

	32
	030412001002
	配管�
1.名称:SC20
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN20
4.配置形式:暗配
	
	m
	509.01

	33
	030412001003
	配管�
1.名称:PC20
2.材质:PVC管
3.规格:DN20
4.配置形式:配电
	
	m
	2578.92

	34
	030409001001
	电力电缆�
1.名称:WDZ-YJY-5*25
	
	m
	170.99

	35
	030409001002
	电力电缆�
1.名称:WDZ-YJY-5*6
	
	m
	69.62

	36
	030409001003
	电力电缆�
1.名称:BTTRZ-3*4
	
	m
	62.37

	37
	030412003001
	配线�
1.名称:WDZN-RYJS-2*2.5
	
	m
	512.12

	38
	030412003002
	配线�
1.名称:WDZ-BYJ2.5
2.配线形式:管内配线
	
	m
	4011.57

	39
	030412003003
	配线�
1.名称:WDZ-BYJ4
	
	m
	14676.24

	40
	030412003004
	配线�
1.名称:WDZ-BYJ6
	
	m
	79.42

	41
	030606001001
	机柜、台设备�
1.名称:UPS电源柜（内含UPS)
2.型号:UPS/2kw（6小时）
3.规格:1200*700*500
	
	台
	1

	42
	030412002001
	线槽
	
	m
	3090.53

	
	
	弱电工程
	
	
	

	43
	030502003001
	双绞线缆�
1.名称:CAT-6
	
	m
	5910

	44
	030502002001
	弱电插座�
1.名称:网络插座
	
	个
	92

	45
	030501015001
	交换机�
1.名称:华为24口交换机
	
	台
	6

	46
	030505018001
	显示设备�
1.名称:55寸屏幕
	
	台
	1

	47
	030501005001
	插箱、机柜、机架�
1.名称:机柜（600*600*1200mm）
	
	台
	2

	48
	030501015002
	交换机�
1.名称:华为24口三层交换机
	
	台
	1

	49
	030501021001
	无线设备�
1.名称:吸顶圆盘无线AP
	
	套
	12

	50
	030501010001
	路由器�
1.名称:AP路由器
	
	台
	1

	51
	030502003002
	双绞线缆�
1.名称:HDMI数字高清线
	
	m
	108

	52
	030502006001
	光纤合束器、光纤分束器�
1.名称:光纤收发器（帧田）
	
	条
	1

	53
	030501015003
	交换机�
1.名称:帧田10口POE交换机
	
	台
	8

	54
	030506009001
	监控摄像设备�
1.名称:TL-IPC548GP-W400万POE音频双光全彩网络摄像机
	
	台
	9

	55
	030506014001
	录像设备�
1.名称:TL-NVR6120G-LH.265+网络硬盘录像机（20路、单盘位，内置6T硬盘
	
	台
	1

	56
	
	带线插板10孔
	
	个
	4



注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。
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