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项目概况
陕西紫柏山国家级自然保护区2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目的潜在供应商应在【全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）】获取采购文件，并于 2026年09月10日 14时00分 （北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：YDZB（2026）32号
项目名称：2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额：746,000.00元
陕西紫柏山国家级自然保护区2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目：
合同包1(2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目):
合同包预算金额：746,000.00元
合同包最高限价：746000.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	1-1
	其他安装
	工程
	1(宗)
	详见采购文件
	746,000.00



本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：合同签订后90日内交付完成
2、 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
合同包1(陕西紫柏山国家级自然保护区2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
（1） 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
（2） 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号；
（3） 《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
（4） 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
（5） 《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
（6） 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；
（7） 《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；
（8） 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；
（9） 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）；
（10） 《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；
（11） 如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。
3.本项目的特定资格要求：
合同包1(陕西紫柏山国家级自然保护区2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目)特定资格要求如下:
（1） 供应商须具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； 
    （2）供应商应授权合法的授权代表参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法人身份证并与营业执照信息一致，法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书、授权代表本人身份证；
（3）财务状况报告：提供2025年财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本存款账户信息）；
（4）社保缴纳证明：供应商须提供2025年8月1日至今已缴存的至少1个月的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
（5）税收缴纳证明：供应商须提供2025年8月1日至今已缴纳的至少1个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（7）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书；
（8）信誉要求：供应商、法定代表人在近三年内无行贿犯罪行为（以中国裁判文书网网页查询截图为主，查询日期应在公告发布之日起之后），供应商在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人和重大税收违法失信主体截图，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；
    （9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（10）本项目为专门面向中小企业采购，提供中小企业声明函；
（11）供应商须提供保证金缴纳凭证。
三、获取采购文件
时间： 2026年08月31日 至 2026年09月04 日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 17:00:00 （北京时间）
途径：全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）
方式：在线获取
售价： 0元
四、响应文件提交
截止时间： 2026年09月10日 14时00分00秒 （北京时间）
地点：全国公共资源交易平台（陕西省•宝鸡市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗上传电子响应文件
五、开启
时间： 2026年09月10日 14时00分00秒 （北京时间）
地点：全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）不见面开标大厅
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库及办理供应商入库申请并及时办理CA数字证书（陕西CA锁）；
2、本项目为“全流程电子化”采购模式，实行电子投标方式，各供应商须自行在网上下载磋商文件、交纳磋商保证金，并登录全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）（http://ggzy.baoji.gov.cn/）-服务指南-下载专区-下载政府采购电子标书制作工具，按照流程制作电子标书并在规定的响应截止时间前上传电子响应文件；
3、供应商在网上填写的单位信息（单位名称、营业执照相关信息）应与竞争性磋商文件要求及后期上传的电子响应文件中相关信息一致，否则造成资格审查不通过的后果供应商自负；
4、提交响应文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子磋商文件（*.SXSCF）；
5、提交响应文件的方式：从宝鸡市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响应文件〗上传加密后的电子响应文件（*.SXSTF）；
注意事项：本项目采用电子化投标，开标（磋商）结束后中标（成交供应商）单位须在3个工作日内将投标（响应）文件纸质版正本一份、副本二份（按要求签字盖章，含电子版U盘）送到采购代理公司。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息
名称：凤县留凤关林场（陕西紫柏山国家级自然保护区管理处）
地址：陕西省宝鸡市凤县留凤关镇留凤关村
联系方式：13992712691

2.采购代理机构信息
名称：陕西一鼎正和项目管理有限公司
地址：陕西省西咸新区沣西新城天兴大厦1号楼24层07号
联系方式：17397931323

3.项目联系方式
项目联系人：高岩
电话：17397931323
陕西一鼎正和项目管理有限公司
2026年08月28日





























第二章 供应商须知前附表

	序号
	内  容
	要 求 与 说 明

	


1
	


采购人
	名  称：凤县留凤关林场（陕西紫柏山国家级自然保护区管理处）
地  址：陕西省宝鸡市凤县南星镇留凤关
联系人：邓晓明
电  话：13992712691

	


2
	


采购代理机构
	名  称：陕西一鼎正和项目管理有限公司
地  址：陕西省西咸新区沣西新城天兴大厦1号楼24层07号
联系人：高岩
电  话：17397931323

	3
	项目名称
	陕西紫柏山国家级自然保护区2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目

	4
	项目编号
	YDZB（2026）32号

	5
	标段名称
	/

	6
	标段编号
	/

	7
	采购内容
	磋商文件及采购需求所示全部内容

	
8
	

最高限价
	746000.00 元
供应商报价超出或等于最高限价，作为不实质性响应磋商文件，按无效投标处理。

	9
	工 期
	合同签订后90日内交付完成

	10
	质 量
	合 格

	11
	采购资金来源
	财政资金

	12
	采购方式
	竞争性磋商

	




13
	




供应商资格要求
	一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
二、落实政府采购政策需满足的资格要求
三、本项目的特定资格要求：
（1）供应商须具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件， 自然人的身份证明；
（2）供应商应授权合法的授权代表参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法人身份证并与营业执照信息一致，法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书、授权代表本人身份证；
（3）财务状况报告：提供2025年财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本存款账户信息）；
（4）社保缴纳证明：供应商须提供 2025 年 8 月 1 日至今已缴存的至少1 个月的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
（5）税收缴纳证明：供应商须提供 2025 年 8 月 1 日至今已缴纳的至少1 个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
（6）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（7）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书；
（8）信誉要求：供应商、法定代表人在近三年内无行贿犯罪行为（以中国裁判文书网网页查询截图为主，查询日期应在公告发布之日起之后），供应商在“信用中国 ”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人和重大税收违法失信主体截图，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；
（9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（10）本项目为专门面向中小企业采购，提供中小企业声明函；
（11）供应商须提供磋商保证金缴纳凭证；
（12）本项目不接受联合体投标。

	14
	是否接受联合体投标
	不接受

	15
	投标有效期
	自磋商截止之日起90 日历天

	













16
	













磋商保证金
	保证金：壹万肆仟元整 (¥14000.00 元）
帐户名：宝鸡市公共资源交易中心保证金专户 
开户行名称：长安银行股份有限公司宝鸡分行营业部 
账 号：80602000142101980619213
转账事由：转账时需备注“19213”。
磋商保证金的交纳形式：转账、保函、交易保证金信用承诺书
供应商以银行转账、支票或银行电汇形式缴纳保证金的，须在响应文件递交截止前从供应商的基本账户转入全国公共资源交易平台(陕西省 ·宝鸡市)生成的保证金专户子账户（未按规定交纳磋商保证金的视为无效投标）。
供应商以保函形式缴纳磋商保证金的，须在响应文件递交截止时间前将保函（原件）提交至陕西一鼎正和项目管理有限公司备案。
供应商提交《交易保证金信用承诺书》的，参照关于在公共资源交易领域试行信用承诺替代交易保证金补充说明的通知，提供“信用中国 ”网站下载的信用报告显示无不良信用记录(带水印)并加盖公章，信用报告查询出具日期为项目公告发布之日起至投标人投标文件或响应文件递交截止之日。《交易保证金信用承诺书》详见附件。

	

17
	

是否提供纸质版响应文件
	☑否
成交人在领取成交通知书前将纸质版投标（响应）文件正本 1 份、 电子标书储存 U 盘 1 个、副本 2 份打印盖章后提交至采购代理公司处，以便采购人进行留存备案等工作，成交人应保持响应文件纸质版内容与上传的电子版内容完全一致，否则将承担一切法律责任。

	
18
	电子投标文件签章要求
	电子投标文件中涉及加盖单位公章及法人章的地方可使用电子印章、纸质加盖公章文件扫描件或其他电子招标文件约定的方式。

	19
	本项目是否专
门面向中小企
业
	
是 ☑  否 □

	20
	所属行业
	建筑业

	
21
	竞争性
磋商文件获取
	时间：2026年8月31日9时00分到2026年9月04日17时00分（节假日除外）

	
22
	响应文件递交截止时间及磋商时间、地点
	响应文件递交截止时间：2026 年 9 月 10  日 14 :00 前
磋商时间：2026 年 9 月 10  日 14 :00 
磋商地点：全国公共资源交易平台（陕西省 ·宝鸡市）

	23
	实施地点
	陕西紫柏山国家级自然保护区范围内

	24
	评标办法
	综合评分法

	
25
	
踏勘
	1. 自行踏勘，投标人根据踏勘情况及招标内容要求， 自主报价。
2.踏勘现场所发生的费用自理。
3.投标人自行负责在踏勘现场中发生的人员意外和财产损失。

	26
	付款方式
	合同签订后支付总价款的30%；项目竣工验收合格后，付款累计至合同价款的 95%；项目审计完成后，按照审计价格支付剩余项目款。

	27
	特殊情况处理
	当供应商不足 3 家时，按照相关法律、法规及有关规定执行。

	



28
	

竞争性磋商报
价次数、竞争
性磋商程序和
最终报价的产
生原则
	本次竞争性磋商采用二次报价。
磋商程序为：
1、磋商小组对所有提交的磋商响应文件进行评审；
2、磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商；
3、供应商按照要求提交二次报价；
4、磋商小组评审、推荐成交候选人。
在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动陕西紫柏山国家级自然保护区2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目中的技术、服务要求以及合同草案条款，二次报价为最终报价。

	



29
	



质疑
	依据政府采购相关法律法规，供应商有异议应遵循以下要求：
1、对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
2、对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
3、对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
4、供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

	30
	评审小组
组成
	共由 3 名专家组成。
其中从陕西省政府采购专家库随机抽取 2 名，采购人代表 1 名。

	31
	成交公告
	公告媒体：陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台(陕西省·宝鸡市)
公告期限：1 个工作日
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注意事项
	（1）本项目采用电子化投标的方式。投标人应于开标前检查网络环境、安装插件以及浏览器，提前阅读宝鸡市不见面大厅投标人操作手册，须使用数字认证证书对电子化投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密、二次报价等相关招投标事宜。（注：投标人应在投标截止时间前 1个小时内进行电子在线签到，具体操作详见操作手册。如有投标人因不熟悉系统操作流程无法签到，应及时联系宝鸡市公共资源交易中心技术人员指导完成相应操作。联系方式：0917-3263756）因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果。
（2）制作电子投标文件。投标人须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省.宝鸡市）（http://ggzy.baoji.gov.cn/） ”的“服务指南”栏目“下载专区 ”中，免费下载“ 陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具 ”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF ”的电子投标文件。
操作指南详见《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操 作 手 册 》 。 工 具 及 操 作 手 册 下 载 地 址 ： http://www.sxggzy jy.cn/fwzn/004003/20170821/c3afa05b-f5e6-4e64-9fb0-e397ef73413d.html
（3） 递交电子投标文件 。登录陕西省宝鸡市公共资源交易中心平台（http://ggzy.baoji.gov.cn/），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-企业端 ”进行登录，登录后选择“交易乙方 ”身份进入，选择“上传响应文件 ”菜单页面，上传加密的电子化投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

	注：相关文件中相关内容可不再列明，不符的以此表为准。
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[bookmark: bookmark7]第三章  供应商须知
一、名词解释
1.采购人：凤县留凤关林场（陕西紫柏山国家级自然保护区管理处）
2.采购代理机构：陕西一鼎正和项目管理有限公司
3.监督管理机构：凤县财政局
4.参与磋商的供应商：符合本次竞争性磋商文件所规定的资格条件，在全国公共资源交易中心平台（陕西省.宝鸡市）下载了竞争性磋商文件，并自愿参加本次磋商活动的供应商。
5.本项目执行(财库〔2014〕214 号)《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》。
二、竞争性磋商文件
1.竞争性磋商文件构成
竞争性磋商文件有以下部分组成：
第一章 竞争性磋商公告
第二章 供应商须知前附表
第三章 供应商须知
第四章 合同条款
第五章 响应文件格式
第六章 采购内容及具体要求
请仔细检查竞争性磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
2.竞争性磋商文件的获取：符合资格要求的供应商应从全国公共资源交易中心平台（陕西省.宝鸡市）下载磋商文件，本竞争性磋商文件仅作为本次磋商活动使用。
3.竞争性磋商文件对竞争性磋商事宜提出明确要求和具体说明，参与磋商的供应商应仔细阅读和正确理解竞争性磋商文件的全部内容，凡因供应商对竞争性磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成对投标产生不利后果或者被废标的，其责任和风险均由供应商自行承担。
4.竞争性磋商文件的澄清及修改
4-1磋商组织机构可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，磋商组织机构将在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并在全国公共资源交易平台(陕西省 ·宝鸡市)上传。该澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。不足 5 日的，采购人应当顺延提交首次响应文件截止时间。
4-2 供应商对采购活动事项有疑问，或对采购竞争性磋商文件有质疑，应在提交首次响应文件截止时间五日前在全国公共资源交易平台(陕西省 ·宝鸡市)上传，采购代理机构在全国公共资源交易平台(陕西省 ·宝鸡市)予以答复，且作为竞争性磋商文件的组成部分。
5.竞争性磋商文件的解释权归采购人。
6.供应商不得擅自转让、变卖或复制磋商文件参与磋商。
三、 响应文件的递交及编制
1.供应商应当符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定的基本要求，且具有与完成本采购项目相适应的能力。
2.采购人对供应商提供的有关资格证明文件进行资格审查。
资质证明文件包括：
（1）供应商须具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件， 自然人的身份证明；
（2）供应商应授权合法的授权代表参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法人身份证并与营业执照信息一致，法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书、授权代表本人身份证；
（3）财务状况报告：提供2025年财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本存款账户信息）；
（4）社保缴纳证明：供应商须提供 2025 年 8 月 1 日至今已缴存的至少 1 个月的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
（5）税收缴纳证明：供应商须提供 2025 年 8 月 1 日至今已缴纳的至少 1 个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
（6）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（7）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书；
（8）信誉要求：供应商、法定代表人在近三年内无行贿犯罪行为（以中国裁判文书网网页查询截图为主，查询日期应在公告发布之日起之后），供应商在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人和重大税收违法失信主体截图，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；
（9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（10）本项目为专门面向中小企业采购，提供中小企业声明函；
（11）供应商须提供磋商保证金缴纳凭证；
（12）本项目不接受联合体投标。
3.供应商在上传的电子响应文件，不能出具保证金缴纳凭证的相关证明，其响应文件为无效响应文件。
4.响应文件的编制：
4-1磋商的所有文件、资料、函电文字均应使用中文(通用缩写、代号、名称除外)。4-2 磋商文件使用的计量单位须使用公制单位(另有规定的除外)。
4-3 供应商须依据磋商文件内容和格式的要求编制竞争性磋商响应文件，明确表达磋商意愿，详细说明磋商方案、磋商承诺及磋商价格，供应商不得擅自转让、变卖或复制磋商文件进行磋商。
4-4 竞争性磋商响应文件封面格式。
4-5 竞争性磋商响应文件中未要求提供备选方案，供应商只能提交唯一的磋商方案，否则其磋商无效。
4-6 磋商报价应是本竞争性磋商响应文件所确定以及供应商承诺各项服务的全部工作内容的价格体现，供应商只能提交唯一、不可选择的报价，磋商货币：人民币。
4-7 供应商上传电子响应文件后，视同对本磋商文件全部内容的认可；
5.磋商报价
5-1 磋商人应在响应文件中的开标一览表（报价表）上按要求标明磋商总价、工期、质量等项，任何有选择的报价采购代理机构不予接受。
5-2 磋商报价是完成磋商内容所需的全部费用，采购单位不再单独支付其他任何费用。
5-3本次采购原则上采用两次报价，后一次报价不得高于等于前一次报价。
5-4若报价相同，需再次报价，直至产生唯一最低报价。
5-5首次响应报价随响应文件提交。最终报价在全国公共资源交易平台(陕西省·宝鸡市)填写，法定代表人（或其授权代表人）签字或盖章。
5-6最后响应报价，在采购内容无实质性变更下，不得高于等于首次响应报价。对于差异较大的报价，须作出明确的说明。
5-7凡因供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自行负责。
5-8磋商报价表中标明的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。
5-9最终磋商报价下浮的，结算时单价按照磋商响应文件第一次单价报价同比例下浮。（暂列金额、主要材料暂定价、暂定综合单价、专业工程暂估价除外）
5-10 磋商过程中所产生的一切费用由供应商自行承担。
6.磋商保证金：
6-1 投标人须按规定的时间于投标截止时间前和方式向宝鸡市公共资源交易中心提交投标保证金。
注：开标现场不办理磋商保证金收取事宜。若宝鸡市公共资源交易中心未在磋商保证金递交截止时间收到款项，其投标将被拒绝。
6-2以保函形式交纳保证金，必须是陕西省财政厅认定的具有开具投标保函资格的单位开具的保函。投标供应商违约，开具保函单位承担连带责任。
6-3 磋商保证金是为了确保本次招标顺利进行而对投标人的约束。
6-4 保证金的退还
6-4-1 未中标人的磋商保证金，在中标通知书发出后 5 个工作日内无息退还。6-4-2 中标人的磋商保证金，在合同签订后 5 个工作日内无息退还。
6-5 中标人有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的磋商保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
6-5-1 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
6-5-2 中标人将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
6-5-3 在响应文件有效期内，撤回响应文件或者擅自退出投标活动的；
6-5-4 供应商提供伪造、套改、虚假资料参加投标的；
6-5-5 供应商与采购人、其他供应商或者磋商组织机构恶意串通的；
6-5-6 采购文件规定的其他情形。
6-6 磋商报价
6-6-1 报价说明
竞标人就以上拟建及拟实施项目进行报价。
6-6-2 磋商人应根据自身生产、经营状况对全部项目进行唯一报价，采购人不接受有任何选择性的报价。
6-6-3 磋商人应严格按照“磋商报价表 ”的内容和要求填写，如单价累计与总价不符，以单价累计为准，小写与大写不符，以大写为准。
6-6-4 磋商均以人民币报价。
7.响应文件有效期
7-1 响应文件有效期自提交磋商响应文件截止之日起 90 个日历天。
7-2 在特殊情况下，在响应文件有效期满之前，磋商组织机构可向供应商提出延长响应文件有效期的书面要求。供应商书面同意延长响应文件有效期的，其供应商资格、保证金有效期相应延长。供应商也可书面拒绝延长有效期（在规定时限内无应答的视为拒绝），其供应商资格则自动丧失，但保证金退还。
四、响应文件的递交
（1）磋商响应文件盖章要求
供应商须在响应文件的相应位置加盖供应商公章和法定代表人（或委托代理人）加盖印章（或签字），其余每一页均须加盖公章。响应文件中需要签字盖章的内容，如不能加盖电子章或电子签名的，供应商须上传加盖印章或签名的扫描件。
（2）磋商响应文件递交
1）供应商必须在竞争性磋商文件规定的时间，将电子投标文件上传至全国公共资源交易平台（陕西省 ·宝鸡市）；
2）釆购代理机构在宣布递交磋商响应文件时间截止之后，拒绝接收任何人送达、递交的磋商响应文件；
注：成交供应商需在成交结果公示后，领取成交通知书时递交纸质版磋商响应文件 3 份（正本 1 份，副本 2 份，电子版 U 盘 1 份），提供的纸质版磋商响应文件需与上传的电子版文件保持一致。
五、开标（磋商）
本项目为电子化不见面投标的方式，供应商无需到场，因供应商自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由供应商自行承担后果。为了保证开标顺利进行，供应商使用 CA 锁对投标响应文件进行制作、签章、加密、递交、解密、二次报价等相关招投标事宜，供应商需使用上传加密文件所使用的 CA 锁进行竞争性磋商响应文件解密，且在磋商环节后，使用 CA 锁进行最终报价。
如有供应商因不熟悉系统操作流程等，应及时联系宝鸡市公共资源交易中心技术人员 指导完成相应操作。（信息技术科联系方式：0917-3263756），如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000；
六、评标
1.采购代理机构负责组织评标工作，具体评标事务由磋商小组负责。
2.磋商小组
2-1磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。
2-2 磋商小组会独立履行下列职责：
2-2-1 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
2-2-2 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
2-2-3 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术得分由高到低的顺序推荐。
2-2-4 竞争性磋商文件和响应文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商评审小组应当停止评审并向采购人或者磋商组织机构说明情况。
3.评标保密工作
3-1评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。
3-2 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。
4.响应文件审查：
4-1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
4-2 供应商应当根据竞争性磋商文件的要求，在磋商开始前提交磋商响应文件。由磋商评审小组对磋商响应文件进行评审，并根据竞争性磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应竞争性磋商文件的磋商响应文件按无效处理，磋商评审小组应当告知有关供应商。
5.评审方法：
综合评分法评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。各评审根据评标要素一览表打分
5-1 评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
5-2 磋商过程中，磋商响应文件中磋商报价一览表(报价表)内容与磋商响应文件中明细表内容不一致的，以磋商报价一览表(报价表)为准。磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
5-3 在磋商过程中，竞争性磋商评审小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动陕西紫柏山国家级自然保护区2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商评审小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
5-4 供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商评审小组的要求重新提交磋商响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
5-5 磋商评审小组要求供应商澄清、说明或者更正磋商响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章，由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
5-6 评审时，磋商评审小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
5-7 在竞争性磋商活动中出现下列情形之一的，采购活动终止：
A.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
B.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
C.在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过最高限价的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目提交最后报价的供应商可以为 2 家）。
5-8 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价） ×价格权值×100
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
6.评标程序
6-1 磋商评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术得分顺序推荐。
6-2 评审报告由磋商评审小组成员签字认可。磋商评审小组成员对评审报告有异议的，磋商评审小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人。对评审报告有异议的磋商评审小组成员，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，由磋商评审小组书面记录相关情况。磋商评审小组成员拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
7.响应文件资格性审查：
依据法律法规和磋商文件的规定，由评审小组依法对供应商的资格进行审查,审查合格的供应商方可进入下一评审阶段。缺项或一项不符合要求即不合格，不合格的供应商其响应无效。资格审查要求如下：
7-1.供应商须具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件， 自然人的身份证明；
7-2.供应商应授权合法的授权代表参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法人身份证并与营业执照信息一致，法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书、授权代表本人身份证；
7-3.财务状况报告：提供2025年财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本存款账户信息）；
7-4.社保缴纳证明：供应商须提供 2025 年 8 月 1 日至今已缴存的至少 1 个月的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
7-5.税收缴纳证明：供应商须提供 2025 年 8 月 1 日至今已缴纳的至少 1 个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
7-6.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
7-7.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书；
7-8.信誉要求：供应商、法定代表人在近三年内无行贿犯罪行为（以中国裁判文书网网页查询截图为主，查询日期应在公告发布之日起之后），供应商在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人和重大税收违法失信主体截图 ， 不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；
7-9.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
7-10.本项目为专门面向中小企业采购，提供中小企业声明函；
7-11.供应商须提供磋商保证金缴纳凭证；
7-12.本项目不接受联合体投标。
8.响应文件符合性审查：
依据磋商文件的规定，评审小组对资格合格者的磋商响应文件的有效性，完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性内容做出响应，包含但不限于以下内容，未通过审查的按无效投标处理：
a）响应文件封面、磋商函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号是否一致；
b）响应文件是否按照磋商文件要求的格式进行编制；
c）响应文件是否按照磋商文件规定签署、盖章；
d）响应文件有效期是否符合磋商文件的要求；
e）第一次磋商报价表是否符合磋商文件的要求；
f）磋商内容是否有重大缺漏项或重大偏离；
g）有无其他磋商文件或法律法规明确规定响应无效的事项；
9.磋商标准：综合评分法（总计 100 分）
评标要素一览表

	项别
	总分值
	评审要素
	备注

	
	100
	权值
	
	

	




报价部分
	





30
	





30
	（1）满足磋商文件实质性要求且报价最低的供应商价格为投标基准价，其价格为满分 30 分。
（2）磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价） ×价格权值× 100
（3）报价不完整的，不进入评标标准价的计算，本项得0 分。
（4）经磋商小组一至认定，供应商的投标总价低于公认市场成本，或超过最高限价，其响应文件将被拒绝。
	

	技术部分
	70
	







8
	1、总体施工组织布置及规划
方案完整包含现场平面布置规划、施工分区排布、临水临电布设、场内交通规划四项内容，方案结合项目实地情况编制，针对性强、落地可行，得 5 分～8 分；
缺少上述任意 1 项内容，或方案套用通用模板，未结合本项目场地实际情况，得 2 分～4.9 分；
缺少两项及以上内容，方案与项目现场不符，不具备可实施性，得 0 分～1.9 分；
未提供方案本项不得分。
	

	
	
	







15
	2、施工方案、方法与技术措施
包含施工工艺流程、关键工序施工方法、重难点专项施工措施、成品保护措施， 内容贴合本项目施工内容，工艺符合现行规范要求，得 9 分～15 分；
缺少任意 1 项内容，部分工艺照搬通用范本，少量内容与本项目不匹配，得 4 分～8.9 分；
缺少两项及以上内容，施工工艺存在错误，无法满足项目施工需求，得 0 分～3.9 分；
未提供方案本项不得分。
	

	
	
	






9
	3、项目质量保证体系及措施
完整包含质量管理组织架构、 岗位职责、原材料进场检验方案、工序三检制度、质量通病防控措施，管控措施详实贴合项目实际，得 5 分～9 分；
缺少任意 1 项内容，质量管控措施内容笼统，无落地细则，得 2分～4.9 分；
缺少两项及以上内容，无实质性质量管控措施，得 0 分～1.9 分；未提供方案本项不得分。
	

	
	
	





8
	4、项目安全保证措施
包含安全管理组织机构、安全交底及培训制度、扬尘噪声管控方案、专项安全防护措施、突发事件应急处置流程， 内容符合属地安全、环保管理规定，得 5 分～8 分；
缺少任意 1 项内容，安全措施内容简略，得 2 分～4.9 分；
缺少两项及以上内容，无专项安全管控内容，得 0 分～1.9 分；未提供方案本项不得分。
	

	
	
	







8
	5、项目进度计划和工期目标
附有横道图或网络图、关键工期节点标注、工期滞后赶工方案、错峰施工调配措施，计划总工期满足磋商文件工期要求，得 5 分～ 8 分；
缺少进度图表或赶工方案其中一项，工期排布不合理，得 2 分～ 4.9 分；
无进度图表、无工期保障方案，总工期不满足磋商文件要求，得 0分～1.9 分；
未提供方案本项不得分。
	

	
	
	




8
	6、拟投入机具、设备和劳动力配置
完整提供机械设备清单（型号、数量、进场时间）、分阶段劳动力配置计划表，设备、人员配置可满足项目施工高峰期用工及设备需求，得 5 分～8 分；
缺少机械设备清单或劳动力计划表其中一项，或资料内容不全，人员、设备基本满足施工需求，得 2 分～4.9 分；
两项资料均未提供，或配置数量严重不足，无法满足项目正常施工，得 0 分～1.9 分。
	

	
	
	8
	7、售后服务
售后服务方案完整，包含响应时间、紧急故障处理、售后服务保证等，
方案内容详尽，得 5 分～8 分；
方案基本完整，得 2 分～4.9 分；
方案简单笼统，得 0 分～1.9 分。
	

	
	
	
业绩6
	具有近三年（2023 年 8 月 1 日至磋商截止之日）类似项目业绩，提供合同关键页（首页、金额页、签章页） ，每提供一份有效业绩得 2 分，最高不超过 6 分。
	


注：1.各种计算数字“ 四舍五入 ”保留二位小数。
2.磋商小组成员的赋分超过分值界限或未按本表规定赋分的，则该成员的打分作废，不计入汇总分。
3.投标报价超过最高限价的响应文件按废标处理。
4.政府采购异常低价审查
评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场 40 分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
七、定标
1、磋商小组按照汇总评分结果，将供应商按综合得分由高到低排序，将排序第一名的推荐为成交供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术得分由高到低的顺序推荐。
2、采购代理机构在磋商结束后 2 个工作日内将磋商结果报告送达采购人，采购人在收到磋商结果报告后 5 个工作日内，按照磋商结果报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，同时书面复函采购代理机构。采购人逾期未按评审报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交供应商。
3、采购代理机构收到采购人“成交复函 ”后，2 个工作日内在财政部门指定的政
府采购信息媒体上发布公告，公示期无异议后，向成交供应商发出“成交通知书 ”。
4、成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。成交通知书发出之后，采购人改变成交结果，或者成交人放弃成交，应当承担相应的法律责任。
八、合同
1.采购人不得向成交供应商提出超出竞争性磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性磋商文件和响应文件等实质性内容的协议。
2.合同在执行过程中，确需修改、变更的，应当按照规定的程序办理。
3.竞争性磋商文件、响应文件、补充协议等为合同的组成部分，具有同等法律效力。
4.公示期满后 25 日内成交人需与采购人签订合同。
5.中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排序在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推，如果中标候选人全部放弃中标时，重新依法组织招标，放弃中标者将失去磋商保证金。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
6.除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。
九、招标代理服务费
本项目招标代理服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980 号）、国家发展和改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857 号）标准收取，由成交人在领取成交通知书时一次性向采购代理机构缴纳。
十、重新招标或者变更采购方式
1.投标截止时间结束后，参加投标的单位不足三家或在评标期间，出现符合专业条件的供应商不足三家或对竞争性磋商文件实质响应的供应商不足三家，经请示监督机构同意后，变更采购方式。
十一、质疑投诉
1.询问
供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问。采购代理机构或采购人将在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。
供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构将告知供应商向采购人提出。
2.质疑和投诉
供应商认为竞争性磋商文件、招标过程或中标结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内以书面形式（纸质版加盖公章）向磋商代理机构或采购人提出质疑。
2-1质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、招标公告/中标公告发布时间、质疑事项、证据材料、法律依据（具体条款）、质疑人有效联系方式等。
2-2 质疑书应当由法定代表人签字并加盖公章，公章不得以合同章或其他印章代替。质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑书外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。
3.有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：
（1）质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商/供应商或潜在供应商/供应商；
（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；
（3）未在法定期限内提出质疑的；
（4）质疑未以书面形式提出，或质疑书主要内容构成不完整的；
（5）质疑书没有合法有效的签字、盖章或授权的；
（6）以非法手段取得证据、材料的；
（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；
（8）不符合法律、法规、规章和监管机构规定的其他条件的。
4.磋商代理机构或采购人将在收到书面质疑后 7 个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。
5.质疑人对磋商代理机构或采购人的答复不满意，以及磋商代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部 94 号令）相关规定向政府采购监管机构提出投诉。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
6.对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：
依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部 94 号令）有关规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。
7.对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：
《中华人民共和国刑法》第 243 条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。
《中华人民共和国刑法》第 246 条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
[bookmark: bookmark4]十二、供应商信用信息查询
1.信用信息查询渠道：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录。
2.信用信息查询时间：公告发布日之后。
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[bookmark: bookmark10]第四章 合同条款
使用陕西省建设厅、陕西省工商商行政管理局 2008 年8 月印发的
《陕西省建设工程施工合同（示范文本）》（仅供参考）
第一部分    协议书
发包人（全称）：[image: ]
承包人（全称）：[image: ]
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：[image: ]
工程地点: [image: ] 工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件 1）
工程立项文号：[image: ]
资金来源：[image: ]
二、工程承包范围
承包范围：[image: ]
不包括的工程范围：[image: ]
三、合同工期：
总日历天数[image: ] 天
开工日期：[image: ]
竣工日期：[image: ]
四、质量标准
工程质量标准：[image: ]
五、合同价款
1、合同总价（大写）：[image: ]（人民币）元
（小写）￥ ：[image: ] 元
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（其中：工程预留金[image: ] 元，零星工作费[image: ] 元，安全防护、文明施工措施费[image: ] 元，工程分包和材料购置费[image: ] 元，总承包服务费[image: ] 元）。
2、综合单价：详见承包人的报价书。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、本合同专用条款
3、本合同通用条款
4、中标通知书
5、投标书、工程报价单或预算书及其附件
6、招标文件、答疑纪要及采购需求
7、图纸
8、标准、规范及有关技术文件
双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。
八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
同订立时间：[image: ] 年[image: ] 月     日
合同订立地点：[image: ] 本合同双方约定  签字盖章   后生效。
发包人：（公章）[image: ]       承包人：（公章）[image: ]
地址：[image: ]        地址：[image: ]
邮政编码：[image: ]        邮政编码：[image: ]
法定代表人：[image: ]        法定代表人：[image: ]
委托代理人：[image: ]        委托代理人：[image: ]
电话：[image: ]        电话：[image: ]
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传真：[image: ]        传真：[image: ]
开户银行：[image: ]        开户银行：[image: ]
账号：[image: ]        账号：[image: ]
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第二部分  通用条款
（见陕西建设网）
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第三部分  专用条款
一、词语定义及合同文件
1、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序：1.本合同协议书；2.本合同专用条款；3.本合同通用条款；4.成交通知书；5.投标书、工程报价单或预算书及其附件；6.磋商文件；7.标准、规范及有关技术文件。
2、语言文字和适用法律、标准及规范
2.1 本合同除使用汉语外，还使用 无 语言文字。
2.2 适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》。
2.3 适用标准、规范
适用标准、规范的名称：按现行建筑工程施工质量验收统一标准   
发包人提供标准、规范的时间：无 。
国内没有相应标准、规范时的约定： 执行通用条款及相关规定。
3、图纸
3.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同签订后 3 日内，施工图叁套。发包人对图纸的保密要求： 无。
使用国外图纸的要求及费用承担： 无。
二、双方一般权利和义务
4、工程师
4.1 监理单位委派的工程师
姓名：         职务：总监理工程师
发包人委托的职权：工程质量、进度、造价三控制。
5、项目经理
姓名：         职务：                         
6、发包人工作
6.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
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（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：   年  月  日前。
（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：    年月   日前。其计量和计价方法为：双方协商。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：   年  月  日前。
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间 ：   年   月   日前。
（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：    年 月  日前。
（6）水准点与座标控制点交验要求：符合施工条件，方便施工。
（7）图纸会审和设计交底时间：    年   月   日前。
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作： 发包人提供相关资料，由承包人实施保护，费用发包人承担；由承包人人为原因造成的损失由承包人负责费用。
（9）双方约定发包人应做的其他工作： 无。
（10）双方约定发包人应做的其他工作： 无。
6.2 发包人委托承包人办理的工作：双方协商。
7、承包人工作
7.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：施工组织设计的实施、工程进度计划、材料供应计划等。
（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： 无。
（2） 应提供计划、报表的名称及完成时间：每月 25 日前向甲方监理工程师提交本月完成工程量及下月工程进度计划、材料供应计划。
（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：执行通用条件及相关规定，符合文明施工条件。
（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：  双方协商约定     。
（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:
	执行通用条款规定，符合城管、环卫、环保部门规定，并办理相关手续。
（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担: 由承包人保护，费用承包人承担。
（7）施工场地周围邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：发包人提供相关资料，由承包人实施保护，费用发包人承担；由承包人人为原因造成的损失由承包人负责费用。
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（8）施工场地清洁卫生的要求：
	执行通用条款规定，符合环卫部门规定，文明施工，承包人负责。
（9）双方约定承包人应做的其他工作：协调并处理好施工现场周边及邻里关系、安全文明施工。
三、施工组织设计和工期
8、进度计划
8.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：    年  月  日前。工程师确认的时间：    年  月  日前。
8.2 群体工程中有关进度计划的要求：符合审定的施工组织设计规定。
9、工期延误
9.1 双方约定工期顺延的其他情况：双方协商解决。
四、质量与检验
10、隐蔽工程和中间验收
10.1 双方约定中间验收部位：  双方协商约定   。
五、安全防护、文明施工
执行《通用条款》全部和国家及省、市关于安全文明施工的相关规定。
六、合同价款
11、合同价款约定
11.1 本合同价款采用      （2）      方式确定。
（1）采用固定总价合同
（2）采用固定综合单价合同，综合单价中包括的风险范围：除认质认价材料外所有材料的市场价格波动风险  
风险范围以外综合单价调整方：       无           
12、合同价款调整
12.1 双方约定合同价款的其他调整因素：
	（1）国家法律、法规和政策变化引起规费、税金的变化时，按规定调整。
	（2）未给定暂定价的材料由采购人认质，供应商根据市场价格， 自主报价，结算时不作调整，承包人提供的主材需为国内知名品牌，与医院原来总体装修效果匹配。
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	（3）工程变更引起的调整，除另有约定外，应按下列方法调整： ①工程变更引起的工程量增减项目，执行原合同确定的综合单价。②采购需求漏项或设计变更引起新的采购需求项目，其单价依据仍执行合同约定以外，增减项目的综合单价由承、发包人协商确认后作为结算依据。
13、工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占
合同价款总额的比例：详见供应商须知前附表。
扣回工程款的时间、比例：详见供应商须知前附表。
14、工程量确认
14.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月五日前提交上月完成工程报告
15、工程进度款结算与支付
双方约定的工程进度款支付的方式、时间和比例是：双方协商 
七、材料设备供应
16、发包人供应材料设备
16.1 发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：
（1）材料设备单价与一览表不符：                 无                 
（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：    无     
（3）承包人可代为调剂串换的材料：                    无           
（4）到货地点与一览表不符：                  无                    
（5）供应数量与一览表不符：                  无                    
（6）到货时间与一览表不符：                  无                   
16.2 发包人供应材料设备的结算方法：             无                  
17、承包人采购材料设备
17.1 承包人采购材料设备的约定：承包人采购材料设备，必须在 10 日前向发包人提供材料设备样品、质量指标、技术参数，有发包人认质认价后采购，并做为工程结算的依据。
八、工程变更
工程设计变更以设计方出具书面报告并由发包人认可为准。
九、竣工验收与结算
18、竣工验收
18.1 承包人提供竣工图的约定：提供工程竣工图及竣工资料叁套给发包人。
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18.2 中间交工工程的范围和竣工时间：执行合同条款规定。
19、竣工结算
结算审查期限：承包人提供合格的竣工决算资料后60 日内  
九、违约、索赔和争议
20、违约
20.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第28.1条约定发包人违约应承担的违约责任：执行合同通用条款。
本合同通用条款第 30.5 款约定发包人违约应承担的违约责任：执行合同通用条款。
本合同通用条款第 37.6 款约定发包人违约应承担的违约责任：双方协商解决。双方约定的发包人其他违约责任：双方协商解决。
20.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款约定承包人违约承担的违约责任：双方协商解决。
双方约定的承包人其他违约责任： 执行合同通用条款。
21、争议
21.1 双方当事人约定，在履行合同过程中产生争议时：
（1）甲方委托本工程总 监理工程师 调解；
（2）合同经总监理工程师或造价管理部门协调争议不能解决时，约定向宝鸡仲裁委员会提出仲裁。
十、其他
22、工程分包
22.1 本工程发包人同意承包人分包的专业工程：  无。
分包施工单位为：  无。
23、不可抗力
23.1 双方关于不可抗力的约定：按国家相关规定执行。
24、保险
24.1 本工程双方约定投保内容如下：
（1）发包人投保内容：  /  
发包人委托承包人办理的保险事项：无。
（2）承包人投保内容：   /  
25、担保
25.1 本工程双方约定担保事项如下：
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（1）发包人向承包人提供支付担保，担保方式为：    /    担保合同作为本合同附件。担保有效期：   /    天。
（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：   /    担保合同作为本合同附件。担保金额：    /   ，担保有效期： /  天 。
（3）双方约定的其他担保事项：无。
26、合同份数
26.1 双方约定合同副本份数：正本贰份，副本陆份。
27、 补充条款
双方协商约定
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附件 1：工程质量保修书
工程质量保修书
发包人（全称）：[image: ]
承包人（全称）：[image: ]
为保证[image: ]（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括[image: ]。
具体质量保修内容双方约定如下：[image: ]
二、质量保修期
质量保修期自竣工验收合格之日起计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据《建设工程质量管理条例》及国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期。
1、土建工程为合理使用年限，屋面防水工程为 5 年；
3、电气管线，上下水管线安装工程为 2 年；
4、道路及排水公用工程为 2 年；
5、装饰装修工程为 2 年；
6、其他约定：[image: ]
三、质量保修责任
1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后 7 天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知书，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
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3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付
工程质量保修金一般不超过施工合同价款的 3%，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 3%。本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为
	（大写）。质量保修金银行利率为零。
五、质量保修金的返还
发包人在质量保修期满后一月内，将剩余保修金和利息返还承包人。
六、其他：双方约定的其他工程质量保修事项：[image: ]
本工程质量保修作为施工合同的附件，由施工合同发包人、承包人双方共同签订。


发 包 人（公章）：[image: ] 承 包 人（公章）：[image: ] 法定代表人（签字）：[image: ]   法定代表人（签字）：[image: ]
[image: ] 年[image: ] 月[image: ] 日            [image: ] 年[image: ] 月[image: ] 日
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第五章 响应文件格式
项目编号：YDZB（2026）32号



陕西紫柏山国家级自然保护区
2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目










[bookmark: bookmark5]响   应   文   件











供    应   商：                        （公 章）



法定代表人或被授权人：               （签字或盖章）


日期：       年     月     日
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第一部分   响应函
致：   采购人     
根据贵单位         （项目名称）     项目（项目编号）的磋商文件，我方代表   （姓名.职务）    经正式授权并代表     （供应商名称）      就该项目进行竞争性磋商。
在此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：
1.我方所附磋商报价表中应提交和交付的服务/工程磋商报价为人民币：（同时用汉字大写和数字表示的磋商报价）。该报价不受市场因素的影响。
2.我方已详细审查全部磋商文件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解质疑的权力。
3.我方完全理解并同意磋商文件中有关没收投标保证金的条款。
4.我方同意按照要求提供磋商有关的一切数据或资料。
5.我方将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。
[bookmark: _GoBack]6.我方承诺本次参与磋商的所有成果均不存在侵权问题，因此产生的一切责任由我方自行承担。
7.我方完全理解最低报价不是成交的唯一条件，尊重评标委员会的评审结果，并同意放弃对这方面有不明及误解质疑的权力。
8.我方同意按磋商文件规定，遵守贵方有关磋商的各项规定。
9.磋商有效期为自磋商截止之日起 90 个日历日。
10.所有关于本项目的函电，请按下列地址联系：

供应商全称：                                        
地    址 ：                                           
开户银行：                                           
账    号 ：                                           
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电    话 ：                                           
传    真 ：                                           
供   应   商 ：                                       （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

年    月    日
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第二部分 法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书
2-1、法定代表人资格证明书

	致：（采购人）

	项目名称
	

	项目编号
	

	权  限
	办理本次采购项目的磋商、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。

	有效期
	

	



企业信息
	企业名称
	

	
	法定地址
	

	
	营业执照注册证号
	

	
	工商登记机关
	

	
	网  址
	

	


法定代表人
	姓    名
	
	性    别
	

	
	职    务
	
	联系电话
	

	
	传  真
	

	
	通讯地址
	

	






法定代表人身份证复印件正、反面（粘贴处）

	法定代表人签字或盖章：


供应商名称：                 （盖单位章）


	 年        月       日
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2-2、法定代表人授权委托书

	致：（采购人）

	



被授权项目与内容
	项目名称
	

	
	项目编号
	

	
	授权范围
	全权办理本次采购项目的磋商、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。

	
	法律责任
	本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。

	
	授权期限
	

	

企业信息
	企业名称
	

	
	法定地址
	

	
	营业执照注册证号
	

	
法定代表人
	姓    名
	
	性    别
	

	
	职    务
	
	手机号码
	

	
被授权人
	姓    名
	
	性    别
	

	
	职    务
	
	手机号码
	

	通讯地址
	

	





法定代表人身份证正、反面
（复印件粘贴处）
	





被授权人身份证正、反面
（复印件粘贴处）

	法定代表人签字或盖章：
	被授权人签字或盖章：




供应商名称：                 （盖单位章）	 年         月       日
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第三部分 供应商承诺
3-1、供应商承诺书

做为参加贵单位组织的                  项目的投标供应商，本公司郑重承诺：

1、在参加本项目投标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。
2、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为      次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。
3、参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。



投标供应商（公章）：                 

法定代表人（签字或盖章）：           

被授权代表（签字或盖章）：           


日  期：     年    月    日
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3-2、陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：
1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
3、不向政府采购采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。
4、不采取“ 围标、陪标 ”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
5、不采取不正当手段低毁、排挤其他投标人。
6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好 ”损害采购人的合法权益。
7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。
承诺单位：                   （盖章）
全权代表：                   （签字）
地    址 ：                    
邮    编 ：                    
电    话 ：                    
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3-3、宝鸡市政府采购供应商诚信承诺书
致： （采购人或采购代理机构名称）
统一社会信用代码为          的我方             （供应商名称）自愿参加贵单位组织的编号为            （采购项目编号）的         项目（采购项目名称）的政府采购活动，我方已知悉并理解本项目采购文件的各项要求。为贯彻公开、公平、公正和诚实信用的政府采购原则，共同维护宝鸡市政府采购市场良好秩序，我方郑重声明和承诺如下：
一、在参加本次政府采购活动中严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规、规章及宝鸡市有关规定。
二、我方郑重声明，在参加本次政府采购活动前三年内，无因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录。
我方同时声明，在参加本次政府采购活动前，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
我方对以上声明的真实性负责，接受采购人、采购代理机构根据相关政策规定进行的信用记录查询。如发现以上声明不实，我方承担相应后果。
三、我方郑重承诺，在参加本次政府采购活动中：
（1）不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂或者提供其他不正当利益。对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和监察机关举报；
（2）不与其它供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标（成交）；
（3）不出借或借用资质；
（4）不与采购人、采购代理机构、评审专家恶意串通；
（5）不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
（6）不以虚假材料谋取中标（成交）；
（7）不以低于成本价或恶意低价竞争；
（8）不与采购人在招标采购过程中进行协商；
（9）中标或者成交后不得提供假冒伪劣产品；
（10）中标或者成交后非因不可抗力不得变更投标（响应）文件中承诺的项目管理实施人员；
（11）中标或者成交后无正当理由不得拒不与采购人签订政府采购合同；
（12）不得有未按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的行为；
（13）不转包或违法分包政府采购合同，不擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
（14）不捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑、投诉；
（15）不得有拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的行为；
（16）不得有其他违反国家法律法规和规章要求的违法犯罪或者失信行为。
四、如有违反以上声明或者承诺之一情形的，我方知悉并接受采购人、采购代理机构和政府采购监督管理部门等政府职能部门将采取以下一种或几种方式追究我方责任：
1、投标（响应）无效；
2、不予退还投标保证金或者履约保证金；
3、约谈法定代表人或者主要负责人，责令整改；
4、中标（成交）无效；
5、处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；
6、没收违法得所得；
7、吊销营业执照；
8、政府相关部门的联合惩戒措施；
9、追究民事责任；
10、追究刑事责任；
11、法律法规规定的其他处理处罚措施。


单位名称（公章）：                              
法定代表人或主要负责人签字：                              
法定代表人或主要负责人身份证复印件：                              
法定代表人或主要负责人联系电话：                              
法定代表人或主要负责人传真：               



















第四部分 磋商保证金缴纳凭证




	







转账凭证或保函或交易保证金信用承诺书
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第五部分  报价表
5-1、首次报价表
项目编号：                    

	序号
	项目名称
	投标总价（元）
	工期
（ 日历天）
	质量
	质保期

	

1
	
	
	
	
	

	
投标总价（元）： 大写：                                   小写：                        





供 应 商：                     （盖章）


法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）



日    期 ：     年    月     日
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5-2、分项报价表

项目名称：                             项目编号：

	序号
	项目名称
	品牌
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	宣传牌
	
	
	个
	30
	
	
	

	2
	内部引导标识
	
	
	个
	40
	
	
	

	3
	解说标识
	
	
	个
	30
	
	
	

	4
	警示标识
	
	
	个
	35
	
	
	

	5
	管理标识
	
	
	个
	20
	
	
	

	6
	性诱智能测报系统
	
	
	套
	5
	
	
	

	7
	高空测报灯
	
	
	个
	5
	
	
	

	8
	便携式 PCR检测仪
	
	
	台
	2
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	大写：                             小写：



供应商：                 （名称及公章）    
法定代表人或被授权代表：                 （签字或盖章）   
磋商时间：      年   月   日

注： 1、所有报价保留小数点后两位，第三位按四舍五入计；如果按单价计算的结果与总价不一致， 以单价为准修正总价。
2、单价及总价均为所有使用的辅材价格、安装、技术培训及支持、售后服务费、税金及其他所有相关费用的总和等所有费用。
3、分项报价表中每个项目合价按照最后磋商报价与首次磋商报价的下浮比例进行下浮后确定。
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第六部分 技术部分
供应商根据评分标准自拟格式
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第7部分 供应商资格证明文件
（1）供应商须具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）供应商应授权合法的授权代表参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法人身份证并与营业执照信息一致，法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书、授权代表本人身份证；
（3）财务状况报告：提供2025年财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本存款账户信息）；
（4）社保缴纳证明：供应商须提供 2025 年 8 月 1 日至今已缴存的至少 1 个月的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
（5）税收缴纳证明：供应商须提供 2025 年 8 月 1 日至今已缴纳的至少 1 个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
（6）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；
（7）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书（格式见附件）；
（8）信誉要求：供应商、法定代表人在近三年内无行贿犯罪行为（以中国裁判文书网网页查询截图为主，查询日期应在公告发布之日起之后），供应商在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人和重大税收违法失信主体截图，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；
（9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（格式见附件）；
（10）本项目为专门面向中小企业采购，提供中小企业声明函（格式见附件）；
（11）供应商须提供保证金缴纳凭证（格式见附件）；
（12）本项目不接受联合体投标（格式见附件）。
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第八部分 近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人及电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	

项目描述
	

	备注
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第九部分 供应商认为有必要补充说明的事宜

63

附件 1 ：
近 3 年在政府采购经营活动中没有重大违法记录的书面声明
致：               （采购人）
1、我公司目前未被《全国企业信用信息公示系统》列入经营异常名录和严重违法企业名单。
2、我公司参加政府采购活动3年内在经营活动中没有重大违法记录或被财政主管部门通报限制参加政府采购活动且期限未满的情况。
特此声明。
如果以上声明不真实，我方全部承担虚假响应的责任，成交无效，并按法律、法规的规定接受处罚。





供应商：           （单位全称、盖章）    



法定代表人或授权代表：   （盖章或签字）    


日  期：          年          月        日
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附件 2：

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺
致：               （采购人）


	（供应商名称）    于       年      月     日在中华人民共和国境内（详细注册地址）   合法注册并经营，公司主营业务为                 ，营业（生产经营）面积为               ，现有员工数量为          ，其中与履行本合同相关的专业技术人员有（              专业能力、数量         ），本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。










供应商：           （单位全称、盖章）    



法定代表人或授权代表：   （盖章或签字）   


日  期：          年          月        日
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附件 3：

非联合体声明
致：               （采购人）

我公司作为本次磋商项目的供应商,根据磋商文件要求，现郑重声明如下 :

我公司参加本次磋商项目为非联合体。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在

虚假,我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。








供应商：           （单位全称、盖章）    



法定代表人或授权代表：   （盖章或签字）  


日  期：          年          月         日
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附件 4：
供应商企业关系关联承诺书


1、供应商在本项目磋商中，不存在与其他供应商负责人为同一人，有控股、 管理等关联关系。
1.1 管理关系说明：
我单位管理的具有独立法人的下属单位有：         。
我单位的上级管理单位有             。
1.2 股权关系说明：
我单位控股的单位有           。
我单位被              单位控股。
1.3 单位负责人：             。
2、其他与本项目有关的利害关系说明：             。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。




供应商：                   （公章）

法定代表人或其授权委托人：            （签字或盖章）

日 期：      年      月      日
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附件 5：
《中小企业声明函》（格式）
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库〔2020〕46 号） 的规定，由供应商自行声明并对真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
中小企业声明函(工程、服务)


本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库 (2020)46 号)的规定，本公司(联合体)参加    (单位名称)    的    (项目名称)	 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者 :服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下 :
1.   (标的名称)     ，属于   (采购文件中明确的所属行业)   承建(承接)企业为    (企业名称)    ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为 	 万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业) ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




企业名称(盖章):
日期 :
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
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附件 6：
《残疾人福利性单位声明函》（格式）
根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号） 的规定， 由供应商自行申明，并对申明真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号） 的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（ 由本单位承担工程/提供服务） ，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	
序号
	
产品类型
	
产品名称
	
制造商
	金额（万元）
	
所占比例

	1
	本企业制造的货物
	
	
	
	

	
2
	其他残疾人福利性单位制造的货物
	
	
	
	



注：1、本声明函对残疾人福利性单位参与政府采购活动时适用。
2、如提供其他残疾人福利性单位的货物须按此格式附其他中小企业的《中小企业声明函》





单位名称（盖章）：
日  期：
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[bookmark: bookmark6]附件 7：
监狱企业证明文件（格式）


说明：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
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附件 8：

政府采购投标担保函 （项目用）          编号：

	（招标人或招标代理机构）：
鉴 于                                （ 以 下 简 称 “ 投 标 人 ” ） 拟 参 加 编号                    的                       项目（以下简称“本项目 ”）投标，根据本项目招标文件，投标人参加投标时应向你方交纳磋商保证金，且可以投标担保函的形式交纳磋商保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下磋商保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1．中标后投标人无正当理由不与招标人或者招标代理机构签订《政府采购合同》；
2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。
（ 二 ） 我 方 承 担 保 证 责 任 的 最 高 金 额 为 人 民 币                元 （ 大写                        ），即本项目的磋商保证金金额。
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方的保证期间为： 自本保函生效之日起        个月止。
三、承担保证责任的程序
1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。
2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在      个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付磋商保证金。
四、保证责任的终止
1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的， 自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。
2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后， 自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。
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[bookmark: bookmark11]3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
五、免责条款
1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人磋商保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。
2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。
3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。
4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为                     法院。
七、保函的生效
本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）



年         月           日
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附件 9：
交易保证金信用承诺书
	（招标采购单位名称）：
为维护公平、公正、公开的招标采购市场秩序，树立诚实守信的投标人供应商形象，我单位自愿作出以下承诺：
单位名称：                                     
统一社会信用代码：                             
法定代表人：                                   
地址和联系电话：                               
一、我单位具备承担招标采购项目的能力， 自愿参加（         项目名称）招标采购活动，严格遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法守信，诚信履约， 自觉执行招标采购活动的各项规定。
二、按照国家公共信用查询结果，我单位属于国家公共信用评价的无违规违法不良信用记录企业。
三、我单位如有发生下述任何一种违约行为，自愿承担相关法律责任，5 年内自动放弃在宝鸡市项目招标采购中使用“保证金信用承诺书 ”资格。并于收到招标人采购人书面通知 7 个工作日内，将文件规定的投标保证金足额缴纳至招标人指定账户予以没收，作为处罚。如若拒交，招标人采购人优先选择市公共资源交易中心认可的宝鸡商事纠纷信用调解中心进行调解或仲裁或诉讼。交易中心有权取消失信主体在宝鸡参与招标采购、进场交易等权益。
（一）在招标采购文件中规定的有效期内撤销投标采购文件；
（二）中标后在规定期限内无正当理由不与招标人采购人签订合同，或者未按招标采购文件规定提交履约保证金；
（三）未按照宝鸡市公共资源交易规定，及时足额缴纳进场交易服务费，或仍有拖欠交易服务费；
（四）行政监管机构认定投标采购人有串通投标或弄虚作假等违法违纪行为；
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（五）法律法规规定的其他情形。
四、同意将承诺和失诺信息纳入宝鸡市公共资源交易领域信用记录并归集至信用中国（陕西宝鸡）等信用平台合规应用。
特此承诺。
附件：“信用中国 ”网站信用报告







投标人供应商                 法定代表人或
单位名称：（盖章）           授权代表：（签字或签章）
年    月    日                 年    月    日
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[bookmark: bookmark12]第六章 采购内容及具体要求
一、项目概况 
项目名称：陕西紫柏山国家级自然保护区2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目。 
项目建设地点：陕西紫柏山国家级自然保护区范围内。
最高限价：746000.00元。
工期：合同签订后90日内交付完成。
质量：合格。
[bookmark: _Toc15156][bookmark: _Toc15994][bookmark: _Toc6093][bookmark: _Toc32205]二、采购内容及要求

[bookmark: _Toc6344][bookmark: _Toc32083][bookmark: _Toc3489][bookmark: _Toc30580]（一）保护区公众教育系统建设
1、宣传牌
材质：主结构采用热镀锌钢或不锈钢立柱，面板使用防腐木、再生复合材料或耐候铝板，表面进行防水、防紫外线处理。
尺寸： 1200mm×2000mm。
内容构成：包含保护区名称、功能区划图、主要保护对象、生态服务功能、保护成效数据、管理机构信息等。
信息呈现：图文并茂，中英双语对照，关键信息配以二维码语音导览，支持多感官获取。


[image: 保护区规划图]宣传牌正面样式
图4-2 宣传牌正面样式图
施工：
A、安装位置
根据保护区分区规划（一般控制区、核心保护区）和《陕西紫柏山国家级自然保护区自然教育专项规划（2024-2033年）》，在保护区一般控制区内的温江寺生态体验小区和高桥铺自然教育小区，沿主要交通干道、生态体验路线、生活居住区等游客、居民活动较为频繁的区域布设宣传牌。牌面朝向主要人流方向，避免逆光影响识别。安装位置见表4-1。
B、基础施工
开挖尺寸为 600mm×600mm×600mm 的基础坑，清理坑内碎石、树根等杂物，坑底铺垫 100mm 厚碎石并夯实找平。支设基础模板，将立柱底部（约 600mm）垂直放入坑中，校正位置与垂直度，随后浇筑 C30 混凝土至地面平齐，养护 72 小时至强度达标，期间严禁碰撞立柱。
C、立柱安装
立柱采用两根 3200mm×200mm×200mm、厚度≥3mm 的镀锌方管，表面喷红色漆，与混凝土基础一体成型（或通过预留孔固定）。
用水平仪校正立柱垂直度，确保偏差≤3mm/m，检查立柱间距与高度，确保符合设计尺寸。
D、版面外框安装
版面外框采用 2200mm×1400mm×100mm、厚度≥3mm 的镀锌方管，表面喷涂红色漆，与立柱通过螺栓或焊接方式牢固连接。
调整外框水平度与垂直度，确保外框与立柱衔接紧密、无松动，外框内侧预留版面安装空间。
E、版面安装
选用 2000mm×1200mm 的铝板材质版面，表面采用 UV 印刷，确保图案与文字清晰耐久。按设计要求标记两个立柱基础中心点，间距为 2000mm，确保立柱与版面外框精准匹配。
将版面平整嵌入外框内侧，用不锈钢螺丝或压条固定，避免版面褶皱或变形，检查 UV 印刷层朝外，确保信息可视。
表4-1 宣传牌安装位置表
	编号
	经度
	纬度
	编号
	经度
	纬度

	X-1
	106.5018484
	33.74973181
	X-16
	106.5681692
	33.7356181

	X-2
	106.5509757
	33.75179175
	X-17
	106.5635011
	33.73549254

	X-3
	106.5520189
	33.74815976
	X-18
	106.6784584
	33.735143

	X-4
	106.5531007
	33.74353884
	X-19
	106.7306144
	33.72775656

	X-5
	106.5598503
	33.73594944
	X-20
	106.7341666
	33.7363631

	X-6
	106.5000497
	33.74238511
	X-21
	106.6864111
	33.73127811

	X-7
	106.5560143
	33.73924075
	X-22
	106.7374222
	33.7486496

	X-8
	106.4991903
	33.73441579
	X-23
	106.7365868
	33.74632047

	X-9
	106.5067568
	33.7269073
	X-24
	106.676892
	33.7468236

	X-10
	106.5025861
	33.7318904
	X-25
	106.7365007
	33.74155547

	X-11
	106.5044565
	33.72825144
	X-26
	106.7367736
	33.73993632

	X-12
	106.5103886
	33.72428166
	X-27
	106.7358301
	33.73797259

	X-13
	106.675843
	33.74992607
	X-28
	106.7397124
	33.73580857

	X-14
	106.6754115
	33.7440536
	X-29
	106.7437607
	33.73335232

	X-15
	106.6755242
	33.74091595
	X-30
	106.7481071
	33.72905845


2、内部引导标识
信息内容：包括方向箭头、目的地名称（游客中心、观鸟台、防火检查站、自然观察站）、距离信息、步行时间等。示意图如下图：
[image: ]
材质：1.2mm铝板，表面UV抗紫外线涂层，确保10年不褪色。
形式：立柱式，立柱高3m（地下0.5m，地上2.5m），箭头方向清晰，视认距离≥30米。
尺寸：1500x600mm
设立方式：配铝槽码 1 块，立柱一根，树立安装。
施工：
A、安装位置
根据保护区分区规划（一般控制区、核心保护区）和《陕西紫柏山国家级自然保护区自然教育专项规划（2024-2033年）》，在保护区一般控制区内的温江寺生态体验小区和高桥铺自然教育小区，沿主要交通干道、生态体验路线、生活居住区等游客、居民活动较为频繁的区域布设内部引导标识牌。牌面箭头清晰指向目标行进方向，避免逆光影响识别。用标记工具定位立柱中心点，结合立柱地上 2.5m 的高度，预控牌面安装基准，保证箭头醒目易读。安装位置见表4-2。
B、基础施工
开挖适配固定墩的基础坑（建议尺寸 500×500×600mm），清理坑内碎石、树根等杂物，底部铺垫 100mm 厚碎石并夯实找平。将预制固定墩平稳就位，校正水平，为立柱提供稳固承载基础。
C、立柱预埋与固定
选用热镀锌钢管（Φ89mm，壁厚 3mm，总高 3m，地下 0.5m、地上 2.5m），表面喷涂深绿色氟碳漆，既适配自然保护区环境，又能抵御潮湿锈蚀。将立柱垂直嵌入固定墩预留孔位，用水平仪校正垂直度（偏差≤3mm/m），随后浇筑 C30 混凝土填充固定，养护 72 小时至强度达标，期间严禁碰撞立柱。
D、牌面安装
取出 1500×600mm 规格的 1.2mm 铝板牌面（表面带 UV 抗紫外线涂层，确保10年不褪色），通过1 块铝槽码将牌面与立柱牢固连接。调整牌面角度与方向，确保箭头清晰、视认距离≥30米，检查牌面水平度，拧紧连接螺栓，防止松动或脱落。
表4-2 内部引导标识安装位置表
	编号
	经度
	纬度
	编号
	经度
	纬度

	Y-1
	106.5018484
	33.74973181
	Y-21
	106.6308036
	33.7213592

	Y-2
	106.5000352
	33.74240758
	Y-22
	106.6203618
	33.71297054

	Y-3
	106.4991903
	33.73441579
	Y-23
	106.6152495
	33.70321545

	Y-4
	106.503793
	33.73169443
	Y-24
	106.6765085
	33.74726743

	Y-5
	106.5042865
	33.72843316
	Y-25
	106.6757682
	33.73891921

	Y-6
	106.5068829
	33.72697202
	Y-26
	106.6784638
	33.73532363

	Y-7
	106.5101471
	33.72387565
	Y-27
	106.6881761
	33.72992105

	Y-8
	106.5524885
	33.75022914
	Y-28
	106.6989398
	33.72830601

	Y-9
	106.552982
	33.74407812
	Y-29
	106.6989425
	33.72830601

	Y-10
	106.5598029
	33.73606082
	Y-30
	106.6645941
	33.72827701

	Y-11
	106.5681124
	33.73570728
	Y-31
	106.6645941
	33.72827478

	Y-12
	106.5681124
	33.73570505
	Y-32
	106.6645941
	33.72826809

	Y-13
	106.5801206
	33.73071963
	Y-33
	106.6934493
	33.72777732

	Y-14
	106.581156
	33.72680248
	Y-34
	106.6537338
	33.72390688

	Y-15
	106.5854663
	33.72040883
	Y-35
	106.7307592
	33.72745456

	Y-16
	106.5752551
	33.72006303
	Y-36
	106.744259
	33.73292723

	Y-17
	106.5902808
	33.71710808
	Y-37
	106.7494715
	33.72724397

	Y-18
	106.6267683
	33.74443152
	Y-38
	106.7360218
	33.7381468

	Y-19
	106.6319275
	33.73674894
	Y-39
	106.7372665
	33.74828927

	Y-20
	106.6351944
	33.72778401
	Y-40
	106.7316929
	33.73463906


3、解说标识
信息内容：由保护区专家编写，确保科学性、准确性、通俗性内容包括物种名称（中文学名）、生态习性、保护等级、生态意义、趣味知识等。
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AI 生成的内容可能不正确。]
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图4-4 解说标识示意图

材质：1.2mm铝板，表面UV抗紫外线涂层。
尺寸：1200×800mm 
布设高度：视平线高度（1.6-1.7米），便于阅读。
施工：
A、安装位置
根据保护区分区规划（一般控制区、核心保护区）和《陕西紫柏山国家级自然保护区自然教育专项规划（2024-2033年）》，在保护区一般控制区内的温江寺生态体验小区和高桥铺自然教育小区，沿主要交通干道、生态体验路线、生活居住区等游客、居民活动较为频繁的区域，选择视野开阔、不破坏周边植被的步道旁布设解说标识牌，确保牌面朝向游客主要行进方向，避开逆光位置。结合牌面下缘距地面 1.6–1.7m 的要求，提前预控安装高度基准，避免遮挡游客视线或影响阅读体验。安装位置见表4-3。
B、基础施工
按 400×400×600mm 的尺寸开挖基础坑，清理坑内碎石、树根等杂物，保证坑底平整。在坑底铺垫 100mm 厚碎石并夯实找平，为立柱预埋提供稳固基础，后续浇筑 C30 混凝土时增强附着力，提升整体稳定性。
C、立柱预埋与浇筑
选用热镀锌钢管（Φ89mm，壁厚 3mm）作为立柱，其表面已喷涂深绿色氟碳漆，可与保护区自然环境协调并抵御潮湿锈蚀。将立柱垂直放入基础坑中，用水平仪校正垂直度，确保偏差不超过 3mm/m，随后浇筑 C30 混凝土至地面平齐，养护 72 小时，期间严禁碰撞立柱，保障混凝土强度达标。立柱总高度 2.6m，其中地面以上外露 2.0m，为牌面安装预留合适高度空间。
D、牌面安装
待混凝土完全凝固后，取出 1200×800mm 规格的 1.2mm 铝板牌面（表面带 UV 抗紫外线涂层），采用 2 套不锈钢抱箍配合防盗螺栓进行固定。将牌面对准立柱预设位置，调整水平度，确保牌面下缘距地面严格控制在 1.6–1.7m 范围内，拧紧防盗螺栓后反复检查连接牢固性，防止松动或脱落。
	表4-3 解说标识安装位置表

	编号
	经度
	纬度
	用途
	编号
	经度
	纬度
	用途

	JIE-1
	106.5018729
	33.7498629
	植物解说标识
	JIE-16
	106.6758603
	33.74994474
	动物解说标识

	JIE-2
	106.5000352
	33.74240758
	动物解说标识
	JIE-17
	106.6766614
	33.7472117
	植物解说标识

	JIE-3
	106.4991903
	33.73441579
	植物解说标识
	JIE-18
	106.6755655
	33.74459383
	植物解说标识

	JIE-4
	106.5025126
	33.73193184
	动物解说标识
	JIE-19
	106.6755241
	33.7409088
	动物解说标识

	JIE-5
	106.5043458
	33.72840387
	动物解说标识
	JIE-20
	106.6784638
	33.73532363
	植物解说标识

	JIE-6
	106.5067568
	33.7269073
	植物解说标识
	JIE-21
	106.6863844
	33.7312929
	植物解说标识

	JIE-7
	106.5111127
	33.7247501
	动物解说标识
	JIE-22
	106.6976939
	33.72877
	森林火灾解说标识

	JIE-8
	106.5509757
	33.75179175
	植物解说标识
	JIE-23
	106.6935234
	33.72776994
	动物解说标识

	JIE-9
	106.5520176
	33.74816944
	植物解说标识
	JIE-24
	106.736587
	33.74631587
	森林火灾解说标识

	JIE-10
	106.5531068
	33.74352869
	植物解说标识
	JIE-25
	106.7365012
	33.74155013
	动物解说标识

	JIE-11
	106.5560143
	33.73924075
	森林火灾解说标识
	JIE-26
	106.7397269
	33.73580015
	动物解说标识

	JIE-12
	106.5598677
	33.73594468
	动物解说标识
	JIE-27
	106.7437997
	33.7332983
	森林火灾解说标识

	JIE-13
	106.5682445
	33.73563566
	动物解说标识
	JIE-28
	106.7480665
	33.72910418
	植物解说标识

	JIE-14
	106.5635325
	33.7354976
	植物解说标识
	JIE-29
	106.7306118
	33.72775266
	植物解说标识

	JIE-15
	106.5635299
	33.7354976
	动物解说标识
	JIE-30
	106.7527817
	33.72217536
	动物解说标识


4、警示标识
内容：包括“核心区禁止入内”、“野生动物出没”、“禁止烟火”。参照道路警示牌制作，具体如下图所示：
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图4-5 警示标识示意图
符号规范：采用国际通用安全标志符号，符合GB 16179标准。
色彩设计：高对比度配色（红白相间、黄黑相间），增强视觉冲击力。
材质：1.2mm厚铝板，耐候性强。
施工：
A、安装位置
根据保护区分区规划（一般控制区、核心保护区）和《陕西紫柏山国家级自然保护区自然教育专项规划（2024-2033年）》，在保护区一般控制区内的温江寺生态体验小区和高桥铺自然教育小区，沿主要交通干道、生态体验路线、生活居住区等游客、居民活动较为频繁的区域布设警示标识牌，结合牌面下缘距地面 1.6–1.7m 的要求，提前预控安装高度基准，避免遮挡游客视线或影响警示信息的阅读体验。安装位置见表4-4。
B、基础施工
按 400×400×550mm 的尺寸开挖基础坑，清理坑内碎石、树根等杂物，保证坑底平整。在坑底铺垫 100mm 厚碎石并夯实找平，为立柱预埋提供稳固基础，后续浇筑 C30 混凝土时增强附着力，提升整体稳定性。
C、立柱预埋与浇筑
选用热镀锌钢管（Φ89mm，壁厚 3mm）作为立柱，其表面已喷涂深绿色氟碳漆，可与保护区自然环境协调并抵御潮湿锈蚀。将立柱垂直放入基础坑中，用水平仪校正垂直度，确保偏差不超过 3mm/m，随后浇筑 C30 混凝土至地面平齐，养护 72 小时，期间严禁碰撞立柱，保障混凝土强度达标。立柱总高度 2.5m，其中地面以上外露 1.9m，为牌面安装预留合适高度空间。
D、牌面安装
待混凝土完全凝固后，取出700mm边长规格的 1.2mm 铝板牌面（表面带 UV 抗紫外线涂层），采用 2 套不锈钢抱箍配合防盗螺栓进行固定。将牌面对准立柱预设位置，调整水平度，确保牌面下缘距地面严格控制在 1.6–1.7m 范围内，拧紧防盗螺栓后反复检查连接牢固性，防止松动或脱落。
表4-4 警示标识安装位置表
	编号
	经度
	纬度
	标语
	编号
	经度
	纬度
	标语

	J-1
	106.5019155
	33.7497407
	野生动物出没
	J-19
	106.6333464
	33.72492637
	野生动物出没

	J-2
	106.4991555
	33.7346879
	禁止烟火
	J-20
	106.6494504
	33.72228057
	核心保护区禁止入内

	J-3
	106.5105426
	33.72415351
	核心区禁止入内
	J-21
	106.6271263
	33.7175353
	核心保护区禁止入内

	J-4
	106.5041202
	33.7285692
	核心区禁止入内
	J-22
	106.6160488
	33.7056967
	核心保护区禁止入内

	J-5
	106.5104871
	33.72091459
	核心区禁止入内
	J-23
	106.6784048
	33.7536613
	野生动物出没

	J-6
	106.5510321
	33.7518282
	野生动物出没
	J-24
	106.6755241
	33.7409088
	禁止烟火

	J-7
	106.5599726
	33.73591598
	核心禁止入内
	J-25
	106.6704306
	33.7332648
	野生动物出没

	J-8
	106.5561691
	33.73115378
	野生动物出没
	J-26
	106.6798183
	33.7334767
	核心保护区禁止入内

	J-9
	106.5773714
	33.7332782
	禁止烟火
	J-27
	106.6929222
	33.72801019
	野生动物出没

	J-10
	106.552062
	33.72603062
	核心区禁止入内
	J-28
	106.7019412
	33.72771486
	野生动物出没

	J-11
	106.5563616
	33.72491299
	核心区禁止入内
	J-29
	106.7116465
	33.72405028
	核心区禁止入内

	J-12
	106.5833701
	33.72327777
	野生动物出没
	J-30
	106.6715249
	33.72351425
	核心区禁止入内

	J-13
	106.5779703
	33.72168842
	核心区禁止入内
	J-31
	106.6906557
	33.72431664
	核心区禁止入内

	J-14
	106.5854314
	33.72041217
	核心区禁止入内
	J-32
	106.7366651
	33.747738
	核心区禁止入内

	J-15
	106.5900059
	33.71794471
	禁止烟火
	J-33
	106.7369279
	33.739662
	核心区禁止入内

	J-16
	106.5926653
	33.71432259
	野生动物出没
	J-34
	106.731013
	33.72989133
	核心区禁止入内

	J-17
	106.6269761
	33.7440447
	野生动物出没
	J-35
	106.7512543
	33.72454513
	核心区禁止入内

	J-18
	106.6342367
	33.72684622
	禁止烟火
	　
	
	
	


5、管理标识
内容：包含编号、坐标（经纬度）、管理单位、责任人员、设立日期、功能说明等。如下图所示：陕西紫柏山国家级自然保护区
Shanxi Zibai Mountain National Nature Reserve
编号：
批准单位:
批准时间:
管理单位：
    责任人员：
功能说明：


图4-6 管理标识示意图
材质：1.5–2.0mm 厚 304 不锈钢，表面喷涂深绿色氟碳漆，文字采用蚀刻填色工艺，确保长期使用不褪色、不脱落。
尺寸：1200×800mm
施工：
A、 安装位置
根据保护区分区规划（一般控制区、核心保护区）和《陕西紫柏山国家级自然保护区自然教育专项规划（2024-2033年）》，在保护区一般控制区内的温江寺生态体验小区和高桥铺自然教育小区，沿主要交通干道、生态体验路线、生活居住区等游客、居民活动较为频繁的区域，择保视野开阔、不破坏周边植被的步道或入口旁布设管理标识牌，确保牌面朝向游客或工作人员主要行进方向，避开逆光位置。结合牌面下缘距地面 1.6–1.7m 的要求，提前预控安装高度基准，避免遮挡视线或影响标识识别。安装位置见表4-5。
B、基础施工
按 400×400×550mm 的尺寸开挖基础坑，清理坑内碎石、树根等杂物，保证坑底平整。在坑底铺垫 100mm 厚碎石并夯实找平，为立柱预埋提供稳固基础，后续浇筑 C30 混凝土时增强附着力，提升整体稳定性。
C、立柱预埋与浇筑
选用热镀锌钢管（Φ89mm，壁厚 3mm）作为立柱，其表面已喷涂深绿色氟碳漆，可与保护区自然环境协调并抵御潮湿锈蚀。将立柱垂直放入基础坑中，用水平仪校正垂直度，确保偏差不超过 3mm/m，随后浇筑 C30 混凝土至地面平齐，养护 72 小时，期间严禁碰撞立柱，保障混凝土强度达标。立柱总高度 2.5m，其中地面以上外露 1.9m，为牌面安装预留合适高度空间。
D、牌面安装
待混凝土完全凝固后，取出 1200×800mm 规格的 1.5–2.0mm 厚 304 不锈钢，表面喷涂深绿色氟碳漆，文字采用蚀刻填色工艺，采用 2 套不锈钢抱箍配合防盗螺栓进行固定。将牌面对准立柱预设位置，调整水平度，确保牌面下缘距地面严格控制在 1.6–1.7m 范围内，拧紧防盗螺栓后反复检查连接牢固性，防止松动或脱落，同时确保文字清晰、无遮挡。
统一编码：建立唯一编码体系，纳入保护区地理信息系统（GIS）管理。
表4-5 管理标识安装位置表
	编号
	经度
	纬度
	编号
	经度
	纬度

	G-1
	106.4999172
	33.73337633
	G-11
	106.6203538
	33.71303078

	G-2
	106.5042651
	33.72844431
	G-12
	106.6152602
	33.70323553

	G-3
	106.5101606
	33.72385557
	G-13
	106.7014182
	33.74202619

	G-4
	106.5893781
	33.71732742
	G-14
	106.6753859
	33.73652441

	G-5
	106.5598109
	33.73604855
	G-15
	106.6905928
	33.72816993

	G-6
	106.5820196
	33.72433743
	G-16
	106.7365336
	33.74648907

	G-7
	106.5754733
	33.72025533
	G-17
	106.7360332
	33.73830286

	G-8
	106.6354841
	33.72883692
	G-18
	106.7316098
	33.73458385

	G-9
	106.6489167
	33.72448581
	G-19
	106.7512107
	33.72462967

	G-10
	106.6571321
	33.72206479
	G-20
	106.7333257
	33.72303684



（二）保护区防灾减灾系统建设
为提升保护区防灾减灾能力，本项目购置性诱智能测报系统5套；高空测报灯5个；便携式PCR检测仪2台。设备参数如下：
1、性诱智能测报系统
支架材质：碳钢喷塑，防水防锈； 
支架高度：≧2000mm，设备高度≥1500mm，其他高度可定制； 
太阳能电池板功率：≥50W；  
锂电池容量：≥30Ah ；
支持220VAC市电接入；
硬件配置：CPU 处理器 A133P/4 核 1.8GH处理器；
支持4G全网通； 
摄像头像素：≥1000万； 
分辨率：3264*2448 ；
集虫箱：集虫装置，防虫逃逸功能 ；
图片采集：定时上传 ；
进虫口直径：≥7.76cm*6.76cm；
出虫口直径：≥7.76cm*6.76cm；
计数准确率：≥85％-90％；
智能测报系统要由“金属喷塑箱体、触控屏、高清摄像头、雨雪感应装置、光照感应装置、诱虫装置、撞击板、机械组件、云端服务平台”等部件组成。
2、高空测报灯
供电系统：交流电220V；
整机功耗：≤1500W；
灯管启动时间：≤5s ；
诱集光源：金属卤素探照灯；
照射高度：500-1000m；
灯管功率：≤1500W；
待机功耗：≤20W；
操作系统：安卓10.0；
拍照装置：≥500万像素；
支持通过云端服务器、APP远程联网控制“诱虫装置、虫雨分离装置、杀虫装置、烘干装置、振动分散装置、虫体传送装置、摄像头”等机械组件启动运行。
3、便携式PCR检测仪
加热/制冷模块：进口光电检测器；
温度控制范围：20℃-100℃；
模式：整板3s快速采光模式，保证实验结果孔位一致性；
反应体系：5-120ul，支持快速反应体系；
激发光波长范围：400-1000nm ，可定制；
显示：7寸触摸屏，触屏操作，简便快捷 ；
技术方法：采用扩增荧光技术；
准确率：＞99％；
是否支持数据导出：支持；
数据格式：XLS，PDF，DOCX。
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2、 商务要求

1．报价要求： 
1.1 最高限价：746000.00 元，供应商报价均不能超过最高限价，否则按废标处理。 
1.2 供应商按本招标文件提供的报价表格式（详见附件）进行填报，总体格式不得更改，并逐项写明指定项目的报价（单位：元）。 
2.工期：合同签订后 90 日内交付完成。 
实施地点：陕西紫柏山国家级自然保护区范围内。 
3.付款方式：合同签订后支付总价款的30%；项目竣工验收合格后，付款累计至合同价款的 95%；项目审计完成后，按照审计价格支付剩余项目款。 
4.质保期：2 年 
5.其他事项 
（1）招标、投标活动受国家法律保护和约束。招标投标双方遵守法律、法规和职业道德，凡在招标过程中弄虚作假，一经查出，追究责任方的法律、经济责任。 
（2）双方发生合同争议时，应友好协商解决，不能达成协议时，及时向有关部门要求调解、仲裁或诉讼，发生索赔按现行法律、法规和合同执行。 
（3）本文件未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及有关规定执行。 
6.违约责任： 
6.1 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。 
6.2 未按合同要求提供货物或服务质量不能满足服务要求，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《政府采购法》的有关规定进行处罚。 


备注：商务要求为实质性条款，不得负偏离。
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