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	序号
	采购标的
	数量
	单位
	技术参数

	1
	陕北区域生态环境遥感数据分析、能源环境耦合模型构建
	1
	项
	（一）采购内容 1. 陕 北2市25县（区）多时 相多源遥感影像数据融 合分析。收集、整合陕 北区域2市 25 县 （区）多时相、多源、 多分辨率“空-天-地” 一体化监测数据。2. 构建影像时空数据管理 软件。依托第一项遥感 产出的成果，构建多 源、多分辨率、多时相 影像时空数据管理软 件，为陕北区域遥感生 态环境监测成果统一展 示、存储、查询、统计 与动态管理，支撑相关 后续工作。 （二）技 术要求 1. 遥感分析技 术要求：采用多时相、 多源卫星遥感数据源， 严格遵循国土、生态遥 感相关国家标准规范； 影像解译精度、土地利 用分类精度、植被覆盖 反演误差满足行业技术 要求，成果无数据缺 失、逻辑错误，杜绝人 工解译偏差，保障成果 真实可靠。 2. 多品种 能源-环境耦合分析模 型构建技术要求： （1）对本项目形成的 遥感影像、专题矢量、 行政区划、能源企业、 监测点位、土地利用、 植被覆盖度、地表水源 地分布、地形地貌及相 关分析成果进行整理、 集成和可视化展示。 （2）支持多源影像、 矢量、点位及属性信息 的加载、浏览、叠加展 示和基本地图操作。 （3）支持按照行政区 划、行业类别、企业名 称等条件进行查询和空 间定位，并查看相关属 性信息。（4）对具有 时间属性的成果，支持 按照年度或阶段进行切 换展示，反映相关成果的时序变化。（5）各 类空间数据应统一坐标 系统和空间基准，保证 数据能够正常加载和展 示。（6）具体展示内 容以本项目形成并经采 购人确认纳入展示范围 的成果资料，以及采购 人提供的相关基础资料为准。

	2
	陕北能源状况、地质条件等历史资料分析
	1
	项
	（一）采购内容 1.数 据采集与资料分析。综 合运用文献调研、部门 走访、现场踏勘、遥感 数据分析、在线监测数 据抓取等多种手段，从 各种渠道，系统收集多 源数据。开展自然环境 与社会经济等现状调 查，形成能源、地质等 相关数据成果。 2.土 层沙盘制作。选取陕北 典型区域，制作立体土 层沙盘模型，清晰展示 黄土高原的塬、梁、沟 壑地貌特征，标注主要 地理位置，并标注生态 问题。沙盘尺寸建议3米×4米，比例1:5万或1:10万。 （二）技术要求 1.数据采集、遥感解译、地质水文分析严格执行国家现行地 质、水文、生态环境、 遥感测绘相关规范标 准；原始数据真实性、 完整性、时效性达标， 数据分析逻辑严谨，结 论客观可验证，杜绝虚 假、缺失数据；2.沙盘 地形高程、地层厚度、 地貌形态与实地勘测数 据、遥感影像匹配，误 差控制在比例尺允许范 围内；沙盘材质坚固耐 磨、防水防尘，分层土 层结构清晰可见，标识 文字清晰不易脱落，整 体造型美观、展示直 观，满足长期室内陈列 使用需求。



