1包：本项目是西安石油大学极端条件下天然气管道输送与流动安全保障实验子平台的重要部分，实验环道主要用于提供稳定、可控的气、液单相流体的输入和均匀混合，模拟极端条件下天然气、氢、氨等多相流体在管道输送过程中的真实流动状态，能够精确控制单相流体的流量、压力和温度等参数，可用于高水平油气储运专业本、硕、博学生的理论教学、前沿技术认识及专业技能培养，以及为油气储运工程中多相流量计、流型在线监测仪、积液检测与预警系统的研制、测试和标定提供关键技术支撑。
2包：本项目是西安石油大学极端条件下天然气管道输送与流动安全保障实验子平台的重要部分，实验环道主要用于测量油、气、水多相流体在实验环道中的温度、压力及流体激振引发的管道内壁应变、位移等流动与管道振动特征参数，以监控和表征多相流体在管道输送过程中的真实流动状态，可用于高水平油气储运专业本、硕、博学生的理论教学、前沿技术认识及专业技能培养，以及为油气储运工程中多相流量计、流型在线监测仪、积液检测与预警系统的研制、测试和标定提供关键技术支撑。
