采购内容及要求
一、项目概况
义务教育优质均衡创建设备提升项目对于提升教育质量、促进教育公平、适应教育发展趋势、推动教育创新以及促进县域经济发展等方面都具有重要意义，项目计划为县域内部分义务教育学校购置学生用计算机1678台、添置教学用多媒体一体机187台，全面提升我县义务教育学校信息化办学水平，让学生在使用现代化教学设备的过程中，能够接触到更多的信息和知识，拓展思维视野，培养创新思维和实践能力。
二、采购内容及要求
1.1（合同包1）学生用电脑（台式计算机）实施地点及数量
	序号
	学校名称
	购置教学用户计算机电脑（台）

	1
	武功县逸夫初级中学
	98

	2
	苏东初级中学 
	4

	3
	南仁初级中学
	149

	4
	贞元镇初级中学 
	4

	5
	代家初级中学
	4

	6
	北营初级中学
	21

	7
	大庄初级中学
	29

	8
	贞元二中
	4

	9
	普集街初级中学
	20

	10
	南照九年制学校
	4

	11
	河道九年制学校
	24

	12
	罗古九年制学校
	3

	13
	岗子九年制学校
	25

	14
	游凤九年制学校
	11

	15
	观音堂九年制学校
	3

	16
	武功县长宁中学
	4

	17
	武功县绿野中学
	3

	18
	五七〇二完全中学
	53

	19
	武功县育才路小学
	162

	20
	武功镇大学街中心小学
	60

	27
	小村镇普集街小学
	32

	28
	小村镇梅花小学
	2

	29
	小村镇永丰小学
	2

	30
	小村镇明德小学
	1

	31
	贞元镇中心小学
	57

	32
	贞元镇北晁小学
	13

	33
	贞元镇邵寨小学
	14

	34
	贞元镇宋家小学
	13

	35
	贞元镇铺邑小学
	12

	36
	长宁镇河道明德小学
	10

	37
	长宁镇皇甫小学
	15

	38
	长宁镇中心小学
	41

	39
	长宁镇西马小学
	20

	40
	大庄镇中心小学
	90

	41
	大庄镇方寨小学
	3

	42
	大庄镇圪崂小学
	2

	43
	大庄镇张寨小学
	2

	45
	县实验小学
	119

	46
	普集街道办赵村小学
	2

	47
	普集街办北营中心小学
	100

	48
	苏坊镇中心小学
	94

	49
	第二实验小学
	296

	50
	武功县5702小学
	53

	合计（台）
	1678


1.2（合同包1）学生用电脑（台式计算机）采购清单
	序号
	名称
	参数
	数量(台）
	备注

	1
	台式机
	★1.处理器：国产处理器，CPU核数≥8核，主频≥2.4GHz；（提供证明材料，包括但不限于检测报告、官网截图、产品彩页等）
▲2.CPU功耗：≤15W；（提供证明材料，包括但不限于检测报告、官网截图、产品彩页等）
▲3.CPU线程数：≥10线程；（提供证明材料，包括但不限于检测报告、官网截图、产品彩页等）
▲4.内存容量：≥16GB DDR5/LPDDR5内存；（提供证明材料，包括但不限于检测报告、官网截图、产品彩页等）
▲5.内存性能：内存速率≥6400MT/s；（提供证明材料，包括但不限于检测报告、官网截图、产品彩页等）
6.存储容量：≥512GB 固态存储；
7.显示器：屏幕≥23.8寸，分辨率≥1920*1080；
8.显卡：集成显卡；
9.接口：≥1个HDMI，≥1个VGA，≥4个音频口，≥7个USB其中至少包含1个USB-C和6个USB3.0；
10.网卡：≥1个10/100/1000M自适应网口；
11.键鼠：有线键鼠；
12.电源：≥180W，主机符合能效一级认证；
13.预装国产化操作系统；
14.获得认证：3C认证、节能认证、环境认证、MTBF≥100万小时；
▲15.CPU应当符合安全可靠等级II级要求；（提供证明材料，包括但不限于检测报告、官网截图、产品彩页等）
▲16.售后服务：为保证产品质量和保障售后服务质量，投标人需提供。①生产厂商三年售后服务承诺函；②投标人三年售后服务承诺函。
	1678
	

	2
	云桌面
	1.总体要求：适配ARM/X86架构处理器；
2.支持统信、麒麟操作系统；
3. 云桌面与国产操作系统任务栏和菜单栏充分融合，提供截图证明；
△4.业务系统适配性：包括但不限于与photoshop、EV录屏、剪映、WPS、百度文库、office2013、红蜘蛛教学、极域电子教室、3D One、Python、金山打字通等常用教育业务系统的适配； 
△5.外设适配性：包括但不限于联想领像G336DN、HUAWEI-PixLab-B5、沧田CTP-2202等学校现有打印机的适配； 
▲6.提供云桌面软件著作权证书；
△7.支持多种使用模式，进入开机系统选择界面后，独立运行所选系统，切换系统需重启； 
△8.多操作系统可以同时运行，支持窗口化或全屏显示，通过快捷方式一键切换。
	1678
	


注：标“★”参数不允许负偏离，有一项负偏离视为重大负偏离，按无效投标处理。

2.1（合同包2）教学一体机（多功能一体机）实施地点及数量
	序号
	学校名称
	功能部室多媒体套数

	1
	武功县绿野中学
	5

	2
	五七〇二完全中学
	4

	3
	武功县长宁中学
	11

	4
	武功县逸夫初级中学
	6

	5
	苏东初级中学 
	11

	6
	南仁初级中学
	10

	7
	贞元镇初级中学 
	11

	9
	北营初级中学
	8

	10
	大庄初级中学
	12

	11
	贞元二中
	8

	12
	普集街初级中学
	10

	13
	南照九年制学校
	4

	14
	河道九年制学校
	8

	15
	罗古九年制学校
	6

	16
	岗子九年制学校
	8

	17
	游凤九年制学校
	6

	18
	观音堂九年制学校
	7

	21
	武功县育才路小学
	8

	23
	小村镇普集街小学
	6

	24
	大庄镇中心小学
	3

	25
	长宁镇中心小学
	7

	26
	普集街道办北营中心小学
	8

	28
	武功镇大学街小学
	10

	29
	苏坊镇中心小学
	10

	合计（台）
	187


2.2（合同包2）教学一体机采购清单（多功能一体机）
	序号
	名称
	单位
	功能配置描述
	数量

	1
	一体机
	台
	一、整体设计
1.整机采用金属外壳。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起；整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护。
★2.整机采用86英寸LED屏液晶显示器，显示分辨率不低于3840*2160，显示比例16:9，可视角度≥178°（提供证明材料，包括但不限于检测报告、官网截图、产品彩页等）。
3.屏幕采用防眩光钢化玻璃，零贴合设计。
4.壁挂式安装。
二、整机设计
1.CPU核数不小于4核，具有白板书写、WPS软件使用和网页浏览，内存≥2G；硬盘≥16G。
2.支持手机、pad等移动设备投屏功能。
3.整机采用红外触控技术，支持≥40点触控。
4.整机无需外接无线网卡，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和蓝牙连接功能。
5.支持无线设备同时连接数量≥30个，支持无线设备同时连接≥6个。
6.整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可同时实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。Wi-Fi和AP热点均支持双频2.4G/5G。
7.整机内置蓝牙模块，支持蓝牙Bluetooth5.4标准，内置蓝牙模块工作距离至少≥12米。
8.整机屏体，具备物理防蓝光功能；采用硬件低蓝光背光技术，支持护眼模式。 
9.触摸最小识别物3mm,触控首点响应时间≤4ms，连续响应时间≤2ms；
▲10.前置接口具备翻转盖板（提供证明材料，包括但不限于检测报告、官网截图、产品彩页等）；
▲11.整机内置≥1600万像素摄像头，支持远程巡课、录播的应用，摄像视场角≥140°,水平视场角可达到≥120°,支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；可拍摄输出4K分辨率的视频、图片（提供证明材料，包括但不限于检测报告、官网截图、产品彩页等）；
12.摄像头可做包括但不限于远程巡课、人脸识别，且根据环境色温判断调节合适的显示图像效果，并且在≥10米距离时能通过AI识别人脸。
△13.前置不少于3路双通道 USB3.0 接口、1 路全功能 USB Type-C 接口， 1路HDMI接口；
14.整机内置不低于2.1声道，额定总功率≥60W。
三、主要功能
△1.整机具备分屏操作功能，可同时打开白板、文件管理器、图库应用，同时进行素材播放和白板书写；
2.整机屏幕支持手势下移实现半屏显示。
△3.一体机具备自定义按键功能，设备具备≥6个自定义物理按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用以下功能：包括但不限于无操作、pc开关、一键还原、一键去蓝光、录屏、批注、白板、相机、计算器、截图、秒表、倒计时、日历、放大镜、冻屏、聚光灯、降半屏、纸质护眼模式、节能自动亮度模式、触控锁。
4.整机教学桌面小工具，支持调用摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于50人。
5.整机支持锁屏功能，并具有多种解锁方式，USB key插入后解锁，密码解锁，扫二维码解锁，通过手机应用程序扫描二维码解锁，老师无需二次登陆；在整机没有网络的情况下，也可以支持手机扫码解锁；
6.互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格。
△7.为适应不同教学环境，教学软件支持在不联网不登录的情况下使用画笔、板书书写、聚焦、放大功能。
△8.为适应不同教学环境，教学软件支持在不联网不登录的情况下，自带教学白板，提供个性化主题模板（拼音田字格、田字格、米字格、坐标系、四线格、五线谱、黑板、白板、灰板、篮球场、足球场），支持智能画笔功能，使用画笔工具绘制图形后长按可自动识别为标准图形，识别的图形内容包含但不限于三角形、五角星等。
9.无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除，不小于10种平面图形工具，8种立体图形工具。
10.整机支持在任意通道、页面使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、快速清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小等。
11.整机支持自行选择所需截取屏幕范围，点击截屏即可成功截取屏幕，并自动保存。
12.整机提供秒表正计时、倒计时功能。
13.整机支持快速将设备屏幕降低为半屏幕状态，点击上半屏幕可以快速返回全屏状态。
14.整机支持放大任意区域内容。
15.整机快捷菜单包含的小工具有：批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、日历、班级记忆。还具备答题、倒数日、节拍器等小工具。
16.书写擦除、多颜色更换、全局预览和漫游等白板软件功能，调用办公文档软件、网页浏览、对多媒体USB文件自动归类和分类查找的播放等。
17.整机具有系统还原功能。
▲18.独立扩声系统，可实现单独听功能，在关闭显示部分的待机情况下仍可将接入的多媒体信号混音后通过设备内置音箱播出实现扩声功能。（提供证明材料，包括但不限于检测报告、官网截图、产品彩页等）
	187

	2
	OPS电脑
	台
	1.系统参数：
内存：≥8GB
▲处理器： 主频：2.0GHz及以上（提供证明材料，包括但不限于检测报告、官网截图、产品彩页等）
网卡：10/100/1000M 自适应
SSD硬盘：≥256GB
2.接口参数：
网络接口：RJ45≥1
音频输入接口：Mic in≥1
音频输出接口：Line out≥1
存储控制接口：USB3.0 接口 ≥4; USB2.0 接口≥ x2；Type-C ≥ 1
视频输出接口：HDMI接口(out) ≥1, DP(out) 接口 ≥1
	187

	3
	教学一体机集控管理软件

	套
	1.管理平台可实现对教学信息化设备进行管理、远程控制，实现对设备的运行数据监测。
2.支持多终端登录平台操作，通过网页浏览器登录，支持客户端登录操作，提供多种登录方式：支持账号密码登录，支持微信扫码登录等方式。
3.集控管理平台支持以缩略图及列表两种形式供用户选择以实现实时监控设备状态，支持多台设备的缩略预览、多设备轮播查看，支持单页不少于30 台设备的缩略预览，支持一键刷新抓图。
4.支持查看所有设备状态，包括在/离线状态、屏幕锁定状态、当前设备正在使用的信号源等信息；
5.支持查看每台的设备的详细信息，包含设备所在位置，设备健康度，支持查看教学平板整机信息及内置电脑相关信息，整机信息包含：安卓版本、设备序列号、开机时长、设备温度、CPU使用率及温度、声音模式、显示模式、整机音量等信息；内置电脑信息包含： CPU使用率、内存使用率、硬盘大小及使用率、显卡信息、ip地址、音量等设备信息；
6.支持批量或逐个对选定的整机设备进行整体远程关机/重启、设置定时开关机任务，也支持单独对内置电脑进行远程开机/关机/重启操作
7.支持批量或逐个对选定的整机设备进行声音模式进行调整，声音模式包含标准、会议、教室、电影院模式，支持远程调整设备音量；
8.支持批量或逐个对选定的整机设备进行显示模式进行调整，显示模式包含标准、明亮、鲜艳、柔和等；
9.管理员可远程对大屏进行息屏/亮屏操作、屏幕触控锁定/解锁、切换信号源等操作。
10.平台需支持对多厂家的教学平板内置电脑设备进行集中管控，并提供对Windows设备的相关控制功能，包括：Windows设备关机/重启、文件下发、软件下发、信息发布、实时画面抓图、远程开启关闭冰点还原等；
11.支持远程通过自带网络相机设备的教学平板对课堂进行巡查督导，支持在同一界面展示该设备当前桌面抓图及网络相机实时画面流，实现巡课督导，支持在整机设备关机的状态下仍需支持摄像头画面巡课等；
12.支持远程对整机Android集控软件、内置电脑的Windows集控软件进行升级操作，支持服务端远程自动完成对集控软件进行升级；
13.信息发布：管理平台可远程对指定的教学楼场地的教育平板设备推送紧急通知；
14.支持在平台远程启用教学平板设备倒计时功能，并支持设定3个倒计日截止日期；
15.支持在移动设备上进行设备管控，支持查看设备统计、活跃设备数、在线设备数、异常设备数；
16.需支持学校与教育端级联授权，支持教育局端查看下属学校的教育平板设备及使用情况； 
17.支持通过管理平台对巡课的视频画面进行截图并自动调出添加备注功能；
18.需支持音视频直播功能。
	187

	4
	白板教学软件

	套
	（一） 备授课系统
1.教学软件为备授课一体客户端，同时支持备课模式和授课模式。
2.教学软件可支持教师自主注册账号，可使用账号密码登录或使用微信扫码绑定账号完成登录。
3.支持为教师提供不低于20GB云盘空间，教师容量达到使用上限时可支持免费扩展到200GB，云盘空间资源格式支持：ppt、word、excel、pdf。
4.支持对网盘音视频资源进行标记添加，支持自动截图关键帧，支持设置标记名称和备注。
5.具有校本拓展资源应用，支持用户自定义校内资源共享目录，支持自定义三级目录，支持通过权限控制设置全部教师用户和指定教师用户上传资源。
6.支持提供PPT 、WPS插件，同时支持原生 Office、WPS 环境下备课，教师可将课件内容一键上传更新至教师云空间，在授课时直接下载使用云端资源。
▲7.支持将板书一键分享至学生小程序，学生可在小程序上查看教师分享的板书资源；（提供证明材料，包括但不限于检测报告、官网截图、产品彩页等）
(二) 教学资源
1.支持提供按学段学科、教材版本、册别、章节提供优质课件资源，支持在线预览课件资源，支持将优质课件一键下载插入到PPT课件中，并进行修改；支持将资源下载到本地目录和一键将资源转存至个人网盘。
2.支持提供按学段学科、教材版本、册别、章节或学段学科、知识点提供优质试题资源，可将试题资源一键插入PPT课件中，支持在授课过程中将题干和答案解析进行分步展示，可支持放大、缩小试题内容。
3.提供仿真实验不少于100个，静态三维的实验器材介绍不少于100个，教学课件资源不少于100个，仿真实验资源需具备教学、练习、考试三种模式，实验需提供教学课程内容，显示关键操作步骤和引导，可根据用户实际操作显示正确或错误提示，支持实验过程中三维旋转切换视角，可快速恢复默认视图，支持锁定视图，实验过程中可在软件中填写实验数据用以完善实验报告。
4.支持中文转写，在白板上书写中文可自动转写成标准打印体，可更换字体颜色及放大缩小，支持调出汉字卡片内容，对汉字及词组进行拼音、笔顺、释义教学。
5.在授课端支持英文字母教学工具，可点击字母查看字母在四线三格中的标准写法，展示书写笔顺示意，可点击读音进行字母发音，支持以动画形式展现书写笔顺，对每个字母提供三个相关单词并对单词配以插画示意，支持点击单词进行点读发音。
▲6.提供手写函数识别功能，可手写函数实时识别函数转化为打印体，自动在坐标系中生成对应的函数图像，支持选择函数公式标记对对应的函数图像。（提供证明材料，包括但不限于检测报告、官网截图、产品彩页等）
▲7.提供小学数学教学场景常用的数学小棒和计数器功能，数学小棒可支持加减1捆、5捆、1根、5根小棒，显示小棒数量，可支持对一捆小棒进行拆分或对10根小棒进行捆绑，需显示对哪捆或哪些小棒展示收起，展开动效，支持随机添加小棒进行计数教学；支持计数器功能，可加杆或减杆，通过添加珠子数量进行不同位数的计数，显示计数数量，支持随机添加珠子进行计数；（提供证明材料，包括但不限于检测报告、官网截图、产品彩页等）
（三） 移动授课
1.支持移动客户端一键扫码连接大屏，实现移动授课功能；
2.移动端APP需支持账号密码登录、微信登录两种方式；
3.支持教师利用手机移动设备在教室任意位置对智能交互一体机上的 PPT 课件进行翻页控制；
4.支持通过微信拍照。使用微信扫码可拍照上传。支持现场拍照和从图库调取图片讲解；
▲5.支持微信拍摄视频或选择相册内视频上传至白板，支持在白板上对视频进行播放、放大缩小及拖动播放进度条。（提供证明材料，包括但不限于检测报告、官网截图、产品彩页等）
（四） 教学教研
1.支持发起在线听评课功能，支持在平台配置评课模板，评价模板支持添加评分项目，在评分项目下添加客观评分细则、主观评价，主观评价支持用户自定义选择是否必填以及是否支持插入图片，支持自定义调整评分项顺序。
2.支持提前创建听课评课活动，包含活动名称、学段学科、活动时间信息，在授课过程中，教师可登录账号打开活动二维码，支持听课教师扫码登录账号填写评价。
3.支持临时对班级学生进行自由分组，可添加和减少小组，并对任意小组进行加分和减分，可通过排行榜形式从高到低查看小组得分排行，可重新计分。
▲4.支持发起集体备课活动，包含填写活动名称、学段学科、教材章节、参与人员信息，参与人员名称支持模糊搜索，支持主备人上传教案、课件及附件形成评审初案，上传文件支持doc、docx、ppt、pptx、pdf、mp4、mov、mp3、wav格式。（提供证明材料，包括但不限于检测报告、官网截图、产品彩页等）
▲5.支持主备人、参与教师在线预览课件、教案及音视频资源，支持按照缩略图定位查看课件及教案，并对关键位置进行打点评价，打点跟随课件和教案翻页移动，音视频支持在时间轴上打点进行评价；支持主备人上传更新课件、教案及音视频资源。（提供证明材料，包括但不限于检测报告、官网截图、产品彩页等）
6.支持第三方网页资源导入，提供19个学科常用网站推荐，支持教师快捷进入常用教学网站，支持教师检索到的相关教学内容一键插入PPT，在授课过程中网页资源可直接播放使用，支持网页中音视频内容直接播放。支持教师自定义收藏网页，并支持对网页的名称进行编辑，可通过收藏网页栏点击跳转至相应网站。
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