采购需求
[bookmark: _GoBack]市政府办公区冷却塔拆除并更新，本次改造将原有单台设计冷却水量：800 m³/h，单台功率22KW,总冷却水量：4000 m³/h，5台老旧大流量冷却塔拆除，在原址区域新装单台功率22KW,单台设计冷却水量：667m³/h，6单台低流量、高效低噪音型冷却塔，并对相关配套系统进行升级。
