采购需求
本次拟采购设备融合了单频激光干涉测距（IFM）、光电瞄准跟踪、精密伺服控制等多项尖端技术。不仅可进行静态3D坐标测量，更能实现动态运动轨迹和姿态的精确捕捉。在机床精度检测领域，特别是对于五轴机床、大型龙门机床、车铣复合中心等高端装备，可以实时记录靶球在机床整个工作空间内的任意轨迹和位置,可以一次性评估机床三维空间内的定位精度、几何误差（如直线度、垂直度、角度误差）以及多轴联动误差。

