采购需求
	序号
	参数性质
	技术参数与性能指标

	1
	
	项目内容：
(1)完成采购人所选定应急避难场所“四个一”机制建设咨询服务，应包含以下内容：
①避难场所覆盖区域人数及疏散路线统计规划；
②避难场所应急管理队伍信息统计；
③避难场所物资调查统计；
④完善避难场所应急疏散安置预案。
(2)完成采购人所选定《应急避难场所的功能区标识标牌规划方案》，应包含以下内容：
①编写工作计划；
②对选定的应急避难场所进行调研；
③其中避难场所应按照《应急避难场所通用技术要求》（GB/T 35624-2025）和《应急避难场所标志》（GB/T 44014-2024）要求划分功能区并制作和安装相应的标志标识；
④避难场所功能标识标牌布局说明；
⑤形成功能区标识标牌规划方案。
(3)标志标识图样制作及安装要求如下：
	新城区应急避难场所建设补助项目

	序号
	名称
	材质
	牌子数量
	牌子尺寸（高*宽）
	立柱数量
	立柱规格

	1. 
	避难场所外主标志
	铝
	8
	120cm*90cm
	4
	铝，直径125mm 高3m

	
	
	
	5
	120cm*90cm
	5
	铝，直径125mm 高3m

	
	
	
	4
	120cm*90cm
	0
	/

	2. 
	避难场所出入口标志
	铝
	18
	25cm*50cm
	0
	/

	3. 
	避难场所内指向标志
	铝
	50
	15cm*60cm
	5
	铝，直径125mm 高3m

	
	
	
	112
	
	8
	

	4. 
	避难场所功能布局图
	铝
	9
	90cm*120cm
	18
	铝，直径100mm 高1.5m

	5. 
	应急集散区
	铝
	5
	25cm*50cm
	0
	/

	
	
	
	1
	15cm*30cm
	0
	/

	
	
	
	4
	35cm*70cm
	4
	铝，直径100mm 高2m

	6. 
	指挥管理区
	铝
	5
	25cm*50cm
	0
	/

	
	
	
	1
	15cm*30cm
	0
	/

	
	
	
	1
	35cm*70cm
	1
	铝，直径100mm 高2m

	7. 
	医疗救治区
	铝
	5
	25cm*50cm
	0
	/

	
	
	
	1
	15cm*30cm
	0
	/

	
	
	
	4
	35cm*70cm
	4
	铝，直径100mm 高2m

	8. 
	物资储备区
	铝
	5
	25cm*50cm
	0
	/

	
	
	
	1
	15cm*30cm
	0
	/

	
	
	
	4
	35cm*70cm
	4
	铝，直径100mm 高2m

	9. 
	清洁盥洗区
	铝
	5
	25cm*50cm
	0
	/

	
	
	
	1
	15cm*30cm
	0
	/

	
	
	
	2
	35cm*70cm
	2
	铝，直径100mm 高2m

	10. 
	垃圾储运区
	铝
	5
	25cm*50cm
	0
	/

	
	
	
	1
	15cm*30cm
	0
	/

	
	
	
	2
	35cm*70cm
	2
	铝，直径100mm 高2m

	11. 
	应急停车区
	铝
	5
	25cm*50cm
	0
	/

	
	
	
	1
	15cm*30cm
	0
	/

	
	
	
	2
	35cm*70cm
	2
	铝，直径100mm 高2m

	12. 
	应急宿住区
	铝
	5
	25cm*50cm
	0
	/

	
	
	
	1
	15cm*30cm
	0
	/

	
	
	
	2
	35cm*70cm
	2
	铝，直径100mm 高2m

	13. 
	防疫隔离区
	铝
	5
	25cm*50cm
	0
	/

	
	
	
	1
	15cm*30cm
	0
	/

	
	
	
	2
	35cm*70cm
	2
	铝，直径100mm 高2m

	14. 
	餐饮服务区
	铝
	5
	25cm*50cm
	0
	/

	
	
	
	1
	15cm*30cm
	0
	/

	
	
	
	4
	35cm*70cm
	4
	铝，直径100mm 高2m

	15. 
	文体活动区
	铝
	2
	35cm*70cm
	2
	铝，直径100mm 高2m

	16. 
	临时教学区
	铝
	2
	35cm*70cm
	2
	铝，直径100mm 高2m

	17. 
	公共服务区
	铝
	4
	35cm*70cm
	4
	铝，直径100mm 高2m

	18. 
	直升机起降区
	铝
	1
	35cm*70cm
	1
	铝，直径100mm 高2m

	19. 
	应急供电
	铝
	5
	25cm*50cm
	0
	/

	
	
	
	1
	15cm*30cm
	0
	/

	
	
	
	4
	35cm*70cm
	0
	/

	20. 
	应急供水
	铝
	5
	25cm*50cm
	0
	/

	
	
	
	1
	15cm*30cm
	0
	/

	
	
	
	4
	35cm*70cm
	0
	/

	21. 
	应急消防
	铝
	5
	25cm*50cm
	0
	/

	
	
	
	1
	15cm*30cm
	0
	/

	
	
	
	4
	35cm*70cm
	0
	/

	22. 
	应急通风
	铝
	5
	25cm*50cm
	0
	/

	
	
	
	1
	15cm*30cm
	0
	/

	
	
	
	4
	35cm*70cm
	0
	/

	23. 
	应急供暖
	铝
	5
	25cm*50cm
	0
	/

	
	
	
	1
	15cm*30cm
	0
	/

	
	
	
	4
	35cm*70cm
	0
	/

	24. 
	应急通道
	铝
	5
	25cm*50cm
	0
	/

	
	
	
	1
	15cm*30cm
	0
	/

	
	
	
	4
	35cm*70cm
	0
	/

	25. 
	抢修抢建
	铝
	5
	25cm*50cm
	0
	/

	
	
	
	1
	15cm*30cm
	0
	/

	
	
	
	4
	35cm*70cm
	0
	/

	26. 
	应急排污
	铝
	5
	25cm*50cm
	0
	/

	
	
	
	1
	15cm*30cm
	0
	/

	
	
	
	4
	35cm*70cm
	0
	/

	27. 
	安全保卫
	铝
	5
	25cm*50cm
	0
	/

	
	
	
	1
	15cm*30cm
	0
	/

	
	
	
	4
	35cm*70cm
	0
	/
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