	原招标文件参数
	更正后参数

	五分类血球仪

	10.检测速度：静脉全血CBC+DIFF≥110个样本/小时、CBC+DIFF+CRP≥100个样本/小时、 CBC+DIFF+CRP+SAA≥60个样本/小时。
	10.检测速度：静脉全血CBC+DIFF≥100个样本/小时、CBC+DIFF+CRP≥100个样本/小时、CBC+DIFF+CRP+SAA≥50个样本/小时。

	15.具备红细胞冷凝集解聚功能。
	15.具备红细胞冷凝集提示功能。

	模块化生化免疫分析系统

	2.4样本位：≥500；
	删除

	▲2.5急诊位：600个样本位可以任意切换急诊设置；样本台另配有专用急诊位≥20个；
生化样本盘146个/模块可任意切换急诊设置，急诊专用轨道。
	▲2.4样本位≥400
[bookmark: _GoBack]急诊位 ≥10个

	3.1最小样本量
最小样本量：≤5μL
	3.1最小样本量：≤10μL

	3.3检测项目：甲功、性激素、肿瘤标志物、异常凝血酶原、乙肝核心抗体IGN等
	3.3检测项目：甲功、性激素、肿瘤标志物、传染病等

	4.8试剂量 10μL–270μL
	4.8试剂量：≤10μ L

	4.12反应位 ≥430个
	4.12反应位≥415个

	4.14反应时间 10分钟、23分钟
	4.14反应时间：0-23分钟

	▲4.18最小反应体积 ≤70μL
	▲4.18最小反应体积：≤80μL



