[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc35393809][bookmark: _Toc28359022]关于陕西省西安市消防救援支队烟火训练特性设施项目的成交结果公告
一、项目编号：XCZX2026-0083
核准编号：ZCSP-西安市-2026-03000
二、项目名称：陕西省西安市消防救援支队烟火训练特性设施项目
三、成交信息
服务商名称：泰州市安迅消防科技有限公司
服务商地址：江苏省泰州市医药高新技术产业开发区野徐镇姜高大道605号厂房6#厂房一楼
成交金额：600000.00元
联系人：刘文
联系电话：18121708855
4、 主要标的信息
	货物类

	详见附件一


[bookmark: 评标委员会名单]五、评审专家名单：王麒、贾小刚、张亚静。
六、公告期限：自本公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜
1、本项目为非专门面向中小企业采购项目，成交供应商为小型企业，在评审过程中享受了价格折扣，详见附件二。
2、本项目为既有本国产品又有非本国产品参与竞争的采购项目，成交供应商在评审过程中享受了价格折扣，详见附件三。
3、本项目采用综合评分法，现依据市财函【2024】817号文件规定，成交服务商评审总得分为96.33分，评审价格为432000.00元。
4、请成交服务商于本项目公告期届满之日起，在西安市公共资源交易中心网站——企业端下载该项目电子版成交通知书，同时须前往西安市公共资源交易中心五楼提交纸质响应文件一正两副，内容与电子响应文件完全一致。
八、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名   称：西安市消防救援支队
地   址：西安市雁塔区科技七路10号
联系方式：15991764537
2.项目联系人
名   称：西安市市级单位政府采购中心
地　 址：西安市未央区凤城九路139号市级机关凤城九路办公区2号楼
项目联系人：朱老师
电　 话：029-61329279


西安市市级单位政府采购中心
2026年9月3日













附件一
[bookmark: _Toc8930][bookmark: _Toc10735]分项报价表
采购包［    包1   ］
	一
	产品购置费

	序号
	标的名称
（产品名称）
	品牌
	型号
	规格
	制造商
	数量
	单价
	总价

	1
	单开防盗门
	安迅
	定制
	钢制甲级防盗门，宽1100mm、高2000mm
	泰州市安迅消防科技有限公司
	16
	1000
	16000

	2
	卷帘门
	安迅
	定制
	定制卷帘门，钢制，高2400mm*长2600mm
	泰州市安迅消防科技有限公司
	1
	2250
	2250

	3
	平移卷帘门
	安迅
	定制
	特殊定制卷帘门，钢制，高2400mm*长2600mm
	泰州市安迅消防科技有限公司
	1
	3250
	3250

	4
	红砖
	安迅
	定制
	240mm×115mm×53mm实心砖
	泰州市安迅消防科技有限公司
	6000
	3
	18000

	5
	沙子
	安迅
	定制
	建筑用粗砂
	泰州市安迅消防科技有限公司
	50
	280
	14000

	6
	水泥
	安迅
	定制
	标号C30，50KG/袋
	泰州市安迅消防科技有限公司
	60
	15
	900

	7
	白石灰
	安迅
	定制
	/
	泰州市安迅消防科技有限公司
	20
	25
	500

	8
	钢筋网片
	安迅
	定制
	长2000mm*宽1000mm*厚0.6mm，HRB400级钢筋网片，双向间距150mm×150mm
	泰州市安迅消防科技有限公司
	15
	600
	9000

	9
	铁链
	安迅
	定制
	Q235低碳钢镀锌铁链，长10米16mm粗
	泰州市安迅消防科技有限公司
	55
	520
	28600

	10
	硅酸铝纤维毯
	安迅
	定制
	耐1260°高温，隔热防火，厚度50mm，密度128kg/m³
	泰州市安迅消防科技有限公司
	55
	400
	22000

	
11
	海运集装箱(核心产品）
	安迅
	定制
	40GP标准海运集装箱，尺寸长12000mm*宽2400mm*高2600mm，全箱钢制，耐腐蚀耐高温防水，用于改装烟火柜
	泰州市安迅消防科技有限公司
	
8
	26500
	212000

	12
	镀锌角铁
	安迅
	定制
	尺寸L40，钢制角铁，外热镀锌，抗腐蚀，用于搭建烟火柜内障碍，外挂楼梯制作等
	泰州市安迅消防科技有限公司
	55
	60
	3300

	13
	镀锌角铁
	安迅
	定制
	尺寸L50，钢制角铁，外热镀锌，抗腐蚀，用于搭建烟火柜内障碍，外挂楼梯制作等
	泰州市安迅消防科技有限公司
	55
	90
	4950

	14
	镀锌方管
	安迅
	定制
	长100mm*宽40mm*厚2mm，钢制方管，外热镀锌，抗腐蚀，用于集装箱改造，设置障碍，外挂楼梯制作等
	泰州市安迅消防科技有限公司
	85
	90
	7650

	
15
	镀锌方管
	安迅
	定制
	宽80mm*宽40mm*厚2mm，钢制方管，外热镀锌，抗腐蚀，用于集装箱改造，设置障碍，外挂楼梯制作等
	泰州市安迅消防科技有限公司
	85
	70
	5950

	
16
	镀锌方管
	安迅
	定制
	宽50mm*宽40mm*厚2mm，钢制方管，外热镀锌，抗腐蚀，用于集装箱改造，设置障碍，外挂楼梯制作等
	泰州市安迅消防科技有限公司
	
65
	50
	3250

	17
	镀锌方管
	安迅
	定制
	宽40mm*宽40mm*厚2mm，外热镀锌，钢制方管，抗腐蚀，用于集装箱改造，设置障碍，外挂楼梯制作等
	泰州市安迅消防科技有限公司
	65
	40
	2600

	18
	镀锌方管
	安迅
	定制
	宽20mm*宽20mm*厚2mm，外热镀锌，钢制方管，抗腐蚀，用于集装箱改造，设置障碍，外挂楼梯制作等
	泰州市安迅消防科技有限公司
	65
	40
	2600

	19
	镀锌槽钢
	安迅
	定制
	U型钢，尺寸宽100mm*宽50mm，材质Q235B,全钢热镀锌，抗腐蚀抗锈
	泰州市安迅消防科技有限公司
	40
	215
	8600

	20
	H型钢
	安迅
	定制
	尺寸宽300mm*宽300mm，钢制型钢，抗腐蚀抗锈，用于1-2层支撑
	泰州市安迅消防科技有限公司
	14
	600
	8400

	21
	钢板
	安迅
	定制
	尺寸长1200mm*宽2400mm，厚度3mm，材质Q235B，耐高温，耐腐蚀
	泰州市安迅消防科技有限公司
	49
	1000
	49000

	22
	救援吊洞
	安迅
	定制
	长1200mm*长2000mm
	泰州市安迅消防科技有限公司
	1
	3000
	3000

	23
	防雷接地
	安迅
	定制
	箱内制作防雷接地
	泰州市安迅消防科技有限公司
	3
	4200
	12600

	24
	吊装费
	安迅
	定制
	场地吊装
	泰州市安迅消防科技有限公司
	4
	30000
	120000

	25
	喷漆
	安迅
	定制
	全箱喷涂红蓝漆
	泰州市安迅消防科技有限公司
	8
	5200
	41600

	二
	其他费用

	序号
	费用名称
	费用描述
	数量
	单价
	总价

	1
	/
	/
	/
	/
	/

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	合计:
	600000
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