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采   购   人：安康市恒口示范区（试验区）社会事务管理局 
招标代理机构：瑞恒项目管理有限公司  
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第一部分　竞争性谈判公告
	项目概况
恒口示范区第二敬老院厨房设施设备采购项目(二次)(二次)采购项目的潜在供应商应在陕西省安康市汉滨区水景湾15幢1单元门面房获取采购文件，并于2026年08月07日09时00分（北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况
项目编号：RHAKCG-20260727.1B1.1B1
项目名称：恒口示范区第二敬老院厨房设施设备采购项目(二次)(二次)
采购方式：竞争性谈判
预算金额：240,000.00元
采购需求：
合同包1(恒口示范区第二敬老院厨房设施设备采购项目(二次)):
合同包预算金额：240,000.00元
合同包最高限价：240,000.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	1-1
	其他厨卫用具
	恒口示范区第二敬老院厨房设施设备采购项目(二次)
	1(批)
	详见采购文件
	240,000.00


本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：合同签订后30日内。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
合同包1(恒口示范区第二敬老院厨房设施设备采购项目(二次))落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
专门面向中小企业采购。
3.本项目的特定资格要求：
合同包1(恒口示范区第二敬老院厨房设施设备采购项目(二次))特定资格要求如下:
（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明；（2）法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加磋商只须提供法定代表人身份证）；（3）供应商应具备良好的商业信誉，提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（4）工业产品厂家须具备《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》目录产品生产资质，直接接触食品的材料和相关产品须满足《食品安全法》相关法律法规，所售货物须具有相关产品合格证明，产品质量须符合现行国家及行业相关标准；（5）财务状况报告：提供2025年的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；（6）税收缴纳证明：提供2026年1月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；（7）社会保障资金缴纳证明：提供2026年1月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；（8）本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》。供应商为监狱企业的视同小型和微型企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商为残疾人福利性单位的视同小型和微型企业，须提供《残疾人福利性单位声明函》。（9）本项目不接受联合体投标；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加该项目的政府采购活动。
三、获取采购文件
时间：2026年08月04日至2026年08月06日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午14:00:00至18:00:00（北京时间）
途径：陕西省安康市汉滨区水景湾15幢1单元门面房
方式：现场获取
售价：0元
四、响应文件提交
截止时间：2026年08月07日 09时00分00秒（北京时间）
地点：瑞恒项目管理有限公司二楼会议室
五、开启
时间：2026年08月07日 09时00分00秒（北京时间）
地点：瑞恒项目管理有限公司二楼会议室
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
（1）财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知-财库〔2020〕46号；（2）关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知-财库〔2022〕19号；（3）财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知-财库〔2014〕68号；（4）财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知-财库〔2017〕141号；（5）关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知-财库〔2019〕9号；（6）财政部生态 环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知-财库〔2019〕18号；（7）财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知-财库〔2019〕19号；（8）财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知-财库〔2021〕19 号；（9）财政部、农业农村部、国家乡村振兴局、中华全国供销合作总社关于印发《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》的通知-财库〔2021〕20号；（10）陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知-陕财办采函〔2022〕10 号；（11）陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知-陕财办采〔2021〕29号；（12）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》-陕财办采〔2018〕23号；（13）陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知-陕财办采〔2020〕15号；（14）陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知-陕财办采〔2023〕5号；（15）《财政部 工业和信息化部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30 号）；（16）《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕 2号）；（17）如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。
注：供应商携带单位介绍信及本人身份证复印件在代理机构处登记备案获取竞争性谈判文件，本项目采购公告在陕西省政府采购网（网址：http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）发布。请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：安康市恒口示范区社会事务管理局
地址：安康市恒口示范区创业大厦
联系方式：18791551114
2.采购代理机构信息
名称：瑞恒项目管理有限公司
地址：陕西省安康市汉滨区水景湾15幢1单元门面房
联系方式：0915-3230990
3.项目联系方式
项目联系人：刘菲
电话：0915-3230990
瑞恒项目管理有限公司
2026年08月03日
第二部分  谈判须知
一、总则 
本次采购依据《中华人民共和国政府采购法》、《财政部令第18号》、《中华人民共和国招标投标法》、《财政部令第74号》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、及省市现行有关法律法规执行。
1.名词解释
1.1采  购 单 位：安康市恒口示范区（试验区）社会事务管理局 
1.2监  督 机 构：安康市恒口示范区（试验区）财政局
1.3招标代理机构：瑞恒项目管理有限公司
1.4标        书：谈判文件与谈判响应文件的统称
1.5供   应   商：参加本次招标活动的的制造商或代理商
2．投标人资格要求
依照《中华人民共和国公司法》注册、具有法人资格、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求具备的条件、并具备国家规定的相关该行业必备资质，有能力提供本次货物与服务的供应商。资质要求如下：

具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明；（2）法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加磋商只须提供法定代表人身份证）；（3）供应商应具备良好的商业信誉，提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（4）工业产品厂家须具备《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》目录产品生产资质，直接接触食品的材料和相关产品须满足《食品安全法》相关法律法规，所售货物须具有相关产品合格证明，产品质量须符合现行国家及行业相关标准；（5）财务状况报告：提供2025年的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；（6）税收缴纳证明：提供2026年1月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；（7）社会保障资金缴纳证明：提供2026年1月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；（8）本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》。供应商为监狱企业的视同小型和微型企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商为残疾人福利性单位的视同小型和微型企业，须提供《残疾人福利性单位声明函》。（9）本项目不接受联合体投标；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加该项目的政府采购活动。

以上内容资质均为必备资质，各供应商应按要求提供复印件加盖供应商红色公章，附在每份谈判响应文件中。不符合谈判文件资质要求的，其谈判响应文件被视为无效标书，取消投标资格。
二、谈判文件
1．谈判文件包括目录中所列的五部分，供应商应仔细阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在谈判响应文件中对谈判文件的各方面都作出实质性的响应，按照谈判文件的要求提交全部资料。
2．谈判文件的澄清：任何要求对竞争性谈判文件进行澄清的投标人，均应在谈判响应文件递交截止期3日前按竞争性谈判文件中的通讯地址以书面形式通知采购人，谈判组织机构对谈判响应文件递交截止前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，同时以书面形式寄送给有关购买文件的投标人。投标人在收到通知后立即以电子邮件或其他书面形式予以确认。对文件中有关表述不准确或难以理解或有疑义的内容，各投标人应及时与有关部门人员联系，否则，因此所带来的一切不利后果由各投标人自负。投标人未在规定的时间内要求对谈判文件澄清和提出疑问的，将视其为无异议。
3．谈判文件的修改：
3.1 在谈判响应文件递交截止前的任何时候，无论出于何种原因，谈判组织机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时，对竞争性谈判文件进行修改。
3.2 竞争性谈判文件的修改以书面形式通知所有投标人，并作为竞争性谈判文件的补充，与其具有同等法律效力。
3.3 为使投标人编写谈判响应文件时，有充分时间对竞争性谈判文件的修改内容进行研究，谈判组织机构可以酌情延长谈判响应文件递交截止日期。
4．投标人必须从谈判组织机构购买文件，投标人自行转让或复制谈判文件视为无效。文件一经售出，一律不退，仅作为本次竞争性谈判使用。未从采购代理机构购买谈判文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加谈判。
5．本文件的解释权归采购人及采购代理机构。
三、谈判要求
1．投标人应认真阅读谈判文件的所有内容，严格按照谈判文件的要求编制和提供谈判响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使谈判响应文件对谈判文件作出实质性响应。如果投标人在谈判响应文件中没有按照谈判文件要求提交全部资料或者谈判响应文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应，其谈判将被拒绝。
2．谈判费用：供应商应承担所有准备和参加谈判有关的全部费用。
3．谈判响应文件的编制：
谈判响应文件必须根据谈判组织单位发售的谈判响应文件格式编写，对谈判文件做出实质性响应。具体内容包括：
（1）按照要求填写的谈判函格式。
（2）谈判报价表。
（3）供应商按要求提供的资格证明文件，证明参加谈判的供应商是合格的，成交后有能力履行合同，且质量有保证等。
（4）按要求提供的其它证明文件，证明供应商质量管理体系健全，售后服务有保障，且响应谈判文件的要求。
4．谈判报价：
（1）各供应商应在谈判响应文件中的第一次谈判报价表上，标明谈判报价、工期等项，有选择的报价谈判组织单位不予接受。
（2）投标报价为供应商完成招标项目内容的全部合理费用。
（3）凡因供应商对谈判文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由各供应商自负。
（4）报价货币：人民币。单位：万元（精确到小数点后两位）或元。
（5）本项目最高限价为：贰拾肆万元整（￥240000.00元），投标报价大于或等于本采购预算则按无效投标处理。
5．踏勘现场

5.1 由投标人自行现场踏勘，投标人将需澄清的问题以书面形式提交，招标代理机构、招标人对投标人提出的问题或现场踏勘的问题进行答复，形成答疑纪要发送投标人。投标人承担踏勘现场所发生的所有费用。

5.2 招标人和招标代理机构向投标人提供的有关现场的数据和资料，是现有的能被投标人利用的资料，招标人和招标代理机构对投标人做出的任何推论、理解和结论均不承担责任。

5.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

6．谈判保证金：不设置保证金。
7．谈判响应文件有效期为自谈判之日起九十个日历日，成交供应商的谈判响应文件有效期延长至合同执行完毕。

四、谈判响应文件的式样和签署
1．供应商应参照谈判文件给定的样式，准备谈判响应文件正本一份、副本一份。谈判响应文件正副本单独采用胶封，装订成册，装订应牢固、不易拆散、夹页、换页，不得采用活页装订。正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”或“副本”字样，若正本和副本不符，以正本为准。
2．报价文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，需编制目录和连续页码，目录页码所对应的内容必须与文件内容一致，在每一页的正下方清楚标明共几页、第几页等字样，页脚处不得出现除投标人以外的任何第三方名称。
3．报价文件必须加盖单位公章，由供应商法定代表人或经正式授权有约束力的供应商代表签字。
4．报价文件除各供应商对错处做必要修改外，不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人和其授权人代表签字和盖章。
5．响应文件不符合上述要求的，均作不合格处理。
五、谈判响应文件的递交
1．供应商应将谈判响应文件的正本和所有副本按以下要求进行密封和标记：

1.1正副本分开封装，并清楚表明正副本字样；

 1.2响应文件正副本的外包装接缝处分别加封条密封，在封线处必须加盖公章、法定代表人章。
1.3标明文件编号、项目名称，供应商全称（公章）等内容；

1.4标明“递交至瑞恒项目管理有限公司二楼会议室” 和“在2026年7月31日10:00时之前不得启封”的字样；

1.5如果谈判响应文件未按要求密封和加写标记，造成谈判响应文件过早启封或价格泄露等情况，招标代理机构概不负责。

1.6投标人需按上述要求递交响应文件，投标人相互查验密封文件时，如不符合上述要求，均作不合格处理。

2．谈判组织机构收到谈判响应文件的时间不得迟于竞争性谈判文件规定的截止时间。在谈判响应文件递交截止期后，供应商递交的任何谈判响应文件谈判组织机构拒绝接收。
3．在谈判响应文件递交截止期前，经谈判组织机构同意后，供应商方可修改或撤回已送达的谈判响应文件。修改或撤回的内容应按竞争性谈判文件的规定编制、密封、标记和发送。并在内层封套上加注“修改”或“撤回”字样。
4．谈判响应文件递交截止期后，供应商不得对其谈判响应文件做任何修改。
5．在谈判响应文件递交截止期后到竞争性谈判文件规定的谈判响应文件有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其谈判,否则，谈判保证金将不予退还，同时还按有关规定处罚。
六、谈判小组组成及职责
1．谈判小组组成：在谈判开始前，组建谈判小组，谈判小组由采购人代表及有关专家组成，评审专家从政府采购专家库中随机抽取产生。
2．谈判小组职责
2.1 确认竞争性谈判文件。
2.2 确定符合资质条件的供应商参加谈判。
2.3 审查供应商的响应文件并做出评价。
2.4 要求供应商解释或者澄清其响应文件。
2.5 编写评审报告。
2.6 告知采购人或采购代理机构在评审过程中发现供应商违法违规行为。
3．确认谈判文件：谈判小组对谈判文件进行审阅，无异议进行签字确认；有异议进行修改，修改后经采购人确认后，谈判小组确认，以文字形式通知供应商。
七、评审程序
谈判的全过程分为资质审查、第一次谈判报价、谈判过程、谈判承诺、第二次报价、最终评审六个阶段。第一次报价与最终报价均采取集中报价形式，按相关文件规定，不得公开供应商的报价。通过资质审查合格的各谈判单位，只有在谈判响应文件及谈判承诺符合谈判文件要求和满足技术、商务需要的才有最终报价和评审的机会。谈判小组按其最终承诺和报价内容，推荐成交候选单位排序。

1．谈判会议及第一次报价

1.1 在竞争性谈判文件规定的时间和地点，由采购代理机构组织谈判工作，供应商须委派代表参加，签名报到以证明其出席。谈判整个过程接受监督机构的监督和管理。

1.2 竞谈第一次报价前，由供应商或其推荐的代表与采购监督人共同检查响应文件的密封情况，经检查无误后，签字确认。

1.3 采购代理机构工作人员按照顺序开启各供应商第一次投标报价，无异议后，由供应商法定代表人（或授权代表人）和监督人签字确认第一次投标报价表。

1.4 谈判过程由采购代理机构指定专人记录。

2．谈判响应文件有效性审查：谈判小组对供应商响应文件进行有效性审查，出现下列情况之一者不得进入谈判程序。
2.1 谈判响应文件没有按谈判文件要求提交必备资质或资质的合法性或有效性不符合规定；
2.2 竞争性谈判文件要求提交原件时未按要求提交原件的；
2.3 谈判响应文件没有盖供应商单位公章的；
2.4 谈判响应文件没有法定代表人或其授权代表签字的；
2.5 无谈判有效期或有效期达不到谈判文件的要求的；
2.6 供应商出现多份报价，出现选择性报价的；
2.7 提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答的。
3．谈判：谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给所有参加谈判供应商平等的谈判机会。
3.1谈判小组在谈判过程中，发现投标文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：
   （1）开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；
   （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
   （3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
   （4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
   （5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
   （6）文字与图表不一致的，以文字为准；
   （7）正本与副本不一致的，以正本为准；
3.2谈判小组以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、或者明显文字和计算错误的内容做出必要的澄清、说明或更正。
3.3 供应商澄清、说明或者更正应当由法定代表人或者授权代表签字或者加盖公章。澄清、说明或者更正不得超出响应范围，或者改变响应文件的实质性内容。
3.4 谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，并成为谈判文件的有效组成部分。
3.5 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。
4．最终报价
4.1 通过资质审查合格的供应商，在谈判响应文件都符合谈判文件的要求进入最终报价。谈判小组要求供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，且由法定代表人或者授权人签字或者盖章。
4.2最终报价后，由谈判小组进行最终评审，进入最终评审的有效响应供应商不少于3家。
4.3 供应商最低报价出现相同时，相同的供应商再报一次价格，得出最低报价。
4.4 依据相关文件（陕财办采资{2016}53号令）规定，第一次报价与最终报价均不予公布。

4.5相同品牌产品

单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后价格最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照前款规定处理。

4.5异常低价审查

	序号
	评审点要求概况
	异常低价的情形

	1
	异常低价审查
	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。
（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。
（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。


评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
八、本项目落实政府采购政策

1、落实促进支持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展、脱贫攻坚工作的政策(如为专门面向中小企业的采购项目（或采购包），不执行1.1、1.2、1.3条款。)

1.1 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《办法》规定的中小企业扶持政策:

(一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据《办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。供应商提供的《中小企业声明函》原件必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，小微企业报价给予6%(工程项目为3%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%(工程项目为1%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

1.2 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

1.3 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额。

2、落实优先采购节能、环保产品的政策

2.1 根据《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）规定“政府采购属于节能产品品目清单的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能品目清单的节能产品。”

2.2 根据《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品”。

2.3 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，“使用财政性资金进行政府采购活动时，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购，以促进节约能源，保护环境，降低政府机构能源费用开支。”

2.4 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

所有投标产品进入 “节能产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。

所有投标产品进入“环境标志产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

3、政府采购信用融资政策

政府采购信用融资是指银行业金融机构以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保或其他任何形式的担保条件。

依据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号），有融资需求的供应商可根据自身情况，在“陕西政府采购信用融资平台（含各市分平台）”查询并办理相关业务。
九、成交原则
1．质量和服务响应评审：依据谈判文件的要求，对各供应商的响应文件的响应程度审查。谈判响应文件出现下列情况视为非实质性的响应，不进入最后推荐排序。
1.1 最终谈判报价超出采购预算的。
1.2 供应商在质量标准、售后服务等条件不响应谈判文件。
1.3 供应商所提交的货物数量和内容与竞争性谈判文件要求不符的。
1.4供应商所提交的产品技术参数及商务要求、性能指标不能满足要求，出现负偏差。
2.谈判小组经质量和服务响应评审后，从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。
十、确定成交单位
1．采购代理机构应在评审结束后两个工作日内，将评审结果的函送采购人确定成交单位。
2．采购人在收到评审结果的函后五个工作日内，从评审结果的函提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，并函告采购代理机构。
3．采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审结果的函提出的最后报价，最低的供应商为成交供应商。
4．采购代理机构在接到采购人的“成交复函”确认文件后两个工作日，在财政部门指定的媒体上公告成交结果，向成交供应商发出“成交通知书”。

5．采购代理机构将评审过程及成交供应商情况书面报监督机构备案。
十一、关于投标人非实质性响应滞后发现的处理规则
无论基于何种原因，各项本应做拒绝投标处理的情形，即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购代理机构（或采购人）均有权决定取消该投标人的此前评议结果，或决定对该投标予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。
十二、合同
采购人在自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性谈判文件和成交供应商响应文件的约定，采购人与成交供应商洽谈合同条款，并签订合同。竞争性谈判文件及成交供应商的响应文件均作为合同的组成部分。
十三、成交服务费
成交服务费依据《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》发改价格[2011]534号文，以中标价为基数，计算收取代理服务费，由成交供应商支付。
十四、保密
投标人自领取谈判文件之日起，需接受以下条件并做出承诺：
1．谈判文件仅可用于本项目招标过程，招标过程结束后，相关所有资料均不能以任何形式进行传播和使用。
2．除非经招标人的书面同意，否则任何时候均不得向任何第三方透露从本次谈判获得的信息。
3．投标人应确保其雇员遵守同样的保密义务。
4．如投标人因故意、过失或任何其它原因导致任何保密信息泄露、公开或为第三方知晓，由此造成的各项损失均由投标人承担全部责任。
十五、其它
1．在谈判响应文件递交截止时间，递交的有效谈判响应文件不足三家时，经请示监督机构同意后，继续谈判或采用其他方式进行采购。
2．特殊情况处理：当全部报价均超出财政预算限额或均低于公认的制作成本时，谈判小组有权决定是否进行第三次报价或本次竞争性谈判失败。若第三次报价仍超预算，采购人又无力追加，谈判小组可宣布本次竞争性谈判失败。
3．谈判开始到成交单位确定前，谈判小组、采购单位及有关人员要严格遵循保密原则，任何一方不得向与评审无关的单位和人员透露与谈判有关的其它供应商的技术资料、价格及其它信息。否则，按政府采购有关处罚条款进行相应的处罚。
第三部分  技术参数及商务要求
	序号
	设备名称
	规格（未标注单位的默认为mm）
	数量
	单位
	技术参数（所有产品材质可优于采购要求，不可低于）

	粗加工区

	1
	单星盆台
	1000*700*800/150（±2%）
	3
	台
	S20100不锈钢#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度≥ 1.2mm
支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚

	2
	立式刀具消毒柜
	1200*600*1950（±2%）
	1
	台
	1.可容纳：厚度≤10cm砧板9块，刀具27把，毛巾若干                  

2.毛巾柜采用紫外线+臭氧双重消毒，红外线烘干      

3.刀具和砧板采用紫外线+臭氧消毒，带循环风。         

4.刀具柜带安全锁，刀具把手也可充分消毒
容积:≥800L 功率≥750W

	3
	方脚四层平板货架
	1200*500*1550（±2%）
	2
	台
	S20100不锈钢#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 ≥1.2mm
立柱1.0mm≥钢板定制

	4
	双层工作台
	1800*800*800（±2%）
	1
	台
	S20100不锈钢#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度≥1.2mm                           
支撑管采用40不锈钢管配可活动脚

	5
	土豆脱皮机
	480*500*900（±2%）
	1
	台
	产品采用S20100不锈钢坚固抗压不长锈经久耐用。不锈钢内胆高密度喷砂内胆，防水开关设计使用操作更方便。高转速强劲动力节能省电。

功率≥750W

	6
	切菜机
	1160*530*1300（±2%）
	1
	台
	产能：≥1000kg/h 
适合各种软硬的根茎叶类蔬菜和海带的加工。 
可切制成片、块、丝、丁、菱形、曲线型等多种花样。

功率≥1.5kW

	7
	洗地龙头
	≥15m
	1
	台
	钢板厚度5mm,黑色液压管，进水主体材质黄铜或S30408不锈钢，长度≥15m，活动快速接头，配置一把水枪

	8
	绞肉切肉机
	370*430*660（±2%）
	2
	台
	机身以及与肉类接触部件均为S20100不锈钢，输送带及压菜带为无毒橡塑材料，可切片、切丝、绞馅，生产能力：切肉片≥400Kg/h,切肉丝≥200Kg/h,绞肉≥100Kg/h。防水等级不低于IPX1。功率≥750W

	更衣室

	1
	六门更衣柜
	1240*500*1800（±2%）
	1
	台
	材质：S20100不锈钢，台面≥1.2mm,台面内衬≥18mm防水机制板并用1.2mm≥厚不锈钢板折成加强筋加固,后板,侧板,层板1.2mm≥,脚为不锈钢管，配可调节子弹脚

	库房

	1
	米面台
	1000*600*300（±2%）
	1
	台
	S20100不锈钢#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 ≥1.2mm
立柱1.2mm≥钢板定制，打孔可调节层板位置         

	2
	平板车
	900*600*900（±2%）
	1
	台
	S20100不锈钢#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度≥1.2mm                          

	3
	方脚四层平板货架
	1200*500*1550（±2%）
	1
	台
	S20100不锈钢#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度≥ 1.2mm
立柱1.2mm≥钢板定制

	4
	双层工作台
	1500*800*800（±2%）
	1
	台
	S20100不锈钢#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度≥1.2mm                           
支撑管采用40不锈钢管配可活动脚

	5
	单星右平台水池
	1200*700*800/100（±2%）
	1
	台
	S20100不锈钢#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度≥ 1.2mm
支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚

	6
	方脚四层平板货架
	1200*500*1550（±2%）
	1
	台
	S20100不锈钢#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 ≥1.2mm
立柱≥1.2mm钢板定制

	送餐区

	1
	电力保温送餐车
	1200*700*800（±2%）
	2
	台
	S20100不锈钢#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度≥1.2mm，内胆须采用S30408不锈钢且满足国标GB4806.9                         支撑管采用40不锈钢管配可活动脚 功率≥3kW

	打餐区

	1
	单门留样柜
	600*630*1380（±2%）
	1
	台
	整体采用S20100不锈钢板制作，厚度≥1.2mm
2、温度范围：+2ºC/ +8ºC
3、电压/功率≥220V/500W
4、有效容积≥162L
5、E钢化玻璃门，灯：LED ,
6、配置GN2/1 层架 
7、加重脚轮带刹车

	2
	双层工作台
	1500*700*800（±2%）
	2
	台
	S20100不锈钢#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度≥1.2mm                           
支撑管采用40不锈钢管配可活动脚

	3
	五格保温售饭台
	1800*700*800（±2%）
	2
	台
	面板采用S20100不锈钢#δ≥1.2mm不锈钢板制作，
水池采用S20100不锈钢#δ≥0.8mm不锈钢板制作，
层板采用S20100不锈钢#δ≥0.9mm不锈钢板制作，
配5套1/1×150mm份数盆，
2×1.5kW/220V发热管，自动恒温控系统，内胆须采用S30408不锈钢且满足国标GB4806.9
脚管采用201＃δ≥1.0mm不锈钢管，
配可调节子弹脚

功率≥3kW

	4
	四移门碗碟柜
	1200*500*1800（±2%）
	1
	台
	S20100不锈钢#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度≥1.2mm                           
支撑管采用40不锈钢管配可活动脚

	5
	高温双门消毒柜
	1310*700*1980（±2%）
	1
	台
	消毒温度范围≥100度，能有效的消除了臭氧、蒸汽、紫外线等方式难免的消毒死角，对肝炎病毒（大三阳和小三阳）、芽胞杆菌、金黄色葡萄球体、大肠杆菌等多种较难杀灭的细菌病毒，干式高温消毒使餐具无残留水迹，集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身，达到国家卫生部检测要求！采用S20100不锈钢板材。电源电压≥220V。额定功率≥2.2kW*2。控制方式：机械式。容积：≥720L  

功率≥4.4kW

	面点房

	1
	压面机
	800*500*1150（±2%）
	1
	台
	压面厚度: 2~32mm；压面宽度≥320mm；生产能力: ≥60kg/h；
外板采用≥1.2mm磨砂S20100不锈钢制作，配3种规格不锈钢面刀
增设安全防护栏及紧急安全开关更提升操作者安全保障自动连续压面机特色S型连续式折迭辗压，增加面团延展性及光泽,可增加面皮之筋性与组织的细密度,不锈钢机壳，符合食品卫生安全标准
功率≥1.5kW

	2
	卧式和面机
	700*550*910（±2%）
	1
	台
	生产能力：≥25kg/h、 特点：静音高效，功率大，采用优质不锈钢板材，自带掀盖停机功能，轴承加轴套结构免保养，内部传动采用蜗轮减速机结构，传动平稳，低噪音，电机自带过载、短路、漏电保护功能。

功率≥1.5kW 

	3
	▲双层烤箱
	1200*800*1200（±2%）
	1
	台
	正面不锈钢制作，主材厚度≥1.2mm，辅材厚度≥0.8mm，可控温度20-300℃，面火底火分别控温，可单层使用或多层同时使用，有超温保护设置，
功率≥14.4kW，电压380V，升温时间15min，生产能力≥40Kg/h

	4
	单水池
	700*700*800/150（±2%）
	1
	台
	S20100不锈钢#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 ≥1.2mm
支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚

	5
	木案工作台
	1800*800*800（±2%）
	1
	台
	1、台面采用≥50mm优质松木，配≥1.2mm S20100不锈钢做加力筋；2、脚通采用φ38×1.0不锈钢,配可调性不锈钢子弹脚,调节范围20mm

	洗消间

	1
	洗地龙头
	≥15m
	1
	台
	钢板厚度≥5mm,黑色液压管，进水主体材质黄铜或S30408不锈钢，长度≥15m，活动快速接头，配置一把水枪

	2
	单星盆台
	1000*760*800/150（±2%）
	2
	台
	S20100不锈钢#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度≥1.2mm
支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚

	3
	高温双门消毒柜
	1310*700*1980（±2%）
	1
	台
	消毒温度范围≥100度，能有效的消除了臭氧、蒸汽、紫外线等方式难免的消毒死角，对肝炎病毒（大三阳和小三阳）、芽胞杆菌、金黄色葡萄球体、大肠杆菌等多种较难杀灭的细菌病毒，干式高温消毒使餐具无残留水迹，集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身，达到国家卫生部检测要求！采用S30408不锈钢板材。电源电压≥220V。额定功率≥2.2kW*2。控制方式：机械式。容积：≥720L功率≥4.4kW

	4
	方脚四层平板货架
	1200*500*1550（±2%）
	2
	台
	S20100不锈钢#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 ≥1.2mm
立柱1.2mm钢板定制

	主厨区

	1
	四门冰柜
	1200*720*1900（±2%）
	2
	台
	全铜管制造，S20100不锈钢，板材表面无指纹处理，经久耐锈，自动回归门，整体高密度发泡，加厚保温层，箱体强度高，提高承重能力，底板、门衬板为一次性拉伸成型，无卫生死角。温度范围：冷藏+5℃～-5℃，冷冻-3℃～-15℃。功率≥600W

	2
	洗地龙头
	≥15m
	1
	台
	钢板厚度≥5mm,黑色液压管，进水主体材质黄铜或S30408不锈钢，长度≥15m，活动快速接头，配置一把水枪

	3
	双通打荷台
	1800*800*800（±2%）
	3
	台
	S20100不锈钢#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度≥1.2mm                           
支撑管采用40不锈钢管配可活动脚

	4
	单星右平台
	1200*700*800/100（±2%）
	1
	台
	S20100不锈钢#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度≥ 1.2mm
支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚

	5
	▲电磁单头大炒炉
	1000*1100*800+400（±2%）
	2
	台
	锅具符合食品级材质，铁锅厚度≥2.5mm
1、规格（长*宽*高）：1000*1100*800+400
2、功率≥20kW，电压：380V        
3、材质：整机采用优质不锈钢板，面板用≥1.2mm厚不锈钢板，其余≥1.0mm厚不锈钢板；。
4、机芯采用全封闭铝质材料制作，自带内循环热交换系统，有效减少外部使用环境影响。
5、输入输出电流保护；纳秒相位跟踪、输出短路响应机制；数字锁相环引擎；动态谐振点跟踪；IGBT温度检测与极限电流保护；                      
6、开机自检功能双重卸载性能保护设置、电路板采用全贴片工艺自动化生产多级防护三重立体防辐射外壳屏蔽；
7、功能动态显示屏带工作电压、档位指示、档位功率、电量统计显示、风机动态工作显示、中文故障显示(线盘异常、线盘超温、请放锅具、锅具超温、机芯超温、开关异常、电压异常)方便判断故障、维修处理。
8、每个档位调节时能显示变化的数字及图案档位、每个档位有相对应的功率输出情况、方便厨师更容易操作、更直观掌握火力调节。
9、磁控旋转火力调节开关、确保精准温度掌控；调节开关使用寿命能达到≥12万次。                                                                                                                                     

	6
	炉拼台
	300*1000*800/450（±2%）
	1
	台
	采用S20100不锈钢磨砂板制作，板材厚度为≥1.2mm

	7
	▲蒸饭车
	1400*600*1500（±2%）
	1
	台
	选用S20100不锈钢板制作，内胆δ≥1.0mm，外封板δ≥1.0mm，插槽δ≥1.2mm，水箱自动进水，配优质耐高温材料及进口密封条。电压：380V  功率≥24kW

	排烟系统

	1
	油烟净化一体机
	8000*1200*1035（±2%）
	8
	米
	总功率≥8.8kW 净化率≥95%。自带风机和净化器，风管无油

高压电源的数字显示电压电流可独立自动控制、调节，并且使用范围宽不会跟随输入电压变，电场使用一段时间过后，也可以保证电压不变、净化效果稳定。 

处理风量（m³/h）Q≧5000，电源3相380V/50HZ，装机容量≧1.4kW. 材质采用201优质不锈钢板。

符合国标GB14554-93油烟排放标准，通过GB/T14675-1993 空气质量恶臭测定，提供检测报告。

产品通过GB12348-2008 1类标准排放限值检测，提供检验报告（噪音）

	2
	烟管
	500*800（±2%）
	90
	平方
	定制采用镀锌≥1.2mm厚制作，按实际风量大小定制。(根据场地位置定制）

	厨房杂件

	1
	紫外线杀菌灯
	700*111*500（±2%）
	2
	台
	石英管状玻璃外壳，发射短波紫外线辐射，253.7nm(UV-C)，具有杀菌的作用，玻璃会把产生臭氧的波长为185nm的辐射过滤掉
2.用来杀死细菌、病毒及其他微生物或使之失去活性
3.光源类型: 杀菌消毒
覆盖面积：30-50㎡

	2
	粘捕式灭蚊灯
	400*170*310（±2%）
	10
	台
	-工作方式：粘捕式
-额定功率≥0.008kW
-覆盖面积：30-50㎡
-额定电压≥220V-50HZ
-灯管型号：BINMU/T5 8W BL
-材料等级：ABS阻燃材料

	3
	垃圾桶
	容量≥150L
	1
	个
	高密度聚乙烯全新料

	4
	水龙头
	长度≥42cm
	11
	个
	S20100不锈钢板

	5
	软管
	长度≥1m
	13
	个
	S20100不锈钢板

	6
	不锈钢碗
	直径≥18cm
	200
	个
	S30408不锈钢

	7
	不锈钢碗
	直径≥13cm
	200
	个
	S30408不锈钢

	8
	小勺
	长度≥18cm
	200
	个
	S30408不锈钢板

	9
	筷子机
	29*29*24（±2%）
	2
	台
	一星级：杀灭大肠杆菌≥99.9%（普通臭氧/紫外筷机）、杀灭大肠杆菌+脊髓灰质炎病毒≥99.99%、- 紫外泄漏＜5μW/cm²，开盖断电食品接触材质符合食品级PP。

	10
	筷子
	长度≥27cm
	200
	双
	合金筷PPS材质

	11
	风幕机
	长度≥1.2m
	4
	台
	风量3200-3600m³/h，尺寸≥1200*145*185，根据门的尺寸大小调整。风幕机尺寸大于门的宽度。

	12
	风幕机
	长度≥1.5m
	6
	台
	风量3200-3600m³/h，尺寸≥200*145*185，根据门的尺寸大小调整。风幕机尺寸大于门的宽度。

	13
	面盆
	直径≥70cm
	5
	个
	S20100不锈钢

	14
	面盆
	直径≥60cm
	5
	个
	S20100不锈钢

	15
	中号木柄勺
	长度≥51cm
	5
	把
	S20100不锈钢

	16
	中号柄厨铲
	长度≥51cm
	5
	把
	S20100不锈钢

	17
	水勺
	长度≥18cm
	3
	个
	S20100不锈钢

	18
	水勺
	长度≥38cm
	3
	个
	S20100不锈钢

	19
	油鼓
	直径≥30、高度≥16cm
	2
	个
	S20100不锈钢

	20
	丝漏
	长度≥50cm
	2
	个
	S20100不锈钢

	21
	漏勺大号
	长度≥30cm
	2
	个
	S20100不锈钢

	22
	味盘
	直径≥16cm、高度≥10cm
	30
	个
	S20100不锈钢

	23
	连盘锅架
	直径≥30cm
	4
	个
	S20100不锈钢

	24
	长方菜盆
	46cm*60cm*33cm（±2%）
	25
	个
	环保PE材质

	25
	方形菜筐
	40cm*52cm*23cm（±2%）
	15
	个
	环保PE材质

	26
	擀面杖
	长度≥100cm
	1
	个
	实木

	27
	擀面杖
	长度≥80cm
	1
	个
	实木

	28
	擀面杖
	长度≥30cm
	2
	把
	实木

	29
	桑刀
	长度≥34cm
	4
	把
	不锈钢锻打材质+实木手柄

	30
	刀片
	长度≥35cm
	4
	把
	不锈钢锻打材质+实木手柄

	31
	砍刀
	长度≥36cm
	2
	把
	不锈钢锻打材质+实木手柄

	32
	菜墩
	直径≥42cm*11cm
	8
	个
	实木

	33
	油刷
	长度≥20cm、宽度≥4cm
	2
	把
	环保PE材质+实木手柄

	34
	油刷
	长度≥20cm、宽度≥6cm
	2
	把
	环保PE材质+实木手柄

	35
	储物箱
	430*300*155mm（±2%）
	20
	个
	需提供GB  4806.7-2023《食品接触用塑料材料机制品国家标准》

	36
	储物箱
	380*260*135mm（±2%）
	30
	个
	需提供GB  4806.7-2023《食品接触用塑料材料机制品国家标准》

	37
	储物箱
	330*220*120mm（±2%）
	20
	个
	需提供GB  4806.7-2023《食品接触用塑料材料机制品国家标准》

	38
	味勺
	长度≥18cm
	10
	把
	S30408不锈钢

	39
	大号炒菜铲子
	长度≥110cm
	6
	把
	S20100不锈钢

	40
	毛菜筐（净菜筐）
	60*40*15cm（±2%）
	10
	个
	环保塑料材质

	41
	削皮刀
	长度≥21cm
	5
	把
	厨房专用金属削皮刀

	42
	剪刀
	长度≥22cm
	5
	把
	厨房专用剪刀

	43
	磨刀石
	长度≥23cm、宽度≥7.5
	2
	个
	厨房专用磨刀石

	44
	汤桶
	容积≥96L
	2
	个
	S20100不锈钢

	45
	汤桶
	容积≥35L
	2
	个
	S20100不锈钢

	46
	汤桶
	容积≥40L
	2
	个
	S20100不锈钢

	47
	厨师服
	夏、冬
	10
	套
	全棉材质

	48
	储物箱
	485*340*285（±2%）
	15
	个
	环保塑料材质

	49
	38木柄炒锅
	长度≥38cm
	1
	个
	钢板锅

	50
	储物箱
	620*430*345（±2%）
	10
	个
	环保塑料材质

	51
	木柄锅刷
	长度≥30cm
	5
	个
	天然芦苇杆

	52
	凉菜盘子
	直径≥20cm
	100
	个
	陶瓷

	53
	热菜盘子
	直径≥25cm
	50
	个
	陶瓷

	54
	汤盆
	直径≥25cm
	10
	个
	陶瓷


商务要求

1．交货期及地点

1.1 交货期：合同签订后30日内。
1.2 交货地点:安康市恒口示范区（试验区）社会事务管理局
2．付款方法和条件：
2.1签订合同之日起预付 40 %，剩余 55 %经甲方验收合格后支付，尾款5%自甲方验收合格一年后支付（《安康市财政局关于进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通知》安采管函[2023]8号）。付款前供应商需开具发票，货物全部完成通过甲方验收，并提供相关资料后，乙方应向甲方提供正规发票及转账账号，甲方通过转账方式予以支付结算（以中标后签订的合同为准）。
拟签订合同主要条款

甲方（委托方）：                                         

乙方（受托方）：                                       

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律，以及采购项目结果，确定乙方为成交（中标）人。现经甲乙双方协商一致，签订本合同。
一、项目名称：                        

二、合同标的

1.标的的明细清单：                        

2.上述合同金额为一次性包干总价，不受市场价格的变化和影响，在合同不发生变更时作为付款结算的依据。    

3.该包干总价为乙方按照合同约定完成合同全部义务后所使用的总价，包括但不限于货物费、包装费、运杂费、工程费、材料费、全部税费、安装调试费等相关费用，除本合同明确约定的费用外，甲方无需支付任何额外费用和承担任何额外义务。

    三、货物质量

    1.乙方提供的所有货物的技术规格和参数、指标等于或者优于招标文件，投标文件技术规格和参数、指标要求。

    2.乙方提供的产品及配套产品必须符合国家有关质量标准、规范和环保要求。

    3.乙方提供的产品及配套产品必须能按国家标准供应、检测、调试，确保产品技术指标满足使用要求。

    四、交货时间及交货地点
  1.交货地点：           。乙方要提供整套合格产品，切实做好安全防护相关工作，并安排卸货和安装所需工具及人员。

2.交货日期：合同签订后   个日历日内，乙方负责将产品运输到交货（安装）地点，并安装验收标准和验收程序完成产品的安装、调试和验收工作。乙方交货时须保证产品包装完好，安装调试及验收时产品外观无划痕、产品质量完好。

五、货物交付及验收

1.乙方应严格按照《标的明细清单》所确定的产品名称、型号与规格、场地、数量及配套内容进行供货，并按时将货物运送到合同指定的地点，负责货物的安装与调试，达到正常使用，质保期内负责指导产品的操作使用和保养维修，做好售后服务工作。

2.乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期限内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在产品质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷发生的任何不足故障负责，并免费予以改进或更换。

3.根据甲方按检验标准自己检验或委托有相关资质的质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或在质保期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，接到甲方通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。

4.验收方法及标准：           

六、合同价款及其支付方式

1.本合同总价为人民币（大写）          （小写）￥        。

2.支付方式：签订合同之日起预付 40 %，剩余 55 %经甲方验收合格后支付，尾款5%自甲方验收合格一年后支付（《安康市财政局关于进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通知》安采管函[2023]8号）。付款前供应商需开具发票，货物全部完成通过甲方验收，并提供相关资料后，乙方应向甲方提供正规发票及转账账号，甲方通过转账方式予以支付结算（以中标后签订的合同为准）。
七、质量保证期及售后服务

1.产品质量保证期为甲方最终产品验收合同后  年内，质保期内乙方免费维修，包括产品的零配件及需要返厂维修产生的一切费用。

2.质保期内乙方对甲方提出的服务响应不得超出    小时。

八、违约责任

1.乙方产品若不符合国家标准、行业内控标准或技术标准，甲方有权退货，乙方应退还全部货款。

2.在合同约定的供货期内乙方未全部按时交货，每逾期一日，承担合同总金额     %的违约金。

九、争方解决办法

在合同履行过程中如双方发生争议，首先应协商解决，如协商不成，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十、其他

1.本合同签订后，甲乙双方经协商达成一致，可以书面形式对本合同进行补充或者修改。上述书面文件经双方签字盖章后，作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

    2.本合同自甲乙双方盖章之日起生效，一式贰份，双方各执

壹份，并具有同等法律效力。   

甲方：                                 乙方：

单位名称(公章)：                       单位名称(公章)：

法定代表人或其授权代表（签字）：       法定代表人或其授权代表（签字）：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：                             签订日期：
第四部分  谈判响应文件格式
项目编号：RHAKCG-20260727.1B1

恒口示范区第二敬老院厨房设施设备采购项目(二次)谈判响应文件格式

项目名称：                            

投 标 人：                            
时    间：                            

目   录

第一章：竞争性谈判响应函
第二章：谈判报价表
第三章：法人代表授权书

第四章：供应商资质证明文件

第五章：谈判方案说明
第六章：质量保证及服务承诺
第七章：供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

第八章、中小企业声明函、 残疾人福利性单位声明函、“节能产品”、“环境标志产品”证明材料

第一章  竞争性谈判响应函
瑞恒项目管理有限公司：
我单位收到RHAKCG-20260727.1B1号谈判文件，经详细研究，我们决定参加         (项目名称)的谈判活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
1.愿意按照谈判文件中的一切要求，完成合同的责任和义务。
2.按照谈判文件的规定，完成总体项目的报价为：
人民币（大写）：                 （￥：       万元）
3.我方提交的谈判响应文件正本一份、副本一份。
4.我们已详细阅读了谈判文件，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。
5.如果我方在投标后到规定的投标有效期内撤回谈判响应文件及承诺，我们的保证金将被对方没收。
6.同意向贵方提供贵方可能要求的、与本次投标有关的任何证据资料。
7.我方的谈判响应文件在投标后90个日历日内有效。
8.所有关于本次投标的函电，请按下列地址联系：
单位全称（印章）
地    址：                                        
电    话：                                        

邮    编：                                        

法人代表或授权委托人(签字或盖章)：                 

                                    年   月   日
第二章  谈判报价表
项目编号：RHAKCG-20260727.1B1
	       报价内容
项目名
	谈判总报价
（元或万元）
	工期
	备注

	恒口示范区第二敬老院厨房设施设备采购项目(二次)
	
	
	

	谈判总报价
	人民币大写：                        ￥：             


单
供应商（公章）：  

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：
分项报价表

投标人名称：                                                   项目编号：              
	项目编号
	服务费总报价

（人民币：元）

	RHAKCG-20260727.1B1
	大写
	

	
	小写
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	
	
	


注：1、报价均应执行国家规定的取费标准。

表中内容可以根据项目实际情况进行增减，表中位置不够可以另行附页。

各分项报价合计应当与“报价一览表 ”投标总报价相等。

供应商：               （单位全称、盖章）   
                                法定代表人或授权代表：     （盖章或签字）    
                                日期：        年    月    日
第三章  法定代表人授权书
安康市恒口示范区（试验区）社会事务管理局 ：
注册于（工商行政管理局名称）之（供应商全称）法人代表（姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就本项目   （项目名称）  的谈判及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。
附：全权代表姓名：          性别：    年龄：        

职    务：             身份证号码：             
通讯地址：                                      

邮政编码：                                      

电    话：                     电传：           

法定代表人/授权代表身份证复印件
	法定代表人身份证复印件
	授权代表身份证复印件


单位名称（公章）：              

法人代表（签字和盖章）：
本授权有效期为自谈判之日起90个日历日
                              年    月   日  至     年   月   日
第四章  供应商资质证明文件
（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明；（2）法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加磋商只须提供法定代表人身份证）；（3）供应商应具备良好的商业信誉，提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（4）工业产品厂家须具备《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》目录产品生产资质，直接接触食品的材料和相关产品须满足《食品安全法》相关法律法规，所售货物须具有相关产品合格证明，产品质量须符合现行国家及行业相关标准；（5）财务状况报告：提供2025年的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；（6）税收缴纳证明：提供2026年1月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；（7）社会保障资金缴纳证明：提供2026年1月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；（8）本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》。供应商为监狱企业的视同小型和微型企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商为残疾人福利性单位的视同小型和微型企业，须提供《残疾人福利性单位声明函》。（9）本项目不接受联合体投标；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加该项目的政府采购活动。

以上内容资质均为必备资质，各供应商应按要求提供复印件加盖供应商红色公章，附在每份谈判响应文件中。不符合谈判文件资质要求的，其谈判响应文件被视为无效标书，取消投标资格。
第五章  谈判方案说明
1、货物供货、验收的组织措施；

            2、供应商认为有必要提供的其它证明材料。
附表1：
商务条款偏离表

供应商名称：                                               项目编号：            
	序号
	谈判文件商务要求
	谈判文件商务响应
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、如对本项目商务条款有偏离的，请按上表所列内容依次填写；若未填视为其所有商务条款均完全响应“谈判文件”中的要求。
投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

                                             供应商：               （单位全称、盖章）   
                                             法定代表人或授权代表：     （盖章或签字）    
                                             投标日期：        年    月    日
附表2：
技术条款偏离表

供应商名称：                                                 项目编号：           
	序号
	谈判文件技术参数要求
	谈判文件技术参数响应
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、如有缺漏项将按无效响应文件处理；

2、技术参数中标▲为核心产品，任一指标不满足、未提供设备产品的技术支持资料（包括但不限于产品检测报告、产品说明书、产品图片、技术白皮书、网上功能截图等）或提供的技术支持资料与设备产品不一致或不能体现技术要求的，响应文件按无效（废标）处理；其余产品按照技术参数要求进行响应，填写本技术条款偏离表，不得负偏离，否则按废标处理。
                                             供应商：               （单位全称、盖章）   
                                             法定代表人或授权代表：     （盖章或签字）    
                                             投标日期：        年    月    日
第六章     质量保证及服务承诺
供应商（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
第七章  （一）供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：
1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。 

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。
承诺单位：　　                        　（盖章）
全权代表：　　　　　     　　　       　（签字）
地　　址：                              

邮    编：　　                     　　 

电　　话：　　　                　　　　
　　　　                              　       年　　月　　日
（二）近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
致        ：

本公司                         （投标单位名称）严格遵守国家有关法律、法规及相关政策的要求，在参加本项目投标活动的前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。本公司愿接受招标人及其他有关单位的监督，如违反以上声明内容，本公司愿承担一切法律责任。

 特此声明!

                    供应商：（公章）

                    法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

                               日期：   年   月   日
（三）《供应商声明》
致：（采购人名称）         

我公司在（项目名称）         项目招标采购活动中，以我公司独立承担民事责任能力的法人名义参加本项目的投标工作，并郑重声明：

无与我公司单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加本项目（标包）的投标活动。并对本“声明”的真实性负责，如有弄虚作假，我公司将对由此造成的一切不良后果承担经济、法律责任。

供应商名称：           （公章）

二0二六年  月  日

（四）承诺书

	致：安康市恒口示范区（试验区）社会事务管理局 

	作为参加贵单位组织的采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目谈判之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	供应商
	法定代表人
	日  期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


（五）承诺书
	致：安康市恒口示范区（试验区）社会事务管理局 

	作为参加贵单位组织的采购项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	供应商
	法定代表人
	日  期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


（六）承诺书
	致：安康市恒口示范区（试验区）社会事务管理局 

	作为参加贵单位组织的采购项目的供应商，本公司郑重申告：近三年因服务问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为   次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

本公司承诺：本次招标标的物为正品行货。

	供应商
	法定代表人
	日   期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


（七）承诺书
	致：安康市恒口示范区（试验区）社会事务管理局 

	作为参加贵单位组织的采购项目的供应商，本公司承诺：参加本次招标提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	供应商
	法定代表人
	日   期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


第八章、中小企业声明函、 残疾人福利性单位声明函、“节能产品”、“环境标志产品”证明材料

附件1：中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政府采购政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

备注：1.中小企业参加政府采购活动，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交本《中小企业声明函》。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.本项目标的所属行业为工业。

附件2：“节能产品”、“环境标志产品”证明材料（如有）

说明：1、供应商提供的产品属于下列情形，应按照规定提供相关证明材料(清单或目录所在页复印件)，并在《货物分项报价表》中提供相应数据。

（1）符合政府采购强制采购政策的(《节能产品政府采购清单》中标记★符号节能产品及其他强制采购产品)；
（2）符合政府采购优先采购政策的(《节能产品政府采购清单》中非标记★符号节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品。
2、未按上述要求提供、填写的，评标时不予以考虑。

附件3：残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                         单位名称（盖章）：

             日期：
附件4：监狱企业证明文件（如有）

说明：

1.无格式要求，由出具监狱企业证明的单位自行拟定；

2.供应商未提供的，评审时不视为中小企业。

3.不符合条件的供应商无需填写。如果出现虚假应标，由此产生的后果由供应商自行负责。

正（副）本









